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第一章  投标邀请
受无锡科技职业学院的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就智慧会展多功能综合实训室（JSZC-320214-JZCG-G2024-0035）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
智慧会展多功能综合实训室采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年07月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2024-0035
2.项目名称：智慧会展多功能综合实训室
3.项目预算金额：222.025万元
4.项目最高限价：222.025万元
5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2024年07月17日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡科技职业学院
地    址：无锡市新吴区新锡路(吴都路)8号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心
地    址：无锡市新吴区清晏路29号
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：宋老师；电话：18961759860
采购人质疑受理联系人：宋老师；电话：18961759860
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]交易中心项目咨询联系人：华晓芸；电话：0510-85253039
交易中心质疑受理联系人：华晓芸；电话：0510-85253039
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的
26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。
8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

                    签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：详见项目技术要求
本项目中的智慧文旅特色展区墙面3D全息投影机为核心产品。
第一部分  项目技术要求
	序号
	物品名称
	 规格型号
	单位
	数量
	备注
	所属行业

	1
	摆闸（左）
	技术参数：
1.电机类型：直流无刷电机
2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度1.2mm
3.门翼材质：不锈钢/亚克力
4.门翼方向：右开
5.通道宽度：550-1100mm
6.红外对数：12对
7.使用环境：室内室外
8.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
9.产品尺寸：1500（±100）mm*200（±50）mm*960（±100）mm
10.通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）
11.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道
12.额定功率：≥320W(单通道）
通道功能：
1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间
3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行
4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散
5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能
6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件
7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用
	台
	1
	
	工业

	2
	摆闸（中）
	技术参数：
1.电机类型：直流无刷电机
2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度1.2mm
3.门翼材质：不锈钢/亚克力
4.门翼方向：左右双向
5.通道宽度：550-1100mm
6.红外对数：12对
7.使用环境：室内室外
8.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
9.产品尺寸：1500（±100）mm*200（±50）mm*960（±100）mm
10.通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）
11.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道
12.额定功率：≥320W(单通道）
通道功能：
1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间
3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行
4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散
5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能
6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件
7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用
	台
	1
	
	工业

	3
	摆闸（右）
	技术参数：
1.电机类型：直流无刷电机
2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度1.2mm
3.门翼材质：不锈钢/亚克力
4.门翼方向：左开
5.通道宽度：550-1100mm
6.红外对数：12对
7.使用环境：室内室外
8.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
9.产品尺寸：1500（±100）mm*200（±50）mm*960（±100）mm
10.通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）
11.电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道
12.额定功率：≥320W(单通道）
通道功能：
1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间
3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行
4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散
5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能
6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件
7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用
	台
	1
	
	工业

	4
	人脸门禁一体机
	操作系统：嵌入式操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持不少于10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A；
产品尺寸：不小于209.2*110.5*24mm；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
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	通道支架
	1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。
2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。
3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。
4、使用场景：室内外均可使用。
5、外观尺寸：100（±10）*195（±20）mm
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	迎宾向导机器人
	产品尺寸 :不小于410mm*410mm*1100mm(高度会随着机器姿态不同变化)                屏幕尺寸:不小于 14英寸                                              屏幕分辨率 :  1920*1080                                         MIC :6个麦克风，360°音源定位、5米收音范围 ,俯仰方向-15°~+40°                                                         像素：4800万摄像头 ，广角彩色摄像头 ， RGBD深度摄像头  ，广角鱼眼摄像头，激光雷达，六轴陀螺仪传感器                                      移动速度：0.1-1.2m/s                                              RAM(内存)：8G                                                       ROM(容量) ：64G                                                        充电桩：输入100~240V 50/60 Hz，3.3A；输出29.4V 7.8A，4小时满电，绿色常亮：待机状态；绿色闪烁：正在充电；红色快闪：发生故障                                                                 语音OS：采用猎户语音OS的远场语音识别技术，正常环境下5米范围内，识别准确率可达97%                                                            远程功能：支持远程操作，远程视频通话，远程监控，远程OTA升级系统                                                                功能：人声对话、人脸识别、唱歌跳舞、定制问答、问路引领、主动招揽、线路讲解、远程监控、声源定位、防盗报警、巡逻播报、广告宣传、智能学习、修改唤醒词等等。配置：采用高清广角双摄组合，业内顶配4800万高清主摄；行业领先的6麦克风环形阵列 75dB噪音环境下识别率 94；高通骁龙845是安卓阵营最强大的SOC芯片之一 ；14寸高清屏幕，震撼观影交互体验；哈曼卡顿原班团队打造高保真音箱，影院级声声入心的声场体验。                                                         
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	智慧文旅简介屏
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、2.88m*1.92m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边2.98m*2.02m
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	智慧文旅特色展示区内嵌竖屏
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、0.8m*1.6m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边0.9m*1.7m
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	智慧文旅特色展示区大屏
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、2.88m*1.44m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边2.98m*1.54m
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	文旅多功能厅舞台主屏
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、4.8m*3.52m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边4.9m*3.62m
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	特装展区中心大屏
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、2.88m*1.92m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边2.98m*2.02m
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	大运河模型处竖屏A
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、0.48m*1.92m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边0.58m*2.02m
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	大运河模型处竖屏B
	P1.839，显示屏体：室内全彩、三合一表贴、0.48m*2.56m；开关电源5V40A；控制系统：发送卡及视频处理器、接收卡；屏体结构定制：钢架结构、内部防腐、不锈钢包边0.58m*2.66m
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	智慧文旅特色展示区小屏
	1. 显示尺寸：50寸，背光类型：LED，屏幕比例：16:9，  物理分辨率：1920*1080P；
2. 亮度350cd/m2，对比度3500:1；     
 视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；                                
3.安卓 2+16G ，  壁挂。
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	磨砂亚克力讲台
	高110cm，底座宽60cm，台面长55cm，宽44cm，白色磨砂款，定制LOGO
	台
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	音箱功放套装
	额定功率：60W；峰值功率：120W；高音喇叭：3寸14芯*1；低音喇叭：系统类型：单8寸全频专业音箱 
频率范围：55Hz-20kHz
频率响应：65Hz-18kHz(±3dB)
灵敏度：96dB SPL 1w/1m
输入阻抗：8 ohms
额定功率：250W                                                                
配置：钕磁高音：25mm 音圈 
低音：135mm 磁钢/49.5mm 音圈                                                                        
最大声压级：126 dB SPL
声场辐射范围：90°x90°                                                           
输入接口：2xNeutrik® NL4MP
箱体材质：12厘米纤板/粘防水棉/铁网
箱体尺寸：不小于400*260*225mm；
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	音箱功放套装
	额定功率：60W；峰值功率：120W；高音喇叭：3寸14芯*1；低音喇叭：
系统类型：单8寸全频专业音箱 
频率范围：55Hz-20kHz
频率响应：65Hz-18kHz(±3dB)
灵敏度：96dB SPL 1w/1m
输入阻抗：8 ohms
额定功率：250W                                                                
配置：钕磁高音：25mm 音圈 
低音：135mm 磁钢/49.5mm 音圈                                                                        
最大声压级：126 dB SPL
声场辐射范围：90°x90°                                                           
输入接口：2xNeutrik® NL4MP
箱体材质：12厘米纤板/粘防水棉/铁网
箱体尺寸：不小于400*260*225mm；
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	无线话筒
	Wireless microphone，
"发射器和接收距离：＞10m                                    
指向性：心型
频率响应：65Hz-15kHz
信噪比：>60dBA
UHF频段：470-960MHz(欧盟657-662MHz)
THD：<0.5%(典型)
发射器发射功率：<10mW(典型)
接收器输入：1/4”(6.3mm)不平衡
接收器输出水平：-13dBV(典型)
可充电电池：锂聚合物电池3.7WH(相当于3.7V,1000mAh)
接收器电池工作时间：6小时
接收器输出水平：-13dBV(典型)
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	UHF一拖四(红外对频) 无线麦克风
	1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用.
2. 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.
3. 四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控.
4.提供领夹发射器      .
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态.
6. 采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性.
7. 采用UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音。
8.频率范围: 610~670 MHz
9.调制方式: FM
10.可调范围: 50MHz
11.信道数目: 200
12.信道间隔: 300KHz
13.频率稳定度:±0.005%
14.动态范围:100dB
15.使用距离: 有效使用距离不小于80米.   
	组
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	VR国际商务会展虚拟仿真实训系统
	1 、教学项目管理平台：根据不同学科实训的任务和设计类型进行创建，也可以，对资源进行分类管理和创建新的资源模块。                                                2、竞赛任务发布平台：                                                                                                                                             2.1可针对考点、平台管理员、考点管理员等信息进行新增删除及修改等。可实时呈现“考试数量”、“评阅员数量”、“考点题目”、“进行中考题”、“活跃用户”以及“评价员任务”等相关数据。针对考生信息可单独新增也可批量模板导入，在导入名单后系统会自动生成一次性的准考证号码，评阅员在打分时系统会自动模糊学生信息，以确保竞赛公平性。
2.2 可对竞赛任务的属性自定义管理，包括指定题库或随机题库，题库共有或私有。至少需包括十分制、百分制、等级制等评阅纬度，评阅员在打分时系统需自动模糊学生信息，以确保竞赛公平性，在任务发布时可选择发布个人任务或团队任务（在导入学生模板时统一设置）。发布团队任务时，考点管理员可对团队成员进行增加或删除。每份竞赛作品可选择由几位评阅员评阅，评阅员可直接预览或下载作品进行打分也可将分值暂存。                                                                                   2.3考生可在竞赛列表中查看老师发布的竞赛任务并进行行答题，可通过竞赛资料提交模块上传竞赛作品。竞赛结束后考生可在系统直接查看评委评价内容。                                                                         3、本地视觉编辑平台
3.1VR 教控软件
学校含教师账户主要包含了班级/群组管理、试卷管理、任务管理、实训成果和发起考核；可以自行上传试题、自行组卷，可以自主创建实验对象，可以编撰主题实验的考核项及分值，可以选择性的发起试卷或3D主题实验；实训成果则显示来自各实验组的成果提交，可以进行评分；数据看板可以切换查看每一次实验考核的状态和实训数据
3.2VR 设计引擎/编辑器(数字展示实验平台) 
该系统包含强大且简单易学的设计编辑和搭建功能，是实践教学的不可或缺的搭建设计平台。
3D DIY展位设计及展具模型编辑、参观流线、空间测量、图文音视频文档等植入式上传、3D知识热点标签的嵌入与编辑、知识目录创建、情景课堂的编辑与分享，一键物料清单、3K效果图 及 录屏视频一键导出等，集设计、VR体验、语音讲解等多模式于一体
3.3VR 情景课堂
有官方课程资源模板打开直接使用，并允许自主修改编辑和保存并分享；情景课件打开会自动进入讲解模式，可手动点击切换知识目录同时可以进入设计模式进行自主设计，满足自行编辑或添加知识热点
3.4VR 考核/赛事模块
学校端、教师端均满足通过PC前端登录平台；
教师端：提供实训群组（班级）管理、课件管理、试卷管理、任务管理以及发起考核，统一发起考核，考核时间开启后，全部学员账户界面自动切入3D实训考核或试卷界面。
试卷管理，含官方提供试卷资源，也允许教师前端自行创建试卷进而自行上传自定义试题。试卷练习或考核为系统自动评分，该实训数据都将作为学员养成采集数据及作为考核成绩数据的来源。任务管理，允许自定义撰写实验任务等信息，并作为发起3D主题设计的考核任务模板调用。实训成果，呈现所有实训群学员的实训考核成果数据，可以检索预览试卷（自动评分）及 打开3D实训成果进行审批，在成绩批示完毕的显示状态，还可满足对某一成果进行删除操作。
3.5课件管理系统
满足教师端创建课件，并上传PPT或PDF格式文件；
满足教师端对课件进行预览、查看；满足课件附件录课视频的上传；满足云端同步，学生可以查阅；满足官方课件库的预览；            
3.6VR 模型资源库
主题云库包含10余个主题化教学实践案例。公共云库含14大类模块会展归集体系、总计约5000个模型资源                            3.7VPS 数实交互系统 
(1)展览空间设计(2)资源信息备注功能(3)实验考核闭环功能(4)展览空间动态人物 轨迹设置功能(5)PPT 课件上传功能(6)大数据监测功能(7)动态视频贴图功能(8)360 度 VR 体验，支持数实融合 VPS 实景体验(9)辅助功能能帮助体验者了解设计的空间所在位置，并且通过前、后、左、右、透视不同视角进行查看。(10)支持对 3D 模型进行复制、锁定、导入等基本操作。(11)支持相机录制及漫游播放、 跳转。(12)支持对 3D 模型编辑操作和3D课件制作，包括对任意模型创建备注信息。(13)支持模拟成果画面保存和输出打印效果图(14)系统提供方案保存功能和方案输出功 能;(15)考题内容(16)场景资源管理（17）文字识别转语音讲解，即对需要讲解的内容进行语言转换，并上传至相应的场景中进行播放讲解
VPS 支持:1000 平米数实融合空间建模与部署
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	VR显示平台
	操纵设备手柄：多点位传感器                                                                                                                                          主控头显设备：                                                                                                                                    屏幕pixel-packed显示屏
分辨率≥2880*1700
刷新率≥90 Hz
视觉角度110度
传感器：头戴式设备：G-sensor校正，gyroscope陀螺仪，proximity距离感测器，瞳距校正感测器
操作手柄：陀螺仪，G-sensor校正，霍尔传感器，触摸传感器
外接口：USB3.0，Displayport1.2
调节功能：
可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户）
可调整瞳距
可调式耳机
可调式头带
机身材质分类：塑料
屏幕材质：Real RGB LCD                                                                                                                                              VR平台：长：2500mm  ，宽：2500mm ，高：2580mm                                                                                                                       55寸显示：液晶内嵌屏                                                                                                                                              
CPU：core i5-9400 四核；
主板：供电模式： 八相及以上   USB3.0接口≥2，USB2.0接口≥4；
显卡：NVIDIA GTX系列显卡1660-6G；CUDA核心≥1594MHz；GDDR5显存≥8GB；显存频率≥8000MHz；
内存：配置≥8GB内存；内存主频≥1600MHz；
硬盘：配置128G SSD固态硬盘；
电源：配置1个≥400W电源；
电源电压AC220V±10% 50HZ±1HZ；电源功率：＜200W  开机瞬间电流3A  ；     
工作环境：温度：+0℃~+40℃  湿度：40%~80%；        
网络接口：RJ45；
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	教学智能屏幕
	1、交互平板显示尺寸≥86英寸,物理分辨率：3840×2160屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度；
2、交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求；
3、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%。
4、智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶；
5、智能交互平板采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm；
6、最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms；
7、交互平板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏；
8、为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口；
9、为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路
10、交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；
11、为提高老师教学效率，在通电关机或待机状态下，交互平板2秒内可完成极速开机；
12、交互平板内置2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz；
13、交互平板具备一体化2D降噪1300W像素摄像头，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件使用。
14、交互平板采用物理减滤蓝光设计，无需其他任何操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。
15、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，支持不少于3种方式开启展台；
16、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换
17、智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以单侧、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。
18、智能交互平板具有悬浮菜单，通过多指可快速移动悬浮菜单至任意位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于 30 个应用；
19、智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 
20、本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、书写；
21、智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机；
22、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；
23、通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机;
24、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
25、支持多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；
26、为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能。
27、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点；
28、交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电; 
29、交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品；
OPS模块
1、采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
2、CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
3、内存：≥8G DDR4；
4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
5、接口：非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
教学专属系统
1.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容；
2.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面；
3.应用页分类显示应用，分为课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源四类，方便教师快速找到相应应用；
教学软件
备授课软件
1.支持三种登录方式；账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录；还支持免登录打开本地课件
2.可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，默认情况下保存30天，30天后可自动清除，已经删除后的课件，可进行恢复或清除；回收站内的课件支持单个课件，或者全部课件一键清除
3.提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查
4.提供英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换
5.可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像
6.支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中
7.插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分
8.可将自己的课件发布到校本空间，同校的老师都能在校本空间中查看和保存该课件；支持移动端、电脑端播放和保存校本空间里的课件；校本空间里的课件会随着老师课件的更新实时同步
9.支持课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。
10.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价。
教师教学移动端
1.创建班级：老师可选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义
2.邀请成员;班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请H5页面、短信等多种方式邀请班级成员
3.面容录入：班级内成员可通过移动端进行面容录入，用于课堂AI互动与智能云考勤使用
4.课堂评价：支持老师在移动端添加学生、自定义评价项，评价项提供表扬和待改进各不少于12种模板，自定义评价项提供默认图标，可进行分值的设置。
5.评价结果；支持查看全班所有老师和自己的今日、本周、上周、本月、近一年的评价报表、明细及班级排名。
6.教学拓展：支持向家长发送教学拓展或学习任务，可向一个或多个班级中的全部或个别成员发送，家长单独收到。支持图片、拍照、语音、文件、课件、作业等附件。
7.支持老师对已收到的任务进行快速批改，并将批改结果反馈至家长端，预置不少于6种评语，支持以免费短信的形式提醒未查看或未反馈的家长。
8.打卡任务：支持老师发起周期性的打卡任务，可设置任务的开始截止时间、频次及周期，预置不少于9个打卡活动的模板，包括每日健康统计（疫情打卡）、每日朗读、每日背古诗等，且老师可以对学生的打卡结果进行点评，家长之间可以互评。
9.班务管理：专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义，回执结果自动统计形成直观报表。
10.支持老师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息，防止班级群舆论发酵。
11.支持老师发送成绩单，自动统计班级最高分、平均分等且家长只能看到自己孩子的成绩。支持家长撰写请假条发给老师，老师批复后可与手机终端查看。支持老师创建相册并上传照片、视频从而丰富班级文化建设。
家长互动移动端
1.支持多个家长账号绑定同一个学生，并支持单个家长创建多个学生
2.支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请H5 页面等多种方式加入班级。
3.支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通。
4.支持接收老师的通知、打卡、课件、教学拓展任务、一对一消息及讨论组内消息。通知支持进行回执选择，打卡、教学拓展任务支持以文字、语音、图片、视频的形式提交。
5.支持接收和查看学生当日、本周、月度及年度的课堂表现评价统计报表，并可具体查看到每一条评价的原因、评价者和分值。
6.支持撰写请假条发给老师，老师批复后可查看到。
7.支持查看老师发送的学生成绩单。
录课助手
1.支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制；
2.支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看；
3.具有便捷的录制工具条，可快速录制，可移动，3s 无操作即变为半透明；可实时查看录制进度，进行暂停、 开始、结束操作；
4.录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动； 
5.在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头 画面的切换、移动及大小的调整；
6.开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力，且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论；
7.录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况；
10.录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小、 上传状态，同时可扫码回看所有已上传视频；
11.录制视频支持点播、分享、编辑等功能，也可将视频共享到学校空间，方便校本资源的建设和管理。
演示助手
1.可适用于WPS与PPT，打开课件自动启动，无需手动打开；
2.为满足教师使用习惯，可支持双侧工具栏位置自定义；
3.在不修改WPS与PPT的课件格式情况下，支持原文档随时批注，擦除；
4.为满足不同的教学场景书写，提供十种书写笔，包括：硬笔、软笔、手势笔、竹笔、图章笔、智能笔、粉笔、纹理笔、激光笔，荧光笔。其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引；
5.提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可在WPS与PPT的课件中添加时钟，聚光灯等小工具；
6.支持在WPS与PPT的课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放。
通知发布软件
1.教室内大屏上点击软件，可实现屏幕截图，实时任务预留；
2.截图操作灵活方便，支持手势拖拽边框缩放大小，可选择区域显示范围；
3.任务预留支持语文、数学、外语、值日、通知等学科分类，在大屏上可分类查看，同时也可发送至班级展示设备同步分类展示；
4.大屏上可查看/删除已留任务/通知内容，按学科语、数、外、通知等类别分别展示和查看，多图轮播，支持手势点击放大图片，手势滑动图片；
5.支持手势拖拽任意位置，拖拽至左侧或右侧后可自动收缩，不遮挡，再次点击可展开黑板贴，也可隐藏到工具栏；
6.可自定义皮肤颜色，不少于18种皮肤颜色，支持透明值设置；
	台
	1
	
	工业

	23
	服务器机柜
	尺寸：≧L600*W1000*H2000mm
材质：冷轧钢材质，脱脂静电喷塑
其它：放置服务器、交换机等设备
	个
	1
	
	工业

	24
	交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥8，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个
3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W
4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术
6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
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	无线AP
	1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。
2、整机最大无线速率≥2.97Gbps。
3、支持基于SSID、射频卡的用户数限制。
4、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。
5、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。
6、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。
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	智慧文旅特色展区墙面3D全息投影机
	1.采用新型MCL激光光源，色域更广，画质细腻，光源寿命≥20000小时；支持7*24小时不间断运行
2.光源显示技术采用蓝色激光+荧光轮显示技术
3.DMD芯片尺寸≥0.67”，分辨率≥1920*1200
4.远心光学架构，JBMA亮度均匀度≥90%，色彩表现更均匀
5.投射比：1.22~1.53，镜头位移电动V:±50%，H:±15%,
6.支持全电动聚焦，变焦，位移，支持镜头记忆及锁定功能
7.亮度≥8650流明，对比度3,000,000：1（极致黑）
8内置CURVE变形模块，支持2*2、3*3、5*5、9*9、17*17、33*33几何校正，几何校正的格点中心点可选择是否开启，通过调节可实现单台曲面画面，具备几何校正后的曲率调整功能，降低几何校正对画面扭曲的影响；
9.支持边缘融合功能，且投影机菜单中内置拼接融合模式，更利于多台投影的画面融合；
10支持4K，HDR输入
11支持画面切割功能，无需借助额外的软硬件设备即可完成大屏融合。
12.节能降噪设计：激光光源让投影机耗能更小，高效能冷却系统，噪音小，散热快。
13.720度灵活投影：可以在各种角度灵活摆放、安装，支持侧立投影。吊装画面自动翻转                                                                                     14.支持画面开窗，并排功能
15.侦测信号开机功能，侦测电源开机功能
16.支持低衰减恒亮模式
17.支持单机遮罩功能
18.遥控一键锁定功能，单个遥控可独立切换控制多台投影
19.支持智能定时管理投影开关机                                                                                                                                    20.可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持TCP，AMX、PJlink、Telnet、Http网络控制;
21.支持3DDLPLink主动3D；支持DLP-Link以及3DSYNC两种3D同步方式，支持异形3D功能。
22.支持红外控制、支持RS232串口控制
23.输入接口具备：VGAInX1、AudioInJackX1、HDMI1.4x1,HDMI2.0x1、HDBaseTx1、3DSYNCIN*1
24.输出接口具备：HDMIOutX1、AudioOutJackX1,3DSYNCOUT*1，12VOUT*1，5V/1,5aUSB*1
25.控制接口具备：LAN*1,WIREDIR*1，RS-232X1,,
26.机身尺寸的宽深高均≤480x139x376mm                                                                                                              短焦镜头：根据现场适配"
	套
	1
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	全息投影硬件墙面融合器
	输入电压：AC110~240V 50/60 Hz 
工作环境：温度 0℃～50℃ 
湿度：10%RH～75%RH，无冷凝  
尺寸：≥482*295*72mm 
AUDIO：音频输出 
USB3.0–1/2：USB 接口，支持键盘鼠标、U 盘 
TF CARD：TF 卡扩展接口 
LAN：千兆网口 
HDMI IN：HDMI 高清输入，最大 4K@30
凤凰算子：RS232 串口输出，用于第三方设备控制 
最大分辨率：3840X2160、7680*1200
参数：
1.支持不少于3通道投影融合输出。
2.支持1路HDMI（4K@30Hz）输入，向下兼容。
3.支持多路HDMI1.4输出，最大支持1920*1200@60HZ点对点显示，向下兼容。
4.支持2路USB3.0，用于多媒体素材播放和功能扩展（键盘和鼠标接入功能、U盘升级等）。
5.支持4K VP9和4K 10bits H265/H264视频解码，高达60fps
6.支持视频后期处理：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。                                                                                                           7.支持TF卡扩容，U盘扩展，直插直播。
8.支持在线/本地播放视频、音频、图片、PPT、网页等。
9.支持WIFI、千兆网口、USB线直连等多种通讯方式。                                                                                                              10.支持1路3.5mm音频输出，音视频同步输出。
11.支持局域网/广域网内集群管理，远程信息发布。
12.支持多窗口播放，最多6个1080P视频窗口的任意开窗、漫游、叠加、拼接显示,支持遮罩功能。
13.基于Linux定制的桌面UI系统。
14.支持单行文本、静态文本、滚动文本等个性化的字幕管理，时钟天气预报显示功能。
15.支持鼠标控制、红外遥控控制、手机、平板控制。
16.支持网络流媒体的播放，支持网络摄像头解码、支持直播链接的快速接入。
17.支持本地64GB的大容量存储空间，用于保存客户视频内容。
18.支持中控控制功能，实现对窗帘、空调、音响、LED配电柜等等的远程控制。
19.包含不少于三套不同风格的定制图片。
	台
	1
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	互联系统支撑平台
	产品参数：
1、采用B/S架构，本地化部署。
2、支持通过HTTPS协议进行Web访问，通过账号+密码+验证码的方式进行用户身份认证，支持手动同步HTTPS证书。
3、支持接入云端系统，支持通过小程序使用本系统功能。
4、支持向第三方开放OpenAPI接口，可以通过OpenAPI实现单点登录、IC卡用户同步、课表同步、设备管理、反向二维码扫码认证等功能。
5、支持通过NTP方式校正系统时间，支持手动校正系统时间，支持向管理设备提供时间同步服务。
6、支持系统管理功能：网络设置、关机、重启、系统信息及运行状态查看。
7、支持远程维护，支持数据库本地备份及备份导出功能。
8、支持用户自定义平台名称、平台Logo、平台标语、学校名称、学校Logo等。
9、具备用户管理功能：
1)支持平台管理员、学校管理员、教师、学生、临时人员5种用户类型。支持针对不同的用户赋予不同的管理权限和使用权限，并提供用户批量授权功能。
2)支持创建10000+用户，支持批量导入教师用户。
3)支持用户信息（学工号、IC卡号、手机号和部门名称等）管理，提供IC卡挂失功能。
4)支持与一卡通系统、教务系统或其他第三方系统用户数据库对接。
10、具备智能设备管理功能：
1)支持设备分区设置、设备控制、设备参数配置、设备状态查看、设备日志记录及查看、设备能耗记录及查看、设备故障收集及展示等，提供设备配置复制功能、批量控制功能。
2)支持展示环境数据（温度、湿度、光照、PM2.5、二氧化碳等）和设定策略，可通过检测环境温度自动调整空调模式。
3)支持通过手动/定时任务进行设备控制。
4)支持扫码、小程序、后台远程、IC卡刷卡和课表联动等开机方式。
5)支持设备异常检测并主动推送告警消息。
6)支持管理设备固件版本（当前固件版本、可升级固件版本、远程批量升级等）。
7)支持与智能融合终端进行IP对讲、远程监听功能。
8)支持查看教室监控画面、电脑桌面、监控墙，提供设备巡查、IP对讲联动监控等功能。
9)支持经系统认证的第三方485智能设备接入：智能电表、智能空开、传感器等。
11、具备多媒体素材管理功能：
1)支持音视频文件（MP3、MP4、AVI、TS等）上传、下载、预览及审核。
2)支持图文素材编辑、预览及审核。
3)支持添加在线视频资源。
4)支持推送媒体素材上传通知、媒体素材审核通知到管理员。
12、具备音视频IP广播推送功能：
1)支持解码媒体资源库中审核过的音视频文件并推送至同品牌广播接收终端。
2)支持拉取媒体资源库配置的在线视频流（HTTP、RTSP、RTMP、UDP/TS等协议）并推送至同品牌广播接收终端。
3)支持定点或分组推送至广播接收终端。
4)支持跨子网推送音视频广播。
5)支持同时推送32路音频、16路视频广播。
13、具备图文广播功能：
1)支持将媒体资源库中审核过的图文资源推送至同品牌图文广播接收终端。
2)支持定点或分组推送至图文广播接收终端。
3)支持同时推送100路图文广播。
14、具备音视频直转播功能：
1)支持接收同品牌音频直播终端推送的音频流并对其进行分区转播至同品牌广播接收终端。
2)支持接收同品牌视频直播终端推送的音视频流并对其进行定点或分组转播至同品牌广播接收终端。
3)支持通过浏览器进行定点或分组喊话至同品牌广播接收终端，同时可配置喊话背景音乐。
15、具备任务管理功能：
1)支持创建手动/定时设备管理任务、音频广播任务、视频广播任务、图文广播任务、直转播任务。
2)支持创建任务模板和运行模式，对任务进行策略化管理。
3)支持模式/任务以优先级（0-100级）方式调度，优先执行高优先级任务。
4)支持一键切换工作日的定时任务，实现全校统一调课功能。
16、具备统计报表功能：
1)支持设备使用时长、设备能耗、空调能耗统计，提供设备能耗导出功能。
2)提供首页和数据大屏展示系统运行状态，包括设备使用概览、设备能耗曲线、设备实时状
态、教室使用状态、任务运行状态等。
3)支持环境数据统计并展示环境数据曲线。
4)支持记录设备运行日志，包括设备上下线、开关机、设备启用禁用、用户认证、麦克风使用、IP对讲求助、设备故障等。
5)支持记录系统日志，包括用户登录日志、用户操作日志、任务调度日志、策略执行日志、OpenAPI访问日志等。
6)支持日志分类查询，提供日志导出功能。
17、支持消防、安防事件联动触发广播告警。
18、支持微信公众号消息推送功能，包括投影灯泡使用告警信息、媒体素材上传及审核信息、设备异常离线告警信息、数据库备份异常告警信息和设备状态定时统计信息等。
19、支持直播课堂功能，可以进行全校的教学直播以及网络直播。支持创建定时任务，定时开启教学直播。
20、支持教室预约功能。
	套
	1
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	智能融合信息终端
	1、机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。
2、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。
3、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
4、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。支持自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功放选择、广播联动电源等功能。
5、支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。

	台
	1
	
	工业

	30
	智能融合操控面板
	1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。
2、具备7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。
3、具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。
4、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。
5、具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。
6、支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。
7、与同品牌智能融合终端配套使用。
	台
	1
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	信息发布终端
	1、 铝型材外壳，阳极氧化机身，一体化散热设计。
2、 2、支持POE/DC受电，具备1个RJ45千兆网口、1路HDMI输出接口、1路USB接口、1路3.5mm
3、 音频输出接口、1路RS485接口、1路RS232接口、2个GPIO接口、1个IR接口。
4、 3、支持红外学习/发送和HDMICEC控制功能。
5、 4、具备4K视频解码，支持H265、H264、MPEG4等视频解码，支持AAC、MPEG等音频解码。
6、 5、支持通过web方式对设备进行配置；支持在线升级功能。
7、 6、配合系统平台可实现音视频广播、图文发布等功能。
7、包含不少于三套不同风格的定制图片。
	台
	9
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	互动操作控制器
	CPU：≥8核
摄像像素：后置≥1300W，前置≥800W
屏幕：11英寸以上，支持10点触控
分辨率：FHD+ 2200 x 1440以上
运行内存：≥8GB
内存容量：≥256GB
电池：≥7000mAh
	套
	1
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	专用摆餐实操训练台（中餐）
	纯实木桌面5cm厚度 金属桌脚，直径180（±10）cm、高75（±10）cm，配台布1个与装饰台布1个（素色耐脏不起静电）
	张
	1
	
	工业

	34
	专用摆餐实操训练椅（中餐）
	椅架黄金烤漆工艺，加固横梁，底部多根横梁支撑。加粗加厚管材标准五金，结构稳定，配有防滑静音底脚，承重300斤以上。椅垫：高回弹海绵，软面无扶手椅，椅子总高度95（±10）cm，椅背宽41.4（±10）cm,椅背长46.5（±10）cm，配素色耐脏弹力椅套
	把
	6
	
	工业
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	专用转餐实操训练台（中餐）
	纯实木桌面5cm厚度 金属桌脚，长1800（±100）mm×宽900（±100）mm
	张
	2
	
	工业
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	专用摆餐实操训练台（西餐）
	纯实木桌面5cm厚度 金属桌脚，长1200（±100）mm×宽1200（±100）mm，台布白色高支棉挺括面料不起静电
	张
	2
	
	工业
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	专用摆餐实操训练椅（西餐）
	纯实木桌面5cm厚度 金属桌脚，尺寸不低于950mm*400mm。
	把
	2
	
	工业
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	专用转餐实操训练台（西餐）
	纯实木桌面5cm厚度 金属桌脚，长1200（±100）mm×宽600（±10）mm
	张
	2
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	专用接待实操训练台
	整体尺寸长3000-3500mm，宽800-850mm、高750（±10）mm，免漆板前台框架结构，表面大理石饰面，柜门3-4扇。
	个
	1
	
	工业
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	实训道具消毒柜
	实木多层复合板，高*宽*深=1640（±50）mm*565（±50）mm*430（±50）mm，不少于5层，容量不少于398L
	张
	2
	
	工业
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	茶文化礼仪训练套装
	防古茶桌，整体不小于1800mm*850mm，含4座椅子，木质材质：松木
	套
	1
	
	工业
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	定制异形休憩区摆件
	软包定制异形摆件，容纳45-50个人使用。长40cm到120cm不等，宽40±5）cm，饰面材质布艺，內部木制支撑机构，填充物：海绵，环保E1级材料
	批
	1
	
	工业
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	可升降电脑架
	产品尺寸：长46（±5）cm*宽30（±5）cm， 可升降翻转台面，升降范围60-90cm
	个
	25
	
	工业
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	商业洽谈实训套装
	结构工艺：木质工艺，饰面油漆工艺：喷漆，木质结构工艺：榫卯结构，木质材质：松木，风格：现代简约，尺寸：≥180*80*75（长宽高）。配4张实训椅
	套
	1
	
	工业
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	场景遮光套装
	尺寸不小于5300mm*宽2400mm，风格：简约现代，纱帘材质：白色丝柔纱，布帘材质：灰色棉麻，帘头款式：平帷。窗帘轨道材质：铝合金滑道静音直轨双轨道不小于5300mm
	项
	1
	
	工业
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	柔光灯箱（异形）
	原木木结构造型，装饰灯笼不小于30cm*直径40cm，材质：弹力布加竹编。颜色：纯色蓝色，纯色黄色，配灯源
	个
	77
	
	工业
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	 灯具组合
	1、34个轨道射灯：最大照射面积：3-6㎡（含）
最大瓦数：8-12W（含）
光源类型：LED
轨道固定方式：吊装
智能操控功能：无智能控制
轨道类型：明轨
色温：自然光（3300K-5000K）                                             灯罩颜色：黑色                                                     2、明装射灯23个：光源固定方式：嵌入
最大瓦数：3-8W(含)
色温：冷光（5000K以上）
防眩指数：＞19
主体材质：铝                                                                  灯罩颜色：黑色                                                       3、灯盘2个：                                                                                                            尺寸120*60，最大瓦数：100W以上
表面处理：电镀
最大照射面积：20-30㎡（含）
风格：现代简约
灯身材质：合金
光源类型：LED
色温：多色可调
灯罩材质：亚克力
额定电压：220v                                                     4、顶灯15个：最大瓦数：20-30W（含）
灯罩形状：圆形
最大照射面积：20-30㎡（含）
额定电压：220v
表面处理：喷漆磨砂
色温：冷光（6000K以上）
灯身材质：铁
风格：现代简约
光源类型：LED
灯罩材质：PVC（聚氯乙烯）                                                                                 5、集成电箱1个：                                                            隐藏灯带：功率：10w/m
裁剪方式：固定位置裁剪
防尘等级：IP5X
每米led灯珠数：其他
显色指数：≥95
色温：自然光（3300K-5000K）
	批
	1
	
	工业

	48
	多媒体展示区异形展示框
	复古画轴实木结构展示架，小号（1120*2100mm）3个，每个承重≥150kg，大号（1120*2600mm）2个，每个承重≥300kg。
	组
	1
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	定制文创雕刻件
	金属烤漆工艺电镀抛光打磨金属造型30mm立体雕刻字：“数字文旅”、“融合文旅”、“接待处”。80mm亚克力立休发光字+1mm不锈钢金属包边内置led强光灯珠组：“LOGO+无锡科技职业学院”、“智慧文旅特色展示区”、“旅承时代之丰，文传初心之源”   
	组
	1
	
	工业
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	定制文创挂件
	装饰挂轴字画  风格：新中式，条幅长篇，装裱方式：立轴，图案：书法作品，（140-215）cm*（45-60）cm（长*宽） 宣纸画心+绫布装裱+实木轴头，外框材质：实木 
	条
	4
	
	工业
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	智慧接待导台
	外部结构：定制墙布，钛合金不锈钢踢脚线，成品木制造型，金属立体字，明装灯带！接待导台：材质：实木台面及实木柜门，框架结构，表面大理石饰面，五金配件及其他辅料。尺寸：≥2800*1000*600（长*高*宽），实木内板，拉丝玫瑰金不锈钢造型装饰，环保标准：E1级，结构：框架结构，含有3.8米隐藏灯带及不少于5个电源插座
	项
	1
	
	工业

	52
	智慧文旅特色展示区定制异形屏框
	黑色铁艺镂空网板≥7.2平方(背后橘色透光片内打灯)，灰色瓦片造型，江南风格屋檐造型，定制黑色木制构件，定制造型灯箱(直径50cm*1、直径80cm*1)，漆面造型颜色：肌理漆白色、灰色，6米造型LED灯带（明装+隐藏）
	项
	1
	
	工业

	53
	智慧文旅特色展示区定制异形LED屏框
	木制结构造型≥15.4平方，灰色瓦片造型，江南风格屋檐造型，定制黑色木制构件，，漆面造型颜色：肌理漆白色、灰色，木结构led边框，不锈钢包边，7米造型LED灯带（明装+隐藏）
	项
	1
	
	工业

	54
	智慧文旅特色展示区定制山水模型
	雪浪石泰山石切片，凹凸自然面处理，实木干木仿真植物
	项
	1
	
	工业

	55
	智慧文旅路演展示台
	投影面积≥15.68平方米
材质：木质
定制灯带参数
≥7.5米
灯珠双排
电压 高压220V
材质 高品质环保PVC+白乳胶+铜线
尺寸 宽16（±2）mm 厚9（±1）mm 
场景 智慧文旅路演展示
色温 白光暖光，深色艺术漆
	项
	1
	
	工业

	56
	非遗集市摊位模型1
	定制固定式高品质竹子框架模型，原木色木饰面，5m竹竿框架，颜色：黄色，实木边框及实木镂空格栅屏风，定制墙布，1个工艺竹编卷帘1200*1970mm。投影面积：不小于2.4米*3.2米（长*高），定制实训台：材质：实木，尺寸不小于2米*0.8米*0.75米（长*宽*高），复古风，黄色，配缎面桌布，尺寸不小于3米*1.5米（长*宽）颜色：棕色，质地缎面加厚
	组
	1
	
	工业

	57
	非遗集市摊位模型2
	定制固定式高品质竹子框架模型，原木色木饰面，5m竹竿框架，颜色：黄色，实木边框及实木镂空格栅屏风，1个扇面装饰壁挂8800*1970mm，定制墙布。投影面积：不小于2.4米*3.2米（长*高），定制实训台：材质：实木，尺寸不小于2米*0.8米*0.75米（长*宽*高），复古风，黄色，配缎面桌布，尺寸不小于3米*1.5米（长*宽）颜色：棕色，质地缎面加厚
	组
	1
	
	工业

	58
	非遗集市摊位模型3
	定制固定式高品质竹子框架模型，原木色木饰面，5m竹竿框架，颜色：黄色，实木边框及实木镂空格栅屏风，定制墙布，1个工艺竹编卷帘1200*1970mm。投影面积：不小于2.4米*3.2米（长*高），定制实训台：材质：实木，尺寸不小于2米*0.8米*0.75米（长*宽*高），复古风，黄色，配缎面桌布，尺寸不小于3米*1.5米（长*宽）颜色：棕色，质地缎面加厚
	组
	1
	
	工业

	59
	宣传内容展示箱
	位置：入口接待处
外观：定制木结构造型
内嵌式led灯屏*2
尺寸：2000mm*3500（±500）mm
位置：文旅多功能厅主舞台
内嵌式led灯屏*1
尺寸：5000mm*3500（±500）mm（长*宽）
位置：功能厅主舞台顶部光膜吊顶
尺寸：不小于3200mm*750mm*200mm（长*宽*高）
边框材质：黑钛金不锈钢
	项
	1
	
	工业

	60
	灯箱组合1
	定制木结构造型内嵌式led灯屏3000mm*1500mm*1、800mm*1500mm*1、3000mm*1500mm*1
圆形亚克力喷印面板+不锈钢包边灯箱500mm*500mm*300mm1个、800mm*800mm*300mm一个
橘色5mm亚克力通体灯箱300mm*300mm*300mm（长*宽*高）4个
	项
	1
	
	工业

	61
	定制展品展示柜
	定制异形展示柜
尺寸：不小于1.65米*1.8米*1.4米（长*宽*高）
层数：≥四层
烤漆面:白色、灰色，
底部暗藏灯带≥5米
灯带参数：
灯珠双排
电压 高压220V
材质 高品质环保PVC+白乳胶+铜线
尺寸 宽16mm 厚9mm 
场景 智慧文旅路演展示
色温 白光暖光
	组
	1
	
	工业

	62
	屏风1
	定制弧面造型屏风，表面宣绒布海报，金拉丝装饰压边条+LED灯带
	项
	1
	
	工业

	63
	屏风2
	定制弧面异形造型屏风，表面宣绒布海报，金拉丝装饰压边条
	组
	1
	
	工业

	64
	灯箱组合2
	特装展位外墙定制木结构造型内嵌式led灯屏2000mm*2500mm
	项
	1
	
	工业

	65
	定制电子展牌
	定制造型+亚克力底+亚克力立体雕LOGO。（摊位造型）1300mm*400mm
	组
	3
	
	工业

	66
	控场照明设备
	定制三色调节LED灯条
灯带参数：
灯珠双排
电压 高压220V
材质 高品质环保PVC+白乳胶+铜线
尺寸 宽16mm 厚9mm 
色温 白光暖光
	米
	627
	
	工业

	67
	特色文旅智能氛围渲染组合
	白色实木造型，成品定制柔性线条灯带，300mm*100mm实木格栅，灰色肌理漆，黑钛金不锈钢踢脚线，5米led灯带，定制墙布，2300mm*800mm实木造型置物柜*3，隐藏灯带，400mm*100mm原木色实木格栅，30mm*30mm实木格栅，成品展示柜，假山暗藏灯带造型墙
	项
	1
	
	工业

	68
	大运河桥和船组合模型
	定制木结构桥模型
实木装饰乌篷船*2
材质：实木
尺寸：≥1000mm*350mm*400mm
大运河桥*2
材质：实木
尺寸：≥1000mm*350mm*400mm
	项
	1
	
	工业





第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6. 完工期：合同生效之日起60日历天内完成全部安装并交付使用。
7. 项目整体质保期：一年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
8. 付款方式：合同生效后，采购方向中标单位支付合同价款的40%作为预付款，项目完成并验收合格后付合同价款的55%，验收合格满一年后支付合同价款的5%。
9. 本项目合同履行地点：无锡科技职业学院 ，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》,本项目中有
政府强制采购节能产品的(属于清单中打★品目的)，只能选择具有国家确定的认证机
构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》
3. 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采
购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资
贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准
1. 价格（50分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 供应商业绩（2分）
投标供应商自2021年1月1日以来有过本项目类似业绩的，每提供一个得1分，最多得2分。（提供相关业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。）
3. 产品功能及技术参数（23分）
	3.1所投“教学智能屏幕”（8分）
①为便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，且每个按键不少于两种以上功能，前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.8cm。得2分。（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）
②交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，得2分。（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）
	③为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi。得2分（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）
    ④老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展不少于2TB云存储空间。得2分（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）
3.2所投“无线AP”（3分）
	为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。得3分（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）
3.3所投“交换机”（6分）
	①设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。得3分（投标时须提供官网截图和链接并加盖原厂公章，否则不得分）
②支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。得3分（投标时须提供官网截图和链接并加盖原厂公章，否则不得分）
3.4所投“智能融合信息终端”（6分）
①集成千兆交换机功能，具备5个RJ45网口，具备1路SFP光口，最大支持4组vlan划分。集成2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出。具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备2路RS232通信端口，具备2路USB通信接口，具备1路磁控锁接口。具备3*2HDMI交叉矩阵，具备3路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口,具备1路HDBaseT接口。得3分（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）
②支持双路投影机同步或异步显示及控制。得3分（投标时须提供具有CMA标识的检测报告扫描件及该报告在全国认证认可信息公共服务平台上可查询到的页面截图并加盖原厂公章，否则不得分。）

4. 演示（15分）
投标人需对“智能融合信息终端”的功能进行在线视频演示，演示产品需体现所投品牌型号。演示时间不超过20分钟，每项内容全部演示成功得相应分值，任意环节未演示则该项不得分。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分
①集成视频广播功能，内置视频硬解码模块，支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议进行视频推送，终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-99级广播级别选择。（3分）
②集成音频广播功能，内置音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能，语音广播支持0-99级广播级别选择。（3分）
③内置配置界面，支持本地配置网络参数、高级配置、录播配置、电脑配置、音频参数等。（3分）
④支持集中管理软件及微信小程序远程对终端设备及物联灯光控制进行手动、定时集控管理（如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电等），对终端设备进行手动、定时音视频广播控制。（3分）
⑤设备开关无需外置设备，同一面板可以通过刷卡、插卡、扫描二维码实现设备开关；无需外置设备，面板自带IP对讲功能、设备故障报修功能。（3分）
5. 技术服务方案（8分）
评委根据各投标单位根据自身情况所作服务方案及承诺为依据给分，无方案不得分。
①安装、调试及验收实施方案（3分）
项目安装方案（1分）：安装方案合理且包含3人以上安装人员投入的得0.5分、具有详细安装进度计划的得0.5分.
调试方案（1分）:方案合理且包含3人以上调试人员投入的得0.5分、具有详细调试计划的得0.5分。
验收方案（1分）：方案合理且给出详细验收流程的得0.5分、具有详细的验收交付资料清单表的得0.5分。
②师资培训方案（3分）
培训时间方案（1分）：方案合理且提供详细培训时间计划的得0.5分、培训总时间超过20小时的得0.5分。
培训内容（1分）：方案合理且提供详细培训内容清单的得0.5分、培训内容超过10项的得0.5分。
培训效果（1分）：方案合理并标明培训所能达到具体效果的得0.5分、提供培训效果测试方法的得0.5分。
③售后服务方案（2分）
	包含服务体系（1分）：详细介绍供应商售后服务方式的得0.5分、提供详细服务流程的得0.5分。
故障解决方案（1分）：详细介绍各种故障解决的方式的得0.5分、提供紧急故障快速处理方案的得0.5分。
6. 节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	通用资格要求，详见第一章《投标邀请》

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。
	

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如有，格式自拟）。
	如接受联合体投标且投标人为联合体时


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	符合性证明文件

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	

	6
	《采购需求》中如有要求须提供的证明文件
	

	7
	《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件
	其他证明文件

	8
	其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2024-0035
项目名称：智慧会展多功能综合实训室
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320214-JZCG-G2024-0035项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字：                     被授权人签字：        
(被授权人身份证原件扫描件附后)
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2024-0035进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：
4、 
中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2024-0035招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2024-0035在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2024-0035
	项目名称
	投标总报价(小写)

	智慧会展多功能综合实训室
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表
项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2024-0035
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
[bookmark: _Toc120614284]（3）表格不够可自行延长。


十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2024-0035
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
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