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第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
	项目概况
多媒体教室升级改造项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年10月21 日9点00分（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2024-0020
项目名称：多媒体教室升级改造项目
预算金额：总预算149.53万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：
	1
	激光黑板
	24
	套

	2
	升降式互联黑板
	12
	套

	3
	数字红外无线系统主机
	12
	台

	4
	线阵列音柱
	24
	只

	5
	数字红外无线麦克风
	12
	只

	6
	数字红外接收器
	24
	套

	7
	智能升降讲台
	12
	张

	8
	智能融合信息终端
	12
	台

	9
	触控面板
	12
	台

	10
	网络时钟终端(含电源)
	12
	台

	11
	系统管理软件
	12
	套

	12
	8口千兆交换机
	12
	台

	13
	解码器
	12
	个

	14
	视频分配器
	12
	台

	15
	高清视频矩阵
	12
	台

	16
	线材辅材
	12
	间

	17
	技术服务费
	1
	项

	18
	LED灯
	588
	台

	19
	86寸双屏智慧黑板
	1
	套

	20
	文化建设教室细部提升
	36
	间


注：技术参数详见第四章采购需求
交货期：合同签订后30天内完成，达到预期效果。
交货方式：上门安装。
交货地点：连云港职业技术学院院内。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、投标人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第四章 投标文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第四章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第四章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2024年9月27 日至2024年10 月12 日23时59分止（北京时间）
2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间与地点
投标文件接收截止时间：2024年10月21日9:00:00（北京时间）
2.开标时间与地点
开标时间：2024年10月21日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”
开标大厅网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/
五、公告期限
公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3. 无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：连云港职业技术学院
地    址：连云港市海州区花果山大道晨光路2号
联系方式：徐老师  0518-85985566
2.采购代理机构信息
名    称：中和德汇工程技术有限公司
地    址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号
联系方式：陈工  15805130180
3.项目联系方式
项目联系人：李老师 
电      话：0518-85985109
八、电子招投标说明
1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
中和德汇工程技术有限公司
2024年 9月 26日
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第二章  投标人须知
一、总则
1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。
2. 采购预算
2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。
3. 资金来源
3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。
4. 采购方式
4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5. 合格的投标人
5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。
5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 
5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用
6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
7.质疑
7.1 质疑的提出
7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、中和德汇工程技术有限公司提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照第一章投标邀请要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）采购文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照扫描件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.3 质疑函的受理和答复
7.3.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.3.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.3.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.3.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.4 质疑处理
7.4.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.4.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.4.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.4.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.4.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.4.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.5 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8. 投诉
8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  政府采购合同格式
第四章  投标文件格式
第五章  合同专用条款表
第六章  项目需求
第七章  评标办法
10. 招标文件的澄清或修改
10.1 采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11. 投标文件编写注意事项
11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。
11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12. 投标的语言及计量单位
12.1 投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。
14. 投标货币
14.1 投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。
15.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
17. 投标文件制作工具
17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
18. 投标文件构成
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1 投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）报价明细表：请按第四章“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、投标人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。
18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）
（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。
（3）项目需求响应：格式自拟。
18.4 评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5 其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19. 生成投标文件
19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
四、投标文件及样品的提交
20. 投标文件的上传、修改和撤回
20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。
20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。
20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
21. 提交投标样品截止时间和地点（本项目不需要提交样品）
21.1 采购项目如需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
五、开标与评标
22. 开标
22.1 代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。
线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。
22.2 开标程序：
（1）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）投标人解密投标文件；
（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；
（4）宣布评标期间的有关事项；
（5）开标会议结束。
22.3 代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。
22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
23. 评标
23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
23.3 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
23.4 评标过程的保密
开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理
28.1 评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
28.2 评标办法
详见第七章“评标办法”。
28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）
因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。
“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。
对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
六、中标结果
29. 中标人的确定
29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
30. 中标通知书
30.1 中标人确定后，中标结果由代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
30.2 在公告中标结果的同时，由代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（须胶装并盖章）；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
30.3 代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
31. 签订合同
31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
32. 履约保证金
32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。
32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。
七、其他事项
33. 采购代理服务费
33.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
34. 解释权
34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。
35. 有关事宜
35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。
八、政策功能
本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，参加政府采购活动的供应商应当提供的材料：
（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。
（2）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。
（3）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、支持绿色发展
（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
（3）政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
（4）为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
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第三章  政府采购合同格式




连 云 港 市 政 府 采 购

                    合同




合同编号：



采购人：
中标人：




目  录
	
1、 合同书
2、 中标通知书
3、 履约保证金交纳证明
4、 招标文件项目需求
5、 项目更改及补充文件
6、 投标报价表
7、 商务条款偏离表、技术规格偏离表
8、 中标供应商澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
连云港市政府采购合同

连云港市政府采购合同（货物）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同签订后，到货采购人支付合同总金额的30%，全部货物交付且安装调试完毕，经采购人验收合格后，中标人提供正规发票，采购人支付合同总金额的100%。
九、税费
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 上述的货物免费保修期为 3 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值       的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     
                                     
签订日期：       年    月    日
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第四章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件







标 段 名 称： 
标 段 编 号： 

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
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格式1、响应函
响应函
致：连云港职业技术学院
根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
 
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　
供应商公章： 
日期： 
 
注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：项目名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号 
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称 
	          元

	核心产品
	



年     月     日



格式3、报价明细表
报价明细表
标段名称：                       
标段编号： 
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。
[bookmark: _Toc25008]
格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺



供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式5、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。




格式6、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。
主要专业技术能力有：                          。
注：须附证明材料。


声明人（盖章）：
日期：  年   月  日





格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改标段名称项目（标段编号：标段编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


格式10、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应采购文件“项目需求”、“合同专用条款表”等内容要求的商务条件，填写该表。
	项号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式11、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）














投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

格式12、技术规格偏离表
技术规格偏离表
请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范（含货物名称、数量）填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。
	项号
	采购文件需求
	响应产品规格及技术参数
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	技术参数要求
	货物名称
	数量
	品牌、厂家、型号规格
	技术参数
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

格式13、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
	姓名
	本项目拟任
职务
	技术职称、专业资质
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日

格式14、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389]

格式15、质疑函
质 疑 函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


格式16、其他材料
其他材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）



















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

第五章  合同专用条款表
本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。
	条款号
	内容

	6
	如若不收取时采用： 
履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	7
	★免费质保期：项目整体质保期3年，质保期内软件免费升级。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

	8
	★1.交货期：合同签订后30天内完成，达到预期效果。
2.交货方式：上门安装。
3.交货地点：连云港职业技术学院院内。
4.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的产品。

	9.1
	★付款方式：合同签订后，到货采购人支付合同总金额的30%，全部货物交付且安装调试完毕，经采购人验收合格后，中标人提供正规发票，采购人支付合同总金额的100%。

	10.3
	测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。

	13
	违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。


注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足原要求和条件的响应，否则投标无效。
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 项目需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物采购清单。
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为：      智能升降讲台     。

一、项目概况
学校现有阶梯型教室需改造升级及文化建设细部提升，为设备和配套软件及系统集成采购。包含东多媒体阶梯教室、西多媒体阶梯教室（180座/间，教室长15.8米、宽12.7米）。升级后需满足教师授课课件与黑板板书内容在教室所有位置同步清晰可见；扩声系统能解放老师双手，保障课堂上声音输出与录播音频输入效果。智能讲台符合人体工学设计，满足不同身高老师的使用需求助力舒适教学，配备一体化可视屏，可同步显示黑板画面，并可统一控制讲台设备，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。网络时钟与GPS和北斗授时同步，遵循标准化考点相关标准，满足教育考试网络时钟多级联网的管理需求。智能融合信息终端及管理软件可接入智能讲台实现设备联动，满足教室具有统一的运维管理平台，实现教学设备状态远程监测运维、集中统一管理及学校的实际教学需求。
2、 货物（标的）采购清单

	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	激光黑板
	24
	套
	工业

	2
	升降式互联黑板
	12
	套
	工业

	3
	数字红外无线系统主机
	12
	台
	工业

	4
	线阵列音柱
	24
	只
	工业

	5
	数字红外无线麦克风
	12
	只
	工业

	6
	数字红外接收器
	24
	套
	工业

	7
	智能升降讲台
	12
	张
	工业

	8
	智能融合信息终端
	12
	台
	工业

	9
	触控面板
	12
	台
	工业

	10
	网络时钟终端(含电源)
	12
	台
	工业

	11
	系统管理软件
	12
	套
	软件和信息技术服务业

	12
	8口千兆交换机
	12
	台
	工业

	13
	解码器
	12
	个
	工业

	14
	视频分配器
	12
	台
	工业

	15
	高清视频矩阵
	12
	台
	工业

	16
	线材辅材
	12
	间
	工业

	17
	技术服务费
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	18
	LED灯
	588
	台
	工业

	19
	86寸双屏智慧黑板
	1
	套
	工业

	20
	文化建设教室细部提升
	36
	间
	其他未列明行业




3、 [bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]货物技术参数及功能指标
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标

	1
	激光黑板
	1、 整体硬件要求：
1、整机采用一体化设计，外观尺寸长度≥2770mm，高≥1600mm。整机包含红外触控显示面板、激光显示单元、智能中控、主机、功放、音箱等功能，集成在整个框架内；无外露连接线，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工。
2、主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥120 英寸，显示比例16:9，可支持≥20点触控。
3、音响设计采用格栅阵列缝隙发声技术，配备≥4*15W高保真扬声器。
▲4、采用电容触摸物理按键+亚克力面板，激光显示单元操作按键和系统操作按键完全独立，一键一功能，无复合功能，操作简单快捷；激光显示单元包括开关机，菜单，上下左右方向键，确认键≥7个：系统按键包括开关机，静音，音量加减，windows /安卓系统切换≥5个；所有按键触摸时均带蜂鸣器提示音。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
5、整机前置接口至少包含Type c、TOUCH USB，HDMI，≥3 路 USB3.0，前置接口前具有铝合金翻转板，达到防尘防溅水功能，圆角设计，避免对使用者造成人身伤害。接口旁有移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用。
6、后置接口至少包含 RS232 串口通迅*1，AUDIO OUT（接功放输出）*1，HDMI OUT*1，AC IN(110V~220V)*1，AC OUT(110V~220V)*1。
7、板面快捷键：双边、每边都有物理快捷功能键，快捷键≥18个，包括但不限于以下：触摸校准、自定义、打开、桌面、最小化、窗口关闭、新建页面、上一页、下一页、红笔、蓝笔、黑笔、智能笔、橡皮擦、撤销、清屏、保存、选择、展台。
8、支持多种开机方式，包括 NFC 开机、按键开机、遥控开机，NFC 专用卡片支持手机读卡复制功能，实现手机开机。
9、激光显示单元分辨率：≥1920*1080、显示屏比例16：9。
10、激光显示单元对比度：≥100000：1。
11、激光固态光源，≥25000 小时超长使用寿命。
12、激光显示特性：3D，超短焦≥（0.233）。
13、散热方式：水冷+风冷。
14、全封闭光路设计；
15、高色域颜色还原技术，符合视觉工效和场景需求的亮度、色度人眼健康舒适视觉；
16、具有环境温度、激光器高温检测报警提示功能；
★17、为了保证激光显示单元的供电稳定以及良好散热，激光显示单元电源部分在激光黑板主机上，激光黑板可对激光显示单元单独控制和整机控制。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
二、内置插拔式OPS模块参数要求：
1.插拔式OPS微型PC设计，≥Intel I5 10代、≥8GB内存、≥256G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计≥80针。
2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口≥100M/1000Mbs。
3.具备电源（POWER）开关按键、RESET（重置）孔（选配）。
4.支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ 。
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	升降式互联黑板
	1、结构规格功能
结构：升降式互联黑板上下推拉结构，采用同步、配重升降装置，升降结构不外露；书写板上下移动时，均能稳定停滞，无自动行走。两块书写板边框均装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能），整体美观。
规格：基本尺寸≥2000mm×1680mm，保证与配套电子产品物理尺寸有效对接。与左右激光黑板统一边框包边。
2、书写面板
材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳；涂层硬度≥7H；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦；擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬；自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。
3、衬板
采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度≥15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。
4、背板
采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。
5、粘接剂
采用书写板专用环保胶水，粘合强度高，不易脱胶。
6、边框
材质：采用高级亚光铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型。其色泽柔和，无眩光，不反光，更好地保证教学效果；质量符合国家相关要求。活动板边框：边框规格≥21.6×30mm，最大壁厚≥1.4mm，内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形，活动板下边框带有拉手，方便推拉，整体美观大方。
7、包角
采用防老化、抗疲劳，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。
8、传动装置
智能书写板、配重、钢丝绳三者之间通过槽轮传动，书写板升降自如、无噪音，不晃动，无脱轨。
9、滑轮
每块书写板轨道内上下隐形安装不低于4组（≥8个），看面不漏轨道、滑轮、螺钉；滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用。
10、缓冲装置
每块书写板在竖直方向上安装有≥4组EVA缓冲块，在水平方向上安装≥4个天然橡胶缓冲块，上下左右推拉书写板时，能够有效降低噪音、保护书写板和运动系统。
11、滑动性能
上下左右方向推拉书写板，均能顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。
12、安全性
横滑轨两端装有高强度材料封堵，并用螺钉紧固，推拉到端头时不会脱轨，保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠。
功能软件
1、登录模式：
（1）本地模式：支持板书与显示设备同步显示，可本地化对板书、电子课件和教师语音进行录制、并支持本地指定位置归档存储；本地回看时一侧板书、一侧课件，可通过PPT索引页，快速定位到想要观看的内容，无需拖动进度条，提高重点回看及复习的效率；
（2）网络模式：在支持本地模式的基础上，课间系统可识别用户身份，讲解的板书及知识重点和课件内容均会自动同步教师网络空间和学校平台形成校本资源库；并且有效杜绝非授权人员使用，在网络上产生违法违规的有害信息，及占用学校的网络空间和流量消耗；
2、支持系统：支持Win7及以上版本系统。
3、启动系统：可自动检测黑板数量、网络、话筒、正常与否，并提供异常解决方案； 
4、同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。
5、智能识别：
（1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验；
（2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。
6、智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。粉笔书写时手指拿的很近且左手掌在黑板下方书写时不影响书写效果，完全不改变老师的书写习惯。
7、多人书写：支持多人同时（单黑板或多黑板）书写。
8、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。
9、快捷键功能：黑板上可设有快捷键功能，可设定成单侧按钮也可设定成双侧按钮。
(1)同屏显示：为满足课堂多维度教学场景需求，支持板书与电子大屏幕的同步、和异步显示
(2)一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，方便老师快速清除屏幕杂点；防误触功能，教师授课中不会因误触清屏键，造成宝贵的板书消失，即2秒内双击判断为清屏操作；
(3)实时保存：可以通过功能按钮将当前板书保存在本地计算机上，方便无网络的教室及时保存重要板书内容；
(4)内容切换：可以通过功能按钮切换投影机显示板书内容或电脑课件内容；
(5)翻页功能：可以通过功能按钮上一页下一页实现课件的翻页或对已保存的板书内容进行翻页查看；
(6)颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为红色、蓝色、黑色等其他颜色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点或难点标注显示；
(7)重点讲解：点击按钮进入知识重点录制模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，并支持同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的重点录制视频，学生和老师可以在本地或个人网络空间，随时随地回看重点讲解视频。
10、分享功能：
（1）支持扫描二维码或是输入课堂号进入课堂并显示签到的学生人数，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂个性化笔记进行保存，并支持分享课程，将课程带走，（也支持课程自动跟随班级，学生无需扫码，下课或回到家中，也可以查看到隶属自我课程内容）均实现随时查看，随时进行复习；
（2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流，并支持教师选择性，或对违规不健康的图片不予以课中放大展示，能够及时关闭的功能；
11、更换书写背景颜色：可以设置页面颜色背景白色、绿色、蓝、黑等其他颜色。更换深色背景色后系统自动识别，并切换默认笔迹的颜色，避免教师再设置笔迹色； 
12、录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，避免了教师对肖像权的争议，而且每堂课的存储大小≤50M。
13、重点回看：在本地模式或网络模式下，均支持对某节课的重点回看，视频包括但不限于（授课板书+课件+语音），无需通过整堂课视频拖动进度条查找，可充分高效提高师生复习重温的效率；
14、轻录课回看：支持三种模式存储、回看，本地模式、手机端、WEB网页端，均可查看录制的整堂课视频或知识重点、难点、考点的视频，并且支持图片内容做笔记。
15、课件支持：在满足常规PPT课件的情况下，介于教学场景下课件格式需求，也支持WORD、Excel、JPG、PNG等常用格式的文件展示及录制；
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	数字红外无线系统主机
	1.系统采用数字红外音频传输及控制技术；红外传输副载波符合数字红外标准；（提供相关证明文件加盖投标单位公章）
2.≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，需支持2只无线麦克风同时讲话；内置功放,具有≥4个扬声器接口，输出功率≥60 W×4（8 Ω）；
3.≥2路USB接口，一路USB口用于连接麦克风充电座或有线麦克风进行音频传输；USB Link功能可以通过USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音，可将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能。
4.需支持有线麦克风与≥2个无线麦克风同时讲话，也可支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风。≥2路线路输入，需支持一路麦克风输入，并可提供幻象电源；≥2路线路输出；
5.需具有连接串口，需具有OLED显示屏，显示主机状态、设置系统时的菜单显示及全局音量调节；需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能；需具有音乐或语音选择模式、童锁设置及语言设置等功能。
6.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低；
7.多重警报触发功能：
(1)通过主机报警开关、中控系统，或颈挂式麦克风，均可触发报警，满足客户差异化的部署环境；
(2)警报触发后，可以向中控系统发送警报状态，也可以控制电平输出，便于连接继电器或第三方的警报装置，扩展性极强；
(3)教师可通过颈挂麦，轻而易举且悄无声息的触发警报，保持突发现场的同时，又将警报信息传递给校园安保中心或相关单位；
8.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（麦克风-主机）≥85 dBA；总谐波失真（麦克风-主机）≤0.06%；动态范围（麦克风-主机）≥90dB。
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	线阵列音柱
	1.紧凑型设计，高保真音质；
2.需内置≥4个3英寸全频扬声器单元；
3.要求高性能，宽频响：功率≥60W（6 Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率≤80 Hz；
4.要求技术参数：覆盖角度（水平方向≥150°，垂直方向≥30°），灵敏度≥90dB,声压级≥107dB；
5.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求；
6.箱体表面按防护等级标准≥IEC529 IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理，可在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求；
7.外壳为添加最大抗紫外线添加物的塑料；
8.安装方式：壁挂式、支架式；
9.提供产品彩页加盖投标单位公章。
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	数字红外无线麦克风
	1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。
2.麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：≥-46 dBV/Pa、频率响应：75 Hz～20 kHz、输入阻抗：≥680 Ω、方向性≥0°/180°＞ 20 dB (1 kHz)、等效噪声≤20 dBA (SPL)、最大声压级：≥115 dB (THD＜3%)。（提供数据手册加盖投标单位公章）
3.扩展性能强，支持外部音频输入 ，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。
4.需具有麦克风音量调节、载波频率≥5通道设定及话筒灵敏度设置。
5.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。
6.为了满足互动教学，需支持开启PTT对讲功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。
7.可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能。 
8.轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋。
9.发射角度：垂直≥0°～90°，水平≥120°。
10.内置可充电锂电池，持续发言时间≥6小时。
▲11.具有良好的对灯光的抗干扰性；测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰；辐射距离≥25米；麦克风在距离数字红外接收器≥25米处发言，主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
12.需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电。
13.无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理。
配套充电底座：
1.数字红外无线麦克风充电座，即充即用。
2.可使用充电器供电，或使用控制盒供电。
3.无线麦克风充电座内置电子锁，支持中控和扫码解锁，方便管理，避免丢失。
▲4.扫码解锁管理平台：授权教师使用权限；支持手机APP或小程序操作扫码解锁、使用麦克风，支持查看麦克风使用记录；二维码损坏时，管理平台应提供重新生成二维码。（提供软件功能截图加盖投标单位公章）

	6
	数字红外接收器
	1.数字红外音频传输及控制技术；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。
2.接收频点可调，接收角度：≥垂直：150°(±75°)，水平：≥360°;
3.≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。
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	智能升降讲台
	讲台桌体要求
★1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体木板厚度≥16mm，钢板厚度≥1.2mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
▲2.讲台尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×600mm×900mm，讲台桌面支持升降功能，桌面距地高度≥780～1080mm，讲台桌面高度适合老师站坐教学。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
3.讲台桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，保护师生安全。
▲4.讲台桌最大承重为≥120kg，结构稳固，可满足垂直平面水平位置≥110N推力位移仍≤5mm的移动。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
5.讲台升降控制器设计为LED数显、上下升降、支持一键调节坐姿和站姿操作。
6.讲台桌可搭配可锁独立收纳柜，收纳空间内含1个≥12U标准机柜，用于教室内多媒体主机类设备的安装，收纳柜支持延展桌面功能，方便老师放置其它物品。
7.讲台桌标配折叠式水杯收纳功能。
8.讲台桌标配大容量收纳空间，支持键盘、鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具的存储和充电需求。
9.讲台桌可以搭配专属智能屏体通过软件控制升降，并显示高度数据。
讲台屏要求：(与讲台一体化，非多品牌拼凑)
1.讲台屏设计为单屏幕，由一整块玻璃覆盖，钢化玻璃厚度≥2mm；屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。讲台屏玻璃采用G1级防眩光工艺，降低眩光干扰和镜面反射带来的视觉影响。
▲2.讲台屏采用≥23.8英寸电容触摸屏幕，支持≥10点同时触摸。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
▲3.讲台屏支持手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
4.讲台屏支持对交互智能平板画面的同屏显示和控制；老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
▲5.讲台屏内置NFC模块，讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码等方式实现设备使用前的用户身份认证。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
6.讲台屏设置物理实体快捷按键，按键数量≥6个。用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制等操作。
7.讲台屏侧边有≥2个USB充电口、≥1个USB type-C接口、≥1个HDMI IN口、≥1路RS232命令信号输出、≥1个220V国标五插电源接口，方便教学应用。
▲8.讲台屏自带定制化独立操作系统，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
9.讲台屏可设置中控菜单，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机。讲台屏可设置中控菜单，支持通过讲台通道控制功能使讲台主屏在输入源中切换，包括但不限于智能平板、电脑、HDMI、Type-C。
机柜要求
1.采用钢木结合设计，冷轧钢板柜体，柜体桌面木板厚度≥15mm，钢板厚度≥1mm防水、防磨、耐污、耐刮划、抗氧化、老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。
2.机柜尺寸设计为长×宽×高≥700mm×600mm×780mm，机柜容量≥12U,可适装≥标准19英寸系列网络、通讯类产品。
3.机柜桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，保护师生安全。
4.机柜前后柜门采用平开打开方式，带机械锁，方便日常维护。
5.机柜支脚采用≥4个万向高承重脚轮，方便移动，同时带有自锁功能。
6.散热孔位置：正面门板+侧面。
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	智能融合信息终端
	硬件：
1、采用≥1U标准机架式结构，支持WEB页面配置功能，可根据项目需要对接口和模块进行优化配置，以满足不同控制需求。
2、具备≥4×4路HDMI交叉矩阵，HDMI输入接口≥4路，HDMI输出接口≥4路。实现同显或异显。及内置音视频分离功能。
3、具备≥4路网络通讯接口，支持静态、DHCP动态IP地址分配模式，支持跨网段通讯。
4、采用≥IPV6模块兼容IPV4,方便后期学校网络升级改造。
5、支持≥8路RS232控制口，≥1路RS485接口，≥2路I/O备用接口，≥2路电子锁接口。
6、支持≥5路音频输入，≥2路输出口。≥1路6.35话筒输入口
7、具备≥2路I/O备用接口
8、内置用电设备功率检测模块，可实时反馈设备功率和电量。
8、支持≥1路USB口台式机软起动开关。
10、支持≥4路强电电源接口。≥1路电源输入接口自带防脱落卡锁。                                                   
管理软件：
1、登录后首页需简洁，方便，直观，具备，教室管控，物联管控，数据大屏显示，平台系统管理等四大模块。
2、教室管控须为同一界面，可实现多项状态展示与控制，每间教室可直观查看教室设备是否开启状态，教室设备显示图标支持通过后台配置。支持根据教室，授课，空闲，离线，报修等模式，教室可分别显示不同颜色区分。支持课程表对接教室显示授课老师姓名，支持不切换页面可点击教室图标，可查看教室详情。页面可对所有教室设备的开关，主音量和话筒音量调节，具备对教室≥4路信号源的远程切换，页面支持≥大小方块两方式展示。
3、支持手机小程序查看功能，可查看教室整体运行状态，报修处理情况，通过教室摄像头抓取教室现场画面。实现教室设备的远程手机单控或多控，支持根据教室，授课，空闲，离线，报修等模式，教室界面分别显示不同颜色区分。
4、数据大屏显示界面需简洁直观，可显示设备分布楼层，教室设备使用率，教室设备时长前10名展示，教室设备能耗前10名展示，可展示≥1周教室设备总能耗情况，支持历史能耗查询。
5、支持督导评课，远程查看教室学生端教师端摄像头，抓取教师电脑画面，对授课做出点评打分等。
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	触控面板
	1、芯片≥T5L2，运行≥DGUS II系统，工业级产品。
2、≥7.0寸、≥1024X600分辨率、≥16.7M色、IPS屏、宽视角。
3、电容触摸屏，屏表面盖板为钢化玻璃。
4、界面可根据要求自定义编辑控制界面，带外壳，带三防工艺，232接口连接。
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	网络时钟终端(含电源)
	1、 采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管；
2、网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议；
3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应≤40ns；
4、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号应能自动切换到内部时钟状态；
5、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能；
6、为保证长期运行的稳定性，网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动；
7、为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质；
8、网络时钟可靠性指标：平均故障间隔时间(MTBF)≤30000h
★9、所投产品须接入学校现有平台统一管理，学校无需产生额外费用，提供承诺函并加盖投标单位公章。（承诺函格式自拟）
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	系统管理软件
	1、软件通过一个安装包即可实现VDI/VOI/IDV三种架构云桌面服务端的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件，安装完成后管理平台可通过账号密码及扫码多种方式登录；
2、可统计终端数量、教室占有率、使用人次、终端利用率以及智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电/蓝屏死机预警、终端网卡链接低速预警。
3、支持跨校区多区域资源汇总分析，可统计所有区域的云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析区域内桌面使用次数，桌面场景使用时长，教室日均使用时长等信息，便于学校掌握桌面云整体建设使情况。
4、单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求。
5、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；
6、系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率；
7、支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率。
8、系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性。
▲9、支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
10、支持控制节点HA，配置两台主控时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，虚拟桌面零中断，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改；HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置。
11、平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面。
12、单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式。
13、支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求。
14、支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据。
15、支持本地VOI桌面漫游到云端服务器，在任意终端可通过浏览器或VDI客户端访问该桌面，实现本地VOI桌面的漫游使用。
16、支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。
17、支持模板管理，VDI/VOI/IDV三种架构桌面均可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作；
18、支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建和更新对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现多种不同桌面架构下的教学镜像统一管理。
19、支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。
20、支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统，在场景选单页面即可接收消息，消息可在屏幕上方滚动显示。
21、桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘客户端采取同步盘形式，教师在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于教师办公使用； 
▲22、支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）   
23、为了保证不因拉闸断电导致硬件损坏，能够通过平台设置服务器定时关机策略，能够设定周一至周五，服务器自动关机的时间，能够精确到分钟。
24、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传。
25、支持从WINDOWS界面对500台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式。
26、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。
27、为了简化桌面部署模式，所有的操作系统镜像模板均能够在服务器上安装，无需进入操作系统，在平台上即可完成模板的网络配置，支持ip系统分配或者手动配置固定ip，自定义选择硬件模板，能够支持不同的主板固件类型，例如BIOS或者UEFI。
▲28、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量。(提供系统功能界面截图加盖投标单位公章)
29、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。(提供系统功能界面截图加盖投标单位公章)
▲30.为保证产品设计标准化，产品底层服务器虚拟化软件符合中国电子技术标准化研究院的“信息技术云计算虚拟机管理通用要求”，“信息技术弹性计算应用接口”的相关标准；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
31.为了保障选取的方案具备相应的云服务能力，需具备国家信息化部门云服务能力标准符合性；
32.软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供相关证明材料加盖投标单位公章；
33.为保证软件稳定性与可靠性，软件研发制造商达到软件成熟度CMMI5级及以上等级。
★34.可无缝接入学校现有云桌面平台统一管理，提供承诺函并加盖投标单位公章。（承诺函格式自拟）
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	8口千兆交换机
	交换容量：≥18Gbps，转发率：≥13.4Mpps，端口：≥8个千兆电口，≥1个千兆SFP口。防雷：≥6KV，MAC:≥4K
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	解码器
	转换出双HDMI视频接口，可双屏同显

	14
	视频分配器
	HDMI一进四出4K数字高清视频分配器
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	高清视频矩阵
	≥3.5MM*1；HDMI兼容：≥HDMI 1.4；HDCP兼容：≥HDCP 1.2；控制方式：按键、红外遥控、RS232 串口、局域网、WEB等；RS-232：波特率: ≥115200, 数据位:≥ 8, 停止位:≥ 1, 无奇偶校验；输入视频格式：480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p@24/30/50/60Hz1080p3D@60Hz、4K*2K@30Hz等

	16
	线材辅材
	电源线、HDMI高清线、音频线、六类网线、插座、插线板、PVC线槽等

	17
	技术服务费
	1、教室多媒体硬件设备安装调试；
2、系统软件与平台安装调试技术服务；
3、整体软硬件及与学校现有系统集成服务。
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	LED灯
	16W节能LED灯管
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	86寸双屏智慧黑板
	硬件：
一、整体结构及配置
1、正面显示为左右结构拼接而成的平面黑板，结构表现无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。两块显示屏≥86英寸液晶屏拼接而成，整体外观尺寸：宽≤4550mm，高≤1250mm。具有一体化弧形铝型材笔槽可用于放置触摸笔、粉笔教学用品，边沿无突出尖角，有效保护师生安全。两块液晶屏中间有效显示区域之间距离≤25mm。
▲2、显示部分为两块UHD超高清液晶屏拼接，处于同一竖直平面，无任何凸起，无推拉式结构，液晶屏表面采用≥4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下保持清晰显示。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
3、要求单液晶屏分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，可通过手势菜单设置融合拼接显示，达到≥32:9的显示比例效果。
4、采用电容触控方式，≥20点触摸。整机内置安卓系统，支持安卓系统≥9.0版本，内存≥2G，存储≥于8G。
▲5、具有≥2路HDMI输出，支持windows系统或安卓系统画面输出。当主屏切换Window信号时，副屏自动切换到扩展模式，方便教学过程中白板软件双屏互动功能。当主屏切换到安卓系统或其他输入源信号时，副屏自动切换到复制模式，副屏同步显示主屏内容。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章）
6、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 
7、为方便老师操作，整机需具有前置物理按键（为减少误操作拒绝采用触摸按键），且前置按键≥8个，具备中文标识，功能应用包括录屏，触摸锁定，锁屏，音量，电源，主页等。 
8、所投产品模组采用铝镁合金材料，导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。
二、安全防护性能
1、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。
2、所投产品触控玻璃通过国家玻璃质量监督检验中心出具的碎片状态、耐热冲击性能检验，玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验，防飞溅性能检验，抗磨性能检验。
3、所投产品整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验,符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求；具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，检测标准GB/T17626.4-2018。
4、所投产品通过≥IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害产品内电子元器件。
5、因产品具有液晶显示器和计算机双重功能，需至少同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。
6、可对所投产品的合理用电、安全用电进行管控。
教学应用软件：
一、教学白板软件功能要求：
1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、录屏、网盘、国家云平台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。支持精简模式和标准模式切换。
2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取≥50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，登录。支持离线使用部分模块功能。
3、录屏功能：无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。
4、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。
5、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、返回白板软件等。
6、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。
7、白板软件可以在A、B触控屏之间一键切换。在白板软件中打开PPT、视频时，白板软件自动移至B触控屏，并且可以与当前打开软件切换位置，视频、PPT中的截图可以一键传至白板软件中，支持板中板在第二屏显示。
8、支持一面显示白板书写内容，一面显示PPT或者视频内容，并且可以直接在PPT或视频中进行截图，支持将截图一键发送至白板软件中，在白板中对截图进行批注等相关操作，并将白板内容进行保存形成课件；
9、支持一面显示PPT一面显示视频内容，老师可以一边讲解PPT，一边查看教学视频等佐证资料，不再需要在PPT中内嵌视频来回切换，学生同时观看PPT和教学视频。
二、集控管理软件要求：（可接入学校现有管理平台统一管理）
1、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制设备。
2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。
3、管理平台支持对设备进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度。
4、管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。
5、管理平台具有图片展播功能，可向所投产品发送≥10张图片，设备端将进行轮播展示。
三、投屏教学软件要求：
1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。
2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。
3、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。
4、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到设备端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。
5.具备实物展台功能：可将手机摄像头画面直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至设备端。
6、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，操作方便快捷。
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	文化建设教室细部提升
	粉刷四面墙和顶面,铲除、找平、粉刷以及教室内部细节提升



现场勘察：本项目涉及文化建设教室细部提升，请投标人自行进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。
因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。
现场踏勘时间：
现场踏勘联系人：李老师   0518-85985109

★四、其他要求
中标后在合同签订前，中标人须按采购人要求提供主要产品和材料，采购人进行现场核查硬件参数并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权向政府采购监管部门提出按政府采购有关规定严肃处理。（需提供加盖投标单位公章的承诺函，承诺函格式自拟）
五、供货要求
1.交货期：合同签订后30日内完成，达到预期效果。
2.交货方式：上门安装。
3.交货地点：连云港职业技术学院院内。

六、项目技术、实施方案等要求
1.项目技术方案：深化方案要求，投标人根据建设要求、现场勘察及设备配置等制订深化方案，方案应能满足国内最新、最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使本次建设的多媒体设备系统能充分满足当前及今后一段时间的需要，同时仍留有将来升级改造的余地。有针对性的提供深化细化的系统拓扑图、线路图、整体解决方案等，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。
2.项目实施方案：投标人应根据项目方案及交付时间要求等制订具体的项目实施方案，包括全部设备软件的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度计划、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到科学可行，并有针对性，服从采购人安全管理要求，确保在规定的交货安装时限内高质量完成。
七、国家或行业相关规范标准
 符合国家或行业相关规范标准
八、人员配备要求
1.为保证设备和配套软件及整体系统集成，拟派项目负责人具有ITSS-IT服务项目经理、系统规划与管理师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书。
2.为保证设备和配套软件及整体系统集成，拟派项目团队成员（不包含项目负责人）中具有网络工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书。
九、履约验收要求
1.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件、型号有误，乙方应无条件、无偿补齐或更换，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
2.按招标文件要求，先对采购货物（标的）的产品进行验收，功能满足采购清单及技术参数。中标人然后按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格。
3.中标后在合同签订前，中标人须按采购人要求提供相关产品和材料，采购人进行现场核查硬件参数并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权向政府采购监管部门提出按政府采购有关规定严肃处理。
十、培训要求
1.根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。
十一、售后服务要求
1.质保期：项目整体质保期3年，质保期内软件免费升级。
2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
十二、投标报价要求
1.报价币种为人民币。
2.投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、 卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、系统集成费、垃圾清运费、产品使用培训费、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。
十三、付款方式与履约保证金
1、付款方式
合同签订后，到货采购人支付合同总金额的30%，全部货物交付且安装调试完毕，经采购人验收合格后，中标人提供正规发票，采购人支付合同总金额的100%。
2、履约保证金
无。
十四、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。




第七章  评标办法
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法： 
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分 =价格分 + 商务技术分 
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
注：评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委将其作为无效投标处理。
（2） 技术分（55分）
	评审因素
	评审标准

	产品技术参数（30分）
	完全满足招标文件技术参数的，得满分30分：
标“★”内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标“▲”指标为重要指标，如有负偏离每项扣2分；（未按要求提供证明材料将视为负偏离）
注：投标人需在“技术条款偏离表”中如实详细填列所投产品的技术指标，按要求提供相应的证明材料，并在偏离表中标明所在页码。

	技术方案
（7分）
	由评委根据投标文件满足招标文件配置要求，对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平、项目整体设计方案等进行打分。
选型及规格高、设计方案清楚合理、可操作性强、材质选用及制造工艺水平高、完全契合本项目的得7分；
选型及规格较高、设计方案清楚较合理、可操作性较强、材质选用及制造工艺水平较高、较契合本项目的得4分；
选型及规格一般、设计方案一般、可操作性一般、材质选用及制造工艺水平一般、与本项目契合度一般的得2分；
选型及规格较差、设计方案较差、可操作性较差、材质选用及制造工艺水平较差、与本项目契合度较差的得1分；
未提供方案得0分。

	实施方案
（6分）
	投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织计划和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等：
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够满足本项目需求得6分；
方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求得3分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，不能完全满足本项目需求得1分；
未提供方案的得0分。

	售后服务方案
（6分）
	投标人根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务培训、服务保障体系等：
方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分；
方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有较完善的服务保障体系的得3分；
方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，响应时间及故障处理不够及时，人员配备不够合理，支撑保障措施不够完善，服务保障体系不够完善，可实施性一般的得1分。
未提供方案的得0分。

	培训方案
（6分）
	投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等：
内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分；
内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分；
内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分；
未提供方案的得0分。


（3）商务分（15分）
	评审因素
	评审标准

	项目保障能力
（2分）
	1.投标人具有在有效期内的信息系统建设和服务能力等级（CS）证书的得1分，不提供不得分。
2、投标人具有在有效期内的信息技术服务运行维护标准证书（ITSS）的得1分，不提供不得分。
注：1-2项证书提供证书原件扫描件并加盖投标人公章。

	项目组成员能力（7分）
	1、为保证设备和配套软件及整体系统集成，拟派项目负责人具有ITSS-IT服务项目经理、系统规划与管理师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个得1分，最高得4分，不提供不得分。(提供证书及投标人2024年1月至今任意1个月为其缴纳的社保证明)
2、为保证设备和配套软件及整体系统集成，拟派项目团队成员（不包含项目负责人）中具有网络工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分；(同一人员不重复得分，提供证书及投标人2024年1月至今任意1个月为其缴纳的社保证明)

注：1-2项提供证书原件扫描件并加盖投标人公章。

	类似业绩
（6分）
	自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得2 分，最高得6分。未提供不得分
（投标文件中业绩需同时包含中标通知书、案例合同，合同至少包括合同的甲乙双方、采购内容、双方签章及签订日期，提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖投标单位公章，合同中货物名称不一致的，由评标委员会统一认定。）
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