1、少先队儿童奖励自治区二级顶木纹铝方通的面积是3米\*4.8米，间隔10cm；

2、少先队木饰面套装门做2扇

3、少先队成品设备是儿童奖励自治区定制的自助设备，在本次招标范围内。成品设备：定制钢木结构自助设备，包含自助货架、吧台、茶几、吧台椅等，数量1套，**单价核完告诉您**

4、PVC踢脚线：踢脚线高度70mm；整体厚度9mm；木纹色PVC材质；墙面去灰后结构胶直接固定

5、木饰面地柜1：规格:4350×450×450mm[长×宽×高]，采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

6、木饰面地柜2：规格:2950×450×750mm[长×宽×高]，采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

7、木饰面地柜3：规格:3700×450×450mm[长×宽×高]，采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

8、木纹饰面板吊柜1：规格:1650×450×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

9、木纹饰面板吊柜2：规格:1600×450×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

10、木纹饰面板吊柜3：规格:1650×450×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

11、木纹饰面板吊柜4：规格:1400×450×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

12、木纹饰面板吊柜5：规格:2100×450×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

13、木纹饰面板吊柜6：规格:1400×450×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。做法详见施工图纸；

14、定制蓝色装饰柜：规格:2400×300×2400mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。柜门采用优质品牌三合一连接件；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。做法详见施工图纸；

15、白色到顶柜体：规格:600×450×2700mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。柜门采用优质品牌三合一连接件；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。做法详见施工图纸；

16、白色装饰格架：规格：2800×300×1000mm[长×宽×高]20×20mm方格管焊接而成，表面作防锈处理，配实木层板。做法详见施工图纸；

17、白色地柜：规格:900×450×900mm[长×宽×高]采用优质环保饰面多层实木板，甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。不低于18mm厚；封边:不低于1.0mm厚PVC同色封边条机械封边，表面光滑，环保热熔胶，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。柜门采用优质品牌三合一连接件；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。做法详见施工图纸；

18、木饰面：9mm厚成品木饰面层板，.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层。做法详见施工图纸；

19、定制成品软木板：规格:2400×600mm，16mm厚成品软木板，木质边框；

20、墙面定制广告：8mm厚亚克力板定制广告墙，根据用户需求定制内容；（**备注**：每面墙的定制广告单位写项，金额等我和广告公司确认后告诉您）

21、儿童自治中心定制白色亚克力发光字：单字规格约：220\*220mm，亚克力面板，不锈钢包边，内置LED灯珠；做法详见施工图纸；

22、儿童自治中心地台木地板：规格3000×4800mm，实木框架壁厚不低于25mm，不易变形，行走无噪音。面板采用强化复合木地板，厚度1.2CM,内面板采用工程实木板，厚度150mm,结实耐用。包边采用铝合金包边,壁厚> 1MM，断面规格30\*40MM:采用高密度螺丝连接，不锈钢圆弧包角。做法详见施工图纸；

23、大队部活动区扇形地台：规格半径4100mm，实木框架壁厚不低于25mm，不易变形，行走无噪音。面板采用强化复合木地板，厚度1.2CM,内面板采用工程实木板，厚度150mm,结实耐用。包边采用铝合金包边,壁厚> 1MM，断面规格30\*40MM:采用高密度螺丝连接，不锈钢圆弧包角。做法详见施工图纸；

**另：室内会议桌、椅、沙发另做清单，根据您编制的预算价，如果还有空间，我再附上相关设备。**