编制说明

工程名称：2025年一事一议桥梁建设工程（殷垛桥） 第 1页 共2页

|  |
| --- |
| 1. **项目概况：**

本工程位于泰兴市滨江镇苏坔村，工程内容为对现状殷垛桥拆除重建，新建桥梁桥面总宽6.1m，净宽5m，桥面总长度约38.68m。**二、 编制依据：**1、业主提供的《泰兴市2025年度一事一议农桥项目（殷垛桥）》施工图；2、《水利工程工程量清单计价规范》；3、《江苏省水利工程预算定额》（建筑、安装工程2010）、《建筑工程、安装工程动态基价表》（2010）、《江苏省施工机械台时费定额》（2012）；4、苏水基[2016]32号关于人工工时工资的调整；5、办财务函[2019]448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；6、《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价[2025]66号文) ；7、泰州市工程造价管理机构2025年4月泰州工程造价管理发布的价格信息（对于无发布价格信息的材料，其价格参照市场价）；8 、国家、省、市现行有关规定。**三、 工程费率计取**1、项目管理费、利润、措施费、规费、税金费率计取均执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订本）及办财务函[2019]448号文。2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，其中包括环境保护措施，安全文明措施按、临时工程、保险费按计列。**四、其它项目费组成**1、预留金：无2、专业工程暂估价：无3、材料暂估价：无 |

工程量清单及招标参考价编制说明

工程名称：2025年一事一议桥梁建设工程（殷垛桥） 第 2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、计日工：无**五、其它需要说明的事项：**1、一般说明(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；(3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；(4) 本工程投标报价按《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订本）和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订本）要求执行；(5) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。2、特殊说明1. 本工程混凝土均按预拌混凝土计价；
2. 工程量及做法不详处按常规计算，具体详见清单；
3. 对于本工程的个别节点做法，清单只描述主要要素，投标单位需现场全面考虑并包含在工程量清单报价内；
4. 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、样式的项目或材料，其最终采用何种颜色由业主确定由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合考虑；
5. 根据建设要求，本项目按水利工程取费计价；
6. 桥面铺装C40防水砼按P6计算；
7. 独立费计价：下列项目的综合单价组成允许以独立费或简单定额的形式报价，编制投标文件时是否以独立费或简单定额的形式报价，由投标单位自行考虑。

**独立费计价项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清单计价表序号 | 项目编码 | 项目名称 |
| 1 | 500109010001 | 混凝土凿除 |
| 18 | 500103001001 | 一般土方填筑 |
| 25 | 500114001004 | 其他永久建筑工程 |
| 26 | 500114001005 | 其他永久建筑工程 |
| 措施清单3 | CS008001 | 水电接入费 |

 |