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第一章 招标公告
项目概况：
淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2024-10-16  09:30 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况 
项目编号：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008
项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购   
预算金额：190.133611 万元
最高限价：190万元，超过项目最高限价作无效标处理。
采购需求：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购，具体详见竞争性磋商文件。
合同履行期限：合同签订后60个日历天内完工。
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2024年3月-2024年8月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）。
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。
②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。 
（三）本项目的特定资格要求：
无
三、获取招标文件 
时间：2024年09月25日至2024年09月30日，每天上午09:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外） 
地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 
方式：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk78193503]2024-10-16  09:30 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
2、 拒绝下述供应商参加本次采购活动：   
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
4、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料:
（一）供应商被列入严重失信主体名单；
（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
5、采购人不组织现场勘查，供应商可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 
6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“南京市公共采购信息网”发布的信息更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处
地    址：江宁区中市街与淳关路交叉口东北20米2号楼
联 系 人：臧工
联系电话：025-52293669
2.采购代理机构信息
名    称： 富邦永晔（北京）工程顾问有限公司
地　　址：南京市鼓楼区东宝路8号时代天地广场520室
联系方式：19825002086
3.项目联系方式
项目联系人：顾工
电　　 话：19825002086












第二章 供应商须知
一、总  则
1 、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2 、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关服务、服务和工程。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
3 、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.3 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 
3.4 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企 业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.5 小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。
3.6 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
3.7 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.8 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.9 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。
3.11 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动 时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10 号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。
4、联合体投标
本项目不接受联合体投标
二、招标文件构成
5 、招标文件组成
5.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、评标标准、采购需求、合同主要条款及合同签订方式、付款条件、无效投标和废标条款、附件等。
5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6 、招标文件的澄清、补充或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件的编制
7 、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
[bookmark: _Toc84942680]7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _Toc84942681]7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc84942682]7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。
7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
[bookmark: _Toc84942683]7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
8 、投标文件的组成 
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
8.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
8.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9 、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。 
（1）第一章 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件；
（2）★第一章 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明； 
（3）★供应商资格声明函；
（4）★法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证；
（5）★开标一览表；
（6）★南京市政府采购供应商信用记录表；
（7）★《商务要求响应及偏离表》；
（8）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。
10 、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。
（1） 项目技术方案；
（2）项目技术人员一览表；  
（3）	质量保证及服务承诺；
（4）★技术要求响应及偏离表；
（5）	供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
11 、投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一套设备仅接受一个价格。
11.2 投标报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。
12 、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13 、投标保证金（不提供保证金）
/
14 、投标有效期
14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。 
15 、投标文件签署
15.1 投标文件根据招标文件要求进行签字盖章。
16 、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件标准的80%计算。招标代理费、评委费费用由中标人支付。领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。
四、投标
17 、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第  25.1条规定做无效投标处理。
17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18 、有下列情形的投标文件将拒收
18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
19 、投标文件的修改和撤回
19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标、评标与定标
20 、开标
20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21 、评标 
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22、评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。 
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23、投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、投标文件的审查
24.1  投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。由代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
25、无效投标和废标
25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6未通过符合性审查。
25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件
25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.9评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.10法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标条款
25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3因重大变故采购任务取消。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
26、确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。
26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标。
26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、中标通知书
27.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内登录苏采云系统下载。
27.2 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、签订合同
28 、签订合同
28.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
28.5服务（包含与服务相关的货物）的追加
合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
八、质疑和投诉
29 、质疑
29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
29.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。
质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
29.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。
30 、投诉
30.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。   
30.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
30.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
31、诚实信用    
31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
31.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
   31.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章 评标标准
本标段采用综合评分法。综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商的评标方法。本次采购得分最高者为中标供应商，第二名为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购。具体的评分细则见下表。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	采用低价优先法计算，价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30,小数点保留两位。
	30分

	2
	企业业绩
（4分）
	投标人提供近三年内以来（2021年9月1日之后）完成类似智慧农业项目的案例，每提供一个得2分，最多4分。
(提供合同，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和印章清晰可见)	
	4分

	3
	项目组成员（6分）
	1、拟配备本项目的项目负责人具有农艺师、园艺师证书，每提供一个证书得2分，最高得4分；
2、拟配备本项目技术负责人具有系统集成项目管理师（高级）证书，有1个得2分，最高得2分。
注：项目负责人和技术负责人不可以是同一个人。提供相关证书，以及投标供应商为其缴纳的招标响应截止时间前三个月任意一个月的社保证明。
	6分

	4
	投标人技术 
能力（10分）
	供应商具有智能AI雷达监控系统、数字化集成中台管理系统、智慧农业中台系统、BI智慧数据平台、AI能力平台系统相关技术能力证明，每提供一个得2分，本项最高得10分。（提供证书等相关证明材料）
	10分

	5
	产品功能、性能、配置要求（20分）
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	20分

	6
	

系统演示（10分）
	供应商按系统提示上传视频演示文件（格式MP4，每个文件不超过100M），每家供应商总演示时间不超过15分钟，供应商采用类似真实系统、系统原型（DEMO）、PPT等方式，针对具体演示内容进行展示，并录制视频演示文件，视频画面清晰。视频文件不提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。
具体演示内容如下：
1.系统需具备设备管理功能，数据中心功能，统计分析功能，可视化快速设置功能，权限功能等。
2.系统可通过分组管理功能，快速设置不同类型的农业生产类型。
3.数据中心可及时查询设备的历史数据，报警数据，联动数据等信息。
4.通过可视化功能模块，快速以托拉拽的方式生成数据大屏，业务上提供数据展示。
注：每项功能采用类似真实系统或者DEMO方式演示的，每项得2.5分，采用PPT方式演示的，每项得0.5分，未提供演示的不得分。
	10分

	7
	技术方案
（20分）
	需求分析
	供应商提供针对采购人现状及项目需求分析，包括但不限于(建设目标、建设原则、建设内容、需求分析)
1.对采购人现状及系统需求有充分认识和理解，分析科学深入，得5分。
2.对采购人现状及系统需求认识和理解不够充分，分析不够科学深入，得2分。
3.对采购人现状及系统需求没有认识和理解，分析浅显的，得0分。
	5分

	
	
	总体设计
	供应商根据本项目建设需求，对项目内容进行总体设计，包括但不限于（总体架构、逻辑架构、系统效果图，硬件功能介绍等）
评委根据供应商对本项目的理解情况、总体技术架构和网络架构的合理性、细化功能的实用性、系统性能的高效性等方面进行综合打分：
1.思路清晰、方案全面、合理可行、有针对性、措施具体的得5分；
2.方案较为合理、具有一定的针对性、思路较为清晰的得2分；
3.方案合理性、针对性、思路清晰性一般的得1分。
4.无方案或者方案不合理、没有针对性、思路不清晰的得0分。
	5分

	
	
	实施方案
	1.实施方案全面。具有合理的进度安排、组织架构。具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得5分；
2.实施方案不太全面。进度安排、组织架构一般。进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等一般，得2分；
3.实施方案不全面。进度安排、组织架构不合理。没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得0分。
	5分

	
	
	售后服务
方案
	1.售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，服务人员齐备，得5分。
2.售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，服务人员匹配基本满足需求，得2分。
3.售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，服务人员匹配欠缺，得0分。
	5分

	合计
	100分



说明：
1、评标委员会成员根据上述评分细则，各自进行打分，并记录在评分表中，然后平均计算出各供应商的得分值，最后根据各供应商的总分进行排名，推荐中标供应商。
2、供应商所提供的所有业绩材料、人员证书必须真实可靠，如发现供应商弄虚作假，则取消其本次采购中标资格，并向行政主管部门汇报。 
3、参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件。
4、本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
注：经核实如供应商提供虚假业绩将取消评标资格。















第四章 采购需求 
一、采购清单
	序号
	名称
	建设内容
	产品特征及功能描述
	单位
	数量

	1
	粮库智能改造
	仓储粉尘防爆智能感设备
	智能粉尘检测传感器
	反应时间：100 ms
测定精度：±5%（相对校正用粒子）
环境温度：0~70 ℃
灵 敏 度：0.01 mg/m3 ICPM（平均粉尘 0.3u几何标准偏差，用1.25的硬酯酸粒子校正的值）
供电电源：9V充电 电池或DC 9V电源
处理器尺寸：98W×180H×35D
分析器精度：1ppm（FS=±640mV）
	个
	8

	
	
	
	消防预警传感器
	感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能
4路开关量输入，其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，当感应器发生动作闭合时，将产生声光报警、跳闸动作。通讯接口 RS-485通讯，Modbus-RTU协议
开关量输入 zui1路，有源输入，AC/DC220V±25%
开关量输出 zui多12路，继电器输出容量：AC220V/5A，DC30V/5A
安全
绝缘强度 2kV
绝缘电阻 ≥20MΩ
平均*时间(MTBF) ≥50000h
	个
	8

	
	
	
	智能网关集采器
	8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
现场手动控制按钮
智能自控版功能：
  1、定时控制---年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
  2、输出互锁---自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
  3、模拟量自动控制---定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
  4、场景控制---自定义完整的逻辑控制触发条件；
  5、70组规则设定---多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求；
▲具备NB-LOT的联网报警的能力
▲具备可编程物联网终端装置功能
▲具备静电防护的遥测终端的功能
▲具备防雷型无线远传装置的功能
▲具备GPRS和CDMA网络点对点通信系统的功能                           供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	3

	
	
	仓储火警预防智能感知设备
	智能红外温度传感器
	量 程：-30℃～120℃
输出信号：电流型，电压型，RS485型
测量精度：±0.2℃
互换误差：<0.2℃<>
工作电压：9～24V
工作电流：约10mA
响应时间：<100ms<>
稳定时间：<1秒<>
工作温度：-40℃～75℃
引线长度：2米
线 质：聚四氟耐高温导线
	个
	8

	
	
	
	消防火警传感器
	感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能
4路开关量输入，其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，当感应器发生动作闭合时，将产生声光报警、跳闸动作。通讯接口 RS-485通讯，Modbus-RTU协议
开关量输入 zui1路，有源输入，AC/DC220V±25%
开关量输出 zui多12路，继电器输出容量：AC220V/5A，DC30V/5A
安全
绝缘强度 2kV
绝缘电阻 ≥20MΩ
平均*时间(MTBF) ≥50000h
	个
	8

	
	
	
	智能网关集采器
	8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
现场手动控制按钮
智能自控版功能：
  1、定时控制---年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
  2、输出互锁---自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
  3、模拟量自动控制---定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
  4、场景控制---自定义完整的逻辑控制触发条件；
  5、70组规则设定---多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求；
▲具备电流信号无线远传能力
▲具备多通道智能变送能力
▲具备GSM网络的实验室智能安防系统功能
▲具备GPRS网络无线数据传输终端的能力
▲具备U盘存储的温度采集装置的能力                                      供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	3

	
	
	
	智能控制主机
	处理器：工业级ARM处理器；

支持多路RS485、开关量通信接口；

有线网络接口：RJ4510M/100M自适应以太网口；

加密算法：支持3DES/AES硬件加密算法；

通信方式：TCP/IP、RS232、RS485;

输入电压：DC10～14V；

工作温度：-20℃～55℃；

工作湿度：10％RH～90％RH；
	个
	3

	
	
	粮库虫情监测设备
	性诱引虫装置
	种害虫诱引装置，包括诱虫盒、虫类诱引部件、诱引剂容置部，诱虫盒
包括盒盖、虫类进入部、集虫部，诱虫盒上部为虫类进入部，下部为集虫部，虫类进入部与集虫部连
接并相通，虫类进入部未与集虫部连接的一端与盒盖连接；盒盖中心处固定诱引剂容置部，诱引剂容
置部内部放置虫类诱引部件。
	个
	1

	
	
	
	烘干装置
	灯管启动时间应不大于5s,工作15min后，远红外虫体处理仓内温度应达到80℃～90℃
	个
	1

	
	
	
	AI高清摄像头
	摄像机采用1200W镜头自动完成拍摄功能，拍摄的图片信息可自动收集自动分析虫体的高发期等相关数据，上传至农业物联网系统平台监测预警
	个
	1

	
	
	
	AI虫情识别系统
	1.符合BG/T 24689.1-2009保护机械 虫情测报灯
2.可自动清理虫体，支持电脑端、移动端数据共享
3.结构简单，紧凑，重量较轻，方便运输安装；
4.搭载20w 365nm波长UV灯管，采用推杆传动具备高可靠性、免维护特点；
5.采集到虫情数据本地识别虫体种群、数量，图片及识别数据上传平台生成趋势图表；
6.1200w像素虫情自动成像，成像清晰，稳定上传；
7.分时多段控制，自动光控，AI智能识别，超频驱鸟，等功能；
8.远程控制实现拍照、重启、模式切换等功能；
9.高效检测下雨分离虫体、雨水；
10.兼容接口传感器接入；
11.具备断电记忆功能；
12.GPS定位，物联网平台显示站点信息；
13.虫情数据可视化、参数设置自由、远程控制便捷、诱虫效率高、能够有效驱赶鸟类影响果物以及诱捕害虫；
14.可自动清理虫体，支持电脑端、移动端数据共享
	个
	1

	
	
	
	害虫虫情数据库
	系统搭建虫情数据库可实时查看对比虫体，可以查询设备报表数据、设备搭载传感器数据及图片详情
	个
	1

	
	
	
	配电控制箱
	不锈钢410*310*100
	个
	1

	
	
	
	智能控制网关
	8路继电器控制输出，触点容量最大250VAC 10A/30VDC 10A；
8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型；
8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
智能自控版功能：
 ①定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
 ②输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
 ③开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；
 ④模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
 ⑤场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；
 ⑥70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。
	个
	1

	
	
	
	监测箱体设备
	镀锌钢板箱体，表面喷涂白色
	个
	1

	
	
	智能恒温恒湿环境控制设备
	温度传感装置
	使用温度范围：-30℃～+105℃ -30℃～+150℃
耐电压：AC1500V～2500V、3sec
绝缘：DC500V min 100MΩ 3sec
热反应时间：τ(63.2%)≤15S
	个
	4

	
	
	
	湿度传感装置
	供电：DC24V（15V~36VDC）
量程：湿度 0~200g/m3（0~100℃）
功能：湿度的测量
精度：湿度≤0.5g/m3（20~150g/m3）
信号输出：4-20mA输出
	个
	4

	
	
	
	除湿装置
	采用AC/DC220V供电，允许偏差-20%～+20%；
状态量输入电压：DC12V/DC24V；
控制输出节点容量：AC/DC220V，≥8A，支持2路独立的节点输出能力；
交流接触器出口电压：AC380V，输出容量≥30A；
通信方式：采用基于LoRa的470MHz频段无线通信，满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议，可接受网关的控制信息进行联动操作；
无线传输距离：＞50米；
绝缘阻抗：≥20MΩ；
结构防护等级满足IP40防护等级要求；
	个
	4

	
	
	
	智能控制网关
	8路继电器控制输出，触点容量最大250VAC 10A/30VDC 10A；
8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型；
8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
智能自控版功能：
 ①定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
 ②输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
 ③开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；
 ④模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
 ⑤场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；
 ⑥70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。
▲具备防过充保护的温度遥测终端的能力
▲具备高精度温度变送器的功能
▲具备容量可扩充的温湿度记录的功能
▲具备下位温度采集终端系统的能力
▲具备ZigBee与GPRS的远程数据采集能力                                    供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	4

	
	
	
	高低压配电柜
	对电力系统进行控制、保护和监测。它可以将电能分配给不同的负载，并对电路进行短路、过载、接地等故障保护，同时还可以监测电路的电流、电压、功率等参数
	个
	4

	
	
	
	设备通风管件（定制）
	根据现场情况，设计定制不锈钢通风管件
	套
	4

	
	
	智能通风循环设备
	循环通风装置
	按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在300℃高温条件下连续运行30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏
	个
	8

	
	
	
	金属风道筛板（定制）
	根据现场情况，设计定制平面盖板（筛板），筛面材质为不锈钢，加固层为铸铁结构，规格50cm*100cm*2mm
	件
	400

	
	
	
	盖板支撑框架（定制）
	材质选用10#镀锌U型槽钢，按盖板尺寸制作
	件
	400

	
	
	
	启停控制设备
	内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能
	个
	12

	
	
	
	智能控制网关
	8路继电器控制输出，触点容量最大250VAC 10A/30VDC 10A；
8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型；
8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
智能自控版功能：
   ①定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
   ②输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
   ③开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；
   ④模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
   ⑤场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；
   ⑥70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。
▲具备GPRS控制器的远程开关回路功能
▲具备能够与计算机连接的无线手持终端的能力
▲具备用于移动场合的无线数据传输系统的能力
▲具备低功耗压力变送器控制系统的功能
▲具有GPRS网络远程测控终端的功能                                      供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	6

	
	
	
	智能控制电箱
	不锈钢410*310*100\漏保\智能控制装置
	个
	6

	
	
	视频监控感知设备
	4G高清监控摄像头
	400万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；
最低照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；
慢快门 支持；镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：108°-34.6°；
宽动态范围 120dB；
主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz: 30fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；
感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；
异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
-H:-40℃~60℃；
电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；
防护等级 IP67；
-I 红外距离 20-50米；
功耗 14W MAX；
	个
	10

	
	
	
	支架及电源
	适配高清摄像头的不锈钢支架
	个
	10

	
	
	库容数字孪生大范围激光成像设备
	吊舱式AI测粮仪
	适用于各种堆料，粮库的体积计算
粮库盘库无需整形,人机对话单人作业
在盘粮中可随时显示三维图形及已成的测量结果,便于自检
程序设有征线识别功能,观测点少,计算精度
数据微机处理,绘出多角度的三维图形,算出煤堆体积,误差<±１％
盘粮中外来干扰，影响测量度的难题，通过软硬件结合的, 有巧加解决无需借助装卸桥、斗轮机、、棱镜等辅助设备和工具
	个
	3

	
	
	
	吊舱支架
	底座由金属塑料合成的，固定稳定，旋转伸缩方便
	个
	3

	
	
	
	控制电源
	功率放大模块，PZT传感控制模块，显示与通信模块以及机箱供电模块
	个
	3

	
	
	网络设备及配件
	路由器
	5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
Web认证、短信认证、PPPoE服务器
上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
内置AC功能，统一管理企业AP
负载均衡、攻击防护及带宽管理
	个
	10

	
	
	
	交换机
	整机最大PoE供电功率为110W，单端口最大PoE供电功率为30W
符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
支持APP端及Web端远程管理
支持智能开局、异常告警、快速排障
支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
	个
	10

	
	
	
	六类网线
	符合CAT-6标准的线缆。传输速率为1000Mbps
	米
	3000

	
	
	
	电缆RVV-6*0.5
	导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准
绝缘：特殊混合PVC绝缘
颜色：≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
	米
	3000

	
	
	
	电缆YJV-5*2.5
	NH-YJV耐火电缆，NH-YJV5*2.5电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求（IEC331）
	米
	2000

	
	
	
	电缆YJV-4*1.5
	NH-YJV耐火电缆，NH-YJV4*1.5电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求（IEC331）
	米
	1000

	
	
	
	电缆YJV-4*6
	NH-YJV耐火电缆，NH-YJV4*6电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求（IEC332）
	米
	1000

	
	
	智慧粮库物联网管理系统软件
	设备管理
	包括产品分类，设备列表，组织管理，设备模板等；通过设备管理模块，增加不同的传感控制设备，并建立相应设备档案，进行统一管理。
	项
	1

	
	
	
	数据中心
	包括历史记录，设备上下线，报警记录，联动记录等；设备数 据采集后，对历史记录进行留档，并通过设备列表查询设备运行情况，对设备的报警行为，联动行为进行记录管理，并通过大数据进行数据分析。
	项
	1

	
	
	
	统计分析
	通过一张图的形式，快速了解目前设备在线运行状态，设备报警情况，其中包括报警数值配置，报警通知配置等；可通过设置相应的警戒值， 实时监测异常数据。
	项
	1

	
	
	
	可视化管理
	包括分类管理，大屏管理，地图管理等；通过托拉拽的方式，自由定义模块数据，实现快速大屏的搭建，并对传感设备定义精准位置，便于维护检查。
	项
	1

	
	
	
	权限管理
	系统实现三级权限管理，包括角色管理界面，由用户定义角色，给角色赋权限；用户角色管理界面，由用户给系统用户赋予角色；还支持用户定义权限。
	项
	1

	2
	配套施工费用(含主材）
	旧墙面清理及刷防水涂料
	库房内墙面旧面层清理，后刷一层防水层，防水涂层采用环保材料
	m2
	2300

	
	
	墙面满刮腻子找平
	根据墙面平整度找平内墙壁，采用环保腻子人工找平一次
	m2
	2300

	
	
	墙面乳胶漆2遍
	墙面出新，采用环保白色乳胶漆涂刷两次
	m2
	2300

	
	
	通风槽破除砼地面
	粮库采用地下槽通风方式，需要在标号为C30的厚度为25公分混凝土地面、15公分碎石层开槽，沟槽总长400米，深度37cm,宽70cm。
	m2
	280

	
	
	通风槽防水层处理
	沟槽底部和两侧铺设5cm的C30混凝土层和5cm的防水混凝土层。沟槽深度37cm,底部宽70cm。
	m2
	560

	
	
	通风槽盖板支撑体
	人工垒砌，标准多孔砖（240*115*90）拌水泥粘合，沿沟槽两侧三层错位垒砌，单侧垒砌高度27cm,宽11.5cm。
	m3
	64.8

	
	
	通风孔洞开凿
	通风槽送风口墙壁开凿送风孔洞，孔洞为直径60cm的圆形孔。
	个
	8

	
	
	通风孔洞连接件
	送风口与通风槽连接处以三角形铸铁管道连接。
	个
	8

	
	
	建筑垃圾清运
	开槽等施工垃圾清理、外运、弃置等
	m3
	115.62











第五章  南京市江宁区政府采购合同格式
淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购合同

（供参考）








项目编号：

项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购

采购单位： 

成交单位 ： 

签订日期 ：

政府采购计划号：
合同编号：
采购人（以下称甲方）	供应商：（以下称乙方）
住所地：	住所地
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的采购结果签订本合同。
第一条：合同标的   乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。
第二条：合同总价款  本合同项下货物总价款暂定为   （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
投标报价，应包括本次招标范围内全部装备或器材、随装备或器材提供的备品配件及专用工具的价格、保证装备或器材正常使用的全部配套辅助设备的价格、全部税、进口代理费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、安装场地专用改造费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费及投标人认为需要的其他费用等。对安装现场的环境有特殊要求的应在投标书中予以特别注明并提出改造方案和费用此专用改造费用计入投标报价中。
在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。  
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条：组成本合同的有关文件 下列关于       号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第四条  权利保证
乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、本项目质保期为2年，自验收合格起计算。
第六条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。
合同签订后60个日历天内完工；具体验收时间以甲方通知为准。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、甲方应当在到货后的（3 ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（3 ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准：符合国家相关验收规范、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条  伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2、服务响应时间应为接到买方故障电话后半小时内予以响应，5小时内到达买方现场并提供解决方案，一般故障到达现场8小时内予以修复解决，如12小时内仍无法解决的，必须在24小时提供备机，以保证买方系统的正常运行。（投标文件中如有具体优于上述服务响应时间要求的，按照投标文件执行，并将投标文件中的服务方案作为合同附件）
3.3、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在3.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，若需更换配品配件，卖方按折扣率为     提供相关配品配件。
3.5质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，若需更换配品配件，卖方按折扣率为     提供相关配品配件。
3.6、 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
第九条   履约保证金
1、卖方在签订本合同之日，向甲方提交履约保证金____元。
2、履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后______天内退还乙方。
第十条   货款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
付款进度应符合如下约定：
合同签订，安装调试（含配套施工）结束，且验收通过后，付至合同总价30%；审计结束，付至审定价的95%；质保期满后付清尾款。
第十一条　违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。
４、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_30%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十二条　合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向（       ）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式__陆_份，甲乙双方各执_叁_份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、严禁乙方转包和非法分包。严禁乙方擅自变更设计施工方案、增加工程价款和延误施工期限。根据《政府采购法》第四十九条、第五十条规定，政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。根据《市政府印发关于严格南京市政府投资项目概算管理规定的通知》（宁政发〔2021〕22 号）第三条规定，施工图预算和项目决算均不得突破经批准的初步设计概算。如采购人确有特殊客观原因调整工程量，应按政府投资项目管理规定和“单一来源”采购程序规范实施，所有补充合同全部公开，且所有补充合同的金额累计不得超过原合同金额的 10%。涉及供应商、代理机构的违法行为，将依据《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条等规定给予罚款、暂停一至三年参加政府采购活动等处罚；对涉及采购单位直接负责主管人员和其他直接责任人员的问题线索，移送其上级行政主管部门或纪检监察机关处理。
甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
电话：                           电话：
开户银行：                       开户银行： 
帐号：                           帐号： 
单位地址：                       单位地址： 
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日    
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正本/副本
淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购
JSZC-320115-FBYY-G2024-0008



投标文件









供应商名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
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一、供应商资格声明函
南京市江宁区人民政府淳化街道办事处 ：
你们项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购（项目编号为：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。
2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3、我们同意按照本采购文件第二章“投标供应商须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。




供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
电话：传真：
日期：	年	月	日



二、特定资格要求的证明文件
（无）

三、法人授权书
南京市江宁区人民政府淳化街道办事处 ：
本授权书宣告：
委托单位：
地址：    法定代表人：
受托人：   姓名    性别：    出生日期：  年  月  日
所在单位：   职务：
身份证：     联系方式: 
兹委托受托人合法地代表我单位参加南京市江宁区人民政府淳化街道办事处 组织的项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购（项目编号为：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。  
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权代表身份证：

供应商：（盖章）

法定代表人（签字或签章）：

年月日
四、小微企业声明函
[bookmark: _Toc32741][bookmark: _Toc25429][bookmark: _Toc169614981]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：




备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。
五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                                               供应商（盖章）：
                                                                                                日期：






属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。





1

六、分项报价表
	序号
	名称
	建设内容
	产品特征及功能描述
	单位
	数量
	单价  （元）
	合价
（元）

	1
	粮库智能改造
	仓储粉尘防爆智能感设备
	智能粉尘检测传感器
	反应时间：100 ms
测定精度：±5%（相对校正用粒子）
环境温度：0~70 ℃
灵 敏 度：0.01 mg/m3 ICPM（平均粉尘 0.3u几何标准偏差，用1.25的硬酯酸粒子校正的值）
供电电源：9V充电 电池或DC 9V电源
处理器尺寸：98W×180H×35D
分析器精度：1ppm（FS=±640mV）
	个
	8
	
	

	
	
	
	消防预警传感器
	感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能
4路开关量输入，其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，当感应器发生动作闭合时，将产生声光报警、跳闸动作。通讯接口 RS-485通讯，Modbus-RTU协议
开关量输入 zui1路，有源输入，AC/DC220V±25%
开关量输出 zui多12路，继电器输出容量：AC220V/5A，DC30V/5A
安全
绝缘强度 2kV
绝缘电阻 ≥20MΩ
平均*时间(MTBF) ≥50000h
	个
	8
	
	

	
	
	
	智能网关集采器
	8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
现场手动控制按钮
智能自控版功能：
  1、定时控制---年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
  2、输出互锁---自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
  3、模拟量自动控制---定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
  4、场景控制---自定义完整的逻辑控制触发条件；
  5、70组规则设定---多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求；
▲具备NB-LOT的联网报警的能力
▲具备可编程物联网终端装置功能
▲具备静电防护的遥测终端的功能
▲具备防雷型无线远传装置的功能
▲具备GPRS和CDMA网络点对点通信系统的功能                           供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	3
	
	

	
	
	仓储火警预防智能感知设备
	智能红外温度传感器
	量 程：-30℃～120℃
输出信号：电流型，电压型，RS485型
测量精度：±0.2℃
互换误差：<0.2℃<>
工作电压：9～24V
工作电流：约10mA
响应时间：<100ms<>
稳定时间：<1秒<>
工作温度：-40℃～75℃
引线长度：2米
线 质：聚四氟耐高温导线
	个
	8
	
	

	
	
	
	消防火警传感器
	感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能
4路开关量输入，其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，当感应器发生动作闭合时，将产生声光报警、跳闸动作。通讯接口 RS-485通讯，Modbus-RTU协议
开关量输入 zui1路，有源输入，AC/DC220V±25%
开关量输出 zui多12路，继电器输出容量：AC220V/5A，DC30V/5A
安全
绝缘强度 2kV
绝缘电阻 ≥20MΩ
平均*时间(MTBF) ≥50000h
	个
	8
	
	

	
	
	
	智能网关集采器
	8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
现场手动控制按钮
智能自控版功能：
  1、定时控制---年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
  2、输出互锁---自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
  3、模拟量自动控制---定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
  4、场景控制---自定义完整的逻辑控制触发条件；
  5、70组规则设定---多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求；
▲具备电流信号无线远传能力
▲具备多通道智能变送能力
▲具备GSM网络的实验室智能安防系统功能
▲具备GPRS网络无线数据传输终端的能力
▲具备U盘存储的温度采集装置的能力                                      供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	3
	
	

	
	
	
	智能控制主机
	处理器：工业级ARM处理器；
支持多路RS485、开关量通信接口；
有线网络接口：RJ4510M/100M自适应以太网口；
加密算法：支持3DES/AES硬件加密算法；
通信方式：TCP/IP、RS232、RS485;
输入电压：DC10～14V；
工作温度：-20℃～55℃；
工作湿度：10％RH～90％RH；
	个
	3
	
	

	
	
	粮库虫情监测设备
	性诱引虫装置
	种害虫诱引装置，包括诱虫盒、虫类诱引部件、诱引剂容置部，诱虫盒
包括盒盖、虫类进入部、集虫部，诱虫盒上部为虫类进入部，下部为集虫部，虫类进入部与集虫部连
接并相通，虫类进入部未与集虫部连接的一端与盒盖连接；盒盖中心处固定诱引剂容置部，诱引剂容
置部内部放置虫类诱引部件。
	个
	1
	
	

	
	
	
	烘干装置
	灯管启动时间应不大于5s,工作15min后，远红外虫体处理仓内温度应达到80℃～90℃
	个
	1
	
	

	
	
	
	AI高清摄像头
	摄像机采用1200W镜头自动完成拍摄功能，拍摄的图片信息可自动收集自动分析虫体的高发期等相关数据，上传至农业物联网系统平台监测预警
	个
	1
	
	

	
	
	
	AI虫情识别系统
	1.符合BG/T 24689.1-2009保护机械 虫情测报灯
2.可自动清理虫体，支持电脑端、移动端数据共享
3.结构简单，紧凑，重量较轻，方便运输安装；
4.搭载20w 365nm波长UV灯管，采用推杆传动具备高可靠性、免维护特点；
5.采集到虫情数据本地识别虫体种群、数量，图片及识别数据上传平台生成趋势图表；
6.1200w像素虫情自动成像，成像清晰，稳定上传；
7.分时多段控制，自动光控，AI智能识别，超频驱鸟，等功能；
8.远程控制实现拍照、重启、模式切换等功能；
9.高效检测下雨分离虫体、雨水；
10.兼容接口传感器接入；
11.具备断电记忆功能；
12.GPS定位，物联网平台显示站点信息；
13.虫情数据可视化、参数设置自由、远程控制便捷、诱虫效率高、能够有效驱赶鸟类影响果物以及诱捕害虫；
14.可自动清理虫体，支持电脑端、移动端数据共享
	个
	1
	
	

	
	
	
	害虫虫情数据库
	系统搭建虫情数据库可实时查看对比虫体，可以查询设备报表数据、设备搭载传感器数据及图片详情
	个
	1
	
	

	
	
	
	配电控制箱
	不锈钢410*310*100
	个
	1
	
	

	
	
	
	智能控制网关
	8路继电器控制输出，触点容量最大250VAC 10A/30VDC 10A；
8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型；
8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
智能自控版功能：
 ①定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
 ②输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
 ③开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；
 ④模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
 ⑤场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；
 ⑥70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。
	个
	1
	
	

	
	
	
	监测箱体设备
	镀锌钢板箱体，表面喷涂白色
	个
	1
	
	

	
	
	智能恒温恒湿环境控制设备
	温度传感装置
	使用温度范围：-30℃～+105℃ -30℃～+150℃
耐电压：AC1500V～2500V、3sec
绝缘：DC500V min 100MΩ 3sec
热反应时间：τ(63.2%)≤15S
	个
	4
	
	

	
	
	
	湿度传感装置
	供电：DC24V（15V~36VDC）
量程：湿度 0~200g/m3（0~100℃）
功能：湿度的测量
精度：湿度≤0.5g/m3（20~150g/m3）
信号输出：4-20mA输出
	个
	4
	
	

	
	
	
	除湿装置
	采用AC/DC220V供电，允许偏差-20%～+20%；
状态量输入电压：DC12V/DC24V；
控制输出节点容量：AC/DC220V，≥8A，支持2路独立的节点输出能力；
交流接触器出口电压：AC380V，输出容量≥30A；
通信方式：采用基于LoRa的470MHz频段无线通信，满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议，可接受网关的控制信息进行联动操作；
无线传输距离：＞50米；
绝缘阻抗：≥20MΩ；
结构防护等级满足IP40防护等级要求；
	个
	4
	
	

	
	
	
	智能控制网关
	8路继电器控制输出，触点容量最大250VAC 10A/30VDC 10A；
8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型；
8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
智能自控版功能：
 ①定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
 ②输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
 ③开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；
 ④模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
 ⑤场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；
 ⑥70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。
▲具备防过充保护的温度遥测终端的能力
▲具备高精度温度变送器的功能
▲具备容量可扩充的温湿度记录的功能
▲具备下位温度采集终端系统的能力
▲具备ZigBee与GPRS的远程数据采集能力                                    供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	4
	
	

	
	
	
	高低压配电柜
	对电力系统进行控制、保护和监测。它可以将电能分配给不同的负载，并对电路进行短路、过载、接地等故障保护，同时还可以监测电路的电流、电压、功率等参数
	个
	4
	
	

	
	
	
	设备通风管件（定制）
	根据现场情况，设计定制不锈钢通风管件
	套
	4
	
	

	
	
	智能通风循环设备
	循环通风装置
	按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在300℃高温条件下连续运行30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏
	个
	8
	
	

	
	
	
	金属风道筛板（定制）
	根据现场情况，设计定制平面盖板（筛板），筛面材质为不锈钢，加固层为铸铁结构，规格50cm*100cm*2mm
	件
	400
	
	

	
	
	
	盖板支撑框架（定制）
	材质选用10#镀锌U型槽钢，按盖板尺寸制作
	件
	400
	
	

	
	
	
	启停控制设备
	内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能
	个
	12
	
	

	
	
	
	智能控制网关
	8路继电器控制输出，触点容量最大250VAC 10A/30VDC 10A；
8路开关量采集输入，支持干接点和NPN型；
8路4-20ma采集输入传感器；
通讯方式：4G全网通+网口WIFI，支持移动/联通/电信，默认带移动SIM卡；
智能自控版功能：
   ①定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；
   ②输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；
   ③开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；
   ④模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；
   ⑤场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；
   ⑥70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。
▲具备GPRS控制器的远程开关回路功能
▲具备能够与计算机连接的无线手持终端的能力
▲具备用于移动场合的无线数据传输系统的能力
▲具备低功耗压力变送器控制系统的功能
▲具有GPRS网络远程测控终端的功能                                      供应商提供以上打“▲”功能的相关证明或被授权文件
	个
	6
	
	

	
	
	
	智能控制电箱
	不锈钢410*310*100\漏保\智能控制装置
	个
	6
	
	

	
	
	视频监控感知设备
	4G高清监控摄像头
	400万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；
最低照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；
慢快门 支持；镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：108°-34.6°；
宽动态范围 120dB；
主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz: 30fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；
感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；
异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
-H:-40℃~60℃；
电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；
防护等级 IP67；
-I 红外距离 20-50米；
功耗 14W MAX；
	个
	10
	
	

	
	
	
	支架及电源
	适配高清摄像头的不锈钢支架
	个
	10
	
	

	
	
	库容数字孪生大范围激光成像设备
	吊舱式AI测粮仪
	适用于各种堆料，粮库的体积计算
粮库盘库无需整形,人机对话单人作业
在盘粮中可随时显示三维图形及已成的测量结果,便于自检
程序设有征线识别功能,观测点少,计算精度
数据微机处理,绘出多角度的三维图形,算出煤堆体积,误差<±１％
盘粮中外来干扰，影响测量度的难题，通过软硬件结合的, 有巧加解决无需借助装卸桥、斗轮机、、棱镜等辅助设备和工具
	个
	3
	
	

	
	
	
	吊舱支架
	底座由金属塑料合成的，固定稳定，旋转伸缩方便
	个
	3
	
	

	
	
	
	控制电源
	功率放大模块，PZT传感控制模块，显示与通信模块以及机箱供电模块
	个
	3
	
	

	
	
	网络设备及配件
	路由器
	5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
Web认证、短信认证、PPPoE服务器
上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
内置AC功能，统一管理企业AP
负载均衡、攻击防护及带宽管理
	个
	10
	
	

	
	
	
	交换机
	整机最大PoE供电功率为110W，单端口最大PoE供电功率为30W
符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
支持APP端及Web端远程管理
支持智能开局、异常告警、快速排障
支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
	个
	10
	
	

	
	
	
	六类网线
	符合CAT-6标准的线缆。传输速率为1000Mbps
	米
	3000
	
	

	
	
	
	电缆RVV-6*0.5
	导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准
绝缘：特殊混合PVC绝缘
颜色：≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
	米
	3000
	
	

	
	
	
	电缆YJV-5*2.5
	NH-YJV耐火电缆，NH-YJV5*2.5电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求（IEC331）
	米
	2000
	
	

	
	
	
	电缆YJV-4*1.5
	NH-YJV耐火电缆，NH-YJV4*1.5电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求（IEC331）
	米
	1000
	
	

	
	
	
	电缆YJV-4*6
	NH-YJV耐火电缆，NH-YJV4*6电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求（IEC332）
	米
	1000
	
	

	
	
	智慧粮库物联网管理系统软件
	设备管理
	包括产品分类，设备列表，组织管理，设备模板等；通过设备管理模块，增加不同的传感控制设备，并建立相应设备档案，进行统一管理。
	项
	1
	
	

	
	
	
	数据中心
	包括历史记录，设备上下线，报警记录，联动记录等；设备数 据采集后，对历史记录进行留档，并通过设备列表查询设备运行情况，对设备的报警行为，联动行为进行记录管理，并通过大数据进行数据分析。
	项
	1
	
	

	
	
	
	统计分析
	通过一张图的形式，快速了解目前设备在线运行状态，设备报警情况，其中包括报警数值配置，报警通知配置等；可通过设置相应的警戒值， 实时监测异常数据。
	项
	1
	
	

	
	
	
	可视化管理
	包括分类管理，大屏管理，地图管理等；通过托拉拽的方式，自由定义模块数据，实现快速大屏的搭建，并对传感设备定义精准位置，便于维护检查。
	项
	1
	
	

	
	
	
	权限管理
	系统实现三级权限管理，包括角色管理界面，由用户定义角色，给角色赋权限；用户角色管理界面，由用户给系统用户赋予角色；还支持用户定义权限。
	项
	1
	
	

	                                     小 计
	

	2
	配套施工费用(含主材）
	旧墙面清理及刷防水涂料
	库房内墙面旧面层清理，后刷一层防水层，防水涂层采用环保材料
	m2
	2300
	
	

	
	
	墙面满刮腻子找平
	根据墙面平整度找平内墙壁，采用环保腻子人工找平一次
	m2
	2300
	
	

	
	
	墙面乳胶漆2遍
	墙面出新，采用环保白色乳胶漆涂刷两次
	m2
	2300
	
	

	
	
	通风槽破除砼地面
	粮库采用地下槽通风方式，需要在标号为C30的厚度为25公分混凝土地面、15公分碎石层开槽，沟槽总长400米，深度37cm,宽70cm。
	m2
	280
	
	

	
	
	通风槽防水层处理
	沟槽底部和两侧铺设5cm的C30混凝土层和5cm的防水混凝土层。沟槽深度37cm,底部宽70cm。
	m2
	560
	
	

	
	
	通风槽盖板支撑体
	人工垒砌，标准多孔砖（240*115*90）拌水泥粘合，沿沟槽两侧三层错位垒砌，单侧垒砌高度27cm,宽11.5cm。
	m3
	64.8
	
	

	
	
	通风孔洞开凿
	通风槽送风口墙壁开凿送风孔洞，孔洞为直径60cm的圆形孔。
	个
	8
	
	

	
	
	通风孔洞连接件
	送风口与通风槽连接处以三角形铸铁管道连接。
	个
	8
	
	

	
	
	建筑垃圾清运
	开槽等施工垃圾清理、外运、弃置等
	m3
	115.62
	
	

	                           小 计
	

	                           合 计
	


注：报价为含税价。


供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
七、技术要求响应及偏离表
项目编号：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008
项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购
	序号
	招标要求
	投标响应
	符合/正偏离/负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：    
日期：

注：1.按照项目需求中的要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。
4.供应商可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。
5.	若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。
八、商务要求响应及偏离表
项目编号：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008
项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购
	序号
	招标要求
	投标响应
	符合/正偏离/负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：    
日期：

注：1.按照项目需求中的要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。
4.	若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

九、开标一览表
项目编号：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008
项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购
	1
	投标报价
	大写：人民币             
小写：￥             
	备注

	2
	项目负责人
	
	

	3
	合同履行期限
	

	

	4
	其它
	（如有优惠条件须在此注明）
	

	5
	供应商是否属于小微型企业
	
	
填写“是”或“否



供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
 
 
注意:投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。

[bookmark: _Toc12264]





十、拟参与本项目技术人员一览表
项目编号：JSZC-320115-FBYY-G2024-0008
项目名称：淳化农业园区粮食仓储防爆报警、恒温恒湿、环境控制等配套设备采购
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	执业资格
	职称
	在本项目从事的岗位

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	3
	项目成员
	
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


如果行、列数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

日期：年月日

十一、企业业绩表

	企业业绩

	项目名称
	规模
	日期
	合同价
	其它情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

























十二、提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信记录名单。（提供网页截图）
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十三、第一章“招标公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2024年3月-2024年8月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）。
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。


承诺函
（采购人）        ：
我单位          （供应商名称）郑重声明：
1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：
授权代表签字：

日期：  年  月  日



1

十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （网站在线打印）














十五、评分标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合招标文件第三章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。




















