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[bookmark: _Toc1212_WPSOffice_Level1]第一章  投标邀请
受江苏省常州技师学院的委托，常州市政府采购中心就江苏省常州技师学院工业互联网实训站多媒体硬件采购与安装项目(JSZC-320400-JZCG-G2025-0378)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0378
2.项目名称：江苏省常州技师学院工业互联网实训站多媒体硬件采购与安装项目
3.预算金额：120万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为120万元。
5.采购需求（简介）：本项目是江苏省常州技师学院工业互联网实训站多媒体集成硬件采购与安装项目。为贯彻落实国家关于推动工业互联网创新发展的战略，培养符合新时代要求的工业互联网技术技能人才，拟建设一个集教学、实训、演示、创新于一体的现代化工业互联网实训站。本项目旨在采购一套先进、稳定、可靠的多媒体集成硬件系统，以支撑工业互联网数据可视化、远程运维、人机交互、智能监控等核心课程的实训教学与展示。包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过招标人的验收以及负责质量保修、免费维保等全部工作。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：签订合同后50日内完成供货、安装及调试并通过招标人验收。免费保修期要求不低于三年。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名    称：江苏省常州技师学院　　　
地    址：常州市嫩江路8号　　　　
联 系 人：邹先生               
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0519-81162172　　　 
2.常州市政府采购中心信息
地　  址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]采购文件相关联系人：施先生                
电  　话：0519-85588161
开标评审相关联系人：姚先生             
电  　话：0519-85588165
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。






[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc4297_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标（响应）供应商出现苏财购〔2025〕62号文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。


 32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1


[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
þ分期付款：预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%；尾款支付时间：服务结束并验收合格，尾款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是 þ否（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，必须在【政府采购合同专用条款】将相关内容填写完整）
    收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
    收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的5%） 
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。













	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。
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1、 采购标的
1.项目名称：江苏省常州技师学院工业互联网实训站多媒体硬件采购与安装项目 
2.预算金额：120万元 
3.最高限价：120万元
4.采购项目概况（简介）：本项目是江苏省常州技师学院工业互联网实训站多媒体集成硬件采购与安装项目。为贯彻落实国家关于推动工业互联网创新发展的战略，培养符合新时代要求的工业互联网技术技能人才，拟建设一个集教学、实训、演示、创新于一体的现代化工业互联网实训站。本项目旨在采购一套先进、稳定、可靠的多媒体集成硬件系统，以支撑工业互联网数据可视化、远程运维、人机交互、智能监控等核心课程的实训教学与展示。包括但不限于设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过招标人的验收以及负责质量保修、免费维保等全部工作。 
5.合同履行期限：签订合同后50日内完成供货、安装及调试并通过招标人验收。免费保修期要求不低于三年。
6.是/否接受联合体投标：否；
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否
11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：货物类

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1交付（实施）的时间（期限）签订合同后50日内完成供货、安装及调试并通过招标人验收。免费保修期要求不低于三年。
1.2交货地点：投标人负责将货品运到招标人指定地点，并负责办理运输和装卸及货品安装后的调试等。

2. 付款条件（进度和方式）
预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
尾款支付时间：服务结束并验收合格，尾款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

4. 售后服务（质保期等）
4.1本项目免费质保期 3 年（自交货验收合格之日起计）。
4.2在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
4.3根据服务响应、保修内容、备品备件、售后服务人员、服务承诺及售后服务力量的配备情况等编制详细、合理可行的售后服务方案。提供及时有效的售后服务。

5. 保险
无

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
1.1.1投标人根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保正常使用。
1.1.2通过本次采购，构建一个高度集成、功能完备的多媒体硬件环境，实现以下目标：
沉浸式教学：提供大尺寸、高清晰度的主显示系统，用于展示工业互联网平台数据、三维模型、教学视频等。
数据可视化：实现对工业现场实时数据、设备状态、生产看板等信息的多屏、联动、动态展示。
远程交互协作：支持与异地工厂、专家进行高清音视频远程协作与指导。
集中控制管理：通过一套中控系统，实现对实训室内所有视听设备的智能化、一键式管控，降低操作复杂度，提升教学效率。
扩展性与稳定性：系统需具备良好的扩展接口，满足未来技术升级需求，并保证长期稳定运行。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
投标人应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1投标人应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

2.2产品清单及技术参数要求；
	序号
	项目名称
	产品名称
	规格和技术参数要求
	单位
	数量

	1
	序厅：展厅宣传片
	LED屏（P2）
	1.显示尺寸为宽≥ 7.04m，高≥ 3.2m；屏幕分辨率：≥3520 *1600。
2.▲像素点间距：≤2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥250000，模组尺寸(W×H）：320×160mm。提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
3.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高。
4.白平衡亮度（nits）≥800，对比度≥8500∶1，刷新率≥3840H。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°。
7.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级。
8.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能。
9.像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点。
10.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动43S。
11.像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
12.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡,支持动态节能，采用节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。
13.模组机械强度：模组机械强度≥30MPa；抗拉强度>230Mpa；屈服强度>170Mpa；单模块磁吸强度>10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。
14.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作。
15.IP防护等级：达到IP40或以上防护等级；PCB阻燃试验：塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求。
16.雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。
17.防护功能：具备防尘、防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、短路、过压、欠压保护、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
18.屏幕温升（运行状态）：显示屏在点亮5分钟后的温度升幅<5℃，点亮15分钟后的温度升幅<10℃，点亮30分钟以上温度<15℃，最大亮度白色连续工作2小时，表面温升<20℃，符合标准要求。
19.安全特性：符合SJ/T11141-2017发光二极管(LED)显示屏通用规范标准对安全的要求。
20.电路板采用多层PCB设计，一体化驱动控制,电路采用多层设计应符合国家标准CQC13-471301-2018的要求；PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。
21.所投LED显示屏通过168小时老化测试、跌落测试，振动试验，冷热冲击试验。
22.所投LED显示屏通过GB/T6587-2012规定的三级流通条件进行运输试验。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
23.观看舒适度：1级，基本无疲劳感,支持HDR显示效果。
24.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类。
25.EMF：符合EN62311标准降低电磁辐射对人体身体健康的影响。
26.安全特性：符合SJ/T 11141-2017 发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求。
27.▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系(IECQ)标准要求，需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
28.▲所投LED显示屏型号具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
29.▲所投LED显示屏型号具有中国节能产品认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
30.色彩品质：符合色彩品质A级的要求。
31.视觉健康：符合视觉健康认证技术规范认证规则的要求。
	㎡
	22.53

	
	
	开关电源
	1.额定输入电压：200VAC—240VAC
2.输入频率：50Hz
3.额定输出电压：4.5Vdc
4.额定输出电流：40A
5.稳压精度：±3%
6.负载调整率：±2%
7.温度系数：±0.03%/℃
8.电压过冲：<5.0%
9.纹波噪声：<250mV
10.短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作，过流保护。
11.散热方式：自然对流散热。
12.为保证系统兼容性以及售后服务稳定性，电源品牌与显示屏为同一品牌。提供CQC认证证书扫描件加盖投标人公章。
	台
	74

	
	
	接收卡
	1.超大带载：自带12个以上HUB75接口，最大支持带载≥512×512，RGB并行数据组≥24组。
2.支持1~64扫任意扫描方式，支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。
3.支持多种主流色域、自定义色域一键调节。
4.支持通过接收卡自带按钮进入测试模式(红、绿、蓝、白、斜扫、灰度渐变等模式)，用于模组显示测试。
5.支持修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中，支持本地、云配置文件/固件一键导入。
6.灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。
7.集成网络变压器—全面解决hublayout难度大,产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定。
8.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
10.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
11.支持画面90度倍数旋转，配合控制器可以实现任意角度旋转。
12.支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)。
13.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
14.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。
15.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
16.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)，无需单独配线，安装方便。
17.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
18.支持Mapping功能，启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
19.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
20.▲支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
21.支持可以回读接收卡的固件程序、配置参数并保存到本地。
22.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
23.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
24.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
25.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。
26.产品支持热插拔，接收卡维护无需断电。
27.超宽电压输入，支持DC：3.3V~5.5V电压输入，额度功率≤2.5W
28.工作极限环境：支持温度-20℃~70℃,环境工作湿度10%RH~90%RH环境。
	张
	44

	
	
	LED视频处理器
	1.单台具备不少于10路千兆网口输出，带载能力可达690万像素、最宽4096像素、最高2160像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率。
2.二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升。
3.拥有完备的视频输入接口：1路HDMI2.0，1路DP1.2，（可根据实际需求选配）。
4.支持 HDR 功能，支持主动式 3D。
5.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放。
6.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等。
7.支持多画面同时显示，不少于6画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面。
8.支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑。
9.支持高位深信号输入源输入，可支持8bit、10bit、12bit信号输入。
10.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。
11.支持场景预设功能，可创建不低于10个用户场景作为模板保存，方便直接调用。
12.支持 HDMI、DP 输入分辨率自定义调节，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容。
13.支持选择 HDMI 输入源或 DP 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。
14.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
15.▲所投视频控制器具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
16.▲为保证系统兼容性以及售后服务稳定性，视频控制器品牌与显示屏为同一品牌。
	台
	1

	
	
	LED钢架
	定制显示屏安装框架结构及装饰
	㎡
	22.53

	
	
	LED显示屏控制软件
	1.可实现对LED显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。
2.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。
3.系统支持PC端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。
4.C/S或B/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。
5.支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。
6.支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求。
	套
	1

	
	
	LED显示屏播放系统
	按照用户需求控制LED大屏幕显示系统，可以通过云端系统控制各个LED终端，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。可实现同异步显示，超大带载，可实现多画面及远程上电功能，封装材料,辅助材料等。
	项
	1

	
	
	图形工作站
	高配工控服务器：CPU ：主频≥3.6G，核心数量≥12，线程数量≥20，主板 ：主板需支持第12代或更新的Intel芯片组，或等效性能的其他品牌芯片组，内存：8G，硬盘：240Gm2,独立显卡：显存≥16G，输出接口≥4DP,显卡性能不低于NVIDIA A4000的水平；电源：800W电源；操作系统：WINdows10或更高版本，或兼容的其他操作系统，满足系统稳定运行需求。
	台
	1

	
	
	壁挂音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀， 低音单元防水圆锥形；高音单元液冷平衡球形；输入功率：30W-80W；灵敏度 85-87 dB/2.83 V/1m
	个
	2

	
	
	功放
	配备蓝牙、 双声道强劲环绕声；兼容HD音频的CINEMA DSP；蓝牙压缩音质增强功能；短路，断路、热和RF保护 、对直流帮助和负载保护冷却系统。
	台
	1

	2
	路演中心
	红外触控一体机（75寸）
	尺寸：75inch；分辨率：3840×2160；显示比例：16:9；亮度：450cd/C㎡；对比度：5000：1；采样率：≥60Hz；响应速度：点击：8ms 连续：3ms定位精度：≤±2mm；可视角度：178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命：60000(hrs)；CPU ：主频≥2.8G，核心数量≥10,内存≥8g，硬盘≥128G；红外触摸。
	台
	1

	
	
	显示器安装支架
	配套显示器安装支架
	套
	1

	3
	工业互联
	红外触控一体机（65寸）
	尺寸：65inch；分辨率：1920*1080；显示面积：714(H)*411(V)MM；显示比例：16:9；亮度：300cd/C㎡；对比度：1400：1；可视角度：178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命：60000(hrs)；机身尺寸：759.4*453.8*96.5MM（长*宽*厚度）；外壳材料：铝型材、钣金、刚化玻璃；主机配置：CPU ：主频≥2.8G，核心数量≥10,内存≥8g，硬盘≥128G；系统：操作系统需为Windows 10或更高版本，或兼容的其他操作系统，满足系统稳定运行需求；
触摸技术：红外触摸；书写方式：手指、触摸笔。
	台
	1

	
	
	显示器安装支架
	配套显示器安装支架
	套
	1

	
	
	互动查询软件许可证
	单屏许可证，系统标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件系统的定位交互。
	套
	1

	
	
	吸顶音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀。油漆音箱框架和防尘罩；灵敏度：88 dB/2.83 V/1 m；输入功率(大/额定)：150W / 50W；阻抗：8 Ohms。
	个
	2

	
	
	功放
	配备蓝牙、 双声道强劲环绕声；兼容HD音频的支持高清音频处理技术；蓝牙压缩音质增强功能；短路，断路、热和RF保护 、对直流帮助和负载保护冷却系统。
	台
	1

	4
	魔屏互动
	拼接显示屏（55寸）
	尺寸：55寸；拼接缝隙：3.5mm；分辨率：1920 x1080；屏幕亮度：500cd/m²；丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式；对比度：1400：1；开窗方式：单屏显示、窗口组合显示、全屏显示；可视频角度：178°（H）/178°（V）。
	台
	9

	
	
	拼接屏安装支架
	超薄支架，支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼逢平整。
	套
	9

	
	
	超高清图像拼接系统
	采用自主研发上位机控制调试软件，可视化调试自定义各种不同的超清分辨率；采用自研同步算法，可达动态视频帧同步；含定制拼接系统、拼接控制卡,配套LVDS线，电源线等。
	套
	9

	
	
	拼接显示系统控制软件
	大屏幕拼接系统专用控制管理软件；采用目前行业最领先的图像处理技术，加之最新图像引擎处理算法，显示效果佳。具有超强超距离信号处理功能，支持后期升级。
	项
	1

	
	
	二维结构光触控系统
	根据现场尺寸定制触控框。
	项
	1

	
	
	多屏扩展装置（3通道）
	多屏扩展仪（3通道）。
	个
	3

	
	
	图形工作站
	高配工控服务器：CPU ：主频≥3.6G，核心数量≥12，线程数量≥20，主板 ：主板需支持第12代或更新的Intel芯片组，或等效性能的其他品牌芯片组，内存：8G，硬盘：240Gm2,独立显卡：显存≥16G，输出接口≥4DP,显卡性能不低于NVIDIA A4000的水平；电源：800W电源；操作系统：WINdows10或更高版本，或兼容的其他操作系统，满足系统稳定运行需求。
	台
	1

	
	
	壁挂音箱
	同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀， 低音单元防水圆锥形；高音单元液冷平衡球形；输入功率：30W-80W；灵敏度 85-87 dB/2.83 V/1m。
	个
	2

	
	
	功放
	配备蓝牙、 双声道强劲环绕声；兼容HD音频的CINEMA DSP；蓝牙压缩音质增强功能；短路，断路、热和RF保护 、对直流帮助和负载保护冷却系统。
	台
	1

	
	魔屏互动智能系统
	动态图片展示
	无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。
	套
	1

	
	
	点赞功能
	点击爱心按钮，可对当前展品点赞。系统可以统计点赞数量，并进行排名。
	
	

	
	
	动态文本展示
	无人操作或手动选择时，会有独立动态文本内容展示。
	
	

	
	
	独立图片窗口
	在小窗口中展示展品的名称、简介和图片，可以左右滑动进行切换。
	
	

	
	
	后台数据更新程序
	在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。
	
	

	
	
	界面切换特效
	画面切换时会有各种动态特效展示。
	
	

	
	
	类别切换功能
	画面切换时会有各种动态特效展示。
	
	

	
	
	窗口视频播放功能
	独立窗口中播放展品视频，并控制视频的进度条、播放和暂停。
	
	

	
	
	窗口海报展示
	独立窗口中展示相应海报，可以左右滑动进行切换。
	
	

	
	
	图文突出展示
	在大屏中突出显示重点项目的图文或视频。
	
	

	
	
	全屏动态海报
	无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态海报。
	
	

	
	
	多人交互系统
	通过超高清图形编码、动态同步显示技术与多人交互技术。
	
	

	
	
	多屏拼接系统
	实现拼接大屏超高分辨率魔屏互动展示程序。
	
	

	
	
	产品信息展示
	显示展品的详细文字介绍。
	
	

	
	
	全屏视频播放功能
	在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。
	
	

	5
	拓维教室
	LED屏（P2）
	1.显示尺寸为宽≥ 5.12m，高≥ 2.24m；屏幕分辨率：≥2560 *1120。
2.▲像素点间距：≤2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥250000，模组尺寸(W×H）：320×160mm。提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
3.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高。
4.白平衡亮度（nits）≥800，对比度≥8500∶1，刷新率≥3840H。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
7.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级。
8.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能。
9.像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点。
10.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动43S。
11.像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
12.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡,支持动态节能，采用节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。
13.模组机械强度：模组机械强度≥30MPa；抗拉强度>230Mpa；屈服强度>170Mpa；单模块磁吸强度>10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。
14.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作。
15.IP防护等级：达到IP40或以上防护等级；PCB阻燃试验：塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求。
16.雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。
17.防护功能：具备防尘、防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、短路、过压、欠压保护、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
18.屏幕温升（运行状态）：显示屏在点亮5分钟后的温度升幅<5℃，点亮15分钟后的温度升幅<10℃，点亮30分钟以上温度<15℃，最大亮度白色连续工作2小时，表面温升<20℃，符合标准要求。
19.安全特性：符合SJ/T11141-2017发光二极管(LED)显示屏通用规范标准对安全的要求。
20.电路板采用多层PCB设计，一体化驱动控制,电路采用多层设计应符合国家标准CQC13-471301-2018的要求;PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。
21.所投LED显示屏通过168小时老化测试、跌落测试，振动试验，冷热冲击试验。
22.所投LED显示屏通过GB/T6587-2012规定的三级流通条件进行运输试验。
23.观看舒适度：1级，基本无疲劳感,支持HDR显示效果。
24.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类。
25.EMF：符合EN62311标准降低电磁辐射对人体身体健康的影响。
26.安全特性：符合SJ/T 11141-2017 发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求。
27.▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程，需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
28.▲所投LED显示屏型号具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
29.▲所投LED显示屏型号具有中国节能产品认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
30.色彩品质：符合色彩品质A级的要求。
31.视觉健康：符合视觉健康认证技术规范认证规则的要求。
	㎡
	11.47

	
	
	LED视频处理器
	信号处理器背景LED与墙面LED需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。
	台
	1

	
	
	开关电源
	1.额定输入电压：200VAC—240VAC
2.输入频率：50Hz
3.额定输出电压：4.5Vdc
4.额定输出电流：40A
5.稳压精度：±3%
6.负载调整率：±2%
7.温度系数：±0.03%/℃
8.电压过冲：<5.0%
9.纹波噪声：<250mV
10.短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作，过流保护。
11.散热方式：自然对流散热。
12.为保证系统兼容性以及售后服务稳定性。提供CQC认证证书扫描件加盖投标人公章。
	台
	38

	
	
	接收卡
	1.超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512，RGB并行数据组24组。
2.支持1~64扫任意扫描方式，支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。
3.支持多种主流色域、自定义色域一键调节。
4.支持通过接收卡自带按钮进入测试模式(红、绿、蓝、白、斜扫、灰度渐变等模式)，用于模组显示测试。
5.支持修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中，支持本地、云配置文件/固件一键导入。
6.灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。
7.集成网络变压器—全面解决hublayout难度大,产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定。
8.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
10.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。
11.支持画面90度倍数旋转，配合控制器可以实现任意角度旋转。
12.支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)。
13.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
14.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。
15.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
16.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)，无需单独配线，安装方便。
17.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
18.支持Mapping功能，启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
19.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
20.▲支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
21.支持可以回读接收卡的固件程序、配置参数并保存到本地。
22.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
23.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
24.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
25.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。
26.产品支持热插拔，接收卡维护无需断电。
27.超宽电压输入，支持DC:3.3V~5.5V电压输入，额度功率≤2.5W
28.工作极限环境：支持温度-20℃~70℃,环境工作湿度10%RH~90%RH环境。
	张
	32

	
	
	LED显示屏控制软件
	1、可实现对LED显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。
2、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。
3、系统支持PC端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。
4、C/S或B/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。
5、支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。
6、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求。
	套
	1

	
	
	LED显示屏播放系统
	按照用户需求控制LED大屏幕显示系统，可以通过云端系统控制各个LED终端，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。可实现同异步显示，超大带载，可实现多画面及远程上电功能，封装材料,辅助材料等。
	项
	1

	
	
	LED钢架
	定制显示屏安装框架结构及装饰。
	㎡
	11.47

	
	
	图形工作站
	高配工控服务器：CPU ：主频≥3.6G，核心数量≥12，线程数量≥20，主板 ：主板需支持第12代或更新的Intel芯片组，或等效性能的其他品牌芯片组，内存：8G，硬盘：240Gm2,独立显卡：显存≥16G，输出接口≥4DP，显卡性能不低于NVIDIA A4000的水平；电源：800W电源；操作系统：WINdows10或更高版本，或兼容的其他操作系统，满足系统稳定运行需求。
	台
	1

	6
	智枢教室LED
	LED屏（P2）
	1.显示尺寸为宽≥6.08m，高≥2.08 m；屏幕分辨率：≥3040*1040。
▲2.像素点间距：≤2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥250000，模组尺寸(W×H）：320×160mm。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
3.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高。
4.白平衡亮度（nits）≥800，对比度≥8500∶1，刷新率≥3840H。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
7.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级。
8.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能。
9.像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点。
10.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动43S。
11.像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
12.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡,支持动态节能，采用节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。
13.模组机械强度：模组机械强度≥30MPa；抗拉强度>230Mpa；屈服强度>170Mpa；单模块磁吸强度>10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。
14.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作。
15.IP防护等级：达到IP40或以上防护等级；PCB阻燃试验：塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求。
16.雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。
17.防护功能：具备防尘、防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、短路、过压、欠压保护、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
18.屏幕温升（运行状态）：显示屏在点亮5分钟后的温度升幅<5℃，点亮15分钟后的温度升幅<10℃，点亮30分钟以上温度<15℃，最大亮度白色连续工作2小时，表面温升<20℃，符合标准要求。
19.安全特性：符合SJ/T11141-2017发光二极管(LED)显示屏通用规范标准对安全的要求。
20.电路板采用多层PCB设计，一体化驱动控制,电路采用多层设计应符合国家标准CQC13-471301-2018的要求;PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。
21.所投LED显示屏通过168小时老化测试、跌落测试，振动试验，冷热冲击试验。
22.所投LED显示屏通过GB/T6587-2012规定的三级流通条件进行运输试验。
23.观看舒适度：1级，基本无疲劳感,支持HDR显示效果。
24.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类。
25.EMF：符合EN62311标准降低电磁辐射对人体身体健康的影响。
26.安全特性：符合SJ/T 11141-2017 发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求。
27.▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系(IECQ)标准要求，需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
28.▲所投LED显示屏型号具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
29.▲所投LED显示屏型号具有中国节能产品认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
30.色彩品质:符合色彩品质A级的要求。
31.视觉健康:符合视觉健康认证技术规范认证规则的要求
	㎡
	12.65

	
	
	开关电源
	1.额定输入电压：200VAC—240VAC
2.输入频率：50Hz
3.额定输出电压：4.5Vdc
4.额定输出电流：40A
5.稳压精度：±3%
6.负载调整率：±2%
7.温度系数：±0.03%/℃
8.电压过冲：<5.0%
9.纹波噪声：<250mV
10.短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作，过流保护。
11.散热方式：自然对流散热。
12.为保证系统兼容性以及售后服务稳定性，电源品牌与显示屏为同一品牌。提供CQC认证证书扫描件加盖投标人公章。
	台
	42

	
	
	接收卡
	1.超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512，RGB并行数据组24组。
2.支持1~64扫任意扫描方式，支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。
3.支持多种主流色域、自定义色域一键调节。
4.支持通过接收卡自带按钮进入测试模式(红、绿、蓝、白、斜扫、灰度渐变等模式)，用于模组显示测试。
5.支持修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中，支持本地、云配置文件/固件一键导入。
6.灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。
7.集成网络变压器—全面解决hublayout难度大,产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定。
8.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
10.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。
11.支持画面90度倍数旋转，配合控制器可以实现任意角度旋转。
12.支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)。
13.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
14.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。
15.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
16.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)，无需单独配线，安装方便。
17.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
18.支持Mapping功能，启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
19.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
▲20.支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
21.支持可以回读接收卡的固件程序、配置参数并保存到本地。
22.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
23.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
24.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
25.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。
26.产品支持热插拔，接收卡维护无需断电。
27.超宽电压输入，支持DC:3.3V~5.5V电压输入，额度功率≤2.5W
28.工作极限环境:支持温度-20℃~70℃,环境工作湿度10%RH~90%RH环境。
	张
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	LED视频处理器
	1.单台具备不少于10路千兆网口输出，带载能力可达690万像素、最宽4096像素、最高2160像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率。
2.二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升。
3.拥有完备的视频输入接口：1路HDMI2.0，1路DP1.2，（可根据实际需求选配）。
4.支持 HDR 功能，支持主动式 3D。
5.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放。
6.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等。
7.支持多画面同时显示，不少于6画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面。
8.支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑。
9.支持高位深信号输入源输入，可支持8bit、10bit、12bit信号输入。
10.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。
11.支持场景预设功能，可创建不低于10个用户场景作为模板保存，方便直接调用。
12.支持 HDMI、DP 输入分辨率自定义调节，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容。
13.支持选择 HDMI 输入源或 DP 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。
14.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
15.▲所投视频控制器具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
16.▲为保证系统兼容性以及售后服务稳定性，视频控制器品牌与显示屏为同一品牌。
	台
	1

	
	
	LED显示屏控制软件
	1.可实现对LED显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。
2.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。
3.系统支持PC端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。
4.C/S或B/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。
5.支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。
6.支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求。
	套
	1

	
	
	LED显示屏播放系统
	按照用户需求控制LED大屏幕显示系统，可以通过云端系统控制各个LED终端，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。可实现同异步显示，超大带载，可实现多画面及远程上电功能，封装材料,辅助材料等。
	项
	1

	
	
	LED钢架
	定制显示屏安装框架结构及装饰。
	㎡
	12.65

	
	
	图形工作站
	高配工控服务器：CPU ：主频≥3.6G，核心数量≥12，线程数量≥20，主板 ：主板需支持第12代或更新的Intel芯片组，或等效性能的其他品牌芯片组，，内存：8G，硬盘：240Gm2,独立显卡：显存≥16G，输出接口≥4DP,显卡性能不低于NVIDIA A4000的水平；电源：800W电源；操作系统：WINdows10或更高版本，或兼容的其他操作系统，满足系统稳定运行需求。
	台
	1

	7
	匠造教室
	LED屏（P2）
	1.显示尺寸为宽≥ 5.12m，高≥ 2.24m；屏幕分辨率：≥2560 *1120。
▲2.像素点间距：≤2mm，像素构成：表贴三合一，像素密度：≥250000，模组尺寸(W×H）：320×160mm。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
3.材质：塑胶底壳，模块采用高强度塑胶+纤套件，产品轻巧安装精度高。
4.白平衡亮度（nits）≥800，对比度≥8500∶1，刷新率≥3840H。
5.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。
6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
7.亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级。
8.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能。
9.像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点。
10.驱动方式：带PWM功能的恒流驱动43S。
11.像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
12.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡,支持动态节能，采用节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。
13.模组机械强度：模组机械强度≥30MPa；抗拉强度>230Mpa；屈服强度>170Mpa；单模块磁吸强度>10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。
14.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作。
15.IP防护等级：达到IP40或以上防护等级；PCB阻燃试验：塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材应满足V-0阻燃等级要求。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
16.雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。
17.防护功能：具备防尘、防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、短路、过压、欠压保护、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
18.屏幕温升（运行状态）：显示屏在点亮5分钟后的温度升幅<5℃，点亮15分钟后的温度升幅<10℃，点亮30分钟以上温度<15℃，最大亮度白色连续工作2小时，表面温升<20℃，符合标准要求。
19.安全特性：符合SJ/T11141-2017发光二极管(LED)显示屏通用规范标准对安全的要求。
20.电路板采用多层PCB设计，一体化驱动控制,电路采用多层设计应符合国家标准CQC13-471301-2018的要求；PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。
21.所投LED显示屏通过168小时老化测试、跌落测试，振动试验，冷热冲击试验。
22.所投LED显示屏通过GB/T6587-2012规定的三级流通条件进行运输试验。
23.观看舒适度：1级，基本无疲劳感,支持HDR显示效果。
24.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类。
25.EMF：符合EN62311标准降低电磁辐射对人体身体健康的影响。
26.安全特性：符合SJ/T 11141-2017 发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求。
27.▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系(IECQ)标准要求，需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
28.▲所投LED显示屏型号具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
29.▲所投LED显示屏型号具有中国节能产品认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
30.色彩品质：符合色彩品质A级的要求。
31.视觉健康：符合视觉健康认证技术规范认证规则的要求。
	㎡
	11.47

	
	
	LED视频处理器
	1.单台具备不少于10路千兆网口输出，带载能力可达690万像素、最宽4096像素、最高2160像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率。
2.二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升。
3.拥有完备的视频输入接口：1路HDMI2.0，1路DP1.2，（可根据实际需求选配）。
4.支持 HDR 功能，支持主动式 3D。
5.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放。
6.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等。
7.支持多画面同时显示，不少于6画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面。
8.支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑。
9.支持高位深信号输入源输入，可支持8bit、10bit、12bit信号输入。
10.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。
11.支持场景预设功能，可创建不低于10个用户场景作为模板保存，方便直接调用。
12.支持 HDMI、DP 输入分辨率自定义调节，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容。
13.支持选择 HDMI 输入源或 DP 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。
14.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
15.▲所投视频控制器具有CCC认证证书。提供证书扫描件加盖投标人公章。
16.为保证系统兼容性以及售后服务稳定性，视频控制器品牌与显示屏为同一品牌。
	台
	1

	
	
	开关电源
	1、额定输入电压：200VAC—240VAC
2、输入频率：50Hz
3、额定输出电压：4.5Vdc
4、额定输出电流：40A
5、稳压精度：±3%
6、负载调整率：±2%
7、温度系数：±0.03%/℃
8、电压过冲：<5.0%
9、纹波噪声：<250mV
10、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作，过流保护。
11、散热方式：自然对流散热。
12.为保证系统兼容性以及售后服务稳定性，电源品牌与显示屏为同一品牌。提供CQC认证证书扫描件加盖投标人公章。
	台
	38

	
	
	接收卡
	1.超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512，RGB并行数据组24组。
2.支持1~64扫任意扫描方式，支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。
3.支持多种主流色域、自定义色域一键调节。
4.支持通过接收卡自带按钮进入测试模式(红、绿、蓝、白、斜扫、灰度渐变等模式)，用于模组显示测试。
5.支持修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中，支持本地、云配置文件/固件一键导入。
6.灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。
7.集成网络变压器—全面解决hublayout难度大,产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定。
8.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
10.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。
11.支持画面90度倍数旋转，配合控制器可以实现任意角度旋转。
12.支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持)。
13.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
14.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。
15.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
16.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致)，无需单独配线，安装方便。
17.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
18.支持Mapping功能，启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
19.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
20.▲支持检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。
21.支持可以回读接收卡的固件程序、配置参数并保存到本地。
22.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
23.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
24.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
25.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。
26.产品支持热插拔，接收卡维护无需断电。
27.超宽电压输入，支持DC：3.3V~5.5V电压输入，额度功率≤2.5W
28.工作极限环境：支持温度-20℃~70℃,环境工作湿度10%RH~90%RH环境。
	张
	32

	
	
	LED显示屏控制软件
	1.可实现对LED显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。
2.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。
3.系统支持PC端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。
4.C/S或B/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。
5.支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。
6.支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求。
	套
	1

	
	
	LED显示屏播放系统
	按照用户需求控制LED大屏幕显示系统，可以通过云端系统控制各个LED终端，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。可实现同异步显示，超大带载，可实现多画面及远程上电功能，封装材料,辅助材料等。
	项
	1

	
	
	LED钢架
	定制显示屏安装框架结构及装饰。
	㎡
	11.47

	
	
	图形工作站
	高配工控服务器：CPU ：主频≥3.6G，核心数量≥12，线程数量≥20，主板 ：主板需支持第12代或更新的Intel芯片组，或等效性能的其他品牌芯片组，内存：8G，硬盘：240Gm2,独立显卡：显存≥16G，输出接口≥4DP,显卡性能不低于NVIDIA A4000的水平；电源：800W电源；操作系统：WINdows10或更高版本，或兼容的其他操作系统，满足系统稳定运行需求。
	台
	1

	8
	管理集成
	中控设备
	定制，机体结构为19寸1.5U标准工控机箱，提供8路RS232/RS485和8路电脑控制接口，采用RJ45接口；提供RJ45网络接口及DB9标准串口作为外部控制接口；提供红绿工控按键作为手动控制端。 每个RS232\RS485端口都是独立的，可以对完全不同命令和波特率的串口接口的设备进行分别控制；电脑控制接口可以控制电脑开关机并能读取电脑的状态，全局控制时开电脑操作不会让已经开启的电脑执行关操作。
	项
	1

	
	
	灯光控制设备
	定制485总线控制，
12路自保持超大电流开关，可单路单独控制，互不干扰。
	项
	1

	
	
	综合布线
	施工、辅材等。
	项
	1

	
	
	中控软件
	统一的操作界面，界面友好、直观，可通过总控服务器或无线平板对展厅内所有受控设备(投影 机、展项主机、强电、灯光等)进行一键开关操作；可针对各个展项单元进行开关控制；平板可以 控制指定展项的影片播放模式； 中控系统能实时显示各个受控设备的运行状态,开关机后每个设备的状态一览无余，无需跑到现场去实 地确认； 中控作为展厅设备集中管理的便捷手段，不影响对单个展项的手动控制及手动开关机，并能实时获 取手动操作后的设备状态。
	套
	1

	
	
	单设备开关机
	单设备开关机。
	
	

	
	
	单路灯光开关
	单路灯光开关。
	
	

	
	
	设备状态检测
	设备状态检测。
	
	

	9
	机房设备
	定制机柜（600*800*2000mm）
	600*800*2000mm、10A排插2个、散热风扇2组。
	套
	4

	
	
	机柜配件（PDU）
	10A，8插位置。
	套
	12

	
	
	无线键鼠
	光学分辨率： 1000dpi 2.4G无线。
	套
	1

	
	
	后台监视器（21寸）
	21寸，1920x1080，HDMI。
	个
	1

	
	
	路由器
	PoE·AC一体化千兆VPN路由器。
	个
	1

	
	
	POE交换机
	16口POE交换机。
	台
	3

	
	
	无线AP
	TL-AP1202C-PoE 1200双频无线吸顶式AP。
	个
	10

	
	
	机柜配件（2U抽屉）
	机柜配件（2U抽屉）。
	个
	1

	
	
	交换机（24口）
	SG1024T 24口千兆交换机。
	台
	2

	
	
	机柜配件（层板）
	机柜配件（层板）。
	个
	8


注：技术参数要求中加▲为关键参数，投标人按照清单数量、规格和参数性能要求供货，并提供相关证明材料，须在偏离表中分别标注偏离情况，否则视为负偏离。

2.3采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）投标人应保证清单中提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
（2）项目实施过程中，中标人应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由中标人承担所有责任。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。
（3）所投产品必须满足采购要求，如中标人的提供的产品与投标文件承诺不符合，采购人有权拒绝与其签订合同，相关风险由中标人承担。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
投标报价要求：本项目采用固定总价，总价不得高于本项目最高限价，否则投标文件将作为无效投标处理。报价除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品备件的价格外，还应包括产品的安装费（含施工用水电费）、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务、售后服务及保修等一切费用。投标人可通过自行勘查在报价中一次性包定，后期中标人不得以任何形式向招标人收取关于本项目的其他任何费用。

2.5投标人需要根据采购要求拟定项目总体技术方案、实施方案、培训方案、售后服务方案等详细方案。

2.6核心产品：LED屏（P2）

3. 验收标准
3.1货品到货后，投标人与招标人共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标人负责解决。
3.2货到招标人指定地点后，招标人须在15日内初验收，招标人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
3.3中标人按照招标文件要求负责产品安装并与招标人使用人员交接使用事宜，使用一段时间（不少于一个月）后，招标人组织最终验收。
3.4如招标人需要，招标人可请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时招标人和中标人均须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由招标人和中标人协商解决。

 4.实施要求
4.1该项目报价中应包含所有教室及系统所需要的线材、配套设备，设备安装运输中产生的所有相关费用；
4.2投标人应自行采购用于项目实施所需的万用表、绝缘表、测线仪、测序器、脚手架等设备和必要的工具和防护用品；
4.3投标人应负责合同清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装；
4.4投标人应派遣足够的相关施工人员队伍，以确保整体项目的安全顺利交付。

5.安全管理
5.1项目实施期间，中标人工作人员须遵守招标人各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。
5.2项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。
5.3产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其他财产安全，由中标人全权负责处理，并承担相应责任。

6.质保要求
6.1免费保修期要求不低于三年（除了前述具体指标里已经要求年限的）。
6.2保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。
6.3保修期自验收签字之日起计算。
6.4保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。
6.5维修响应时间：投标人应在24小时内对招标人的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则投标人应赔偿相应的损失。
6.6投标人需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务。
6.7在质保期后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应以不高于市场的价格提供。

7.培训要求
7.1中标人应负责对招标人的相关人员进行专业培训，直至招标人能完全操作（投标人应在投标文件中列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
7.2免费提供技术培训、咨询、现场指导。
7.3负责培训1-2名能对设备正常使用和维护的操作人员，对于提供的所有培训，必须保证师资力量。

8. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省常州技师学院工业互联网实训站多媒体硬件采购与安装项目
	工业
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采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。






评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	2
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	23
	是
	否

	2.1
	总体技术方案
	投标人根据本项目实际特点提供详细的设计及技术方案，能详细阐述本项目系统的架构与布局、对接与实施等方案：
方案切实可行、内容完整详实，提供完善的针对本项目的深化图纸（包括现场情况、布线图、示意图），图纸详细齐全，完全满足招标文件技术要求的,得8分；
方案可行性较好、内容较完整详实，深化图纸较齐全，较满足招标文件技术要求的，得6分；
方案可行性一般、内容基本完整详实，深化图纸基本齐全，基本满足招标文件技术要求的，得4分；
方案简单、内容完整性欠缺，深化图纸不齐全，得2分；
未提供不得分。
	0
	8
	是
	否

	2.2
	实施方案
	投标人针对本项目的特点，提出项目实施方案，实施方案能覆盖项目管理的全部内容，对项目管理的过程中的安装方案、进度管理、变更、风险等做出详细规划和实质说明的，得6分；项目管理方案的部分达到要求的，得4分；项目管理方案混乱的，得2分，不提供的不得分。
	0
	6
	是
	否

	2.3
	培训方案
	根据各投标人在投标文件对本项目中涉及的产品培训方案的具体内容、培训方式、培训时间安排等。方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性进行综合评定，方案描述完整、合理得5分，方案描述较完整合理得3分，方案描述一般得1分，未提供不得分。
	0
	5
	是
	否

	2.4
	售后服务方案
	提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、售后服务平台（提供截图）、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等，提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性得4分，提供材料齐全，售后服务方案较为科学合理，基本能满足本项目需求的得2分，提供材料齐全，售后服务方案一般的或提供材料不齐得1分；未提供不得分。
	0
	4
	是
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	47
	否
	是

	3.1
	技术参数
	投标人所投产品具体技术参数性能要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行综合评分，本项最高得25分。
所投产品的技术要求全部完全满足或优于（正偏离）技术要求的，得25分。采购清单中带“▲”号的项为重要参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确的，每有一项扣0.8分，其余参数为一般技术参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确的，每有一项扣0.5分，扣完为止。
注：投标文件中应提供技术参数的相关证明材料，并注明对应条款供评委评判，否则评委有权视相应技术参数为负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现按无效标处理。
	0
	25
	否
	是

	3.2
	业绩
	投标人提供自2022年1月1日（以签订日期为准）以来签订的多媒体设备项目业绩，每提供一份得1分，最高2分。
注：投标文件中提供合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章。同一委托单位不同年度合同不累计得分。
	0
	2
	否
	是

	3.3
	综合实力
	企业资质：
1、ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围包含网络工程系统集成）；
2、ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围包含网络工程系统集成）；
3、ISO27001信息安全管理体系证书（认证范围包含计算机信息系统集成及运维）；
4、ISO20000 IT服务管理体系认证证书（软硬件运维服务的服务管理体系）
5、ISO27040数据存储安全管理体系认证（认证范围包含系统集成与运营维护）；
每提供一种证书得1分，最高得5分。
注：投标文件中提供有效证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。
	0
	5
	否
	是

	3.4
	项目经理
	拟投入本项目的项目经理（1名）具有高级弱电系统工程师、CISP注册信息安全管理人员（CISO)认证和IT服务项目经理（ITSS）的，有一份得1分，本项仅计1人得分，最多得3分。
提供证书扫描件以及投标人为以上人员缴纳的近三个月中任意一个月（自投标截止之日往前推算）社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	3
	否
	是

	3.5
	技术负责人
	拟投入本项目的技术负责人具有网络规划设计师、网络工程师证书、设备安装质量员证书、CISAW信息安全保障人员认证证书（应急服务）的，有一份得1分，本项仅计1人得分，最多得4分；
提供证书扫描件以及投标人为以上人员缴纳的近三个月中任意一个月（自投标截止之日往前推算）社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	4
	否
	是

	3.6
	实施负责人
	拟投入本项目实施负责人（1名）具有系统架构设计师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维），有一份得1分，本项仅计1人得分，最多得2分。
提供证书扫描件以及投标人为以上人员缴纳的近三个月中任意一个月（自投标截止之日往前推算）社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	2
	否
	是

	3.7
	项目组成员
	拟投入项目组成员中（除项目经理、技术负责人、实施负责人外），具有高级IT运维工程师、售后服务管理师、通信电子与智能化工程安全员、低压电工证书的，每有一项得1分，本项最多得4分。
提供证书扫描件以及投标人为以上人员缴纳的近三个月中任意一个月（自投标截止之日往前推算）社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	0
	4
	否
	是

	3.8
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得1分，最多得1  分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得1分，最多得1分。
	0
	2
	否
	是
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[bookmark: _Toc7336_WPSOffice_Level1]项 目 编 号：               
[bookmark: _Toc29410_WPSOffice_Level1]      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
[bookmark: _Toc22705_WPSOffice_Level1]      日      期 ：               




[bookmark: _Toc9339_WPSOffice_Level1]投标文件主要格式目录

[bookmark: _Toc25964_WPSOffice_Level1]一、投标人资格声明函
[bookmark: _Toc8671_WPSOffice_Level1]二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
[bookmark: _Toc27165_WPSOffice_Level1]三、法人授权书
[bookmark: _Toc26189_WPSOffice_Level1]四、投标函
[bookmark: _Toc18931_WPSOffice_Level1]五、小微企业声明函
[bookmark: _Toc20881_WPSOffice_Level1]六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
[bookmark: _Toc12661_WPSOffice_Level1]七、联合体协议
[bookmark: _Toc16961_WPSOffice_Level1]八、投标分项报价表
[bookmark: _Toc102_WPSOffice_Level1]九、技术要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc11917_WPSOffice_Level1]十、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc31685_WPSOffice_Level1]十一、开标一览表


























[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

[bookmark: _Toc6337_WPSOffice_Level1]投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
[bookmark: _Toc20693_WPSOffice_Level1]1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
[bookmark: _Toc25775_WPSOffice_Level1]2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
[bookmark: _Toc31053_WPSOffice_Level1]3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
[bookmark: _Toc32157_WPSOffice_Level1]1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
[bookmark: _Toc21025_WPSOffice_Level1]2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
[bookmark: _Toc30826_WPSOffice_Level1]3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         





四、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

[bookmark: _Toc389_WPSOffice_Level1]                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
[bookmark: _Toc31745_WPSOffice_Level1]        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）




七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
[bookmark: _Toc28185_WPSOffice_Level1]                                 联合体中各供应商全称（公章）：     
                                     日期：





八、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


交付期：                 

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。







九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。









[bookmark: _Hlt26955054]十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]





十一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                           日期：       年   月   日














十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供）

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，报价合理的予以通过。根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	　
	　
	　

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除）
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一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    









质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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