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采购需求
一、项目概况
1、项目名称：大气污染综合监测技术服务
2、采购单位：徐州市铜山区人民政府办公室
3、项目预算：本项目采购预算总金额260万元人民币；报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
4、项目地点：徐州市铜山区
5、项目背景：

为掌握铜山区环境空气质量的状况，查找污染热点、解析污染成因，切实改善铜山区环境空气质量，最大限度降低区域环境对空气质量的影响，为铜山区提供以物联网、互联网等技术手段为基础，采用大数据分析方法，利用先进的检测技术，打造多维度的空气质量监测分析平台。基于多维度数据的挖掘、融合、协同和同化等关键技术，获得更加准确数据支持的立体生态环境监测感知体系。综合监测服务能更为全面地反映环境质量整体态势及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，为“精准治污”提供有效的技术支撑，全方位提升大气环境动态监测、污染溯源能力。动态监控辖区内的污染动态，对辖区内污染进行污染快速溯源、测管联动、精准治理，找准本地污染的成因和来源，进而研究更有效的措施，更有针对性地解决大气污染问题。
6、服务期限：二年。
二、项目内容：
1、服务内容清单
	序号
	服务内容
	服务周期
	说明

	1
	激光雷达运维服务
	24个月
	现有激光雷达设备、激光雷达走航车日常走航及保养，确保设备工作正常使用。

	2
	空气质量分析研判服务
	24个月
	监控环境空气质量实时数据，判断分析各类异常数据。

	3
	日常大气污染源巡督查服务
	24个月
	参与各类污染源的调研和排查工作，帮助建立和细化污染源清单。须派三组人员驻点，协助负责铜山区域内的污染巡查。

	4
	污染物扩散和对目标点影响的评估
	24个月
	结合常规扩散模型，评估污染物排放扩散的影响。

	5
	整合各类环境空气监测数据
	24个月
	整合利用现有各类环境空气监测数据，包括而不仅限于工地扬尘监测、国标法对比站监测、国标法网格化监测、网格化微站、激光雷达监测、现场视频监控等。

	6
	管控建议
	24个月
	提出管控重点和管控建议，明确重点时段、重点区域和重点污染源。


2、服务要求
2.1 激光雷达运维服务
对现有安装的固定气溶胶激光雷达设备及激光雷达走航车的运行维护、维修。
具体维护内容：
（1）落实维护各个环节，做好对设备的巡检工作，做到技术资料、原始记录齐全。
（2）定期对设备进行检查一次，对设备进行简单维护和维修，及时发现设备故障与隐患。
维护计划：
（1）需制定维护计划，在日常维护中做好运维记录。定期上报运维情况表，并提交书面总结报告。
（2）各种记录在年底装订成册，归档保存，档案中的表格应采用统一的标准表格。
（3）记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。
2.2空气质量分析研判服务
实时监控大气污染数据并负责每日数据分析，针对出现的非常规数据恒定、缺失、偏离、波动、倒挂等及时分析研判，组织应急污染源排查或联系监测设备运维公司。
按要求发布分析日报、周报、月报，各类专项分析报告等；在重污染天气（预测AQI日均值>200）时，按照相应的预警机制要求启动相应级别预警，严格落实我市重污染天气应急应对工作实施方案。
2.3日常大气污染源巡督查服务
利用监测体系的快速反应且指向性明确的特点，精准定位污染源，实时调动监管责任主体单位。查找区域内的污染排放单位，更新大气污染源清单，标识清单中的污染源状态，通过与相关部门定期会商，对污染状态的污染单位进行强力监管、整改，逐一消除区域内的污染源，真正减少区域内部大气污染排放，改善区域环境空气质量。
巡查人员携带便携式检测设备对区域内污染源每日进行辅助巡督查服务。重点行业、重点时段、重点区域可增加力度，并对专项督查提出建议。如取暖季辅助相关部门做好散煤治理督查工作；对高排放非道路移动机械使用区域的划定指导；对重点区餐饮业进行全面排查监测，确保各餐饮单位要配套安装高效油烟净化设备，政府相关部门要求不达标的餐饮业及时更换高效油烟净化设备，确保达标排放；在重点行业VOCs治理方面，积极推进商用及家用溶剂产品挥发性有机化合物污染控制的指导工作等。
2.4污染物扩散和对目标点影响的评估
充分利用“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验”各类模型，针对点源、面源、体源污染物排放对目标点的扩散影响，分析量化环境影响数据。常用模型包括AERSCREEN、ADMS、AERMOD和CALPUFF等。
2.5整合各类环境空气监测数据
完整的归纳采集并分析区域内各类环境相关数据（包括气象数据：温度、湿度、风向、风力，环境特征污染物数据：AQI、粉尘、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、VOCs、激光雷达、视频监控、当前管控预警级别），同时综合运用监测设备、卫星遥感、地理及气象信息、大数据统计分析等信息化技术，展现目标区域内大气污染的历史、现状和发展态势，建立污染源排放、气象条件、监测点数据之间的管理体系，为制定客观、合理、有效的大气污染管控措施提供信息支持和系统服务。
2.6管控建议
针对一段分析周期内的数据表现和治理现状，提出管控重点和管控建议，明确重点时段、重点区域和重点污染源。

2.7服务质量要求

组建一支人员设备齐全、分工明确合理、业务素质较高、专业能力较强、富有责任心的走航技术服务队伍，选派具有丰富实践经验和良好沟通协调能力的专业技术人员担任负责人，能够做到24小时随时沟通联系。保证足够的物品设备、备品备件，能熟练使用监测分析平台。

服务期间走航车配备人员、加油、违章、保险、运维维护等一切费用由中标人全部承担。三组驻点人员（每组人员不低于1人，男性，年龄不大于40岁，每组一辆车辆）服务期间包括人员、加油、违章、保险、运维维护等一切费用由中标人全部承担，驻点人员和车辆均需甲方同意。

走航车人员配置：至少配置4名人员，即1名设备维修工程师、1名数据分析员、1名专职司机和1名远程协助人员，必须熟练使用走航及分析软件，和无人机及时发现问题并分析主要原因。

响应机制：甲方提出走航要求或空气质量数据出现持续高值且离群严重时，应无条件立即启动响应机制，于5分钟内开始溯源走航，并同步通知远程协助专家团队开展多源数据比对与污染成因初判；溯源走航须沿主导风向逆向追踪，范围扩大直至发现污染源。在任务结束后2小时内，由数据分析员牵头编制《走航监测报告》，含异常点位热力图、溯源推断及相关建议。

设备要求：乙方人员需熟练操作使用走航车，走航车须时刻保持随时能正常走航状态，每日出车前完成车辆、供电、定位及通信系统等相关自检工作，确保满足24小时连续作业需求。激光雷达及国标六参数设备需准备常用备件，管控期间和应急走航期间，需要安排维修工程师随时待命，因设备故障中断时间不得多于30分钟。

安排固定人员每小时发布空气质量数据，必要时发布分钟值数据，根据数据开展空气质量研判分析，提出可行性管控建议，形成日报、周报、月报发送主管部门。发现污染源和污染事件及时通知相关部门处理，建立问题复查机制，保障处置效果。根据甲方要求，随时提供相关具体数据、分析意见和管控建议。
三、其他要求：见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。
