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采购需求
一、说明
1、本项目不接受超过1002.8万元人民币（预算金额）的投标报价。
2、此项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。
注：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
    4、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括:
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
二、项目名称：高架快速路养护项目（2026GJXY-1）
[bookmark: 2_7][bookmark: 2_8][bookmark: sub8901138_2_7][bookmark: sub8901138_2_8][bookmark: _Toc382917506]三、项目概况、养护范围及内容：
1、项目概况：本项目包含三环东、西、北、南路，大学路（泉山区段）、徐韩（鼓楼区段）和城东（云龙区段）高架快速路，总面积153.2万平方米；另徐丰高架涉铁段648米，面积2.2万平方米。
其中：
（1）三环东路高架快速路长14.81公里，其中高架桥11.5公里，面积39.6万平方米。服务期限2026年11月22日起 。
（2）三环西路高架快速路全长9.635公里，面积31.5万平方米。服务期限2026年7月1日起 。
（3）三环北路高架快速路全长10.099公里，面积36.9万平方米。服务期限2026年7月1日起 。
（4）三环南路快速路长11.7公里，另含御景路781米，全长12.499公里，其中快速路高架桥6.2公里，面积24.2万平方米。服务期限2026年8月7日起 。
（5）大学路（泉山区段），全长1.135公里，面积3.5万平方米。服务期限2026年7月1日起 。
（6）徐韩高架快速路（鼓楼区段）面积4.5万平方米。服务期限2026年8月7日起 。
（7）城东大道快速路（云龙区段）全长3.638公里，面积13万平方米。服务期限2026年7月1日起 。
（8）徐丰高架快速路先期涉铁段高架桥梁长648米，面积2.2万平方米。服务期限合同签订之日起。
2、养护范围（包括不限于）：主体工程有高架桥主线和匝道桥梁、地面快速路、地道（主线下穿地道、被交地道、人行过街地道）、挡墙等。附属设施有：声屏障、集水井、落水管、防眩板、预留桥梁隔离墩、封堵墙、装饰、引道限高门架、桥联（墩铭）牌、防爬网、路缘石、防撞护栏（包括砼、波形梁、拦索护栏等）、防撞墩、轮廓标、沉降钉、沉降观测点等设施。
3、养护内容：日常巡查、预防养护、日常养护、应急处置、档案管理等。
四、项目养护期限：以上项目服务期限均于2027年9月30日到期，合同期限0.86-1.25年。
五、以上招标范围、内容，采购人保留对其作出部分调整或收回的权利，但养护期限内费用不变。项目实施过程中涉及到的各类许可手续等由中标人自行向有关部门申请。
六、养护作业要求
（一）养护总体要求
1、保持高架快速路安全畅通、经济高效、整洁优美。高架道路路面平整，结构稳定，设施安全，排水畅通，附属设施齐全，雨后2小时无积水，雨后24小时无坑塘，接缝无漏水，钢结构漆面完好无锈蚀和严重锈斑。 
2、养护档案：养护档案资料完整。
3、养护作业时配套实施可靠的安全保护措施。达到文明、快速、环保的施工要求。
4、合理配置养护机械和设备，积极推广机械化养护作业，保障养护质量，提高养护效率。
5、积极推广“四新”技术。
6、积极提倡预防性养护。
7、作业人员定期接受相关技能培训，并满足相关规范中对从业资质或技术等级的要求。
（二）日常巡查
日常巡查为每日巡查路（桥）面、地道及沿线附属设施1次，桥下、人行通道1次。巡查控制车速不高于40公里/小时，以目测为主。按照合同附件5填写《日常巡查表》，提供Gps巡查轨迹。
日常巡查内容：
- 桥路连接处是否异常；
- 桥面铺装及路面有无明显裂缝、坑塘、拥包、车辙及杂草；
- 伸缩装置是否跳车、破损、挤死、杂物堵塞;
- 护栏、声障屏、防眩板、标志标牌等附属设施等有无明显缺损；
- 集水井及落水管是否堵塞、缺损；
- 桥梁是否存在异常的振动、摆动和声响；
- 桥梁线形是否存在明显异常；
- 桥梁是否有沉降、漏水点、松散混凝土等易坠落物、落水管破损。
（三）小修保养
1、一般规定
   对检查中发现的病害应制定相应的养护维修方案并及时处治。
路面的养护维修
2、沥青混凝土出现泛油、拥包、裂缝、波浪、坑槽、车辙等病害时，应及时处理。
3、排水系统应满足排水要求保持完好和畅通，有损坏时应及时维修或更换。
4、护栏、声屏障、防眩板、标志标牌各构件应牢固并保持完好状态，有损坏时应及时维修或更换；钢护栏及护栏上的外露钢构件每年涂装1遍。
5、伸缩装置应平整、直顺、无漏水，锚固区混凝土应完好；经常清理伸缩缝缝内积土、垃圾等杂物；止水带损坏后应及时更换；伸缩装置、锚固区有破损应及时修复。
6、桥梁上部结构的养护与维修：梁板开裂根据裂缝宽度分别采取封缝或压浆处治；梁板的表观缺陷应予维修。箱室内保持干燥无积水、通风良好；梁体水侵蚀应采取必要的截水措施。
7、钢结构应定期涂装防锈，油漆失效区域应及时除锈补漆。
8、及时清除桥梁墩台表面的青苔。杂草。灌木和污物；混凝土墩台表面存在侵蚀剥落、蜂窝、麻面、露筋及钢筋锈蚀等缺陷时，应及时修复。
9、保持支座各组件完整、清洁、有效，防止积水、积雪结冰，并及时清除支座周围的垃圾，保证支座正常工作；支座外露钢构件应涂漆防腐；
10、桥梁永久观测点应保持完好。
（四）养护作业安全
1、一般规定。
桥梁养护工程作业，必须按照现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）的要求实施，中标人人员养护作业期间，必须遵守有关规定，规范化施工，并服从路政、公安管理人员的指挥。中标人应建立、健全安全生产责任制度。
养护作业必须保证交通正常通行，中标人做好安全组织管理、自备安全标志、安全设施、夜间照明器具，组织安全协调，保证作业安全。作业过程中如导致道路损坏或其他损失，一切责任由中标人承担。实行养护施工作业报批制度，凡需进行养护作业的项目，由中标人提出安全预案，自行办理审批、备案手续，组织交通管制。批复后方可施工，并按要求做好路上的安全保障措施。
1.1养护作业现场设置明显标志并采取必要的安全措施，确保行车及作业人员的安全。
1.2作业现场采取有效防护措施，严防坠落物和飞溅物对行人及车辆造成危害。
1.3高架道路在实施半封闭交通作业时，不得单独封闭中间车道。
2、人员安全管理
2.1中标人应配备至少一名专职安全员及封道人员；
2.2养护人员规范着装，不得随意进出作业控制区，不得随意变更或扩大控制区；
2.3养护人员应定期接受安全教育和技术培训。
3、养护维修安全设施
3.1各类标志应完好、醒目，其材料、颜色、规格及施用符合国标规定。
3.2养护车辆采用醒目的黄色面漆，并配备黄色施工警告灯。
3.3封道作业分为半封闭和全封闭交通作业，交通标志设置应符合相关规定。
（四）应急处置
针对高架道路发生车辆相撞、倾覆等突发事件并造成高架设施损坏的，制定《高架交通突发事件应急处置预案》，根据高架交通突发事件应急预案，配合交警道路封挡及疏通，根据受损情况制定修复计划。冬季桥梁边缘渗水结冰，形成冰凌影响桥下车辆、行人通行安全的，制定《清冰凌应急处置预案》，发现结冰或接报后1小时内抵达现场，力争4小时排除该处安全隐患。如暴雪持续结冰、桥梁结冰会启动24小时轮班作业，以“边结冰边清除”为原则，无明确时间终点，直至风险解除。夏季做好桥面排水保障道路通畅，制定《防汛抢险应急处置预案》，接到气象通知，安排巡查，日间巡查频率不小于1次/日，强降雨或连续降雨期间夜间巡查频率不小于1次/日，及时疏通积水，完善排水设施，做到雨停路通。
（五）资料管理
积极做好各种资料的记录、收集、整理、归档工作，以保证各种资料的准确、完整、有序，提供必需的内业资料。主要内容：包括维修作业、计量支付、图表等资料。要求承包单位设置专门的档案室、专业的内业资料管理员，按基础档案、巡查资料、作业计划、维修作业资料、计量支付资料等分类按日期汇总归档。资料采用实体文档和电子文档两种形式分别保管。
（六）投标人根据以上养护作业内容与要求编制本项目实施方案，实施方案由以下部分组成（包含但不限于）：
1、投标人的情况简介（应包括有关投标人的成立情况、注册和经营地点、基地、人员、装备、承包类似项目养护维修历史与业绩等简介）。
[bookmark: OLE_LINK3]2、拟投入本项目的项目经理及投入本项目的技术力量（包括项目实施人员一览表）和劳动力及技术力量配备。
3、拟投入本项目的设备、种类、数量、性能及车辆牌照信息。
4、投标文件编制综合说明，对本项目的理解。
5、日常巡查与养护（运行）的养护维修技术方案设计及作业计划。根据现场踏勘情况，对照养护（运行）技术规范，确定保证快速路及附属设施完好的措施和技术手段，维修养护技术手段，养护（运行）组织计划等。投标人不应把作业法、操作规程、规范要求抄入技术方案（当采用新工艺、新技术或有特殊要求的情况除外）。
6、管理质量保证技术措施。包括保证质量的技术、服务、管理保证措施。
7、养护期间交通组织措施。
8、安全、文明、环保、扬尘污染防控等保证措施。
9、应急预案及应急设备配置。各类特殊情况（防汛防台、冰、雪、雾等突发事件以及紧急情况）下的应急预案、应急准备和处置措施。
10、其他需说明的问题或需采取的技术措施。
七、人员配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标）
1、人数最低配备要求（下表中人员应分别由不同人担任）
	名称
	数量
	要求
	备注

	项目经理
	1
	近三年担任过一级及以上等级公路或高架日常养护的项目经理（含项目副经理）或技术负责人，交通类中级及以上职称，且持二级及以上注册建造师证（公路或市政专业）。投标文件中提供项目经理的中级及以上职称证书扫描件、二级及以上注册建造师证证书扫描件。
	

	技术负责人
	1
	具有五年以上一级及以上等级公路或高架日常养护经历，交通类中级及以上职称。投标文件中提供技术负责人的中级及以上职称证书扫描件。
	

	专职安全员
	2
	持安全C证。投标文件中提供专职安全员的安全C证证书扫描件。
	


2、工作人员应穿戴统一服装，配有明显标识。
3、项目部组织机构健全，主要管理人员常驻现场。项目经理与技术负责人必须常驻现场（每月不少于22天）。
4、投标文件中提供上述人员简历表、主要项目经验以及人员身份证扫描件。
5、如无充分理由项目部主要管理人员不得中途更换，确需更换的须以书面形式征得采购人同意。如因中标人的人力、能力不足致使项目不能按计划完成时，采购人可要求中标人增加或替换为满足采购人要求的工作人员，中标人不得拒绝。
6、投标人必须在投标文件中承诺：如中标，对本项目所配备的工作人员不低于上述要求。投标文件中无承诺的为无效投标。（格式自拟）
八、养护设备配置要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标）
1、设备最低配置要求
	机械设备名称
	设备数量
	设备要求

	高空作业车
	2
	举升高度不小于15米

	沥青路面综合养护车
	1
	

	防撞缓冲警示作业车
	1
	

	巡查车
	2
	统一标识

	笔记本电脑
	2
	


2、本项目所配置的设备不得同时用于其他同类项目。
3、投标文件中提供设备发票扫描件或租赁合同扫描件。
4、投标人必须在投标文件中承诺：如中标，对本项目所配置的养护设备不低于上述要求。投标文件中无承诺的为无效投标。（格式自拟）
九、其他说明：
材料、综合费用以及人工单价等报价依据：交通部《公路工程预算定额》、《公路工程概预算编制办法》、《公路工程机械台班费用定额》；江苏省《公路养护工程预算编制办法及定额》、《徐州工程造价信息》（以上定额仅供参考）。
十、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
