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采购需求
一、采购预算
[bookmark: _GoBack]本项目采购项目预算金额223.800134万元人民币。报价包括但不限于产品价、税金、劳务费、服务、供应商的利润、代理服务费等供应商所认为的与本项目相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
1、采购人：沛县公安局
2、项目名称：沛县公安局九龙城警务站购置项目
3、项目地点：江苏省徐州市沛县
[bookmark: _Toc15649]4、现场勘察：各潜在投标供应商可根据自身情况选择是否自行勘察，谨慎报价，风险自负。
三、项目采购清单及技术要求：
[bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc18484]货物技术参数及要求
	序号
	产品名称
	品牌
	产品参数/型号
	单位
	数量

	一
	房屋系统
	
	（结构系统安全、耐久；围护体系满足气密性、保温性、隔音性）房屋装配式墙体体系，包括墙体龙骨、保温板、墙板连接件、内墙板和外墙板；保温板有内衬龙骨，保证足够的刚度及握钉力；保温板的外侧面贴抵墙体龙骨的内侧面，由自攻螺钉穿经墙体龙骨及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙体龙骨与保温板螺接固定；墙板连接件外侧贴抵保温板内侧面，并由自攻螺钉穿经墙板连接件及保温板内对应的内衬龙骨从而将墙板连接件与保温板螺接固定；墙板连接件的内侧则与内墙板贴抵并固接；外墙板贴抵墙体龙骨的外侧面，并与墙体龙骨固接。本发明创造既增强了墙体强度，也提升了墙体的保温性能。
	㎡
	379

	1
	一层室内地面   （由上至下）
	
	
	
	

	1.1
	装饰面
	国标
	瓷砖，规格800x800，厚度≥10mm，吸水率＜0.08%，莫式硬度达到8级，耐磨性为＜150mm3。
	㎡
	162.3

	1.2
	固定层
	国标
	厚度>80mm，水泥、砂、水的比例为1:3:0.65，水泥砂浆的密度为2000Kg/m3。
	㎡
	162.3

	1.3
	保温层
	国标
	挤塑板，厚度30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。
	㎡
	162.3

	1.4
	防潮层
	国标
	定制防水防潮材料，通铺工艺施工。
	㎡
	162.3

	1.5
	构造龙骨
	国标
	主要规格：热镀锌矩形钢管100*100*3.0mm、100x50x2.0mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。
	㎡
	162.3

	2
	楼层面二层   （由上至下）
	
	
	
	

	2.1
	装饰面
	国标
	耐磨复合木地板，厚度12mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2，等级：家用I级E1级。
	㎡
	133.8

	2.2
	固定层
	国标
	水泥纤维板，厚度20mm，导热、导电系数低，密度1.2-1.5g/cm3，耐火等级A1级。
	㎡
	143

	2.3
	保温隔音层
	国标
	挤塑板，厚度30mm，防潮、保温，隔绝地面温度。
	㎡
	143

	2.4
	防潮层
	国标
	定制防水防潮材料，通铺工艺施工。
	㎡
	143

	2.5
	地面基板
	国标
	水泥纤维板，厚度20mm，导热、导电系数低，密度1.2-1.5g/cm3，耐火等级A1级。
	㎡
	143

	2.6
	构造龙骨
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管150*150mm、100x100mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。
	㎡
	143

	2.7
	吊顶龙骨（一层顶部）
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管50*30*1.5mm，国标。
	㎡
	162.3

	2.8
	室内吊顶（一层顶部）
	国标
	大厅、指挥室、调解室采用蜂窝铝板，铝蜂窝大板。
	㎡
	146.2

	2.9
	室内吊顶（一层顶部）
	国标
	其他位置采用1.0mm厚度铝扣板600*600mm，防火、防水、抗污染。
	㎡
	16.1

	2.10 
	踢脚线
	国标
	成品金属踢脚线80mm
	m
	326

	3
	室外保温墙体（由外至内） 三墙两空体系     
	
	
	
	

	3.1
	墙面装饰板
	国标
	2.5mm厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20年保证无肉眼可见褪色。墙面装饰板:铝单板材料，厚度要求≥2.5mm，符合GB/T23443-2024《建筑装饰用铝单板》;铝板表面采用氟碳喷涂，最小局部膜厚≥40μm，符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）
	㎡
	292

	3.2
	钢龙骨
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管80x80x2.5，60*40*1.5mm等，国标，焊接处做防腐、防锈处理。
	㎡
	377.4

	3.3
	保温材料
	国标
	岩棉，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径5.2μm，导热系数≤0.043W/(m·K)，A级耐火等级。

	㎡
	292

	3.4
	构造龙骨
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管40*20*1.2mm，国标。
	㎡
	292

	3.5
	保温材料
	国标
	捷能板（硬质保温板），厚度50mm，强度高，断冷热桥，密度333.9kg/m3，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB8624A(A1)级（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）；
	㎡
	292

	3.6
	装饰基板
	国标
	欧松板，厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。
	㎡
	292

	3.7
	装饰面板
	国标
	竹木纤维板，厚度9mm，甲醛释放量≤0.5（室内用）/（mg/L）E0级，燃烧性能B1级。
	㎡
	292

	4
	内隔墙
	
	
	
	

	4.1
	装饰面板
	国标
	竹木纤维板，厚度9mm，甲醛释放量≤0.5（室内用）/（mg/L）E0级，燃烧性能B1级。符合GB18580-2017要求，（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）；
	㎡
	292

	4.2
	装饰基板
	国标
	欧松板，厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。
	㎡
	292

	4.3
	隔音层
	国标
	岩棉，厚50mm，憎水率99%，纤维平均直径5.2μm，导热系数≤0.043W/(m·K)，A级耐火等级。
	㎡
	292

	4.4
	钢龙骨
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管60*40*1.5mm，国标。
	㎡
	292

	4.5
	装饰基板
	国标
	欧松板，厚度18mm，防火、防潮，耐高温，硬度高。
	㎡
	292

	4.6
	装饰面板
	国标
	竹木纤维板，厚度9mm，甲醛释放量≤0.5（室内用）/（mg/L）E0级，燃烧性能B1级。符合GB 18580-2017要求，（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）；
	㎡
	292

	5
	屋面系统   （由上至下）
	
	
	
	

	5.1
	屋面防水
	国标
	镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度2%，需要二次深化设计，保证防水，内落水。
	㎡
	175.7

	5.2
	屋面基板
	国标
	12mm厚承重基板，外设密封打胶，作为二道防水。
	㎡
	175.7

	5.3
	屋面保温
	国标
	100mm厚玻璃丝绵保温，导热系数≤0.043。
	㎡
	143

	5.4
	钢丝网
	国标
	钢丝网满铺固定层，网格尺寸不大于100x100。
	㎡
	143

	5.5
	钢檩条
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.2mm，国标。
	㎡
	143

	5.6
	钢梁
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x100x2.5mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。
	㎡
	143

	5.7
	隔热空腔
	国标
	屋顶采用架空保温体系（包含热反射层），达到保温、隔音效果。
	㎡
	143

	5.8
	吊顶龙骨
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管50*30*1.5mm，国标。
	㎡
	143

	5.9
	室内吊顶（二层顶部）
	国标
	楼梯间、会议室、采用蜂窝铝板。
	㎡
	75

	5.10 
	室内吊顶（二层顶部）
	国标
	其他位置采用1.0mm厚度铝扣板600*600mm，防火、防水、抗污染。
	㎡
	68

	6
	楼梯
	
	
	
	

	6.1
	室内楼梯
	国标
	钢结构楼梯，3厚压花钢板。
	㎡
	8.6

	6.2
	楼梯侧面
	国标
	竹木纤维板，厚度9mm，甲醛释放量≤0.5（室内用）/（mg/L）E0级，燃烧性能B1级
	㎡
	8.6

	6.3
	楼梯饰面
	国标
	实木楼梯板，厚度20mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2，
	㎡
	8.6

	6.4
	楼梯扶手
	国标
	实木楼梯圆柱形扶手，与墙体内龙骨部分进行焊接固定，保证坚固。
	㎡
	4.5

	6.5
	二楼楼梯护栏
	国标
	不锈钢框架，钢化玻璃饰面
	m
	6

	7
	外立面造型
	
	
	
	

	7.1
	帽檐钢龙骨
	国标
	主要规格：镀锌矩形钢管50*50*1.5mm国标。
	㎡
	35.4

	7.2
	帽檐造型
	国标
	铝单板，镀锌板，氟碳喷涂，优异的耐久性。符合GB/T 23443-2024《建筑装饰用铝单板》（提供具有CNA或CMA标识的检测报告予以证明）
	㎡
	35.4

	7.3
	户外彩屏装饰位
	国标
	铝单板，氟碳喷涂，优异的耐久性，镀锌矩形钢管50*50mm国标。
	㎡
	35.4

	8
	户外巡视台
	
	
	
	

	8.1
	护栏
	国标
	不锈钢框架，钢化玻璃饰面。
	㎡
	17

	8.2
	无人机舱位置
	国标
	无人机机舱固定位置，起落标识以及电路、网路
	项
	1

	8.3
	地面
	国标
	塑木板，厚度20mm，表面耐磨≥6000转，含水率9%，密度≥0.85g/cm2。
	㎡
	27.3

	9
	卫生间、淋浴间
	
	
	
	

	9.1
	墙面饰板
	国标
	硅酸钙板仿大理石纹路，面积20平方米
	㎡
	20

	9.2
	淋浴间地面
	国标
	整体卫浴地面，按照地面尺寸定制
	㎡
	5.8

	9.3
	卫生间地面
	国标
	防滑瓷砖300*300mm，面积12平方米
	㎡
	12

	10
	门窗系统
	
	
	
	

	10.1
	开启窗室内窗套
	国标
	室内窗套镀锌钢板，激光切割，折弯成型，断桥铝上悬窗，玻璃：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。
	樘
	15

	10.2
	幕墙窗
	国标
	系统窗幕墙玻璃，钢化中空镀膜,玻璃规格：双层中空钢化玻璃，5+12A+5，中空内部镀福特蓝膜处理（防晒、亮暗视觉差异）。
	㎡
	40.74

	10.3
	室内门
	国标
	定制烤漆木门，白色，同色门套。
	㎡
	28.8

	10.4
	门厅二道门
	国标
	电动滑轨门，双向展开。
	樘
	1

	10.5
	露台门
	国标
	肯德基单开门，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5。
	樘
	1

	10.6
	入户门
	国标
	肯德基对开门，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5。
	樘
	1

	11
	基础安装
	
	
	
	

	11.1
	挖一般土方
	
	1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：0.5m
3、部位：警务室基础
	m3
	20.68

	11.2
	回填方
	
	1、密实度要求：原槽打底夯
	㎡
	206.79

	11.3
	回填方
	
	1、密实度要求：夯填
2、填方材料品种：原土方
	m3
	1.74

	11.4
	满堂基础
	
	1、混凝土种类：预拌非泵送基础筏板300厚
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	37.88

	11.5
	桩承台基础
	
	混凝土种类：预拌非泵送独立基础-混凝土强度等级：C30-规格：2650*2800*（H600h300)
	m3
	42.76

	11.6
	矩形柱
	
	混凝土：预拌非泵送基础框架柱-混凝土强度等级：C30-截面：1800*1650*700
	m3
	11.61

	11.7
	现浇构件钢筋
	
	钢筋种类、规格：警务室基础底板10@250双层双向
	t
	2.337

	11.8
	预埋铁件
	
	钢材种类：预埋件钢板-规格：400*400*10厚预埋钢板-铁件尺寸：12*100*4
	t
	0.088

	11.9
	矩形柱
	
	混凝土种类：二次浇灌微膨胀混凝土-混凝土强度等级：C35-截面：详见大样图
	m3
	0.55

	11.10 
	台阶
	
	踏步高、宽：150*300-混凝土种类：预拌非泵送台阶-混凝土强度等级：C30
	m3
	1.23

	11.11 
	石材台阶面
	
	粘结材料：1：3干硬性水泥砂浆-面层材料：大理石石材30厚
	㎡
	8.66

	12 
	精神堡垒
	
	
	
	

	12.1 
	构造龙骨
	
	主要规格：镀锌矩形钢管150*150*3.0mm、100x50x2.0mm国标，焊接处做防腐、防锈处理。
	㎡
	24

	12.2 
	外装饰面
	
	2.5mm厚铝单板（高档建筑外墙装饰专用材质），氟碳喷涂，优异的耐久性，20年保证无严重褪色。
	㎡
	24

	12.3 
	发光字
	
	亚克力发光字
	个
	40

	12.4 
	爆闪灯
	
	红蓝爆闪灯（前后两侧）
	套
	2

	12.5 
	警徽
	
	600*600铝制警徽（前后两侧）
	个
	2

	12.6 
	配线
	
	1、规格：BV-2.5mm
2、材质：铜芯
	m
	100

	13 
	室内背景墙
	
	
	
	

	13.1 
	室内背景墙
	
	1、箱体规格：室内背景墙2、面层材料种类：习语十六字方针
	㎡
	40

	14
	结构钢柱
	
	
	
	

	14.1
	钢管柱
	
	钢材品种、规格：Q235B-250*400*10-防火要求：防锈漆两遍、氟碳漆两遍
	t
	7.96

	15
	脚手架
	
	
	
	

	15.1
	综合脚手架
	
	综合脚手架
	m2
	379

	二
	安装工程
	
	配电系统、电力电缆、开关插座、照明灯具；通风空调；室内用水及卫生洁具
	㎡
	379

	1
	室内电气系统
	国标
	强电动力柜（根据实际电路配备）；总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸，使用施耐德/正泰或同级品牌；分开：空气开关，过载保护开关系统；预留分开：空气开关，过载保护开关系统；弱电配电箱、暗装电箱下沿距地面完成面300mm、含供电电源；津达电缆，塑铜线1.5MM ≤5根用PC20线管 主要用于灯具；津达电缆，塑铜线2.5MM ≤4根用PC20线管 主要用于五孔插座；津达电缆，塑铜线4.0MM ≤3根用PC20线管 主要用于空调插座及大功率设备；津达电缆，塑铜线6.0MM ≤3根用PC25线管 主要用于特殊设备；灯带（各造型处使用）；造型灯（造型处使用）；探照灯（顶部4个）；LED平板灯（室内照明）；应急灯二层楼梯间、一层大门口；根据客户要求以及内部设备需求设备，预留弱电线路线管；电视预留高清线；
	项
	1

	2
	室内通风空调
	国标
	按业主要求施工安装
	项
	1

	3
	室内用水及成品卫生洁具
	国标
	按业主要求施工安装
	项
	1

	4
	室外强电接入
	国标
	按业主要求施工安装
	项
	1

	三
	室外地面工程
	
	原地面因施工破损修补、停车位划线、绿化补植等。
	㎡
	379

	
	室外地面工程
	
	以实际施工工程量为准
	项
	1

	四
	合计
	
	（一+二+三）
	
	



有关要求说明
郑重提示：
（1）以上参数均不接受负偏离。
（2）优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。
（3）产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
四、工期：
工期：自签订合同起45日（自然日）内完成并通过验收，每逾期1天，扣除合同总额的5‰（千分之五）。如供应商逾期交付达10天，采购人有权解除合同。
五、质量要求
[bookmark: _Hlk58340938]1.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按采购人标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
2.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
[bookmark: _Toc12637][bookmark: _Toc22160]4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：
产品免费质保期为：验收合格之日起整体保修两年，防水设施质保五年。
[bookmark: _Toc28296]六、验收方案：
[bookmark: _Hlk58342065]项目完工后由采购方组织专家人员进行验收。
[bookmark: _Toc31699]七、售后服务及其他:
[bookmark: _Hlk58344054]供应商须提供产品出现故障后的维修服务：硬件设备运维，收到业主服务要求后2小时内响应，电话技术支持无效时或无法解决情况下，2小时内到达维修现场，并在24小时内提出解决方案，直至修复；接到维修或技术服务要求后1小时内响应，2小时内到达维修现场，对于无法及时修复的故障48小时内提供备机服务。
八、其他事项及要求以双方实际签订合同为准 


本项目资格条件要求如下：
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小微企业采购的项目
(三)本项目的特定资格要求:
1.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
