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[bookmark: OLE_LINK3]采购需求
一、项目说明
1、本项目不接受超过1992492.50元人民币（采购项目预算金额）的报价。
报价包括但不限于人工费、施工机械使用费、材料费、检测费、设备进出场费(包含试验桩检测需提前进出场的费用)、转场费、运输费、取土费、检测作业水电费、废弃物清运费、安全措施费、因检测工作不连续而造成的窝工费、各项辅助费用、配合费、风险费用、保险、政策性调价、市场变化(上涨或下浮)、加班费、税金、管理费、利润、代理费以及风险、责任和义务等一切与本工程相关的全部费用。
2、项目名称：徐州百耀房地产开发有限公司XT2022-23号地块安置房项目桩基检测。
3、项目内容：通过承载力和完整性检测、孔内成像检测接桩质量、钻芯法检测预制桩桩身混凝土强度和预制桩钢筋配置检测等方式对桩基工程施工质量进行检测和综合评估。
二、技术及服务要求
1、检测项目一览表
	序号
	检测项目
	检测数量（根）
	极限承载力（kN）

	1
	单桩竖向抗压静载试验
	36
	2700

	2
	单桩竖向抗压静载试验
	18
	3500

	3
	单桩竖向抗拔静载试验
	9
	440

	4
	低应变法检测
	870
	/

	5
	高应变法检测
	222
	2700/3500

	6
	高应变法检测
	60
	440

	7
	孔内成像法检测
	176
	/

	8
	桩顶标高
	870
	/

	9
	截面尺寸
	65
	/

	10
	桩位偏差
	870
	/

	11
	预制桩钢筋配置
	65
	/

	12
	桩身混凝土抗压强度
	35
	/


注：最终桩数据以审查通过施工图为准。
2、技术服务的方法和依据：
《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014
《建筑地基基础检测规程》DB32/T 3916-2020
《地基基础孔内成像检测标准》T/CECS 253-2022
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 
《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》GB/T 19496-2004 
如以上所列规范中如国家或相关部门发布更新版本，应以最新版本为准。
3、服务要求：
3.1 成交供应商应根据采购人提供的资料和图纸制定检测方案，通过采购人、监理单位、有关监督部门审批后方可进行检测。实施检测前，成交供应商还需将检测项目及检测数量提交采购人确认。
3.2 成交供应商必须根据检测技术方案，按合同工期组织完成检测工作。
3.3 成交供应商必须严格按照国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准进行检测并对所提交的检测结果负责。对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，不得弄虚作假，提供不真实的检测报告。
4、其他要求：
4.1 成交供应商在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担所有责任及义务。
4.2 若成交供应商拟投入本项目的人员无法到位的，采购人有权取消采购合同，由此造成的损失由供应商全部承担。
4.3 成交供应商应采取相关安全防护措施，保障安全生产，如有安全生产事故发生，由成交供应商自行承担全部责任。
四、项目实施要求：
1、交付地点：采购人指定地点。
2、交付时间：50日历天内完成。
3、交付条件：检测工作全部完成并提交合格报告。
4、质量标准：合格，检测结果通过有关监督部门审核。
5、成交供应商更换项目负责人，必须书面通知采购人，经采购人书面同意后才能更换且更换的项目负责人必须与原项目负责人具有同等或以上资格。
6、本项目验收等相关费用由成交供应商支付。
7、保密要求：成交供应商对成果资料和采购人提供的所有资料负有保密责任。未经采购人同意，不得将采购人提供的资料再次提供给与本项目无关的任何单位及个人使用。供应商要妥善保管采购人提供的资料。如因供应商原因丢失或者泄密，应当负责赔偿采购人相关的经济损失，必要时采购人将追究其他法律责任。
8、知识产权：成交供应商须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。
五、其他要求
[bookmark: _GoBack]见招标文件《拟签订的合同文本》
