如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年05月20日17:30之前送至采购人单位，逾期不受理（如邮寄，2026年05月20日17:30之后到达采购人单位的邮件将不再受理）。
采购需求
一、采购预算
本项目采购预算为240万元。采用优惠率费率进行报价，不接受超过100%的投标报价（优惠率）。以中标优惠率计算后的各分项单价，根据沛县公安局委托的监理机构和县审计局委托的第三方审计机构确认的实际工作量进行结算。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工、机械、材料、保险、食宿、交通、验收、税费、利润、招标代理服务费、审计费等相关的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务
2、主要内容：本项目为沛县公安局交通管理大队管辖范围内的交通标线管养。
维护范围：1.施划热熔交通标线约6.3万㎡、常温交通标线约0.5万㎡；2.采购人安排的其他涉及交通标线应急管养任务；3.视交通标线磨损程度，或根据市政建设、道路改建等情况，采购人可以临时调整中标单位的管养工作；

3、承包方式：包工包料。

4、项目地点：沛县
5、工  期：1年。

6、质量标准：

6.1工程质量标准：国家验收合格标准。

6.2工程规范以现行的规范、规程为准。

6.3标线材料：符合本项目《采购需求》要求。
三、技术标准

1、线条、箭头、文字及立面标记，满足国家标准《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》的各项技术要求；

2、满足国家标准《道路交通标线质量规定和检测方法》及行业标准《道路标线涂料》、《路面标线涂料》的相关技术要求；

3、热熔涂料、玻璃微珠经国家级交通工程检测机构检测合格，并在规定的合格有效期内；

4、热熔涂料交通标线初始逆反射系数为白线≥200 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；热熔型干膜厚度≥1.8 mm ；突起（震动）标线干膜1.5-2mm，突起部分干膜3-4mm；与原旧标线应基本重合，位置偏差范围≤±3mm；并提供具有检测资质单位出具的初始逆反射系数（施划当天标线）与常态逆反射系数（施划5~6月时段标线）合格证明各10份。

5、水性涂料标线始逆反射系数为白线≥150 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；
6、在路面施划热熔涂料标线需要先对旧标线打磨平整，再喷涂下涂剂，待下涂剂干燥不粘轮胎、不粘灰尘时，清扫底漆上的浮土后再敷涂料，以提高粘合力，确保标线施划质量；

7、突起（震动）标线、彩色防滑等交通标线，根据采购方设计要求施划；

8、标线应具有良好的视认性，宽度一致、边缘整齐、线型规则、线条流畅，标线涂层厚度均匀、无起泡、褶皱、斑点、开裂、发黏、脱落、泛花等现象。存在质量缺陷、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除并重新施划，相关费用自理。

三、道路交通标线社会化管养项目清单及维护服务费用限价

	序号
	项目
	单位
	最高单价限价（元）

	1
	设备材料（包含材料、人工、设备、税费、利润、规费、安全文明措施费等一切费用）
	热熔型涂料标线（黄色、白色）
	初始逆反射系数为白线≥200 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；热熔型干膜厚度≥1.8 mm
	㎡
	45

	2
	
	溶剂型涂料标线
	㎡
	25

	3
	
	高压水除线清除旧线（含回收废料）
	㎡
	55

	4
	
	突起（震动）标线
	㎡
	115

	5
	
	彩色防滑标线（陶瓷颗粒）
	㎡
	120

	6
	
	性涂料标线：根据规范要求
	㎡
	45

	7
	
	预成型标线带标线
	㎡
	150


注：
1、线条按照实际面积计算：字符、图案按照外框矩形面积计算；导向箭头按照外框矩形面积×0.6计算；菱形、网状线按照外框矩形面积×0.5计算；简易网状线按照实际面积计算：

2、新材料、新工艺及其他未列入项目的价格，参照管养时原材料市场价格结合中标优惠率。
四、管养要求
1、机械与人员配备

（1）配备相应的备品备件、安装、维护工作需配备专业的施工作业工具、电脑、打印机、照相机、摄像机等相关办公设备并建立质量保证制度、安全生产保证制度、文明施工制度等体系；

（2）交通标线维护服务应配备2台及以上双缸热熔釜（黄白双色），3辆及以上划线手推车，3辆及以上工程车，15cm、20cm、30cm、45cm料斗，热熔标线涂料库存量≥20吨；每日热熔标线施划能力≥500㎡，确保同一工作路段内的各种交通标线必须同时施划、同时完工；

（3）中标人应指定1名项目经理，1名资料员，负责协调中标人在管养实施过程中的各项工作及材料整理报送工作；

2、实行全年24小时维护工作制度

中标人针对大型活动、法定假日、突发事件、恶劣天气等情况，应提前制定管养应急预案上报采购人。预案中需明确处置人员、车辆、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。

3、响应时间要求

对沛县公安局交通管理大队管辖范围内的交通标线故障或维护任务，中标人接通知后需在1小时内到达现场处置；

4、安全文明管养要求

（1）管养人员分工明细、各负其责，现场有专职安全员，加强液化石油气、下涂剂等易燃易爆物品的管理；随车携带灭火器，划定安全作业区，管养人员佩带识别标记，穿着反光工作服或反光背心；正确使用诱导标志、施工安全标志、路锥、警戒带等安全设施；施工车辆安装并开启警示灯具，停放在不影响其他车辆、行人正常通行的位置；作业现场应落实文明生产措施，作业结束后保持现场清爽、干净；不得遗留垃圾、作业工具等物品；

（2）管养作业尽量避开交通高峰时段，使用噪音较大的管养机械应避开居民夜间休息时间；在作业点前合适的距离摆放警示交通标志，安排专人疏导交通；

（3）路面有尘土、水渍时，严禁施工；严格按照工序施工，对原有交通标线进行打磨处理，清除旧线应做到无残留、不损毁路面；

（4）管养人员应严格遵守规程，安全规范作业，落实防护措施，严禁违规、冒险作业。若管养过程中因中标人自身原因发生人身、财产损失等安全事故，由中标人承担一切法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。

五、管养资料

1、主要管养材料进场前，应提供产品合格证书、检测报告、产品质量证明书等相关资料；

2、管养工作开展前，应提供派工单；在进场开展管养工作时，同步填写《道路标线基础台账》（含维护台账）并保留管养前后施工照片；验收前，应提供决算单及以上文件。

3、协助甲方建立道路标线基础台账（含维护台账），台账内容包括道路名称、道路起止点、道路长度、道路标线类型、道路标线总平方数、道路标线维护日期、道路标线种类及平方数明细。

六、质保要求

1、常温交通标线质量保证期≥6个月，热熔交通标线质量保证期≥1.5年；

2、热熔交通标线施划6个月内白色标线逆反射系数≥80 cd1x-1m-2、黄色标线逆反射系数≥50 cd1x-1m-2；不达到上述指标的，中标人必须在24小时内返工整改；检测费用、返工所需各项费用由中标人自行承担；质保期自整改完成之日起重新计算；

3、若由于产品质量或施工过程中因中标人自身原因发生人身、财产损失等安全事故，由中标人承担一切法律、经济责任，采购人将不承担任何责任；

4、中标人应保证所提供的产品和材料完全符合相关技术规范规定的质量、规格和性能要求。其产品和材料在正确正常使用的条件下，中标人应保证在使用寿命期内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料或安装缺陷而引发的故障负责，在此期间，中标人应免费提供维修。

七、验收标准

1、管养单位必须在管养任务完工后5个工作日内提出验收申请并上报相关验收资料；验收由沛县公安局按照相关文件规定执行；

2、验收内容

（1）管养单位提供任务派工单、路勘记录表、管养图和管养方案、竣工图、预算单及管养前后照片等材料；

（2）核实实际工程量；

（3）勘验工程相关材料质量及施工工艺等；

（4）是否符合相关国家标准及行业规范。

八、管养考核

1、考核工作由沛县公安局交通管理大队会同沛县公安局委托的监理机构、县审计局委托的第三方审计机构组织实施；考核实行实时跟踪检查和不定期抽查相结合的办法进行；

2、着重对管养单位的履约情况进行考核，考核主要内容包括：响应时间，完成工作时限，工作完成的质量，完备、真实、清晰的工程资料以及其它履约情况；

3、考核标准

考核采用计分制，满分为100分，以月为考核计分单位，评定优秀、良好、一般、基本合格和不合格5个等次。月综合考评分数在100-90分数段的，绩效考核综合评价为优秀，不扣除当月应付款；89-80分数段的，绩效考核综合评价为良好，扣除当月应付款的5%；79-70分数段的，绩效考核综合评价为一般，扣除当月应付款的10%；69-60分数段的，绩效考核综合评价为为基本合格，扣除当月应付款的20%；60分以下分数段的，绩效考核综合评价为不合格，扣除当月应付款的100%。全年累计有三次月综合考评不及格将终止合同。

4、考核细则

（1）管养单位负责人缺席沛县公安局交通管理大队组织的工作例会的，每次扣20分；

（2）未按规定时限到达现场开展工作的，按每延迟1小时扣5分；安保工作、重大活动等应急抢修工作，未及时到达现场开展工作的，每延迟1小时扣20分；除雨雪天气原因无法管养外，一般管养工作未按规定时间完成的，按每延迟1天扣20分累计扣分；

（3）管养现场人员未按要求着装，每人次扣5分；作业现场未设置锥形反光交通路标、安全警告交通标志、遗留物不清理干净的，每处扣10分；管养过程中影响道路正常通行，造成交通事故或发生严重交通堵塞的，每次扣30分；被市民反映、网络投诉一经查实的，每处扣20分；因管养不规范、现场安全措施不当，导致人身、财产损失等安全事故的，由管养单位承担一切法律、经济责任；

（4）提供的产品未达相应质量标准或管养不规范造成质量问题的，每次扣40分；导致安全事故的，扣50分；

（5）未征得沛县公安局交通管理大队同意，擅自改动交通标线的，每次扣50分；

（6）未按要求及时上报竣工验收资料、抽查考核验收资料以及支付资料的，按每延迟1天扣5分；资料不完整、不准确的，退回管养单位重新报送，同时，按退回之日起计算，按每延迟1天扣5分；在审核阶段，预算工程量超过实际工程量10%的，视为虚报工程量，扣10分；每超过1%扣2分；

（7）管养单位通过技术革新或通过改变传统管养方式，管养质量、工作效率有明显提高的，有一项加10分；管养单位通过应用高科技手段，研发试制交通设施新产品，经沛县公安局采用的，每一项加20分；管养单位施工工作受到上级领导、新闻媒体等表扬的，每次加20分；

（8）采购人根据管养项目实际完成情况，有权对未尽事项，予以适当加、减分；

（9）本考核办法归采购人解释。
九、其他要求

见采购文件《拟签订的合同文本》。
