附件：
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月25日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年6月25日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。
一、说明：

（一）采购人：徐州市公安局交通管理支队

（二）采购项目名称：市区交通护栏维护管养服务
（三）采购标的：市区交通护栏维护管养服务（本项目不含铜山区、经济技术开发区内道路）

（市区交通护栏维护管养服务）对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（四）本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（五）本项目预算金额：550万元，报价以优惠率报价。不接受优惠率为0的报价。报价包括不限于人工费、交通费、设备投入费、招标代理费等完成本项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、采购内容
1.交通护栏维护服务：更新中心护栏10万米、机非护栏20万米；交通护栏的安装、更换、维修等工作；

2.采购人安排的其他涉及交通护栏应急维护服务任务；

3.交通护栏维护费用550万元。按照中标人的分项报价，根据第三方审计、监理机构确认的实际工作量以及结合考核情况进行结算；

4.维护服务期限6个月。
三、技术标准（标注“★”的条款为关键指标，不允许负偏离。任何一项负偏离将导致其投标文件在符合性审查中被认定为无效）
1.★每节护栏长度为3000mm；中心护栏高度1200mm，净重≥57kg；机非护栏高度为1000mm，净重≥47kg；机非护栏高度为700mm，净重≥36kg；栏栅数量≥12格；

2.★京式护栏栏栅圆形实心钢，Ø16mm，单根不能为焊接件；横梁槽钢63×40×4.8mm上表面冲孔，栏栅圆形实心钢插入横梁孔后再进行焊接；立柱为80×80×2.0mm热镀锌方管；立柱迎车面贴150×60mm超强级荧光黄绿反光膜；护栏连接件为不锈钢螺丝；立柱顶部加盖钢制一次冲压盖帽，钢制盖帽应套嵌于立柱，用螺钉固定；

3.钢材部件用二氧化碳保护法焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象，钢管表面进行除油、除锈、酸化、清水冲洗、烘干、磷化、喷涂等处理工序；每格护栏焊接后经酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理。静电喷涂颜色为RAL9016，喷塑要均匀、无色差、桔皮、龟裂现象；

4.★护栏底座，尺寸为400×300×170mm，1.5mm厚热镀锌钢板冲压成型，焊接部分为满焊式拉焊，两边有凸起“公安”字样，内填混凝土，底部预留排水孔，每只底座≥25kg，钢质固定道钉：12×200mm；

5.★高分子底座：净重≥22kg，材料为灰色复合高分子，聚酰亚胺高性能纤维按比例配比，通过360T加压200℃加温整体压铸一体成型工艺，尺寸为350×350×150mm，底座槽深103mm，底部预留排水孔；

6.★公安铁马，护栏片采用镀锌材料焊接，再经过静电喷涂白色处理，焊接处做防锈处理；外框采用Ø38*1.5mm圆管，两侧焊接Ø32mm圆管为连接套管及Ø16mm圆钢为连接插销；横杆采用Ø38*1.5mm圆管；竖杆采用Ø20*1.5mm圆管；装饰板为1mm镀锌钢板与横杆焊接，板上两侧贴3M四类红色斜纹反光膜，中间贴“警察”及警徽图案反光膜；每片长2000mm，高度净尺寸为1200mm。制作前要求各单体平整，并去除毛刺锈迹。焊接部位要求焊缝过度圆滑，无夹渣，虚焊，气孔等缺陷。构件焊毕修整后，整体曲翘不得大于8mm。
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7.铁马、隔离柱、警示桩等设施，根据采购方设计要求制做；

8.维修后立柱竖直、排列整齐，不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性，均匀性；

9.★新泽西护栏，长度为2000mm，高度≥800mm，顶端宽度≥200mm，底端宽度≥550mm；钢筋混凝土结构，内部钢筋捆扎成型，钢筋重量≥60kg；C30混凝土浇筑；表面无光泽、无气泡、无沙线、无蜂窝麻面、不光滑，边角无脱落，无烂根；侧面喷涂黄黑相间斜杠，斜杠方向与行车方向一致；预置整体连接装置；护栏单个重量≥1.3T；侧面轮廓标为Ø100×2mm铝板，贴超强级荧光黄绿反光膜，膨胀螺丝固定；
10.经国家级交通安全产品质量监督检验部门出具的《道路交通护栏耐盐雾腐蚀性能》检验报告。
四、最高限价

1.1000×3000mm京式护栏，限价：520元/套（以下护栏均含立柱及底座）；

2.700×3000mm京式护栏，限价：480元/套；

3.1200×3000mm京式护栏，限价：600元/套；

4.1100×3000mm黑色护栏，限价：560元/套；

5.800×3000mm穿插式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，反光轮廓标，限价：462元/套；

6.1000×3000mm穿插式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，反光轮廓标，限价：480元/套；

7.1200×3000mm穿插式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，反光轮廓标，限价：520元/套；

8.Ø165mm隔离柱，钢质镀锌管，表面黄黑相间，地面高度40mm，入地20mm，限价：150元/根；

9.Ø219mm警示桩，钢质镀锌管，表面红白相间，地面高度60mm，入地30mm，限价：200元/根；

10.1.5mm镀锌钢板护栏底座，限价：50元/个；

11.20kg铸铁护栏底座，限价：150元/个；

12.25kg铸铁护栏底座，限价：175元/个；

13.京式护栏轮廓标，限价：5元/个；新泽西护栏轮廓标，限价：12元/个；

14.反光锥筒：符合国家标准《交通锥》（GB/T24720）的相关技术要求；TPU材质，工艺制作为滚塑，锥体为红色，高度≥700mm；反光面为一条白色，最小宽度为80mm，在正常运输、使用中不剥离脱开，且在潮湿状态下保持逆反射性能；底座为多边形；印有“徐州交管”字样，限价：38元/个；

15.弹性柱（TPU材质）；53元/个；

16.Ø219mm钢质弧形诱导标；250元/个；

17.钢质防撞垫；8300元/个；

18.塑胶防撞墩（HDPE材质）；4800元/个；

19.塑胶防撞桶（HDPE材质）；400元/个；

20.公安铁马：净重≥45kg，450元/个；

21.新泽西护栏，净重≥1.3T，限价：1000元/套；

22.便携式铁马护栏租赁，含运送、摆放、回收，：13元/米/日；

23.高分子底座：净重≥22kg，56元/个；

24.1000mm护栏立柱：80×80×2.0mm热镀锌方管，110元/根；

25.安装交通护栏，免费；拆除在用护栏，免费；

26.新增护栏免费提供总数2%的立柱、总数5%的底座，作为备用件；

27.新材料、新工艺及其他未列入项目的价格，由第三方审计、监理机构参照服务时原材料市场价格确定最高限价。

注：以上各项最高限价单价已包含材料、运输、安装、拆除、税费等完成该项工作的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

五、服务要求（标注“★”的条款为关键指标，不允许负偏离。任何一项负偏离将导致其投标文件在符合性审查中被认定为无效）
1.承诺中标后签订合同之前向采购人提供投标人在徐州市区固定的办公场所的房产证原件或房屋租赁合同原件，并配备相应的备品备件、安装、维护工作需配备专业的维护作业工具、电脑、打印机、照相机、摄像机等相关办公设备并建立质量保证制度、安全生产保证制度、文明维护制度等体系；

（1）★维护服务应配备2辆以上维修车辆，每车配备2名以上维修人员（提供人员在本公司交纳社保凭证），实行24小时巡查维护；在用各式护栏库存量均≥200套，每日生产、安装能力≥3000m；

（2）★中标人应指定1名项目经理，1名资料员（提供人员在本公司交纳社保凭证），负责协调中标人在维护维护服务实施过程中的各项工作及材料整理报送工作；

（3）人为原因造成交通护栏损毁的，由责任人根据物价认定机构确定的价格承担维修费用；自然灾害、责任人逃逸或无法确定责任人的，由中标人负责维护，计入养护费用；

（4）交通护栏的拆旧件、损毁件归采购人所有，由中标人负责运送至采购人指定的地点存放；

2.实行服务期内24小时维护工作制度。

（1）中标人需固定1车2人实施24小时值班、巡查、维护制度（含法定节假日)，每日制作《巡查维护日记》，每周五将当周巡查维护情况整理上报交管支队设施管理部门；

（2）中标人针对大型活动、法定假日、突发事件、恶劣天气等情况，应提前制定维护服务应急预案上报采购人。预案中需明确处置人员、车辆、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。

3.响应时间要求

（1）对二环路以内（含二环路）的交通护栏损毁的，应在0.5小时内到达现场处置；

（2）对二环路以外的交通护栏损毁的，应在1小时内到达现场处置；各类交通护栏的现场修复最长时限为2小时，需要另行生产、使用大型车辆机械安装的，修复最长时限为4小时；

4.安全文明维护服务要求

（1）作业现场应落实文明生产措施，作业结束后保持现场清爽、干净。不得遗留垃圾、作业工具等物品；

（2）维护作业不得妨碍和阻断交通，尽量避开交通高峰时段，使用噪音较大的维护作业机械应避开居民夜间休息时间；在道路上维护作业时，应在作业点前合适的距离摆放警示交通标志，高峰时段应安排专人配合交警疏导交通；

（3）维护人员应严格遵守规程，安全规范作业，落实防护措施，严禁违规、冒险作业。若维护过程中发生人身、财产损失等安全事故，由中标人承担一切法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。
六、服务资料要求

1.主要维护材料进场前，应提供产品合格证书、检测报告、产品质量证明书等相关资料；

2.维护工作开展前，应提供派工单、路勘记录表、维护作业图和维护作业方案、预算单；

3.在进场开展维护工作时，同步填写《安装维护作业进度表》；

4.验收前，应提供安装维护请示的批复、任务派工单、路勘记录表、维护作业图和维护作业方案、竣工图、决算单、维护作业前后照片。

七、质保要求

1.交通护栏质量保证期为5年，其他交通设施正常使用情况下质量保证期为1年，质保期内免费维修；投标人承诺的质保期优于本条要求的，以投标人投标承诺为准，并作为合同组成部分。

2.采购人有权对中标人设置的交通护栏进行质量检测；检测不达标，中标人必须在24小时内返工整改；检测费用、返工所需各项费用由中标人自行承担；质保期自整改完成之日起重新计算；
3.因巡查失察、维护不当及产品质量发生人身、财产损失等安全事故，由中标人承担一切法律、经济责任；

4.中标人应保证所提供的产品和材料完全符合相关技术规范规定的质量、规格和性能要求。其产品和材料在正确正常使用的条件下，中标人应保证在使用寿命期内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料或安装缺陷而引发的故障负责，在此期间，中标人应免费提供维修。

八、验收标准

1.维保单位必须在维护维护服务任务完工后5个工作日内提出验收申请并上报相关验收资料；验收由交管支队设施管理部门会同第三方审计、监理机构组织完成；

2.验收内容

（1）维保单位提供任务派工单、路勘记录表、维护作业图和维护作业方案、竣工图、预算单及维护前后照片等材料；

（2）核实实际维护作业量；

（3）勘验维护相关材料质量及维护工艺等；

（4）是否符合相关国家标准及行业规范；

（5）其它事项。
