如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月5日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年6月5日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目说明
（一）采购人：徐州市体育局。
（二）采购项目名称：2026年徐州市城市社区健身设施配建项目。
（三）采购标的：2026年徐州市城市社区健身设施配建项目，具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、采购清单”。
2026年徐州市城市社区健身设施配建项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。
从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（四）本项目不接受超过人民币150.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。
本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内的方案深化、供货、检验（自检）、包装、技术资料、货运办理、装卸至现场指定地点、新器材的存放、安装（包括必要时旧器材的拆除及安装现场场地的处理及布置）及技术指导培训、售后服务、质保期内维保等过程产生的一切费用和招标文件所要求的其他相关服务等全部内容。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
（五）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（六）本项目采购的为非进口产品。
2026年徐州市城市社区健身设施配建项目招标文件
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二、采购清单：
	序号
	品名
	数量
	单位
	备注

	1
	告示牌
	86
	个
	

	2
	肋木架
	86
	个
	

	3
	双位蹬力器
	88
	个
	

	4
	三位扭腰器
	86
	个
	

	5
	双杠
	86
	个
	

	6
	平行梯
	87
	个
	

	7
	坐立式腰背按摩器
	86
	个
	

	8
	上肢牵引器
	86
	个
	

	9
	二位太空漫步机
	86
	个
	

	10
	太极揉推器
	86
	个
	

	11
	弹震压腿训练器
	1
	个
	

	12
	椭圆漫步机
	1
	台
	

	13
	自重划器
	1
	个
	

	14
	仰卧板
	1
	个
	

	15
	骑马机
	1
	台
	

	16
	跑步机
	10
	台
	

	17
	健身车
	10
	台
	

	18
	划船器
	10
	个
	

	19
	椭圆机
	10
	台
	

	20
	哑铃架
	1
	个
	

	21
	不锈钢把包胶哑铃
	550
	KG
	

	22
	奥林匹克杆
	3
	根
	

	23
	包胶铃片
	300
	KG
	

	24
	室内乒乓球台
	7
	张
	

	25
	乒乓球拍
	28
	副
	

	26
	10磅包胶壶铃
	10
	个
	


注：本条“采购清单”中数量要求是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
三、技术参数要求（加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标任意1项指标不满足或负偏离按无效投标处理，其他为一般响应指标，未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足）：
	序号
	品名
	规格及参数要求

	1
	告示牌
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ40×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 °的V形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
5、告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；
★6、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★7、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	2
	肋木架
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ32×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；
5、器材不应存在向上的小于60 °的V形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
6、用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在 16mm~45mm 之间；
★6、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★7、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	3
	双位蹬力器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ89×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、嵌入式紧固件(含突出物)，应被永久覆盖；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60° 的 V形开口；
6、器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件含地面)的距离≥400mm；
7、脚踏面应具有防滑功能，脚踏面不应积水；
8、活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；
★9、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★10、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	4
	三位扭腰器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ32×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、球形面紧固件突出高度＜6；覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应＞3，且覆盖面直径≥50mm；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 ° 的 V 形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
6、器材易接触区域的脚和腿卡夹结构-活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥80mm；
7、脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数≥0.5；脚踏面的单脚面积≥30000mm²；脚踏面不应积水；
8、由于转动惯性可能对使用者或第三者造成伤害的器材应采取限位装置减少伤害；
9、扭腰盘单侧最大偏转角度≤180 °, 并标示初始位置；
10、用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在 16mm~45mm之间；
★11、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★12、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	5
	双杠
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ42×3mm；
3、安装方式：直埋式；
★4、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★5、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	6
	平行梯
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁尺寸不小于Φ32×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、球形面紧固件突出高度<6mm；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 ° 的 V 形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
6、用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在 16mm~45mm 之间；
★6、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★7、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	7
	坐立式腰背按摩器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ60×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、把手端部直径≥50mm 且棱边半径不小于5mm；
5、覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应＞3，且覆盖面直径≥50mm。嵌入式紧固件(含突出物)，应被永久覆盖；
6、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 °的V形开口；器材的开口结构不应对头、颈造成卡夹；
7、手及手指卡夹，其活动部件与活动部件或固定部件之间的距离，可能只危及手指,其间隙不小于30mm；
8、活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；
9、用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在16mm~45mm之间；当握持部件具有把手功能时应进行防滑处理；外加式手把套应永久固定；
★10、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★11、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	8
	上肢牵引器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ48×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应＞3，且覆盖面直径≥50mm。嵌入式紧固件(含突出物)，应被永久覆盖；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 ° 的 V 形开口；
6、使用者在器材下面的，其活动部件刚性底部距地面间的距离≥1850mm；
7、用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在 16mm~45mm 之间；当握持部件具有把手功能时,应进行防滑处理，外加式手把套应永久固定；把手(不含柔性部件)质量不应大于 600g；
8、活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；
★9、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★10、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	9
	二位太空漫步机
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ60×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、球形面紧固件突出高度＜6mm；嵌入式紧固件(含突出物)，应被永久覆盖；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 °的V形开口；器材开口距地面高度大于600mm时，不应存在开口间距小于 230mm,且深度大于 45mm 的向上的U 形开口；
6、器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹；
7、手及手指卡夹机构，其活动部件与活动部件或固定部件之间的距离≥60mm；
8、脚和腿卡夹结构，其器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥80mm；
9、脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数≥0.5；
10、往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积应不小于 30000mm² ；
11、脚踏面主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3 的防滑脱的凸台或护板；
12、脚踏面不应积水；
13、摆动部件加速度的峰值≤50g；
14、活动部件的单侧摆动幅度≤70 °；
15、用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在 16mm~45mm之间；
★16、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★17、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	10
	太极揉推器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ60×3mm；
3、安装方式：直埋式；
4、球形面紧固件突出高度<6mm；嵌入式紧固件(含突出物)，应被永久覆盖；
5、人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60 ° 的 V 形开口；器材不应存在开口间距小于 230mm,且深度大于 45mm 的向上的 U 形开口；
★6、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★7、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	11
	弹震压腿训练器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ42×3mm；
3、安装方式：直埋式；
★4、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★5、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	12
	椭圆漫步机
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ40×3mm；
3、安装方式：直埋式；
★4、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★5、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	13
	自重划器
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于80×120×3mm；
3、安装方式：直埋式；
★4、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★5、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	14
	仰卧板
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ42×3mm；
3、安装方式：直埋式；
★4、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★5、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。

	15
	骑马机
	1、主要承载立柱采用不小于Φ114mm×3.0mm；
2、主要承载横梁钢管不小于φ60×3mm；
3、安装方式：直埋式；
★4、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并在投标文件中提供有效期内带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；
★5、通过经国家批准的体育器材质量认证机构的产品质量认证，并在投标文件中提供有效期内的认证证书及确认函扫描件。
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	跑步机
	1、屏幕：≥6英寸LCD显示屏；
2、面板上显示的功能不少于：速度/坡度/时间/心率/距离/卡路里/程序/模式/时钟；
3、承重：不小于120Kg；
4、速度：≥1.0—16KM/h；
5、心率控制：手握式脉搏传感运动心率 安全急停开关；
6、坡度范围：≥0-15% ；
7、跑带面积：≥1250*440mm 。
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	健身车
	1.面板设计：LCD液晶显示 触碰式按钮；
2.显示功能不少于：速度/时间/距离/卡路里/模式；            
3.阻力调节：无级调节；
4.高度调节：≥6段式调节；
5.最大载重：≥110KG；
6.飞轮重量：≥13KG；
7.占地面积：≥1250*450*1000mm。
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	划船器
	1、功能不少于：LCD显示屏，时间、速度、距离、卡路里、脉搏、恢复、转速、手动，磁控车用户程序、瓦特程序等功能；
2、飞轮：≥4KG；
3、最大承重：≥120KG；
4、产品尺寸：≥1950*500*700mm。
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	椭圆机
	1、功能不少于：LCD液晶显示器，时间、速度、距离、卡路里、脉搏、恢复、转速、手动、12个程序、H.R.C.，磁控车用户程序、瓦特程序特殊功能；
2、总坡度≥11度 ；
3、飞轮 ≥9KG；
4、最大承重 ≥150KG；
5、阻力≥ 32段调整阻力模式；
6、产品尺寸≥ 2000*650*1750mm。
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	哑铃架
	1、外形尺寸：≥2200*500*700mm；
2、主框架：≥50*120*3mm； 
3、可承载10付哑铃。
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	不锈钢把包胶哑铃
	1、规格：2.5KG--25KG；
2、重量合计：275KG (每2.5KG一个级别递增共十付20支）。
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	奥林匹克杆
	1、规格：长度：2.2m；
2、重量：约20kg；
3、承重：≥220kg。
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	包胶铃片
	1、规格：5KG、10KG、15KG、20KG ；
2、重量合计：50*2、100KG；
3、四孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用。
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	室内乒乓球台
	移动式50*50地脚的室内乒乓球台。
1、符合QB/T2700-2005标准；
2、台面：采用室内专用球台板高密度纤维板，热压工艺处理，
   台面厚度：25mm；
3、台面处理：台面采用辊涂工艺处理，颜色新蓝色，无刺激性气味，耐划痕等高性能优点；
4、四周采用pvc封边，台面划有宽度20mm白边，中线3mm,平面度≤4mm,弹性：220-260mm,弹性均匀度≤10mm,台面光泽度≤10；台面摩擦系数≤0.4，半坡稳定性≤7mm；
5、台面四周采用25mm*50mm*2.0mm优质钢管做裙边托架，配有塑料护角，保证台面平整度；
6、支架：外脚采用50mm*50mm*2.0mm优质钢管，外脚带有微调，内脚装有移动脚轮，直径75mm尼龙移动轮并带有锁死装置； 
7、整幅球台分两次折叠完成，半张球台可以折起竖放，竖放时有安全锁，保证竖放时的稳定性；
8、整幅球台展开尺寸：2740*1848*912mm, 约重85kg。
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	乒乓球拍
	1、不低于五层纯木厚芯。
2、产品尺寸不小于150mm*240mm。
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	10磅包胶壶铃
	采用一体成型，高密度内芯。
采用环保材质，安全健康舒适运动。
规格：15LB-30LB。


注：
★1、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容。
★2、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险、
★3、各件器材铭牌需有生产日期，同时有省局二维码。
4、投标文件要求：
（1）投标人须在投标文件中提供《所投产品的技术规格（技术性能）》文件。
（2）《所投产品的技术规格（技术性能）》内容对照以上“二、采购清单及具体技术参数要求” 编制，并提供所投产品的外观图片。
三、项目实施要求
（一）项目交货要求
1、项目交货时间要求：合同生效日后，60日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。
2、项目交货安装地点：具体交货安装地点及每处的具体数量由采购人在签订合同后书面确定。
说明：“（一）项目交货要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（二）项目具体实施安装要求
1、中标人应根据地域分布、器材需求合理制定包括但不限于器材生产、质量监控、运输、中转、配送、现地勘验、安装、调试等各个环节的项目实施计划和实施方案，做到切实可行，风控严密，保证实效。
2、中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全可靠运达采购人指定地点。
3、中标人应将健身器材送到采购人指定地点（各街道（乡镇）、社区（行政区）、公园、绿地等场地），并负责办理运输、装卸安装、调试、培训、技术服务，提供必不可少的部件、标准备件、专用工具、安装所需材料，费用均由中标人负责。
4、中标人应加强与采购人沟通，未经采购人同意，不得擅自更改安装地点。在安装施工过程中应遵守所在区域城市管理部门的工程施工相关要求。
5、安装健身器材时要做好场地维护，中标人免费负责对安装地点报废器材进行拆除并自行处理，保证新安装器材场地的整洁美观。
6、双杠、平行梯安装时杠面高度不得超过2300mm；其他参数应符合GB 19272-2024中的有关要求（如有）。
7、地埋式器材地埋深度应符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护，器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围地面。并接受器材安装地点所属单位对安装过程的监管。
8、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容，并将上述材料交给采购人。
9、在公告牌、健身器材、篮球架、室外乒乓球桌等器材显著位置应铆接不锈钢说明牌，包括：器材名称、使用说明、注意事项、出厂日期、使用年限、售后服务电话、XX市（县、区）体育局捐赠、江苏省体育局室外健身器材管理平台报修二维码（告示牌上二维码铭牌尺寸不小于95×115×0.5mm）等内容。其中，告示牌上要公示以下内容：监管单位名称（市县区体育部门）和联系电话；责任单位名称（受赠方）、责任人名字、联系电话。
铭牌使用的标志、文字、标牌（以下简称资助标牌）的设计及安装规范应遵照国家体育总局《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》执行。
10、在安装器材时中标人要同步进行数据采集工作，信息及时录入江苏省体育局室外健身器材管理平台。
（三）投标文件要求：
1、投标文件中提供《项目实施方案》文件。 
2、《项目实施方案》包括以下内容：
（1）时间进度安排；
（2）具体实施安装方案；
（3）管理措施及安全保障措施；
（4）缓冲层铺设方案。
四、售后服务和技术培训要求
(一)售后服务具体要求及技术培训具体要求
1、售后服务具体要求
（1）质保期要求
本项目所投全部产品质保期从验收合格之日起不少于8年（易损部件使用寿命不少于2年）。
（2）维修服务要求
① 质保期内（含人为损坏）免费更换零配件和上门维修服务，质保期后提供终生维护，只收取更换零配件的成本价。
② 在质保期内，中标人负责提供2次/年巡检服务，并经使用单位或当地（市）区体育部门签字盖章确认后反馈至采购人。
③ 中标人承诺本项目售后服务期间在徐州市有售后服务机构，且不少于5名服务人员。如在使用过程中发生质量问题或接到器材损坏报修，中标人在接到电话后24小时内响应并到达现场维修。
④ 质保期内，因器材质量出现故障和缺陷，在接到采购人或使用方报修30日内仍不能修复的，应免费予以更换同一型号器材并负责安装调试。
⑤ 投标人须在投标文件中承诺，中标后向采购人提供投标货物的原厂保修。在器材安全使用周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保货物的正常使用。
2、零配件要求
① 投标人中标后在淮海经济区中心城市或江苏省内设常用配件库（与采购人签订合同时提供具体地址备查）且能提供配件常备数量、品种目录等。
② 投标人需在投标文件中提供器材零配件成本价格一览表。
③ 投标人需在投标文件中注明投标产品可能存在的易损零配件，并承诺中标后可提供足够数量的中标器材易损零配件并说明零配件名称及零配件数量。
2、技术培训具体要求
中标人须安排有资格的专业技术人员（至少2名）免费培训采购人的使用操作人员（至少1名），直到操作人员熟练操作。
（二）投标文件要求
1、投标文件中提供《售后服务方案和技术培训方案》文件。
2、《售后服务方案和技术培训方案》包括以下内容：
（1）售后服务方案:
① 质保期；
② 维修服务方案；
③ 零配件方案。
（2）技术培训方案。
五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求
（一）履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
（二）验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
（三）验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人,下同）可向买方（采购人，下同）书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后3日进行试运行、验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。
供货验收
卖方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全可靠运达买方指定地点。
参与本项目投标的投标人不得参与和本项目有关的所有检测及验收活动的投标采购活动，采购人将委托具备相应资质的第三方质量监督检测机构等专业技术力量到生产厂家参与采购器材验收，并由采购人纪检人员现场监督抽检全过程。验收时合同卖方代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。经买方验收合格后卖方首批供货比例不低于30%，供货前卖方向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后3日进行验收。
验收方法：抽查每种器材总数的2%，如有1种器材中的1台设备低于投标产品的技术要求，此批器材视为不合格，买方不予接收。卖方应于15日内提供符合技术要求的器材，如果未能提供或第二次抽检仍有不合格器材，卖方承担违约责任，买方扣除全部履约保证金(合同金额（合同总价）的5%)作为违约金。因器材验收不合格产生的返厂更换、器材存放地点房租等一切费用和损失都由中标人（卖方）承担。抽检器材全部达到或高于投标产品的技术要求，视为合格。卖方方可配送安装。
交付验收
[bookmark: _GoBack]合同标的全部安装完毕后，卖方应对产品做出全面检查，根据招标要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，整理验收文件，并列出清单，作为卖方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。卖方向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后3日进行验收。买方将委托具备相应资质的第三方质量监督检测机构等专业技术力量参与器材安装和使用情况进行验收，并由买方纪检人员现场监督抽检全过程，验收时卖方代表必须在场。具体要求如下：
对所有安装完毕的每件健身器材进行验收，验收内容包括但不限于器材质量和安装场地符合要求、安装地点选择合理且无安全隐患、站点和器材信息已按要求录入省平台、器材编码、省统-的报修二维码已印制在告示牌和器材上并激活等。卖方应于30日内对验收发现的不合格器材或安装进行整改，如果整改未达到验收要求，卖方承担违约责任，买方扣除全部履约保证金(合同金额（合同总价）的5%作为违约金)。因器材验收不合格产生的返厂更换、器材存放地点房租等一切费用和损失都由卖方承担。验收器材全部达到验收要求，视为合格。
六、其他要求：其他要求见《采购文件》《拟签订的合同文本》。
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