徐州市公安局交通管理支队非现场执法设备和交通诱导屏社会化管养服务项目《更正(澄清)内容(一)》
一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第六章 采购需求

[bookmark: OLE_LINK12]▲四、总体设计与技术要求前端设备维护要求（“▲”标志的指标必须在投标文件内提供首页具有CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖供应商电子签章。）
投标人应当根据前端设备安装点位清单，开展现场勘查，应提供完整的施工图纸。施工图包括路口设备布置、基础、杆件、接地、接线、装配、系统总体布置等，杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况。所有基础安装应符合国颁部颁标准、行业规范及市政要求。
具体要求如下：
1.杆件要求
杆件的型式应进行设计并出具图纸，所用杆件应采用热镀锌钢质杆，镀锌后钝化处理，相关参数符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2009）的规范。
镀锌喷塑白色八棱锥杆件，立杆横臂离地面净高度不低于6800毫米，根据道路实际情况确定横臂的长度但不得低于6000毫米。管壁厚度大于等于6毫米，立杆应做灌筑，基础牢固，无明显晃动，强度能保证大风、大雨、酷暑、严寒等恶劣气候及环境条件下系统正常使用，要求美观。立柱杆体距地400mm-500mm处，须有拉线孔及接线板，立柱杆体距地面3000mm处开孔，开孔直径不低于60mm。杆壁厚不低于6mm。详见下表：
	序号
	名称
	样式
	主臂高度m
	横臂长度m
	主臂口径mm
	主臂壁厚mm
	横臂口径mm
	横臂壁厚mm
	预埋件（钢筋笼）

	2
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	6
	220-280
	6
	120-200
	6
	8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500

	3
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	7
	220-280
	6
	120-210
	6
	8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500

	4
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	8
	260-320
	6
	120-220
	6
	8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550

	5
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	9
	260-320
	6
	120-235
	6
	8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550



2.设备机箱
箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。
尺寸：400mmX300mmX500mm；内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个；抱杆安装，具有防虫、防鼠功效；防护等级≥IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证防护性；采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。

3.接地
接地使用接地体，接地体距设备杆的距离不宜小于1000毫米。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40毫米×4毫米以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于等于6欧姆。
接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）的规定。
施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整接地体规格。

4.基础
应采用钢筋混凝土基础。基础的浇注、混凝土强度等级应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的要求。
基础的位置、大小、埋深、朝向、预埋件的位置和规格尺寸根据现场设计。施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整基础规格。

5.窨井
管道拐弯处或长度超过50米时，以及杆件附近2米范围内，设备机箱附近2米范围内应设置窨井。窨井中管道到井底的距离不低于20厘米;窨井应合理配置，要符合路口实际情况和设备安装要求，不应在临河、临沟处设井。
小窨井：用于设备杆件处及管道连接处手井用，井口600毫米×600毫米,深度不小于600毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。
大窨井：用于设备机箱附近及过街管道汇集处，井口800毫米×800毫米，深度不小于800毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。

6.管道
所有管道在进、出窨井端应防鼠封堵。
横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设:地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度，下同）应不低于200毫米,埋设1根直径50毫米的热镀锌钢管并穿好铁丝。钢管进、出窨井端应去除毛刺，以便于线缆敷设。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。
人行横道或绿化带下的地下管道埋设:埋置深度应大于 200毫米，环接管埋设3根或2根（根据图纸）直径50毫米PVC，支线管道埋设2根直径50毫米硬质塑料管或镀锌管，铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。

7.线缆
使用火线、零线和地线三芯线作为电源线。电源线采用RVV，应在满足设备正常工作的前提下根据接电距离远近选取合适规格。综合检测点位信号线采用RVV，规格为1.5毫米。测速点位信号线为防止电磁干扰影响数据准确性，应采用RVVP，规格为1.5毫米。中标单位应负责将电源从甲方指定供电点（一般为交通信号机机箱或市政配电箱）接入。
线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。为保证后续管线维护工作的顺利开展，通过该管道线缆截面积不应超过管道截面积的60%。地下敷设的电缆线严禁有接头，每根电缆线应留有2米至4米的余量。遇到主线缆需要与分支线缆连接时，采用与线缆相匹配的绝缘穿刺线夹进行分线。
敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设;在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施;桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

8.900万环保卡口抓拍单元（25mm）
抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；
内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活；
支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础；
支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；
支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入；
支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；
可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传；
传感器类型：1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4096*2160（默认）；
子码流：1920*1080P（默认）；
三码流：704*576（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准， FTP协议等
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
尺寸：180 mm (W) × 155 mm (H) × 636 mm (D) 
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 20 W
重量：5.2 ± 0.5 kg 

9.环保900万电警抓拍单元
传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）
▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
镜头规格：16mm或12mm可选
光圈类型：手动光圈
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
支持货运机动车车斗违法载人识别检测并抓拍，支持大货车占超车道识别检测并抓拍
支持导入闯禁令标志图片，可与闯禁令违法车辆图合成输出。
支持大车右转不停车违法抓拍，可抓拍五张，且抓拍间隔可调
▲支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%
支持检测并跟踪指定区域内不少于 240 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

10.环保LED频闪灯
16颗频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度10°
覆盖范围：单车道环境补光灯
最佳补光范围16米～25米
触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）
触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US
外壳材质金属铝
防护等级IP66
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求

11.环保900万卡口抓拍单元
传感器类型：1”  CMOS（*2）
采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率4096 × 2160。
▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光
▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移
支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
镜头规格：50mm
光圈类型：手动光圈
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别
支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车
具有机柜报警设置选项，支持打开机柜门报警上报至中心平台。支持视频遮盖识别并报警。
▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。
▲支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。
支持检测并跟踪指定区域内不少于 240 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

12.环保频闪白光爆闪一体灯
支持多种补光模式
铝合金灯体，鳍片式散热结构
补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源
采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换
支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换
采用不少于24颗原装大功率高亮度LED光源
带LED格栅，有效减少周边光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
色温：白光＜4000K，红外光
发光角度：单车道
眩光阀值增量TI≤1.10%
气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms
气体爆闪回电时间 ＜70ms
气体单次闪光能量 200J
气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次）
覆盖范围：单车道
最佳补光距离：16米～30米
触发方式：电平量触发 （可选配开关量触发）
触发信号电平：4V~6V（高电平有效）
触发频率：0Hz~250 Hz
触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
响应时间 ≤20us
触发接口 ：1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入
外壳材质：压铸铝
工作温度 -30°C~70°C
工作湿度 5%~95%@40°C，无凝结
电源 220VAC±10%
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

13.400万高清抓拍
双变焦双结构化全彩枪球
全景采用1个8-32mm电动变焦镜头，细节采用1/1.8大倍率镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：全景：全结构化、事件；细节：全结构化、人脸+人体、人员布控、智能交通
应用模式：全景做区域入侵周界功能或者全结构化抓拍功能，细节球机做结构化抓拍或者细节球机做智能交通
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全结构化：支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能
城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300m
交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围
跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警
全景采用暖白光补光，补光距离30m，细节采用红外补光，补光距离250m
▲ 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
▲设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图
▲开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示
▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
支持GB35114安全加密
技术规格:   
传感器类型：全景：1/1.8" ，细节：1/1.8"
分辨率：全景：2560 × 1440，细节：2560 × 1440
光学变倍：全景：4倍；细节：32倍
焦距：全景：8~32 mm；细节：6~192 mm
防补光过曝：支持
水平范围：细节：0~360°
垂直范围：全景：7~17°；细节：-20~90°
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG
宽动态：支持120 dB超宽动态
陀螺仪：支持
内置扬声器：支持
工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%
喇叭温度-30 °C~55 °C
除雾：支持
防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

14.高空瞭望
2400万270°球型AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面
全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍光学防抖变焦镜头
全景支持事件、人员密度、车辆拥堵；细节支持全结构化、事件；
全景摄像机
6个1/1.8＂ 4MP CMOS，最高分辨率及帧率可达8160 × 2400
视场角：水平270°，垂直85°
摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0
细节摄像机
1/1.8＂ 8MP  CMOS，最高分辨率及帧率可达3840 × 2160
45倍光学变倍，16倍数字变倍
水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）
采用高效定焦激光补光，照射距离最远可达500m
▲ 摄像机内置除湿器，可对内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。
▲ 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等
[bookmark: OLE_LINK8]支持与采购人现有管理平台无缝接入
支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心
支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标
支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪
光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计
支持GB35114安全加密
焦距：全景：2.8 mm；细节：7.1~320 mm
补光灯类型：定焦激光
激光照射距离：500m
防补光过曝：支持 
水平范围：360°
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据
光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出
工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%
恢复出厂设置：支持
除雾：支持
防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 

15.终端一体机
智能接入终端具备路口数据汇聚功能，数据缓存功能，前置录像功能，双网隔离功能，智能对接多方厂家协议功能，数据统一清洗汇聚平台功能，智能运维功能；
硬盘接口SATA，容量不小于2T；
支持数据无缝接入采购人现有管理平台
支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。
支持区间测速功能
▲支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式
▲符合GB/T28181、GA/T1400数据接入标准

16.手动抓拍键盘 
采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏
采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定
支持控制视频综合平台和解码器输出上墙
支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局
支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用
支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4 路1080P 及以下分辨率的网络视频
支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙
支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作
支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器
最大31个操作员用户，每个用户支持管理4000台设备
支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球
支持远程控制硬盘录像机操作面板，实现预览、录像、云台控制等操作
支持串口方式接入DVR、NVR、模拟球
支持通过RS485控制模拟球
最大解码分辨率：4*1080P
网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口
串行接口：RS485;RS232
语音对讲输入：1路MIC IN ，支持48V幻象供电
语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω）
摇杆类型：四维单按键摇杆
USB接口：USB2.0x1
视频接口：VGAx1;HDMIx1
抓拍键盘需要与采购人现有管理平台无缝对接，能够通过平台联动前端球机进行控制和违法抓拍。

17.单车道测速雷达
WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置
天线类型：平板型微带阵列天线
工作频率：24.15GHz
频率偏离误差：≤±45MHZ
波束宽度： 水平<6°，垂直<6°
发射功率：约5mW
测速距离：单车道18～28m
测速范围：10km/h～250km/h
测速准确度：-4 km/h~0 km/h
触发一致性：≤±1m
反应时间：26ms
数据刷新速度：37次/秒
IP65

18.双目全结构化违停球机
传感器类型：通道1：1/1.8"  CMOS
通道2：1/1.8"  CMOS
最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160
通道2：3840 × 2160
设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能
两个镜头均支持：全结构化模式，道路监控模式，事件模式
全结构化模式：a)抓拍人脸；b)抓拍人体；c)抓拍非机动车；d)抓拍机动车
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
支持一个镜头正向抓拍人脸，不带头盔等行为，另外一个镜头反向抓拍非机动车逆行等行为
宽动态：120 dB
焦距&视场角：通道1：8~32 mm
通道2：8~32 mm，
水平范围：通道1：水平0°~180°
通道2：水平0°~180°
垂直范围：通道1：垂直-5°~30°
通道2：垂直-5°~30°
补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光
视频图像传输延时不大于60ms
▲双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换
补光距离：通道1：
普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
通道2：
普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器
复位：支持
防护：IP67

19.诱导屏
P10全彩色
工作电压AC220V±10%
平均功耗 300W/m²
最大功耗≤850W/m²
平均无故障时间>9000hours

20.一体化行人检测单元
传感器类型：1” Global  CMOS
图片格式：JPEG
图片分辨率：4096(H)×2160(V) 
智能识别：行人闯红灯抓拍：可联动报警，发出语音警示、大屏显示过街行人；
非机动车闯红灯抓拍，非机动车载人、不戴头盔等违法行为。  
内部组件：防尘,防水面板,LED补光灯 
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
视频分辨率：4096(H)×2160(V)
帧率：25fps
摄像机参数配置功能：曝光速度,AGC控制,白平衡方式控制等 
▲信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；
支持行人闯红灯行为检测抓拍，输出闯红灯人脸抠图，输出报警信息等。
支持非机动车闯红灯行为检测抓拍，输出非机动车闯红灯人脸抠图。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；
支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等；
具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；
通讯接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
工作温度：温度-30℃~60℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结
电源：100VAC～240VAC;频率:48Hz～52Hz

21.交通灯信号检测器
16路信号灯交流信号输入接口
4个RS485输出接口
1路100M网口输出
1个5VDC输出接口
5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式
16路交通灯状态指示
检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠
输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施
实时输出交通灯信号状态
工作温度：温度-30℃~70℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：AC220V±10%


22.室外音柱
输出音量可调节，485信号播放音柱内置音频文件
高保真度音箱功放，音频信息自定义，音量大小可调节
一体化铝合金外壳
可自定义播放文本,多种人声输出可调(可选）
可通过串口控制固定语句音频输出（可选）
供电：AC220V/50Hz交流电工作
防护等级：IP66


23.智能接入终端
可接入不低于12路一体化行人检测单元进行视音频存储、图片存储与上传。
支持一体化行人检测单元的抓拍数据，交通灯信号检测器的信号数据接入。支持与采购人现有管理平台对接，通过信息发布播放盒进行大屏展示。
▲具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。
Web操作，完善的SDK支持。
通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
光纤接口数量：2
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
专用功能：支持12个一体化行人检测单元的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
工作温度：-40℃~70℃
工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结

24.信息发布播放盒
主频不小于2.0GHz，支持解码各类视频、图片、音频、文档等多媒体素材。
支持从解码、渲染、输出的全链路4K处理，支持最大输出分辨率4096×2160@60Hz的图像显示，还原真彩视界。
支持自定义分辨率输出，轻松对接各类分辨率的LCD或LED屏。
支持有线/WIFI等组网方式，支持通过U盘/PC端网络/移动端网络/云端等节目更新路径，随时随地、定点定时，自由定制发布任务。
同时支持内容播控和信息发布。
支持3.5mm音频输出。
支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度等参数。
支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。
支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。
支持图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页等多种类型素材。
支持节目编排灵活多种素材自由排版、分区显示；
支持节目自动播放及手动切换
支持素材文件的开始、停止、快进、快退
支持多重安全保障，支持终端屏保密码功能、节目审核，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。
支持多终端集中管理。支持统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；
支持通过U盘进行节目播放。
电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 
工作温度：0°C ~ 50°C
存储湿度：10% ～ 90%
工作湿度：10% ~ 80%
存储温度：-10°C ~ 50°C
视频输出接口类型：1路HDMI2.0
视频输出接口数：1
视频输出分辨率：HDMI2.0接口
内置分辨率列表：
 4096×2160@60Hz 
 4096×2160@30Hz
 3840×2160@60Hz
 3840×2160@30Hz
 1920×1080@60Hz 
 1920×1080@30Hz
 1280×720@60Hz
 1280×720@30Hz 
支持自定义输出：
宽范围为：144~4096
高范围为：64~4096
最大支持分辨率：4096×2160@60Hz
最小支持分辨率：144×64@60Hz 
音频输出接口数：1
音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 
控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口
支持与信息发布服务器对接，播放视频、图片等数据。

25.测速控制单元
接口形式：以太网接口：≥1个；USB接口：≥2个；GPS天线接口：≥1个；外置接口使用航插；
显示屏尺寸：≥7英寸；分辨率：≥1024*600；
工作温度：-20℃～+70℃；
工作电压：DC（10~16）V；
采用嵌入式Linux系统，系统存储在flash中，具备本地U盘升级和远程网络升级功能；
固定测速控制单元
存储容量电子硬盘≥64G：
速度测定仪主机屏幕：≤8寸显示屏，屏幕分辨率≥1024*768、3、1000nits阳光下可视高亮屏。

26.人工智能识别器(转向灯自动分析识别)
主机十核/16G
系统功能1、机动车变道未开启转向灯自动识别：实施全天候的监视与记录，当机动车行进到监控区域，自动捕获机动车变道未开启转向灯的违法行为。
多目标自动识别：具备多目标识别功能，当多辆机动车同时经过监控区域，设备须自动针对多个车辆同步分析。
人工智能识别器（24小时）识别分析车辆数：单套人工智能识别器，每天（24小时）能对＞8000辆以上的机动车进行转向灯开启、关闭自动识别分析。
机动车未正确开启转向灯违法行为检出率：系统白天、夜间对过往匝道口且未开启转向灯的违法车辆检出率≥85%。
▲机动车转向灯开启识别正确率：白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭自动识别正确率≥90%。
▲机动车转向灯关闭识别正确率：白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭自动识别正确率≥90%。
系统有效识别范围：白天、夜间对机动车转向灯开启、关闭有效识别范围＞160米（投标人必须响应，若未响应或不满足，投标文件作无效响应处理）。

27.高速测速雷达
微波发射频率：24.150GHz±45MHz；
测量量程：20km/h～250km/h；
测速误差：-4km/h～0km/h（＜100km/h）；-4%～0%（≥100km/h）；
车辆捕获率：≥90％。
28.500万像素鱼眼相机

高清500万像素相机，鱼眼模式下最大分辨率可达2688×1944，帧率50fps。
1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.04Lux低照度监控效果，夜间看的更清。
采用鱼眼超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控。
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。
支持2个千兆网口。
时延：≤90ms（曝光至解码）。
传感器类型：1/2.7”Progressive Scan CMOS。
快门：1/50s~1/37,000s。
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG。
抓拍图片格式：JPEG。
抓拍图片分辨率：≥2688×1944。
视频分辨率：≥2688×1944。
帧率：50fps。
图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调。
镜头规格：1.16mm。
支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持PTP校时。
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时。 
通讯接口：1个RS-485接口，2个10M/100M/1000M自适应以太网口。
工作温度：-30℃~65℃。
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。
电源：DC12V~36V。
支持与电子警察，大货车抓拍卡口等数据合成违法处罚图片。

[bookmark: _GoBack]现更正为：
四、总体设计与技术要求前端设备维护要求（“▲”标志的指标必须在投标文件内提供首页具有CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖供应商电子签章。）
投标人应当根据前端设备安装点位清单，开展现场勘查，应提供完整的施工图纸。施工图包括路口设备布置、基础、杆件、接地、接线、装配、系统总体布置等，杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况。所有基础安装应符合国颁部颁标准、行业规范及市政要求。
具体要求如下：
1.杆件要求
杆件的型式应进行设计并出具图纸，所用杆件应采用热镀锌钢质杆，镀锌后钝化处理，相关参数符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2009）的规范。
镀锌喷塑白色八棱锥杆件，立杆横臂离地面净高度不低于6800毫米，根据道路实际情况确定横臂的长度但不得低于6000毫米。管壁厚度大于等于6毫米，立杆应做灌筑，基础牢固，无明显晃动，强度能保证大风、大雨、酷暑、严寒等恶劣气候及环境条件下系统正常使用，要求美观。立柱杆体距地400mm-500mm处，须有拉线孔及接线板，立柱杆体距地面3000mm处开孔，开孔直径不低于60mm。杆壁厚不低于6mm。详见下表：
	序号
	名称
	样式
	主臂高度m
	横臂长度m
	主臂口径mm
	主臂壁厚mm
	横臂口径mm
	横臂壁厚mm
	预埋件（钢筋笼）

	2
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	6
	220-280
	6
	120-200
	6
	8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500

	3
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	7
	220-280
	6
	120-210
	6
	8*M24/1.4米/钢筋对角400/法兰盘250/500

	4
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	8
	260-320
	6
	120-220
	6
	8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550

	5
	杆件
	八菱角横臂
	6.8
	9
	260-320
	6
	120-235
	6
	8*M30/1.7米/钢筋对角450/法兰盘250/550



2.设备机箱
箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。
尺寸：400mmX300mmX500mm；内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个；抱杆安装，具有防虫、防鼠功效；防护等级≥IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证防护性；采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。

3.接地
接地使用接地体，接地体距设备杆的距离不宜小于1000毫米。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40毫米×4毫米以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于等于6欧姆。
接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）的规定。
施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整接地体规格。

4.基础
应采用钢筋混凝土基础。基础的浇注、混凝土强度等级应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的要求。
基础的位置、大小、埋深、朝向、预埋件的位置和规格尺寸根据现场设计。施工过程中，在保证服务质量和施工安全的前提下，投标人可按照实地具体情况，在现场监理的确认下略微调整基础规格。

5.窨井
管道拐弯处或长度超过50米时，以及杆件附近2米范围内，设备机箱附近2米范围内应设置窨井。窨井中管道到井底的距离不低于20厘米;窨井应合理配置，要符合路口实际情况和设备安装要求，不应在临河、临沟处设井。
小窨井：用于设备杆件处及管道连接处手井用，井口600毫米×600毫米,深度不小于600毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。
大窨井：用于设备机箱附近及过街管道汇集处，井口800毫米×800毫米，深度不小于800毫米，砖砌，水泥砂浆抹灰，井口应与地面持平。

6.管道
所有管道在进、出窨井端应防鼠封堵。
横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设:地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度，下同）应不低于200毫米,埋设1根直径50毫米的热镀锌钢管并穿好铁丝。钢管进、出窨井端应去除毛刺，以便于线缆敷设。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。
人行横道或绿化带下的地下管道埋设:埋置深度应大于 200毫米，环接管埋设3根或2根（根据图纸）直径50毫米PVC，支线管道埋设2根直径50毫米硬质塑料管或镀锌管，铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土并按原道路标准恢复路面。
7.线缆
使用火线、零线和地线三芯线作为电源线。电源线采用RVV，应在满足设备正常工作的前提下根据接电距离远近选取合适规格。综合检测点位信号线采用RVV，规格为1.5毫米。测速点位信号线为防止电磁干扰影响数据准确性，应采用RVVP，规格为1.5毫米。中标单位应负责将电源从甲方指定供电点（一般为交通信号机机箱或市政配电箱）接入。
线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。为保证后续管线维护工作的顺利开展，通过该管道线缆截面积不应超过管道截面积的60%。地下敷设的电缆线严禁有接头，每根电缆线应留有2米至4米的余量。遇到主线缆需要与分支线缆连接时，采用与线缆相匹配的绝缘穿刺线夹进行分线。
敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设;在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施;桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。
8.环保LED频闪灯
16颗频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度10°
覆盖范围：单车道环境补光灯
最佳补光范围16米～25米
触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）
触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US
外壳材质金属铝
防护等级IP66
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求，需提供检测报告证明。

9.环保900万电警抓拍单元
传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）
▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
镜头规格：16mm或12mm可选
光圈类型：手动光圈
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
支持货运机动车车斗违法载人识别检测并抓拍，支持大货车占超车道识别检测并抓拍
支持导入闯禁令标志图片，可与闯禁令违法车辆图合成输出。
支持大车右转不停车违法抓拍，可抓拍五张，且抓拍间隔可调
▲支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%
支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

10.环保900万卡口抓拍单元
传感器类型：1”  CMOS（*2）
采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。
内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率4096 × 2160。
▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光
▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移
支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)
支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等
镜头规格：50mm
光圈类型：手动光圈
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别
支持不系安全带违法抓拍，可配置是否抓拍大型车
具有机柜报警设置选项，支持打开机柜门报警上报至中心平台。支持视频遮盖识别并报警。
▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。
▲支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。支持抓拍图OSD时间信息和对应视频画面OSD时间信息一致。新能源车辆抓拍图支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。
支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

11.环保频闪白光爆闪一体灯
支持多种补光模式
铝合金灯体，鳍片式散热结构
补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源
采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换
支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换
采用不少于24颗原装大功率高亮度LED光源
带LED格栅，有效减少周边光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体补光控制具有峰值抑制功能
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
色温：白光＜4000K，红外光
发光角度：单车道
眩光阀值增量TI≤1.08%
气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms
气体爆闪回电时间 ＜67ms
气体单次闪光能量 200J
气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次）
覆盖范围：单车道
最佳补光距离：16米～30米
触发方式：电平量触发 （可选配开关量触发）
触发信号电平：4V~6V（高电平有效）
触发频率：0Hz~250 Hz
触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
响应时间 ≤20us
触发接口 ：1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入
外壳材质：压铸铝
工作温度 -30°C~70°C
工作湿度 5%~95%@40°C，无凝结
电源 220VAC±10%
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，需提供检测报告证明。
12.400万高清违停抓拍球
双变焦双结构化全彩枪球
全景采用1个8-32mm电动变焦镜头，细节采用1/1.8大倍率镜头，高清成像
支持多种智能资源切换：全景：全结构化、事件；细节：全结构化、人脸+人体、人员布控、智能交通
应用模式：全景做区域入侵周界功能或者全结构化抓拍功能，细节球机做结构化抓拍或者细节球机做智能交通
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全结构化：支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能
城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300m
交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率
道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩大跟踪范围
跟踪抓拍：全景联动球机进行跟踪，还可对该目标进行结构化信息提取后上传报警
全景采用暖白光补光，补光距离30m，细节采用红外补光，补光距离250m
▲ 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
▲设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图
▲开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示
▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
支持GB35114安全加密
技术规格:   
传感器类型：全景：1/1.8" ，细节：1/1.8"
分辨率：全景：2560 × 1440，细节：2560 × 1440
光学变倍：全景：4倍；细节：32倍
焦距：全景：8~32 mm；细节：6~192 mm
防补光过曝：支持
水平范围：细节：0~360°
垂直范围：全景：7~17°；细节：-20~90°
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG
宽动态：支持120 dB超宽动态
陀螺仪：支持
内置扬声器：支持
工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%
喇叭温度-30 °C~55 °C
除雾：支持
防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

13.高空瞭望
2400万270°球型AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面
全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍光学防抖变焦镜头
全景支持事件、人员密度、车辆拥堵；细节支持全结构化、事件；
全景摄像机
6个1/1.8＂ 4MP CMOS，最高分辨率及帧率可达8160 × 2400
视场角：水平270°，垂直85°
摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0
细节摄像机
1/1.8＂ 8MP  CMOS，最高分辨率及帧率可达3840 × 2160
45倍光学变倍，16倍数字变倍
水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）
采用高效定焦激光补光，照射距离最远可达500m
▲ 摄像机内置除湿器，可对内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。
▲ 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等
支持与采购人现有管理平台无缝接入
支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心
支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标
支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪
光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计
支持GB35114安全加密
焦距：全景：2.8 mm；细节：7.1~320 mm
补光灯类型：定焦激光
激光照射距离：500m
防补光过曝：支持 
水平范围：360°
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据
光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出
工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%
恢复出厂设置：支持
除雾：支持
防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 

14.终端一体机
智能接入终端具备路口数据汇聚功能，数据缓存功能，前置录像功能，双网隔离功能，智能对接多方厂家协议功能，数据统一清洗汇聚平台功能，智能运维功能；
硬盘接口SATA，容量不小于2T；
支持数据无缝接入采购人现有管理平台
支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。
支持区间测速功能
▲支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式
▲符合GB/T28181、GA/T1400数据接入标准

15.手动抓拍键盘 
采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏
采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定
支持控制视频综合平台和解码器输出上墙
支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局
支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用
支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4 路1080P 及以下分辨率的网络视频
支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙
支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作
支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器
最大31个操作员用户，每个用户支持管理4000台设备
支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球
支持远程控制硬盘录像机操作面板，实现预览、录像、云台控制等操作
支持串口方式接入DVR、NVR、模拟球
支持通过RS485控制模拟球
最大解码分辨率：4*1080P
网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口
串行接口：RS485;RS232
语音对讲输入：1路MIC IN ，支持48V幻象供电
语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω）
摇杆类型：四维单按键摇杆
USB接口：USB2.0x1
视频接口：VGAx1;HDMIx1
抓拍键盘需要与采购人现有管理平台无缝对接，能够通过平台联动前端球机进行控制和违法抓拍。

16.单车道测速雷达
WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置
天线类型：平板型微带阵列天线
工作频率：24.15GHz
频率偏离误差：≤±45MHZ
波束宽度： 水平<6°，垂直<6°
发射功率：约5mW
测速距离：单车道18～28m
测速范围：10km/h～250km/h
测速准确度：-4 km/h~0 km/h
触发一致性：≤±1m
反应时间：26ms
数据刷新速度：37次/秒
IP65

17.双目全结构化摄像机
传感器类型：通道1：1/1.8"  CMOS
通道2：1/1.8"  CMOS
最大图像尺寸：通道1：3840 × 2160
通道2：3840 × 2160
设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能
两个镜头均支持：全结构化模式，道路监控模式，事件模式
全结构化模式：a)抓拍人脸；b)抓拍人体；c)抓拍非机动车；d)抓拍机动车
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
支持一个镜头正向抓拍人脸，不带头盔等行为，另外一个镜头反向抓拍非机动车逆行等行为
宽动态：120 dB
焦距&视场角：通道1：8~32 mm
通道2：8~32 mm，
水平范围：通道1：水平0°~180°
通道2：水平0°~180°
垂直范围：通道1：垂直-5°~30°
通道2：垂直-5°~30°
补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光
视频图像传输延时不大于60ms
▲双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换
补光距离：通道1：
普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
通道2：
普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器
复位：支持
防护：IP67

18.诱导屏
P10全彩色
工作电压AC220V±10%
平均功耗 300W/m²
最大功耗≤850W/m²
平均无故障时间>9000hours

19.一体化行人检测单元
传感器类型：1” Global  CMOS
图片格式：JPEG
图片分辨率：4096(H)×2160(V) 
智能识别：行人闯红灯抓拍：可联动报警，发出语音警示、大屏显示过街行人；
非机动车闯红灯抓拍，非机动车载人、不戴头盔等违法行为。  
内部组件：防尘,防水面板,LED补光灯 
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
视频分辨率：4096(H)×2160(V)
帧率：25fps
摄像机参数配置功能：曝光速度,AGC控制,白平衡方式控制等 
▲信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；
支持行人闯红灯行为检测抓拍，输出闯红灯人脸抠图，输出报警信息等。
支持非机动车闯红灯行为检测抓拍，输出非机动车闯红灯人脸抠图。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；
支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等；
具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；
通讯接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
工作温度：温度-30℃~60℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结
电源：100VAC～240VAC;频率:48Hz～52Hz

20.交通灯信号检测器
16路信号灯交流信号输入接口
4个RS485输出接口
1路100M网口输出
1个5VDC输出接口
5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式
16路交通灯状态指示
检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠
输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施
实时输出交通灯信号状态
工作温度：温度-30℃~70℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：AC220V±10%


21.室外音柱
输出音量可调节，485信号播放音柱内置音频文件
高保真度音箱功放，音频信息自定义，音量大小可调节
一体化铝合金外壳
可自定义播放文本,多种人声输出可调(可选）
可通过串口控制固定语句音频输出（可选）
供电：AC220V/50Hz交流电工作
防护等级：IP66


22.智能接入终端
可接入不低于12路一体化行人检测单元进行视音频存储、图片存储与上传。
支持一体化行人检测单元的抓拍数据，交通灯信号检测器的信号数据接入。支持与采购人现有管理平台对接，通过信息发布播放盒进行大屏展示。
▲具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
可配置多种字符叠加、图片合成模式。
易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护。
支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃。
支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据。
Web操作，完善的SDK支持。
通讯接口：2个RS-485接口,2个RS-232接口；
触发输入：2个报警输入
触发输出：2个报警输出
光纤接口数量：2
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
专用功能：支持12个一体化行人检测单元的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
工作温度：-40℃~70℃
工作湿度：10%~90%@40℃，无凝结

23.信息发布播放盒
主频不小于2.0GHz，支持解码各类视频、图片、音频、文档等多媒体素材。
支持从解码、渲染、输出的全链路4K处理，支持最大输出分辨率4096×2160@60Hz的图像显示，还原真彩视界。
支持自定义分辨率输出，轻松对接各类分辨率的LCD或LED屏。
支持有线/WIFI等组网方式，支持通过U盘/PC端网络/移动端网络/云端等节目更新路径，随时随地、定点定时，自由定制发布任务。
同时支持内容播控和信息发布。
支持3.5mm音频输出。
支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度等参数。
支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。
支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。
支持图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页等多种类型素材。
支持节目编排灵活多种素材自由排版、分区显示；
支持节目自动播放及手动切换
支持素材文件的开始、停止、快进、快退
支持多重安全保障，支持终端屏保密码功能、节目审核，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。
支持多终端集中管理。支持统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；
支持通过U盘进行节目播放。
电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 
工作温度：0°C ~ 50°C
存储湿度：10% ～ 90%
工作湿度：10% ~ 80%
存储温度：-10°C ~ 50°C
视频输出接口类型：1路HDMI2.0
视频输出接口数：1
视频输出分辨率：HDMI2.0接口
内置分辨率列表：
 4096×2160@60Hz 
 4096×2160@30Hz
 3840×2160@60Hz
 3840×2160@30Hz
 1920×1080@60Hz 
 1920×1080@30Hz
 1280×720@60Hz
 1280×720@30Hz 
支持自定义输出：
宽范围为：144~4096
高范围为：64~4096
最大支持分辨率：4096×2160@60Hz
最小支持分辨率：144×64@60Hz 
音频输出接口数：1
音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 
控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口
支持与信息发布服务器对接，播放视频、图片等数据。

24. 环保1200万卡口抓拍单元

传感器类型：1.1” Global shutter CMOS（*2）
▲设备的镜头和两个 sensor 一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光。
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4112(H) × 3072(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：50mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
▲支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
▲具有AI人脸增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

25. 500万像素鱼眼相机

高清500万像素相机，鱼眼模式下最大分辨率可达2688×1944，帧率50fps。
1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.04Lux低照度监控效果，夜间看的更清。
采用鱼眼超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控。
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。
支持2个千兆网口。
时延：≤90ms（曝光至解码）。
传感器类型：1/2.7”Progressive Scan CMOS。
快门：1/50s~1/37,000s。
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG。
抓拍图片格式：JPEG。
抓拍图片分辨率：≥2688×1944。
视频分辨率：≥2688×1944。
帧率：50fps。
图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调。
镜头规格：1.16mm。
支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持PTP校时。
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时。 
通讯接口：1个RS-485接口，2个10M/100M/1000M自适应以太网口。
工作温度：-30℃~65℃。
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结。
电源：DC12V~36V。
支持与电子警察，大货车抓拍卡口等数据合成违法处罚图片。

二、开标及投标截止时间
原招标文件中相关的时间更正为：
投标截止时间：2026年 8月17日北京时间09:30。
开标时间：2026年8月17日北京时间09:30。
投标文件提交与接收时间：2026年 8月17日北京时间09:30前。
三、其他内容不变。本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。




大洲设计咨询集团有限公司
2026年7月31日
