如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年08月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年08月11日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求
一、项目概况
1.采购人：沛县城市管理局

2.采购项目名称：垃圾中转站提档升级
3.本项目采购项目预算金额259.04万元人民币。报价包括但不限于产品价、税金、劳务费、服务、供应商的利润及配套设施基础土建改造等供应商所认为的与本项目相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目需求：

对郝小楼中转站、新沛路中转站、韩信路中转站3座垃圾中转站压缩设备更新、配套设施改造等，拟采购移动站9套及配套设施安装改造。

请投标人自行考虑是否需要实地勘察，如有需要自行联系采购单位，并携带《投标意向勘查介绍信》（格式自理）勘查现场充分评估现场条件,现场勘察联系人：袁忠卫，电话：13775968819。
三、项目采购清单及技术要求：

（一）项目采购清单

	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	移动式压缩设备（3年质保）
	容积12立方
	套（含轨道）
	9
	

	配套设施基础土建改造
	详见工程量清单
	座
	3
	

	空间雾化喷淋除臭系统
	
	套
	4
	

	高压清洗设备
	流量13L/Min
	个
	3
	


（二）移动式压缩设备技术参数要求：

理论压缩能力(m³/h)≥130或（t/h）≥22
▲垃圾箱有效容积(m3)≥12(提供有效期内的带有CMA等标识的第三方检测机构出具的检测报告)
最大压缩力(kN)≥340
▲料斗有效容积(m3)≥3
料斗有效宽度(mm)≥2200
预压腔有效容积(m3)≥3.5
压缩循环时间(s)≤60
上料循环作业时间(s)≤40
垃圾密实度(t/m³)≥0.7
作业噪声(dB(A))≤70
▲液压系统最大工作压力(MPa)≥19(提供效期内的带有CMA等标识的第三方检测机构出具的检测报告)
电机功率(kW) ≤5.5(提供有效期内的带有CMA等标识的第三方检测机构出具的检测报告)
结构尺寸（翻斗翻起状态）(mm):≥5000×2500×2400
钩心离地高（mm）：1570[image: image1.png]
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主要性能特点：
需具有前门结构，可作为维修压头总成及压缩油缸的检修门，也可作为定期清理压头后腔中垃圾的清污门（需提供技术方案及实物图片证明）。
垃圾压缩机需能适用于人力车及1.5吨以下，宽度不大于1.8米的小型机动车上料的垃圾收集方式对接；保证垃圾收集车一次卸料操作方便。
料斗采用连体式结构，放下时用于收集车倒料，盖起时为压缩腔上盖。
上料机构具有自我缓冲装置，避免上料作业时受料斗与地面的冲击以及受料斗翻转到位对箱体的冲击。
压缩腔内需设置防回弹装置，具有防止垃圾反弹功能。
推头盖板采用分层渐进式设计，多层盖板安装在导向滑块内，可随推头伸缩，防止垃圾落入下部推头油缸上，影响推头运动。推头在压缩腔内无导轨、小间隙、水平式运动。
需具有三相电源的相序换相功能，方便快捷改变电机的相位，无须重新接线。
需具有液晶显示功能，配置≥4英寸LCD液晶触摸屏，能将设备的工作运行情况显示在屏幕上，包括但不限于：动态的垃圾量显示、设备运行状态、故障的自诊断结果显示、程序调整功能等（需提供技术方案及实物图片证明）。
▲需具有压满报警及显示功能（需提供技术方案及实物图片证明）。
需具有液压系统自动散热功能，当液压系统油温较高时，系统将自动启动冷却系统。
需具有线控式和触摸式双重控制功能（需提供技术方案及实物图片证明）。
需具有紧急停止控制功能（需提供技术方案及实物图片证明）。
需具有压缩头处于任意位置时强行退回初始工作位的功能；
设备箱体后门需采用液压锁紧，从拉臂车液压系统取力，可在车厢可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧。
▲压缩腔壁厚≥8mm，压缩推头侧板厚度≥8mm，压缩腔底板厚度≥8mm。上述三处为关键零部件，需采用低合金高强钢焊接而成，屈服强度≥1050Mpa，抗拉强度≥1200Mpa，表面硬度≥400HBW。压缩腔底板、推头底板采用整体板材设计，免维护。
设备需采用PLC控制，能根据垃圾压缩的负载情况自动调整油缸的推力，实现空载低压跑，负载高压慢跑，使垃圾均匀、密实地分布在箱体内。
垃圾压缩机采用双泵驱动，系统需要高压时，采用单泵工作，系统需要高速时，采用双泵工作，高效节能，系统发热量小。
压缩主机各部件需经过耐腐蚀处理，具有很强的耐磨性和耐腐性，保证其在恶劣环境中的使用寿命。
卸料门需具有锁紧机构和密封结构，保证压缩过程和垃圾转运过程中，不会产生污水滴漏。
卸料门需采用可调节液压锁紧机构，实现后门间隙的无级调节，根据密封条状态调整后门间隙，有效防止污水在压缩和运输过程中的渗漏，确保收集运输过程中不会发生二次污染。
压缩仓两侧需各设有不少于一个排污口，便于排污，前端设置清理口（需提供技术方案及实物图片证明）。
需可实现自动压缩循环，当按下压缩循环按钮，压头可在压缩仓内自动地来回运动（需提供技术方案及实物图片证明）。
液压泵站需安装在抽屉式的泵支架上，结构紧凑、节约空间、节能环保。
▲垃圾箱整体板材厚度≥4mm，材质不低Q355B。
▲移动压缩设备提供整机3年质保，PLC控制系统（电脑板）5年质保，并要满足现有转运车辆的正常对接使用。
（三）空间雾化喷淋除臭系统参数要求：
1、空间雾化系统采用PLC控制方式，可实现自来水与除臭剂自动配比，人机互动界面，可在触摸屏上对喷雾时间，间隔时间进行设置。有手动、自动控制模式。
2、控制箱系统应有完善的报警功能，包含但不限于在缺水、缺药、自来水水压不足等情况下报警。
3、该套系统能通过以太网与上位机达成通讯。
4、设备主体、喷嘴、管道及储液箱采用不锈钢材质。
5、雾化喷嘴：雾化半径≥φ1500mm（距离3米内），雾化粒径≤0.04mm；通径：≤0.15mm，
6、喷嘴材质：SUS304不锈钢；造雾量：≥3.6L/h，流量：≥0.06L/min；数量：≥150个
7、高压输送泵：流量Q≥25L/Min，压力P≥100Bar，功率N≥3kw

8、进水过滤：三级精滤等级，过滤精度（μm）≥5，喷淋管道：喷座材质：SUS304不锈钢；高压管材质：SUS304；高压电磁阀材质：全铜；承压：≥10MPa，管径：φ9.52*0.8mm

9、柜体：柜体材质：SUS304不锈钢，外形尺寸mm长×宽×高：≥800*400*1300

10、控制系统：控制系统采用PLC控制，带以太网口。控制装置包括程序控制、时间控制、自我保护等装置，能根据转运站实际情况自行设定程序和工作频率进行全程自动控制，配套10寸触摸屏。

（四）配套设施基础土建改造清单：(见附件1：垃圾中转站提档升级基础改造-清单)
有关要求说明

郑重提示：

（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标。

（2）优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家生态环境部制定的《环境标志产品政府采购清单》。

（3）产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
四、工期：

工期：自签订合同起60日（自然日）内完成并验收，每逾期1天，扣除合同总额的5‰。如供应商逾期交付达10天，采购人有权解除合同。

五、质量要求

1.成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按采购人标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：

移动压缩设备提供整机3年质保，PLC控制系统（电脑板）5年质保。

六、验收方案：
项目完工后由采购方组织专家人员进行验收。

七、售后服务及其他:
供应商须提供产品出现故障后的维修服务：硬件设备运维，收到业主服务要求后 1小时内响应，电话技术支持无效时或无法解决情况下，2 小时内到达维修现场，并在 24 小时内提出解决方案，直至修复；对于无法及时修复的故障 48 小时内提供备机服务。

本项目资格条件如下：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.具有独立承担民事责任的能力：合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明材料；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

三、本项目是否接受进口产品：否。
四、特定资格要求：无

同时明确相关事项如下：

一、本项目不接受联合体参与采购活动。

二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

沛县城市管理局

2026年8月4日
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