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第6章 采购需求
一、项目预算：
本项目预算总额为300万元人民币（单价150万元人民币/年），最终结算总价不超过150万元人民币/年（采购项目预算金额）。
特别说明：
最高限价单价合计228633.00元；
[bookmark: _GoBack]本项目采用单价合计进行报价，不接受超过最高限价单价及单价合计的报价，报价包含项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
按照中标人的中标单价，根据确认的实际工作量进行结算。报价包括自签订合同起两年服务期内所投范围内的交通信号控制系统维护工作费用，即开展常规服务所需要的一切费用。包括：维护人员的工资、社保和奖金等，维护人员的交通费、误餐费、通信费、加班费、设计费等，维护单位的人员管理费用办公场所、设备仓库、员工宿舍等费用，维护人员维护用设备和工具折旧费、专用车辆和设备费用（包含车辆租金、专职司机人工费用、日常维修保养、车辆保险（全保）、路桥费、油费、停车费、税费等）日常巡查巡检、设备清洁、路口勘察等完成保障系统正常运行所需的服务费用，维护工程工作即维修产生的施工、耗材费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概述
[bookmark: _Hlk164156852]1.对徐州经济技术开发区道路交通安全设施维护项目，内容包含信号机、信号灯具、灯杆、线缆、管道、窨井、标志牌、护栏、警示柱等信号灯附属设施维护等服务工作。
2.服务期限：本次招标交通信号设施维保服务期限为两年（具体时间以合同签订时间为准）。合同一年一签，采购人每年进行考核，若考核不合格，采购人有权单方面终止续签。
三、项目背景
根据《全省城市道路交通信号灯设置和配时优化工作方案》（苏公交[2020]155号）精神，制订本项目。
就徐州经济技术开发区道路交通安全设施开始社会化维管工作。信号灯路口根据城市规化数据在不断增减中，下表为大概统计数量，本项目不限于以下服务内容，表中数据不作为结算依据，仅做报价参考，投标人需自行勘察核算。
	信号灯与标牌路口统计

	序号
	路口名称

	1
	五环路与赵疃

	2
	五环路与安乐村

	3
	五环路与徐庄镇周庄

	4
	206与344交叉路口

	5
	五环路与柳楼交叉口

	6
	311与206交叉路口

	7
	344与双井路口

	8
	344与陶公河中桥

	9
	彭祖大道与紫房路交叉口

	10
	344与黄庄路口

	11
	344苑东大沟中桥

	12
	344与金井

	13
	344与203（博汇东路）

	14
	344与兴镇南路

	15
	龙湖南路与龙湖西路交叉口

	16
	龙湖南路与龙湖东路交叉口

	17
	振兴大道与站南路交叉口

	18
	玉湖路与振兴大道交叉口

	19
	和平路与振兴大道交叉口

	20
	和平路与鲲鹏路交叉口

	21
	和平路与站东路交叉口

	22
	和平路与官庄交叉口

	23
	和平路与鸿悦路交叉口

	24
	和平路徐工人才家园

	25
	和平路与高新路交叉路口

	26
	和平路与凤凰路交叉路口

	27
	和平路与徐贾路交叉口

	28
	和平路与西京路交叉口

	29
	和平路与兴镇路交叉口

	30
	兴镇路与崇文路交叉口

	31
	庙兴路与兴镇路交叉口

	32
	庙兴路与西京路交叉口

	33
	崇文路与西京路交叉口

	34
	西京路与河润路交叉口

	35
	庙兴路与崇德路交叉口

	36
	庙兴路与博汇路交叉口

	37
	庙兴与徐工比亚迪（新建）

	38
	崇德路与崇文路交叉口

	39
	崇德路与永达路交叉口（新建）

	40
	永达路与工业路（新建）

	41
	工业路与候集学校东（新建）

	42
	候集中学路口

	43
	兴镇路与文化西路

	44
	大大路与未来之宸（新建）

	45
	城东大道与大大路

	46
	城东大道与矿二医院路口

	47
	城东大道与安然（华升电梯）

	48
	城东大道与老徐贾

	49
	206与虎山

	50
	城东大道与梨市

	51
	站南路与鸿达路

	52
	龙湖南路与汉源大道

	53
	城东大道与长安大道

	54
	长安大道城置

	55
	长安大道泰隆商业街

	56
	长安大道与杨山路

	57
	杨山路与蟠桃山路

	58
	杨山路与桃园路

	59
	杨山路与龙潭路

	60
	杨山路与东三环

	61
	和平路与徐贾

	62
	东三环与白云东路

	63
	彭祖大道与徐贾

	64
	东三环与洞山路

	65
	徐贾与主横一

	66
	洞山路与金桥路

	67
	洞山路与桃园路

	68
	宝莲寺路与蟠桃山路

	69
	昆仑路与高新路

	70
	杨山路与宝莲寺路

	71
	昆仑大道与马庄

	72
	杨山路与驮蓝山路

	73
	昆仑路与林果场

	74
	驮蓝山路与锦绣路

	75
	驮蓝山路与金川路

	76
	高新路与卢庄沟桥

	77
	驮蓝山路与金水路

	78
	高新路与望湖路

	79
	驮蓝山与金工路

	80
	望湖路与锦华路

	81
	望湖路与环湖路

	82
	环湖路与规划四

	83
	驮蓝山路与金桥路

	84
	环湖路与规划三

	85
	环湖路与规划二

	86
	驮蓝山路与东三环

	87
	环湖路与次联三

	88
	东三环与蟠桃山路

	89
	环湖路与规划一

	90
	环湖二路与锦华（待建）

	91
	蟠桃山路与金桥路

	92
	望湖路与锦华路

	93
	支二路云之湖

	94
	蟠桃山路与金工路

	95
	蟠桃山路与洞山路

	96
	支环二路云与湖（新建）未移交

	97
	新徐大道与马庄

	98
	彭祖大道与高新路

	99
	高新路与创业路

	100
	创业路与凤凰路

	101
	高新路与创业路

	102
	徐贾路与创业路

	103
	徐贾路与学成路

	104
	城东大道与大庙村委会

	105
	第二殡仪馆

	106
	311徐庄路口

	107
	紫庄路与兴业路

	108
	紫房陇西家园

	109
	鸿达路与玉湖路

	110
	鸿达路与明湖路

	111
	鸿达路与云湖路

	112
	鸿畅路与云湖路

	113
	鸿畅路与明湖路

	114
	明湖路与鸿达路

	115
	鸿畅路与玉湖路

	116
	玉湖路与鸿运路

	117
	鲲鹏大道与玉湖路

	118
	站南路与站西路

	119
	站南路与鸿博路

	120
	站东路与站南路

	121
	站东路与玉湖路

	122
	速达路与玉湖路

	123
	速达路与顺平路

	124
	站东路与顺平路

	125
	站东路与顺安路

	126
	站东路与站北路

	127
	站北路

	128
	鲲鹏路与站北路

	129
	鲲鹏路与金湖路

	130
	鲲鹏路中央大道

	131
	鲲鹏路与翠湖路

	132
	鲲鹏路站南

	133
	站南路与鸿运路

	134
	站南路与鸿畅路

	135
	振兴大道与站南路

	136
	鸿达路金龙湖小学

	137
	振兴路与中央

	138
	振兴路与金湖

	139
	龙湖东路与龙湖南

	140
	龙湖北管委会

	141
	城东大道与汉源

	142
	城东大道宗申

	143
	城东大道与广德路

	144
	城东大道与振兴大道

	145
	城东大道与鲲鹏路

	146
	城东大道金凤路

	147
	城东大道与高新路

	148
	城东大道与凤凰路

	149
	城东大道与徐贾路

	150
	杨山路大黄山实验学校

	151
	杨山路与大大路

	152
	杨山路黄外学校

	153
	杨山路安然山

	154
	杨山路华科

	155
	杨山路与高新路

	156
	杨山路与金凤路

	157
	杨山路金弘路（多晶硅）门口

	158
	杨山路与永宁路

	159
	杨山路髙铁西支路

	160
	杨山路港华东支路

	161
	杨山路与振兴大道

	162
	杨山路与广德路

	163
	广德路与广德东支路

	164
	振兴路与广德东支路

	165
	振兴路与福地

	166
	振兴路与福泽路

	167
	广德路与福泽

	168
	和盛路与尚义路

	169
	振兴大道与福润路

	170
	长安路与诚意

	171
	诚意与冬蕴路（新建）未移交

	172
	诚意路港口机械

	173
	诚意路与夏荣路

	174
	诚意路与高新

	175
	高新路与日丽路（新建）未移交

	176
	高新路与金阳新能源（新建）未移交

	177
	高新路与纬一路（新建）未移交

	178
	高新路古狼墩（新建）未移交

	179
	高新路与胜利河桥

	180
	夏荣与月皓路（新建）未移交

	181
	夏荣路与星灿路（新建）未移交

	182
	冬蕴路与星灿路（新建）未移交

	183
	冬蕴路与月皓路（新建）未移交

	184
	冬蕴与日丽路（新建）未移交

	185
	诚意高端智能产业园（新建）未移交

	186
	东三环与荆山路

	187
	荆山路与金桥路

	188
	凤祥怡园

	189
	荆山路与金工路

	190
	诚意与秋实（新建）未移交

	191
	荆山路与金水路

	192
	日丽与经一路

	193
	金水路与螺山路

	194
	夏荣路与日丽路（新建）未移交

	195
	螺山路与锦绣路

	196
	高新路与宝港

	197
	螺山路与东三环

	198
	东三环与桃山路

	199
	桃山路与刘荆路

	200
	桃山路与金水路

	201
	桃山路与锦绣路

	202
	桃山路与荆马河北支路

	203
	长安大道与桃山路

	204
	长安大道与荆马河北支路

	205
	三环东路美好汇邻湾

	206
	三环东路与白云中路（新建）未移交

	207
	金安路与知青桥

	208
	三环东路香山路

	209
	金港路与金安路

	210
	三环东路与响山路

	211
	金港路与庙山路

	212
	庙山路与锦绣路

	213
	庙山路与金水路

	214
	三环东路与玉华

	215
	庙山路与刘荆路

	216
	东三环与庙山路

	217
	金港路与东三环

	218
	金港路与金水路

	219
	金港路与锦绣路

	220
	金港路与荆马河北支路

	221
	荆山路与瑞威东路

	222
	荆山路与引线河路

	223
	荆山路与振兴大道

	224
	荆山路与广德路

	225
	荆山路与长安大道

	226
	长安大道与驮蓝山路

	227
	202与吕梁高速入口

	228
	202与山黄

	229
	宝莲寺路与广德路

	230
	宝莲寺路与振兴大道

	231
	振兴大道与驮蓝山路

	232
	驮蓝山路与广德路

	233
	荆山路与高铁西支路

	234
	荆山路与永宁路

	235
	荆山路与金凤路

	236
	荆山路与高新路

	237
	金港路与高新路

	238
	金港路综合保税区

	239
	金港路与金凤路

	240
	金港路与永宁路

	241
	金凤路与鑫芯路

	242
	鑫芯路与高新路

	243
	鑫芯路与金杨路

	244
	金港路与金杨路

	245
	金港路与徐贾快速路




	护栏统计

	序号
	路名
	起点-终点
	类型
	单位
	数量

	1
	广德路
	杨山路-城东大道
	中间护栏
	m
	2300

	2
	鲲鹏路
	尚礼路-城东大道
	中间护栏
	m
	954

	3
	和平路
	凤凰佳园-金龙湖派出所
	机非护栏
	m
	1772

	4
	荆山路
	三环东路-金水路
	中间护栏
	m
	1400

	5
	金桥路
	洞山路-荆山路
	中间护栏
	m
	1400

	
	
	
	机非护栏
	m
	2800

	6
	玉湖路
	站东路-速达路
	中间护栏
	m
	648

	7
	和平路
	徐贾-西京路
	机非护栏
	m
	2400

	8
	美的城西门
	龙湖北路-城东大道
	中间护栏
	m
	529

	9
	紫房线
	
	机非护栏
	m
	160

	10
	杨山路
	三环东路-振兴大道
	机非护栏
	m
	7200

	11
	长安大道
	杨山路-城东大道
	机非护栏
	m
	4800

	12
	长安大道
	杨山路-城置小区
	中间护栏
	m
	1200

	13
	高新路
	和平路-彭祖大道
	中间护栏
	m
	1700

	14
	杨山路
	大黄山办事处-安然山路
	中间护栏
	m
	1700

	15
	安然山路
	
	机非护栏
	m
	950

	16
	高新路
	西朱大桥-诚意路
	中间护栏
	m
	625

	17
	蟠桃山路
	宝莲寺路-洞山路
	机非护栏
	m
	1466

	18
	兴镇路
	庙兴路-文化路
	中间护栏
	m
	688

	19
	宝莲寺路
	长安大道-蟠桃山路
	中间护栏
	m
	220

	
	
	
	机非护栏
	m
	440




	止车杆

	序号
	路名
	单位
	数量

	1
	站东路
	根
	26

	2
	站南路
	根
	38

	3
	鲲鹏路
	根
	212

	4
	鸿畅路
	根
	54

	5
	鸿达路
	根
	46

	6
	玉湖路
	根
	78

	7
	云湖路
	根
	42

	8
	鸿运路
	根
	68

	9
	振兴路
	根
	216

	10
	龙湖区域
	根
	176

	11
	广德路
	根
	219

	12
	杨山路
	根
	364

	13
	宝莲寺路
	根
	66

	14
	徐海路
	根
	146

	15
	蟠桃山路
	根
	70

	警示柱

	1
	驮蓝山路
	根
	12

	2
	宝莲寺路
	根
	140

	3
	尚礼路
	根
	6

	4
	金凤路
	根
	8

	5
	杨山路
	根
	18



四、服务项目规划与定位
需求分析
1.投标人应对现有信号机路口作好摸底调查工作，投标报价时应充分考虑现有设备的运行使用状况，对中标时路口已存在的故障进行维修、更换所需费用均包含在维护服务费用之中。信号机应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）关于多时段定时式信号机的标准，通讯协议应满足《道路交通信号倒计时显示器》GA/T508-2014）要求，能够实现有线、无线通讯方式。更换联网信号机必须无缝接入支队现有信号控制系统，确保信号数据无缝对接，信号控制系统可修改信号机所有参数。
2.道路交通信号灯维护工作均需采购人进行监督，中标人应根据具体工作要求及时通知采购人单位到场。
3.随新建道路路口信号灯的竣工移交，信号灯路口维管数量每月都在动态变化中，具体数量每季度统计、核查、更新一次。移交路口设备纳入维管范围。采购单位因交通需求突发指定维管路口，不受招标范围限制，中标人无条件执行维管指令。
五、项目维护目标和维护内容
路口设备有信号机、信号灯具、灯杆、线缆、管道、窨井、标志牌、护栏、警示柱等信号灯附属设施维护等服务工作。
1.信号灯及其附属设施调查及数据更新：
包括信号灯及其附属设施（路口、杆件、窨井、信号机）基础数据调查、采集和录入，具体内容包括：维护服务区域所有交通信号灯控路口的所处地理位置、名称及编号、路口类型、信号机的类型及组件序列号、杆件类型及编号、灯具类型、管道位置及数量、窨井的位置、数量及铭牌编号等；数据更新对信号灯及附属设施所有的动态变化（位置变化、编号变化、管线变化、性能变化以及设备变换等）数据进行采集、录入、统计和系统更新。
2.新改建道路信号灯及其附属设施的接收维管工作。
3.信号灯及其附属设施的安全性检查。
中标人应按要求对信号灯及其附属设施进行安全性检查，包括灯具连接件、杆件连接件、基础连接件、防雷接地、漏电等
4.信号灯及其附属设施内部保洁：灯具及信号机内部灰尘、垃圾的清理清扫。
5.资料收集与交通调查。开展资料收集、交通调查工作。识别现状存在的道路交通拥堵点段、交通拥堵片区以及交通安全隐患点，掌握经开区现状交通拥堵、交通安全存在的问题与面临的挑战。
6.交通专业人员对新闻媒体、市长、书记信箱等关于信号灯安装及放行方案问题进行答疑回复。
7.按照综合行政执法局、交警大队安排做好交通特勤任务保障工作。
六、信号灯维护工程
信号灯维护工程包括路口信号灯设施维护所涉及的设施拆除及回收保护、所需要的材料设备提供、运输、安装调试、管道开挖、灯具位置调整等工程内容。
1.不涉及材料的维护工程
（1）设施故障误报导致的无效往返。
（2）信号机保护熄灯,清错后恢复。
（3）非自身原因的停电，上报取电处权属单位、位置、原因。
（4）信号机、灯具更换保险后恢复。
（5）对歪、倒、斜的灯杆、灯具进行校正。
（6）线缆故障，更换芯线恢复。
（7）灯具位置调整。
（8）其他简单的处置工作。
2.涉及材料的维护工程
（1）信号机及其组件
包括原信号机、信号机通信模块、信号机柜、流量检测器的拆除及回收，新信号机、信号机通信模块、信号机柜、流量检测器的提供、运输、安装、调试、布线，配时方案配置，信号机表面氟碳漆喷涂，废弃信号机基础处理等工作。
（2）线缆
包括材料提供、线缆运输、敷设、线路涉及的窨井清掏、井内管道封堵、机箱内布线、机箱底部封堵、架空电缆拆除入地等工作。
线缆采用地下敷设方式，地下敷设的电缆线严禁有接头。
（3）管道
管道包括路面开挖、穿线管的提供及埋设、管道保护、回填、渣土清运等工作。按照徐州市城市管理单位标准及制度执行。
（4）窨井
包括丢失、损坏井框井盖的增补、修复、开挖，新窨井的井框井盖提供及窨井施工、废弃窨井回填等。
（5）灯杆
包括原灯杆的拆除及回收、信号灯拆除运输恢复、废弃基础处理、裸露电缆处理，新灯杆的制作、运输、吊运、安装等工作。
（6）灯具
包括信号灯安装附件的提供、信号灯的运输、灯具组装、吊运、安装、拆卸以及相应接拆线、旧灯具拆除回收等工作。
（7）灯杆、信号机基础
灯杆基础包括基础开挖、覆盖保护、不锈钢地脚螺栓预埋件的制作与安装及防腐处理（黄油）、穿线管（PE 管）埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、螺栓混凝土包封、渣土清运等工作。
信号机基础含开挖、基础支架制作及预埋、穿线管预埋、商品混凝土浇筑、渣土清运、基础外贴花岗石、防雷接地等。
（8）铝制铭牌
铝制铭牌制作及安装。
涉及材料的维护工程，必须按照标准、规范和甲方要求进行施工，严禁在未取得采购人同意的情况下不按照规范要求进行施工恢复（如私设架空电缆等），如发现中标人有上述情况发生，采购人有权终止合同并将其工作交由另一中标人承担。
3.采购人交办的其他维护任务。
（1）路口改造或新增信号灯及其附属设施、未纳入维护范围的路口信号灯及其附属设施故障维护、未发现肇事者的事故路口信号灯及其附属设施损坏维护等工程服务工作。
（2）未纳入维护范围的路口（未移交交警大队的路口，具体由采购人认定）因应急或重要勤务保障，需紧急对信号灯及其附属设施故障维护。
（3）已发现肇事者的事故、市政施工、地铁施工造成信号灯及其附属设施损坏维护及更换。工程费用可以自行向肇事人或施工单位索赔。
上述服务内容所需的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费、管理费、规费、利润、税金均包含在招标费用中。
七、总体设计与技术要求
维护项目严格按照国家规定的标准、规范实施信号灯维护工作，适用的标准、规范包括（不仅包括）：
（1）《中华人民共和国道路交通安全法》
（2）《电气装置安装工程施工验收规范》GB50254、50255、50256、50257-96
（3）《道路交通信号灯》 (GB14887－2011)
 (4)《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）
 (5)《太阳能黄闪信号灯》GA/T743-2007
 (6)《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)
 (7)《人行过街信号控制设置规范》(GA/T 851-2009)
 (8)《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016
 (9)《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）
 (10)《道路交通信号灯设置与安装规范 》（GB 14886-2016）
 (11)《结构用无缝钢管》（GB/T8162-2008）
 (12)《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电GB/T5023-2008
 (13)《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）
 (14)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
 (15)《检查井盖》(GB23858-2009)
以上“国家、行业、地方标准与规范”以及其他的相关行业规范中涉及的技术要求、相关标准发生变化的以最新标准为准。
八、项目实施及技术服务
1.维护工作要求
（1）信号灯及其附属设施调查及数据更新
1）按照甲方的要求和规定，签订合同后三个月内逐一对信号灯控路口、主体设备和附属设施基础数据开展采集、编号、标注、登记和录入交安设施管理系统工作，制定月工作计划和报表，逐一填写《基础数据登记表》《地下管线路由图》、《信号设施平面分布示意图》。
2）每月开展数据动态调查更新工作，填写《基础数据调查、变更记录表》，并于变更发生24小时内更新交安设施管理系统信号灯基础数据，按要求在电子地图上进行标注。
3）每月将基础数据调查更新工作计划、工作日志、调查更新资料等以纸质、电子文档形式存档备查，并上报采购人。
（2）新改建道路信号灯及其附属设施的接收及施工路口的移交。
1）中标人应安排人员参加业主组织的新改建道路信号灯及其附属设施的竣工验收，按《信号灯及附属设备现场勘查验收记录表》进行检查，并提出验收意见；施工单位整改完成进行竣工验收移交工作时，中标人应按要求时限做好基础资料采集、核定，办理移交，录入系统，纳入维护范围。
2）对道路改造涉及的维护范围内的灯控路口，按要求做好路口信号机、灯杆、灯具、窨井等交安设施的清点、登记工作，填写《工程施工范围交通设施确认表》，经相关单位确认后，移交至道路施工临时交通设施维护单位进行维护。
（3）管道调查，并提出管道埋设需求。
根据投标人要求，对路口管线情况进行调查，根据需要提出管线需求，并出具相关图纸。
（4）信号灯及其附属设施的安全性检查要求
1）每月定期开展信号灯灯控路口、信号灯主体设备和附属设施的巡查和安全检查工作，制定月巡查检查计划和工作日志，报采购人。
2）建立巡查检查及维护日报告制度，每日巡查检查情况以及处置建议尤其是本维护责任以外的问题发现应于当日报采购人，便于采购人及时下达处置指令。
3）填写《信号灯及其附属设施安全检查记录表），对信号灯相关设施安全性检查不到位导致的安全事故，由中标人承担全部法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。
4）对不属于责任范围内的处理工作如：配套标志标线冲突缺失等问题提出解决建议并及时报告采购人，同时做好登记备查。
（5）交通信号控制后台系统运用、维护
1）负责交警大队信号灯后台控制系统的使用，监测和巡检系统运行状况，及时处置系统硬件、软件故障，保障系统正常运行；
2）重大特勤任务或节日需专人值守后台系统，按照综合行政执法局、交警大队要求提取、收集、汇总相关数据；
3）配合外场信号灯建设单位，完成信号灯外场设备与后台系统的接驳。
4）信号灯及其附属设施内部保洁
中标人在日常巡查和安全检查的同时须对灯具及信号机内部灰尘、垃圾进行清理清扫。
（6）维护制度
1）按时前往灯控路口进行故障排查和处置，及时消除故障路口安全隐患。
2）实施信号灯及其附属设施日常维护工作时，及时填写《日常维护记录表》，做好维护日志。
3）涉及路口熄灯故障，接警到达现场后必须2小时内确定故障类型，12小时内必须通知采购人，现场核定与恢复。
（7）采购人交办的其它维护任务
按照采购人要求和规定时间完成交办的其它维护任务，并及时上报完成情况，做好相应记录。
2.工程施工要求
（1）施工步骤要求
涉及材料的维护工程、以及路口新增信号灯、更换非国标灯、增设辅灯、增设倒计时器等工程施工时，中标人须提供更换方案、更换原因、更换数量报甲方审批后，并在采购人监督下施工，根据甲方要求制作支付资料。属于信号灯应急抢修工程，可以先施工后作材料。
（2）涉及材料的维护工程及工程服务工作要求
1）信号机及其组件
信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）关于多时段定时式信号机的标准，带有支持与倒计时器等设施通讯的RS485接口，通讯协议满足《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）要求，能够实现有线、无线及电力载波通讯方式。更换信号机应配套原系统。
制作基础数据登记表、基础数据调查变更记录表、安全检查记录表、日常维护记录表、信号配时记录表、配时方案图及接线图等。
明确产品品牌，中标后提供三证及权威部门出具的检测报告。
路口原有信号机表面氟碳漆喷涂包括材料及施工，颜色按徐州市规定执行，喷涂应均匀，不得有流淌、褶皱、针孔、起皮等现象。
高于路面的信号机废旧基础应清除至与原路面齐平。
2）线缆
线缆包括KVV22-3×6mm2电源电缆、KVV22-3×1.5mm2敷设通信式倒计时器电源电缆、KVV22-16×1.5mm2控制线缆、KVV22-10×1.5mm2控制线缆、KVV22-4×1.5mm2控制线缆、KVV4×1.5mm2控制线缆、1mm2屏蔽双绞线等类型。 
KVV22-3×6mm2电源电缆适用于信号机从路灯配电箱取电；KVV22-3×1.5mm2敷设通信式倒计时器电源电缆用于通信式倒计时器的独立取电；KVV22-16×1.5mm2控制线缆适用于一根灯杆上安装有机动车圆灯、左转灯、掉头灯或机动车圆灯、左转灯、非机动车灯（行人灯）等3组灯具的情况；KVV22-10×1.5mm2控制线缆适用于一根灯杆上安装有机动车圆灯、左转灯或机动车圆灯、非机动车（行人灯）灯或非机动车灯、行人灯等2组灯具的情况；KVV22-4×1.5mm2控制线缆适用于一根灯杆上只有一组机动车灯、或一组非机动车灯或一组行人灯的情况，也可用于通信式倒计时器（一根灯杆上有2组）的取电；KVV4×1.5mm2控制线缆适用于机动车灯杆接线孔至信号灯之间的线缆接续；1mm2屏蔽双绞线用于倒计时器通信。
电源线及控制线缆采用铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、钢带铠装，符合《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB/T5023-2008标准。
明确产品品牌，中标后提供三证（生产许可证、产品合格证、质量保证书）及权威部门出具的检测报告。
3）管道
穿线管在机动车道采用热镀锌钢管，钢管壁厚2.5mm；灯杆、信号机基础与就近窨井采用PE管。钢管接头处应使用相同材质套管固定、满焊并做防锈处理，并应包有足够强度的混凝土防护层。穿线管埋设包括材料、材料运输、埋设、涉及的窨井清掏等工作。
沟槽开挖深度要求穿线管顶部距路面的距离不小于40cm,宽度根据穿线管数量、管径及布放方式由设计单位确定。遇地下障碍，无法按要求开挖，以设计单位确定的方案为准。
车行道沟槽埋管后回填至距路面40cm深， 距路面深40cm以上部分路面由市政管养单位恢复；人行道沟槽埋管后回填至距路面25cm深，距路面深25cm以上部分路面由市政管养单位恢复；绿化带内开挖的沟槽由中标人自行恢复。
中标人应办理相关挖占手续，及时通知市政管养单位进行路面恢复。在市政部门恢复路面前以及路面施工过程中，中标人应在沟槽上吊放钢板（3cm 厚）（车行道内）或摆放水马（人行道、绿化带内），并派人值守，直至路面恢复完毕后撤场，确保交通安全。
4）窨井
对遗失和损坏的井框井盖进行增补, 包括井框井盖的提供以及井框井盖的运输安装。
对有沉陷（包括井的沉陷与井周路面的沉陷）、井周碎烂、开裂、井框座高差等病害窨井进行修复及新作窨井，施工包括周边路面的开挖(切割、凿除）砌壁、抹面、井框井盖安装等工作，窨井应满足嵌入深度不小于30mm，井座高度不小于80mm，支承面宽度≥20mm，总间隙≤8mm，井框高差不大于5mm的要求，且不得有震响现象。
井盖应按徐州市井盖办公室相关规范进行恢复，并提供一井一表等工程资料。
车行道、人行道上窨井周边的路面恢复，中标人在做好保护措施（车行道用钢板（3cm厚）覆盖，人行道用水马打围）的同时，通知市政管养单位进行恢复，并交纳相关费用。用于车行道覆盖的钢板（3cm厚）以及用于人行道打围的水马，在市政管养单位恢复完毕后撤场。绿化带内窨井周边的地面恢复（含绿化）由中标人实施。
中标后提供的产品应具有三证，满足国家、行业标准规定的承载能力及耐久性要求，并符合市城管委关于井盖的相关标准。
5）灯杆
灯杆类型分立柱式、悬臂式（包括旋转式）。灯杆材料采用圆形无缝钢管，并根据设计要求生产制作。灯杆符合GB8162—2008等相关标准规定。悬臂与立柱以及立柱与基础地脚螺栓的连接均应采用高强不锈钢螺栓、螺母，立柱与基础地脚螺栓的连接宜采用双螺母拧紧。
对使用年限较久、锈蚀严重、悬臂负载较大、有安全隐患的灯杆立柱与悬臂之间的连接螺栓，采用高空车、吊车等机械更换为新的不锈钢高强螺栓。
废弃基础处理：灯杆拆卸后，需将突出路面的底法兰、地脚螺栓等清除，路面恢复后应与原路面齐平。
路口原有灯杆表面氟碳漆喷涂包括材料及施工，颜色按徐州市规定执行，喷涂应均匀，不得有流淌、褶皱、针孔、起皮等现象。
灯杆尺寸由设计单位确定。
灯杆安装符合《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016要求。
6）灯具
信号灯包括灯具、太阳能黄闪信号灯、倒计时器等。
对使用年限较久、锈蚀严重、有安全隐患的灯具与灯杆之间的连接件，应更换为新的连接件。
信号灯安装应满足《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016要求。
路口原有灯具背面氟碳漆喷涂包括材料及施工，颜色按徐州市规定执行，喷涂应均匀，不得有流淌、褶皱、针孔、起皮等现象。
7）灯杆、信号机基础
灯杆基础位置应远离电力浅沟、窨井等，并与路灯杆、行道树等相协调；信号灯灯杆基础开挖尺寸由设计确定。中标人应办理相关挖占手续。
8）铝制铭牌
铝制铭牌用于信号机、灯杆、窨井、线缆标识编号。安装方式：信号机、灯杆上铭牌采用粘贴方式，窨井内的铭牌用水泥钉固定，线缆上的铭牌采用悬挂方式。铭牌的字体大小、设置位置以及编号规则由采购人确定。
铭牌内容包括名称、编号、维护电话等由采购人确定。
（3）安全、文明施工要求
1）维护作业现场应落实文明生产措施。作业结束后，保持现场清爽、干净。不得遗留垃圾、作业工具等物品。
2）施工时间：维护作业不得妨碍和阻断交通，应尽量避开交通高峰时段，使用噪音较大的施工机械应尽量避开居民夜间休息时间。
3）涉及道路开挖时，应办理相关手续，合理设置水马打围及诱导标志、警示标志，及时用钢板覆盖以减少对交通影响。
4）在道路上施工时，应在作业点前合适的距离摆放警示标志，高峰时段应安排专人配合交警疏导交通。
5）维护作业人员维护人员应严格按操作规程、规范进行维护作业，严禁违规、冒险作业。
6）中标人在组织实施安装施工、维修等施工过程中的施工人员须按采购人规定的标准统一工作服装，并穿戴反光背心，施工车辆按采购人规定的标准统一颜色，在两侧车门上喷涂“交通设施维护”字样。同时，必须严格按照安全施工的相关要求穿戴工作帽等安全防护配备，严格按要求做好安全防护技术措施。
7）中标人应按国家要求定时对公司维护人员进行交通安全、用电安全、高空作业安全等方面教育。一旦发生人员、设备及第三方安全事故等, 所有责任及经济赔偿均应由中标人承担，采购人将不承担任何责任。
（4）隐蔽工程施工要求
1）接报故障后涉及隐蔽工程的，维护单位应立即通知采购人，并在6小时内约请采购人现场确认维护方案。
2）隐蔽工程施工前，维护单位应提前通知采购人，并提交施工图纸等相关资料，接受采购人的现场监督、审计。
3）做好隐蔽工程施工前后的现场照片工作，存档备查。
3、配置要求
1）人员配置要求
本项目拟派人员配置须至少包含项目经理、技术负责人、专职技术员、施工员、焊工等岗位，具体要求详见评标标准。
2）承诺投标时应答的人员应为本项目服务人员；若在服务期限内人员调整，调整后人员数量及职称要求不低于投标时应答要求。
4、机械设备要求
①投标人配备悬臂6米以上高空车1辆，巡视小型车2辆，工程车1辆。
注：（1）若为自有的车辆：投标文件中须提供年审有效期内的货车车辆行驶证或车辆登记证复印件，车辆注册用户须和供应商名称一致，否则不得分。（2）若为租赁车辆：投标文件中须同时提供车辆行驶证或车辆登记证及车辆租赁协议复印件，车辆注册用户名称应与车辆租赁合同的出租方名称一致，承租方与供应商名称一致，否则不得分。
②应急太阳能信号灯6部，汽油发电机2台。
注：投标文件中提供设备图片
③投标人承诺中标后在经开区自行设立工程管理项目部用于办公及设备存放。
注：投标文件中提供承诺书，格式自拟。
④备品备件要求：电缆、井盖、连接件、杆件等若干。
注：投标文件中提供，根据当前辖区道路交通安全设施拟匹配的备品备件品种及数量的相关表格）。
★以上为本项目最低机械设备配备要求，投标人须针对以上要求提供相关资料，否则视为未通过符合性审查。
联网信号机技术要求
交通信号机应符合《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）的要求，交通信号机的安装应符合《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）的要求。
信号机组成要求
（1）信号机需主要由外箱机柜、4U控制插箱（含工业级触摸屏操作面板）、接线端子、手动面板、配电开关、黄闪控制器等组成。整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置可大可小，而且机器的维修被简化为功能模块的现场快速代换。
（2）机柜箱体材质为钢板。内机箱需采用铝合金材料，表面防锈蚀氧化拉丝处理，外机柜采用高强度钢板，表面喷塑处理，完全适合全天候的户外运行。全封闭增强型机箱设计，有防雨、防潮、防尘、防震能力。机柜内部采用机架式安装方式，机柜箱门具有存放A4版面资料的存储盒，机柜与箱门接合处具有导水槽。机柜采用前后双开门，柜门采用内嵌式结构，具有防撬功能。
主要功能
（1）多种控制功能
要求信号机具备多种控制功能，包括：多时段控制功能、单点自适应功能、全感应和半感应控制功能、手动控制、行人过街触发功能、公交车辆优先控制功能、车载特勤控制功能、绿波协调控制功能、线协调控制功能、区域协调控制功能等。
要求信号控制实行平滑过渡策略，可半程显示倒计时器、可设置无跳变，可以保证系统通讯通、断、工作方式切换时，交叉口信号平滑过渡，保证倒计时显示器准确显示（每秒一次）而不跳相位。
（2）交通流信息采集功能
可以与开关量、RS232串行通讯方式作为输出的车辆检测器接口，完成交通流信息采集功能；
可自定义采集间隔，数据可以在本地保存，及向上传入中心数据库。
系统控制参数的设定、修改和查询
系统数据包括：时基调度表、时段表、方案表、阶段表、相位表、通道表、公共参数等等。可对各种系统参数进行设定、修改和查询。并同时完成操作正确性检查和数据正确性检查。
（3）人机对话功能
可通过前面板的工业级触摸屏或笔记本电脑（或手机、平板电脑等）设置和查询方案，提供全中文操作人机界面，实现信号机的参数设定与查询，提供全中文操作人机界面，实现信号机的参数设定与查询。
（4）完善的故障检测功能
具有绿冲突故障检测，信号灯组所有红灯熄灭故障检测，信号灯工作电压、工信电流检测，通讯故障检测等功能。
（5）系统故障保护功能
在设定的故障条件下，或系统严重故障（如电源故障，控制主机故障，绿冲突等）时，或信号机维护保养时，信号机自动启动配套的硬件黄闪控制器以实现黄闪功能，确保路口通行安全。
对因网络设备、网卡故障、网络环路的原因容易造成网络瘫痪，从而导致信号机运行不能正常运行，影响路口交通安全时。要求信号机具备在网络瘫痪的情况下正常运行，不黄闪的功能。
（6）过电压保护
灯具驱动输出具备过载、短路、电压电流快速上升保护功能。在供电电压超过AC280V时，系统自动断电保护。
（7）数据本地存储
信号机本地储存1个月以上的交通数据，具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下永久保存。
主要技术指标
(1)产品设计
硬件采用嵌入式架构设计，模块化程度高，可积木式扩展；
操作系统采用嵌入式Linu×系统，稳定可靠；
采用工业级触摸屏，全图形化操作；
(2)机械性能
外壳防护等级：IP65
(3)使用电源
电压：单相AC220V±20% 50Hz±2Hz
无负载功耗：20W
(4)输入输出接口
信号灯输出：48路，可扩展至96路，可控硅输出,单路驱动能力AC220V/5A；
车辆检测输入：标准配置可连接24个车辆检测器，可扩展至48个，支持线圈、视频、微波、地磁等车辆检测器，干触点或OC晶体管输出；
通讯接口：标准EIA电平RS232接口：3个，波特率：1200bps—115200 bps；RS485电平信号接口：1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2004；可支持8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯时和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时。
网络接口：1个，10M/100M自适应；
GPS接口：1个，可接收GPS授时（选配件）；
行人请求接口：4个，最大可扩展至6个，干触点信号（选配件）；
(5)故障检测功能
绿冲突故障检测；
信号灯组所有红灯熄灭故障；
信号灯工作电压，工作电流检测；
通讯故障检测；
（6）参数设置
可预置的时基调度表数：40
可预置的时段表数：16；每个时段表可预置的时段数：48
可预置方案数：32，可扩展至255
可预置的阶段表数：16；每个阶段表可预置的阶段数：16
可预置的相位数：24，可扩展至32；
最小红、黄、绿灯时间：0秒
最大红、黄、绿灯时间：255秒
可靠性和可维性
可靠性MTBF＞10000小时
可维护性MTTR≤0.5小时
(7)绝缘强度
AC输入端与箱体之间绝缘电阻大于10MΩ
(8)环境指标
工作温度：-40℃--+70℃
储存温度：-40℃--+80℃
相对湿度：5%--95%，40℃时无冷凝
冲击：10g/16ms，半正弦波 ,100次
振动：5-33Hz,1g/1h,振幅双向2.5mm
信号机必须与经开区大队指挥中心联网匹配。
信号灯技术要求
(1)制造厂家具有ISO9001质量保证体系；符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）国家标准的所有要求；
(2)信号灯直径400mm；
(3)采用高亮度发光二极管基准轴上的亮度红色：≥8000cd/m2；黄色：≥10000cd/m2；绿色：≥11000cd/ m2；
(4)工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；
(5)LED波长要求：红色625nm±2nm，黄色590nm±2nm，绿色505nm±2nm，色度指标符合交通信号灯灯色坐标的规定范围；
(6)LED灯数量：机动车信号灯的红、黄色机动车灯≥216颗，绿色机动车灯≥168颗；方向指示灯、掉头信号灯的红/绿色箭头灯数量≥120颗；黄色≥216；倒计时为两位、红绿各≥140颗；
(7)倒计时灯盘为方形，单周期实时误差<0.1 秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒；可与信号机对接进行通讯式、触发式、学习式倒计时器显示，可实现半程显示，无跳变，倒数触发时间可灵活设置；
(8)单灯功率：小于15W，方向指示灯、掉头信号灯的功率：小于10W，功率因素：大于0.85，功率因素：大于0.85；
(9)LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；
(10)工作湿度：5%~95%，工作温度：-40~+80℃；
(11)外壳防护等级：≥IP53；
(12)独立发光单元设计，LED灯板和电源板分开搁置，拆卸维修方便；
(13)灯具外壳采用铝压铸成型，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水；
Ø300MM人行横道信号灯技术要求
（1）灯体整体为板式，不锈钢材质，带红绿双色LED发光交通文明提示文字及提示语音，且随着灯色的变化相应变化；
（2）采用高亮度发光二极管，使用寿命不少于50000小时；
（3）额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；
（4）LED波长要求：红色625nm±2nm，绿色505nm±2nm，色度性能符合交通信号灯颜色坐标的规定范围，透光罩为方型，显示图案为：依次为静态红人，内含通讯式、学习式、绿色半程触发等多用倒计时器；动态绿人，内含通讯式、学习式、红色半程触发多用倒计时器；
（5）单灯功率：小于20W，功率因素：≥0.95；
（6）LED灯数量：红≥80颗、绿≥120颗，倒计时红绿各为140粒；
（7）工作湿度：5%~95%，工作温度：-40~+80℃；
（8）独立发光单元设计，LED灯板和电源板分开搁置，拆卸维修方便；
（9）灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用金属型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作无光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；
（10）灯具外壳防护等级≥IP53；
（11）信号灯图案须符合国标附图的相关要求；
（12）规格、外观与经开区在用的人行信号灯一致。
标志牌技术要求：
1、标志牌材料要求：
（1）标志牌版面要求：牌面底膜均贴蓝色高品质的超强级反光膜图案、文字白色均采用高品质的超强级反光膜，指路标志、导流标志等大型标志牌，铝板厚为3mm，分道、禁令、让行、人行横道、路名标志、提醒标志等小型标志牌，铝板厚2mm，施工图另有注明的除外。
（2）标志板、滑动横梁，采用符合GB768—1999标准的铝合金板材，并符合GB3194—82“铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差”，GB3193—82“铝及铝合金热轧板”的规定。
（3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合GB1231—76的规定。
（4）钢材（立杆、横杆等）均采用国标产品，钢管杆内外表面均采用热浸镀锌防腐，镀锌层厚度大于等于86um。
（5）交通标志的颜色、形状、字符、图形、尺寸及构造、逆反射、制作等，满足国家标准《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》等各项技术要求。
（6）交通标志杆件、信号灯杆件为无缝钢管制作，内外热镀锌处理；。
（7）交通标志选用的反光膜应符合《道路交通反光膜》中反光膜要求；保证铝板清洁、平整、光滑，无明显凹痕、折皱、变形痕迹。
2、标志牌安装及质量要求：	
（1）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊；
（2）指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm；
（3）标志立杆采用无缝钢管，整根杆件无横向焊接，杆件焊接采用氩气保护自动焊或埋弧自动焊；立柱与底法兰及横臂蓝接法兰间焊缝需满足100%焊透率，其余需满足60%以上焊透率，立柱、法兰盘均采用喷塑保护；螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌。
（4）交通标志的颜色应严格执行《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)中有关规定，本项目标志反光膜采用Ⅳ类反光膜，铝合金背板采用原色。
（5）标志板与立杆采用铝槽接驳；
（6）标志杆件底座c25混凝土浇筑；
（7）标志设计荷载考虑风荷载，风速50年一遇考虑，整体抗风速十级。
（8）标志杆热镀锌喷涂表面光滑、无皱皮，8年内无锈腐，正常使用年限在15年以上。
（9）中标人先定样板，由招标人确定后方能安装；
护栏要求
人非护栏（白色、京式）
材料要求：
人行护栏技术要求
（1）栏栅圆形实心钢φ16mm，单根不能为焊接件；
（2）横梁槽钢63×40×4.8mm上表面冲孔，栏栅圆形实心钢插入横梁孔后再进行焊接；
（3）立柱为热镀锌单立柱，采用80×80×2.0mm矩形钢管立柱；立柱与护栏片整体焊接完后热镀锌静电喷涂，在立柱的顶端安装一体冲压成型钢质柱帽；
（4）每格护栏长度为3080mm。焊接成形。不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性，均匀性；
（5）护栏立柱底部垂直于护栏方向焊接1根φ16mm钢筋，钢筋长24cm；
（6）钢材部件用二氧化碳保护法焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象，钢管表面进行除油、除锈、酸化、清水冲洗、烘干、磷化、喷涂等处理工序；
（7）每格护栏焊接后经酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理。热镀锌厚度不低于 85μm，钢管热镀锌后做静电喷涂处理，喷涂厚度不低于 100μm。静电喷涂颜色为户外高光白。护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面缺陷；没有剥落、气泡、裂纹、擦伤等缺陷；喷塑层均匀无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷；表面光滑、平整，无凹陷、杂质和其他表面缺陷。型材端部清洁、无毛刺。护栏端头、焊接点平滑；
（8）精度要求：护栏构件高度的允许偏差为±10mm；护栏竖杆间距的允许偏差为±5mm；
（9）人行护栏标准长度为3m，可根据实际情况对护栏长度进行调节；
中间隔离护栏（白色，京式）
（1）形状为京式护栏，规格尺寸及部分要求详见附图；
（2）栏栅圆形实心钢，Ø16mm，单根不能为焊接件；
（3）横梁槽钢63×40×4.8mm上表面冲孔，栏栅圆形实心钢插入横梁孔后再进行焊接；
（4）每组立柱由1根80×80×2.0mm热镀锌方管组成；侧面轮廓标为钢质骨架热镀锌处理，反光面为45×190mm，贴有黄色3M棱镜型工程级反光膜；立柱顶部加盖钢制二次冲压盖帽，钢制盖帽应套嵌于立柱，并用螺钉固定；
（5）每格护栏长度为3080mm。焊接成形。不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性，均匀性；
（6）钢材部件用二氧化碳保护法焊接，表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象，钢管表面进行除油、除锈、酸化、清水冲洗、烘干、磷化、喷涂等处理工序;
（7）每格护栏焊接后经酸洗、防锈处理，再进行整体热镀锌、打磨及静电喷涂处理。静电喷涂颜色为户外高光白9020A，喷塑要均匀、无色差、桔皮、龟裂现象；
（8）护栏底座，尺寸为400×300×170mm，热镀锌钢板冲压成型，两边有凸起“公安”字样，内填混凝土，每只底座≥25公斤，钢质固定道钉：12×200mm。
防腐蚀性能：
护栏应具有良好的防腐蚀性能，能够在各种恶劣的自然环境下保持其性能和外观。
常用的防腐处理方法包括热镀锌、喷塑和电镀等，这些方法能够有效防止护栏受到腐蚀和锈蚀，从而提高护栏的耐久性。
防护性能：
防护性能主要包括冲击性能和抗压性能。冲击性能是指护栏在受到冲击后能够有效吸收能量，减少对车辆和人员的伤害。抗压性能是指护栏在受到外力压力时能够保持稳定，不发生倒塌。
护栏的冲击能量应符合GB/T 31439.1-2015的要求，抗压性能应符合GB/T 31439.2-2015的要求。
颜色标识：
护栏的颜色通常为白色，这是因为白色能够给人一种安全、稳定的感觉，同时也能够与其他交通设施进行区分，提高交通的可视性。
护栏上通常会安装反光标识，用于提醒司机注意护栏的存在。反光标识应符合道路交通安全标志和标线的相关要求，并且应能够在夜间或恶劣天气条件下有效反光。
安装要求：
护栏的安装应符合相关的国家标准和规范。首先，应选择合适的位置进行安装，避免对行车和行人造成不必要的影响。其次，安装时应保证护栏的稳固性和牢固性，确保其能够承受一定的冲击力。
警示柱
外观要求：
1.颜色:警示柱主体颜色应为醒目的红、白相间或黄、黑相间。其中，红色与白色或黄色与黑色条纹的宽度应基本一致，通常每条条纹宽度在100-150m之间。
2.形状:一般为圆柱形，柱体应表面光滑，无明显裂缝、气泡、变形等缺陷。柱体直径通常在100-150mm 范围内。
尺寸规格。
1.高度:常见的道路警示柱高度为800-1200mm，特殊场景下可根据实际需求调整，但误差应控制在±20mm以内。
2.壁厚:柱体壁厚根据材质不同有所差异，塑料示柱壁厚一般在3-5mm，金属警示柱壁厚通常在2-4mm。
材质要求：
1.塑料材质:应采用高强度、耐候性好的塑料，如聚乙烯(PE)或聚乙烯(PVC)。其密度应在0.921.4g/cm³之间，邵氏硬度达到60-90D，具有良好的抗冲击性能，在 40℃ -70℃环境温度下能正常使用，不发生脆化、变形等情况。
2.金属材质:多选用不锈钢或铝合金。不锈钢材质的含铬量应不低于16%，抗拉强度不小于520MPa;铝合金材质的铝含量不低于 90%，抗拉强度达到180-300MPa，具备较好的防锈、耐腐蚀能力。
反光性能：
警示柱表面应粘贴反光膜，反光膜的逆反射系数需满足相关标准。
安装要求：
1.基础:警示柱安装基础应坚实、平整，对于在硬质路面安装，可采用膨胀螺栓固定，螺栓直径不小于 10mm;在软质地面安装，需浇筑混凝土基础，基础尺寸一般为长x宽x高=300mm*300mm*300mm。
2.间距:在普通道路上，警示柱安装间距一般为10-20m;在弯道、路口等特殊地段，间距应适当缩短至510m。安装后警示柱应垂直于地面，倾斜度不超过±5。
5、服务要求：
1）24小时维护制度要求
①中标投标人安排人员实施24小时值班制度（含法定节假日)，一个固定手机号码接报故障。
②中标投标人安排人员实施24小时维护工作机制（含法定节假日)，维护人员接故障报警后按规定时间到达现场，及时排除故障。
③中标投标人针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，在中标后1个月内制定维护工程应急处突预案上报采购人。预案中需明确处突人员、车辆、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。
2）、响应时间要求
从接收维护通知时间起，到达现场不超过1个小时。
3）、资料提交要求
（1）使用材料、设备，需提供以下资料：
主要材料、设备进场前，提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书、信号机说明书等相关资料，由采购人审核合格填报《材料进场报审表》（采购人、中标人签字、盖章）后方可投入使用。
（2）维护工作开展前，需提供维护工程资料：
中标投标人在进场开展维护工作前，应向采购人提供请示审批资料。
（3）每月2号经抽查考核验收的项目纳入支付资料、装订成册提交采购人.
（4）采购人要求的其他资料。
4）、废旧物资回收要求
对维护工程中拆除的灯杆、灯具、线缆、信号机及配件等废旧物资应一周内送达由采购人在经开区范围内设置的存放地点分类存放，在拆除的废旧物资上标明所在路口、位置、时间等内容。
九、工期要求
中标人应严格按照规定的时限完成维护工作。
（1）更换井盖，8小时内完成。
（2）更换灯具、信号机配件等简单处置工作，应在12小时内完成。
（3）维护工程量较大、施工难度较大的任务由采购人确定工期，中标人按期完成。
（4）采购人安排的专项任务，中标人须在采购人规定的时限内完成。
十、质量保证要求
（1）维护工程质保期为一年，以采购人验收合格时间起开始计算质保期。更换的设备质保三年（已更换日期为准）。
（2）中标人应对隐蔽工程及产品在正常使用期限内的质量和安全负责。
（3）若由于产品或施工质量引起灯杆、灯具发生倾倒等情况造成人员伤亡、财产损失均由中标人承担一切法律、经济责任。
（4）质保期内安装发生质量问题，由采购人通知中标人负责维修与整改,中标人应在24小时内进行处置,由此产生的各项费用由中标人承担,且质保期应延长6个月。
（5）中标人应按国家标准或行业标准规定以及本合同的要求，
主要材料、设备进场前，应提供主要产品合格证书、检测报告、产品质量证明书、信号机说明书等相关资料，由采购人审核合格后填报《材料进场申报表》方可投入使用。
（6）中标人应保证所提供的产品、材料是全新的，并完全符合技术参数中规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证其产品、材料在正确安装、正常使用期限内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，中标人应对由于工艺、材料或安装缺陷而引发的故障，无条件进行免费维修。
十一、抽查考核验收工作要求
（1）中标人须在每月23日将上月23日至本月22日期间已完工并经采购人验收合格的维护工程纳入抽查、考核、验收范围。
（2）中标人每月按采购人要求派人参加工程服务类项目的抽查、考核、验收工作。
（3）抽查、考核、验收标准为设计文件、国家标准、招投标文件的相关规定和要求。
十二、备品备件要求
为保证维护工作的顺利进行，要求中标人自备日常维护所需备品备件，不得因备品备件不足影响维护工作。
十三、产品送检要求
对维护工程中使用的产品、材料，采购人将根据需要不定期随机取样，并送具备资质的检测部门进行检测，检测费用由采购人承担。
十四、信号灯杆件（含结构套件）检测要求
1.中标后如需实施，中标人需委托国家法定检测机构，对采购人回收再利用的灯杆进行检测。中标人委托的检测机构应具有:交通运输部颁发的公路水运工程试验检测交通工程专项等级资质（2）采购人根据维护工作安排适时向中标人提供库存或回收的信号灯杆进行检测，中标人的信号灯杆检测需按国家规范标准进行钢结构无损检测，并向采购人提供检测报告。
十五、回收物资再利用要求。
对工程服务：
1.应首先利用库存物资（包括灯杆、灯具、信号机等）。
2.若无适用的相同类型、规格的库存物资，或经上级领导批准的应急工程，方可采用新的材料或产品。
十六、交通事故、市政施工损坏信号灯及其附属设施的办理要求
交通事故、市政施工导致信号灯及其附属设施损坏，由中标人实施恢复。已发现肇事者的，在肇事者按流程向市财政进行赔付的同时，对中标人的修复工作按维护工程项目支付；对未发现肇事者的，维护费用由中标人承担（纳入维护服务项目），不另行支付。
十七、实施方案及计划进度
维管工作通过考核，按六个月审核结算一次。
十八、工作范围
目前经开区信号灯每个路口新旧不同，且路口数据在不断变化中，投标人需根据路口情况及服务要求做好相应服务方案。
十九、人员及违约的管理
项目经理、技术负责人由采购方相关负责单位负责安排工作及考核，电工的管理工作由中标单位考核。对违约的行为进行记录、考核、处罚，具体如下：
项目经理负责整个项目的管理，安排好值班表，上报综合行政执法局、交警大队。
项目经理或技术负责人至少一人按照大队的作息时间在大队上下班。全年作息时间为7:30—19:30，每天都要有人员值班。
项目经理或技术负责人和专业技术人员做好以下工作：（1）项目经理负责安排标的工作;（2）检测路口交通信号的通讯及运行状况，填写设备运行日志，负责资料、档案的收集（3）对不能按时完成的，根据拖延的时间考核维修状况,按照合同扣除维修经费，督促公司履约。
综合行政执法局、交警大队定期或不定期地对所有人员考勤，无故旷工的每天扣400元；迟到、早退的每次扣100元；超时完成标书约定的，每次扣除1000元，超过24小时的，每天扣除2000元。由综合行政执法局、交警大队和中标单位项目经理或技术负责人共同签字，结算时统一扣除，中标单位项目经理或技术负责人拒签的由采购人代签生效，并再扣2000元违约金。
5、按照社会化合作项目保密安全规范签署保密协议。
二十、道路交通信号灯维护服务项目清单及维护服务费用限价（现经开区信号灯路口数据为大概数，数据后期会有增减，维管需根据实际情况进行）
	分项价格表

	人工及机械费

	序号
	明细
	单位
	最高限价单价（元）
	品牌及型号
	单价报价（元）

	1
	项目负责人：按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	人/月
	8000
	　
	　

	2
	技术负责人：按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	人/月
	6500
	　
	　

	3
	专职技术员：按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	人/月
	5500
	　
	　

	4
	施工员及专职焊工：按采购需求核算平均每人每月服务费用。
	人/月
	5000
	　
	　

	5
	设备仓库租赁费
	套/月
	4000
	　
	　

	6
	临时信号灯
	台
	5000
	　
	　

	7
	汽油发电机
	台
	3500
	　
	　

	8
	巡视车辆
	台/月
	2050
	　
	　

	9
	工程车
	台/月
	3400
	　
	　

	10
	升降车：用于信号灯设备的运维
	台/月
	5000
	　
	　

	设备费用

	序号
	明细
	单位
	最高限价单价（元）
	品牌及型号
	单价报价（元）

	10
	GB联网信号机
	台
	33000
	　
	　

	11
	输出模块
	块
	5000
	　
	　

	12
	电源模块
	块
	4000
	　
	　

	13
	检测模块
	块
	2000
	　
	　

	14
	主控模块
	块
	11000
	　
	　

	15
	通讯模块
	块
	2000
	　
	　

	16
	手触面板
	块
	2000
	　
	　

	17
	信号机侧门按钮
	个
	150
	　
	　

	18
	信号机特勤接收终端
	个
	2000
	　
	　

	19
	信号机特勤遥控终端
	个
	2000
	　
	　

	20
	信号机校时定位模块
	个
	200
	　
	　

	21
	接线端子
	套
	400
	　
	　

	22
	电源插线板
	只
	100
	　
	　

	23
	电源浪涌保护器
	个
	100
	　
	　

	24
	网线防雷器
	个
	50
	　
	　

	25
	黄闪控制器
	个
	800
	　
	　

	26
	空开
	个
	25
	　
	　

	27
	信号机机柜
	个
	5000
	　
	　

	28
	机动车信号灯（400mm)：四灯组，φ400，优质压铸铝喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2016，IP53、可视距离大于400m、采用模块化设计
	组
	3950
	　
	　

	29
	方向指示信号灯(400mm)：四灯组，φ400，优质压铸铝喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2016，IP53、可视距离大于400m、采用模块化设计
	组
	3950
	　
	　

	30
	四灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	3950
	　
	　

	31
	四灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	3950
	　
	　

	32
	三灯组满灯，φ400，优质压铸铝喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2016，IP53、可视距离大于400m、采用模块化设计
	组
	2500
	　
	　

	33
	三灯组箭头灯，φ400，优质压铸铝喷塑壳体，超亮度进口LED管芯，符合GB14887-2016，IP53、可视距离大于400m、采用模块化设计
	组
	2500
	　
	　

	34
	三灯盘非机动车灯具（含辅材）
	组
	2500
	　
	　

	35
	三灯盘左转非机动车灯具（含辅材）
	组
	2500
	　
	　

	36
	触发学习组合式倒计时器（800mm*600mm）
	台
	3000
	　
	　

	37
	人行信号灯(300mm)：灯面直径为Φ300mm，从上到下是红人、静态绿人，含300倒计时；铝合金外壳
	组
	1500
	　
	　

	38
	板式人行灯
	组
	6700
	　
	　

	39
	机动车信号灯（400mm)盘
	组
	600
	　
	　

	40
	方向指示信号灯(400mm)盘
	组
	600
	　
	　

	41
	掉头灯（400mm）盘
	组
	600
	　
	　

	42
	非机动车信号灯（400mm)盘
	组
	600
	　
	　

	43
	人行信号灯(300mm)盘
	组
	600
	　
	　

	44
	信号灯发光单元罩
	个
	50
	　
	　

	45
	信号灯裙边
	个
	40
	　
	　

	46
	信号灯遮沿
	片
	20
	　
	　

	47
	空气开关
	套
	20
	　
	　

	48
	信号机箱锁
	套
	20
	　
	　

	49
	杆件小开门
	套
	35
	　
	　

	50
	电源电缆KVV22-3×6mm2敷设
	米
	19
	　
	　

	51
	KVV22-3×2.5mm2
	米
	9.5
	　
	　

	52
	KVV22-4×2mm2
	米
	18.5
	　
	　

	53
	控制线缆KVV22-16×1.5mm2敷设
	米
	22.5
	　
	　

	54
	KVV22-10×1.5mm2
	米
	21.5
	　
	　

	55
	控制线缆KVV-4×1.5mm2敷设
	米
	8.5
	　
	　

	56
	穿线钢管(壁厚2.5mm)内套PVC管
	米
	110
	　
	　

	57
	砼路面开挖、埋管及管道保护
	米
	120
	　
	　

	58
	沥青路面开挖、埋管及管道保护
	米
	100
	　
	　

	59
	人行道开挖、埋管及管道保护
	米
	30
	　
	　

	60
	绿化带开挖、恢复及渣土处理
	米
	35
	　
	　

	61
	各种类型、规格的灯杆（含热浸锌、喷塑）(含安装）材质：普通碳素钢管（符合GB8162—2008的规定标准）：L型八棱锥杆件，热镀锌喷塑，高6.8m，包含横臂3m-11m
	根
	6000
	　
	　

	62
	信号灯结构件基础（含开挖、基础预埋、管道预埋、混凝土浇筑、防雷接地等）维护预计
	套
	2000
	　
	　

	63
	信号机机柜基础浇筑（含开挖、基础预埋、管道预埋、混凝土浇筑、防雷接地等）
	套
	500
	　
	　

	64
	C25信号灯结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）维护预计
	M3
	450
	　
	　

	65
	喷涂氟碳漆
	m2
	150
	　
	　

	66
	信号灯安装
	项
	300
	　
	　

	67
	信号灯拆除
	项
	300
	　
	　

	68
	悬臂式和立柱式信号灯杆安装、拆卸（包括灯杆装卸、运输以及信号灯拆除、运输等）维护预计
	项
	1600
	　
	　

	69
	窨井施工（不含井框井盖）（按市城管局标准）：内径400*400*400
	座
	400
	　
	　

	70
	高分子材料井框井盖
	套
	360
	　
	　

	71
	三防球磨铸铁井框井盖
	套
	450
	　
	　

	72
	PE管：Ф50
	m
	15
	　
	　

	73
	防雷接地系统
	套
	100
	　
	　

	74
	屏蔽双绞线（1mm2）
	米
	3.5
	　
	　

	75
	标志牌：厚度3mm铝板，超强级3M反光膜
	㎡
	860
	　
	　

	76
	标志牌：厚度2mm铝板，超强级3M反光膜
	㎡
	760
	　
	　

	77
	指路标志杆件及基础：1、类型：3F标志杆件
	套
	26500
	　
	　

	
	2、材质：热镀锌喷塑钢管
	
	
	　
	　

	
	3、规格尺寸：F2立柱φ273*12*8500mm；悬臂φ133*12*6000mm*3根+φ133*12*700mm*3根
	
	
	　
	　

	
	4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30砼基础；1600*1600*2400mm（含基础预埋件）
	
	
	　
	　

	
	5、油漆品种：防锈漆
	
	
	　
	　

	
	6、运土：10km以内
	
	
	　
	　

	78
	导流标志杆件及基础：1、类型：2F标志杆件
	套
	24500
	　
	　

	
	2、材质：热镀锌喷塑钢管
	
	
	　
	　

	
	3、规格尺寸：F2立柱φ273*12*7500mm；悬臂φ133*12*6000mm*2根+φ133*12*700mm*2根
	
	
	　
	　

	
	4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30砼基础；1600*1600*2400mm（含基础预埋件）
	
	
	　
	　

	
	5、油漆品种：防锈漆
	
	
	　
	　

	
	6、运土：10km以内
	
	
	　
	　

	79
	其他标志杆件：热镀锌喷塑热轧无缝钢管，φ89*4000*4.5mm
	套
	1140
	　
	　

	
	基础、垫层：商砼C25  800*800*1000mm（含钢筋、预埋件），碎石垫层800*800*100mm"
	
	
	　
	　

	80
	中间护栏：1200×3000mm京式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，净重≥57kg，反光轮廓标
	套
	1110
	　
	　

	81
	中间护栏：1200×3000mm穿插式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，反光轮廓标，含立柱及底座
	套
	990
	　
	　

	82
	机非护栏：1000×3000mm京式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，净重≥47kg，反光轮廓标
	套
	895
	　
	　

	83
	机非护栏：1000×3000mm穿插式护栏，钢质，热镀锌，表面白色喷塑，反光轮廓标，含立柱及底座
	套
	795
	　
	　

	　
	合计
	　
	228633
	　
	　



二十一、交通信号系统维护工作服务考评办法
一、主管部门考核
主管部门每季度进行百分制考核。检查方式采取日常巡查和专项检查相结合的方式。
二、考核办法及加、扣分细则
1、中标单位应按照招标文件规定的响应时间，保质保量按时完成综合行政执法局、交警大队下达维护工作任务。
2、中标单位每季度有100分的基础分数。在日常维护过程中，采购人对每一项维护项目，根据标准和要求进行考核，发现维护单位如有违反管理规定，扣除相应的分值，并开据《整改（扣分）通知书》，由维护单位代理人签字，存档。
3、中标单位在接到交通主管部门《整改（扣分）通知书》后，未按规定的时间要求进行整改的，将取消其维护资格。
4、中标单位在合同期限内，各类维护项目完成出色，得到社会各界的好评，或通过技术革新，使用利用高科技手段，或有新产品采用，交通主管部门将对其进行加分，加分分值可以冲抵扣分分值。
3、考核标准
考核采用计分制，以季度为考核计分单位，每季度按照扣除的相应分数扣除服务费用，年底按照减去扣除的费用结算。每扣除一分相应扣除1000元。
4、考核标准
	[bookmark: _Hlk164157151]考核评分表（明查/暗查）

	考核日期：  年  月  日-  年  月  日
考核标段： 
考核路段：

	类别
	考核内容
	扣分标准
	扣分点数量
	扣分

	设施考核
	控制柜
	控制（柜）体完整无缺、不渗水、无积灰、无锈蚀，锁具完好。达不到要求的发现一次扣0.5分。
	
	

	
	
	电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损。达不到要求的发现一次扣0.5分。
	
	

	
	
	漏电开关应每年试验一次。达不到要求的发现一次扣0.5分。
	
	

	
	
	每一年对控制柜内部器件进行吹扫,检查接线是否松动等基本情况。达不到要求的发现一次扣0.5分。
	
	

	
	
	控制柜内部器件分布合理,布线规范。达不到要求的发现一次扣0.5分。
	
	

	
	
	信号机工作完好，指示正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣0.5分。
	
	

	
	电缆线路
	电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	接头坚固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂, 钢带接地良好。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	分段的绝缘电阻不低于50兆欧。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应在2日内分段或全部更新。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	每季度巡修一次，巡修无记录扣2分。　　
	
	

	
	信号灯
	信号灯、支架完好清洁、无蛛网、无非法粘帖物、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响安全的器件应予整修或更换。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	信号灯引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、塑料绝缘开裂等现象。达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	信号灯残压不得高于10v，达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	
	信号灯显示有部分或全部不亮者,必须在1个工作日内完成修复或更换。达不到要求的发现一次扣1分。
信号灯半年做一次清洁工作，未做清洁扣3分，无台帐记录扣1.5分。
	
	

	设施巡修
	信号器材
	每季度一次常规检修，检修无记录扣1.5分，不检不记录扣3分。
	
	

	
	道路指示标牌
	每季度巡修一次，巡修无记录扣3分。　
	
	

	
	护栏路名牌等其他设施
	每季度一次常规检修，检修无记录扣1.5分，不检不记录扣3分。
	
	

	设施运行
	工作正常率
	一般信号灯正常工作率100%（月度）、非养护原因除外，每降1%扣1分。
	
	

	
	
	其他道路交通安全设施的使用完好率≥95%，达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	维保管理
	每月工作数据未按要求上报的，由维护单位领导说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。
	
	

	
	
	每月的最后一日将下月具体保养计划及当月的维修记录及台帐报送甲方备案，无保养计划或晚交扣2分。
	
	

	
	
	一般故障应在2小时内恢复，达不到要求的发现一次扣1分。
	
	

	
	故障责任
	产生重大不可推脱责任的故障，发生一次扣2分。
	
	

	
	
	重大故障分析报告，无分析报告扣2分，晚交扣1分。
	
	

	
	
	故障报修率控制在1％，报修率每增加1％扣1分。
	
	

	服务质量
	任务协作
	协作综合行政执法局、交警大队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。
	
	

	
	施工管理
	文明施工，规定时间内，保质保量完成任务，达不到要求的发现一次扣3分。
	
	

	
	
	承包方工作人员必须遵守劳动纪律，并服从管理，达不到要求的发现一次扣2分。
	
	

	
	
	发生因施工质量、效率等引起大队、中队民警、城管市政物业投诉、新闻媒体曝光，一次扣0.5-3分。
	
	

	
	加分项
	快速响应综合行政执法局、交警大队工作要求，迅速到达现场处置的，酌情加分。
	
	

	
	
	能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措，交通设施改进措施等合理化建议的，每一件奖2分。
	
	

	
	
	配合综合行政执法局、交警大队安排的其他工作，积极配合的酌情加分。
	
	

	总扣分数:

	考核人：


注：1.本考核表作为养护合同的附件以及养护费用支付的依据。
2.本考核办法，分数与资金挂钩，每分1000元。具体实施归采购人负责解释。
二十二、其他要求：见《拟签订的合同文本》。


