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采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二六年八月
徐州市政府采购中心编制
总目录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式



第一章  投标邀请
徐州市政府采购中心对徐州市消防救援支队器材装备采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
1．时间（时间期限）、地点、方式：
时间（时间期限）：自招标公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）； 
方式：自行下载。
2．招标文件售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年8月28日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）
2.开标时间：2026年8月28日9：30
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。
五、采购人
[bookmark: OLE_LINK63]1.名 称：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]2.地 址：徐州市云龙区维维大道延长段119号
3.联系方法：0516-83069299
4.采购项目联系人：张霄         电话：0516-83069299
六、采购代理机构
1．名称：徐州市政府采购中心
2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018 
3．联系方法：0516-67019038、67019051
4．采购项目联系人：刘颖          电话：0516-67019038、67019051



第二章  投标人须知
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一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK30]3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（包含最高限制单价），（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期。
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑
   41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。




[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK38]
第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	[bookmark: OLE_LINK72]本项目采购人：徐州市消防救援支队

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物

	5.
	本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心

	7.
	本项目为政府采购货物电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	二、招标

	9.1
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]采购项目预算金额：540.24万元，其中采购包1预算金额376.66万元；采购包2预算金额84.1万元；采购包3预算金额79.48万元。

	9.2
	采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”），具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。

	10.1
	本项目对样品的要求：详见招标文件第六章《采购需求》。

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察：不组织现场考察。

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK190]3.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK194]4.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK195]5.所投产品的绿色产品认证证书的扫描件（如有）。
二、资格条件（“1”～“7”及“9”项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。
9.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人提供的货物全部由符合政策要求的：
（1）中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（2）监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
1.报价符合性审查：
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK196]投标（响应）报价低于采购项目最高限价（包含最高限制单价）（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，文件编制内容及格式自拟。
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.所投产品的技术规格（技术性能）（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
（二）商务部分	
1.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
2.售后服务与技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。
五、价格折扣文件格式
（一）小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“无扣除”。
（二）关于符合本国产品标准的声明函
1.所报货物符合本国产品标准的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）。
如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）的规定执行。
评审时对上述声明函填写的完整性、准确性进行审查。上述声明函内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过“苏采云”系统）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（通过“苏采云”系统，使用“CA数字证书”,加盖电子签章）。经澄清、说明或者补正的上述声明函仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK198]2.所报货物不符合本国产品标准的，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	19.3
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK21]本项目不接受超过540.24万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，其中采购包1不接受超过376.66万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包2不接受超过84.1万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包3不接受超过79.48万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；同时各采购包中的各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。

	22.1
	投标截止时间：2026年8月28日9：30

	22.2
	投标文件的递交：
1.投标文件递交截止时间：2026年8月28日9：30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定采购包1核心产品为消防水带（20-80-20）卡式快插；采购包2核心产品为综合 （地震、水域）模块车运输箱；采购包3核心产品为抗醇性水成膜泡沫灭火剂。

	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年8月28日9：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	29.1
	投标人的样品与投标文件中同类问题表述不一致的，评标委员会不以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员分别对其进行比较与评价，分别评分，特别说明的除外。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	
	五、中标和合同

	36.2
	一、每个投标人最多中1个采购包，采购包的中标确定顺序为采购包1至采购包3。
二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
（一）确定人：采购人。
（二）确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的；或所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。
4.都符合第3种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被确定为中标人。
5.按照第4种情况，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书份数也相同，所投产品使用低VOCs含量的，被确定为中标人。
6.第5种情况仍无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。

	37.1
	在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

	37.2
	中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	六、询问和质疑

	41.
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.根据徐州市政府采购中心与徐州市消防救援支队签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市消防救援支队提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市消防救援支队提出质疑。询问和质疑由徐州市消防救援支队依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK74]联系电话：0516-83069299
[bookmark: OLE_LINK73]通讯地址：徐州市云龙区维维大道延长段119号

	附加说明
	



第4章 [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK34]评标标准
采购包1
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
（注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	[bookmark: _Hlk234571791]技术部分（37分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（25分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分25分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得25分，最低得0分。
注：要求提供样品的所投产品，只对除工艺、易用性、外观之外的技术规格（技术技能）进行评审。
	是

	[bookmark: _Hlk234571822]
	样品（12分）
	大流量移动消防炮（80双干线）60L/S（3分）
	[bookmark: OLE_LINK747]1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	[bookmark: _Hlk234571880]
	
	[bookmark: OLE_LINK68]大流量移动式泡沫发生器（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	消防手抬机动泵（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	
	
	消防机动泵（浮艇泵）（3分）
	1.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的工艺进行评价，工艺完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
2.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的易用性进行评价，易用性完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品的本项不得分；
3.根据招标文件第六章《采购需求》要求，对成品样品的外观能进行评价，外观完全符合采购要求的得1分，不符合的得0分。未提供样品本项不得分；
上述各项合计最高得3分,最低得0分。
	否

	商务部分（33分）
	项目实施方案（16分）
	质量管控措施方案（2分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分扣完。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（13分）
	质保期（2分）
	3年≤质保期<4年得1分，质保期4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（5分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得5分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容存在缺陷的，单项内容分（1分）扣完。
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（6分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
	否

	[bookmark: _Hlk234572024]
	投标人业绩（4分）
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容包含消防设施相关设备的合同扫描件，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是


注：评分结果精确到小数点后两位。
采购包2、采购包3
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
（注：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
	是

	技术部分（30分）
	所投产品的技术规格（技术性能）（30分）
	完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分30分；
每有一项重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减2分；
每有一项非重要响应指标不满足或负偏离的，从基本分中减1分；
本项最高得30分，最低得0分。
	是

	商务部分（40分）
	项目实施方案（18分）
	质量管控措施方案（4分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（二）质量管控措施要求”中的“服务内容”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。
	否

	
	
	配送、调试、交付方案（14分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“（三）配送、调试、交付要求”中的“服务内容”（共7项）进行完善，且表述具体方案措施。
[bookmark: OLE_LINK158]上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。
	否

	
	售后服务与技术培训方案（18分）
	质保期（2分）
	3年≤质保期<4年得1分，质保期4年及以上的得2分，未提供的得0分。
本项最高得2分，最低得0分。
	是

	
	
	售后服务方案（10分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（二）售后服务要求”中的“服务内容”（共5项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。
	否

	
	
	技术培训方案（6分）
	方案要求对第六章《采购需求》中“五、售后服务与技术培训要求”中“（三）技术培训要求”中的“服务内容”（共1项）进行完善，且表述具体方案措施。
上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，内容每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容包含消防设施相关设备的合同扫描件，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。
	是


注：评分结果精确到小数点后两位。



第五章  拟签订的合同文本
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：徐州市消防救援支队                        
乙方（全称）：                           
采购包（      ）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
         采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
（2）采购计划编号：JSZCLS-320300-20269672-002、JSZCLS-320300-20269672-003、JSZCLS-320300-20269672-001 
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（具体见附件） 
品牌：               （具体见附件）
规格型号：               （具体见附件）
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
   关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
    注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否    
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否，如果本项目采购的是本国产品。本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：
经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：
①付款方式（不提交预付款保函的）
合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②付款方式（提交预付款保函的）
合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
    收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定
    收取履约保证金金额： 合同总价的5%              
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
1. 合同验收
1. 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
如果履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。
验收组织的其他事项：装备到货后，乙方应做好装备清理、性能测试、随车器材核对、装备自验和停放待验等准备工作，将《装备验收申请表》（合同附件7）、消防装备验收供应商提交资料清单（合同附件8）及装备到货交付确认表（合同附件9）提交至甲方相关使用单位申请验收。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收）
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
1.履约验收情况和测试验收情况均合格的方可评定为验收合格。
2.履约验收情况经核查通过和检验报告、认证证书真实性核查通过的，方可评定为验收合格。
3.测试验收情况经一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为验收合格。
（1）交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全的，评定为一致性核查合格。
（2）交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求的，评定为质量性能核查合格。
4.合同约定交货期满后，整改次数不得超过2次，整改时限不得超过30天，质量未能达到投标文件承诺、乙方对存在的问题无法整改或整改超时限的，验收评定为不合格。
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]（6）履约验收标准：
1.履约验收应对照合同文本以及投标文件逐条核查。
2.测试验收应对照投标文件开展一致性核查和质量性能核查。一致性核查应对交付装备与投标文件约定的信息是否一致、装备组成部件和文件资料是否齐全开展逐项核查。质量性能核查应对交付装备的功能、性能指标进行实地测试后，与投标文件、检验报告等技术文本约定的信息进行核查。
3.甲方有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。乙方提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
所有与检验报告所列技术参数相匹配的器材、装备，乙方应当在正式合同签署完毕前，向甲方现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件；上述全部报告、认证文件资料均需内容齐全、手续完备、合法有效，采购人有权对相关原件进行逐项核查。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）如果本项目采购的是本国产品。本国产品标准和相关政策要求，在履约验收时按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。
（9）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 
1. 双方加盖公章或合同专用章；
1. 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后5个工作日内进行试运行、验收。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	甲方指定收货地点              

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	从甲方验收合格之日起      年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	见乙方投标文件中售后服务内容

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后10个工作日内一次性无息退还。
逾期退还的违约金：甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	同采购标的的使用寿命期限

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	见乙方投标文件中售后服务内容

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	见乙方投标文件中售后服务内容

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。
如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK37]（1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
（2）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。合同与上述文件规定有矛盾的，以上述文件规定为准。
（3）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033]为准。







第四节 合同附件
合同附件1：技术规格（技术性能）
(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件2：售后服务与技术培训
(见乙方投标文件中《售后服务与技术培训方案》。)

合同附件3：供货范围和价格清单
(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）
(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求
(见招标文件第六章《采购需求》。)

[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]合同附件6：项目实施
(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK97]合同附件7：装备验收申请表

[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]合同附件8：消防装备验收供应商提交资料清单

[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK83]合同附件9：装备到货交付确认表



合同附件7：装备验收申请表

装备验收申请表
我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位人员组织验收。
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	使用单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	如：车架号

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告原件、复印件
	
	
	
	

	2
	生产合格证、出厂检验合格证及其复印件
	
	
	
	

	3
	装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册
	
	
	
	

	4
	采购合同及投标文件中商务响应复印件
	
	
	
	

	5
	其他验收有关资料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




合同附件8：消防装备验收供应商提交资料清单
1.采购合同及投标文件中商务响应复印件；
2.有效的检验报告原件、复印件；
3.生产合格证、出厂检验合格证及其复印件；
4.装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册；
5.其他按要求须提供的资料文本。
所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。

合同附件9：装备到货交付确认表
装备到货交付时间确认表
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	使用单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	使用单位
确认意见
	

	备注
	





第六章  采购需求

一、 说明
[bookmark: OLE_LINK99]1.采购人：徐州市消防救援支队
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK132]2.项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
[bookmark: OLE_LINK792][bookmark: OLE_LINK793][bookmark: OLE_LINK794][bookmark: OLE_LINK795]3.采购标的：采购包1为灭火类、采购包2为其他类、采购3为照明类和灭火类，具体采购标的详见本章“二、技术规格（技术性能）要求”。
徐州市消防救援支队器材装备采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.本项目采购的是非进口产品。
5.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
[bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK215]6.本项目预算金额540.24万元，其中采购包1采购预算376.66万元；采购包2采购预算84.1万元；采购包3采购预算79.48万元。

[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: _Hlk161930951]二、技术规格（技术性能）要求
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]（一）技术规格（技术性能）具体要求
1.采购包1：灭火类
	[bookmark: _Hlk235625611]序号
	名称
	[bookmark: OLE_LINK163]数量/单位
	[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]技术参数（技术性能）

	1
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK383][bookmark: OLE_LINK85]大流量移动消防炮（80双干线）60L/S
	2个
	[bookmark: OLE_LINK78]▲1.最大流量：≥60升/秒，流量调节炮头3档；最大射程：水≥80m。
2.射流形式：直流/开花/喷雾 ， 可调喷雾角度范围：0-100°。
3.水平可调角度≥40°，俯仰角度范围为30~60°。
4.转换直流和喷雾，操作力矩≤8N.m。
5.内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，防止阀门自动关闭。
6.可折叠式撑脚，带防滑钉；撑脚表面标配橡胶撑垫。
7.带有安全绳收纳装置；额定压力≥0.8Mpa，最大压力≥1.0Mpa。
8.360°旋转消防接口；配快速拆装型泡沫管可提高发泡倍数。
9.80双干线接入口。
10.接口表面金色阳极氧化防腐处理。
11.工艺：工艺组装精细，炮体铸造精密，表面处理均匀；开关 阀、流量调节阀、雾轮等部件转动顺滑，档位清晰；橡胶保护 头、过滤网等附件安装牢固。
12.易用性：所有操作部件（开关、调节环）的力矩适中，即使戴厚重手套也能轻松准确地操作。
13.外观：流量、型号等刻度或标识清晰、耐磨；接口规格（雄卡 /雌卡/内扣）正确、 标识清楚；整体外观整洁。

	2
	大流量移动消防炮（80单干线）40L/S
	1个
	▲1.最大流量：≥40升/秒，流量调节炮头≥3档；最大射程：水≥60m。
2.射流形式：直流/开花/喷雾，可调喷雾角度范围：0-100°。
3.水平可调角度≥40°，俯仰角度范围为30~50°，通过上下扳动炮头调整俯仰角，停止扳动时自动锁定俯仰角。
4.转换直流和喷雾，操作力矩≤8.5N.m。
5.内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，防止阀门自动关闭。
6.可折叠式撑脚，带防滑钉；撑脚表面标配橡胶撑垫。
7.带有安全绳收纳装置；额定压力≥0.8Mpa，最大压力≥1.0Mpa。
8.360°旋转消防接口；配快速拆装型泡沫管可提高发泡倍数。
9.80单干线接入口。
10.接口表面金色阳极氧化防腐处理。

	3
	[bookmark: OLE_LINK57]65MM多功能消防水枪
	78把
	▲1.喷射性能：流量≥2L/S-8L/S。
2.直流射程≥32m。
3.喷雾角度≥120°。
4.喷射压力≥0.5Mpa。
5.接口表面金色阳极氧化防腐处理。

	4
	40MM多功能消防水枪
	61把
	▲1.最大工作压力≥0.4MPA，流量设定≥2.5-4（L/S）。
2.表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏；枪头有阻燃橡胶保护套。
3.枪体为铝合金结构，长度≤365mm，整体重量≤1.5KG。
4.采用U型手柄，球阀开关。

	5
	屏风（障）水枪
	10把
	1.该屏障水枪用于屏蔽烟雾、火焰和热量，隔绝危险的燃气和灰尘。
2.组建一个大型保护屏障，可以将水枪排成一排。
3.锻造屏障水枪主体由铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的铝合金制成。
▲4.流量:≥950升/分钟 @ 0.7MPa工作压力。当压力0.8MPa时，水幕宽度≥30米，水幕高度≥10米。
5.入水口为快插式接口。
6.重量≤1.5kg。

	6
	多功能自保水枪
	3把
	1.水枪枪体：铝合金型材，表面阳极氧化防腐处理。
2.接口：进水口采用雄接口。
3.手柄：选用尼龙材质，内有铝合金框架。
4.雾轮：锻造不锈钢材质。
5.保护头：橡胶。
6.技术特性：
▲6.1在喷射压力为0.6MPa时水柱流量：≥15L/S；水花流量：≥8.5L/S；总和流量：≥20L/S。
6.2水柱口径：≥20MM。
6.3射程为：≥35米。
6.4喷雾角度为≥0-120度。
6.5含快速（KYKA65）接口的重量为：≤3公斤。
6.6入水口带有不锈钢过滤网。

	7
	移动泡沫钩管
	17个
	▲1.标准工作压力≥0.5（MPa）。
2.采用五节变径。
3.混合液流量≥15（L/s）。
4.空气泡沫量≥100（L/s）。
5.重量：≤15Kg。

	8
	[bookmark: OLE_LINK76]直流水枪
	18把
	1.火灾扑救，具有直流射水功能。
2.材质为高强度铝合金，表面经过氧化处理，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L型操作杆。
3.进水口65mm快速接口。
▲4.流量≥7.5(L/s)，射程≥28米。
5.重量≤1.5千克。
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	泡沫枪PQ16
	44把
	1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。                                                                              2.技术参数：额定工作压力 （MPa)≤0.8、额定流量 (lL/s)≥16、发泡倍数5≤N≤20； 25%析液时间（min)低倍数≥2；射程≥25米。    
3.设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的≥4个档位吸液量变化。
4.枪体为铝合金结构。
5.产品重量≤3.5kg。
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	[bookmark: OLE_LINK82]泡沫枪PQ8
	16把
	1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理.                                                                              2.技术参数：额定工作压力 （MPa)≤0.8；额定流量 (lL/s)≥8；发泡倍数5≤N≤20； 25%析液时间（min)低倍数≥2；射程≥20米。  
3.有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的≥4个档位吸液量变化。
4.枪体材质为铝合金。
5.产品重量：≤3.5kg。
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	[bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK385]大流量移动式泡沫发生器
	6个
	1.流量：≥200升/分。
2.压力：≥6-7公斤。
3.自吸混合比：≥3%。
4.泡沫膨胀比例：≥350。
▲5.发泡率：≥70立方米/分钟。
6.重量：≤15kg。
7.工艺：工艺组装精细，铸造精密，表面处理均匀；开关阀、调节阀等部件转动顺滑，档位清晰；橡胶保护头、过滤网等附件安装牢固。
8.易用性：所有操作部件（开关、调节 环）的力矩适中，即使戴厚重手套也能轻松、准确地操作。
9.外观：流量、型号等刻度或标识清晰、耐磨；接口规格正确、标识清楚；整体外观整洁。

	12
	大流量手持式泡沫发生器
	6个
	1.混合比：6-7%。
2.枪体材质不锈钢。
3.额定压力≤0.8mpa。
4.流量≥8L/s。
5.发泡倍数≥80。
6.射程≥18m。
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	移动式中倍数消防泡沫炮
	1个
	▲1.额定工作压力：≥0.8MPa，流量：≥40L/s。
▲2.射程：水≥55 m，泡沫≥45m 。
发泡倍数20℃时≥30，25%析液时间/min; 20℃时≥2.5，泡沫消耗（L/s）：1.8，发泡倍数：≥20-40 。
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	泡沫液输转泵
	5个
	▲1.功率≥880W;    
2.流量：≥2.5L /S；    
▲3.转速： ≥12000转/分；   
4.扬程≥10米；
5.重量≤10kg；
6.进口：50mm；   
7.出口：25mm。
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	消防手抬机动泵
	2个
	1.外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。
2.密封性能试验：泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。
▲3.主要技术参数要求：
3.1工况1：吸深3m时，流量≥20L／s，出口压力≥0.5MPa。
3.2工况2：吸深7m时，流量≥10L／s，出口压力≥0.5MPa。
4.真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值≤1kPa。
▲5.引水装置性能：
5.1引水装置产生的最大真空度≥85kPa。
5.2引水时间试验，引水时间均≤10s。    
6.发动机类型：为卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。
7.起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。
▲8.发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥30KW。
9.水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸约80mm，出水口尺寸约65mm（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动180°。
10.真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。
11.最大工作压力≥1.0MPa。
12.油箱容积：≥18L。
13.照明装置：射灯，12V。
14.整机体积：≤700mmx620mmx730mm。
15.重量（含燃油和机油）：≤105KG。
[bookmark: OLE_LINK101]16.带有适配的移动拖车。 
17.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
18.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理，功能标识明显，操作简便直接。
19.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	[bookmark: OLE_LINK404][bookmark: OLE_LINK405]消防机动泵（浮艇泵）
	5个
	★1.水泵类型：单泵单极离心泵。
2.燃油类型：92号及以上汽油。
3.启动方式：手、电启动。
▲4.最大输出功率至少为：5.5PS(4KW)。
5.最低吸水深度：≤8cm。
6.进水口口径：≥65mm底部带过滤网。
7.出水口口径：≥65mm。
8.额定压力：≥0.30MPA。
▲9.额定流量：≥480L/min@0.40MPA。
10.最大流量：≥60T/H。
▲11、额定扬程：≥45米。
12.发动机类型：单缸 四冲程。
13.遥控距离：≥100M
14.点火方式：电子点火。
15.重量：≤30kg。
16.油箱容量：≥2L。
17.泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体。
18.浮箱材质：高强度聚氨酯。
19.工艺：样品工艺组装精细，部件之间衔接紧密，标志准确清晰。
20.易用性：样品使用按键、旋钮等操作部件布局合理,功能标示明显, 操作简便直接。
21.外观：使用者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角、无毛刺。
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	移动式细水雾灭火装置
	6套
	1.背负式细水雾装置：肩带宽度保证背负舒适性并带有衬垫。
2.气瓶：≥3L；额定压力：30mpa。
3.液罐容积：≥11L；压力：≥0.85mpa。
▲4.工作压力：0.8—1.2MPa。
5.喷射距离（喷雾）：≥8m。
6.喷射距离（直流）：≥14m。
7.软管长度：≤1.5m。
8.储液罐安全阀开启压力≥1mpa。
9.减压器安全阀开启压力≥1mpa。
▲10.喷射时间≥40s。
11.喷枪枪头部分为铜质。
12.气瓶材质：碳钢。
▲13.储液罐材质：不锈钢。
▲14.重量：≤30kg
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	消防水带带压堵漏装置
	3套
	1.适用水带规格：65mm、80mm。          
▲2.堵漏压力：≤1.6MPa。     
3.适用泄漏口：孔状泄漏口≤∮15mm。
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	消防移动储水装置3T
	8个
	1.纤维含量：≥95%。
2.低温冲击：无裂缝、不分层。
3.焊缝强力：≥60kN/m。
4.移动水池容量：≥3000L。
5.材质：基布为聚酯纤维。
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	灾害救援携行背囊
	190个
	▲1.振荡冲击性能（QB/T2922-2018）：双背带在容积＞20L负重 ≥5kg 的状态下，振荡冲击 ≥400 次无损坏；单提把在容积＞20L 负重 ≥5kg 的状态下，振荡冲击 ≥250 次无损坏。
2.拉链耐用度（QB/T 1333-2018）：拉动 ≥200 次无掉牙、无错牙、无损坏。
▲3.塑料插扣耐用性（QB/T 5427-2019）：使用 ≥1000 次后，塑料插扣能正常使用，无异常。
▲4.摩擦色牢度（沾色）：面料干擦≥4、湿擦≥4；里料干擦≥4。
5.五金配件耐腐蚀性：处理 ≥16h，表面无腐蚀。
6.面料不含甲醛。
7.面料不含可分解有害芳香胺染料。
8.外观质量：织物面料及里料主要部位无断经，断纬，无跳丝，跳线，无明显印道，污点，疵点等缺陷；缝合线迹无空针，漏针，跳针等；拉链缝合平直，边距一致，拉合顺滑，无错位，掉牙，无掉色。
9.缝合强度：按 QB/T 1333-2018 标准在 100mmX30mm有效面积上的缝合强度≥240N。
10.产品原材料要求达到GB/T 12584-2008低温冲击合格要求：低温冲击在-40℃环境下经向纬向均无裂痕。
11.产品原材料要求达到GB/T 5455-2014合格要求：经向纬向均不续燃，经向纬向损毁长度≤75mm。
12.拉伸性能断裂强力：经向≥3900N、纬向≥2900N。
13.撕破强力经向≥310N、纬向≥270N。
14.静水压(水温：20±2℃，测试面积：100cm³，水压上升速率：60cmH2O/min，测试面:正面）≥2010mmH2O。

	21
	单兵净水器
	100个
	1.规格：≤8*5*20cm。
2.材质：外形使用ABS塑料，过滤成分：陶瓷滤芯、炭纤维。
3.附带：指南针、口哨、手电筒、小刀、打火棒五大功能。
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	水囊(大)
	6个
	1.材质为TPU，容积≥20T，上口直径≥5000mm（采用充气模式），底部直径≥4000mm，高度≥1000mm。
2.金属部件由耐腐蚀材料制成，经50h中性盐雾试验后，未出现红锈和其他明显可见的耐腐蚀痕迹。
3.耐磨性能：≥3200次循环摩擦后无变化，耐磨性≥2级。
4.底部抗穿刺性能≥150N。
5.耐老化性能：纵向降低值≤11%，横向降低值≤11.5%。
6.接缝强力值≥3090N。
7.材料拉伸强度：纵向≥3250N，横向≥2550N。
8.配抗切割耐磨底布一块，尺寸＞落地范围，材质为PVC夹网布热合工艺成型，断裂强力径向≥7300N，纬向≥6600N，撕破强力径向≥1200N，纬向≥1200N，抗穿刺强度≥1200N，耐切割指数为≥2。
9.外观整体外表面平整、光滑， 无杂质、起皱、明显划伤等缺陷。 材料防水不渗漏，各接缝处没有出现脱胶情况。
10.排水阀距底面的垂直高度≥90mm，排水阀孔的通径≥50mm。
11.密封性能：将储水装置放置在平地上并储满水，储水装置不漏水。
12.使用温度-30℃到50℃。
13.配备可调节管架，将水带/硬质水管至于支架的鞍座中，材质为铝合金结构，支撑高度可调范围为0.7m-1m，带橡胶保护支撑脚，可放置在水囊内部或外部，无插销或锁扣，扭动单圈即可锁定支撑高度。
14.至少配修补桶1个（含修补工具及补片），打气筒1个，4米绑带8根。

	23
	水处理系统
	2套
	1.滤材：双控制膜的陶瓷膜滤芯、NFC 滤料、活性炭。
2.适用水源： III 类及以上地表水或地下水。
3.工作电压：DC12 AC220。
4.净水流量： ≥300L/h。
5.净水容量： ≥50,000L。
6.材料：陶瓷、NFC 滤料、活性炭、PP、ABS、PE、不锈钢。
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	[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]水带护桥（橡胶）
	23个
	1.承受≥50吨的重量。
2.每副≤15kg。
3.材质：橡胶。

	25
	中压分水器3分水
	21个
	1.外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。
2.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
3.水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形。
4.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
5.阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。
▲6.阀门开启力（N）≤90N。
7.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力。
8.产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用YL112 材质，表面喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 （4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手： T 型浸塑把手。（ 6）密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
9.重量：卡式三分水器≤ 4.5kg

	26
	中压分水器2分水
	13个
	1.标志：在分水器表面醒目处应清晰地铸出：型号规格和商标。
2.外观要求：件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。
3.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
4.水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
▲6.阀门开启力（N）：≤100
7.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合 GB 12514.1-2005 的规定。
8.质量：≤6.5kg。
9.二个把手开关轻松方便，带有止锁装置；两个出水口口径65mm，进水口径80mm。
10.材料：表面金色阳极氧化防腐处理。
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	[bookmark: OLE_LINK145]中压分水器65-40
	32个
	1.产品采用铝合金铸造成型。
2.把手开关带有止锁装置；进水口65mm卡式雄接口，出水口为2X40mm卡式雌接口，带减压装置，有压力表，水压承受力≥6.0Mpa，重量≤4kg。
3.一个进水口65mm，两个出水口40mm。
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	[bookmark: OLE_LINK149]止水器
	23个
	1.接口通径（d）：65mm、65mm。
2.球阀规格：DN65。
▲3.公称压力 ：≥1.6MPa
4.适用介质：水及泡沫混合液。     
5.进出水口为65mm卡式接口。
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	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]异型异径接口（40母口转65公）
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]30个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异型异径接口（80公口转65母）
	[bookmark: OLE_LINK166]23个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：接口无外观缺陷与不良。
6.表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]异型异径接口（80母口转65公）
	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]21个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（65卡转65母）
	40个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转65母）
	21个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转65卡）
	9个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转80母）
	27个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（80卡转80公）
	16个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（65公转65母）
	[bookmark: OLE_LINK199]2个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK200]异形异径接口（50卡转65母）
	2个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK203]异形异径接口（65公转65公）
	8个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	[bookmark: OLE_LINK204]异形异径接口（40公转65母）
	19个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（40卡转50卡）
	2个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	异形异径接口（40卡转65卡）
	7个
	▲1.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。
2.制造工艺：锻造+热处理工艺。
3.异型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动。
▲4.技术参数：
公称压力(MPa)：≥2.5
测试压力(MPa)：≥4.0
5.外观要求：
5.1接口无外观缺陷与不良。
5.2表面要求光亮、无毛刺、无伤痕。
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	消防水带（20-80-20）卡式快插
	1240盘
	▲1.工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa，直径：65mm±2，长度20米±0.2，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，轴向延伸率≤8%，直径膨胀率≤8%。重量≤330g/m。
2.主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。
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	消防水带（16-80-20）卡式快插
	370盘
	1.内径：80mm±2。
2.长度：20m±0.2。
3.重量≤400g/m。
▲4.工作压力：≥1.6Mpa。
5.爆破压力：≥5Mpa。
6.轴向延伸率≤5%。
7.直径膨胀率≤5%。
8.水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
9.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
10.标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

	45
	消防水带（20-65-20）卡式快插
	100盘
	▲1.工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥7.5Mpa，直径：65mm±2，长度20米±0.2，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，轴向延伸率≤3.0%，直径膨胀率≤5.0%。重量≤330g/m。
2.织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。
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	消防水带（16-65-20）卡式快插
	1150盘
	1.内径：65mm±2。
2.长度：20m±0.2。
3.重量≤350g/m。
▲4.工作压力：≥1.6Mpa。
5.爆破压力：≥5Mpa。
6.轴向延伸率≤5%。
7.直径膨胀率≤5%。
8.水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
9.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
10.标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。
11.配快速接口。
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	消防水带（20-40-20）卡式快插
	195盘
	1.水带口径为40mm。
▲2.标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.5MPa。
▲3.单位长度质量：≤150g/m，延伸率≤3.5%，膨胀率≤5%，织物层与衬里附着强度≥30N/25MM，每卷长度为≤20米。
4.水带两头配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护。
5.外层材质采用涤纶长丝线材质。
6.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料印刷相关信息。
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	[bookmark: OLE_LINK228]水幕水带（卡式快插）
	230盘
	1.内径：65mm±2。
2.长度：20m±0.2。
3.重量≤350g/m。
▲4.工作压力：≥1.6Mpa。
5.轴向延伸率≤5%。
6.直径膨胀率≤5%。
7.水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
8.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
9.在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约 35cm±2。
10.标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。
11.配备快速接口。
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	[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]水带13-300-50(含接口)
	3盘
	1.水带口径：DN300
2.水带材质：高强度聚氨酯双面涂层，耐磨、防水渗透性能良好，
▲3.工作压力：1.3MPa。
4.爆破压力：≥3.9MPa。
5.工作温度：-10℃ ～ +50℃。
6.水带长度：50m/根。
7.带配套接口。
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	[bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK232]高压水带20-80-20(含接口)
	200盘
	▲1.工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm，轴向延伸率≤3.5%，直径膨胀率≤8%。重量≤450g/m。
2.织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。
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	[bookmark: OLE_LINK236]水幕发生器
	[bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK238]20个
	1.该屏障水枪用于屏蔽烟雾、火焰和热量，隔绝危险的燃气和灰尘。
2.组建一个大型保护屏障，可以将水枪排成一排。
3.锻造屏障水枪主体由锻造≥铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的≥高强度防腐蚀铝合金制成。
▲4.流量:≥950升/分钟 @ 0.7MPa工作压力。当压力0.8MPa时，水幕宽度≥30米，水幕高度≥10米。
5.入水口为快插式接口。
6.重量≤1.5kg。
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	[bookmark: OLE_LINK242]分水器（三分水）
	[bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK244]15个
	1.外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。
2.密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
3.水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形。
4.耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
5.阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。
▲6.阀门开启力（N）≤100N。
7.接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB 12514.1-2005 的规定；
8.产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。（4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手： T 型浸塑把手。（ 6）密封圈：防脱结构设计。
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	[bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK246]15米金属拉梯
	1架
	1.外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。
2.外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于 12m 的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。
3.材料：消防梯所用铝合金材料应符合 GB/T 6892-2023 的规定。
4.外形尺寸
（1）工作长度(m)：15。
（2）最小梯宽(mm)：350±4。
（3）梯蹬间距(mm)：340±2。
▲5.整梯质量(kg)≤60。
6.水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20。
7.梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20。
8.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转试验后，梯蹬不应产生超过 9°的相对运动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何损坏。
9.梯节扭转试验(°)≤10。
10.翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。
11.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移。
12.单撑脚载荷试验 ：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
▲13.侧板悬臂弯曲最大变形值(mm) ≤1 。
▲14.侧摇摆试验残余变形比值(%) ≤0.1 。
15.撑脚安全性试验 ：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。
16.抗冲击性能试验 试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。
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	[bookmark: OLE_LINK247][bookmark: OLE_LINK248]9米金属消防拉梯
	13架
	1.外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。
2.外形尺寸
  工作长度(m)： 9。
  最小梯宽(mm)： 300±3。
  梯蹬间距(mm)： 340±2。
3.水平弯曲残余变形比值(%) ≤0.2。
4.梯蹬弯曲残余变形比值(%) ≤0.2。
5.梯蹬剪切强度 梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。
6.翘曲试验 消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。
▲7.梯节扭转角(°) ≤9
8.滑移试验 滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。
9.单撑脚载荷试验 拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
10.侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)：≤1。
11.侧摇摆曲残余变形比值(%)：≤0.2。
12.浸泡试验，应无脱胶现象。
13.低温试验，应无脱胶现象。  
14.整梯质量(kg) ≤30。
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	[bookmark: OLE_LINK252]9米竹制消防拉梯
	11架
	▲1.工作长度：9m。
2.收缩长度：5.5m。
▲3.收缩厚度：140±1mm。
4.收缩宽度：420±1mm。
5.最小梯宽：300±3mm。
6.梯蹬间距：340±1mm。
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.21%。
8.梯橙弯曲残余变形比值：≤0.1%；
9.侧摇摆曲残余变形比值:≤0.22%。
▲10.侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5。
11.质量：≤45kg。
12.外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。钏钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。
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	[bookmark: OLE_LINK253][bookmark: OLE_LINK254]6米竹制消防拉梯
	[bookmark: OLE_LINK255]15架
	▲1.工作长度：6m。
2.收缩长度：3.8m。
3.收缩厚度：140±1mm。
4.收缩宽度：420±1mm。
▲5.最小梯宽：300±3mm。
6.梯蹬间距：280±1mm。
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.15%。
8.梯橙弯曲残余变形比值：≤1%。
9.侧摇摆曲残余变形比值:≤0.3%。
▲10.侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5。
11.质量：≤30kg。
12.外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，金属零件和竹、木零件应紧密贴合。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺。消防梯的侧板应设有角度仪。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。
13.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。
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	[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK260]金属挂钩梯
	[bookmark: OLE_LINK261]31架
	▲1.工作长度4±0.1m。
2.最小梯宽250±2mm。
3.梯蹬间距340±2mm。
4.水平弯曲残余变形比值≤0.1%。
5.梯蹬弯曲残余变形比值≤0.16%。
6.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
7.挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。
8.梯节扭转角为：顺：≤8°、逆：≤8°。
9.侧摇摆试验残余变形比值0.05%。
10.质量（g）：≤9kg。
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	[bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK266]折叠式救援梯
	2架
	1.材料高强度航空级铝合金，夜间使用时可反光。
2.收缩时间：具备弹性自动收缩功能，收缩时间：≤5s。
3.水平承重：≥400kg。
4.安全承重：当75º放置时，中部承重≥500kg。
5.展开后：≥宽0.75×高4.5m。
6.折叠后：≤宽0.4×高0.5m。
7.外观厚度：≤15cm。
8.重量：≤15kg。
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	[bookmark: OLE_LINK269][bookmark: OLE_LINK270]单杠梯
	12架
	1.工作长度：3m±0.1m。
2.最小梯宽：250mm±2mm。
3.梯蹬间距：340mm土2mm。
▲4.整梯质量：≤12kg。
5.水平弯曲残余变形比值：≤0.15%。
6.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%。
7.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。
8.梯节扭转角≤20°。
9.侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)≤ 5。
10.翘曲 试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。
11.滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。
12.侧摆曲残余变形比值(%)≤0.3。
13.粘合牢度试验：浸泡、恒温、低温试验均无脱胶现象。
14.外观检查梯蹬与侧板应紧密吻合，金属零件和竹、木零件应紧密贴合，紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，折合后两侧板应无翅曲和歪斜。
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	[bookmark: OLE_LINK276][bookmark: OLE_LINK277]移动式水带卷盘
	7个
	1.可收卷65型与80型水带。
2.工作电源：DC24V，功率：200W。
3.可连续工作时间≥2h。
4.充电时间：小于3 h。



说明：
（1）以上标“★”的消防机动泵（浮艇泵）中的水泵类型相关要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK137]（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206]（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

2.采购包2：其他类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	[bookmark: OLE_LINK280][bookmark: OLE_LINK281][bookmark: OLE_LINK359]航空运输箱（大）
	[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]19个
	1.至少包含：304不锈钢锁扣，空投挂钩，2个脚轮，搭扣13个，合页5个，把手4个。
2.外尺寸：≥1200*800*600mm。
3.内尺寸：≥1100*700*550mm。
4.箱盖深度：≥120mm。
5.箱体深度：≥450mm。
6.材质：PE聚乙烯。                                                                                   
7.总重量：≤35KG。
8.预留标签张贴区、不做防磨喷塑。

	2
	[bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK287][bookmark: OLE_LINK360]航空运输箱（中）
	[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK289]34个
	1.外尺寸：≥800*600*540mm，内尺寸：≥720*520*500mm。
箱盖深度：≥140mm，箱体深度：≥370mm。
2.304不锈钢锁扣 ，空投挂钩 ，≥2个脚轮，搭扣≥7个，合页≥3个，把手≥2个。
3.总重量：≤18KG。
4.预留标签张贴区、不做防磨喷塑。

	3
	[bookmark: OLE_LINK292][bookmark: OLE_LINK293][bookmark: OLE_LINK361]航空运输箱（小）
	[bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK295]10个
	1.外尺寸：≥600*400*185mm，内尺寸：≥510*310*140mm。
箱盖深度：≥55mm，箱体深度：≥80mm。
2.304不锈钢锁扣，搭扣≥4个，合页≥2个，把手≥1个。
3.总重量：≤7KG。
4.预留标签张贴区、不做防磨喷塑。

	4
	[bookmark: OLE_LINK298][bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK412]综合（地震、水域）模块车运输箱
	[bookmark: OLE_LINK299][bookmark: OLE_LINK300]2套
	★1.载车系统：可适配原模块车底盘，原底盘为：施密茨牌WLF—AB。
▲2.箱体尺寸：长x宽x高≤5900x2580x2800mm
3.车厢上骨架制造：厢体框架采用≥铝合金骨架，采用螺栓螺母联接，形成框架结构。
4.厢体拐角：厢体周围采用易成形的≥铝合金型材。
▲5.外蒙皮：采用≥3mm厚的防锈铝板；用胶胶合，再进行铆接、打磨。并对框架进行防腐处理。表面蒙皮平整度≤1%。
6.箱门：厢侧、后开门，铝板与铝型材组焊结构铝板数控机床≥7箱门成型，≥不锈钢板装饰门框，采用类汽车专用门锁，门打开后有气弹簧助力。
7.厢体基础处理：外蒙板内侧涂抗震胶，接缝密封处理。
8.油漆及外饰：专业有色金属专用漆处理，外观装潢贴字根据用户需求订制，外表面漆专业消防红色油漆。
9.电气工艺：
（1）布线敷设：
全车线缆走线设计考虑散热要求。
全车车内线缆布置尽量避免线与线之间互相干扰为前提，布置方式均设计走线槽。
凡需封装线缆，均预埋备用线缆，备用电缆要求接口密封，线缆固定，车体外部固定线缆。
机柜内设备全部采用线排固定，标识清晰。
（2）线缆标识：
线缆与设备接口处标注线缆类型和编号；线缆穿孔处进行线缆类型和编号标注。
（3）线缆接头：
全车线缆全部采用≥TNC、BNC或航空插头方式。
车厢内壁走线槽和装置平整，接缝平直。
（4）综合布线：
车内设备电缆和电源电缆采用明线暗装的方式，所有互连电缆均经专用走线槽，在外部看不见明线。电缆按类别分开走线；电源线与信号线分开，强电与弱电分开，走线架走线方式按照电信系统常规铺设，按照客户的特殊要求设计安装。
（5）布线系统按以下原则设计施工：
①车内布线整齐、并适当留有余量。
②厢体底部走线槽要密封，防止车底的热气进入车内走线槽。走线槽要有可扩展的空间。走线槽需方便开启和闭合，便于线缆维护。
③电源线交直流分开，电源线及各种信号线槽应分开，避免电磁干扰。
④接线头和线缆部分应有标识，并与说明书相对应，便于检修。
⑤设备地线统一接地，地线为一条铺设在走线槽内的铜带。
⑥车外走线本着隐蔽、防雨、密封的基本原则布线。
10.工具仓：内设专门卡扣固定工具分类箱，可调架可适应不同规格
工具分类箱
11.模块箱性能要求：本次采购2套模块箱，分为船机模块A和地震模块B各1套
（1）模块箱与底盘装配后，整车外形尺寸符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值（GB7258）》要求。
（2）▲船机储运模块A：模块能够放置≥8台套船机推进系统，放置≥27台/套大号地震器材运输箱。
（3）▲工具储运模块B：模块采用多层结构，能够放置≥18套周转工具箱及其它工具，放置≥27台套大号地震器材运输箱。
（4）▲为做到工作时互不干扰，A模块内空间从前至后划分为船机区、地震仪区，B模块内空间从前至后划分为工具区及地震仪区，各区相对独立。
（5）船机区及工具区车厢采用双侧上下开门结构，上门用空气弹簧助力，下门用带阻尼的空气弹簧。配闭锁机构，保证车门在行驶中不打开。
（6）地震仪区设置在车厢后部，后开门，采用上下门结构。上门用空气弹簧助力，下门用带阻尼的空气弹簧。配闭锁机构，保证车门在行驶中不打开。
（7）船机区，至少可放置8件船机，采用支架和底座进行固定。
（8）工具区，至少采用多层铝合金框架结构，配周转箱。
（9）地震仪区，地板加地板勾，备捆绑带收紧器。
（10）车厢底架采用系统优化设计，采用合金结构钢材料。
（11）车厢框架采用铝合金型材，保证链接强度；
（12）车厢外部采用铝合金板。

	5
	[bookmark: OLE_LINK303][bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK363]皮卡车模块
	2套
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]一、用于大通皮卡车、地震救援、水域救援、森林灭火、以及绳索救援等等，不同场景模块快速更换，模块支腿全伸立于地面，皮卡车倒入模块底部后，模块支腿收纳归位，锁紧模块与皮卡车连接，并迅速响应。模块分为上下层箱体结构，电动液压支腿，上层双开上翻门，下层箱体内置抽拉式自锁托盘，箱体内置LED照明灯，外侧设有红色爆闪灯，无线遥控器 + PLC触摸屏控制面板。该装置与皮卡箱体设有固定锁紧装置，确保行驶途中安全。
二、尺寸参数
（1）上箱体：≤1700mm×1600mm×1100mm；
（2）下箱体：≤1600mm×1050mm×580mm；
（3）液压支腿长度≥1200mm、油缸伸出长度≥1200mm。
三、液压站参数
（1）电机：DC24V / 2.2KW，工作制S3；
（2）排量：2.5CC；
（3）控制：02/2.220V；
（4）压力：100bar；
（5）油箱：≥10L。
四、配置参数
★（1）控制方式无线遥控器 + PLC触摸屏控制面板；
★（2）总重量（箱体+液压站+液压支腿）≤550KG；
（3）电力驱动铅酸电瓶75A ≥ 2块；
（4）箱体门四门，防水门锁 + 气弹簧支杆；
（5）上箱体门警灯24V警灯 ≥ 4只；
（6）箱体内部照明24V LED照明灯。
五、材质与工艺
（1）整箱体材质和支架部分：≤40mm×40mm + 25mm×25mm＋ 60mm×60mm方管；
（2）上器材箱内设有两层可调节铝型材支架方便放置及固定器材；
（3）箱体外部≥1.2mm厚钢板；
（4）全箱体外部烤漆消防红；
（5）上箱体底部防滑钢板（厚度）≥3mm；
（6）下箱体滑轨加装加重不锈钢滑轨≥2条；
（7）铝托盘尺寸≤500mm × 800mm；
（8）箱体内部烤漆工程灰。

	6
	[bookmark: OLE_LINK307][bookmark: OLE_LINK308][bookmark: OLE_LINK364]精密仪器运输箱
	[bookmark: OLE_LINK309]50个
	▲1.外观：≥800mmx600mmx400mm。
2.颜色可定制，内部带减震棉。



说明：
[bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK411]（1）以上标“★”的要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK216]（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。

3.采购包3：照明类和灭火类
	序号
	名称
	数量/单位
	技术参数（技术性能）

	1
	[bookmark: OLE_LINK312][bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK365][bookmark: OLE_LINK366]手提式强光照明灯
	[bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK315]86个
	1.外观要求：外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。
2.灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充电保护电路。
3.灯具应具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能。
4.质量≦1.5kg。
▲5.照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小值≧900lx。
▲6.连续稳定工作时间：强光≧300min，弱光≧600min。
7.低电压报警时间：强光≧14s，弱光≧14s。
8.低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min。
9.绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
10.耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
11.低温性能：在-25±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
12.高温性能：在55±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。
13.开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
▲14.外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度1.5m，持续时间1h。
15.灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；e）生产厂名称。
16额定容量≥2.5Ah。
17.光源功率：≥2*12W（聚光），≥6W（泛光）。
18.充电时间：≤3h。
19.外形尺寸：≤φ80x200mm。
20.聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h，泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h，泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h。
21.灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现暖色光线的转换，且外部具备本安式提手。
22.灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明。
23.灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式。
24.灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置。
25.灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。需具有多段式LED电量显示装置。灯具需具备低电压警示功能。

	2
	[bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK367]移动照明灯组
	4套
	1.外观质量：照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥 落或起泡现象，无划伤，龟裂破损等 机械损伤，各紧固部位无松动。
2.绝缘电阻：≥100MΩ
3.耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。
4.高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作
5.升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤60s。
6.限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。
7.抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。
8.水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。
9.绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。
10.照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≥40000lx，5 米中心照度(单向)≥2400lx，10 米中心照度(单向)≥590lx。
11.连续工作时间：弱光≥10h，工作光≥6 h，强光≥4h。
12.防护性能≥IP66。
13.标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。
14.防爆标志： Ex eb ib mb IICT5 Gb。
▲15.额定功率:LED灯≥180W。
16.电池使用寿命：≥500次循环
17.充电时间：≤5 h。
18.配用专用的背包及背带便于运输和存放。
19.照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。
20.使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。

	3
	[bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK322][bookmark: OLE_LINK368]移动发电机
	2套
	1.额定输出≥3.5kw，最大输出≥4kw。
2.满负荷使用时间：≥5小时。
3.尺寸≤：650 mm *500 mm * 600mm。
4.重量≤：50kg。
5.发动机类型：4冲程汽油。
6.冷却方式：强制风冷。
7.排气量：≥200cc。
8.油箱容量：≥10L，带独立透明油位指示窗。
9.过载复位开关，出现负载后一键复位无需重启发电机。
10.两个通用220v50Hz电源输出口适配各品牌工具充电，双USB输出口，12V8A专用电瓶充电输出接口，双发并联接口。
11.双侧均需设有进气口。
12.启动方式：手拉启动/电启动。
13.可连接智能手机APP终端，显示发电机工作状态，提前提醒操作员加入燃油，提示维护保养，显示故障详细信息。
14.输出电压：110v~240v。
15.面板多插口设计，满足不同用电设备需求。
16.防倾倒燃油管控系统，发电机在运输时可以卧姿放置于运输车内，长时间倒置汽油不泄漏，机油不倒灌入滤芯气缸导致发电机无法启动。
17.带有拉杆箱式，可单兵拖拽移动。

	4
	[bookmark: OLE_LINK325][bookmark: OLE_LINK326][bookmark: OLE_LINK369]便携照明灯柱
	1套
	1.可实现单面照明或者三面照明。
2.“警示”按键，可开启≥3种警示灯闪烁。
3.重量≤10Kg，收起高度≤1m。
4.灯具支撑腿或升降杆可进行调节，工作噪音≤20Db。
5.光源功率≥100W。
6.连续放电时间≥4h（强光）、8h（中光）、12h（工作光）。
7.充电时间≤6h。
8.防护等级≥IP66。

	5
	[bookmark: OLE_LINK329][bookmark: OLE_LINK330][bookmark: OLE_LINK370]气柱灯
	1套
	1.功能要求：
（1）采用LED光源和发电机。
▲（2）灯盘由LED灯头加泛光布罩组成，可实现大范围360°照明。
（3）升降杆采用手摇升降杆，可便捷实现升降。可移动的手柄。
（4）底座装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼的路面或铁轨上运行。
2.配备升降杆，可手动控制照明高度，最大高度≥3m，最小高度≤2米。
▲3.照度：5m处照度≥600lux，10m处照度≥170lux，20m处≥40lux，30m处≥15lux，40m处≥10lux，50m处≥8lux。
▲4.加满燃油情况下，发电机组连续工作时间≥6h。
5.发电机额定输出电压为220V，功率为≥700W，容量≥3.5L。
▲6.LED光源功率：≥300W
▲7.防雨、防潮。
8.灯具总重量≤55kg，升降杆重量 ≤6.5kg，灯盘重量≤8.5kg，发电机组重量≤40kg。
▲9.防护性能≥IP65。

	6
	[bookmark: OLE_LINK333][bookmark: OLE_LINK334][bookmark: OLE_LINK371]泡沫灭火药剂（A泡）
	[bookmark: OLE_LINK335][bookmark: OLE_LINK336][bookmark: OLE_LINK337][bookmark: OLE_LINK338]1.8吨
	▲1.凝固点：≤-20℃。
2.抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相。
3.比流动性：温度处理前、后：在-21℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。
4.PH 值：温度处理前：7.0。
5.腐蚀率mg/（d.dm²）：温度处理前：Q235A钢片：≤10，3A21铝片：≤5。
▲6.表面张力（mN/m）：≤18.4。
7.润湿性：温度处理前：混合比为0.3%时：≤125s，混合比为0.6%时：≤80s，混合比为1.0%时：≤20s。
8.25%析液时间：温度处理前：发泡倍数：≥25，25%析液时间：≥10min；温度处理后：发泡倍数：≥25，25%析液时间：≥10min。
9.隔热防护性能：发泡倍数：≥44.0，25%析液时间：≥20min。
▲10.灭A类火性能：灭火时间：≤86s，停止施加泡沫10min内无可见火焰。
11.温度敏感性的判定：温度敏感性泡沫液。
12.免费质保期≥3 年。

	7
	[bookmark: OLE_LINK341][bookmark: OLE_LINK342][bookmark: OLE_LINK372]抗醇性水成膜泡沫灭火剂
	[bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK344]68吨
	▲1.凝固点≤-20℃。
2.抗冻结：温度处理前：无可见分层和非均相。温度处理后：无可见分层和非均相。
3.融化性：温度处理前：无可见分层和非均相。温度处理后：无可见分层和非均相。
4.比流动性，温度处理前：，在-15.0℃时，泡沫液流量大于标准参比液的流量。温度处理后：在-15.0℃时，泡沫液流量大于标准参比液的流量。
5.表面张力≥15 mN/m、特征值：≥15mN/m。
6.界面张力≥1.6mN/m、特征值≥2.0mN/m。
7.扩散系数：温度处理前：mN/m：7.0；温度处理后：mN/m：7.0。
8.腐蚀率：温度处理前：钢片mg/（d·dm2）：0.4； 铝片mg/（d·dm2）：0.3。
9.发泡倍数：≥7.5 、特征值：≥7.5。
10.25%析液时间：10.6 、特征值：10.0。
11.灭火性能：
IA级别（淡水、海水）灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min；ARIA级别（淡水、海水）灭火时间≤3min，抗烧时间≥15min。
12.保质期：≥5年。
13.抗醇性水成膜泡沫灭火剂为6%型。



说明：
（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；
（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；
[bookmark: OLE_LINK750][bookmark: OLE_LINK751]（3）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（4）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上加“▲”标志的内容。


（二）投标文件要求：
[bookmark: OLE_LINK558][bookmark: OLE_LINK559]1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。
2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格（技术性能）具体要求”按采购包分别编制。
3.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容： 
3.1序号
3.2名称
3.3所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格（技术性能）具体要求”中的“技术规格(技术性能)”列出所投产品的技术参数。

三、样品要求
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]（一）本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供样品，具体样品要求如下：
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]采购包1
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK43]大流量移动消防炮（80双干线）60L/S
	1个
	

	11
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]大流量移动式泡沫发生器
	1个
	

	15
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK55]消防手抬机动泵
	1个
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK56]消防机动泵（浮艇泵）
	1个
	

	[bookmark: OLE_LINK532][bookmark: OLE_LINK533][bookmark: OLE_LINK534]说明：表中“序号”“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”采购包1中对应的“序号”“名称”。


（二）提供样品的标识：样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号、采购包号。
（三）提供时间：2026年8月27日14:00至16:30
（四）提供地点：徐州市云龙区潘塘街道104国道徐州市消防救援支队战勤物资保障库三楼，位置具体见下图：

（五）样品接收单位：徐州市消防救援支队（采购人）
联系人：张老师
联系电话：18361250537
（六）具体要求
1.投标人需自行搬运样品，样品摆放位置由采购人指定。
2.投标人负责落实搬运过程中的保护措施，如因投标人原因损坏墙面、地面或其他相关设施的，投标人照价赔偿。
3.采购人有权拒绝接收非明细中的其他物品。
（七）说明：
1.样品接收截止时间一到，不再接收任何样品，并即刻清场，任何人不得逗留。
2.采购活动结束后，中标人提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收参考。未中标供应商的样品应在宣布评标结果后取回，具体取回的时间由采购人确定

[bookmark: OLE_LINK650][bookmark: OLE_LINK651][bookmark: OLE_LINK570][bookmark: OLE_LINK571]四、项目实施要求
（一）交货时间要求：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕。
[bookmark: OLE_LINK752][bookmark: OLE_LINK753]说明：本“（一）交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
[bookmark: OLE_LINK652][bookmark: OLE_LINK653][bookmark: OLE_LINK572][bookmark: OLE_LINK573]（二）质量管控措施要求
1.在质量管理上，严格按照国家、应急管理部、消防救援行业相关规范、标准要求，建立完善的质量管理体系，全面把控装备器材生产、检验、配送、调试、交付全流程，保证所有装备器材参数、性能、质量、安全性完全符合消防装备使用标准及项目采购要求，每道工序、每个实施环节严格落实质量管控。项目各阶段实施质量须投标人全程自检自查，留存完整质检记录,确保满足项目质量实施需求。
2.中标人须无条件配合采购人对装备器材生产、检验全过程进行监督检查，无条件提供原材料采购凭证、元器件出入库清单、半成品检测报告、成品出厂检验记录、设备校准证书、第三方检测报告等全套资料。装备器材交付验收时，中标人须提供产品出厂合格证、质检报告、3C认证（如需）、产品溯源信息、器材编号台账、物流运输全程单据、外包装标识记录等全套验收资料。采购人拥有全程抽检、驻厂检查、先验收合格后发货的权利，对不合格产品有权要求无条件退换。
[bookmark: OLE_LINK656][bookmark: OLE_LINK657][bookmark: OLE_LINK574][bookmark: OLE_LINK575]（三）配送、调试、交付要求
1.中标人须组建专项装备配送调试工作小组，配齐项目总负责人、质量监督员、配送专员、技术调试专员等专职人员，明确各岗位工作职责，全程统筹负责消防装备的物流运输、进场装卸、落地组装、精度调试、参数校准、功能检测、现场交付及验收整改等全流程工作，保障项目高效、合规落地交付。
2.所有消防装备器材出厂前，中标人必须完成全项出厂检测，严格核查产品质量、技术参数及设备性能，明确各类器材的调试、校准、安装、维护技术标准。同时配齐项目所需专用调试工具、专业检测仪器，整理完备产品操作说明书、技术图纸、验收标准等全套技术资料，确保所有出厂器材质量合格、资料齐全、工具配套完备，满足现场调试及验收使用需求。
3.装备正式配送交付前，须提前完成交付场地实地踏勘，全面核查场地存放条件、供电情况、进出通道、装卸作业空间、库房存放环境等关键条件，及时清理作业障碍，全面确认运输、装卸、进场作业可行性。结合项目实际制定详细的配送、装卸、落地、调试、交付进度计划，明确各环节作业流程与时间节点，保障各项工作有序推进。
4.装备全程装卸作业须严格规范化、标准化操作，针对精密救援器材、重型装备、易碎防护器材，必须实行双人及以上协同作业，严禁抛扔、拖拽、倒置、磕碰设备，杜绝因人为装卸操作不当造成器材损坏、性能失效、外观破损等问题。装备器材运输至采购人指定地点后，需铺设缓冲防护物资，按照消防器材存放标准分类、分区、整齐堆放。严格落实防潮、防尘、防撞击、防暴晒、防腐蚀等防护措施，规范固定摆放设备，杜绝堆放不当引发的器材损坏、部件缺失、性能衰减等情况。针对精密消防侦检器材、救援装备、防护装备、重型器材等特殊设备，运输过程中需结合设备特性定制专项防护方案，采取防震、缓冲、全包覆、加固固定等专项防护措施，有效规避运输颠簸、设备移位、外力磕碰造成的设备故障、部件损坏、性能衰减问题，确保所有装备器材完好无损送达现场。
5.所有装备器材的落地组装、精度调试、参数校准、全功能检测、现场交付工作均由中标人全权负责，项目所需全部辅材、耗材、固定配件、调试耗材均由中标人无偿提供。所有辅材、配件必须严格符合国家消防强制性标准及行业规范，确保设备组装调试质量达标。中标人须配备专业技术团队及全套专用调试、检测、维修工具，严格依据国家消防技术标准、产品技术图纸、消防执勤使用要求，结合现场实际场地条件，制定标准化作业流程，明确设备组装、调试校准、性能检测、现场验收的规范顺序，免费完成全部装备的一站式调试交付工作。
6.在交付、组装、调试全过程中，若发现装备成品、配件、元器件存在质量瑕疵、参数不符、功能异常、破损失效等质量问题，中标人须第一时间暂停交付工作，严格按照规范流程将问题设备回厂更换为全新合格器材及部件，经全面检测合格后，方可再次进场开展交付、调试作业。全部装备调试工作完成后，项目负责人、专职技术专员须逐台逐件开展全功能检验、性能测试、参数核验，逐项核对设备配置与质量标准。同步清理器材外包装及作业现场，规整全套交付验收资料。针对场地适配不足、器材摆放固定不规范、设备调试不达标等各类问题，中标人须无条件完成整改优化，确保所有装备器材性能完好、运行稳定、符合消防执勤使用标准，完全达到采购人验收合格要求。
7.中标人须向采购人提供精准的物流运输信息、实时运输轨迹及精准到货时效，对配送全过程实施动态监控，安排专人全程押运、专人跟进对接。运输、装卸、进场、调试全过程中出现任何异常问题，须第一时间主动向采购人反馈，快速协调处置、闭环解决各类问题，保障交付进度不受影响。同时配备专业持证驾驶人员、专职作业人员，配齐全套安全防护、设备固定、应急处置工具设备，全面防范人为操作失误，杜绝器材损坏、交付延误等问题。中标单位全权承担本项目装备器材物流运输、装卸搬运、进场调试、设备安装全过程的安全管理、风险防控工作，全面保障作业人员、设备器材及施工现场安全。项目全过程产生的所有安全风险、相关费用及安全责任均由中标人全权承担。若全过程发生安全事故、器材损毁、人员损伤等各类问题，均由中标人承担全部责任，采购人不承担任何相关责任及费用。
（四）投标文件要求
[bookmark: OLE_LINK617][bookmark: OLE_LINK618]1.投标文件中提供《项目实施方案》。
2.《项目实施方案》应按照“项目实施要求”按采购包分别编制。
3.《项目实施方案》包括以下内容：
[bookmark: OLE_LINK643][bookmark: OLE_LINK644]3.1质量管控措施方案；
[bookmark: OLE_LINK645][bookmark: OLE_LINK646][bookmark: OLE_LINK647]3.2配送、调试、交付方案。

[bookmark: OLE_LINK666][bookmark: OLE_LINK667][bookmark: OLE_LINK548][bookmark: OLE_LINK549][bookmark: OLE_LINK560][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK561][bookmark: OLE_LINK562]五、售后服务与技术培训要求
（一）质保期要求：所有设备质保期3年。 
[bookmark: OLE_LINK668][bookmark: OLE_LINK669][bookmark: OLE_LINK565]（二）售后服务要求
1.中标人须为本项目所有消防装备器材提供不低于国家行业标准及厂家标配的质保服务，质保期自项目整体验收合格、正式移交之日起计算。质保期内，因产品本身质量问题、设计缺陷、配件故障导致设备无法正常使用的，中标人须免费提供维修、更换全新配件、整机更换服务，免费承担人工、耗材、运输、调试等全部相关费用，确保设备恢复正常执勤使用状态。
2.售后响应与故障处置要求。中标人须建立专属项目售后服务机制，提供7*24小时全天候技术咨询、故障报修服务，预留固定售后对接电话、专人对接联系人，确保采购人随时可联络响应。接到设备故障报修通知后，须第一时间远程指导排查处置；无法远程解决的故障，承诺在约定时限内安排专业技术人员携带配套工具、配件抵达现场开展维修处置，快速闭环解决设备故障，最大限度降低装备停用影响。
3.终身维保与升级服务。质保期结束后，中标人须为本项目所有装备提供终身优惠维保服务，仅收取成本费用，不得以任何理由拒绝维保服务。设备厂家发布固件升级、技术优化、程序更新等升级服务时，中标人须免费为采购人提供合规升级服务，同步更新配套技术资料，保障装备技术性能与时俱进、持续满足执勤使用及规范标准要求。
4.备品备件保障。中标人须保障项目装备全生命周期备品备件、易损耗材的持续供应，确保后期维修更换配件与原设备参数、性能完全匹配、兼容通用。针对常用易损件、关键核心配件，需提供充足的供应保障，杜绝因配件短缺导致设备长期停用、报废等问题，保障装备长期稳定运行。
5.售后资料归档与技术支持。项目交付完成后，中标人须整理全套售后服务资料、维保手册、故障排查手册、售后联系方式等资料移交采购人，建立专属项目售后档案。针对装备使用过程中的技术疑问、规范适配、功能优化等需求，终身提供免费技术咨询与技术指导服务，全力保障采购人日常执勤、训练、应急使用需求。
[bookmark: OLE_LINK672][bookmark: OLE_LINK673]（三）技术培训要求
中标人需免费为采购人在岗操作人员、管理人员、维保人员提供配套技术培训，内容涵盖装备日常操作、功能使用、日常巡检、简单故障排查、保养维护、安全作业规范等内容，确保相关人员熟练掌握设备使用及基础维保技能。同时建立定期回访机制，质保期内定期开展上门或电话回访，排查设备潜在隐患，主动提供技术指导与维保优化建议。
[bookmark: OLE_LINK568][bookmark: OLE_LINK569]（四）投标文件要求
1.投标文件中提供《售后服务与技术培训方案》。
[bookmark: OLE_LINK563][bookmark: OLE_LINK564]2.《售后服务与技术培训方案》按照“售后服务与技术培训要求”按采购包分别编制。
3.《售后服务与技术培训方案》包括以下内容：
3.1质保期；
[bookmark: OLE_LINK658][bookmark: OLE_LINK659]3.2售后服务方案；
[bookmark: OLE_LINK660][bookmark: OLE_LINK661]3.3技术培训方案。

[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK146]六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同验收”中“（6）履约验收标准”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK754][bookmark: OLE_LINK755]七、付款方式要求
招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同金额”中“（3）付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、报价要求
1. 本项目不接受超过540.24万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，其中采购包1不接受超过376.66万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包2不接受超过84.1万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包3不接受超过79.48万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；同时各采购包中的各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见本招标文件中“第七章  投标文件相关格式”中“2．分项价格表”中各采购包表格中的“最高限制单价（元）”。
2.投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
3.配送安装中所需的一切相关系统、材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。
[bookmark: OLE_LINK609][bookmark: OLE_LINK610][bookmark: OLE_LINK756][bookmark: OLE_LINK757]说明：本“八、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK611][bookmark: OLE_LINK612]九、执行标准要求
1．采购包1：
大流量移动消防炮（80双干线）60L/S符合 GB19156-2019《消防炮》标准要求。
大流量移动消防炮（80单干线）40L/S符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。
65MM多功能消防水枪出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB 8181-2005《消防水枪》。
40MM多功能消防水枪出具的检测检验报告应包含检测标准依据： GB8181-2005 《 消 防 水 枪》。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]直流水枪产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求。
泡沫枪PQ16产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求。
泡沫枪PQ8产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求。
大流量移动式泡沫发生器符合 GB 20031-2024《泡沫灭火设备》标准要求。
大流量手持式泡沫发生器符合 GB25202-2010《泡沫枪》标准要求。
消防手抬机动泵符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。
消防机动泵（浮艇泵）符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。
移动式细水雾灭火装置符合Q/XFZB015-2007《两相流水雾灭火枪》标准要求。
中压分水器3分符合《分水器和集水器》 XF868-2010 标准要求。 
中压分水器2分符合《分水器和集水器》 XF868 -2010 标准要求。 
中压分水器65-40符合《分水器和集水器》XF868-2010 标准要求。
止水器接口符合GB 12514.1-2005标准要求。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]异型异径接口执行标准：GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006。
    所有消防水带符合和GB6246-2011《消防水带》标准要求。
分水器（三分）产品符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。
15米金属拉梯符合 XF137-2007《消防梯》标准要求。
9米金属消防拉梯符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
9米竹制消防拉梯符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
6米竹制消防拉梯符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
金属挂钩梯符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
单杠梯符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
灾害救援携行背囊2要求达到 QB/T 1333-2018《背提包》标准要求。
水囊(大)材料通过XF1204-2014《移动式消防储水装置》，GB/T 20655-2006，HG/T2580-2022， GB/T19089-2012的检测。

2．采购包2：
所有设备均须符合国家相关标准或行业相关标准。

3．采购包3：
手提式强光照明灯符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》检测依据。
移动照明灯组检测标准依据 ：GB 26755- 2011《消防移动式照 明装置》。
泡沫灭火药剂（A泡）符合GB27897-2011（A类泡沫灭火剂）标准要求。
抗醇性水成膜泡沫灭火剂检测标准依据：GB15308-2006《泡沫灭火剂》。
[bookmark: OLE_LINK758][bookmark: OLE_LINK759]说明：本“九、执行标准要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

[bookmark: OLE_LINK444][bookmark: OLE_LINK445]十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。






[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK36]第七章  投标文件相关格式
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1. 投标函
2. 分项价格表
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4．授权委托书
5. 中小企业声明函
6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）
9. 投标人相关承诺
10. 投标人书面声明
11. 采购需求符合性条件响应表
12.关于符合本国产品标准的声明函












1. 投标函
致： 徐州市政府采购中心
[bookmark: OLE_LINK71]根据徐州市消防救援支队器材装备采购[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7.徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日

[bookmark: OLE_LINK958][bookmark: OLE_LINK957]2．分项价格表

[bookmark: OLE_LINK103]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]采购包1：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK785][bookmark: OLE_LINK784]序号
	名称
	[bookmark: OLE_LINK796][bookmark: OLE_LINK797]品牌、规格、型号
	[bookmark: OLE_LINK798][bookmark: OLE_LINK799]产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	大流量移动消防炮（80双干线）60L/S
	
	
	2
	个
	
	
	60000

	2
	大流量移动消防炮（80单干线）40L/S
	
	
	1
	个
	
	
	48000

	3
	65MM多功能消防水枪
	
	
	78
	把
	
	
	1500

	4
	40MM多功能消防水枪
	
	
	61
	把
	
	
	1000

	5
	屏风（障）水枪
	
	
	10
	把
	
	
	700

	6
	多功能自保水枪
	
	
	3
	把
	
	
	5000

	7
	移动泡沫钩管
	
	
	17
	个
	
	
	3500

	8
	直流水枪
	
	
	18
	把
	
	
	1000

	9
	泡沫枪PQ16
	
	
	44
	把
	
	
	1600

	10
	泡沫枪PQ8
	
	
	16
	把
	
	
	1400

	11
	大流量移动式泡沫发生器
	
	
	6
	个
	
	
	30000

	12
	大流量手持式泡沫发生器
	
	
	6
	个
	
	
	10000

	13
	移动式中倍数消防泡沫炮
	
	
	1
	个
	
	
	19800

	14
	泡沫液输转泵
	
	
	5
	个
	
	
	5000

	15
	消防手抬机动泵
	
	
	2
	个
	
	
	63000

	16
	消防机动泵（浮艇泵）
	
	
	5
	个
	
	
	18000

	17
	移动式细水雾灭火装置
	
	
	6
	套
	
	
	12000

	18
	消防水带带压堵漏装置
	
	
	3
	套
	
	
	2000

	19
	消防移动储水装置3T
	
	
	8
	个
	
	
	3000

	20
	灾害救援携行背囊
	
	
	190
	个
	
	
	1500

	21
	单兵净水器
	
	
	100
	个
	
	
	400

	22
	水囊(大)
	
	
	6
	个
	
	
	25000

	23
	水处理系统
	
	
	2
	套
	
	
	12000

	24
	水带护桥（橡胶）
	
	
	23
	个
	
	
	300

	25
	中压分水器3分水
	
	
	21
	个
	
	
	2800

	26
	中压分水器2分水
	
	
	13
	个
	
	
	2200

	27
	中压分水器65-40
	
	
	32
	个
	
	
	2200

	28
	止水器
	
	
	23
	个
	
	
	1000

	29
	异型异径接口（40母口转65公）
	
	
	30
	个
	
	
	300

	30
	异型异径接口（80公口转65母）
	
	
	23
	个
	
	
	300

	31
	异型异径接口（80母口转65公）
	
	
	21
	个
	
	
	300

	32
	异形异径接口（65卡转65母）
	
	
	40
	个
	
	
	300

	33
	异形异径接口（80卡转65母）
	
	
	21
	个
	
	
	300

	34
	异形异径接口（80卡转65卡）
	
	
	9
	个
	
	
	300

	35
	异形异径接口（80卡转80母）
	
	
	27
	个
	
	
	300

	36
	异形异径接口（80卡转80公）
	
	
	16
	个
	
	
	300

	37
	异形异径接口（65公转65母）
	
	
	2
	个
	
	
	300

	38
	异形异径接口（50卡转65母）
	
	
	2
	个
	
	
	300

	39
	异形异径接口（65公转65公）
	
	
	8
	个
	
	
	300

	40
	异形异径接口（40公转65母）
	
	
	19
	个
	
	
	300

	41
	异形异径接口（40卡转50卡）
	
	
	2
	个
	
	
	300

	42
	异形异径接口（40卡转65卡）
	
	
	7
	个
	
	
	300

	43
	消防水带（20-80-20）卡式快插
	
	
	1240
	[bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214]盘
	
	
	450

	44
	消防水带（16-80-20）卡式快插
	
	
	370
	[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK220]盘
	
	
	420

	45
	消防水带（20-65-20）卡式快插
	
	
	100
	盘
	
	
	380

	46
	消防水带（16-65-20）卡式快插
	
	
	1150
	盘
	
	
	350

	47
	消防水带（20-40-20）卡式快插
	
	
	195
	盘
	
	
	300

	48
	水幕水带（卡式快插）
	
	
	230
	盘
	
	
	310

	49
	水带13-300-50(含接口)
	
	
	3
	盘
	
	
	51000

	50
	高压水带20-80-20(含接口)
	
	
	200
	盘
	
	
	500

	51
	水幕发生器
	
	
	20
	个
	
	
	1000

	52
	分水器（三分水）
	
	
	15
	个
	
	
	1500

	53
	15米金属拉梯
	
	
	1
	架
	
	
	18000

	54
	9米金属消防拉梯
	
	
	13
	架
	
	
	10000

	55
	9米竹制消防拉梯
	
	
	11
	架
	
	
	2000

	56
	6米竹制消防拉梯
	
	
	15
	架
	
	
	1100

	57
	金属挂钩梯
	
	
	31
	架
	
	
	2000

	58
	折叠式救援梯
	
	
	2
	架
	
	
	3000

	59
	单杠梯
	
	
	12
	架
	
	
	750

	60
	移动式水带卷盘
	
	
	7
	个
	
	
	4000

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）





投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。







采购包2：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK820][bookmark: OLE_LINK819]序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	航空运输箱（大）
	
	
	19
	个
	
	
	2800

	2
	航空运输箱（中）
	
	
	34
	个
	
	
	1700

	3
	航空运输箱（小）
	
	
	10
	个
	
	
	1000

	4
	综合（地震、水域）模块车运输箱
	
	
	2
	套
	
	
	300000

	5
	皮卡车模块
	
	
	2
	套
	
	
	45000

	6
	精密仪器运输箱
	
	
	50
	个
	
	
	600

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。
















采购包3：                                        货币单位：人民币元
	[bookmark: OLE_LINK960][bookmark: OLE_LINK959]序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	数量
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	最高限制单价（元）

	1
	手提式强光照明灯
	
	
	86
	个
	
	
	2600

	2
	移动照明灯组
	
	
	4
	套
	
	
	21000

	3
	移动发电机
	
	
	2
	套
	
	
	12500

	4
	便携照明灯柱
	
	
	1
	套
	
	
	16000

	5
	气柱灯
	
	
	1
	套
	
	
	13000

	6
	泡沫灭火药剂（A泡）
	
	
	1.8
	吨
	
	
	14000

	7
	抗醇性水成膜泡沫灭火剂
	
	
	68
	吨
	
	
	6000

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	上述货物中符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例是否达到80%以上
	    （选填“是”或“否”，未填的视同“否”）



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日


注：1．如果不提供分项报价或分项报价为0元，将视为没有实质性响应招标文件。
2．本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。




3．偏离表
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK104]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033 
采购包（    ）
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





4. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               身份证号：
职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK762][bookmark: OLE_LINK763]兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市消防救援支队器材装备采购）（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证扫描件附后)


5.中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114]
[bookmark: OLE_LINK966][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK112]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
[bookmark: OLE_LINK772]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
采购包1：
[bookmark: OLE_LINK977][bookmark: OLE_LINK976]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK858][bookmark: OLE_LINK857]1.大流量移动消防炮（80双干线）60L/S（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.大流量移动消防炮（80单干线）40L/S（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.65MM多功能消防水枪（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.40MM多功能消防水枪（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5.屏风（障）水枪（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6.多功能自保水枪（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7.移动泡沫钩管（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
8.直流水枪（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
9.泡沫枪PQ16（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
10.泡沫枪PQ8（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
11.大流量移动式泡沫发生器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为                                            （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
12.大流量手持式泡沫发生器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
13.移动式中倍数消防泡沫炮（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
14.泡沫液输转泵（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
15.消防手抬机动泵	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
16.消防机动泵（浮艇泵）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
17.移动式细水雾灭火装置（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
18.消防水带带压堵漏装置（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
19.消防移动储水装置3T（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
20.灾害救援携行背囊（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
21.单兵净水器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
22.水囊(大)（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
23.水处理系统（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
24.水带护桥（橡胶）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
25.中压分水器3分水（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
26.中压分水器2分水（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
27.中压分水器65-40（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
28.止水器（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
29.异型异径接口（40母口转65公）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
30.异型异径接口（80公口转65母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
31.异型异径接口（80母口转65公）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
32.异形异径接口（65卡转65母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
33.异形异径接口（80卡转65母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
34.异形异径接口（80卡转65卡）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
35.异形异径接口（80卡转80母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
36.异形异径接口（80卡转80公）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
37.异形异径接口（65公转65母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
38.异形异径接口（50卡转65母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
39.异形异径接口（65公转65公）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
40.异形异径接口（40公转65母）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
41.异形异径接口（40卡转50卡）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
42.异形异径接口（40卡转65卡）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
43.消防水带（20-80-20）卡式快插（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
44.消防水带（16-80-20）卡式快插	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
45.消防水带（20-65-20）卡式快插	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
46.消防水带（16-65-20）卡式快插	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
47.消防水带（20-40-20）卡式快插	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
48.水幕水带（卡式快插）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
49.水带13-300-50(含接口)（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
50.高压水带20-80-20(含接口)	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
51.水幕发生器	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
52.分水器（三分水）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
53.15米金属拉梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
54.9米金属消防拉梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
55.9米竹制消防拉梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
56.6米竹制消防拉梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
57.金属挂钩梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
58.折叠式救援梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
59.单杠梯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
60.移动式水带卷盘	（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

[bookmark: OLE_LINK968][bookmark: OLE_LINK967]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




[bookmark: OLE_LINK971]采购包2：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. 航空运输箱（大）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 航空运输箱（中）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 航空运输箱（小）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 综合（地震、水域）模块车运输箱（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 皮卡车模块（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 精密仪器运输箱（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

[bookmark: OLE_LINK973][bookmark: OLE_LINK972]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




采购包3：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市消防救援支队）的（徐州市消防救援支队器材装备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. 手提式强光照明灯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 移动照明灯组（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 移动发电机（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 便携照明灯柱（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 气柱灯（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 泡沫灭火药剂（A泡）（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 抗醇性水成膜泡沫灭火剂（标的名称），属于（    ）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：                  
日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: OLE_LINK107]我单位在参加（徐州市消防救援支队器材装备采购）（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日









[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]7.残疾人福利性单位声明函

[bookmark: OLE_LINK116]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033 

[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK117]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市消防救援支队单位的徐州市消防救援支队器材装备采购项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。





8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
3.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







9.投标人相关承诺

[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。








投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日







10.投标人书面声明

[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。











投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日






[bookmark: OLE_LINK402][bookmark: OLE_LINK403]11.采购需求符合性条件响应表

[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK98]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
[bookmark: OLE_LINK770][bookmark: OLE_LINK769]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
  采购包1
	[bookmark: OLE_LINK420][bookmark: OLE_LINK419]序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	[bookmark: OLE_LINK408][bookmark: OLE_LINK409]关于“标“★”的消防机动泵（浮艇泵）中的水泵类型相关要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“数量/单位”的响应情况
	[bookmark: OLE_LINK80]见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“交货时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“付款方式要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“报价要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	7
	关于“执行标准要求” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

[bookmark: OLE_LINK423]项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
  采购包2
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于标“★”的要求的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“数量/单位”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“交货时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“付款方式要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“报价要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	7
	关于“执行标准要求” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日



项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0033
采购包3
	序号
	采购需求符合性条件
	招标文件的要求
	投标文件中的响应情况
（完全响应/未完全响应）
	说明

	1
	关于“数量/单位”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	2
	关于“交货时间要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	3
	关于“验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	4
	关于“付款方式要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	5
	关于“报价要求”的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	

	6
	关于“执行标准要求” 的响应情况
	见招标文件第六章《采购需求》中相关要求
	
	



注：
1.上表响应情况栏为必填内容。
2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日






12.关于符合本国产品标准的声明函
项目名称：徐州市消防救援支队器材装备采购项目
[bookmark: OLE_LINK768][bookmark: OLE_LINK767]项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2026-0030
  采购包（    ）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                                            公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的内容栏无需填写。
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