[bookmark: _GoBack]如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年08月11日之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年08月11日之后到达本单位的邮件将不再受理）。


采 购 需 求
一、本项目不接受超过380.015262万元（采购项目预算金额），其中基础运维费用不得高于1538620.29元，备品备件费用不得高于1520695.605元，链路租赁费用不得高于740836.725元。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目简介：
铜山区视频监控维保项目主要是维护铜山区范围内建设的监控点3520处。视频监控维保项目由前端子系统、网络传输子系统以及后端管理子系统三大部分组成，实现对路口机动车的自动抓拍、记录、传输和处理，同时系统还兼具录像功能，能够实时记录通行车辆信息。
项目维保时间为1年，具体时间以合同规定时间为准。
在线率：≥95%
维保范围包括：技防城、三道防线、测速卡口、道路320、雪亮工程、闯红灯自动记录系统、报警柱、高空瞭望、图像设备、市局移交、政府移交项目、宗教场所的全系统前后端设备、立杆、平台的维护保养，负责前端设备的用电保障，负责数据传输专线的接入并承担使用费用。在设备接入、使用、维护保养中出现的问题。
3、 监控维保及备品备件清单
	
清单

	序号
	名称
	描述
	单位
	数量

	1
	基础运维
	电警设备维护费
	台
	1205

	2
	
	卡口设备维护费
	台
	756

	3
	
	图像设备维护费
	台
	624

	4
	
	普通设备维护费
	台
	935

	5
	
	机房基础环境维护
	项
	1

	6
	
	网络设备维护
	项
	1

	7
	
	存储设备维护
	项
	1

	8
	
	仓库、场地租赁
	项
	1

	9
	
	平台运维
	项
	1

	10
	
	杆件及基础维护
	项
	1

	11
	备品备件
	400万全彩摄像机
	台
	15

	12
	
	800万+400万全结构化摄像机
	台
	20

	13
	
	900万电子警察
	台
	110

	14
	
	补光灯
	台
	110

	15
	
	爆闪灯
	台
	50

	16
	
	交通终端控制模块
	套
	15

	17
	
	违章自动抓拍球
	台
	3

	18
	
	视频图像云存储设备扩容模块
	台
	1

	19
	
	雷达
	台
	5

	20
	
	硬盘
	块
	10

	21
	链路租赁
	20M光纤租赁
	条/年
	353

	22
	
	50M光纤租赁
	条/年
	279

	23
	
	100M光纤租赁
	条/年
	486

	24
	
	1000M裸纤传输
	条/年
	30



4、 维保备品备件清单
	序号
	设备名称
	备品备件数量（台/套）

	1
	400万全彩摄像机
	15

	2
	800万+400万全结构化摄像机
	20

	3
	900万电子警察
	110

	4
	补光灯
	110

	5
	爆闪灯
	50

	6
	交通终端控制模块
	15

	7
	违章自动抓拍球
	3

	8
	视频图像云存储设备扩容模块
	1

	9
	雷达
	5

	10
	硬盘
	10



★投标人应为本项目提供常用产品的备品备件，投标人应结合实际情况，充分考虑自行配置的备品备件数量供甲方随时抽查。
更换后的废旧设备中标人提供场地储存，等甲方确认处理方式后进行集中处理，备品备件费用按照实际使用数量进行结算。











5、 [bookmark: _Toc354565923][bookmark: _Toc303185605][bookmark: _Toc303079680][bookmark: _Toc303079676][bookmark: _Toc303185604]备品备件设备配置参数要求
1、400万全彩摄像机
内置靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器，光圈不小于F1.0。
支持输出图像分辨率不低于2560x1440。
内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
▲补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
在低照环境下，开启补光灯，可识别距离设备30m处人体轮廓。
具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，设备均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义多种类型。
▲支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。
▲支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。
以上提供公安部检验报告复印件。
2、800万+400万全结构化摄像机
通道1主码流不小于3840×2160，通道2主码流不小于2688×1520。
内置双镜头，2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器。
具有不少于2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器。
▲具有不少于6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光亮度均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
▲采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。
▲支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。
▲支持大模型目标比对功能，对监控画面中出现的目标与设备目标库中的目标图片进行比对，比对准确率不低于95%。
▲支持大模型目标成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的目标抓拍图片的成像效果。
▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
外壳防护等级不低于IP67。
以上提供公安部检验报告复印件。
3、900万高清抓拍单元
[bookmark: _Toc303185607][bookmark: _Toc354565926]通道1主码流不小于3840×2160，通道2主码流不小于2688×1520。
内置双镜头，2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器。
具有不少于2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器。
▲具有不少于6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光亮度均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
▲采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。
▲支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。
▲支持大模型目标比对功能，对监控画面中出现的目标与设备目标库中的目标图片进行比对，比对准确率不低于95%。
▲支持大模型目标成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的目标抓拍图片的成像效果。
▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
外壳防护等级不低于IP67。
以上提供公安部检验报告复印件。
4、LED频闪灯
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的要求。
光源类型：16颗原装大功率LED。
发光角度12°。
补光距离16米～25米。
响应时间小于20us。
触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）。
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%。
工作温度：-40℃~70℃。
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。
电源：220V±10%。
功耗：35W MAX。
防护等级：IP66 。
5、爆闪补光灯
[bookmark: _Toc303185608][bookmark: _Toc354565927]符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》二级要求。
色温5500±500k。
▲回电时间应≤50ms。
曝光指数试验：64NG。
在-40℃~80℃温度范围内均能正常工作。
防护等级IP66。
6、交通终端控制模块
[bookmark: _Toc363597274]支持设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
▲可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。
▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
▲设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、设备内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
以上提供公安部检测报告复印件。
7、 违章抓拍球机
靶面尺寸不小于1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps。
支持最低照度可达彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx。
水平旋转范围：0°~360°连续旋转，垂直旋转范围：-20°~90°。
内置不少于1颗8GB eMMC芯片、12颗补光灯、1颗GPU芯片，具有不少于1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个调试串口、1个SD卡槽。采用DC36V供电。
▲内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm。
▲自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷功能检验雨刷开启、关闭。
交通事件和道路事件可根据布防时间自动切换。
支持对距离设备200m处机动车违法停车行为进行抓拍。
支持对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、变道等交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片。
▲检测到违停车辆时，若目标车牌被遮挡物遮挡时，设备可不对该目标进行车牌识别，并上报无车牌报警。
▲具有VR全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图的模式，生成的柱状全景图分辨率为8192x2446，鱼眼全景图分辨率为3458x3458。
▲具有VR展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频，全景图可与实时视频联动，可通过点击；全景图使实时画面转动至点击位置。
支持在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车子品牌标志，显示车尾子品牌标志不少于3100种；显示车头子品牌标志不少于7100种。
开启车牌增强功能后，在检测到车辆违停时，可对目标车辆的车牌进行降噪处理。
▲设备安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘)，具有12个安装孔位。
▲支持对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤；可对停车事件中的施工车辆进行过滤；可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤。
支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、烟雾检测、火灾检测，当监控场景内道路事件触发报警后，可联动报警输出并上传图片，支持配置灵敏度、持续时间和过滤时间，支持布防多边形检测区域。
以上提供公安部检验报告复印件。
8、视频图像云存储设备扩容模块（含云存储软件扩容）
配置2颗64位多核处理器，配置32GB内存，并可扩展至512GB，内置SSD固态硬盘(可扩展至4个SSD作为缓存盘)，可支持3个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速。
配置6个千兆网口、1个千兆管理网口，1个IPMI管理口、4个 USB3.0 接口、1个VGA接口、1个RS-232串口、6个PCI-E3.0插槽、24个硬盘热插拔插槽，满配246T企业级硬盘，采用可热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电。机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。
支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
支持将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示。
▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。
▲具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示。
▲支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。
支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离。
以上提供公安部检测报告复印件。
★本次视频图像云存储设备扩容需基于铜山区公安局现有的视频图像云存储系统进行扩容，提供不少于本次云存储设备扩容需要的软件容量模块，同时扩容图云加速模块，实现图片即存即取的业务需求，并融合云存储系统原有的容量形成一朵云，实现云存储系统的动态在线扩容和统一管理，在扩容及数据迁移过程中保障业务不中断、数据不丢失。针对此项需提供承诺函并加盖投标人公章。
9、 雷达
模拟测速范围10km/h-250km/h。
测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h。
WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置。
输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作。
雷达测速单元功耗应不大于2W。
防护等级IP66。
10、 硬盘
4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
标称容量：4TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：4.7W
加载/卸载周期：300，000
MTBF：1，000，000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃

备注：1、备品备件设备要能无缝接入区公安局视频监控平台及督察平台，平台可实现对前端包括存储服务器等新建存储设备的直接数据调取。
2、★投标人应在投标文件中注明其维护期间用于更换设备的品牌型号，并提供产品的检测报告复印件加盖投标人鲜章。
3、投标人报价时应充分考虑以上设备安装、维护、质保及相关税金。甲方不再额外增加相关费用。


链路租赁：
	项目
	建设需求

	电路类型要求
	★基于现有公安视频专网的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离。

	网络安全要求
	优化网络，提高网络的可靠性和安全性，对监控信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。

	维护要求
	要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。

	时延要求
	点对点测试，传输1500 bytes，延时≤10ms，丢包率≤0.1%。 

	设备要求
	★公安侧的核心汇聚设备应满足一下：
1.需支持-48V直流和220V交流两种供电模式。
2.需支持槽位：低速槽位≥6个，应满足每个槽位背板带宽至少8个GE；高速槽位≥4个，应满足每个槽位容量至少为10G。
3.需支持TDM E1、ATM E1、ML-PPP E1、STM-1/4、CEP STM-1/4、FE（光口和电口）、GE（光口和电口）、10GE（光口）等接口。
4.需要至少有两个Interface槽位，可以提供E1板的1:2支路保护。
4.需支持与其他分组传送产品共同组网。
5.需支持通过MLPPP E1方式与传统SDH网络混合组网。

	可用率要求
	★电路通路全年可用率平均达到99.9％。

	资源覆盖要求
	★要求供应商光缆资源预覆盖率不低于70%。



服务期限：1年，具体时间以合同规定时间为准。
★所使用的专线需与徐州市公安局视频监控专网无缝对接；（提供承诺函，格式自拟）
★组网架构及前后端设备的IP地址应保持原状态不变，线路不得中断（提供承诺函，格式自拟）如因线路中断造成点位离线，招标人有权追究中标人责任；
★投标人必须保证接到《中标通知书》后24小时内立即派遣专业人员进驻现场交接工作，保障现有系统正常运转，因延误造成的损失由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

六、运行保障要求
本次招标活动的中标人应根据甲方需求完成前端点位电表的开户、接入工作，并负责后期的用电保障。
七、售后服务及应急服务要求
签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。
为确保本项目范围内的服务能够得到有交效保障，中标人必须在徐州市拥有售后服务机构，有能力在徐州市提供长期服务，并提供相关承诺及服务计划。本条为实质性响应条款，中标人承担由此产生的一切责任。
维保期内，接到采购人认为与本项目实施、应用、维护、故障解决等相关的服务请求电话后，中标人应1小时内响应。否则，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。中标人提供7*24小时报修服务电话，保证24小时开通。
项目实施以后提供2名专业技术人员1年内场运维服务。
在特殊应用情况下，需中标人提供产品及相关的现场技术保障，采购人提前两天通过电话或者书面通知，由中标人提供不低于连续24小时的现场技术服务。
中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。
重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气等期间的服务保障工作。因工作特点需要，在重点通讯保障期间，根据采购人要求，投标人需指定技术支持工程师到现场实施通讯保障服务。此服务按照现场服务标准，投标人不再另行收取费用。
投标人自行拟定《应急服务方案》。



根据项目需求，结合行业标准及维保服务特性，制定考核标准如下：
一、核心效能指标
设备在线率‌
考核要求：月均在线率≥95%
考核方式：每月随机抽查监控点，统计72小时连续在线数据
惩罚机制：每低于目标值1%，扣减2000元；
分级响应标准‌：
 1、普通故障（单点失效、前端视频遮挡、模糊、位置不对、链路不通等）：1小时内响应，24小时内修复
 2、重要故障（区域瘫痪、平台宕机、存储故障、上级部门考核重点点位保障不力）：30分钟内响应，1小时内到场处置
 3、特殊故障（电力/光缆中断）：2小时内提交书面解决方案
注：普通故障未及时响应每次扣减50元，重要故障未及时响应每次扣减200元。
二、资源保障核查
人力配置‌
每月核查维护人员出勤记录，专职人员≥10人（需提供社保缴纳证明）


