[bookmark: _GoBack]如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年10月9日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年10月9日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。


采购需求
一、项目说明
1、采购人：邳州市公安局。
2、采购项目名称：机动车号牌制作及安装服务。
3、项目概况：为实现统一号码资源、号牌发放，机动车登记和号牌制作一一对应，未登记车辆不能私自制作号牌，需规范号牌制作、发放和使用管理，建立更加公开、规范、科学的号牌管理制度，现通过公开招标方式选择1家供应商负责邳州市机动车号牌制作安装服务。
4、采购标的及单价最高限价：
	序号
	分类
	外廓尺寸（mm*mm）
	技术参数
	单价最高限价

	1
	大型汽车号牌
	前440*140后440*220
	标准按《中华人民共和国机动车号牌》GA36-2018的要求和《机动车号牌反光膜》GA666-2018的要求

	30.6元/副

	2
	小型汽车号牌
	440*140
	
	34.60元/副

	3
	普通摩托车号牌
	220*140
	
	9元/片

	4
	轻便摩托车号牌
	220*140
	
	10.80元/片

	5
	低速车号牌
	300*165
	
	21元/副

	6
	挂车号牌
	440*220
	
	21元/片

	7
	教练汽车号牌
	440*140
	
	24.80元/副

	8
	教练摩托车号牌
	220*140
	
	11元/片

	9
	大型新能源汽车号牌
	480*140
	
	45元/副

	10
	小型新能源汽车号牌
	480*140
	
	44.60元/副


注：
（1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）机动车号牌制作及安装服务项目对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。
（3）本项目不接受超过各单项最高限价的投标报价，超出上述10个分类中任何一个分类的单价最高限价的投标报价均按无效投标处理。
（4）投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、制作点建设费，号牌配送费及税费等全部费用。
（5）本项目最终合同结算价款以实际采购的数量为准。采购人不对实际采购数量做任何保证和承诺。
5、本项目开标一览表中的投标报价（P总）=每一种号牌种类的单项报价*各自系数值后的累加值。
	序号
	分类
	系数名称
	系数值

	1
	大型汽车
	K01
	0.2

	2
	小型汽车
	K03
	2.1

	3
	普通摩托车
	K07
	0.25

	4
	轻便摩托车
	K08
	0.003

	5
	低速车
	K13
	0.006

	6
	挂车
	K15
	0.06

	7
	教练汽车
	K16
	0.006

	8
	教练摩托车
	K17
	0.0004

	9
	大型新能源汽车
	K51
	0.02

	10
	小型新能源汽车
	K52
	1


即：P总=（大型汽车号牌报价*0.2）+（小型汽车号牌报价*2.1）+（普通摩托车号牌报价*0.25）+（轻便摩托车号牌报价*0.003）+（低速车号牌报价*0.006）+（挂车号牌报价*0.06）+（教练汽车号牌报价*0.006）+（教练摩托车号牌报价*0.0004）+（大型新能源汽车号牌报价*0.02）+（小型新能源汽车号牌报价*1）。
6、合同履行期限：自合同签订之日起3年。
7、采购人确定本项目是政府向社会公众提供的公共服务项目。采购人就确定采购需求已征求社会公众的意见。
二、机动车号牌应符合以下标准及规范
1、中华人民共和国公共安全行业标准GA/T1287-2016《机动车号牌监制规范》。
2、中华人民共和国公共安全行业标准GA36-2018《中华人民共和国机动车号牌》和《机动车号牌反光膜》GA666-2018的要求。
3、《机动车号牌管理信息系统技术规范》（GA/T 1135-2014）。
4、江苏省交警总队《关于印发《全省新能源汽车专用号牌推广应用工作方案》的通知》（苏公厅2017--415号）的有关质量及安全标准。
5、《机动车登记规定》（公安部第164号令）。
如有新标准，适用新标准。
说明：本“二、机动车号牌应符合以下标准及规范”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
三、技术要求
	序号
	分类
	外廓尺寸（mm*mm）
	技术参数
	备注

	1
	大型汽车号牌
	前440*140后440*220
	标准按《中华人民共和国机动车号牌》GA36-2018的要求和《机动车号牌反光膜》GA666-2018的要求

	

	2
	小型汽车号牌
	440*140
	
	

	3
	普通摩托车号牌
	220*140
	
	

	4
	轻便摩托车号牌
	220*140
	
	

	5
	低速车号牌
	300*165
	
	

	6
	挂车号牌
	440*220
	
	

	7
	教练汽车号牌
	440*140
	
	

	8
	教练摩托车号牌
	220*140
	
	

	9
	大型新能源汽车号牌
	480*140
	
	

	10
	小型新能源汽车号牌
	480*140
	
	



说明：本“三、技术要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
四、人员要求
1、生产人员、技术人员及售后服务等人员：充分满足本项目制作号牌、质量检验、系统管理应配备的人员及售后服务人员。
2、安装服务人员：须承诺中标后按要求配备足额安装人员，投标人须制定完善的人员培训计划，确保所有安装人员经专业培训合格后上岗，且统一着装、规范服务。中标单位需按要求完成号牌制作点备案，确保完成遗留的号牌制作及发放，以后当日制作，当日发放。
五、制作设备要求
1、投标人须具备与本项目采购规模相匹配的全套机动车号牌制作设备，且设备技术参数符合《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）及公安部相关技术规范要求。
2、投标人拟提供的制作设备须满足大型汽车号牌、小型汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、挂车号牌、普通摩托车号牌、轻便摩托车号牌、低速车号牌、教练汽车号牌、教练摩托车号牌等全套机动车号牌制作需要。邳州市现场制牌点要满足小型汽车号牌和小型新能源汽车号牌的现场制作和安装服务要求，至少须包含智能冲压设备、防伪专用模具和烫印设备等。号牌制作设备能对接号牌监管系统。
3、投标人须根据本项目需求提供制作设备配置情况。拟提供制作设备为投标人自有的，投标文件中提供设备配置清单、设备外观照片、设备铭牌照片、设备购置发票扫描件（或产权证明扫描件，设备所有人须为投标人或公司法定代表人，否则不予认可）、运行状态说明、投标人承诺设备用于本项目的承诺函（承诺函格式自拟）；拟提供制作设备为投标人租赁的，投标文件中提供设备配置清单、设备外观照片、设备铭牌照片、设备租赁协议（或合同）、被租赁的设备购置发票扫描件（或产权证明扫描件，设备所有人须为对应租赁协议（或合同）的租赁人或租赁公司的法定代表人，否则不予认可）、运行状态说明、投标人承诺设备用于本项目的承诺函（承诺函格式自拟）；投标人在开标前无制作设备的，须在投标文件中提供拟购置或租赁的设备清单、拟配置设备的性能描述以及针对本项目制作设备配置的针对性解决方案并承诺所有设备须在本项目中标结果质疑期满后5个工作日内提供购买设备的发票或租赁合同，以及设备照片、设备铭牌照片，供采购人查验，并承诺拟配置设备的时间到场时间和承诺全部用于本项目（承诺函格式自拟）。采购人有权在签订合同前对设备实际情况进行现场核查，如不满足，视为中标人放弃本项目中标资格。
六、机动车号牌外观要求
1、表面应清晰、完整，不应有明显的皱纹、气泡、颗粒杂质等缺陷或损伤。
2、字符整齐，着色均匀。
3、表面不同反光区域应反光均匀，不应有明显差异，其中小型汽车号牌和轻便摩托车号牌字符应反光。
4、反光膜应与基材附着牢固，字符和加强筋边缘不应有断裂。
5、正面应有清晰的反光膜型号标识和省、自治区、直辖市汉字简称标识或新能源汽车号牌专用标识。标识和机动车登记编号方向一致且无倾斜或变形。
6、生产序列标识应清晰完整，且有动态的省、自治区、直辖市行政区划代码字符。
7、大型新能源汽车号牌和小型新能源汽车号牌的两条正弦曲线应连续清晰，且有动态景深效果。
七、其他机动车号牌制作及安装服务要求
1、场地（机动车号牌制作点）要求：
（1）有固定专用场所，且相对独立、安全。
（2）至少设置有生产区、保管区和发放区，且生产区和保管区应相对独立。
（3）生产区和保管区的安全设施应正常运行，有联网的视频监控系统，系统应符合GB/T28181的规定，出入有指纹识别系统或其他生物特征识别系统，消防符合相应法规要求。
2、制作服务要求：
（1）工艺流程（包括工艺手册及作业指导书）；
（2）质量检测与控制；
（3）信息与生产安全。
3、管理制度建设要求：
（1）管理信息系统使用制度；
（2）防伪专用模具管理制度；
（3）成品管理制度；
（4）废品管理制度。
4、其他服务措施及服务项目要求：
投标人根据项目特点另外提供的其他服务措施及服务项目。
八、项目管理要求
（一）项目管理实施具体要求
1、在车辆入户地设立机动车号牌制作点（中标人投资建设，资产属中标人所有）。
2、合同签订后60天内，完成机动车号牌制作点的投资建设，完成设备及生产必备资料的备案、具有加盖地市级公安交通管理部门印章及总队印章的制作点备案表、机动车号牌防伪专用模具备案表、机动车号牌防伪设备备案表、机动车号牌管理信息系统联网设备备案表，确保完成机动车号牌的制作及发放。 
3、机动车号牌用反光膜由江苏省公安机关交通管理部门按规定要求组织备案登记。
4、在车辆入户地点，现场制作号牌，当天发放号牌。
5、如遇相关行业标准政策调整（行业标准内容包含但不仅限于产品质量要求、生产场地、生产设备、生产管理系统、产品配送系统），应保证满足最新行业标准需求。如遇公安交通管理部门政策调整，中标人应按公安交通管理部门调整后的产品要求、交货时间及方式供货。
九、质保期
自机动车号牌生产、安装之日起三年。
十、售后服务要求
（一）售后服务要求
1、在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，全面把控实施过程，保证每道工序的实施质量符合标准。每个阶段实施的质量应自检自查，采购人有权对产品进行全程跟踪监管，严格质量管控。
2、采购人对产品生产过程具有检查的权利，如原材料的出入库清单、在产品的生产情况、产成品的出入库清单等。中标人须无条件配合。
3、中标人须提供完善的售后服务内容以及售后服务措施（如响应时间、服务范围）内容。
4、中标人须提供完善的应急工作处理措施、预警处置工作措施。
5、包括大型汽车号牌、小型汽车号牌、低速车号牌、摩托车号牌、教练摩托车号牌、挂车号牌、教练汽车号牌、小型新能源汽车号牌的制作。根据公安机关应急工作要求，在规定时限内免费送货上门并提供24小时的售后服务，在接到采购人电话后，保证在1天内到达现场确认，提供技术支持、排除故障，保证号牌发证业务工作的正常开展。中标人对所供机动车号牌出现质量问题时，能无条件免费进行更换。
（二）应急要求
1、提供突发事件应急处置预案方案，根据不同场景（包括设备故障、网络故障、运输突发事件、生产突发事件、台风雨雪等恶劣天气停电断网应急处理等），投标文件中提供相应的应急预案及应急处置措施。
2、提供应急情况的供货保证措施、应急响应服务以及应急工作处理措施、预警处置工作措施。
十一、验收标准要求
以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。
十二、其他要求：
1、本项目相关技术标准、质量要求若有更新（如国家或公安部发布新规范），投标人须在30日内完成生产设备、工艺流程、质量管控体系的调整升级，确保符合最新标准要求，相关升级费用由投标人自行承担。
2、提供发放、安装调试号牌服务以及旧号牌回收服务。

