如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年9月23日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年9月23日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。
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第六章  采购需求
一、本项目标段一不接受超过358.86万元（采购项目预算金额）的投标报价，标段二不接受超过215.85万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于税金、运费、保险、培训、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目内容
1．项目名称：奎河市区段绿地综合养护
2．项目服务期：3年
3．养护级别：一级乙类
4．项目服务范围及内容：
奎河市区段管理范围：
苏堤路桥向北至道平桥；兴隆桥向南至欣欣路桥铜泉交界处（含迎宾游园临河段、泰奎大沟调蓄池区域绿化、市内段桥头盖板绿化、种植槽；溢洪道云龙山出口向东至溢洪桥）两岸管理范围内绿化综合养护项目。
奎河市区段管理内容：
标段一:(欣欣路桥—金山东路桥）绿地面积148980平方米；行道树1990株；种植槽、水生植物面积16200平方米；游步道、广场等硬化铺装面积21680平方米。奎河市区段管理范围内水利工程，灌溉排水设备，庭院灯、草坪灯等亮化照明，亭廊座椅、健身器材、安全警示设施等公共基础设施巡查看护。
标段二:(金山东路桥—苏堤路桥，含溢洪道段、迎宾游园段、泰奎大沟调蓄池；建国路段桥头盖板绿化）绿地面积95382平方米；行道树2423株；种植槽、水生植物面积4245平方米；游步道、广场等硬化铺装面积7833平方米。奎河市区段管理范围内水利工程，灌溉排水设备，庭院灯、草坪灯等亮化照明，亭廊座椅、健身器材、安全警示设施等公共基础设施巡查看护。
三、服务要求
（一）服务基本要求：
1、绿地、行道树及河滩生态滩地严格按照徐州市地方标准DB 3203/502-2023《园林绿化养护管理规范》和以下关于草坪、树木、花、灌木的养护要求进行养护管理。
（1）草坪：
1）浇水：保持地表10CM深度土壤含水量在13%以上,忌中午酷热时浇水。
2）施肥：每年施肥6次,第一次和最后一次肥料应选用N、P、K复合肥。一般在3—9月，每月施肥一次。每次每公顷施用折合标准N肥300KG的化肥，一般于修剪或打孔后进行，施后浇透水。新建草坪应加大P、K肥用量，施N、P、K比例大致为1：1：1。
3）修剪：①修剪高度不应超过8CM，夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度4-5CM，以增强草坪抗性。②修剪次数，生长旺季10天左右修剪一次，每次剪去量不超过总长度的三分之一。③修剪下的草叶，短的可以留在草坪内，长的应及时清除。④修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。
4）清除杂草及枯草层：①草坪杂草应随长随除，每平方米可见杂草不得超过大草2株，小草5株。②疏松土壤，土壤板结时应打孔松土输氧。枯草层厚度在1.5CM以上时，易产生病虫害，水不易渗入土壤，因此大于1.5CM时应及时清除。
5）病虫害防治：①病害：易发病期无论发病与否都应进行预防，一般需打药三次以上，发病后应立即防治，将病害控制在初发期，将危害降至最低。②虫害：根据不同害虫发生规律，视情况适时防治，不能出现因虫害造成较大面积秃坪或死坪。
6）草坪养护中发现死苗大于0.5平方米时，应及时补栽。
7）养护标准：草坪在养护过程中无大面积秃裸斑块，无因病虫造成的大面积死苗，颜色无大面积枯黄，景观效果良好。
（2）树木：
1）浇水：每年至少浇水10次以上，每次不低于50KG/株。
2）施肥：每年至少应于春、秋各施肥一次，每次不低于标准N肥0.5KG/株。
3）修剪整形：每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。树穴平整、无杂草、杂物。
4）病虫害防治：①病害：根据不同树种易感染的病害，在发病前，至少防治三次以上；发病后，应于发病初期，立即防治，防止蔓延。②虫害：根据不同害虫习性进行适期防治。③做好检疫性病虫害的观测与防治。
5）如不发生人为破坏或自然灾害，树木保存率应达到98%以上。
6）树木达不到保存率应于春、秋季节补植。
7）养护标准：树木生长良好，死亡植株不影响绿化效果，单株树木无大范围枯枝，保持树木的良好观赏效果，无明显病虫害。
（3）花、灌木：
1）浇水、施肥：根据不同品种进行养护管理，不得因缺水、肥造成枝叶萎蔫、枯黄。
2）病虫害防治：①病害应进行不少于三次的预防性防治，发病后，应于发病初期立即防治，并要求诊断准确用药合理。②发生虫害，应适期用药，但应尽可能避免使用高毒和刺激性气味大的农药。
3）修剪整形：①应根据不同植物生育特性进行修剪整形。②常绿、观叶灌木根据生长速度快慢修剪，一般为2—6次/年。③观花灌木应根据花芽分化类型进行修剪，次数视不同品种而定。④应注意随时剪除病、虫枝和干枯枝，生长旺盛的应注意疏枝。⑤老化枝应有计划的更新。
4）如不发生人为破坏或自然灾害，灌木保存率应达到95%以上。
5）达不到保存率应于春季补植。
6）养护标准：花、灌木生长正常，花木生长季节有花可观，无徒长现象，常绿植物不影响其观赏效果，无明显病虫害。
（4）注意事项：
①绿化养护要注意与行人、车辆及周围环境的关系。
②修剪后的枝条等物要及时清理干净，做到日剪日清。
③技术管理人员应熟悉养护管理规程及不同植物特性。
④维护人员应按安全操作规程施工，注意劳动安全。
⑤绿化施工及养护产生的草叶、枯枝等禁止燃烧，必须在甲方指定地点清倒或运往垃圾填埋场或发酵成有机肥。
⑥绿化施工中产生的废墟要运往指定地点，要附合环保要求。
⑦绿化养护中施用的农药必须是国家法规使用的农药，不得使用国家法规禁止使用的农药。要尽量施用高效低毒农药，减少对大气的污染。同时，对能够使用生物防治的害虫要采取生物防治方法，减少农药的施用量。
⑧使用完的农药包装物属于危险固体废物，要按环保有关规定进行处理。避免对环境造成污染，损害人们的身体健康。没有使用完的农药，要妥善保管，要进行有效封存。
⑨绿化养护作业中，在有条件的地方要采用节水灌溉方式，比如：喷灌、滴灌。尽量节约水资源，同时应多种植耐旱的植物品种。
2、游步道、广场、道路、桥梁等卫生管理。
奎河津浦铁路桥至欣欣路桥南铜泉交界处两岸堤坝管理范围内，做到无垃圾杂物，无干枯枝叶，捡拾垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。捡拾垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处。
3、管理范围内日常秩序管理。
管理范围内无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入绿地，无自行车、机动车、电动车入绿地，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为，保持绿地内秩序井然。
管理范围内设施完好无损，无乱贴乱画现象，安排专门秩序巡查人员，负责对管理区域内的座凳、木质铺装、PVC护栏、亮化设施、大理石护栏等公共设施和闸门、泵站等水利工程设施的日常看护和夜间巡视，因看护不力造成管理区域内人为破坏的座凳、木质铺装等公共设施负责修缮、维护。水面无垂钓、游泳现象。
（二）服务实施要求
1、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）
（1）最低人数要求：
	人员配置要求（人）

	标段
	项目经理
	技术负责人
	现场绿地养护人员最低限
	现场保洁人员最低限
	秩序巡查人员最低限

	标段一
	1
	1
	25
	9
	12

	标段二
	1
	1
	17
	6
	8



（2） 需提供项目负责人、技术负责人投标前6个月内任意一个月（不含开标当月）的社保缴费证明。
2、养护管理设备最低配置要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）
	标段
	绿地养护设备（辆或台）
	秩序巡查设备（部）
	保洁设备（辆）

	
	水车
	货车
	打药车或喷药设备
	水泵
	绿篱修剪机
	草坪修剪机
	割灌机
	对讲机
	其它必要工具
	捡拾垃圾车

	标段一
	1
	1
	6
	4
	4
	6
	6
	10
	若干
	9

	标段二
	1
	1
	4
	3
	3
	4
	4
	8
	若干
	6


 
投标人必须在投标文件中提供“养护管理设备配置清单”，设备必须为公司自有设备。注：投标文件中需提供所有设备实物图片、设备购买发票原件扫描件，水车和货车还需另附有效期内的机动车行驶证原件扫描件。
凡是投入使用的三轮电动车、四轮电动车必须为新国标车辆，并保证可以正常上路作业。（需提供实物图片、购买发票扫描件、车辆一致性认证证书和车辆在工业和信息化部（工信部）网站查询截图，查询网址https://service.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index）
[bookmark: _GoBack]说明：投标文件中必须提供 “工作人员配备及养护管理设备”的承诺文件。否则按照无效投标处理。（格式见第七章）
（三）服务考核标准
合同期内考核以《徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护考核办法》、《徐州市河湖管理中心奎河市区段绿地管护检查评分考核细则》、《徐州市河湖管理中心奎河沿线园林绿化管护检查评分考核细则》为准，采购人按绿地养护管理合同对本项目进行考评，如未达到考评标准或发生重大管理失误等现象，则可终止委托合同，由中标人承担违约和赔偿责任。考评标准按第五章合同附件1、附件2执行。
四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

