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采购需求征求意见公示
[bookmark: _Hlk70340535]项目要求（采购需求）

[bookmark: _Toc481146123][bookmark: _GoBack]一、本项目采购不接受超过1048.50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括人员经费、设备租赁费、材料购置费、维护费，企业利润、税金、代理服务费等，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：
为持续深入践行习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记对江苏工作的系列重要指示精神，紧扣“十五五”生态环境保护规划目标和空气质量持续改善方向要求，在前期“金龙湖绿网”大数据空气监测平台建设运行成效基础上，拟持续开展空气质量改善提升服务项目，保障各项工作稳定推进，进一步完善本地监测能力、提升数据应用水平，摸清污染家底、科学分析，开展污染专项整治；协同本地监测系统开展运行维护工作，建立技术支撑保障制度，确保各设备系统稳定可靠运行、监测数据完整有效；依托第三方专家驻场团队，深化PM2.5与O3协同管控，推进大气精细化管控，优化管控方案，科学支撑经开区大气污染防治工作，助力污染物浓度持续下降、空气质量稳定达标。
三、服务内容要求：
（一）服务要求清单：
	[bookmark: _Toc12660]序号
	项目类别
	项目类容
	数量

	1
	精细化改善提升服务
	第三方技术管控服务
	1项

	2
	
	VOCs走航监测服务
	1项

	3
	
	颗粒物组分分析服务
	1项

	4
	
	便携设备监测服务
	1项

	5
	监测系统运行维护服务
	本地监测系统运行维护服务
	1项


（二）服务采购内容：
1、精细化改善提升服务
（1）第三方技术管控服务
组织专业化服务团队支撑我区空气质量深入改善提升服务，其中需安排13人驻点徐州经济技术开发区，基于现有的工作组织架构，优化运行机制、完善工作内容、明确责任分工，全方位多手段深层次协助开展各项工作。
1）工作机制建立与优化
为健全经开区大气污染防治工作制度、运行机制、考核机制提供建议，形成各项保障机制，确保大气污染防治措施能够在健全的组织架构下得到落实。
2）空气质量达标规划
围绕经开区年度空气质量改善需求，根据年度空气质量考核目标分解达标路径，开展空气质量改善目标压力分解，结合我区达标路径、本地污染特征等制定项目团队工作计划。
3）数据监控分析与常态化方案制定
开展空气环境质量的日常监控研判，分析现状和演变趋势，研究明确针对性的措施，为大气污染防治提供技术支持，提高科学治气、精准治气水平，持续有效改善空气质量：
日常推送：基于本地各类型空气质量监测数据、预报预测结果等信息，对当日空气质量情况、污染物浓度、首要污染物等内容进行推送，推送至微信交流群。
数据分析报告：提供空气质量日报、周报、月报以及污染专项分析报告撰写。通过对前一日、前一周、前一月以及近期存在的典型问题进行及时的分析和总结，并结合现场巡查情况，抓住主要矛盾，提出科学性、可行性强的管控方案。
4）大气污染溯源巡查
开展本地污染巡查，划定重点管控区域，结合现有激光雷达、污染物因子、走航监测等监测数据，进行分析，识别制约空气质量目标完成的重点时段、重点区域、重点因子和重点对象，并配便携式颗粒物检测仪辅助开展工作，通过现场调研和无人机巡航的方式开展地毯式巡查，查找管控措施不到位的点位，滚动排查解决散、乱、污问题，明确异常污染源点位和具体的整改管控措施，形成污染源地图、及时交办、跟进落实、着重通报，推动管控措施落实落细，实现污染源排放有效管控。
5）污染应急管控方案
开展污染应急管控，规划应急管控流程，总结管控问题。应急管控期间支撑应急会商、污染提前预警、污染应急管控建议和措施、管控期间问题核查，对应对管控效果进行核实评估，及时优化调整管控措施。
6）专项管控评估
规划不同时间段的重点管控方向，制定专项管控制度，根据情况开展相应专项管控，总结专项问题。专项内容包括餐饮生活源、扬尘源、移动源等主要污染源。
7）定期开展会商总结
定期进行空气质量会商，分析阶段时间污染形势，达标压力，通过现场溯源，评估污染问题管控成效，提供对重点协同部门工作的管控建议。督促主要责任部门重点问题整改。
（2）VOCs走航监测服务
配置一台VOCs走航监测系统，在臭氧高值期间，利用高时空分辨率走航监测车开展VOCs走航监测，共计走航10天。服务期间，采取连续走航观测的方式，对站点及重点污染源周边开展摸底式走航监测工作，摸清区域VOCs整体污染状况、污染分布、浓度水平，了解区域特征污染因子及其变化规律，快速发现和标记问题区域、问题点位，锁定经开区VOCs重点排放区域，为下一步精准治污提供方向和科学依据。
（3）颗粒物组分分析服务
为进一步揭示经开区区域颗粒物组分特征与成因，配置1台颗粒物组分在线监测系统，针对经开区重点区域开展颗粒物组分监测，并基于受体模型等开展来源解析；针对颗粒物组分进行特征和成因分析，开展经开区颗粒物污染排放特征、污染影响评估、污染特征分析以及污染来源分析，评估区域重点污染源特征，探寻当地不同污染源类贡献，指明污染管控方向，提供综合分析报告。在颗粒物污染严重或污染过程期间开展1次颗粒物组分在线监测，共计监测7天。监测结束后提供分析报告。
（4）便携设备监测服务
1）便携式VOC监测仪
配置1台便携式VOCs（PID），对重点区域的挥发性有机化合物进行定点监测。
2）多参数监测无人机
配置1台多参数监测无人机对高值区域进行巡查监测时开展高空取证。根据城市高值报警情况和污染区域，开展多参数无人机飞行与巡查，每次飞行走航结束，并入当期现场巡查结果。
监测参数：PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、VOCs。
测量范围：
PM2.5：0～1000μg/m3；
PM10：0～1000μg/m3；
NO2：0～10ppm；
CO：0～10ppm；
O3：0～10ppm
VOCs模块：0～50ppm。
实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度。
3）巡查无人机
配置1台小无人机针对城市污染区域开展无人机飞行与巡查，通过使用无人机，快速、精确地对辖区黄土裸露区域广、建筑垃圾存量大的重点区域进行空中巡查，并进行巡查拍照取证。
2、监测系统运行维护服务
当前我区现有的1套环境信息综合监测管理平台、3套国标站、1辆大气环境走航车、2台气溶胶激光雷达以及1套无人化智能飞行走航车，为保障设备与系统稳定有效运转，开展仪器设备与平台系统的运行维护工作，需组织人员、建立技术支撑制度保障各设备系统的稳定可靠运行，通过运行维护确保各仪器检测的数据完整，为测量数据的获取做好技术保障工作。
表 运维系统清单
	序号
	运维系统
	数量
	单位

	1
	信息化平台
	1
	项

	2
	六参数国标站
	3
	套

	3
	大气环境质量保障走航车（颗粒物激光雷达+国标六参）
	1
	套

	4
	颗粒物激光雷达
	2
	套

	5
	无人化智能飞行走航车
	1
	套


（1）信息化平台运维
对信息化平台运行情况进行维护，及时对故障问题进行检查、调试。主要包含平台服务期租赁与日常平台运行维护，包括定期查看操作系统运行状态、检查磁盘空间、检查数据备份工作、查看平台系统是否可以正常访问、各个功能模块是否正常展示、维护公共数据传输情况以及相关问题及时修复解决。
（2）六参数国标站运维
1）常规气体分析仪（CO、SO2、NOX、03分析仪）运维
每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。
每日检查仪器数采集及平台数据是否一致。
每周1次检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。
每周1次更换监测仪器的采样气态物过滤膜。
每周1次对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录。
每月1次对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，并对数据进行备份。
每季度1次采样管路进行清洗。
每季度1次流量及精密度。
每季度1次多点线性检查。
半年1次对分析仪钼炉转化率（NOX)进行检查。
每年1次更换标气，进行准确度检查。
每年1次对所有的仪器进行预防性维护包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。
2）颗粒物监测仪（PM2.5、PM10）运维
每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。
每日检查仪器数采集及平台数据是否一致。
每周1次详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，纸带剩余情况。
每月1次对采样切割头进行清洗。
每月1次对仪器流量进行校准。
每季度用标准膜进行校准质量。
半年1次对采样管路清理。
每年对泵进行大保养（泵膜更换、碳刷更换）。
每年1次对所有的仪器进行预防性维护。
（3）大气环境质量保障走航车运维
对大气环境质量保障走航车进行维护，及时对故障问题进行检查、调试。主要包含走航车车辆保险、保养与油费以及车载国标六参数监测系统与颗粒物激光雷达监测系统日常运行维护。
1）六参数监测系统运维（仪器运行期间按六参数国标站运维）
2）颗粒物激光雷达运维
每周进行一次状态巡检，检查光学镜面，查看激光器出光状态、回波信号质量和软件运行状态，并做好原始记录。
每周检查光学天窗，检查并清洁激光雷达窗口玻璃，雨天、雾天、雪天及其它特殊天气需及时清洁窗口玻璃，吹扫采样口玻璃。
每月检查激光光斑形状，并查看是否出现位移，有偏差应及时调整。
每月检查输出能量大小及稳定性，如出现能量波动异常需及时检查维修激光器。
每半年进行数据备份。
每半年进行一次整体光路系统调整，包括激光器发射系统，望远镜接收系统以及后继光学接收系统。
根据实际消耗，更换或维护光电探测器、扩束管、激光器等。
（4）颗粒物激光雷达运维
每周进行一次状态巡检，检查光学镜面，查看激光器出光状态、回波信号质量和软件运行状态，并做好原始记录。
每周检查光学天窗，检查并清洁激光雷达窗口玻璃，雨天、雾天、雪天及其它特殊天气需及时清洁窗口玻璃，吹扫采样口玻璃。
每月检查激光光斑形状，并查看是否出现位移，有偏差应及时调整。
每月检查输出能量大小及稳定性，如出现能量波动异常需及时检查维修激光器。
每半年进行数据备份。
每半年进行一次整体光路系统调整，包括激光器发射系统，望远镜接收系统以及后继光学接收系统。
根据实际消耗，更换或维护光电探测器、扩束管、激光器等。
（5）无人化智能飞行走航车运维
针对经开区无人化智能飞行走航车，搭载设备包括空气质量监测仪、噪声监测仪、视频监控平台以及无人机场提供运行维护服务，包括无人车FSD服务、车辆24小时维护服务、设备运行维护、无人机场平台租赁、以及无人机场保险，保障系统稳定有效运行。
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