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第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK379][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK166]受淮安市洪泽区三河镇人民政府的委托，中企华建友工程管理有限公司就三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目(项目编号JSZC-320813-ZQHJ-G2026-0027)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月18日09:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]1.项目编号：JSZC-320813-ZQHJ-G2026-0027
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK149]2.项目名称：三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目
[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK5]3.预算金额: 伍佰伍拾陆万柒仟元整（¥556.7万元）
[bookmark: OLE_LINK394][bookmark: OLE_LINK395][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]4.最高限价：556.7万元，其中：采购包1最高限价为415万元；采购包2最高限价为141.7万元。
[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK388][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK276][bookmark: OLE_LINK221]5.采购需求(简介)：三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目，本项目共分两个采购包，采购包1：消防车辆2辆，采购包2：灭火救援设备器材一批。投标人可投一个或两个采购包，按采购包1、采购包2顺序评审；同一投标人只能中一个采购包，若为前一采购包第一中标候选人，不再参与后一采购包中标候选人排序。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK398][bookmark: OLE_LINK28]采购包1：合同签订生效后150天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
采购包2：合同签订生效后150天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK389][bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK399][bookmark: OLE_LINK400]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（由投标人自行查询，截图网页上传到电子投标文件中）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK393][bookmark: OLE_LINK417][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]本项目采购包1、采购包2按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
[bookmark: OLE_LINK418][bookmark: OLE_LINK419]3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第五章“评标方法与评标标准”第2项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: OLE_LINK382][bookmark: OLE_LINK383][bookmark: OLE_LINK380][bookmark: OLE_LINK381]2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]1.2026年 8 月 18 日09:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK377][bookmark: OLE_LINK378]名 称：淮安市洪泽区三河镇人民政府
地 址：淮安市洪泽区三河镇大治路40号
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK375]联系人：汤永生 
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK236][bookmark: OLE_LINK376][bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13655156189
[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]2. 采购代理机构信息
名 称：中企华建友工程管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK253][bookmark: OLE_LINK254]地 址：淮安市清江浦区人民南路2号  
[bookmark: OLE_LINK386][bookmark: OLE_LINK387]联系人：胡志伟
联系方式：0517-83960456
八、其他
[bookmark: OLE_LINK396][bookmark: OLE_LINK397][bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK385]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中企华建友工程管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc120614211]3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，淮安市洪泽区三河镇人民政府（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK86]4.2 本项目采购包1的招标代理费为人民币39700元整，采购包2的招标代理费为人民币15600元整，由中标人在中标通知书发出前向采购代理机构一次性交纳，各投标人在报价时必须将费用包含在投标报价中，无需单独列项计取。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164]23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、政府采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK271][bookmark: OLE_LINK280][bookmark: OLE_LINK281] 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中加★号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）》异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照（财库〔2026〕2号）文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]



财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

5

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         þ否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
 ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款： 采购包1货物交付、调试、经验收合格并提供全额发票后一次性付清；采购包2货物交付、经验收合格并提供全额发票后一次性付清。 
¨分期付款： / （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： /（应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：   /   （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：   /   （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：甲方指定地点                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    ¨否
 收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
 收取履约保证金金额：合同金额的1%         
 履约担保期限：与供货期限一致              
乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
（4）分期履行要求：  /                                                      
（5）风险处置措施和替代方案：在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。   
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 委托第三方组织
     验收主体：   采购人               
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  否
是否邀请专家参加验收：是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：    /            
（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：申请启动—小组组建—实施验收—意见确认—资料归档 。                                       
（5）履约验收的内容： 包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况 。                                     
（6）履约验收标准：依据法律法规、采购文件与合同，对货物、商务、数量、质量、服务等进行客观量化核验，确保合规履约并形成可追溯结论。                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  否
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183]（8）履约验收其他事项：乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式  陆 份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	[bookmark: OLE_LINK200]1.验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标，并由采购方验收通过。
（1）中标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人将对设备的数量、品质进行逐项检查；
（2）验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标人提供货物保修文件。
2. 验收要求
（1）中标人必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于投标和招标文件规定的规格和材质要求，验收时将逐项核对货物的技术、服务、安全标准，验收结果须经采购人确认。
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]（2）在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人并提出索赔。
（3）验收组织与费用承担
[bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK199]本项目履约验收工作，甲方有权组织行业专家、具备法定资质的第三方检测机构共同参与验收，出具正式检测验收报告。首次验收、初次第三方检测、专家劳务、检测采样、设备检测、相关费用由甲方承担。若因乙方供货货物不符合国家规范、招标文件及合同标准，验收判定不合格，后续复检、二次验收产生的所有重复检测费、专家费、现场配套费用均由乙方承担。
（5）验收期限：
采购包1，合同签订生效后150天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；并完成验收；
采购包2，合同签订生效后150天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
特殊情况需延长的，双方应特别约定。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方按双方合同约定支付合同款。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.设备交付
（1）按时交付：按照合同约定的时间、地点交付设备，确保运输过程中设备完好无损，附随文件（如说明书、合格证、保修卡）齐全。
（2）质量
设备需符合国家相关规定及合同约定的技术参数（如性能指标、使用寿命）；提供设备质量检测报告、生产许可证等证明文件，确保无质量缺陷或安全隐患。
2.安装、调试与培训
（1）专业安装调试：派遣具备资质的技术人员到现场进行设备安装、校准及功能调试，确保设备达到正常运行标准。
（2）操作培训服务：为甲方提供免费技术培训，内容包括设备操作流程、日常维护、常见故障处理等，培训后需通过甲方考核确认。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方先履行，不履行或履行不符合约定需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任，依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	[bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK260]1.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
2.装运标志
（1）乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（l收货人）（2合同号）（3装运标志）（4收货人代号）（5目的地）（6货物）（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7毛重／净重）（8尺寸）（长X宽X高，以厘米计）
（2）如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。
（3）因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

	
	指定现场
	具体地点由甲方指定

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	本项目涉及保险均由乙方全额购买。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于三年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购人的损失，由中标单位负责，采购人应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]采购包1货物交付、调试、经验收合格并提供全额发票后一次性付清；采购包2货物交付、经验收合格并提供全额发票后一次性付清。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方未能履行合同规定的义务。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	不少于3年（以投标人投标时承诺的时间为准）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.货物到实施地点至安装验收合格之前，由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的一切责任与经济损失由乙方承担。
2.设备安装须按实施方案进行，涉及基础项目乙方必须定期向甲方汇报项目进度，涉及隐蔽工程，在将被下一工序所封闭前，乙方须通知甲方现场进行查勘确认。
3.设备安装及施工时，乙方必须做好各项安全防护措施，确保安全施工、文明施工，若发生安全事故，全部责任与经济损失由乙方承担，与甲方无关。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2   种方式解决：
（1）向 淮安 仲裁委员会申请仲裁； 
（2）向淮安市洪泽区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	无


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK275]   三河镇政府专职消防队车辆及设备器材采购项目，按照《乡镇消防队标准》，该站需配备2辆消防车及必备的灭火救援装备器材。结合我区实际及对比周边县区核算，需采购2辆消防车，一台水罐消防车，一台20米举高喷射消防车，费用约415万元，必备的灭火救援装备器材约141.7万元，合计556.7万元。
二、采购标的清单
	[bookmark: OLE_LINK269][bookmark: OLE_LINK270]采购包
	采购标的
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	消防车
	2辆
	工业

	2
	灭火救援装备器材
	1批
	工业



[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156]三、采购包1（消防车辆2辆）技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK273]水罐消防车技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	基本数据
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]▲1、 驾驶室准乘人数：≥3+3人（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
2、国六底盘；
3、满载质量：≤11000kg；
4、最小转弯直径：≤17m；
▲5、 外形尺寸（长×宽×高）：≤7100×2300×3100mm。（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

	2
	底盘
	1、发动机功率：≥150kW；
2、 燃料：柴油；
3、尾气排放：国六排放标准；
4、驱动型式：4×2；
5、轴距：≤3820mm 
6、变速箱：手动变速箱，6个前进档
7、取力器：夹心式（全功率）取力器；

	3
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局:底盘原装驾驶室，双排座四开门，驾驶室乘员：≥3+3人，前排3座，后排3座；
2、驾乘室脚踏板:脚踏板表面具有防滑处理
3、门开启角度可达80°，设有照明警示灯
4、个人防护装备存放要求:后排放置3个空气呼吸器固定架,利用高强度尼龙带收紧空气呼吸器。
5、制动系统：气压、双回路、鼓式制动器，配备ABS系统；
6、安装360°全车影像倒车雷达系统、定位终端和车载台

	4
	上装部分
	1、罐体结构及材质：采用304不锈钢材质焊接结构，底板≥4mm，侧板及隔板均为≥3mm；
2、卷帘门：拉杆式快速开启卷帘门；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]3、尾部爬梯：车辆后部设置铝合金爬梯，踢蹬防滑设计。
4、副车架：采用专用钢材制造而成的高强度矩管。液罐与副车架采用连接座连接。
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]▲5、车辆涂装：车厢表面喷涂原装进口消防红色漆，要求附着力等级0级，抗石击能力≤0.5级，中性烟雾测试中起泡等级0级、生锈等级Ri0级，（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的附着力试验、抗石击试验以及中性盐雾试验检测报告扫描件）
▲6、车顶：采用防滑铝板，防滑等级：R10, （提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的防滑等级检测报告扫描件）

	5
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]消防泵系统部分
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]1、车载消防泵连续运转额定流量：≥40L/s，≥1.0MPa；
2、引水时间：≤35s。
3、消防泵结构型式:电动真空泵
4、壳体材质：铸造铝合金

	6
	容罐部分
	1、罐体结构及材质：采用304不锈钢材质焊接结构，底板≥4mm，侧板及隔板均为≥3mm；
2、泵室正后方安装带DN125内扣式吸水口1个；
3、泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80注水口1个
4、泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80出水口1个
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]▲5、载液量：≥3500kg（水）；（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
6、为保护水泵，在管路中加装了放余水阀；

	7
	车载消防炮
	1、额定流量：≥30L/s；
2、车载射程：≥55m（水）
3、消防炮装车后俯仰角：≤-10°～≥﹢60°，水平回转角：≥360°。
4、壳体材质：铸造铝合金

	8
	电气设备
	1、警灯警报:车头前顶部设置长排式警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
2、器材箱灯:器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。
3、频闪灯:车厢左右两侧上部各配置两盏频闪警灯
4、车外照明：车厢左右两侧上部各配置两盏LED侧照明灯
5、车顶照明：车顶后部配有24V、35W无线遥控LED全方位遥控搜索灯1只
6、自动充电装置：车厢前侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离
7、倒车影像系统：驾驶室安装360°行车记录仪及倒车影像，并设置有不小于7寸倒车显示屏

	9
	其他
	梯蹬、车顶表面采用防滑材质；


随车附件和备件
	序号
	名称规格与型号
	单位
	数量

	1
	吸水管    4米
	根
	4

	2
	滤水器（含接口） 125
	件
	1

	3
	三分水器
	件
	1

	4
	集水器 FJ125
	件
	1

	5
	卡式异径接口KJK80(雄)/65(雌)
	个
	2

	6
	消防水带 16-80-20
	卷
	4

	7
	消防水带 16-65-20
	卷
	8

	8
	磁吸式地上消火栓扳手
	把
	1

	9
	地下消防栓扳手
	把
	1

	10
	消防尖斧
	把
	1

	11
	水带护桥
	件
	2

	12
	水带包布
	件
	8

	13
	水带挂钩
	件
	8

	14
	橡皮锤
	把
	1

	15
	开关直流水枪
	把
	2

	16
	多功能水枪
	把
	2

	17
	消防梯 6M
	件
	1

	18
	勾头扳手
	把
	2

	19
	活扳手
	把
	1

	20
	内六角扳手3-17
	套
	1

	21
	绝缘剪断钳
	把
	1

	22
	DN1125卡式雄/M100×6内牙
	个
	1

	23
	哈利根撬棒
	根
	1



[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]20米举高喷射消防车技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	底盘
	1、驱动形式： ≥8×4
2、轴距： ≥1900mm+4200mm+1300mm
3、最大允许总质量： ≥42000Kg
4、排放标准：不低于国Ⅵ , 交车时符合上牌标准
[bookmark: OLE_LINK19]▲5、发动机（额定）功率： ≥400KW（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106]▲6、底盘最大扭矩功率比：≥6.5N.m/KW（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
7、变速箱： 自动换挡变速箱
8、油箱及尿素罐： ≥300L 燃油箱， ≥45L尿素罐
9、制动方式：驱动防滑系统（TCS）。辅助制动：发动机缸内制动缓速装置（VEB+）、发动机排气制动（EPG）。
10、电气系统:发电机28/110A;蓄电2x12V/170Ah;驾驶室内配有电源总开关。
11、燃油系统:320L铝合金燃油箱;燃油过滤器配油水分离器油箱盖可锁。

	2
	驾驶室及乘员室
	1、驾乘室选型及布局：四门双排平头全金属前翻驾驶室
▲2、驾乘室准乘人数： ≥8人（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
3、空调：自动冷暖空调
4、其他：暖风/通风系统，后部乘员室独立空调系统，收音机，电动门窗，电动后视镜，驾驶室外遮阳板;CAN总线全数字仪表具有故障自诊断，故障信息记录功能；除前排座椅外，其余座位后面设有空气呼吸器架;安装有三点式预紧安全带（座椅未安装空呼架）或安装有两点式预紧安全带（座椅安装有空呼架）。

	3
	云梯或臂架部分
	1、臂架型式：折叠臂
[bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK25]▲2、最大工作高度：≥20m（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
[bookmark: OLE_LINK24]▲3、最大工作幅度：≥16m（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
4、臂架消防泵联动：整车额定流量作业时，臂架俯仰、回转等任意动作，消防炮俯仰、旋转均可同时动作，且不影响喷射流量。
▲5、臂架展开时间： ≤27s（含 90 °回转）（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
6、回转角度：360°无限回转。
7、臂架操作方式：有线遥控、无线遥控，（遥控距离：有线遥控≥50m、无线遥控≥150m）车辆尾部转台处操作面板近控，手动多路阀操作。
8、臂架变幅角度:下臂0—145°,上臂与下臂0°—145°
9、臂架保护系统：配备臂架水喷淋自保系统。
10、车辆上装涂装：符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装。

	4
	支撑系统
	1、型式：H 型
▲2、最大展开跨距（横跨×纵跨）：≤2.2m×5.7m（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件））
3、调平方式：双边原地支撑自动调平
▲4、支腿全展及调平时间：≤17s（（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件））

	5
	消防泵系统部分
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK78]1、消防泵额定压力及流量： ≥ 160L/s，≥1.0MPa
2、消防泵结构型式：车载离心泵，壳体材质为铸铁或铸造铝合金
3、出水口：车身两侧，各 3 个DN80 接口；
4、吸水管路：吸水口 3 个 DN150 接口，外吸泡沫口 1 个 DN50 接口。
5、真空装置：最大真空度≥85kpa
6、引水时间： ≤80s
7、最大吸深： ≥7m
8、泵控制仪表板：可显示水泵流量、压力、罐体液位值、各控制阀门开闭情况
9、泡沫比例混合器：全自动负压式 B 类泡沫系统

	6
	容罐部分
	罐体总载液量 : ≥20000L
▲1、水罐容量： ≥12000L（（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件））
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42]▲2、泡沫罐容量（B 类泡沫）： ≥8000L（（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
3、罐体材质： ≥罐体结构及材质:采用304不锈钢，底板≥4mm，其余≥3mm,罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板,水罐设DN125溢水管带溢水帽，水罐安装电子液位计，泡沫罐设呼吸阀,罐体与副车架采用弹性联接，罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板，罐体内表面涂刷防腐漆料,水罐和泡沫罐各设人孔1个，内孔φ440，带有快速锁定/开启，罐体压力超过2公斤时的自动泄压，水罐盖涂绿色，泡沫罐盖涂黄色
4、注液口：车身两侧各2个 DN80 接口；外注泡沫口 1 个 DN65 接口。
5、排放口：水罐排水口 1 个 DN50 接口
6、出水口6个DN80接口，外直供接口和臂架管路排水接口与此共用。
7、液位显示：电子式液位传感器、在水泵控制屏显示
8、后启动方式：不低于两种启动方式。

	7
	车载消防炮
	1、炮主要功能：实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换
▲2、额定流量： ≥120L/s（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
▲3、摆动角度：回转角水平活动范围高于-90 °~+90 ° ,俯仰角活动范围高于-60°~+70 （提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的整车定型试验报告扫描件）
4、射程：水≥85m，泡沫≥80m；
5、控制方式：电动遥控炮
6、配备泡沫发生装置。
7、壳体材质：铸造铝合金

	8
	电气设备
	1、倒车视频系统：驾驶室内高清导航显示屏+360 全景影像雷达。
2、 自动视频存储：可实现≥48 小时行车记录存储。
3、操作面板：车身尾部泵室配置水路集成操作面板+臂架转台配置臂架集成操作面板。
4、便捷操作：臂架一键展收；消防泵遥控、近控一键启停。

	9
	安全系统
	1、应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
2、臂架限幅保护：自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
3、一键展收车：臂架收车时，可实现自动对中，实现一键收车；臂架展开时,一键达到工作状态。
4、软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地， 自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
5、消防泵恒速控制：当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变。

	10
	车身要求
	1、材质：骨架采用高强度铝合金型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。
2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结。
3、卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用 1 把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。



[bookmark: OLE_LINK53]随车附件和备件（须列明细）
	[bookmark: OLE_LINK38]序号
	名称规格与型号
	单位
	数量

	1
	消防水带 25-80-20
	只
	10

	2
	多功能水枪
	把
	2 

	3
	直流水枪
	把
	2 

	4
	水带护桥
	套
	1 

	5
	绝缘剪断钳
	把
	1 

	6
	消防应急照明灯
	只
	2

	7
	干粉灭火器
	只
	1

	8
	吸水管 ABC 扳手
	只
	2

	9
	吸水管扳手
	只
	2

	10
	地上消火栓扳手 （带磁吸）
	只
	1

	11
	集水器 （150/80*2）
	只
	1

	12
	地下消火栓扳手
	只
	1

	13
	异型接口 KXK80 内扣/80 雄
	只
	2

	14
	异型接口 KXK80 内扣/80 雌
	只
	2

	15
	异径接口 KJK80 雄/65 雌
	只
	2

	16
	异径接口 KJK65 雄/80 雌
	只
	2

	17
	内扣式异径接口 KJ65/80Z
	只
	2

	18
	外吸泡沫管 （长度不少于 3.5 米）
	只
	1

	19
	自动绕线器 YD
	只
	1

	20
	支腿垫板
	只
	4

	21
	常用密封件一套
	套
	1

	22
	活扳手 375GB4440
	只
	1

	23
	内六角扳手 1.5-12GB5356 10 件组
	套
	1

	24
	钢丝钳 180QB2442.1
	只
	1

	25
	尖嘴钳 160QB2440.1
	只
	1

	26
	双头呆扳手 32×36GB4388
	只
	1

	27
	高压黄油枪 SL-451S-B
	只
	1

	28
	随机工具箱 BC19 ″
	只
	1

	29
	呆扳手套装 5.5-32GB4388 16 件组
	套
	1

	30
	梅花扳手套装 5.5-32GB4388
	套
	1

	31
	一字螺丝刀 5×200
	只
	1

	32
	十字螺丝刀 5×200
	只
	1

	33
	泡沫炮头
	只
	1

	34
	底盘备胎
	只
	1

	35
	吸水管 （每根 2m）
	根
	4



[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]四、采购包2（灭火救援设备器材一批清单及技术参数要求）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	消防头盔（半盔）
	顶
	26

	2
	消防员灭火防护服
	套
	26

	3
	消防手套
	双
	26

	4
	消防员灭火防护靴
	双
	26

	5
	消防安全腰带
	个
	20

	6
	消防员呼救器
	个
	20

	7
	应急逃生自救安全绳
	套
	20

	8
	消防腰斧
	个
	18

	9
	消防员抢险救援头盔
	顶
	16

	10
	消防员抢险救援手套
	双
	16

	11
	消防员抢险救援防护服（夏季）
	套
	16

	12
	消防员抢险救援防护服（冬季）
	套
	16

	13
	消防员抢险救援靴
	双
	16

	14
	消防水带(16-65)
	盘
	80

	15
	消防水带(16-80)
	盘
	50

	16
	消防水带(25-80)
	盘
	10

	17
	机动链锯
	台
	1

	18
	液压破拆工具组
	套
	1

	19
	电台
	台
	16

	20
	消防用红外热像仪
	台
	1

	21
	激光测距仪
	台
	1

	22
	测温仪
	台
	1

	23
	头灯
	个
	20

	24
	消防员灭火防护头套
	个
	20

	25
	无齿锯
	台
	1

	26
	有毒气体探测仪
	台
	1

	27
	可燃气体检测仪
	台
	1

	28
	消防员降温背心
	个
	16

	29
	消防轻型安全绳
	根
	5

	30
	手提式强光照明灯
	个
	10

	31
	漏电探测仪
	台
	1

	32
	消防过滤式自救呼吸器
	套
	10

	33
	救生照明线
	套
	2

	34
	绝缘剪断钳
	个
	2

	35
	多功能消防水枪
	个
	10

	36
	直流水枪
	个
	4

	37
	中压分水器
	个
	8

	38
	异型异径接口
	个
	10

	39
	机动消防泵
	套
	2

	40
	消防拉梯
	把
	4

	41
	消防护目镜
	个
	16

	42
	消防斧
	个
	2

	43
	9米金属拉梯
	把
	3

	44
	手持扩音器
	个
	2

	45
	闪光警示灯
	个
	2

	46
	救生缓降器
	个
	2

	47
	多功能担架
	个
	2

	48
	医疗急救箱
	套
	2

	49
	消防专用救生衣
	个
	6

	50
	外壳内充式救生圈
	个
	6

	51
	多功能挠钩
	个
	2

	52
	正压式空气呼吸器(6.8L)
	套
	26

	53
	6.8备用气瓶
	个
	15

	54
	9L备用气瓶
	个
	5

	55
	消防员防蜂服
	套
	3

	56
	挂钩梯
	把
	4

	57
	轻型移动炮
	个
	2

	58
	水幕水带
	盘
	10

	59
	运动相机
	个
	2

	60
	摄像机
	个
	2

	61
	5G单兵
	套
	2

	62
	5G球机
	套
	2

	63
	无人机
	套
	1

	64
	制图设备
	套
	2

	65
	50水带
	盘
	120

	66
	50水枪
	个
	8

	67
	50分水器
	个
	6

	68
	二分水器
	个
	2

	69
	冲锋舟
	套
	1


产品参数要求
	序号
	器材名称
	技术要求

	1
	消防头盔（半盔）
	产品整体应符合XF （GA）44-2015《消防头盔》标准要求；
1、材料和结构：半盔式，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。
2、头盔帽壳应由碳纤维复合性材料制成。
3、披肩的防水性能:耐静水压应≥17kpa。
4、冲击吸收性能：
高温预处理：最大冲击力≤3780 N；
浸水预处理：最大冲击力≤3780 N；
低温预处理：最大冲击力≤3780 N；
辐射热预处理：最大冲击力≤3780 N；
5、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤150gn，帽前部、侧部、后部最大冲击加速度均≤400gn。
6、阻燃性能：下颏带损毁长度≤100mm、披肩损毁长度≤100mm，续燃时间≤1s，面罩续燃时间≤1s，且不应有熔融、滴落现象。
▲7、侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤2mm，且无碎片脱落。
8、面罩透光率：无色透明面罩可见光透过率≥85 %。

	2
	消防员灭火防护服
	产品整体应符合XF（GA）10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；
▲1、整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥34。
2、阻燃性能（损毁长度）：外层经向：≤20mm、纬向：≤20mm； 防水透气层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤35mm、纬向：≤35mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
3、热稳定性能（变化率）：外层：≤1.0%；防水透气层：≤2.0%；外层加强材料：≤2.0%；舒适层：≤2.0%；试样表面无明显变化。
4、缩水率：外层经纬向：≤2.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.0%。
5、断裂强力：外层：经向≥3000N、纬向≥2500N；舒适层：经向≥450N、纬向≥450N；救生拖拉带≥17000N。
6、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥6000（g/(㎡·24h)）。
▲7、救生拖带展开时间不应大于10s,拖动测试假人距离不应小于2.5m。

	3
	消防手套
	产品整体应符合XF （GA）7-2004《消防手套》标准要求；
1、阻燃性能：手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
2、整体热防护性能≥30.0cal/cm2。
3、耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。
4、力学性能：割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥190.0N；背面撕破强力：≥80.0N；掌心穿刺力：≥95.0N；背面穿刺力：≥60.0N。
5、人体工效要求：灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤11 mm。握紧性能：拉重力比≥80 %，穿戴时间：≤25 s。

	4
	消防员灭火防护靴
	产品整体应符合XF（GA）6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求；
1、防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。
2、抗刺穿性能：≥1800N。
3、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤3 mA。
4、隔热性能：≤10℃。
5、抗辐射热渗透性能：≤10℃。
6、防滑性能：≥15°。

	5
	消防安全腰带
	产品整体应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
1、安全腰带的织带应为一整根，不应有接缝。设计负荷应≥1.33 KN。
2、安全腰带的承重织带宽度应介于40mm~70mm。

	6
	消防员呼救器
	产品整体应符合 GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求；
1、防爆标志：≥Ex ia IIC T4 Ga；
2、允许静止时间：≥30s±2s，预报警时间：≥15s±2s；
3、预报警声级强度＞100dB，报警声级强度＞100dB ;连续报警时间≥1500min；连续开机时间： ≥140 h；呼救器具有方位灯功能，发光亮度：0°角 ≥1000cd/㎡，±45°角≥550cd/㎡ ；

	7
	应急逃生自救安全绳
	安全绳、安全钩、下降器应符合国XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；应包含：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、下降器、中空连接扁绳、排绳器等。
1、自救安全绳
直径8±0.5mm，长度≥16m；破断强度≥20KN；抗滑移性能：经抗滑移性能试验，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤1.0mm。
2、轻型安全钩
开口距离21±1mm；长轴开口闭合状态下破断强度≥22KN；长轴开口打开状态下破断强度≥10KN；短轴破断强度≥10KN；采用自动保护锁装置。
3、下降器
为防慌乱设计，工作负荷≥5KN；适用绳索直径范围为8-11 mm。
4、中空连接扁绳：破断强度≥20KN。
5、绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；方便快捷佩戴和拆卸功能；绳包两端设计放置安全钩，取出便捷；排绳器的尺寸应满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。

	8
	消防腰斧
	产品整体应符合 XF630-2023《消防腰斧》标准要求；
1、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到 48HRC~56HRC。
2、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径 5mm 的Q235A 圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。
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	消防员抢险救援头盔
	产品整体应符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
1、头盔组成应包含：抢险救援头盔由盔体、缓冲层、舒适衬垫、帽箍、导轨、帽徽、帽托组成。
▲2、盔壳由碳纤维复合材料制成。
3、冲击吸收性能：（50℃士2℃温度中保持4h）头模所受冲击力≤3780N，低温预处理(-28℃士2℃温度中保持4h)头模所受冲击力≤3780 N，浸水(室温中保持4h)预处理头模所受冲击力≤3780 N。
▲4、侧向刚性：帽壳最大变形≤12 mm，残余变形≤4 mm。
5、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在1s内自熄。
6、下颏带抗拉强度：下颏带不发生断裂、滑脱，其延伸长度≤15mm。
7、耐极高温性能：经极高温(150 ℃士5 ℃)、1h预处理后做冲击测试,传递到头模的力不应大于4900 N,帽壳不得有碎片脱落。
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	消防员抢险救援手套
	产品整体应符合XF（GA） 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
1、抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥10N。抗机械刺穿性能：抗刺穿力≥120N。
2、阻燃性能：损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。
3、灵巧性能：徒手控制百分比≤110%。抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%。
4、穿戴性能：穿戴时间≤10s。
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	消防员抢险救援防护服（夏季）
	产品整体应符合XF（GA） 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
1、阻燃性能: 经纬向损毁长度≤50mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象；
2、断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N；撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N；
3、接缝强力：≥700N；
4、热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。
5、橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级；
6、针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm；防静电性能：≤0.5μC。
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	消防员抢险救援防护服（冬季）
	产品整体应符合XF（GA）633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
1、采用三层结构，应含外层、防水透气层和舒适层。
2、外层面料阻燃性能：经纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。
3、外层断裂强力：经向≥1200N、纬向≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥200N。热稳定性能：经纬向变化率≤1％。接缝断裂强力：经、纬向≥800N。
4、舒适层面料：断裂强力：经、纬向≥390 N。热稳定性能：经纬向变化率≤2.0 ％。缩水率：经、纬向≤3.0 %。防静电性能：≤0.5μC。
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	消防员抢险救援靴
	产品整体应符合XF(GA)633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
1、靴帮撕裂强度：≥60 N/mm；
2、靴底抗穿刺性能：≥1400N；
3、防滑性能：始滑角＞15°；
4、隔热性能：加热30min时，救援靴底内表面的温升不应大于22℃。
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	消防水带(16-65)
	产品整体应符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
1、水带外层应采用涤纶长丝材料编织而成。
2、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.0MPa。
3、每盘长度≥ 20 米。
4、单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，延伸率≤4％，膨胀率≤5％，附着强度≥50N/25mm，扯断伸长率≥290%，扯断强度≥45MPa。热空气老化，附着强度织物层与衬里≥90%。水带两端应绑扎普通快速接口。接口外观质量：表面应平整、光洁。
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	消防水带(16-80)
	产品整体应符合国家GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
1、水带外层应采用涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面应整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
2、水带内径：（76-78）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.0MPa；
3、每盘长度≥ 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用；
4、单位长度重量≤350g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤4％，直径膨胀率≤5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥280%；扯断强度≥50MPa。热空气老化，附着强度织物层与衬里≥100%。水带两端应绑扎普通快速接口。接口外观质量：应表面平整、光洁。
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	消防水带(25-80)
	产品整体符合国家GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
1、每盘长度≥ 20 米；
2、水带内径直径76.0±2mm，标准工作压力：2.5MPa，爆破压力≥7MPa，轴向延伸率≤8%，直径膨胀率≤8%，织物层与衬里之间的附着强度≥40 N/25mm，扯断伸长率≥280%，扯断强度≥40MPa，单位长度质量≤600g/m。水带两端应绑扎普通快速接口。接口外观质量：应表面平整、光洁。
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	机动链锯
	产品整体应符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求；
1、切割速度≥1800cm²/min；
2、切割深度：≥400mm；
▲3、功率：≥2.5 KW，气缸排量≥50 cc；
4、发动机怠速转速：≥3000 r/min；发动机空载最高转速：≥13000 r/min；
5、燃油箱容积≥0.4L；
6、整机应提供一条备用原装链条；
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	液压破拆工具组
	产品整体应符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》标准要求；
1、整套液压破拆工具组应由液压机动泵、液压手动泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩钳、液压撑顶器组成。
2、液压机动泵：
（1）功率：≥2kW。
（2）额定工作压力:≥72 Mpa
（3）需配备2条10米液压油管，应采用单管单接口连接，平口快插式连接方式。
3、液压手动泵：
（1）额定工作压力：≥72 MPa。
（2）低压输出流量：≥ 20 ml/次。
▲（3）手柄操作力：≤250 N 。
4、液压剪切器
（1）额定工作压力：≥72 MPa。
▲（2）剪切圆钢直径：≥35mm，剪切钢板厚度：≥10mm；最大剪切力:≥650kN。
（3）剪切开口距离：≥220 mm。
（4）工具把手应具有LED照明装置，LED电源类型应为可长时间使用电池。
5、液压扩张器
（1）额定工作压力：≥72MPa。
（2）扩张臂顶端垂直距离25mm处，最小扩张力：≥48 kN，扩张距离：≥600 mm。
（3）工具把手应具有LED照明装置，LED电源类型应为可长时间使用电池。
6、液压剪扩钳
（1）额定工作压力：≥72MPa。
（2）剪切圆钢直径：≥30mm，剪切钢板厚：≥10 mm。
▲（3）距扩张臂顶端垂直距离25mm处，最小扩张力：≥35 kN，扩张距离：≥360mm，牵引力:≥60 kN。
（4）剪切开口距离：≥300mm。
7、液压撑顶器
（1）额定工作压力：≥72MPa。
（2）撑顶长度（第一级）:≥700mm，撑顶长度（第二级）:≥1200mm，一级撑顶力:≥230 kN；二级撑顶力:≥110 kN。
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	电台
	产品整体应符合《GA/T 1255-2016警用数字集群(PDT)通信系统射频设备技术要求和测试方法》标准要求；
1、对讲机须内置定位模块，支持定位模式；
2、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68；
▲3、对讲机须内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0；
4、终端导水设计应可快速流出进入到麦克风和喇叭的水；
▲5、降噪功能，在噪音环境下讲话，接收方应能听到清晰的语音,最大可达到30dB；
6、对讲机通话过程中对语音数据进行加密，加密密钥长度可达256bit，密钥最多30串，随机使用；
7、对讲机须支持功率自动调整功能：终端在数字集群和在数字中转模式下支持功率自动调整，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率；
▲8、防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb，Ex ib IIIC T130℃ Db；
9、频率范围：350-400MHz内；尺寸：≤140 * 60 *40mm ；屏幕：≥2.4英寸 ；
10、信道容量：≥1024；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz ；
11、14、电池容量：≥2200mAh ；
12、频率稳定度：≤±0.5ppm ；
13、对讲机数字静态接收灵敏度≤-124dBm；
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	消防用红外热像仪
	产品整体应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求。
1、组成应包含：主机、电池、存储卡及其他配件组成。
2、尺寸：≥3.5英寸；
3、测温范围：-40℃～1200℃（可选）；
4、波长范围：7-14μm；
5、防护等级：≥IP67；
6、抗跌落性能：≥2m；
7、焦距方式：定焦；
8、激光指示功能：应内置激光定位器，可指示被测目标位置；
9、自动追踪功能:应具有火场中最高温及最低温搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪；
▲10、存储功能：可存储≥10000张照片和≥16小时视频；
11、自动热检测：热检测模式（场景中最热的20%区域以彩色显示）；
12、色彩模式：火场、人员搜救、失踪人员、火情模式等≥10种调色板；
13、高温环境工作时长：80℃时，可持续工作≥30min；150℃时，15min；260℃时，≥10min；
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	激光测距仪
	1、测距量程：≥1500M，高反射目标物＞2000m；
2、测距误差：≤±0.3m
3、倾角范围：≥-90°～90°
4、测角精度：≤0.1°
5、视场角度：≥7°
6、放大倍率：≥7X
7、物镜孔径：≥25mm
8、屈 光 度：±5D
9、操作温度：≥-20℃～+40℃
10、测速范围：≥0-300km/h
11、测速精度：≤±5km/h
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	测温仪
	1、测量范围：≥-50～950℃
2、测量精度：≤±1.5%
3、测量物距比：12：1
4、响应时间：≥500ms
5、响应波长：8-14um
6、工作时间≥12h
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	头灯
	产品整体应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。
1、照度：强光平均值（lx）：≥2100、弱光平均值（lx）：≥1100。
2、连续稳定工作时间，强光（min）：≥300，弱光（min）：≥600。
3、功率≥5W，电压≥3.7V,容量≥2400mAh。
4、外壳防护等级：灯具的外壳防护等级应为 IP65/IP68；在水深度2m时持续时间（h）≥2；
5、防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb，需提供防爆合格证复印件。
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	消防员灭火防护头套
	产品应符合XF (GA)869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求;
1、阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤25mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象；
2、热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象；
3、水洗尺寸变化率：直向≤5 %、横向≤5 %；
4、整体性能：接缝强力:≥610N；
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	无齿锯
	产品整体应符合《GB32460-2015消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求；
1、切割速度：切割钢筋速度≥20 cm²/min，切割混凝土速度≥600 cm²/min ；
2、切割深度：≥100mm；
3、气缸排量：≥110 CC；
4、功率：≥5KW；
5、燃油箱容积：≥1.0 L；
6、发动机怠速转速：≥2800 r/min；发动机空载最高转速：≥9000 r/min；
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	有毒气体探测仪
	1、气体种类：可燃气LEL；氧气O2；一氧化碳CO；硫化氢H2S
2、气体量程：LEL:0-100%LEL；O2:0-30%VOL；CO:0-500PPM；H2S:0-200PPM
3、采样方式：泵吸式采样
4、探测精度：≤±3%FS；响应时间：≤20s（T90）
5、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式指示警报级别
6、听觉警报：距检测仪0.3米处≥70分贝
7、存储功能：≥2万组数据存储，自动覆盖旧数据
8、防爆等级：≥Exia II CT4；（须提供产品防爆合格证）
9、防护等级：≥IP65；工作时间：≥10小时
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	可燃气体检测仪
	1、气体种类：可燃气LEL
2、气体量程：LEL:0-100%LEL
3、采样方式：泵吸式采样
4、探测精度：≤±3%FS；响应时间：≤20s（T90）
5、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式指示警报级别；振动、听觉和视觉警报同步振动
6、听觉警报：距检测仪0.3米处≥70分贝
7、其他报警：浓度报警、欠压报警、故障报警
8、存储功能：≥2万组数据存储，自动覆盖旧数据
9、防爆等级：≥Exia II CT4；（须提供产品防爆合格证）；防护等级：≥IP65
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	消防员降温背心
	降低体温防止中暑。背心的设计完全符合人的体形，适合贴身穿着，冷量散发均匀。使用时间不应低于 2h。
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	消防轻型安全绳
	产品整体应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
1、直径9.5±0.5mm，长度≥20米。最小破断强度≥28kN。
2、当承重达到最小破断强度的10％时，安全绳的延伸率≤10%。
3、经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤10mm。
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	手提式强光照明灯
	产品应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求；
1、照度：强光平均值（lx）：≥1000、弱光平均值（lx）：≥500。
2、连续工作时间≥300min(强光) ≥600min (弱光)。
3、应具有强光、工作光、弱光、频闪、SOS等模式设计，按动按钮可进行自由转换。
4、外壳防护等级:≥ IP65；防爆标志≥Ex db ia IIC T6 Gb，需提供防爆合格证。
5、额定电压≥11V,光源采用 LED灯珠，额定功率≥3X3W,容量≥4000mAh。
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	漏电探测仪
	1、探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2Kv/50Hz 或 15kV/50Hz
2、探测频率：20Hz ~ 100Hz；尺寸：≤Φ50×600mm
3、灵敏度：应具有高敏度、低敏度、前端（定位）等3档可调节。
4、应配置铝箱，具有防尘、防水和防摔作用，便于存储和运输。
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	消防过滤式自救呼吸器
	1、防护范围：粉尘、一氧化碳、硫氧化物、硫化氢、氮氧化物等有毒有害气体。防护性能：吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa；滤烟效率≥95%。
2、防护头罩透光率≥85%；总视野≥70%；双目视野≥60%。
3、额定防护时间≥30min。
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	救生照明线
	产品整体应符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求；
1、采用LED发光线体，发光亮度≥10cd/㎡，线体拉力≥300N；
2、具备长亮、慢闪、快闪功能；线盘端和线尾两端均有闪烁模式按键，便于撤退信号下达；
3、线长100米，绝缘电阻≥50MΩ，最高表面温度≤26℃。
4、线盘应采用内置锂电池组，工作电压≥7.4V，最大工作电流≤1A；
5、长亮连续工作时间＞8h，慢闪连续工作时间＞16h；
6、应具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕；电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电；
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	绝缘剪断钳
	1、硬度：≥50HRC；长度：≥600mm；切割管线直径：≥8mm；
2、钳口最大开口：≥25mm；
3、整体耐压：≥5000V；
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	多功能消防水枪
	产品整体符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求；
1、喷射压力：≥0.5 MPa，直流最大射程：≥30m ；
2、流量：≥ 8 ×（1±8%） L/s，且流量可调节；
3、喷雾角度：0-120度；
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	直流水枪
	产品整体符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求；
1、工作压力：≥0.35 MPa 。
2、最大射程:≥28（m）。
3、流量：≥7.5 ×（1±8%）L/s
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	中压分水器
	产品整体符合 XF (GA)868-2010《分水器和集水器》标准要求；
1、额定工作压力≥1.6 兆帕，耐压强度≥2.5 兆帕。
2、阀门开启力：≤200 N
3、进水口：口径 80 毫米镁铝合金接口；出水口：口径 3×65 毫米镁铝合金接口。
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	异型异径接口
	产品整体符合GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》的标准要求；工作压力≥2.5Mpa
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	机动消防泵
	产品整体应符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求；
1、额定流量（吸深3m）：≥10L/s；额定压力（吸深3m）：≥0.55MPa；
2、流量（吸深7m）：≥5L；压力（吸深7m）：≥0.5MPa；
3、启动性能：≤10s；
▲4、引水装置性能：最大真空度：≥85kPa；引水时间：≤20s；
5、最大吸深≥9m，最高扬程≥65m；
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	消防拉梯
	产品应符合 XF（GA）137-2007《消防梯》标准要求；
1、高度：6000mm±200mm，梯蹬间距：280mm±2mm，最小梯宽：300mm±3mm，水平弯曲残余变形比值：≤0.5% 。
2、消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。
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	消防护目镜
	产品整体应符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准要求；
1、护目镜头带的宽度应不小于10mm。
2、防护区域：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm,厚度应不大于3mm。护目镜镜片应在8s内不起雾。
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	消防斧
	1、抗冲击性能：消防斧斧刃应能承受重锤冲击，冲击后斧刃不应有裂纹、变形等损伤。
2、平刃砍断性能：消防斧头平刃重复砍击不超过3次，应能砍断直径10mm的Q235A热轧圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。
3、尖刃凿击性能：消防斧斧头尖刃重复凿击不超过3次，应能凿列强度等级为C20的混凝土试块，且刃口应无明显崩刃和开裂。
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	9米金属拉梯
	产品整体应符合XF（GA）137-2007《消防梯》标准要求；
1、该梯应由上、下二节组成。
2、工作高度：9±0.2m，最小梯宽：300±3mm，梯蹬间距：340±2mm。
3.梯节扭转角：≤20 °。
4、水平弯曲残余变形比值：≤0.3％，梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％，侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm，外弯曲≤1.5mm。
5、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身应无任何断裂现象。
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	手持扩音器
	主要适用于公安、武警、军队、保安等。 
功能：扩音、录音、警音、消防音、照明。
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	闪光警示灯
	用于灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。具有防水和抗冲击性。

	46
	救生缓降器
	产品整体应符合GB21976.2-2012标准要求；
1、安全带材质应为棉纱或合成纤维材料；
2、不同负荷的下降速度:
最小负荷（343±5N）：0.16~1.5米/秒
标准负荷（687±5N）：0.16~1.5米/秒
最大负荷（981±5N）：0.16~1.5米/秒
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	多功能担架
	1、载重：≥150kg；耐温：-20℃～45℃；
2、担架本体撕裂强度≥2000N，垂直吊绳断裂强力≥6000N，平行吊带断裂强力≥6000N。
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	医疗急救箱
	箱体尺寸：≥20cm*10cm*10cm
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	消防专用救生衣
	产品整体应符合《消防用救生衣试验大纲》标准要求；
1、救生衣衣体上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离。
2、浮力性能：救生衣固有浮力≥50N，救生衣安全气囊浮力≥110N。救生衣上所配置的气胀救生圈提供浮力≥150N
3、强度：
（1）救生衣衣身应能承受3200N的作用力30min而不损坏
（2）救生衣肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏
（3）安全气囊与救生衣之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏
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	外壳内充式救生圈
	1、沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向发光带。
2、救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。
3、耐油测试：在常温下水平地浸于100mm压头的柴油中历时24h。试验后。应无损坏迹象，诸如皱缩、破裂、胀大、分解或机械性质的改变。
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	多功能挠钩
	用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理。应包含消挠钩、榔头、爪耙、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、探路棒等 10 种以上功能头。 
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	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]正压式空气呼吸器(6.8L)
	产品整体应符合 XF（GA）124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求；
▲1、正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压器、警报器、背具、压力平视装置应为同一品牌。
2、全面罩视野开阔，应采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲。
3、压力平视显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010、GB3836.4-2010中Ex ia IIC T3级规定。
4、背具续燃时间≤5s。背具带续燃时间≤5s。
5、气瓶压力30MPa时，佩戴质量≤13.5 kg。
▲6、动态呼吸阻力，在(30～2)MPa范围内,以呼吸频率40次/min, 呼吸流量100L/min呼吸,呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤365Pa；呼气阻力≤650Pa。
7、在耐高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤630Pa。
8、在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤560Pa。
9、在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤600Pa。
10、静态压力≤350Pa。
11、警报器性能：气动警报器平均耗气量≤5 L/min。
▲12、全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70 %，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，吸入气体中二氧化碳含量≤1%。
13、气瓶容量≥6.8L。
14、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭，如气瓶瓶阀开启后不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态。安全膜片爆破压力 (MPa)应在37～45。螺纹长度：≥18mm。
15、压力表显示精度≥1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。
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	6.8备用气瓶
	产品整体应符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准；
1、气瓶总成：以无缝铝合金容器为内胆，瓶体内层缠绕标识，外层为全缠绕式碳纤维增强层；气瓶配有带有反光条保护套；
2、气瓶公称容积：6.8L±1%，公称工作压力30MPa；爆破压力≥102MPa；
3、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37～45Mpa；
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	9L备用气瓶
	产品整体应符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准；
1、气瓶总成：以无缝铝合金容器为内胆，瓶体内层缠绕标识，外层为全缠绕式碳纤维增强层；气瓶配有带有反光条保护套；2.气瓶公称容积：9L±1%，公称工作压力30MPa；爆破压力≥102MPa；
2、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37～45Mpa；
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	消防员防蜂服
	1、面料性能：抗蜇刺力≥0.4 N；耐磨性能≥2000次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤100mm。
2、断裂强力：经纬向≥650N；接缝断裂强力≥500N。
3、甲醛含量≤0mg/kg；PH值：7.0-8.5；表面抗湿性能≥4级；拒油性能≥4级；
4、手套性能：抗刺蜇力≥0.6 N；撕破强力≥50N；灵巧性能：≥5级。
5、靴帮抗刺穿性能≥35 N；
6、击穿电压≥5000V，泄漏电流＜3 mA。
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	挂钩梯
	产品整体应符合XF(GA)137-2007《消防梯》标准要求；
1、工作高度：4000mm±100mm 。
2、最小梯宽：250±2mm。
3、梯蹬间距：340±2mm。
4、梯节扭转角：≤20°，水平弯曲残余变形比值：≤0.2％，梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2 ％，侧摇摆弯曲残余变形比值：≤0.10％。
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	轻型移动炮
	产品整体应符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求；
1、流量：≥30L/S。
2、额定工作压力：0.6-1.0Mpa。
3、喷雾角：0°-90°可调。
▲4、有效射程：≥60 m。
5、进水口：65mm锻造接口（合金）：≥1个。
6、配备2根安全绳或安全带，单根长度：≥10m。
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	水幕水带
	产品整体应符合GB6246-2011《消防水带》检验标准；
1、内径63.5-65.5mm，长度≥20米，压力≥1.6MPa；
2、单位长度质量≤280g/m；爆破压力≥5.0MPa，延伸率≤5.0%，膨胀率≤5.0 %；附着强度织物层与衬里≥40N/25mm；扯断伸长率≥280%，扯断强度≥47MPa；
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	运动相机
	1、影像传感器：1/1.3 英寸 CMOS；
2、镜头：视场角：≥155°，光圈：f/2.8；
3、照片最大分辨率：≥7000 × 5000
4、慢动作录影：4K：4 倍（120fps），2.7K：4 倍（120fps），1080p：8 倍（240fps），4 倍（120fps）；
5、电池：容量≥1900毫安；
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	摄像机
	1、尺寸：长≥ 130 mm×40 mm×高 30mm
2、触控屏：≥2.0 英寸
3、分辨率：≥500 × 300
4、亮度：≥700 尼特
5、支持存储卡类型：microSD 卡（最大支持 1TB）
6、影像传感器：≥1 英寸 CMOS
7、镜头：等效焦距：20 mm，光圈：f/2.0，焦点范围：0.2 米至无穷远；
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	5G单兵
	产品应通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据
1、结构组成应包含：主机、电池、背夹、数据线。
▲2、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线；
▲3、配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB；
4、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调；
5、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。
6、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280；
7、外壳防护等级支持IP68；
8、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络等；
▲9、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；
10、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作；
11、支持双码流输出，双码流参数可独立设置；
12、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警；
13、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲；
14、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片；
15、设备内置定位模块，内置定位天线，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据；
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	5G球机
	产品应通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据；
1、结构组成应包含：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。
▲2、产品应具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮；
▲3、应支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°
▲4、支持内置拾音器，应支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能；
5、内置双扬声器，应可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲；
6、设备外壳防护应符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。
7、产品尺寸直径≤180mm，高度≤295mm；
8、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s；
9、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位；
10、编码算法支持H.264和H.265;
11.、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置；
12、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480；
13、网络通信功能：应支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，    10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接；
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	无人机
	一、飞行器
1、对称电机轴距：≤700mm 。
2、整机重量（含桨叶、1组电池、云台相机组件）：≤4kg 。
3、外形尺寸（展开，包含桨叶）：≤500mm×600mm×250mm 。
4、外形尺寸（折叠，包含桨叶）：≤400mm×250mm×200mm 。
[bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK234]5、GNSS系统：支持GPS、GLONASS、GALILEO三种导航系统，支持RTK高精度定位，并且在关闭RTK的情况下至少支持三模搜星 。
6、RTK模式下飞行器悬停精度满足：垂直≤±0.1 m、水平≤±0.1 m 。
7、飞行速度：最大上升速度≥6 m/s，最大下降速度≥5 m/s，最大倾斜下降速度≥7 m/s，最大水平飞行速度≥23 m/s。
8、最大飞行海拔高度:≥7000m，最大可承受风速:6级风。
9、最大飞行时间:≥40分钟 。
10、视觉系统的探测范围≥30m。
11、红外障碍感知:飞行器应具备六向红外TOF传感器。
12、FPV摄像头:飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率≥1080p。
13、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） :≥15km。
二、遥控器
遥控器具备内置电池，并支持外置可更换电池，内置+外置电池最大续航时间需大于等于6小时。遥控器屏幕的尺寸≥7英寸，分辨率≥1080p
三、云台相机
1、应支持夜景模式，支持同时显示可见光和红外画面，并且两个画面可以同时变焦。
2、应支持拍摄360°全景照片。
四、智能电池
1、容量≥5800mAh，能量≥130Wh
2、电池应自带电量指示灯，可以显示电池当前电量

	64
	制图设备（绘图软件）
	[bookmark: OLE_LINK14]1、设备硬盘容量≥500G；设备内存容量≥16G；
2、屏幕分辨率≥1080P，屏幕刷新率≥60Hz，屏幕尺寸≥16英寸；核心处理器8核，线程数≥12；
3、应含绘图软件； 

	65
	50水带
	产品整体应符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
1、水带外层应采用涤纶长丝材料编织而成，水带口径为38mm-40mm。
2、标准工作压力≥2.0MPa。
3、爆破压力≥7.0MPa，延伸率≤4%，膨胀率≤5%，附着强度为≥40N/25 mm，单位长度质量：≤380g/m,扯断伸长率≥280%，每卷长度为≥30米。水带两端应绑扎普通快速接口。接口外观质量：应表面平整、光洁。

	66
	50水枪
	1、喷射压力：0.5-0.7MPa，直流最大射程：≥25m；
2、最大流量：≥4*（1±8%）L/s，且流量可调节；
3、最大喷雾角度：≥100度；

	67
	50分水器
	1、额定工作压力≥1.6MPa，耐压强度≥2.5MPa。
2、进水口：口径 65毫米镁铝合金接口；出水口：口径 2×50 毫米镁铝合金接口。

	68
	二分水器
	产品整体应符合 XF(GA) 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
1、额定工作压力≥1.6MPa，耐压强度≥2.5MPa。
2、进水口：口径 65毫米镁铝合金接口；出水口：口径 2×65毫米镁铝合金接口。

	69
	冲锋舟
	1、船长≥3800mm，船宽≥1700mm，船高≥500mm，气囊数量：≥4个，载人数：≥7人，船体周围应有安全拉绳。
2、艇身材质：PVC夹网材质，拉伸强度≥3300N,拉断伸长率≤40%,顶破强力≥800ON,磨损量≤0.5cm³。
▲3、型深≥420mm，满载排水量≥800kg，最大载荷≥750kg。
4、安全要求：干舷≥285mm，静态稳性≥10°
5、耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，应无异常。
6、性能要求：空载最大航速≥45km/h，载重350KG时，最大航速≥40km/h,；载重75kg时，航速≥9km/h，左转直径≤3m，右转直径≤3m。
7、展开时间：船体展开时间≤15s，底板安装时间≤85s，采用气瓶充气时间≤120s；
8、把手数量应不少于13个；
▲9、配置要求：加厚铝合金底板1套、耐腐铝合金艇桨2支、铝合金座板2块、维修工具1套、艇包1个、充气泵1个。


[bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK284][bookmark: OLE_LINK285]注：（1）标注 “▲”技术参数需提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章。若未按要求提供或所提供技术支持资料不全或辨识不清的，即投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予认可。
（2）未标注“▲”技术参数，均以投标技术偏离表响应内容为准。技术资料仅作参考。
四、商务要求（适用各个包）
（一）货物要求
1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。
2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。
3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。
★4、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。（提供承诺书，并加盖投标人公章）
（二）包装和装运
1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）。
（三）安装、检验与质量保证
1、安装
（1）如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。
（2）中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
2、验收依据
1.验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标，并由采购方验收通过。
（1）中标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人将对设备的数量、品质进行逐项检查；
（2）验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标人提供货物保修文件。
2. 验收要求
[bookmark: OLE_LINK249][bookmark: OLE_LINK233]（1）中标人必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于投标和招标文件规定的规格和材质要求，验收时将逐项核对货物的技术、服务、安全标准，验收结果须经采购人确认。
（2）在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人并提出索赔。
（3）验收组织与费用承担
本项目履约验收工作，采购人有权组织行业专家、具备法定资质的第三方检测机构共同参与验收，出具正式检测验收报告。首次验收、初次第三方检测、专家劳务、检测采样、设备检测、相关费用由招标人承担。若因中标人供货货物不符合国家规范、招标文件及合同标准，验收判定不合格，后续复检、二次验收产生的所有重复检测费、专家费、现场配套费用均由中标单位承担。
4、质量保证
（1）中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
（2）履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。
（3）若货物验收时货物质量不能满足要求，采购人有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK144]（四）售后服务
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]★1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于三年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。（提供承诺书，并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]★2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购人的损失，由中标单位负责，采购人应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。（提供承诺书，并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK79]3、中标单位应派专业技术人员免费为采购人进行操作及业务功能培训，提供详细培训计划，内容包括工作原理、操作方法、日常维护保养及常见故障排除方法，并确保培训考核通过率不低于85%。
[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK142]4、中标单位应派专业运维人员建立标准化预防体系，涵盖事前预防、动态排查、提前预警、全员可控；重点核查设备运行、器材完好及线路状态，发现一般故障24小时内、重大故障72小时内解决，每季度开展1次专项深度隐患排查，每年组织1次全域风险大排查，切实保障基础运行。
5、专业售后人员配备
[bookmark: OLE_LINK219]中标单位应配备至少一名专业售后人员负责消防车车载水泵、车载消防水炮日常保养、故障维修维护与易损件更换、5G单兵系统维护、无人机及冲锋舟日常保养及对接甲方报修与日常沟通，建立车辆及器材维保台账，管理备品备件，配合第三方检测工作。
（五）供货时间: 
采购包1：合同签订生效后150天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
采购包2：合同签订生效后150天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
（六）供货地点: 淮安市洪泽区行政区域内采购人指定地点。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]（七）付款方式:
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK59]采购包1货物交付、调试、经验收合格并提供全额发票后一次性付清；
[bookmark: OLE_LINK60]采购包2货物交付、经验收合格并提供全额发票后一次性付清。
五、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	20米举高喷射消防车

	2
	正压式空气呼吸器（6.8L)


3.进口产品投标
	采购包号
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK115]是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否


[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
本项目采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术得分由高到低的顺序排列。并推荐为第一中标候选人。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK165]满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人


二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK160]三、评标方法与评标标准（本评标标准的总分为100分）
(一）采购包1
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146]1.价格:30分
[bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK287]满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK289]2.技术部分:43分
[bookmark: OLE_LINK290][bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK217]货物需求中，所投产品的技术参数全部满足招标文件要求的得43分，加“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣1分，其他技术参数每有一项负偏离扣0.5分，本项目分值扣完为止。
[bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK262]注：（1）标注“▲”技术参数需须按招标文件要求附对应技术佐证材料；若未按要求提供或所提供技术支持资料不全或辨识不清的，即投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予认可。
（2）未标注 “▲”技术参数，均以投标技术偏离表响应内容为准。技术资料仅作参考。
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK345][bookmark: OLE_LINK346][bookmark: OLE_LINK351][bookmark: OLE_LINK354][bookmark: OLE_LINK292][bookmark: OLE_LINK293][bookmark: OLE_LINK344]3. 服务承诺：12分
[bookmark: OLE_LINK342][bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK295][bookmark: OLE_LINK195][bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK127](1)投标人承诺一般故障局部功能受损，不影响使用远程电话响应≤30分钟，≤8小时到达现场得2分。重大故障，影响使用远程电话响应≤20分钟，≤5小时到达现场得2分。极端突发故障，无法使用远程电话响应≤10分钟，≤3小时到达现场得2分。本项最高得6分。
[bookmark: OLE_LINK71]（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK347][bookmark: OLE_LINK348][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245](2) 针对本项目配备专业售后人员：2分
[bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247][bookmark: OLE_LINK251][bookmark: OLE_LINK252][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK272][bookmark: OLE_LINK277][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81]投标单位需针对本项目配备专业售后人员负责消防车车载水泵、车载消防水炮日常保养、故障维修维护与易损件更换同时配合第三方检测工作，配备两人2人得2分，配备1人得1分，不配备不得分，本项最高得2分。（提供承诺书及2026年1月1日以来（或企业成立以来，以晚者为准）公司为其缴纳任意一个月社保的证明；新成立企业可提供劳动合同及工资发放记录等证明扫描件加盖投标人电子签章）
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK349][bookmark: OLE_LINK350][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK76]（3）投标单位承诺在本项目免费质保期满后，配件按成本价供应的得2分，配件按市场价供应的得1分。本项最高得2分。（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK352][bookmark: OLE_LINK353][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]（4）投标单位承诺主动配合采购人完成缴税、保险、上牌等工作，以确保车辆在采购人所在地落户并合法上路的得2分。本项最高限得2分。（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK297][bookmark: OLE_LINK355][bookmark: OLE_LINK360][bookmark: OLE_LINK88]4.方案部分：9分
[bookmark: OLE_LINK356][bookmark: OLE_LINK357][bookmark: OLE_LINK298][bookmark: OLE_LINK299][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK95]（1）培训方案（6分）
[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK135]投标单位需提供理论及实操使用培训；承诺培训考核整体通过率≥95%，配套分层教学、不限次数免费复训、一对一实操辅导、考前专项集训全套保障的，得6分；承诺培训考核整体通过率≥90%且＜95%，提供免费补考、一期二次集中复训的，得4分；仅达标招标文件底线，承诺通过率≥85%且＜90%，仅基础培训安排，无额外兜底培训的，得2分；承诺通过率不足85%、无书面盖章承诺、无完整培训计划的，不得分。
（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK358][bookmark: OLE_LINK359]（2）风险排查方案（3分）
[bookmark: OLE_LINK175]投标单位承诺一般故障6小时内、重大故障48小时内解决，且每月开展1次专项排查、每季度组织1次全域排查的，得3分；承诺一般故障12小时内、重大故障36小时内解决，且每两月开展1次专项排查、每半年组织1次全域排查的，得2分；承诺一般故障24小时内、重大故障72小时内解决，且每季度开展1次专项排查、每年组织1次全域排查的，得1分；响应超时或排查频次低于上述最低标准的，不得分。
（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK300][bookmark: OLE_LINK301][bookmark: OLE_LINK361]5.商务部分：6分
[bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK363][bookmark: OLE_LINK302][bookmark: OLE_LINK303][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]（1）投标单位自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）签订的类似车辆供货业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。
（提供完整的合同扫描件上传至电子响应文件，并加盖供应商公章或电子签章，否则不得分）
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK364][bookmark: OLE_LINK365]（2）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。（扫描件上传至电子响应文件，并加盖供应商公章或电子签章，否则不得分）
（二）采购包2
1.价格:30分
[bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK305]满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
[bookmark: OLE_LINK308][bookmark: OLE_LINK309]2.技术部分:45分
[bookmark: OLE_LINK306][bookmark: OLE_LINK307][bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK368]货物需求中，所投产品的技术参数全部满足招标文件要求的得45分，加“▲”为重要技术参数，每有一项负偏离扣0.5分，其他技术参数每有一项负偏离扣0.1分，本项目分值扣完为止。
[bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK266]（1）标注 “▲”技术参数需提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件上传至电子标文件中并进行电子签章。若未按要求提供或所提供技术支持资料不全或辨识不清的，即投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予认可。
（2）未标注“▲”技术参数，均以投标技术偏离表响应内容为准。技术资料仅作参考。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK312][bookmark: OLE_LINK319][bookmark: OLE_LINK322]3.服务与承诺：10分
[bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK314]（1）针对本项目的售后服务响应：6分
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK57]投标人接到报修后承诺3小时内到达现场得6分，5小时内到达现场得4分，8小时内到达现场得2分。本项最高得6分。（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK315][bookmark: OLE_LINK316][bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK248](2) 针对本项目配备专业售后人员：2分
[bookmark: OLE_LINK278][bookmark: OLE_LINK279][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230][bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK239][bookmark: OLE_LINK238]投标单位需针对本项目配备专业售后人员，负责5G单兵系统维护、无人机及冲锋舟日常保养，对接甲方报修与日常沟通，建立器材维保台账，管理备品备件同时配合第三方检测工作，配备两人2人得2分，配备1人得1分，不配备不得分，本项最高得2分。（提供承诺书及售后人员2026年1月1日以来（或企业成立以来，以晚者为准）公司为其缴纳任意一个月的社保的证明；新成立企业可提供劳动合同及工资发放记录等证明扫描件加盖投标人电子签章）
[bookmark: OLE_LINK320][bookmark: OLE_LINK321]（3）配件供应情况：2分
投标单位承诺在本项目免费质保期满后，配件按成本价供应的得2分，配件按市场价供应的得1分。本项最高得2分。
（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
3. [bookmark: OLE_LINK323][bookmark: OLE_LINK324][bookmark: OLE_LINK327][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK29]方案部分：9分
[bookmark: OLE_LINK325][bookmark: OLE_LINK326]（1）培训方案（6分）
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]投标单位需提供理论及实操使用培训；承诺培训考核整体通过率≥95%，配套分层教学、不限次数免费复训、一对一实操辅导、考前专项集训全套保障的，得6分；承诺培训考核整体通过率≥90%且＜95%，提供免费补考、一期二次集中复训的，得4分；仅达标招标文件底线，承诺通过率≥85%且＜90%，仅基础培训安排，无额外兜底培训的，得2分；承诺通过率不足85%、无书面盖章承诺、无完整培训计划的，不得分。
（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK328][bookmark: OLE_LINK329]（2）风险排查方案（3分）
[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK174]投标单位承诺一般故障6小时内、重大故障48小时内解决，且每月开展1次专项排查、每季度组织1次全域排查的，得3分；承诺一般故障12小时内、重大故障36小时内解决，且每两月开展1次专项排查、每半年组织1次全域排查的，得2分；承诺一般故障24小时内、重大故障72小时内解决，且每季度开展1次专项排查、每年组织1次全域排查的，得1分；响应超时或排查频次低于上述最低标准的，不得分。
（提供承诺书扫描件加盖投标人电子签章，格式自拟，不提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK330][bookmark: OLE_LINK331][bookmark: OLE_LINK11]5.商务部分：6分
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK338][bookmark: OLE_LINK332][bookmark: OLE_LINK333][bookmark: OLE_LINK340][bookmark: OLE_LINK341]（1）投标单位自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）签订的类似器材供货业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分。
（提供完整的合同扫描件上传至电子响应文件，并加盖供应商公章或电子签章，否则不得分）
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK336][bookmark: OLE_LINK337][bookmark: OLE_LINK339][bookmark: OLE_LINK334][bookmark: OLE_LINK335]（2）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。（扫描件上传至电子响应文件，并加盖供应商公章或电子签章，否则不得分）
第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               


















投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.其它
二、资格审查内容
[bookmark: OLE_LINK420][bookmark: OLE_LINK421][bookmark: OLE_LINK401][bookmark: OLE_LINK402]1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: OLE_LINK403][bookmark: OLE_LINK404]2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
[bookmark: OLE_LINK405][bookmark: OLE_LINK406]3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
[bookmark: OLE_LINK407][bookmark: OLE_LINK408]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
[bookmark: OLE_LINK409][bookmark: OLE_LINK410]5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（无）
[bookmark: OLE_LINK391][bookmark: OLE_LINK392][bookmark: OLE_LINK411][bookmark: OLE_LINK412]7.投标人提供关于符合本国产品标准的声明函。（格式见附件12）
[bookmark: OLE_LINK413][bookmark: OLE_LINK414]8.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由投标人自行查询，截图网页上传到电子投标文件中）
[bookmark: OLE_LINK415][bookmark: OLE_LINK416][bookmark: OLE_LINK422][bookmark: OLE_LINK423]9.法人授权书（格式见附件7）
[bookmark: OLE_LINK424][bookmark: OLE_LINK425]10.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件中加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
附件1 开标一览表（适用各个包）

项目名称：
项目编号：                                   
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	





投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：



[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370]附件2 投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	

投标总报价（人民币：元）                             




投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。





[bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK374]附件3 技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加▲号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]附件4 商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：


备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：












附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         

注:如投标单位授权人参加投标的，须附被授权人身份证复印件。

法定代表人资格证明（格式）

投标单位名称：
投标单位地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：          电话：
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与    （项目名称）   投标，签署上述项目的投标文件、报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK77]特此证明。

投标人：  （加盖CA电子公章）
日  期：
                                

注:如投标单位法定代表人参加投标的，须附法定代表人身份证复印件。
附件8                            投标函
致：淮安市洪泽区三河镇人民政府
根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日





附件9                中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加淮安市洪泽区三河镇人民政府组织的（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10             残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目   采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
     日  期：











附件11实质性要求响应及偏离表
	序号
	[bookmark: OLE_LINK39]招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


















附件12  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。






















投标时无需提供，项目发布采购公告前提供



政府采购廉政监督承诺书
         （采购人与采购代理机构版）
一、采购人承诺
1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。
[bookmark: _Hlk174982067]2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，严禁超标准、无预算或超预算采购。
3.公平、公正择优选择采购代理机构，严格执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事。
4.选择合理的采购方式，应当采用公开招标方式的，不得擅自采用其他方式采购。不化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购，不擅自改变采购方式。
5.不索取、不收受采购代理机构赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品，不参加采购代理机构组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购代理机构报销应当由个人承担的费用，以及获取其他不当利益。
6.不干预和插手政府采购活动，不利用职权或者职务上的影响，为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在政府采购方面打招呼，谋取利益。
7.不与采购代理机构、供应商恶意串通。与供应商有利害关系，主动申请回避。
8.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明。不泄露标底和评委名单。
9.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。
10.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。
11.如违反以上承诺，愿依照相关法律法规接受处理并承担相应的法律责任。
二、采购代理机构承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购、代理机构管理以及廉洁从业的各项规定。
2.不向采购人行贿或者采取其他不正当手段获取政府采购代理业务、谋取非法利益。
3.认真执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事，不超越代理权限。
4.不为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询，不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。
5.不参加采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
6.依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明，不泄露标底和评委名单。
7.不与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
8.对开标、评审活动全程录音录像，对每项采购活动的采购文件妥善、完整保存。
9.如违反相关法律法规，提供真实情况，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。
采 购 人（盖章）：                      采购代理机构（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字）：          单位负责人或授权代表（签字）：
日 期：  年  月  日                     日 期：  年  月  日   

















投标时无需提供，中标后需提供
政府采购廉政监督承诺书
       （采购人与中标、成交供应商版）
一、采购人承诺
1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。
2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。
[bookmark: _Hlk174982092]3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。
4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。
5.不恶意串通操纵政府采购活动。
6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。
7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。
8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。
10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。
二、供应商承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。
2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。
3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。
4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
5.不提供假冒伪劣产品。
6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。
7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。


采 购 人（盖章）：                    中标、成交供应商（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字）：       单位负责人或授权代表（签字）：
日 期：  年  月  日                   日 期：  年  月  日 




政府采购履约验收书(货物类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□     否□
	分期（段）情况
	共分      期（段），此为第     期（段）验收

	验收时间
	
	验收
地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、
数量及外观质量
	技术、性能指标
	运行状况及
安装调试
	质量证明文件
	售后服务承诺
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和
改进意见
	

	最终结论
	合格□              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：           负责人：          （采购代理机构公章）
	经办人：           负责人：            （采购人公章）

	供应商确认：                                             （单位公章或授权代表签字）


说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。
1
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