垃圾中转站设施设备、公厕新建及改造项目（新建3座垃圾中转站）清单编制说明
1、 编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；
2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其配套文件，本工程涉及的图集、规范等其它政策性文件；
3、设计图纸；
二、编制范围：
新建清江浦开发区南片区垃圾中转站,盐河垃圾中转站，新庄垃圾中转站及门卫，具体详见图纸及清单
三、编制说明：
1、防滑地砖规格为600*600，墙砖规格为300*450，颜色式样需经甲方认可，品牌：力加势 卡迪拉克 罗马同等档次以上；
[bookmark: _GoBack]2、卫生洁具品牌：箭牌、法恩莎、莱菲特同等档次以上；
3、清江浦开发区南片区垃圾中转站和新庄垃圾中转站采用的是地埋式垃圾处置设备需做设备基础，盐河垃圾中转站采用的钩臂式垃圾处置设备无需做设备基础；
4、室外污水池，做法参照22S702 图集 G3-6SQF化粪池；
5、砂浆采用预拌砂浆；
6、清江浦开发区南片区垃圾中转站和盐河垃圾中转站室外外接电缆暂按50米长计算，新庄垃圾中转站室外外接电缆暂按20米长计算，新庄门卫室外外接电缆暂按15米长计算；
