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[bookmark: _Toc21818][bookmark: OLE_LINK4]第一章  磋商邀请
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc25342]受江苏省淮阴中学开明分校的委托，江苏语火工程咨询有限公司就该单位校园维修改造（网络改造）项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
项目概况：
江苏省淮阴中学开明分校校园维修改造（网络改造） JSZC-320800-YHGC-C2026-0003 采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台 获取采购文件，并于2026-09-04 09:30 （北京时间）前提交响应文件。





一、项目基本情况
[bookmark: _Toc30812]（一）项目编号：JSZC-320800-YHGC-C2026-0003 
（二）项目名称：江苏省淮阴中学开明分校校园维修改造（网络改造）
（三）采购方式：竞争性磋商
（四）预算金额：144.27万元
（五）最高限价：144.27万元
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]（六）采购需求：江苏省淮阴中学开明分校校园维修改造（网络改造），详见第五章项目采购需求。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]（七）合同履行期限：合同签订后30日内供货安装调试到位。
（八）本项目不接受联合体参加磋商。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc32047]（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件:无。
（四）本次项目不接受联合体供应商参加磋商；
（五）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。三、获取采购文件
1.时间自磋商公告发布之日起五个工作日。
2.获取方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；
售价：0元
[bookmark: _Toc31644]四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2026年09月04日上午09：30
（二）电子响应文件上传地址：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 江苏省淮阴中学开明分校
地址:淮安市清浦区西大街174号
联系方式：戚工    联系方式:18952328077    
2.采购代理机构：江苏语火工程咨询有限公司
联系地址：淮安明发商业广场21-2号楼101室
联 系 人：田工
联系电话：18932331631
3.项目联系人：田工
联系电话：18932331631
八、其他
1.本项目不收取磋商保证金。
2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。
3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

[bookmark: _Toc31109]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc5695]一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1 满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。
2.2 满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
[bookmark: _Toc928]4.1供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及江苏语火工程咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；招标及项目实施过程中所发生的一切相关服务费用，均由成交单位承担。具体费用组成，供应商须在开标前自行向招标代理机构咨询。并将该部分成本纳入整体报价中，采购人不再就此支付任何额外费用。成交单位须在成交通知书发出前向招标代理机构缴清费用。
4.2 本项目咨询费用参照计价格【2002】1980号文计取，供应商在报价时必须将上述费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。成交单位须在成交通知书发出前向招标代理机构缴清费用。
二、磋商文件
5.磋商文件由以下部分组成：
5.1 磋商邀请
5.2 供应商须知
5.3 评标标准
5.4 合同格式及条款
5.5 项目采购需求
5.6 响应文件
6.磋商文件的澄清
6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。
7.磋商文件的更正或补充
7.1在磋商时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
7.2 对磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。
[bookmark: _Toc7163]三、响应文件的编制
8.响应文件的编制
8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。
8.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。
9.磋商报价
9.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、售后服务等其他有关的所有费用。
9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
9.3 采购人不接受备选的方案或有选择的报价。
9.4 磋商报价应以人民币为货币单位。
10.技术参数响应偏离
10.1供应商应对磋商文件中的服务要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。
11.服务承诺
11.1 供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。
12.磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
13.磋商有效期
13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14.响应文件的签署
14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
[bookmark: _Toc28645]四、响应文件上传
15.响应文件的上传
15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。
15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。
15.4代理公司可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。
16.响应文件被拒绝接收的情形
16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
17.响应文件的修改和撤回
17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
17.3 供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。
17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。
[bookmark: _Toc8681]五、磋商
18.磋商组织
18.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照18.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
18.2代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
18.2.1供应商在磋商过程中涉及到响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
18.3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。
18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选供应商。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
18.3.3 磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。
18.4 苏采云全流程不见面交易采购说明
18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
18.4.2 本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
18.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
18.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。
18.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
18.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。
18.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
18.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
18.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0519-86722802，18019691765。
19.磋商程序
19.1 响应文件的资格审查
19.1.1 磋商小组依法对供应商的资格进行审查。
19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
19.2响应文件的符合性审查
19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。
19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。
19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。
19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。
19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。
19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。
19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
19.6 响应文件的澄清
19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。
19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。
19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据），未在规定时间内完成最终报价的，视为磋商供应商自动放弃磋商资格。
19.7.1供应商必须及时刷新报价页面，如果供应商未在系统规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。
19.8异常低价审查
19.8.1磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价磋商审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查磋商供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查磋商供应商响应报价平均值×50%； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价磋商供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价磋商供应商响应报价×50%； 
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%； 
（4）磋商小组基于专业判断，认为磋商供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
19.8.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于19.9.1条款第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关磋商供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
19.8.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。　
19.8.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随磋商供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：
（1）磋商供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
（2）磋商供应商未成功解密电子响应文件的。
（3）磋商供应商在报价时采用选择性报价的。
（4）磋商供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
（5）磋商供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。
（8）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。
（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。
（12）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。
（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。
（14）供应商未完全满足磋商文件第五章“项目采购需求”中标注“★”要求的；
（15）供应商未按照磋商文件第五章“项目采购需求”中标注“★”要求提供相关证明材料及承诺函的。
（16）磋商小组认为磋商供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过“苏采云政府采购一体化平台”，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价磋商审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
（17）其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
21.出现下列情形之一的，磋商终止:
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（根据财政部财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。
磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。
22.推荐成交候选供应商
22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。
22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。
23.磋商过程保密
23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
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24.确定成交供应商
24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
24.2 成交结果将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布。
24.3成交候选供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选供应商资格。
25.成交通知书
25.1成交结果公示同时，代理公司将向成交供应商发布成交通知书。
25.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。
26.签订合同
26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
26.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
26.3如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
27.货物和服务的减少
27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
28.履约保证金（本项目不涉及）
28.1 为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在收到领取成交通知书的通知后向采购人提交金额为成交总价2%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃成交处理。
28.2 供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
28.3 供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但供应商履约仍未结束的，供应商须进行续保。
28.4 供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
28.5 如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
28.6 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
28.7 履约保证金在政府采购合同履行完毕、项目整体验收合格后30日内无息退还。
28.8 如果成交供应商没有按照26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
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29.质疑处理
29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
29.2 上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
29.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
29.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
29.5质疑函必须按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书 （授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人和采购代理机构有权不予受理。
29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，并附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
29.7采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。
29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。
29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
[bookmark: _Toc29770]八、政府采购政策功能落实
30.政策功能落实
30.1 小微型企业价格扣除
30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
30.2 联合体及分包
30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
30.3 小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
30.4 残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
30.5 监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
31.节能、环保政策
31.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
31.2 节能产品（如有）
本项目中  /  被列入“节能产品品目清单”的，实行  强制采购  。
31.3 环保产品（如有）
本项目中  /  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行 优先采购 。
31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
32.1本项目如为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
32.2本项目中如涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
32.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
33.履约资金扶持政策
33.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
34.采购本国产品的支持政策
34.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
34.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
34.3供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
34.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
34.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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[bookmark: _Toc2041]第三章  评标标准
[bookmark: _Toc23762]一、本项目评标采用综合评分法。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法
二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列,由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人。
三、具体标准:
1.价格:30分
满足磋商文件要求且磋商报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:
磋商报价得分＝（评标基准价/最后磋商报价）×30分
2.技术部分:20分
（1）供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章 “一、技术参数及要求”中标注“★”技术及性能参数要求的得20分，未完全满足的作无效响应文件处理。
[bookmark: _Hlk160806906] （2）供应商所投产品技术参数与磋商文件第五章“一、技术参数及要求”中标注“▲”技术参数相比较，以20分为基数，每一项负偏离扣2分，未标注“▲”项每有一条负偏离扣1分，扣完为止。
3.方案部分:28分
供应商按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二磋商小组认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。（方案格式自拟并加盖供应商电子签章）
（1）总体设计方案:6分
针对技术方案的完整性（对需求的符合性、匹配度）、合理性（可行性）、成熟度、稳定性、安全性由专家评委进行综合评审。
供应商可在方案内提供：现场所有设备布置图、线路走向图、原有设备利旧分析及实施方案、网络拓扑图、IP地址规划方案等：
全面响应采购需求，方案架构科学，针对性强；资料图齐全规范，网络拓扑图，IP地址规划方案设计合理；内容表述完整准确，安全体系设计完善的得6分；
基本响应采购需求；资料图均已提供，但深度不足、网络规划细节简略；方案整体可行的得4分；
需求响应存在少量遗漏；方案逻辑不清、关键技术内容缺失的得2分；
需求未充分响应，缺少核心图等，方案可行性、成熟度、稳定性、安全性缺陷较多的得1分；
未提供的不得分。
（2）实施方案:6分
根据项目实施需要，提供完整项目组织实施方案，方案应包含项目实施整体规划、科学可行的实施进度计划、缩短调试工期专项措施、质量管控落实措施、质量通病防治方案、正式施工进度计划表等内容，同时结合项目实施经验、质量管理体系进行阐述。
方案内容详细完整，针对性强、表述完整、准确、清晰的得6分；
方案内容较详细，针对性较强，表述较完整、准确、清晰的得4分；
方案内容基本全面，针对性一般，表述基本清晰的得2分；
方案内容不够完整，表述不清晰的得1分；
未提供的不得分。
（3）安装调试方案及测试方案（6分）
根据供应商提供的项目安装调试部署流程、施工规范、调试步骤、全域测试体系、质量校验标准等内容综合评审，重点核查方案的完整性、规范性、适配性与落地可实施性，全面考核覆盖测试、性能测试等各类测试环节的规划设计情况，具体评分标准如下：
安装调试方案及测试方案（覆盖测试、性能测试等）全面详细，完全契合项目需求，实施性强的得6分；
安装调试及测试方案较完整，主要流程、规范、测试内容均具备；测试环节基本齐全，整体符合项目需求的得4分；
安装调试及测试方案基本成型，部分流程、校验标准内容简略；部分测试环节描述一般的得2分；
安装调试及测试方案缺项较多，关键施工、调试、测试内容不全；覆盖测试、性能测试规划不完善的得1分；
未提供的不得分。
（4）运行维护方案：6分
运行维护方案至少涵盖设备供货计划、项目人员配置与投入安排、施工前期筹备方案、工程进度管控保障措施、实施流程方法与实施步骤、施工现场安全管控方案、项目竣工验收方案等内容。
方案内容详实完整，落地实施性强，运维与服务保障措施完善，具备可落地、具体详尽的服务承诺的得6分；
方案内容较为详细完整，落地实施性较强，运维服务保障措施较为完善，具备较为完善的服务承诺的得4分；
方案内容简略，实施保障、服务措施及服务承诺一般的得2分；
方案内容不够完整，表述不清晰的得1分；
未提供的不得分。
（5）售后服务方案：4分
方案包括服务人员配置、服务响应速度、跟进服务情况、故障解决方案、专业技术人员及保障电话、培训计划安排及内容措施等。
方案内容详细完整，针对性强、表述完整、准确、清晰的得4分；
方案内容较详细，针对性较强，表述较完整、准确、清晰的得3分；
方案内容基本全面，针对性一般，表述基本清晰的得2分；
方案内容不够完整，表述不清晰的得1分；
未提供的不得分。
4.商务部分:20分
（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、服务质量管理体系评价证书，每提供一个证书得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）
（2）供应商具有有效期内的CCRC信息安全服务资质(安全运维)、CCRC信息安全服务资质(安全应急)认证证书，每提供一个一级证书得2分，每提供一个二级及以下证书得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）
（3）供应商具有有效期内的信息系统业务安全服务资质证书CCIA一级的得2分，二级得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）
（4）供应商拟派的项目负责人具有网络规划设计师、教育系统网络安全保障专业人员证书、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每有一个证书得1分，本项最多得3分，没有的不得分。（提供人员证书扫描件及供应商为其缴纳的近三个月（不含招标当月）任意 1 个月社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）
（5）供应商针对本项目拟派得项目成员（项目负责人除外）具有网络工程师、CISP注册信息安全专业人员、机电工程一级注册建造师、高级工程师（电子信息工程专业），每提供一类证书得1分，本项最高得4分。（同类证书、一人多证均不重复计分）与项目负责人不得为同一人。（提供人员证书扫描件及供应商为其缴纳的近三个月（不含招标当月）任意 1 个月社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）
（6）供应商自2023年8月1日（以合同签订日期为准）以来实施的类似本项目成功案例，每提供一个得2分，本项最多得4分。（提供合同扫描件，并加盖供应商电子签章）
5、售后服务：2分
（1）售后服务年限：售后服务在满足磋商文件三年质保服务期基础上，供应商承诺每增加一年质保服务期的得1分，本项最多得2分。（承诺书格式自拟并加盖供应商电子签章）
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注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。
甲、乙双方通过采购人平台和供应商平台签订电子合同（加盖电子签章）。
一、合同格式
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据项目编号            的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:
一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为           元人民币，分项价格详见乙方提交的报价明细表。
三、合同履行期限和地点
（一）合同履行期限:合同签订后30日内供货安装调试到位。
（二）地点:由采购人指定。
四、付款
项目验收合格后一次性付清。
五、验收
甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
六、履约保证金（本项目不收取）
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2  处理:
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其它
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、磋商文件和乙方的响应文件； 
3、中标通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:
单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）
代表签字:                          代表签字:
签定日期:                          签定日期:


二、合同条款
1.定义
本合同中下列术语应解释为:
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）等需求标准保护措施进行包装。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5.装运标志
5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:
（1）收货人
（2）合同号
（3）装运标志
（4）收货人代号
（5）目的地
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
（7）毛重／净重
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）
5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6.付款方式
6.1本合同以人民币付款。
6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）验收合格证；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。
7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。
8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。
8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。
8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起不少于3年（具体以供应商提供的承诺书中的质保时间为准）。
8.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，乙方要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。乙方所投产品优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
9.检验及安装
9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。
9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。
9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。
9.6货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。
10.索赔
10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。
10.2在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。
10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.拖延交货
11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。
11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿或终止合同。
11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限度为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
15.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
16.仲裁
16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。
16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。
16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。
17.违约终止合同
17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；
（2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
（3）乙方中标后，需在7日内提供软件设计方案，并经甲方同意后方可实施。如未能在规定时限内提供甲方认可的软件设计方案，超期7日后，甲方有权终止合同。
（4）乙方在软件开发中，需每周向甲方汇报软件开发进度，如在软件开发中，乙方未能按甲方需求进行开发，经沟通后，乙方仍不能调整，甲方有权终止合同。
17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
19.转让
19.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.合同生效及其他
20.1政府采购        磋商文件、乙方提交的        响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
20.2 本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。
20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
第五章  项目采购需求
一、技术参数及要求
	[bookmark: _Toc13753]序号
	产品类型
	产品技术参数
	数量
	单位

	1
	防火墙
	1、★千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥6个，支持冗余电源；
2、吞吐量≥8Gbps；并发连接数≥400万，每秒新建连接数（HTTP）≥9万；
3、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置；
4、▲支持虚拟防火墙二级虚拟化功能；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
5、▲防火墙支持多层病毒压缩文件检测功能，可支持压缩100层病毒文件；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
6、当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户；
7、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项；
8、支持P2P、IM、视频等网络滥用协议的检测识别，可在识别的基础上对这些应用流量进行阻断或限流；
9、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；
10、配置冗余电源，AV防病毒授权3年，3年质保。
	1
	台

	2
	入侵防御系统
	1、★2U标准机架式设备，双电源，采用国产化操作系统和CPU，设备配置≥7个千兆电口（含3对bypass），≥8个千兆光口，≥2个扩展槽，设备配置≥16G内存；此次提供三年硬件质保和三年IPS特征库升级服务。
2、网络层吞吐量不小于30G，最大并发连接数不小于1000W，每秒连接数不小于20W；
3、支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以源目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。
4、支持IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、流量控制、流量异常检测、长连接、扩展头选项等条件进行安全访问规则的设置。
5、支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源端口、源目MAC地址、服务、服务器、时间、安全域、用户、用户组、VLAN等，采用不同的入侵防护策略；
6、内置IPS特征库，特征库可按分组进行管理。支持扩展特征库，提高IPS的检测能力，IPS特征库合计不少于14000条；
7、支持内置入侵防护模板，至少包括标准入侵防护模板、入侵防护阻断模板、入侵防护监测模板、入侵防护宽松模板、LINUX环境入侵防护模板、WINDOWS环境入侵防护模板、视频环境入侵防护模块；
8、采用网络攻击流量过滤技术；
9、支持细粒度的自定义IPS特征功能，支持自定义事件严重性（包括低、中、高、严重、致命等）、源端口、目的端口、应用协议、CNNVDIS编号、CVEID编号；
10、▲支持抗地址欺骗攻击、抗源路由攻击、抗Smurf攻击、抗LAND攻击、抗Winnuke攻击、抗Queso扫描、抗SYN/FIN扫描、抗NULL扫描、抗圣诞树攻击、抗FIN扫描、抗Fraggle攻击、抗Teardrop攻击、Ping of death、抗Jolt2攻击、抗Targa3攻击、抗TCP Split Handshake攻击、抗记录路由攻击。（提供截图证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
11、支持垃圾邮件检测，支持智能学习、贝叶斯检查、匿名发件人检查、收发件人同名检查、篡改发件人检查、非标客户端检查、反向DNS、灰名单。
12、WEB特征分类至少包括：Cookie 注入攻击、DOS 防护、IIS 数据泄漏、JAVA 攻击、JAVA 数据泄漏、LFI 攻击、NODEJS 攻击、PHP 攻击、PHP 数据泄漏、RCE 攻击、RFI 攻击、SQL 数据泄漏、SQL 注入攻击、SSI 注入攻击、Webshell 检测、Web 应用漏洞攻击、Web 服务器漏洞攻击、Xpath 注入攻击、会话攻击、关联攻击、协议攻击、命令注入攻击、强制协议、强制方法、扫描防护、数据泄漏、跨站攻击等。
13、支持基于应用层协议设置流控策略，至少支持20类如：P2P下载类、P2P视频类、即时通信类、网络游戏类、股票行情类、木马控制类、代理工具类、网络加速类、网络电话类、软件更新类、网络硬盘类、下载资源类、网上银行类、数据库类、办公OA类、远程控制类、Web应用类、生活服务等，包括针对不同应用设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。为了能对应用进行准确识别，要求应用支持最少2400种。
14、支持三个操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统。
15、产品具有防雷击功能，通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度测试项目。（提供相关证书扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
	1
	台

	3
	上网行为管理
	1、★1U标准机架式，采用国产化操作系统和国产化CPU，设备配置≥6个千兆电口，≥4SFP千兆光口，双电源，配置存储容量≥2T；推荐带宽不小于1.2G，此次提供不少于三年特征库升级服务和三年的硬件质保。
2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备。
3、设备内置应用识别规则库，应用规则数至少33500条以上，支持超过15000种的应用，支持超过8500种的海外应用，移动应用至少2000多种，URL库至少4000万以上，并保持至少两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。
4、防翻墙管控，至少支持120+种翻墙代理软件的审计控制，可有效的阻止翻墙行为，并可独立展示翻墙行为代理服务器所属地域、用户、用户组、应用等排行。
5、产品具有跨境监测访问大屏展示的功能，展示内容包括：目的服务器所属地区分布图、翻墙行为实时统计TOP、翻墙用户统计TOP、翻墙用户组统计TOP、翻墙国家统计、翻墙应用占比、用户翻墙次数、翻墙用户会话信息展示。
6、至少提供10个常用翻墙访问网站信息统计，便于更精确判定翻墙人员行为。
7、▲产品必须支持单独的跨境DNS日志页面，内容包含用户名、用户组、用户MAC、源地址、目的地址、目的端口、终端类型、域名、解析记录等信息，便于溯源。（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
8、▲支持Windows终端安全检查，包括:登录域检查、操作系统检查进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复。（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
9、支持针对PC端杀毒软件的安装情况、版本号、未更新天数进行检测，没有安装或不符合要求的不允许接入网络或者提示安装；
10、产品具有“网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书”或“网络安全专用产品安全检测证书”。（提供相关证书扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
	1
	台

	4
	日志审计
	1、★1U标准机架设备，采用国产化CPU和国产化操作系统，设备配置≥6个干兆自适应电口，≥4个干兆SFP插槽，≥2个接口扩展插槽，≥1个Console接口，≥2个USB接口，双电源，配置≥128G mSATA+4TB企业级硬盘。此次提供不少于3年质保服务。
2、综合日志处理性不小于4000EPS。
3、设备配置不小于60个审计对象授权。
4、采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。
5、▲更好的应对等保合规检查，内置等保大屏展示。展示系统运行时间、日志总体概况（日志总数、日志存储占用空间、今日日志总数、日志流程天数）最近24小时活跃日志源TOP、日志源状态TOP5、日志分类TOP5、接入资产类型统计TOP5、日志采集趋势、系统资源利用率（CPU、内存、资源）、最近24小时告警等级分布、最新24小时告警列表TOP10（提供截图证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
6、产品内置帮助中心，内置产品标识，快速识别产品信息；从软件综述、软件入门、使用指南多方面细化介绍产品。支持产品软件快速上手，从软件安装到使用指导，精确到每个功能模块的指导使用。
7、支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMP Trap、JDBC/ODBC、Agent日志代理(Windows/Linux)、WMI、文件/目录读取、FTP/SFTP、SMB、NetBIOS、Kafka、WebServices、OPSEC等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入采集。
8、▲支持SNMP、Syslog、ODBC/JDBC、文件/文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
9、转发方式支持多种；1、支持KAFKA转发；2、转发支持TCP、UDP协议，支持按照Syslog/Syslog-NG标准及自有格式原始日志进行转发；支持范化日志转发，范化日志可根据字段（包含用户名称、设备类型、设备地址日志类型等，支持自定义添加字段）需求选择性转发。支持定时时间转发（支持时、分、秒的选择配置）；支持转发国密算法加密（SM2、SM4），转发时支持原始日志转发，可与态势感知、XDR等平台类产品进行数据对接。
10、支持日志数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天、使用容量告警、剩余容量告警、删除方式等设置；
11、支持日志范式化，实现对多元异构日志格式的进行统一描述和处理；支持为未解析日志提供一种简洁在线编辑解析文件视图，做到精准解析；
12、支持基于日志查询任务模式的日志导出功能；交互式事件分析模式,支持过滤条件和高级搜索模式方式查询,其中过滤条件查询支持对任意日志字段设置禁用、取反等操作,高级查询模式查询支持单一条件和组合条件复杂查询；
13、支持日志源统计功能，可以综合展示采集日志总数、日志范式化成功率、24小时日志量、接入设备数量、日志接收速率等；
14、支持对日志提供在线/离线地图定位,支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示,支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程,支持多维分析；
15、系统内置网络安全法报表、合规报表、默认报表、告警报表等报表模版，支持报表模版自定义；合规报表内需包含等保报表、PCI合规报表、SOX合规报表、ISO27001报表等合规性报表；内置报表数量大于40个，支持自定添加。
16、支持按照天、周、月度等时间周期和时间范围（支持相对时间和绝对时间）自动生成报表，报表格式可以选择HTML、PDF、Word、Excel、PNG图片，支持邮件自动投递，并且支持邮件标题、邮件正文自定义；
17、产品内置AI大模型，支持对接Deepseek、安星智能体、千帆大模型、豆包大模型、通义大模型、通用大模型(OpenAI接口兼容) ，支持AI大模型对话功能，支持人机交互；
	1
	台

	5
	堡垒机
	1、★国产化设备，标准1U机架式设备，≥2个USB，≥1个Console，设备配置支持≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，支持≥2个扩展槽，内置≥4TB企业级硬盘，单电源，最大支持500个字符会话或50个图形会话。授权配置50点，最大可选授权为300；提供3年标准维保服务。
2、产品支持不同的用户配置不同的认证方式，支持认证方式灵活组合使用。例如AD域+手机短信、Radius认证+手机令牌等。
3、产品支持的运维协议包含SSH、RDP、Telnet、VNC、FTP、SFTP、SCP、DB2、MySQL、SQL Server、Oracle、Rlogin、DM、Redis、PostgreSQL等。
4、产品支持运维IPv6地址的资源，包含SSH、RDP、TELNET、FTP、SFTP、SCP、MySQL、Oracle、SQL Server、DB2等协议类型。
5、产品支持按IP范围、端口进行资源设备自动发现，实现快速批量添加资源设备。
6、产品支持通过windows应用发布的方式实现对MySQL、IE、Firefox、Oracle、Chrome、VNC Client、SQL Server、SecBrowser、VSphere Client、Radmin、dbisql、Navicat for MySQL、Toad for DB2、Navicat for PgSQL、MongoDB、Dbeaver for Clickhouse、Dbeaver for Hive、AquaDataStudio for KT等应用程序/协议的扩展支持。
7、产品支持通过Linux应用发布（银河麒麟V10）的方式实现对火狐浏览器、Chrome浏览器、达梦数据库、人大金仓数据库等的扩展支持。
8、产品支持应用发布防跳转功能，进行http/https访问过程时运维人员仅允许访问授权地址。
9、▲支持应用发布演示模式，进行http/https访问过程时浏览器将会禁用F12、鼠标右键、浏览器工具栏，防止通过开发者工具泄露资产明文口令，提升系统安全性。（提供截图证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
10、产品可根据部门、用户、用户组、资源账户、账户组、双人授权、动态令牌授权、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、上行剪切板、下行剪切板、水印、OCR识别、磁盘映射、RDP剪切板控制、键盘审计控制、时间限制（允许登录、禁止登录）、IP限制（黑、白名单）为条件，细粒度地进行访问控制。
11、产品支持按用户、用户组、资源账户、账户组、操作命令、命令集、有效期、生效时段等条件，细粒度地设置命令操作权限，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行、双人复核，支持通配符和正则表达式两种匹配方式。
12、产品支持以部门、资源账户、账户组、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行。
13、产品支持免客户端运维，仅需浏览器即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC、SFTP资源。
14、产品支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权。
15、产品支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享，支持多文件和文件夹下载，文件展示最近修改时间和权限。
16、产品工单支持设置多人审批模式或会签审批模式，支持开启终审节点审批。且工单支持设置多级审批模式，需要逐级进行审批，最大支持5级。
17、产品支持对实时会话进行无延时的实时监控和切断。
18、产品支持记录用户登录资源的操作行为，包含：资源名称、协议类型、主机或应用地址、资源账户、起止时间、会话时长、操作用户、来源IP、操作记录、文件传输记录、会话协同记录、以及会话结束状态的审计。
19、产品支持采用OCR识别技术，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，支持设置识别精细度和识别间隔时间，以平衡性能开销和识别精度。
20、产品内置多种运维报表模板，支持按运维时间分布、运维TOP分析、资源访问次数、会话时长、来源IP访问数、会话协调、双人授权、命令拦截、字符命令数等维度进行统计，支持按日、周、月为周期，自动生成Word、HTML、Excel和PDF格式的报表。
21、产品具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 EAL3+认证。（提供相关证书扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
22、产品生产商具备国测信息安全服务资质-安全工程类三级认证。（提供相关证书扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
23、产品生产商具备ISO28000供应链安全管理体系认证。（提供相关证书扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
	1
	台

	6
	校园网核心交换机
	1、★交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps，以官网最小值为准；(提供官网截图和链接证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作无效响应处理)
2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；
3、符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤10U，设备深度≤600mm；
4、支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
5、风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个；
6、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；
7、支持VXLAN二层网桥，VXLAN三层网关；
8、支持N:1虚拟化：将2台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，统一运行管理，大幅减少网络节点；
9、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像；
10、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；
11、▲为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
12、★单台实配：冗余电源、冗余主控引擎，万兆光口≥8个，千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，10G 3M AOC线缆≥1根，3年质保。
	2
	台

	7
	万兆交换机
	1、★交换容量≥38T，包转发速率≥7000Mpps，以官网最小值为准；(提供官网截图和链接证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作无效响应处理)
2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
4、支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约；
5、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6、★实配16个独立的10G速率光通道接口，每个接口为一个物理通道，单通道可支持1:16分光（即支持对接16个接入设备），单台配置冗余电源，100G QSFP28光口≥2个，1G电口≥4个，实配≥4个10G多模光模块，16个接口的分光模块，与校园网核心交换机统一品牌。
	1
	台

	8
	无线控制器
	1、千兆电口数≥8，万兆光口数≥2个；
2、802.11转发性能≥10G，最大可支持管理512个普通AP；
3、执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权；
4、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；
5、无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性；
6、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器至少达到防护等级IK08；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
7、配置满足学校所有无线AP数量管理的授权。
	1
	台

	9
	分光器
	1、设备采用2：16等比例分光技术，单设备最大支持16分光；
2、支持1260nm~1650nm全波长范围；
3、上行支持≥2个LC/UPC接口，下行支持≥16个LC/UPC接口；
4、支持上架或贴墙安装。
	15
	台

	10
	16口光交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；
3、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；
4、支持放入≥400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观；
5、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡；
6、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
8、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
9、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；
10、实配所需光模块。
	3
	台

	11
	8口光交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个；
3、支持采用物理隔离的方式进行端口拓展，实现一机双网管理，最大可实现8+2端口拓展；
4、支持放入≥400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观；
5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）；
6、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA；
7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
8、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
9、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置；
10、实配所需光模块。
	11
	台

	12
	汇聚交换机
	1、交换容量≥1.35Tbps，转发性能≥280Mpps，以官网最小值为准；
2、固化100/1000M SFP光接口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个；
3、支持可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余；
4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
5、支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
8、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；
10、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致；
11、设备关键芯片如CPU满足国产化要求，推动自主可控；
12、实配要求：单台配置双电源冗余，三年质保。
	1
	台

	13
	24口接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps；以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28；
3、要求所投设备MAC地址≥16K；
4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；
5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
6、支持公有以太网多环保护技术，国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议；
7、支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3三层路由协议；
8、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
	18
	台

	14
	光模块
	1、千兆单模光模块,最大传输距离≥10KM,双纤口
2、适用LC型接头跳线
	16
	台

	15
	光AP
	1、 支持802.11be标准，采用双射频设计，整机4条空间流；(提供官网截图和链接证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理)
2、整机最大接入速率≥3.57Gbps；
3、支持蓝牙5.3；
4、1个10G时分光口上联，4个1G以太网电口下联，提供官网截图和链接证明；(提供官网截图和链接证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理)
5、支持1个Micro USB的Console接口；
6、AP无需额外配置辅材，即能实现盘纤、藏网线，可实现线材不外漏，保证链路稳定性；
7、设备支持DC受电，输入电压电流48V/0.5A；也支持PoE+ 以太网受电，满足 IEEE 802.3at 以太网供电标准，整机最大功耗≤17W；
8、支持光口统一运维，配合网管软件可以排查链路情况、光衰情况；
9、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。
	175
	台

	16
	光AP集中供电设备
	1、集中供电设备需支持机柜安装、壁挂、弱电箱内等安装方式；
2、集中供电设备支持点对点、一对多供电方式；
3、支持24个供电接口，单口支持≤30W PoE协议供电输出，供电功率≥370W；
4、点对点供电时，支持通过按键切换PoE供电模式和直流强供模式。
	15
	台

	17
	8口POE交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps，以官网最小值为准；
2、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个；
3、支持采用物理隔离的方式进行端口拓展，实现一机双网管理，最大可实现8+2端口拓展；
4、支持放入≥400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署；
5、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；
6、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA；
7、为保证设备在可在各类工况下稳定运转，所投产品需为工业级金属机身无风扇设计，IK防护测试级别至少达到IK05；
8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
9、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；
10、实配所需光模块。
	7
	台

	18
	室外AP
	1、室外型无线接入点，支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps；
2、为了外观美观且支持覆盖扩展，内置天线并支持内外置天线切换；
3、支持1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个；
4、支持内置蓝牙5.1；
5、支持IP68防护等级；
6、室外AP部署在室外无遮挡环境中，为保证设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备并且可以正常运行，要求所投室外无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08；（提供第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作负偏离处理）
7、所投AP整机最大终端接入数≥256个；
8、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
9、为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用；
10、支持WAPI、Web、802.1x、MAC地址、本地认证等多种用户准入认证方式供客户选择。
	11
	台

	19
	光网络运维平台
	1、要求投标产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问；
2、所投产品支持通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理。
3、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；
4、支持对全光交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
5、支持全光交换机新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。
6、平台支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；
7、支持整网拓扑展示，图例展示，包括框式交换机、盒式交换机、未知设备；支持展示整网交换、终端设备总数、在线数等；
8、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	1
	套

	20
	管理终端
	1、处理器≥18 核 18 线程，100W 释放
2、独立显卡≥8G，115W 满功耗
3、内存≥16GB DDR5 6400，可拓展
4、固态≥1TB PCIe5.0，双硬盘位 
5、系统预装正版 Win11 家庭中文版
	4
	台

	21
	光交箱
	1、≥600mm*400mm*1000mm室外光交箱
	1
	套

	22
	24芯ODF架
	1、≥24口24芯ODF光纤配线架单模法兰满配
	1
	套

	23
	36芯ODF架
	1、≥36口36芯ODF光纤配线架单模法兰满配
	1
	套

	24
	光纤熔接盒
	1、≥2口光纤熔接盒
	190
	个

	25
	光纤熔接盒
	1、≥16口光纤熔接盒
	15
	个

	26
	2芯光缆
	1、室外单模2芯光缆
	12000
	米

	27
	24芯光缆
	1、室外单模24芯光缆
	500
	米

	28
	电源线
	1、rvv2*1.0电源线
	6000
	米

	29
	电源线
	1、rvv3*1.5电源线
	600
	米

	30
	线槽板
	1、PVC线槽板
	1000
	米

	31
	静电地板
	1、名称：600mm高钢质防静电活动地板≥600mm*600mm*35mm
2、面层材质：复合板,基层材料:钢质;
3、整体高度(mm):≥300
4、饰面材料:HPL(三聚氰胺)贴面
5、防火性能：A级。
6、静电地板配套支撑件
	28
	㎡

	32
	监控屏幕
	1、背光分区：≥640 个独立 Mini LED 控光分区
2、峰值亮度：≥1200 尼特，支持杜比视界、HDR10+
3、刷新率：原生 144Hz，超频 288Hz 全通道高刷
4、色域色深：94% DCI-P3，10bit 色深，ΔE≈2
5、芯片存储：四核 A73，4GB 运行 + 64GB 存储
6、HDMI 接口:≥2 路 HDMI2.1，支持 eARC、4K288Hz
7、音频:2×15W 扬声器，杜比全景声
8、能效质保:一级能效，整机 1 年 / 屏幕 3 年质保
	1
	台

	33
	操作台
	1、总长度：≥1800mm
2、台面深度：≥900mm
3、操作台面离地高度：750mm（人体工学标准，偏差≤±10mm）
4、背部设备柜深度：≥450mm，腿部活动净空≥600mm
5、整体厚度 / 结构：一体式成品模块化，现场仅拼接无需焊接
	1
	套

	34
	光纤熔接
	1、光纤熔接
	532
	芯

	35
	辅材
	1、光纤尾纤、跳纤、水晶头、轧带、落实、标签等
	1
	批

	36
	系统集成
	1、综合布线、安装调试
	1
	项


注：上述标“★”的为重要参数，须全部满足，如不满足的或满足不齐的作无效投标处理。
  二、★其它要求
★1、项目履约验收阶段，采购人有权对照采购文件抽检技术规格和中标人响应文件参数，对所供设备各项技术指标开展检测核验。如抽检任一指标达不到投标承诺标准，视为履约不合格，采购人有权要求中标人限期整改或免费更换货物；整改后仍不满足要求的，采购人有权解除合同并追究中标人违约责任。（供应商参加投标时需提供承诺函，格式自拟并加盖供应商电子签章，未提供按无效响应文件处理。）
★2、供应商须承诺：新增无线控制器安装调试后，能够兼容纳管学校原有AP及本次新增AP，实现无线网络统一集中管理。（供应商参加投标时需提供承诺函，格式自拟并加盖供应商电子签章，未提供按无效响应文件处理。）
三、商务部分
1.付款方式：项目验收合格后一次性付清。
2.免费质保期：3年。（免费质保期以供应商最终承诺为准，质保期限按供货验收合格之日起开始计算）
3.供货期限：合同签订之日起30日内完成供货并安装调试到位。
4.供货地点：由采购人指定。
5、供应商自行组织对现场和环境进行勘察，以获取编制文件的所有资料，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商未对现场和环境进行勘察造成的后果自行承担。
 联系方式：戚工    联系方式:18952328077 






第六章  响应文件格式

响应文件

【正/副本】



项目名称：

项目编号：

供应商：（加盖CA电子公章）

日期:    年    月    日




二〇   年　　月　　日

尊敬的供应商：
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。



一、磋商函
致：（采购人）
关于          采购项目（项目编号     ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
1、我公司郑重承诺:
（1）不存在本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本次政府采购活动行为。
（2）我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（3）参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。
3、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。
4、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。


供应商名称：  （电子签章）           
地址：             邮编：             
电话：             传真：             
             日期：       年     月     日
















二、磋商报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产
厂商
	产地
	质保期
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	安装调试、培训、售后服务等其他所有费用
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总报价（人民币大写）:                    元


供应商:         （电子签章）
法定代表人:（电子签章或电子签字）
注:
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。
（3）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。
（4）本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

三、技术要求响应及偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	是否
偏离
	备注

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


供应商:          （电子签章）
法定代表人: （电子签章或电子签字）
注:
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。


四、人员配备表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	相关证书
	拟任岗位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
供应商:     （电子签章）  
法定代表人（负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）
日期:       年     月     日


[bookmark: _Toc157775469]五、服务承诺
 （格式由供应商自拟，加盖供应商签章。）























六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件
1、供应商提供下列材料之一:
（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖供应商电子签章）；
（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖供应商电子签章）。
2、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三,加盖供应商电子签章，必须提供）；
3、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动（按照示范格式四要求,加盖供应商签章，必须提供）:
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式五）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的扫描件并加盖供应商签章装订入响应文件）。
注:
1、上述原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。
2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。
3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将上报相关主管部门对其进行严肃处理。



















七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件
（供应商参加投标时，按照磋商文件第五章“项目采购需求”中标注“★”要求提供相关证明材料及承诺函，并加盖供应商电子签章,必须提供）



















八、综合评分时供应商需提供的证明文件
1、供应商根据评标标准“2、方案部分”中的要求提供方案（格式自拟，加盖供应商电子签章）
[bookmark: _GoBack]2、供应商根据评标标准“3、商务部分”中的要求提供相关证明材料（扫描件并加盖供应商电子签章）。
3、供应商根据评标标准“4、售后服务”中的要求提供承诺（格式自拟，加盖供应商电子签章）。





























九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章。）



















十、 示范格式
示范格式一
法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:性别:年龄:职务:
系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。

                 供应商:（电子签章）     
日期:年月日


注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。



示范格式二
授权委托书
致（采购人）:
本授权书宣告:
委托方:地址:
法定代表人:
受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日
所在单位:职务:
身 份 证:联系方式:
兹委托受托人代表我公司参加采购代理机构组织的（项目编号:           ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


供应商:     （电子签章）    
日期:年 月日
注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。



示范格式三
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致（采购人）:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:      ）    采购项目的采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人:     （电子签章）    
日期:年 月日





示范格式四 

承  诺  书

致（采购人）:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:      ）采购项目的政府采购活动，做如下承诺：
我方符合下列情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此承诺！
承诺人:     （电子签章）    
日期:年 月日







示范格式五
企业声明函（货物）
致     （采购人）     :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    
供应商：        （电子签章）     
法定代表人：（电子签章或电子签字）
日期：       年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致     （采购人）     :
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                              供应商：        （电子签章）     
                              法定代表人：（电子签章或电子签字）
                              日期：       年     月     日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。


示范格式七
关于符合本国产品标准的声明函
致     （采购人）     :
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

  供应商：        （电子签章）     
                                   日期：　   年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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