**高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程编制说明**

**一、工程概况**：

1、工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程

2、编制内容及范围：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程图纸设计范围内的建筑工程量清单。

**二、编制依据**

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、根据苏建函价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

3、江苏省及淮安市建设行政主管部门发布的有关文件、规定。

**三、共性部分：**

1、管理费按（三类工程40%）计取，利润按（三类工程14%）计取；

2、现场安全文明施工费基本费按（建筑工程1.5%）计取，市级、省级标化增加费**未**计取、扬尘污染防治增加费0.1%计取；

3、、社会保险费2.4%、住房公积金0.42%计取；

4、税金按**9%**计取；

5、临时设施按1.1%计取。

**四、安装部分：**

1、电气部分：所有清单项均按图纸要求编制，设备型号均为文件要求；

2、工程中所有主材按淮安市 2025 年 4 月建设工程材料信息价执行，无信息价按常规市场价进行计价。

**五、其他**

1、混凝土：所有混凝土均按商品混凝土考虑，混凝土是否采用泵送由投标人自行考虑，中标后不作调整；

2、砂浆：所有砂浆均按预拌砂浆考虑；

3、投标人必须充分勘察现场情况，自行考虑清除现场杂草、材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化等费用；

4、二次结构及砌体加固筋是预埋还是植筋由投标人自行确定，施工时不再签证及增加造价

5、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。