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“全流程不见面交易”
竞争性磋商文件
                         项目编号：HAZC-2022060151-XY  
项目名称: 盱眙县水务局2022年防汛物资政府采购项目
采 购 人: 盱眙县水务局
采购代理机构：江苏盛彩工程咨询管理有限公司
二〇二二年六月

前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	盱眙县水务局 

	2
	采购代理机构
	江苏盛彩工程咨询管理有限公司

	3
	项目编号
	HAZC-2022060151-XY     

	4
	招标内容
	防汛物资，详见清采购清单 

	5
	采购预算价
	100万元。一包50万元；二包50万元。

	6
	投标有效期
	六十日历天

	7
	履约保证金
	成交价的 1%

	8
	磋商文件获取
	投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。

注：投标人须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

	9
	响应文件份数
	上传电子投标文件一份到指定网站，成交供应商在领取成交通知书前下载上传的磋商文件打印2套装订成册送至招标代理处。

	10
	开标时间
	2022年 7 月13 日9时00分（北京时间）

	11
	代理服务费
	参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）由中标单位支付。一包7000元，二包7000元。（不单独立项，投标单位充分考虑报价风险计入总价），由成交供应商领取中标通知书时支付给招标代理单位。

	12
	成交通知书
	淮安市公共资源交易中心盱眙分中心领取

	13
	资质要求
	详见采购公告要求

	14
	评标方法
	综合评分法


            第一章     竞争性磋商公告
盱眙县水务局2022年防汛物资政府采购项目

竞争性磋商公告

	项目概况

盱眙县水务局2022年防汛物资政府采购项目的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统，http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并获取采购文件，并于2022年 7 月 13 日上午9点00分前提交响应文件。


1、 项目基本情况

项目编号：HAZC-2022060151-XY 
    项目名称：盱眙县水务局2022年防汛物资政府采购项目

    采购方式：竞争性磋商

最高限价：100万元：一包50万元；二包50万元。
采购需求：防汛物资采购，详见采购清单。

合同履行期限：合同签订并经见证后20日内供货、安装调试到位。

为保证防汛物资供货及时，不影响项目进度。每个供应商可对2个包投标，但每个供应商只允许中1个包。当同一个供应商在多个包均排名第一时,按照一包、二包的顺序推荐。被推荐为一包的成交候选人的供应商在二包不再推荐（但参与有效标计算基准价），后续排名的供应商按上述原则依次推荐为二包的成交候选人。

本项目不接受联合体。

2、 申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下一包①；二包③种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
①本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。
②本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
③本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第39条。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
④、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  工业   。

本项目的特定资格要求：
一包
	序号
	资质内容
	提交形式

	1

（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）
	（1）
	法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	法定代表人身份证
	扫描件上传至电子标书

	
	（2）
	授权委托书（格式按照示范格式二要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	受托人身份证
	扫描件上传至电子标书

	2
	提供有效的营业执照
	扫描件上传至电子标书

	3
	中小企业声明函（加盖公章）
	扫描件上传至电子标书

	4
	本次磋商不接受联合体投标
	扫描件上传至电子标书

	5
	承诺书（格式按照示范格式三要求）
	扫描件上传至电子标书

	6
	（1）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。


二包

	序号
	资质内容
	提交形式

	1

（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）
	（1）
	法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	法定代表人身份证
	扫描件上传至电子标书

	
	（2）
	授权委托书（格式按照示范格式二要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	受托人身份证
	扫描件上传至电子标书

	2
	提供有效的营业执照
	扫描件上传至电子标书

	3
	本次磋商不接受联合体投标
	扫描件上传至电子标书

	4
	承诺书（格式按照示范格式三要求）
	扫描件上传至电子标书

	5
	（1）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。


备注：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织磋商小组对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合磋商文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、 获取采购文件

时间：即日起至2022年 7 月 8日 ，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:00点（双休、节假日除外）

地点：淮安市公共资源交易网

方式：磋商供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载磋商文件。供应商确认参加本项目磋商的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007

价格：0元

4、 响应文件提交

截止时间：2022年 7月13 日上午9点00分

地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心不见面开标室，本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”，投标人无需到达现场。

注：磋商供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由磋商供应商自行承担。

5、 开启

时间：2022年 7 月 13 日9点00分

地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心

6、 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

7、 其他补充事宜
（一）投标保证金:无。

（二）履约保证金:

（1）履约保证金:中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳成交价1%的履约保证金，否则可视中标人放弃中标资格。
（2）履约保证金退还：

退还时间：验收合格后无息退还中标（成交）供应商的履约保证金。

退还方式：中标人携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明，至采购人处办理。

（三）“全流程不见面交易采购”注意事项

     本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、单一磋商、澄清、公布最终报价等交互环节。相关要求和说明如下:

特别提醒：开标前未进行签到的投标人，将无法对其投标文件进行解密，系统内其已递交的投标文件将被退回，请各投标人及时进行签到。
1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
3、本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
4、本项目响应文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
5、“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。
 6、电子响应文件上传截止时间前，采购人（采购代理）提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布最终报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
7、电子响应文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后20分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。
8、活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
 9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。
（2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。
（3）为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
10、供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:18962289236、13770370470。

11、本项目采用磋商，开标结束请合格供应商耐心等待二次或二次以上报价，若无法联系上供应商或供应商因为网络等原因未能二次报价的一切后果由供应商负责。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

 1、采购人信息

名    称：盱眙县水务局   

地    址：盱眙县山水商务大厦17楼
联系方式：宗陈陈   电话：051788212964 

2、采购代理机构信息
名    称：江苏盛彩工程咨询管理有限公司

地    址：盱眙县家禧广场写字楼8015

联系方式：顾德芹        电话：18015179099

3、项目联系方式
项目联系人：宗陈陈                               

电     话： 051788212964
第二章        供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

4.3本项目招标控制价为100万元，一包50万元，二包50万元，超过最高限价作废标处理。
二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人，采购人对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。
7.磋商文件的更正或补充
7.1在磋商时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.磋商报价
9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离（本项目不涉及）

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。
11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。
13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

15.响应文件的上传

15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供两份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商

18.磋商组织

18.1采购人将按照磋商邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。

18.2 不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。

18.2.1 公布磋商的会议纪律；

18.2.2 公布供应商名单；

18.2.3供应商在线承诺；

18.2.4供应商、采购人对电子响应文件解密；

18.2.5 导入电子响应文件；

18.2.6 网上公布磋商顺序；

18.2.7磋商小组与单一供应商磋商；

18.2.8磋商小组综合评审；

18.2.9供应商进行两次或两次以上磋商报价；

18.2.10网上公布最终报价；

18.2.11网上公布成交候选供应商名单；

18.2.12磋商活动结束。

18.3磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
19.2响应文件的符合性审查
19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清
19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。
19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

19.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；

（4）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

    （5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（7）供应商参加磋商时，未提供项目管理方案或经三分之二磋商小组认定方案存在重大偏差的；

（8）供应商未完全满足磋商文件要求的；

（9）机器码一致或在同一台电脑上制作投标文件视为围标串标。
21.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。
22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25. 成交通知书
25.1在磋商结束后三个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

    25.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到交易中心盱眙分中心领取成交通知书。

25.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。
26.签订合同

26.1成交人应在成交通知书发出之日起十二日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

    26.2成交人自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第74号令相关规定进行处理。

    26.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人可将标授予下一成交候选人，由此产生的费用由上一个成交候选人承担，并赔偿由此采购人造成的损失或重新招标。

    26.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在签订合同之前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金。

28.2中标供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向招标人指定账户提交金额为中标总价1%的履约保证金。本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信
息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。
28.3履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、转账、银行保函、保险保函。
28.4退还时间：验收合格后无息退还中标（成交）供应商的履约保证金。
退还方式：中标人携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明，至采购人处办理。

28.3如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。 

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。  

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 

29.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除
30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的

价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业
商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华
人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造
货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
30.2联合体及分包
30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企
业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型
企业不得将合同分包给大型企业。
30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评
审。
30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业
和微型企业同等对待，不作区分。
30.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式四。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件
规定自行填写。
30.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标
文件示范格式五。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕
141号）。
30.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中编入加盖出具单位公章的件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
[2014]68号）。 
31、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。最后按得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。
 磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

一包评分标准

	序号
	评分
项目
	评分标准
	分值

	1
	报价30分
	所有通过评审的最终有效投标报价的最低报价为评标基准价。

投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）*30。
	30分

	2
	技术部分41分

	1、对投标产品响应招标文件重要要求（为招标文件第四部分标注为“▲”标记的要求）的响应情况：全部符合的得分30分，每有一个不满足的，扣分3分，扣完即止。
	30分

	
	
	2、供货方案的合理性、进度计划比较（包括供货周期、进度安排的保障措施等）。
供货方案、进度计划明确合理的得9分；
供货方案、进度计划较合理的得7分；
供货方案、进度计划简单，合理性欠缺的得4分； 
未提供的不得分。
	9分

	
	
	3、供应商所投采购包的产品，在原厂质保的基础上，承诺每增加一年得1分，最多得2分，没有内容不得分。
	2分

	3
	商务部分19分

	（1）供应商所投产品中浮筒式潜水泵、升降照明泛光灯、发电机制造商通过“ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，全部通过得3分，否则不得分。（原件扫描件上传至投标文件中）
	3分

	
	
	（2）供应商提供投标产品第三方权威检测机构出具的有效的检测或检验报告并加盖投标人公章，每提供一份得2分，最多得10分。（原件扫描件上传至投标文件中）
	10分

	
	
	（3）供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有水泵采购业绩，一项得2分；本项最高6分。（需同时提供成交（成交）通知书、合同、验收证明材料）（原件扫描件上传至投标文件中）
	6分

	4
	质量保证及售后服务7分
	(1)针对本项目详细完整的售后服务方案(含质保期内和质保期外)，主要内容包括但不限于：本地售后服务体系、现场服务措施、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行横向对比；优得 4-3分，良得 3-2分；中得2-1分；差得1-0分。
(2)其他：在备货、运输、储存等过程中认为需要补充的方案措施等，评委横向比较，优得3-2分，良得2-1分；中差得1-0分。
	7分

	5
	信用报告3分
	供应商信用等级 AAA 级得 3 分，AA 级得 2 分，A 级得1分
注:供应商须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

第三方信用服务机构必须在信用淮安网站公示 ( http://hacx.huaian.gov.cn/index.html) 。信用报告有效期为1年。（原件扫描件上传至投标文件中）
	3


二包评分标准

	序号
	评分
项目
	评分标准
	分值

	1
	报价30分
	所有通过评审的最终有效投标报价的最低报价为评标基准价。

投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）*30。
	30分

	2
	技术部分41分

	对投标产品响应招标文件重要要求（为招标文件第四部分标注为“▲”标记的要求）的响应情况：全部符合的得分30分，每有一个不满足的，扣分3分，扣完即止。
	30分

	
	
	供货方案的合理性、进度计划比较（包括供货周期、进度安排的保障措施等）。
供货方案、进度计划明确合理的得9分；
供货方案、进度计划较合理的得7分；
供货方案、进度计划简单，合理性欠缺的得4分； 
未提供的不得分。
	9分

	
	
	（2）供应商所投标段的产品，在原厂质保的基础上，承诺每增加一年得1分，最多得2分，没有内容不得分。
	2分

	3
	商务部分19分

	（1）供应商所投产品中GPS、全站仪、红外筒型网络摄像机、智能全景摄像机制造商通过“ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。全部通过得3分，否则不得分。（原件扫描件上传至投标文件中）
	3分

	
	
	（2）供应商提供投标产品第三方权威检测机构出具的有效的检测或检验报告并加盖投标人公章，每提供一份得2分，最多得10分。（原件扫描件上传至投标文件中）
	10分

	
	
	（3）供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有GPS、全站仪采购业绩，一项得2分；有视频监控业绩，一项得2分；有水泵采购业绩，一项得2分；本项最高6分。（需同时提供成交（成交）通知书、合同、验收证明材料）（原件扫描件上传至投标文件中）
	6分

	4
	质量保证及售后服务7分
	(1)针对本项目详细完整的售后服务方案(含质保期内和质保期外)，主要内容包括但不限于：本地售后服务体系、现场服务措施、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行横向对比；优得 4-3分，良得 3-2分；中得2-1分；差得1-0分。
(2)其他：在备货、运输、储存等过程中认为需要补充的方案措施等，评委横向比较，优得3-2分，良得2-1分；中差得1-0分。
	7分

	5
	信用报告
	供应商信用等级 AAA 级得 3 分，AA 级得 2 分，A 级得1分
注:供应商须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

第三方信用服务机构必须在信用淮安网站公示 ( http://hacx.huaian.gov.cn/index.html) 。信用报告有效期为1年。（原件扫描件上传至投标文件中）
	3


磋商结束后，成交结果将在淮安市公共资源交易网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。
成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

磋商过程保密

在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

    磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

第三部分     合同条款前附表
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同前附表
	序 号
	内           容

	1
	付款均应按下列条件进行:
签订合同后，甲方向乙方支付合同价的40%，待全部货物按时到达采购人指定地点，经采购单位验收合格后支付合同价的95%，余款在验收合格一年后付清。

	2
	服务时间: 合同签订并经见证后20日内供货、安装调试到位

	3
	服务地点:由采购人指定。


第四部分   合同主要条款及通用条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的通用条款，谈判供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1、合格签订生效后，在供货期内全部货物送至采购人指定地点验收合格。

2、付款均应按下列条件进行：签订合同后，甲方向乙方支付合同价的40%，待全部货物按时到达采购人指定地点，经采购单位验收合格后支付合同价的95%，余款在验收合格一年后付清。
货款结算时，需提供以下资料：
A、需方签收的送货回单。
B、合格销售发票。        
3、 供货期：合同签订并经见证后20日内供货、安装调试到位
4、质保期：一年。从验收合格之日起计算。如果原厂免费维保期大于一年，以原厂免费质保期为准。投标人承诺和原厂免费质保期，以质保期年限长为准。
二、合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定必须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

（5）“买方”系指盱眙县水务局。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据买方指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付    款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证书；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1成交人应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合谈判文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知招标代理从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同主要条款及通用条款”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收、，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

与本合同有关的一切税费，均由成交单位（卖方）负担。

15.履约保证金

15.1履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇、银行保函、保险保函。

15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

    16.仲裁

    16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

    16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

    16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

    16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

    17.违约终止合同

    17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

   （1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

   （2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

   （3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

    17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

    18.破产中止合同

    18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

    19.转让

    19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

    20.合同生效及其它

     20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（项目编号：HAZC-2022060151-XY号）谈判文件、卖方提交的（项目编号：HAZC-2022060151-XY号）响应文件、本次谈判的成交通知书和谈判过程中卖方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向代理机构交纳履约保证金后生效。

    20.3本合同一式陆份，买方各执二份，卖方执二份，盱眙分中心留存一份、代理公司一份。

    20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

    20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
第五部分   合同格式
甲  方：
乙  方：
一、依据《中华人民共和国民法典》的规定，经甲、乙双方友好协商，并经见证方见证，签订本合同。
二、采购文件编号：  
三、合同价款：
合同金额（大写）        　        元；（小写） ¥   　     。  
四、货物及数量
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	总计：（大写）元（小写¥元）


五、供货时间：合同签订并经见证后20日内供货、安装调试到位
六、供货地点：由甲方指定
七、验收标准：所供货物满足采购人使用要求。
八、付款均应按下列条件进行：签订合同后，甲方向乙方支付合同价的40%，待全部货物按时到达采购人指定地点，经采购单位验收合格后支付合同价的95%，余款在验收合格一年后付清。
A、需方签收的送货回单。
B、合格销售发票。
在甲方付款前，乙方应向甲方提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担迟延付款的违约责任。
九、质保期：验收合格之日起   个月。
十、合同一般条款
1、定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。投标文件、项目建设方案，中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清，保密协议、廉政合同书等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
1.3 “审定价”系指经甲方或相关审计部门对乙方履行合同情况进行审计后认定应支付给乙方的价款。
1.4 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术资料和软件系统等。
1.5 “服务”系指根据合同约定的乙方应承担与合同标的物有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如部署、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
1.6“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
1.7“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。
1.8“见证方”系指招标代理机构。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格报价表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
5、货物运输
根据采购人的指定地点，乙方负责安排运输，运输费由乙方自行承担。
6、质量与检验
6.1 乙方应严格按照合同规定提供合格货物及服务。
6.2甲方有权拒绝不符合质量要求的货物或服务，乙方应根据甲方要求及时更换相关货物或重新提供服务，且不得影响甲方工作的正常进行，由此产生的费用由乙方自行承担，如因更换或重作导致甲方项目逾期投入使用的，乙方还应承担逾期交付的违约和赔偿责任，同时本规定并不免除乙方承担在本合同项下的货物质量保证和其他相关义务。
6.3乙方应在货物到货后，应及时申请甲方进行验收工作，经验收并经甲方代表签字后，方可进行安装施工，货物的到货验收包括：数量、外观、随货备件、装箱单、质量证书等随货料及包装完整无破损。
7、项目验收
7.1甲方在货物供货完成个月后，组织验收工作，在验收过程中发现的质量及其他问题，甲方应及时向乙方提出质疑并提出相应处理意见。
7.2 乙方在接到甲方质疑后应立即开展整改，并在七日内向甲方提供书面报告，否则承担违约责任。
7.3 如果货物的质量、规格与合同约定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权申请有相关资质的检验机构进行检验，如检验结果存在上述情形，甲方有权凭检验报告向乙方提出索赔，检验费用由乙方承担。
8、伴随服务
8.1 乙方应按照有关法律、法规和合同中的双方约定及乙方服务承诺提供服务。
8.2 除第8．1条规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）乙方承诺的期限内对所提供货物或软件系统的运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
8.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
9、保密条款
9.1任意一方可根据相关法律规定向有调查权的机关单位提供机密资料时，应该在提供之前将此项事实通知对方。
9.2 乙方对在履行本合同过程中所知晓到的甲方文件资料，软件和数据等负有保密义务。未经甲方书面同意，不得将所知晓的信息全部或部分向第三方透露，如有违反，应承担违约赔偿责任。情节严重的，甲方有权视情追究乙方其他法律责任。
9.3 本合同无论何种原因终止、变更或解除，保密条款继续保持其原有效力。
10、索赔
10.1 甲方有权根据有资质的检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。
10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，因货物或服务不符合合同要求，乙方应按照下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1） 乙方同意退货，应按合同中规定的结算货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所发生或即将发生的其它必要费用。
（2） 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须相应降低货物的价格。
（3） 用符合合同约定规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换或修补有缺陷的部分，乙方自行承担一切费用和风险，同时负担甲方所遭受的全部损失费用，乙方应对更换和修补件延长相应的质量保证期。
10.3 在甲方发出索赔通知之日起二十日内，乙方如未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方在甲方发出索赔通知之日起二十日内或甲方同意的其他时间内，未能按照本合同约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权采用法律手段解决索赔事宜。
11、逾期交货
11.1 乙方应按照合同约定的交货期交货。如果乙方无正当理由拖延交货，应承担误期赔偿责任，同时，甲方有权视情解除或终止合同。
11.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应在七日内以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，甲方有权决定是否同意修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。
11.3 如果乙方没有按照合同约定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费，但不免除乙方的其他相关责任和义务。赔偿费每天按合同总价的0.1%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价15%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止或解除合同。
12、不可抗力
12.1 任何一方因不可抗力而导致延迟履行或不能履行合同义务的，可以减轻或者免除相关违约责任。
12.2 在不可抗力事件发生后，一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方并提供相应证明文件。
13、税费
本合同价款为含税价，与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。
14、履约保证金
14.1乙方必须在领取中标通知书之后，签订合同前，向采购人提供相当于中标总价1%的履约保证金；
14.2乙方提供的履约保证金方式为银行保函或保险保函或转账或网银。
    14.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

    14.4履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
15、终止合同
    15.1 乙方违约后虽采取补救措施，但有以下情形的，甲方有权解除或终止部分或全部合同。
   （1） 乙方未能按合同约定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物的；
（2） 乙方在收到甲方发出整改通知的二十日内，或经甲方书面认可延长时间内未能纠正其错误的；
（3） 乙方未能履行合同规定的其他义务。
    15.2  在甲方根据第15.1条约定，解除或终止全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法，向乙方以外的单位购买乙方未交的类似货物，乙方应对甲方所购货物超出部分的费用负责，同时乙方应继续履行合同中未终止的部分内容。
    15.3乙方破产或无清偿能力的，甲方有权在其认为合适的时间以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。终止合同不损害或影响甲方已经采取或将采取的任何行动或补救措施的权利。
16、转让
除甲方书面同意外，乙方不得转让其应履行的部分或全部合同义务。
十一、合同生效及其它
    1、本合同由甲方、乙方和见证方三方签字后生效。
2、本合同一式五份，见证方一份，甲方、乙方各执二份。
3、修改或补充合同内容，经由甲方、乙方及见证方协商后，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4、本合同中规定的书面形式通知还包括邮件、传真、邮寄等形式。
书面形式的通知和报告的接收人应是甲、乙双方法人代表或负责本合同履行的双方具体负责人，接收人应及时签收。甲乙双方可商定双方具体负责人的邮箱。接收人不履行该义务的，发送方可以使用邮件将文本发送至双方商定的邮箱，一旦邮件发送成功即视为接收人已经收到。
甲方接收人邮箱：。
乙方接收人邮箱：。
5、本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。
十二、解决争议的方式
双方在合同履行期间发生争议的，在不影响项目进度的前提下，双方应采取协商解决。协商不成，双方当事人可向  项目所在地人民法院  仲裁委员会提请仲裁。
甲    方：                       乙    方：
单位盖章：                       单位盖章：
代表签字：                       代表签字：
签定日期：                       签定日期：
第六部分:采购要求及技术参数

一包
	序号
	品名
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	12M2户外应急救灾帐篷
	顶
	50
	
	

	2
	小型发电机
	台
	10
	
	

	3
	浮筒式潜水泵
	台套
	15
	
	

	4
	电缆
	项
	1
	
	

	5
	升降照明泛光灯
	台
	2
	
	

	6
	应急救援包
	个
	100
	
	


二包
	序号
	品名
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	便携式灯具
	台
	300
	
	

	2
	汽油锯
	把
	50
	
	

	3
	割灌机
	台
	50
	
	

	4
	救生圈
	个
	300
	
	

	5
	手持式扩音喇叭
	把
	50
	
	

	6
	安全帽
	顶
	300
	
	

	7
	RTK检测设备（GPS）
	台
	2
	
	

	8
	全站仪
	台
	1
	
	

	9
	视频监控
	项
	1
	
	


一包

一、防汛帐篷
技术参数要求：
12㎡抢险帐篷                                                                     1、防汛帐篷主要用于防汛抢险时临时抢险指挥场所和抢险设备器材存放以及查险人员休息。
2、规格：12㎡维纶有机氟防水帐篷。
▲3、防汛帐篷篷体基材为维纶有机氟防水帆布，其性能指标应符合表1的要求。
1、防汛帐篷篷体物理力学性能指标

	序号
	项  目
	单 位
	性能指标

	1
	厚度
	mm
	≥1.1

	2
	断裂强力
	经向
	N/50mm
	≥2200

	3
	
	纬向
	N/50mm
	≥2000

	4
	静水压
	kPa
	≥60

	5
	单位面积质量
	g/m2
	500±50

	6
	阻燃性能
	损伤长度
	mm
	150

	7
	
	续燃时间
	s
	15

	8
	
	阴燃时间
	s
	15

	9
	
	熔融脱落物
	
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃


▲4、防汛帐篷骨架为白色喷塑钢管，其中中柱、边柱材料为焊接钢管；地桩材料为角钢。喷塑 骨架及金属配件理化性能指标符合表2的要求。
2、防汛帐篷骨架及金属配件理化性能指标

	序号
	项  目
	单 位
	性能指标

	1
	喷塑钢管
	膜层附着力
	级
	≥3

	2
	
	膜层耐腐蚀
	
	96h膜层不起泡、不脱落， 无锈斑

	3
	金属配件
	锌镀层
	μm
	≥15

	4
	
	锌镀层耐腐蚀
	
	48h 主要表面无锈斑

	5
	
	喷塑膜总厚度
	μm
	≥35

	6
	
	喷塑膜耐腐蚀
	
	72h 主要表面无锈斑


5、防汛帐篷拉绳材料为草绿色维纶包芯绳。
6、质量标准：
（1） 缝纫要求：
1) 缝纫部位表面应平展、牢固、线迹直正、针码均匀。
2) 缝制针码：各大片拼幅部位的明线7针/30mm~11针/30mm，其他部位的明线 8 针/30mm~12针/30mm，起止针须重缝3道或4道线，长度不少于20mm。断线接头处须重缝 20mm~30mm。
3) 若采用搭缝拼幅，各幅面拼接处相搭 25mm~30mm 缝 3 道线， 若拼幅采用双针机折边缝合时， 允许缝两道线。
4) 缝制针眼、定位针眼、垫布针眼等，应做热合贴膜防水处理(不含培土布部位) 。热合贴膜 处应平整、直顺。不得有未覆盖的针眼， 不得有面布死折、烫坏面料等缺陷。
（2）骨架及金属配件要求：
1) 骨架表面需经防锈处理后再进行喷塑处理， 颜色为本白色， 色相均匀、光洁。
2) 骨架钢管采用插头与插管对接，用松紧适度的弹簧卡锁定， 插接应牢固、稳定。
3) 各金属配件表面应光洁， 不得有飞刺。电镀或喷塑前均应进行前处理，之后再经电镀锌钝化 或喷塑处理。圆头桩也可涂底漆后再烤黑漆或黑色喷塑。
4) 各焊接部位须焊接牢固， 手感光滑、平整。焊接处不得有开焊、烧焦等缺陷。 
▲7、包装与标识：
（1）每顶帐篷的包装布材质、颜色与蓬体布材质相同。每顶帐篷的篷体采用矩形软包包装，四角有拉环。每顶帐篷的附件采用帆布袋包装。每顶帐篷的篷杆采用帆布柱套包装。帐篷包装规格见表3。
3、防汛帐篷包装规格

	序号
	项  目
	单 位
	数 量
	要  求

	1
	篷体
	篷体
	件
	1
	1包，篷体采用矩形帆布软包包装

	2
	附件
	拉绳
	根
	10
	1包，附件采用帆布袋包装

	3
	
	拉绳板
	个
	10
	

	4
	
	角钢地桩
	根
	10
	

	5
	
	铁锤
	把
	1
	

	6
	篷杆
	中柱
	根
	1
	1捆，篷杆采用帆布柱套包装；中柱一根，分为两节。

	7
	
	围墙柱
	根
	10
	



（2）篷体包装用白色字体标识：品名、规格、重量、生产厂家名称、生产日期，帐篷四面印字：盱眙防汛。附件袋上印有“防汛帐篷附件”、篷杆柱套上印有“防汛帐篷篷杆”白色印刷字体。               
8、抽样检测：面料断裂强力检测按照《纺织品织物拉伸性能》(GB/T 3923.1) 执行，面料静水压按照《纺织织物 抗渗水性测定静水压试验》(GB/T4744) 检测，单位面积质量检测按照《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》(GB/T4669)执行，面料阻燃性能检测按照《纺织品燃烧性能试验垂直法》(GB/T5455)执行，喷塑钢管膜层附着力检测按照《漆膜附着力测定法》(GB1720) 执行，金属配件锌镀层检测按照《轻工产品金属镀锌层和化学处理层的厚度测试方法金相显微镜法》(QB/T3817) 执行。
9、配置产品需提供相应的检测报告
二、小型发电机
启动系统：手/电启动
油箱容量≥13L
连续工作:10-12小时
▲耗油量：1.65，噪音：80db，排气量：418/456
▲额定频率：50Hz，额定电压：220V
▲额定功率:5.6KW，最大功率：6.2KW
重量≤100KG
纯铜电机、便捷移动、内置多重保护系统、加大油箱持久续航、节能减耗OHV燃油系统、大屏液晶显示、智能AVR稳压系统。
配置产品需提供相应的检测报告
3、 浮筒式潜水泵（台套）

	序号
	设备名称
	型号及性能参数
	数量
	备注

	1
	浮坞
	φ700×2500
	1套
	2只浮体

	2
	霍尔锚
	50kg
	2只
	

	3
	AM2锚链
	L=25m
	2根
	碳钢

	4
	钢丝绳
	L=40m
	2根
	φ10，镀锌

	5
	HDPE管
	DN300

L=10m
	4根
	配套法兰PN0.6MPa

	6
	HDPE浮体
	DN300
	4套
	配套锚固件

	7
	潜水泵
	300QF750-10-30
	1台
	进口配滤网，电缆10米

	8
	水泵锚固框架
	10#槽钢
	20m
	

	9
	软启动控制柜
	1×1、30Kw
	1套
	户外304柜体

施耐德元器件

留PLC接口

	12
	端子箱
	1*1-30KW
	1台
	户外304

	13
	动力电缆
	3*25+1*10
	40m
	潜水、纯铜

	14
	信号电缆
	8*1
	40m
	潜水、纯铜


管径≥300mm

▲流量≥750m³/h 

▲扬程≥10米

转速≥1470r/min 

效率≥75%

功率≥30KW
配置产品需提供相应的检测报告
4、 电缆线

符合国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC60502-1:2004标准制造

潜水纯铜25平方电缆线200米（带线鼻50只）

潜水纯铜35平方电缆线500米（带线鼻200只）

潜水纯铜25平方电缆线200米（带线鼻50只）。

五、升降照明泛光灯
适用于抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。
▲1、配置4个500W 高效节能灯头(飞利浦品牌同等或更优) ,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现 360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在 250°内翻转 及以气缸为轴心向左右进行360°旋转； 整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。
2、用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。
▲3、直接使用发电机组供电，可接通220V市电长时间照明,发电机为本田、雅马哈同等或更优；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。发电机配备防水雨罩。
▲4、通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭， 双控制系统，自动或手动可快速控制伸缩气杆的升降。手动控制盒上带有通电电源指示灯，方便工作人员确定通电情况。
5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。                                                                                6、整体采用优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,
防雨淋、喷水、抗风等级为 8 级。
▲7、技术参数：
	参数名称
	参数值

	额定电压
	AC220V

	光源功率(飞利浦灯头同等或更优)
	4×500W

	连续工作时间
	13h

	发电机组额定输出功率/油箱额定容量
	2000W/15L

	气杆最大升高
	4.5m

	发电机组输出电压
	AC220V

	伸缩气杆外形参考尺寸
	1350×500×800mm

	灯盘外形参考尺寸
	500×470×380mm

	重量
	45kg

	外壳防护等级
	IP65


配置产品需提供相应的检测报告
六、应急救援包
1、净重 76.Kg
2、尺寸：40x20x35（cm）　
▲3、内部配置：应急雨衣、应急手套、反光背心、应急保温毯（1.5*2.1m）、应急压缩毛巾、防火火柴、防风蜡烛(5.3*6.5cm)、多功能手电、酒精棉棒、碘伏棉棒、口对口呼吸面膜、创口贴、手肘创口贴、医用纱布块、镊子、降温贴、绷带剪刀、安全别针、清洁湿巾、医用口罩、驱蚊虫湿巾、医用胶带、三角绷带、弹力网帽、弹性绷带、急救手册、应急救援卡、人体红外感应灯、紧急疏散指示灯、灭火器（投掷型650ml）、过滤式自救呼吸器、灭火毯（1*1米）、逃生绳（10m内置钢丝荧光）、安全腰带（77.6*115cm）、缓降器、多功能铲、多功能斧（17.7*9.1*2.8cm）、求生口哨等

二包
一、便携式灯具
▲1、灯芯：P70； 
2、续航时间：4-6小时
3、冲电方式：USB充电
4、净重1KG（不含电池）
5、材质：航空铝
▲6、电池容量：7800MAH充电锂电池
二、汽油锯
▲1、排量≥55cc；功率(kw)≥3.2千瓦/8500rpm。
▲2、启动方式：自复位式，点火系统：无接触点，加油系统：带有调节器自动。
▲3、高转速≥13,000转/分钟；空转转速≥ 3，000转/分钟，怠速波动率±10%。
4、燃料箱容积≥0.5L，链条油箱容积≥0.25L。
5、重量≤4.8kg(不含导板、链条)，含导板链条净重≤5.1kg。
6、主机比质量(kg/kw)≤2.3。
7、最大切割直径≥20寸，导板≥20寸。
三、割灌机
▲1、气缸排量≥40 cc
▲2、功率1.5kw/1.8hp
3、最高功率转速9000 rpm
▲4、空转转速 2800l/min  调节转速 12300l/min  
5、燃油箱容量0.75L，燃油消耗量449 g/kWh，怠速3000 rpm 
6、配套背带 标准双肩背带 噪音等级95 dB(A)  
7、油箱容量：0.64L，重量≥4.5公斤
▲8、发动机类型：四冲程汽油机。
四、救生圈
▲1、外径704mm，内径446mm，厚度100mm
▲2、材质：高密度聚乙烯外壳，高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料内里
3、产品浮力：≥14.5kg（适合体重150kg的人使用）
4、反光标识：圈体有四片反光条设计，橙色
5、印字：盱眙防汛，每件产品需有外包装
五、手持式扩音喇叭
1、外观：手持式多功能喊话器外壳塑料件应无缩水、毛刺、顶白、划伤、油印和变色现象。螺丝应无松动、打滑或拧不到位的现象。外壳应无生锈、变形等现象，各按键的弹性应操作顺畅。
2、尺寸：口径*长度13.5*21cm
3、质量：≤1.0kg
▲4、最大功率：30W
5、传送距离：≥800米
6、频率响应：100Hz-10KHZ
7、录音时间：≥300S
8、喊话时间：10h-20h
9、功能：喊话器具有喊话功能、警报、录音、放音、音量大小调节等功能
10、开关耐外性：喊话器开关触压300-1000次循环使用
11、工作温度范围：55℃～-10℃
▲12、锂电池供电，插卡插U盘
13、外壳喷写：盱眙防汛
六、安全帽
▲材质：玻璃钢
帽衬：四点式织物
颜色：黄、红、蓝、白
▲符合GB28111-2019(安全帽标准)
七、RTK检测设备（GPS）
▲特性：     卫星跟踪 GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS 支持北斗三代卫星,支持五星十六频 
操作系统      Linux系统
初始化时间   <5s（典型值）
初始化可靠性   99.99%
外观按键     1个动/静态切换键、1个电源键
指示灯       1个差分信号灯，1个卫星灯，1个静态数据采集灯，1个电源灯
▲标称精度
静态精度   水平精度：±(2.5+0.5×10-6 ×D) mm
高程精度： ±( 5+0.5×10-6×D) mm
▲RTK精度
平面精度：±( 8+1.0×10-6×D) mm
高程精度：±(15+1.0×10-6 ×D) mm
码差分精度 平面精度：±(0.25+1×10-6×D) m
高程精度：±(0.50+1×10-6×D) m
单点精度 1.5m
▲GNSS+ 惯导 
IMU更新率       200Hz
倾斜角度         0~60°
倾斜补偿精度    10 mm + 0.7 mm/°tilt（30°内精度<2.5cm）
电气化电池      内置6800mAh锂电池，支持移动站15小时续航
外接电源支持USB口外部供电
物理特性
尺寸（长*宽*高） 119mm*119mm*85mm
重量              0.73kg
材质             镁合金AZ91D机身
工作温度         -45℃~+75℃
存储温度         -55℃~+85℃
防水防尘         IP68级
冲击震动        IK08级
防跌落          抗2米自由落体跌落
输出 
输出格式        NMEA 0183、二进制码
输出方式        BT/Wi-Fi/电台
静态存储
存储格式       可直接记录HCN、HRC、RINEX
存储空间       标配8GB内置存储
下载方式       通用USB数据下载；HTTP下载
数据通讯
I/O接口        1个外置UHF天线接口1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载
网络模块       手簿支持4G全网通
电台           内置高频450-470MHz单收电台 
协议            透明传输、TT450 
蓝牙            BT4.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、  Android、IOS系统
数据传输        WIFI数据链
WIFI            802.11 b/g/n
NFC            支持NFC闪连
▲接收机
超级双收     支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务
一键匹配     支持手簿软件一键匹配基站数据
手簿参数 
型号          HCE600 安卓测量手簿
操作系统      Android 10
CPU           八核2.0Ghz处理器
网络          4G全网通，内置eSIM赠送三年测绘流量
液晶屏        5.5'' 高清显示屏
电池续航      14小时
防水防尘      IP68
需提供相应的检测报告
八、全站仪
▲精度  1 2″
测量方法 绝对编码，连续，对径测量
最小读数 0.1″/0.1mgon/0.01mil
补偿方式 四重轴系补偿
补偿器设置精度 0.5”
补偿范围 ±4’
▲距离测量
圆棱镜测程（GPR1，GPH1P）2 1.5m-3500m
长测程模式（GPR1）2 ＞10000m
精度3 单次：1mm+1.5ppm
快速：2mm+1.5ppm
测量时间4 1.0s
▲无棱镜距离测量
无棱镜测程5 R5006
精度3 2mm+2ppm 
激光点大小 30m处：约7mm×10mm
▲望远镜
放大倍数 30×
分辨率 3″
视场 1°30′，100m处：2.7m
调焦范围 1.55m至无穷远
综合参数
屏幕 3.5英寸，320×240像素，VGA，灰色显示屏
键盘 28键，双面键盘
操作模式 无限摩擦制动，双触发键
电池 可充电锂电池
操作时间 GEB361：达30小时
存储容量 内存：2GB，SD卡：1GB/8GB，U盘：1GB
操作系统 Windows EC7
传输接口 RS232、SD卡、USB、MiniUSB
激光对点器 对中精度 ：1.5m高，1.5mm
光斑大小：1.5m高，2.5mm
重量 4.3kg
工作温度范围 -20℃到+50℃
存储温度范围 -40℃到+70℃
防尘/防水（IEC60529） IP66
防潮 95%，无冷凝
需提供相应的检测报告
九、监控系统
1、红外筒型网络摄像机（3台）
400万 1/3" CMOS 红外网络摄像机
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°
补光距离: 最远可达50 m
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
补光灯类型: 红外灯
▲最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于93%（无凝结）
▲供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm
设备重量: 460 g
带包装重量: 650 g
▲防护: IP66
2、智能全景摄像机（1台）
摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。
全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/2.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。
▲细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。
▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。
具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。
内置不少于2个GPU芯片
全景路视频分辨率不小于3840×1080，细节路视频分辨率不小于2560x1440
支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
▲摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。
▲支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
▲全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调
▲内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出
智能全景摄像机参数中带▲部分需提供对应的公安部检验报告加盖生产厂家公章，原件的扫描件上传投标文件。
3、摄像机立杆（1根）
摄像机监视点安装位置在仓库院内，摄像机立杆安装基座采用混凝土浇筑，基座内放置钢筋笼（钢筋直径大于14mm）。基座深不小于0.8米，宽不小于0.6米，底部加宽形成锥体形混凝土基座。因监视点安装位置涉及到15个县区，部分监视点可能建在水边滩地，其基座尺寸应相应加大。
立杆高度不低于4.5米（不含避雷针高度），立杆放置摄像机、监控设备仪器及防护箱等设备。立杆设计与加工制作应至少满足以下要求：
（1）材质：立杆钢材选用优质高强度Q235材质，壁厚不小于5mm，底法兰厚度不小于20mm。
（2）设计：立杆结构及基础结构尺寸计算，按抗震烈度7度、抗风力不小于12级设计。杆材及支架采用热喷锌工艺。
（3）焊接工艺：采用电焊接，杆体无漏焊，焊缝平整，无任何焊接缺陷。
（4）杆体观感：造型及尺寸应符合使用要求，造型流畅、美观大方、色泽均匀。立杆为圆柱形或八角形，直径选用合理。立杆顶端包封以防水气进入，防水防漏措施可靠。
（5）垂直度检验：立杆直立后，使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验，垂直度偏差小于0.5%。
（6）立杆4米以上设置脚架，顶部设避雷针，基础采用钢筋混凝土浇筑，并设置接地装置，接地电阻小于4欧。
（7）立杆地笼要求：不小于0.6米*0.6米*0.8米，且混凝土标号不小于C25。地笼预埋图纸如下：
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4、配套设备（1台套）
（1）室外机箱
所有的电源、光端机、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。
[image: image2.png]



 室外机箱大样
①箱体材质为304不锈钢，尺寸不小于300*400*500cm；
②箱体厚度背板要求不小于1.5mm，其余面板要求不小于1.0mm；表面要求有可靠防腐防锈措施；
③箱体底板必须冲孔，均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧上部中央开散热孔，要求使用冲孔或百页式；设备在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；
④箱体应必须固定牢固，有充足的安装空间，方便设备安装维护；
⑤箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；箱体进线孔必须有胶套保护，防止各种线缆被挂伤；
（2）后端服务器2套、配套24寸显示器。
2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：16G*2 DDR4
硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持4个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
监控录像存储时间不低于一个月。
辅材要求：
球机、枪机配套支架、电源适配器；防雷器；
信号线为国标CAT6 ；
电缆为国标RVV2*1.5；
PVC管为国标20等。

一、包装及标志：必须是2022年近期生产的产品。
2、 验收
中标供应商按照规定将货物按要求整齐码堆。采购人将按水利部《防汛储备物资验收标准》等相关国家相关标准进行验收，根据验收结果确认数量和质量。对不符合验收标准的货物，采购人有权拒收。
三、运输、安装、调试要求：
1、运输要求：供货方负责组织车辆运送至需货方指定地点。
2、装卸及入库要求：供货方按甲方要求负责缷货并入库码垛。防汛帐篷、救生圈、应急救援包、水泵、发电机等物资需含包装、防汛专用产品标志、标识、下垫托盘、遮光布等费用。
3、仓储地点：盱眙县水务局仓库。
四、质量保证及售后服务：
1、所供物资必须按招标文件要求符合国家标准及水利部标准。
2、质保期：一年（自交货验收合格之日起计）。
3、售后服务:质保期内，自接到用户报修后，2小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题， 如不能及时解决问题要提供替代服务、直到原设备修复。
五、其他要求
1、报价注意事项：
1.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、加工费用、产品损耗、报验、检测、检验、售后服务、利润、税费（增值税）及产品交付使用过程中涉及到的其他等一切费用。
1.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
第六章   响  应  文  件  

项目名称:

项目编号:

磋商供应商:
年    月    日
尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。
一、竞争性磋商函
      （采购单位）  ：

根据贵方磋商采购的            （项目名称），正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表我方     （磋商供应商单位的名称）  ，全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）         （RMB￥     元）的投标报价并按磋商文件的规定要求提供所需服务。
（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

（4）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”第12条的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。如果在磋商后规定的投标有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商名称:                    （公章）

地址:               邮编:                

电话:               传真:                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

职务:               

日期:      年     月     日

二、开  标 一 览  表
采购项目编号：

	项目名称
	

	投标报价
	报价为人民币（大写）：       元
（小写）¥：      元

	工  期
	


注: 1、投标报价总计为完成招标人需求所需的全部费用，招标人不再另付其他费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

磋商供应商：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字或盖章：               
日期：年　月　日

三、投标报价明细表

（注:根据采购清单，

选择对应报价的采购包清单填写报价）
	序号
	品名
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	合计
	


磋商供应商：（加盖公章）
法定代表人或其委托受托人签字：
注：
1、所有价格系人民币表示。
2、以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。
3、如果单价和总价不符时，以单价为准。
四、技术响应偏离表
（注:根据采购需求清单，

选择对应报价的采购包清单和技术要求的内容逐条填写）
二标段
	序号
	采购服务需求
	响应服务需求
	是否

偏离
	备注

	1
	产品名称
	技术要求
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


谈判供应商：     （加盖公章）       
法定代表人或其委托受托人签字：                  

日期：    年　月　日

五、服务承诺

（包括但不限于磋商文件对于“质量保证及售后服务”的要求，格式由磋商供应商自定、加盖公章。）

六、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

七、技术方案

       （格式自拟）
八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、加盖公章）

注：

1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。
示范格式一                 

法定代表人资格证明

单位名称：                     地址：

姓名：
        性别：
       年龄：
     职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与            
项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年 月 日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证原件扫描件上传至电子标书。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二
授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：                     

地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                   
兹委托受托人代表我公司参加          组织的项目名称      
（项目编号: 
）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    

                                                  年     月     日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证原件扫描件上传至电子标书。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

  （采购单位）          ：

    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我方为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金情况正常。
六、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

                           法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          

                                       供应商：（盖单位公章）              

                                       日期:      年   月  日 
示范格式四                                   
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1、 （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）:
日期:
（一包备注: 此声明函作为一包的资格条件，须提供；二包中此声明函如不提供，价格将不做相应扣除）

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五 

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：









身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）








                                             


