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[bookmark: _Toc27131][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc13036][bookmark: _Toc28446][bookmark: _Toc27417]第一章 采购公告
受江苏省扬州技师学院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江苏省扬州技师学院工业机器人应用与维护专业专项公共实训基地建设项目（JSZC-321000-SWGC-G2026-0089号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏省扬州技师学院工业机器人应用与维护专业专项公共实训基地建设项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月18日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0089号
2.项目名称：江苏省扬州技师学院工业机器人应用与维护专业专项公共实训基地建设项目
3.预算金额：215万元
4.最高限价：215万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：见招标文件第四章。 
7.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求	
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
3.联合体投标。
	采购包号
	是否接受联合体投标
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html.
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年08月18日上午9:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取 投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
10.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名 称：江苏省扬州技师学院
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：扬州市邗江区职中路31号
联系人：熊宣明 
联系方式：18936490062
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市邗江区翠岗路48号
联系人：赵凌云、李韦林
联系方式：0514-82129112、0514-87986785
[bookmark: _Toc55204178][bookmark: _Toc13371]

[bookmark: _Toc8455][bookmark: _Toc19440][bookmark: _Toc23235]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2026-0089号项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购预算中已包含代理服务费，由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）货物类标准一次性支付给招标代理机构。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
               开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
               开户账号：1108020819100000612
4.3专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“工业机器人实训台”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值×50%；
2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价×50%；
3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33、电子投标文件要求
33.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
33.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
33.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
33.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
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采购合同


项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0089号


甲  方：江苏省扬州技师学院
乙  方： 
见证方： 


日  期：2026年   月   日


采购合同

项目名称：江苏省扬州技师学院工业机器人应用与维护专业专项公共实训基地建设项目
编号： JSZC-321000-SWGC-G2026-0089号
甲方（采购人/买方）：江苏省扬州技师学院
乙方（供应商/卖方）：
见证方：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
1.合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列产品：
名称、规格及数量等要求详见招投标文件。
2.合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。
2.2 本合同总金额包括乙方提供产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件中未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3.组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标文件。
4.知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5.产权保证
乙方保证所交付的产品的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6.履约保证金： 无
7.转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围内的项目，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8.质保期等其他约定
8.1 为货物从验收合格之日起  叁  年。在质保期内因供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。由于采购人人为原因造成的损坏供应商只收配件费不收人工费。
9.合同履行期限及地点
9.1 合同履行期：合同签订后30日历天内完成本项目所有内容交付、安装、调试及培训工作，并经采购人验收合格。
9.2地点：甲方指定地点，运送所产生的所有费用由乙方承担。
10.价款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款；货到甲方指定地点，安装调试并验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同余款。
11.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12.质量保证及售后服务
12.1 所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准。
12.2设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
12.3对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应提供在响应文件中明确列出。
12.4所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。
12.5所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。
12.6乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.7乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修、退货。具体按以下办法处理：
（1）更换：无法维修的或者在质保期内同一设备出现2次及以上的故障，乙方应更换，并由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：若通过维修或更换无法解决的，或者通过维修或更换后在质保期内仍然有故障的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.8 质保期内乙方提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。乙方未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。
12.9在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13.交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后 30 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须在工作 15 日内初步验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，如检测结果合格，检测费由甲方承担；不合格，由乙方承担。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：
14.包装、发运及运输
14.1由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及字体清晰、明确。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。
14.4 在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为交付。
15.违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收的，甲方应按未付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。如经甲方通知后仍未改正的，甲方有权解除本合同，同时乙方应按照合同总金额的 30 %向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.4乙方应按照合同约定交付货物，逾期交付或者不完整交付的，每逾期一日按照合同总额的千分之 一 向甲方支付违约金，直至相应设备交付为止。乙方付款逾期超过 15 天（含）以上，甲方有权解除合同，同时乙方应按照合同总金额的 30 %向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价  30 %赔偿金。
16.不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17.争议解决
17.1 因项目质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18.合同其他
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方执一份。
甲方：                                   乙方：				
  地址：				                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：                                   				
  地址：				                    
  法定代表人或授权代表：                   
  联系电话：                               
日期：      年    月    日               
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以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性:货物类项目
核心产品：
	采购
包号
	核心产品

	1
	工业机器人实训台


进口产品投标：
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、项目概况
本项目立足智能制造产业人才需求，依托江苏省扬州技师学院现有办学与专业基础，提档升级建设标准化、开放式工业机器人公共实训基地，补齐区域高端实训与社会技能服务短板。项目建成后将建成多功能区域性实训服务平台，兼顾院校育人、社会培训、技能评价与产教服务，为地方智能制造产业发展提供高技能人才支撑。
三、采购清单（本章所列参考品牌仅为说明技术标准与质量等级，非指定品牌。投标人可提供满足全部技术参数、同等或更高品质的其他品牌产品，评标委员会按参数与功能符合性评审。）
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	工业机器人实控虚仿真实训平台
	（1）平台需要至少包含ABB实体仿真示教器、FANUC实体仿真示教器、实训台体、工控机及保护电路及多个典型工业应用场景软件（如：机床上下料、焊接、搬运、轨迹等）至少六大部分组成。
（2）虚拟仿真软件是利用三维建模技术构建实体工业机器人及各种工业机器应用工作环境，真实再现机器人各运动关节，软件中的三维模型可以方便的通过使用鼠标实现缩放、平移、旋转等功能。可实现机器人模拟仿真练习等功能。采用的是虚实结合的实训方式，能保证实训真实性。其中包含机器人机械手本体，机器人的服务对象，夹具，工件等是在计算机中利用三维技术构造虚拟的六自由度工业机器人及其服务对象及相关坏境进行实时动态模拟。能完成如码垛、轨迹等多项工业机器人应用仿真。
（3）实体仿真与市场主流品牌原厂一致的（如ABB、kuka）示教器：
1）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如ABB、FANUC、安川、kuka）≥6.5寸人机交互可视化组件和人机指令输入组件。
▲2）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如ABB、kuka）示教器外形（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲3）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如ABB、kuka）功能按键、3D操纵杆等（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
4）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如ABB、kuka）界面和操作习惯
▲5）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如ABB、kuka）指令格式、操作模式等（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
★6）实体仿真示教器可兼容教学版robotstudio虚拟仿真软件，可用示教器进行机器人不同场景的程序编写，编写和操作方法与原厂示教器一致，并驱动场景下的机器人根据编写的程序动作，实现互联互通控制功能。（投标时提供满足功能要求的演示视频，不提供演示的废标）
演示要求如下：实体仿真示教器要求支持指令程序Break、CallByVar、CompactIF、EXIT、ExitCycle、FOR、GOTO、IF、Label、ProcCall、RETURN、Stop、SystemStopAtion、TEST、:=、CancelLoad
、CheckProgRef、Comment、EraseModule、Load、RemoveAllCyclic、RemoveCylicBool、StarLoad、UnLoad、WaitDI、WaitDO、WaitLoad、WaitTime
WaitUntil、AccSet、ActEvenBuffer、ConfJ、ConfL、CornerPathWarninig
DeactEvenBuffer、EoffsSet、GetJointData、GripLoad、MechUnitLoad、PDispOff、PDispon、PDispSet、ResetAxisDistance、SingArea、SoftAct、SoftDeact、VelSet、ActUnit、DeactUnit、MoveAbsJ等。
7）示教器配置
①意法半导体（ST）处理器：
≥32-bitCortex-M3CPUCore≥128KbytesFlash存储器
≥20KbytesSRAM
②板载接口：
一个VGA接口（16位色输出，支持音频输出）
一个LCD接口（支持24位输出，默认未引出）
一个485接口（最高速度1M，支持modbus协议）
一个3线调试串口（6-pin2.54间距连接器）
两个扩展接口，可扩展UART、I2C、SPI、UAB、CAN和PWM等接口
一个JTAG接口（6-pin接口，默认未焊接连接器）
（4）实体仿真与市场主流品牌原厂一致的（如FANUC、安川）示教器
1）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如FANUC、安川）≥6.5寸彩色人机交互可视化组件和人机指令输入组件。
▲2）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如FANUC、安川）示教器外形尺寸。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲3）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如FANUC、安川）功能按键。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
4）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如FANUC、安川）界面和操作习惯。
▲5）要求需与市场主流品牌原厂一致的（如FANUC、安川）指令格式、操作模式等。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
6）键盘采用优质薄膜面膜和轻触按键开关，方便后期维护，具有方式选择、双使能开关。功能按键等与真实FANUC示教器一致，操作习惯做到完全一致。
★7）实体仿真示教器可兼容教学版ROBOGUIDE虚拟仿真软件，可用示教器进行机器人不同场景的程序编写，编写和操作方法与原厂示教器一致，并驱动场景下的机器人根据编写的程序动作，实现互联互通控制功能。（投标时提供满足功能要求的演示视频，不提供演示的废标）
演示要求如下：实体仿真FANUC示教器要求支持指令程序
①标准动作
JP[]100%FINE、JP[]100%CNT100、LP[]100mn/secFINE、LP[]100mm/seeCNT100
②调用指令
调用程序、结束
③JMP指令
JMPLBL[]、LBL[]
④等待指令
WAIT...(sec)、WAIT...=...、WAIT...<>...、WAIT...<...、WAIT...<=...、WAIT...>...、WAIT...>=...、WAIT(...)
⑤IF指令
IF...=...、IF...<>...、IF...<...、IF...<=...、IF...>...、IF...>=...、IF(...)、IF(...)THEN、ELSE、ENDIF、SELECTR[]=..、<select>=...
、<select>ELSE
⑥Io指令
DO[]=...、R[]=DI[]、RO[]=...、R[]=RI[]、GO[]=...、R[]=GI[]、AO[]=...R[]=AI[]、F[]=(...)、R[]=(...)
⑦寄存器指令
...=...、...=...+...、...=...-...、...=...*...、...=.../...、...=...DIV...、...=...MOD...、...=(...)
⑧其他指令
RSR[]、UALM[]、TIMER[]、OVERRIDE、Remark、Message、Parametername、最大速度、多种语言备注。
8）示教器配置
①意法半导体（ST）处理器：
≥32-bitCortex-M3CPUCore
≥128KbytesFlash存储器
≥20KbytesSRAM
②板载接口：
一个VGA接口（16位色输出，支持音频输出）
一个LCD接口（支持24位输出，默认未引出）
一个485接口（最高速度1M，支持modbus协议）
一个3线调试串口（6-pin2.54间距连接器）
两个扩展接口，可扩展UART、I2C、SPI、UAB、CAN和PWM等接口
一个JTAG接口（6-pin接口，默认未焊接连接器）
（5）实训台：
1）实训台为双工位结构，可同时满足2个学生做仿真实训。可在桌上完成书写工作以及机器人虚拟仿真程序编写与操作；
2）实训台要求外观精美，现代感强。由钣金件等材料科学搭配精制而成；
3）实训台里含工控机、可视化输出单元等设备，并安装保护开关，具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准,提高运行的安全性；
4）实训台尺寸长*宽*高≥1100*900*1400mm。
（6）高性能工控机：
处理器：核心数≥10；总线程≥16；最大睿频≥4.6GHz；缓存≥20MB、内存:≥8G、硬盘:≥512G、显卡：≥2G独显、可视化输出单元：≥27寸。
（7）应用场景软件：
应用场景：机床上下料工作站场景、焊接工作站场景、搬运工作站场景等。
（8）教学实训内容：
1）工业机器人的应用
2）机器人基本原理及组成实验
3）工业机器人运动学分析及控制
4）六自由度机器人关节运动控制实验
5）六自由度机器人直线运动轨迹控制实验
6）六自由度机器人圆弧运动轨迹控制实验
7）机器人控制基本操作实训
8）机器人坐标系应用操作实训
9）机器人操作及示教编程实训
10）机器人典型应用-焊接应用实例
11）机器人典型应用-机床上下料应用实例
12）机器人典型应用-码垛搬运应用实例等
（9）配套工业机器人云平台系统（本项目配置1套）
1）管理云平台系统：
1、平台应用：该平台基于工业机器人设备的模块化数据采集，通过工业网关实现设备上云，以及数据可视化管理，能够实时记录和管理工业互联网实训工作站、数字孪生3D场景的统计数据、传感数据以及操作运维等应用功能。
2、平台功能：该平台具有数字化运维看板、实训仿真云平台、以及工业互联网数据采集云平台三部分功能；
3、数字化运维看板功能
①采用WEB端可视化，数字化运维看板，具有图表可视化看板，能够自动统计设备连接、设备统计、用户登录图表以及数据看板工程案例展示等功能；
②具有多种可视化看板模板，支持用户自定义选择模板、支持用户设置模板参数；
4、工业互联网数据采集云平台功能
①低代码数据看板功能：采用低代码编程，具有丰富的图表、图形、折线图等功能模块，可通过拖拽式进行布局和页面设计，支持文件导入、导出、保存等，支持在线预览；
②数据可视化模板功能：具有丰富的背景、可视化工程案例模板，支持用户自定义创建和分享可视化模板；
③设备管理功能：支持用户自定义分区、分类进行设备添加和管理，支持用户自定义设备数据接口、自定义管理设备维护数据内容；
④网关管理功能：支持用户按照分区、分类进行网关模块的添加和管理，支持自定义网关的标识、品牌、型号以及关联到设备数据的接口；
⑤在线互动功能
（a）配套Windows端的虚拟网关，能够基于虚拟网关、数据库测试和仿真工业互联网中台；
（b）支持3D虚拟仿真，能够基于虚拟3D工厂链接至网关以及PLC系统，实现工业互联网的数据看板监控与管理仿真；
▲5、其他功能：（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
数据管理：支持在线低代码配置图表的数据源，支持随机数、MySQL数据库、MQTT的数据源选择、配置及管理；
虚拟网盘功能：支持用户在线上传矢量图、2.5D、自定义图片、背景图、云盘附件等资源，同时支持在看板工程中进行拖拽式调用和设计；
6、在线课程资源管理云平台
①门户平台具有实验室介绍、在线课程/仿真以及系统下载管理的三部分功能板块；
②具有学生账户导入、系统激活管理功能，支持Excel表账户导入、批量管理、单个管理、班级管理功能；
③具有课程编辑功能，支持课程分类、搜索、可添加PDF课件、简介、视频、工程包、以及源代码附件功能，支持插入在线答题试卷；
④课程能够提交与发布在门户网站以及数字孪生仿真系统之中，通过仿真系统可直接打开仿真工程并下载相关附件；
⑤具有试题库编辑以及书卷编辑功能，能够在线编辑试题及答案，提供案例试题库；
⑥支持试卷预览，试卷能够与仿真实验绑定，学生做完实验后可直接在线和在系统中答题，能够自动评分；
⑦日志功能：具有系统操作的日志功能；
▲⑧具有虚拟网盘，支持图片、视频、PDF文档以及压缩包附件的上传与保存；基于B/S的云平台的在线系统及课程平台，具有账户管理、实验编辑发布、试卷管理、仿真门户管理、数据统计及日志、网盘管理以及学生监控等功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲⑨具有仿真门户平台，支持用户自定义编辑门户的banner图、logo、名称以及文字介绍等；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲⑩登录统计功能：能够图表统计学生对系统使用、网站使用的登录的统计。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
2）工业机器人拆装软件平台
1、基于数字化设计及MR互动的综合性软件，集成了3D模型设计、虚拟拆装模拟、知识解说制作、在线考核评估及多平台兼容发布等模块。无需编写代码，即可通过直观的图形界面完成复杂的设置与配置，轻松实现个性化3D仿真教学与培训方案的定制与发布。
2、软件基于3D仿真应用，能够提供各种机械设备、自动化的1:1的虚拟搭建、虚拟拆装的仿真功能；
3、软件能够发布WEB端应用，自动形成对该机器人平台的自动化拆装实训的评分、操作记录的功能；
4、软件功能：采用低代码架构，支持用户自定义模型导入、模型编辑、模型设置、以及模型关节设置，能够基于该平台实现机械设备的模型导入、模型编辑、拆装工艺设置、仿真工程发布以及在线评分的功能；
5、3D模型导入与编辑：软件支持自定义模型导入与编辑，一键简化模型，能够具备多种模型格式，包含FBX、STEP、STP、IGS、IGES等格式，能够自定义模型名称、树状图、以及中心点等；
6、支持多个模型导入与编辑，能够实现多个机械模型的合并、结构配置以及拆装工艺管理功能；
7、软件支持用户自定义设置拆装流程、拆装工具选择（包含螺丝刀、镊子、钳子、扳手等）、拆装图文提示以及拆装考核分数；
▲8、虚拟仿真工程发布功能：该平台能够基于PC端进行拆装工艺的资源设计，可发布成WEB端应用、VR端应用、PC端应用的三种终端应用，提供三种终端的应用软件；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲9、虚拟仿真在线WEB端管理平台：提供该虚拟仿真软件的在线WEB仿真平台软件，可实现用户在线编辑上传、发布仿真资源（包含PDF实训手册、在线答题、仿真工程等），具有练习模式和考核模式，考核模式可自动化形成学生的操作过程记录以及最终考核分数。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
工业机器人拆装仿真应用
1、提供1:1的虚拟拆装结构认知及维护的仿真软件，基于3D仿真，该软件兼容PC端、VR端以及在线WEB端仿真
▲2、软件需具备多款典型的工业机器人的结构认知和教学实训的仿真，包含有工业六轴机器人、工业并联delta机器人、工业SCARA机器人以及四轴码垛机器人结构；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
3、配置三维导航球，支持模型旋转、视野交互，并配置操作工艺38步骤的菜单等；
4、软件配备各类工具库模型资源，包含螺丝刀、镊子、扳手等；
5、小型六轴机器人拆装仿真：与该真实机器人1:1的本体仿真，小型六轴串联机器人通常由基座、腰部旋转关节、臂部伸缩关节、腕部弯曲关节以及末端执行器等关键部件构成。
6、功能提示：软件具有仿真步骤的标签、图片、视频等提示功能，能够在仿真过程之中提示和指导使用者该步骤工艺和指示点功能；
工业机器人核心零部件及外围器件拆装仿真
提供以下仿真的PC端、WEB端以及VR端仿真资源包；
▲1、谐波减速箱拆装仿真，包含谐波减速原理动画、谐波减速箱拆装及认知仿真，提供PC端及WEB端仿真；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲2、行星减速箱拆装仿真，包含行星减速原理动画、行星减速拆装及认知仿真，提供PC端及WEB端仿真；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲3、工业机器人快换夹具拆装仿真：包含机器人末端夹具、工头及母头的快换模块拆装；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲4、双轴变位机拆装仿真：围绕机器人的外围双轴变位机系统的拆装仿真应用；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲5、机器人行走轴拆装仿真：基于工业机器人的第七轴行走轴的结构拆装仿真（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
3）工业机器人数字孪生仿真软件
软件基础功能
1、基于3D的智能制造仿真平台，软件具有机械设计、电路仿真、模拟控制、虚拟仿真、以及系统集成仿真的综合软件平台；
▲2、软件具有较好的交互性和兼容性，能够根据电脑性能，设置画面的高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
3、支持鼠标拖拽操作视图功能，具有三维交互、第一人称交互、模型三视图功能，具有三维导航球；
4、录屏功能：软件自带截图与录屏功能，支持用户自定义录制视频，以及生成无背景的png效果图；
三维设计及仿真功能
1、软件具有≥300个的模型库，包含工业机器人、数控、输送带、气动等组件，每个模型支持物理特征参数设置、电气特征参数设置；
▲2、具有自定义模型库，自持自定义命名和排列，支持导入自定义模型，STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，模型的一键简化功能，对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
虚拟电气电路仿真功能
1、软件可自定义添加多款PLC、工业机器人、嵌入式、运动控制器、数控、机器视觉等虚拟控制器，并配置有拖拽式电气配线面板，可自定义配置控制接口，并能够导出电气Excel配线表；
▲2、模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），2D电气图库能够对应到3D场景模型，通过电路仿真能够建立虚拟工厂的驱动电路仿真设计；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
▲3、虚拟传感器仿真：软件中具有温湿度、光照度、噪音、大气压力、风速风向传感器模型，并能够设置随机数传感数据，具备PLC通讯控制以及modbus-tcp通讯数据采集；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
工业机器人示教与编程
1、软件能够接入≥5款工业机器人虚拟示教器，至少包含ABB、埃夫特、KEBA、纳博特等；
▲2、软件内置图形化机器人示教编程软件，具备Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教等功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，具备modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
3、软件具备≥2款协作型工业机器人虚拟示教编程，且能够实现协作机器人的虚拟示教、虚实互动的仿真功能；
4、机器人离线轨迹仿真：软件内置机器人示教与轨迹编程，具备用户自定义轨迹点、轨迹线排列生成与保存，具备外部工业总线驱动控制机器人轨迹运动；
PLC控制与仿真功能
1、软件具备≥4款工业PLC控制系统虚拟仿真，至少包含三菱、西门子、汇川等；
2、能够实现多品牌、多型号PLC系统在同一个场景进行混合仿真，具备PLC、工业机器人、运动控制、数控面板等在同一个仿真工程下仿真集成；
数控加工与仿真功能
▲1、软件中具有数控铣床、数控车床仿真，具有虚拟数控面板、具备数控刀具设置具有毛坯设置、配置G代码运行器，具备modbus-tcp数据采集，能够与工业机器人完成数控机床上下料加工自动化仿真；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
2、数控机床可实现数控切削加工、内置自定义刀库、具备用户自定义刀具配置，加工中具备G代码控制换刀；
运动控制仿真功能
▲1、配置开放式运行控制器编程软件，具备≥8路伺服运动控制，集成Basic语言以及梯形图编程，内置组态虚拟人机指令输入组件功能，具备G代码数控加工，提供CAM解析软件；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
机器视觉仿真功能
1、具备机器视觉仿真功能，内置单目、双目、调焦等多种视觉控件，能够实现虚拟工厂视觉检测仿真；
2、配置基于OpenCV的虚拟视觉组态编程软件，具有流程图拖拽式编程，具有图像处理、二维码、文字识别、形状识别、图像标定、通讯管理功能块，能够实现虚拟视觉的编程与控制仿真；
▲3、虚拟视觉控制器：配置虚拟机器视觉运动控制软件，具备Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态人机指令输入组件功能，虚拟示波器功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
低代码仿真功能
1、流程图编辑功能：软件内置流程图制作功能，具有多种逻辑语言编程块、能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑；（提供软件功能截屏证明）
▲2、提供虚拟边缘计算网关软件，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，具备从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，具备modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL等通讯，能够实现虚拟工厂的数据采集、调试集成再到数据看板应用的功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
嵌入式开发仿真功能
▲1、软件具备多款单片机接入仿真，包含STM32、ESP32以及Arduino40等，能够实现单片机IO、模拟量的虚实仿真功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
2）配置两种单片机编程仿真的环境，包含图形化编程以及C语言开发环境；
多人互动与交互仿真功能
▲1、软件具备一主多从的虚拟仿真交互，能够实现PC电脑、VR眼镜以及手机APP多种类、多台的交互终端在同3D场景下进行互动仿真，且主机能够实时监控到从机的视角及画面；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
2、软件能够支持VR眼镜接入，实现沉浸式的VR交互与仿真控制；
▲3、软件具备手机APP接入仿真，能够实现APP端三维互动，并支持AR模式的虚实叠加的影像互动交互功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
软件管理及课程仿真功能
1、软件内置课程仿真功能块，通过折叠栏可直接连接至课程云平台，实现在软件中的仿真工程下载、答题、以及课程手册预览等功能；
2、软件中集成帮助文档功能，通过折叠栏可打开帮助文档及软件操作手册，实现在软件中仿真的互动帮助；
二次开发仿真功能
1、Modbus总线自定义：支持用户自定义modbus总线接口，通过导入Excel表格即能够设置数据通讯的自定义地址、寄存器、IO口等功能；
2、SDK扩展：提供软件的二次开发接口，支持用户自定义控制器和扩展虚实仿真功能，支持虚拟机器视觉图像传输，提供Python、C#、labview的API接口及案例工程包；
工业机器人仿真与集成案例
1、按照工业机器人的种类，提供并联、SCARA、四轴码垛、六轴机器人的四种类型机器人典型应用仿真；
▲2、按照工业机器人的应用，提供焊接、码垛、视觉分拣、机床上下料、喷涂等仿真工程及案例，提供≥8套典型行业应用案例，≥3套综合机器人仿真工作站；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
机器视觉OpenCV与编程的集成案例
1、基于OpenCV编程：基于虚拟视觉组态OpenCV软件，提供基于OpenCV的颜色识别、机器人物料抓取、形状识别、二维码识别、视觉训练的仿真案例；
工业PLC集成与仿真课程资源案例
1、（1）提供西门子PLC、三菱PLC、华中PLC的虚拟仿真控制资源包，包含仿真工程、编程环境、以及案例手册；
2、提供基于PLC从基础入门、IO控制、PID控制、运动控制以及总线通讯集成、HMI设计的综合仿真资源包，数量≥50个，包含PPT、三维工程、手册、视频指导、源代码工程；
▲3、提供基于西门子PLC与机器视觉的集成仿真资源包，能够实现机械手二维码、形状、OCR文字分拣功能；（提供图表说明，包含案例截屏及资源列表）（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
机器视觉与运动控制集成案例
▲1、基于虚拟机器视觉运动控制软件，支持Basic语言及梯形图编程，具有视觉检测以及PLC运动控制功能，软件种内置虚拟HMI组态人机指令输入组件功能：提供轮廓提取机器手分类、二维码识别分拣、手机液晶划痕检测自动分拣、芯片引脚检测自动化分拣、OCR文字识别自动化分拣的应用案例资源包；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
运动控制与编程集成案例
1、提供数控机床的铣床、车床编程及实验手册、案例工程；
2、提供数控激光切割、XYZ机械手、智能仓储、SCARA机械手、五轴点胶机案例及工程；
智能工厂与MES系统集成的应用案例
▲1、包含立体仓储、AGV机器人、数控机床加工、机器视觉检测的全自动化产线，提供从基础搭建、装配、调试、PLC编程、机器人控制、边缘计算数据采集再到MES系统集成的仿真资源包；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
2、采用虚拟边缘计算网关，基于工业互联网系统集成，实现从设备、数据采集、数据解析、数据管理再到数据应用的完整的仿真应用案例，能够通过该系统讲解数字化工厂的各个层级的控制关系以及对于数字化产线集成的实训训练。
▲3、MES管理应用：提供智能工厂的MES管理系统，具有设备统计、工艺管理、设备监控、订单统计、WMS仓储管理、设备检点以及用户管理等功能；（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
4）提供该智能制造产线系统仿真与集成的完整的PPT、视频讲解、实训手册以及源代码工程；
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	工业机器人离线编程软件
	1、支持 STP、STEP、IGS、IGES、STL、OBJ、FBX、GLB 等十余种工业标准 CAD 模型格式导入，兼容各类三维设计软件输出文件；提供自动轻量化处理引擎，支持 20%–80% 连续可调轻量化等级，模型可压缩至原文件大小 1/10，在不丢失关键结构、运动特征与装配关系的前提下，大幅提升大型产线场景运行流畅度。
▲2、内置不少于 200 种标准化智能制造设备模型，覆盖工业机器人、输送线、AGV、机床、工装、传感器、相机、压机、翻转机构等全品类设备；提供 100 种以上参数化模型，支持自定义长宽高、运行速度、负载能力、安装朝向、结构形式、电机型号等关键参数，可快速适配各类产线搭建与方案验证需求。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
3、支持模型拖拽、旋转、平移、面贴合、点对齐、线性阵列、环形阵列等快速布局工具，可在短时间内完成与真实产线一致的三维虚拟场景搭建；支持特征点自动捕捉、同轴 / 共面 / 平行 / 同心 / 相切等高精度约束对齐，确保设备定位准确、工位布局合理、动作空间无干涉。
4、具备事件生成、自动关联、手动关联、逻辑剔除、初始化、逻辑添加、事件清空、程序生成等完整无代码编程功能，无需编写指令、无需模型连线即可快速构建生产流程；基于知识图谱数据，可根据模型类型、空间位置、工作点位自动建立设备间先后执行逻辑，保证场景按工艺顺序稳定运行。
5、支持六轴机器人、SCARA、直角坐标、倒装机器人、PPU、伺服模组、旋转台、磁悬浮、输送线、气缸、电缸等全类型设备运动仿真；内置搬运、上下料、装配、涂胶、刻印、检测、压装、整形、翻转、锁螺丝等典型工艺模块，自动生成动作轨迹与运行周期。
6、支持 AGV 地图点创建、路径连线、通行方向设置（单向 / 双向），提供 AGV 任务管理器实时查看任务列表与执行进度；内置自动、欧几里得、曼哈顿、对角四种路径规划算法，具备节点锁定、自动避障、多车协同调度能力，满足复杂厂区物流运输仿真需求。
7、支持连续流程仿真、单步调试、运行加速、程序指针定位、视向动画切换等功能，可直观查看当前运行节点与异常状态；实时进行设备碰撞、运动干涉、轴超限检测，发生异常立即暂停并高亮提示，确保动作安全、时序正确、流程可靠。
8、支持虚拟相机视觉仿真，可实现拍照检测、位置识别、姿态判断、定位引导、精度校验等功能；支持 RFID 仿真，可完成标签读取、写入、信号反馈、工位流转识别，与 PLC、机器人实现数据交互，精准模拟智能产线识别与定位流程。
9、自动统计产能、工时节拍、设备利用率、物流效率、工件通过时间等关键指标，支持生产瓶颈智能识别与分析；支持仿真过程录制，可导出 MP4等视频格式，内置光伏、3C、电机、汽车、锂电等行业案例库，便于教学、汇报与验收。
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	工业机器人实体实训台
	一、工业机器人本体
要求如下：
1.六自由度工业机器人本体；
2. 最大负载≥4kg；
3. 最大臂展半径≥550mm；
4. 轴数：≥6轴；
5. 重复定位精度：0.01mm；
6. 轴运动范围：
  （1）1轴：≥340°
  （2）2轴：≥230°
  （3）3轴：≥390°
  （4）4轴：≥380°
  （5）5轴：≥240°
  （6）6轴：≥720°
7. 机器人本体重量：≤20kg；
8. 环境温度：0℃～45℃；
9. 最大湿度： 95%；
10. 最大噪音：≤70dB(A)。
二、工业机器人控制器
1.与投标人拟提供的工业机器人本体相配套；
2.电源电压：AC220～230V，频率50～60Hz；
3.防护等级：≥IP20；
4.尺寸不大于470×450×440mm；
5.重量：≤40kg；
6.最大相对湿度：≤95%（无凝露）；
7.温度范围：0～45℃。
三、工业机器人示教器
1.与投标人拟提供的工业机器人本体相配套；
2.具有图形化彩色视觉成像模组；
3.支持USB存储器；
4.防护等级：≥IP54；
5.具有紧急停机、3位启动开关（双回路）安全功能。
四、工业机器人实训台
1.教学平台桌台架组件主要由30150铝型材、贴面板、加工件等搭建而成，四边采用6060型材搭建，外形美观。台架分上下两层，上层用于安放机器人和操作对象，下层用于安放电气控制柜和电器安装板，还可以放置其他物品。工作台三面都有双开门，后面配备散热风机，方便机器人等控制柜的安装和散热。底部装有可调节高度的脚轮，方便设备运动和放置。主要技术参数：
2.尺寸：≥1190mm×1020mm×822mm
3.平台面板为多用途可扩展设计方式，扩展非常灵活；实训模块可任意组合放置，可固定。
4.▲功能模块：
立体仓库模块、皮带传输模块、视觉检测模块、变位机模块、搬运码垛模块、绘图模块、打磨及喷码模块、人机界面模块、电控模块、供料模块、多种末端工具快换模块等。（投标时提供满足要求的图片扫描上传）
五、立体仓库模块
该模块主要由底板、立柱、横梁、悬挂梁、货架板、固定底座等组成。用于存放装配工件和焊接工件，库位定位准确，存放方便。三层9个库位，每个库位配有传感器。尺寸不小于400*220*650mm。
六、视觉检测模块
机器视觉系统主要由工业相机、工业镜头、光源、控制器、视觉软件、相机及光源的调节支架等组成。实现机器视觉系统的检测、测量、识别、定位等功能应用。
工业相机
不低于600万像彩色素网口面阵相机
传感器类型：CMOS,卷帘快门
分辨率不低于3072 × 2048
靶面尺寸不小于1/1.8”
数字I/O：6-pin P7接头提供供电和 I/O： 1 路光耦隔离输入(Line0) , 1 路光耦隔离 输出(Line1), 1 路双向可配置非隔离 I/O(Line2)。
工业镜头：F2.8，1/1.8"，600万分辨率，C接口镜头
光源及控制器
DC24V，白色，环形光源，发光角度：90°功率：10W。
控制器：可调频闪脉宽PWM驱动，视觉光源调光专用4通道控制器。亮度等级范围：0-999可设。
4．视觉软件
要求支持拖拉和双击添加算子操作，无需编程。可以利用算子连线自由搭建视觉解决方案，提供视觉化流程编辑方式，减小操作流程，提高可视化体验和开发效率。要求以用户体验为中心的界面设计，提供算子处理的图像与结果双显示区，参数配置区，自由切换有效节省屏幕空间。要求采用多权限管理方式，具有视觉方案安全性。
采集：图像源、多图采集、输出图像、缓存图像。
定位：高精度匹配、快速匹配、灰度匹配、图形定位、圆查找、直线查找、BLOB 分析、卡尺工具、边缘查找、间距检测、位置修正、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找、四边形查找、直线查找组合、多直线查找。
测量： 线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、圆拟合、直线拟合、亮度测量、像素统计、直方图工具、几何创建。
识别：二维码识别、条码识别、字符识别。
标定：标定板标定、标定转换、单位转换、畸变标定。
对位：相机映射、单点对位、点集对位、线对位。
图像处理：图像组合、形态学处理、图像二值化、图像滤波、图像增强、图像运算、清晰度评估、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、拷贝填充、几何变换、图像拼接、多图融合。
颜色处理：颜色抽取、颜色测量、颜色转换、颜色识别。
缺陷检测：字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测。
逻辑工具：条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、变量计算。字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、协议解析、协议组装。
通信：接收数据、发送数据、相机 IO 通信(支持TCP/IP，ModBus，UDP，串口，Ethernet/IP 等常用工业协议;需支持与主流品牌 PLC 的通信。
5.相机及光源的调节支架：由底板、立柱固定座、立柱、调节杆、调节杆固定块、相机固定块、光源安装板固定块、光源安装板、信号转接板等组成，可旋转固定件可以实现对相机的角度调节以及光源位置的调节。
七、变位机模块
变位机模块由支撑板、底板、装配平台等组成。由伺服电机进行控制，一面可用于机器人轨迹规划和模拟喷涂点胶。另一面用于工件装配、焊接等应用。
伺服驱动参数：输出功率400w,主电路输入电源AC220V,位置控制方式。
伺服电机参数：不小于17位单圈绝对值伺服电机，功率不低于400W。
八、多种末端工具快换模块
快速模块底座包括工装底座由底板、支撑柱、放置座三部分组成，用于存放快换子工装，要求存放方便且定位性好,并具有模块摆放唯一性的特点。
机器人快换盘主要技术参数：
材质：超硬铝制安装位置：机器人侧安装后的厚度不低于38mm
重量不低于145g
可搬重量：0~3kg
母工装
母工装由快换母夹具、连接板等组成。安装于机械手侧，用于快速更换不同的子工装。无需人工干预可以快速对接气源和电信号。
画笔工装
画笔工装由画笔夹紧座、按压式中性笔、快换子夹具等组成。用于绘制图形和机器人轨迹模拟。画笔夹紧座具有自动缓冲功能。
吸盘工装
吸盘工装由吸盘、支架、快换子夹具等组成。用于搬运码垛模块的工件搬运。吸盘具有自动缓冲功能。
夹爪工装
夹爪工装由夹爪、支架、快换子夹具等组成。用于装配模块的工件装配。
打磨工装
打磨工装由打磨头、打磨电机、夹爪工装、快换子夹具等组成，用于机器人模拟打磨应用。
标定工装
主要由转接板、标定针安装座、标定针、快换子夹具等组成。用于机器人坐标系建立。标定针具有自动缓冲功能。
校准工装
主要由铝加工件和标定针组成，用于TCP校准工具有，底座安装磁铁方便固定及移动。
九、TCP练习系统组件
主要由转接板、标定针安装座、标定针等组成。用于机器人坐标系建立。标定针具有自动缓冲功能。
十、写字绘图组件
绘图模块由平面绘图板和A4纸、安装底板等组成。平面绘图板上雕刻多种形状，包括直线、圆弧、曲线、三角形等图案。可将此模块固定在搬运码垛模块上进行实训。
十一、搬运码垛模块
搬运码垛模块由底板、搬运码垛工件等组成。用于机器人搬运码垛应用。圆形底板上有安装孔，方便与型材台面安装，由钢材表面喷塑制成，铝件平台厚度8mm，该单元整体尺寸≥300*300*165mm。
十二、皮带传输模块
皮带传输模块由平皮带、减速电机、支架、同步带轮、底板、横梁、主动轴、被动轴、工件定位挡块、挡边、光电传感器、信号转接板、主动轴安装板、被动轴安装板、带轮防护罩等组成。用于工件传输，且运行平稳、噪音低。传输带长度不小于800mm，宽度不小于100mm，速度0-200mm/s。
十三、装配码垛物料
小尺寸装配工件包至少包含有红、蓝、黄、绿、白、黑六种颜色，每种颜色的装配工件至少包含有4种装配工件。
十四、供料模快
供料模块由底板、立柱、料仓底板、推料气缸、磁性开关、电磁阀、光纤传感器、信号转接板、料筒、料筒底座、推料块、工件等组成。用于装配应用工件供料，且供料连续、顺畅。
十五、打磨及喷码模块
由圆形钢卷及安装支架组成，模拟钢卷打磨及喷码，配合打磨工装可进行针对钢卷外圈的除锈打磨应用，配合画笔工装可进行针对钢卷外圈的喷码标记应用。
十六、PLC及电气控制系统
紧凑型 CPU，DC/DC/DC， 机载 I/O： 14 个 24V DC 数字输入；10 个 24V DC 数字输出； 2 AI 0-10V DC， 电源：DC 20.4-28.8V DC， 程序存储器/数据存储器 150 KB 。
PROFINET 以太网通信端口：≥1个
实数数学运算执行速度：≥2.3 μs/指令
布尔运算执行速度：≥0.08 μs/指令
远程IO模块：总线协议：PROFINET IO；I/O 站数：根据主站；数据传输介质：EthernetCAT5 电缆；传输距离：≤100 m（站站距离）；传输速率：≥100 Mbps；总线接口：2◊RJ45；16路数字输入模块，16路数字输出模块。
开关电源：输出电压：24V；输出电流：5A；输出功率：≥120W；保护：过负载、过电压、过温度；
提供相关电气连接线与附属器件。
十七、人机指令输入组件
人机界面模块由人机指令输入组件、人机指令输入组件安装板、三色灯等组成。人机界面具备舒适性、多功能和多集成接口的特点。人机指令输入组件技术参数：
1.尺寸(英寸)：≥7英寸；
2.CPU主板：Cortex-A8，600MHz；
3.人机交互可视化组件分辨率：800×480；
4.人机指令输入组件：四线电阻式人机指令输入组件，分辨率4096×4096；
5.显示：真彩，65535色；TFT液晶显示，LED背光；
6.视觉成像模组亮度：200cd/㎡；
7.内存：128M；
8.存储设备：128M FLASH；
9.组态软件：MCGS嵌入式组态软件（运行版）；
10.提供与PLC通讯端口线和工控机连接的端口线。
十八、工控机
处理器：核心数≥10；总线程≥16；最大睿频≥4.6GHz；缓存≥20MB、内存:≥8G、硬盘:≥512G、可视化输出单元：≥21寸，配套终端数据录入操控组件以及终端点位操控拾取单元
十九、数字孪生仿真教学资源包
(1)软件支持中文、英文切换；
(2)具备隐匿式菜单和工具条。软件界面可对菜单、功能等图标进行隐藏，便于审视全局视角，软件主界面用于显示场景和虚拟设备；
(3)模型、方案收藏功能：支持一键收藏用户在软件中规划的方案场景，支持单个模型、单站、产线级场景的一键收藏，便于用户对方案的完善和修改；
(4)软件系统具备四种视角功能。除去常规的三视图视角，此外还具备透视视角。
(5)软件系统具备场景树功能：虚拟场景中产线构成的所有模块，可在场景树中按照模块展开进行分类，同时可以一键生成BOM清单并导出，BOM清单内容包括但不限于设备名称、设备型号、设备数量、设备编码等信息。
(6)软件系统界面包含案例库模块。至少包含光伏、3C、电机、锂电、汽车等四大场景的成熟案例应用；
(7)丰富的模型资源：库中的总数模量不少于3000种，可参数化模型不少于600种。提供100台以上品牌、多种不同型号的工业机器人进行场景搭建、轨迹规划、运动仿真和程序代码生成等操作（参考品牌ABB、KUKA、Staubli、珞石、遨博等）。
(8)模型都具备聚焦功能，示教可返回并锁定到目标模型处。
(9)具备仿真人模型模块，仿真人可完成操作、行走、坐下、搬运以及站立等5种演示指令。
(10)机器人模型选型时，可呈现基本的负载和可达范围等信息参数，便于用户选择合适的模型种类。
(11)参数化模型：支持模型参数化功能，支持模组机器人、输送线、工作台、框架、底座、货架等100个以上的参数化模型，参数化包括长宽高、型号、朝向、负载、结构、电机型号等内容。▲提供软件功能截图，截图1包含模型参数化数量和相关分类，截图2包含模型的参数化修改尺寸，截图3包含模型的参数化选型号，截图4包含模型参数化内容。
(12)用户可通过模型编辑器自行导⼊模型并编辑，实现模型的仿真建模，形成用户专用库，支持FBX、STP、STEP、GLB、OBJ、STL等常规格式。
(13)用户可自行对模型进行仿真运动建模处理。模型在模型编辑器会显示模型的原本的子节点。用户可定义运动关节，对各节点进行碰撞盒、坐标系、运动方式的配置定义，以支持模型的运动。
(14)导出模型可直接在软件内进行使用，并通过 OPCUA 等通信协议进行节点绑定后，通过外部控制器进行控制。
(15)自动轻量化：支持模型的自动轻量化，可调整轻量化程度，轻量化程度由20%-80%不等；
(16)软件具备快速贴合安装功能：具有特征点识别功能，且模型均支持特征点的识别，方便用户快速地找到想要搭配模型时的位置，比如更快速的摆放机器⼈位置， 更快速的找到工具坐标系的原点，更快速的找到需要面对齐的模型特征面等。
(17)机器人末端工具自动拆装功能：内置常用模型组件的搭配关系，在进行诸如工具末端匹配、机器⼈与地台搭配的场景，软件会自适应地找到最佳组合位置，用户只需要拖拽到合适的位置就可以进行模型关系的组合动作。末端执⾏器导入到场景中，到达机器人大致范围内，可完成自动吸附安装全过程。
(18)线性阵列和环形阵列功能：能快速阵列多个物体在指定位置，方便用户快速复用已有模型组合。
(19)点线面测量功能：可保证模型与模型间的组合精度测量。
(20)动态模拟：支持通过实际的运动数据驱动，实现机器人及其附属设备（如外部轴、工具等）的动态模拟，确保管线在不同工作状态下的安全性与稳定性。
(21)可以创建包含物理规律的虚拟环境，能模仿现实生活中的物理现象，如摩擦力、重力、弹性系数等，物理属性设置中包含关于阻力系数、动摩擦力、静摩擦力及摩擦力组合、弹性组合等参数。
(22)设备看板功能：支持设备名称、产品类型和数量显示功能，可实时查看仿真过程中设备运行状态的功能包括但不限于设备的运行值、临界值、设备状态等信息。▲提供软件功能截图，截图1包含设备名称、产品类型和数量，截图2包含设备的运行值、临界值、设备状态。
(23)支持通过仿真可执行代码，模拟机器人、输送线、数控机床、工作台、框架、底座、货架等模型在软件环境中的运动状态。系统支持机器人的关节运动指令、直线运动指令、圆弧运动指令，支持逻辑控制指令（如For\IFELSE\WHILE等）控制机器人运动逻辑。▲提供软件功能截图，截图1包含机器人、数控机床和输送线的模拟场景，截图2包含机器人关节运动、直线运动和圆弧运动。
(24)支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调，包括西门子、三菱、欧姆龙等，可连接真实PLC设备，支持多种品牌网关的连接，支持OPCUA\MODBUS TCP\S7\MC等协议。▲提供软件功能截图，截图1包含ModBus_TCP、西门子和三菱的传输协议，截图2包含与西门子PLC通讯
(25)支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试。虚拟调试可以在完全虚拟环节中进行，也可使实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试；
(26)支持多种数据类型的读写，如：Bool、Int、Real、Dint、word、Dword等；
(27)支持针对生产系统的3D及2D的建模和动态仿真分析，可以计算生产效率、工时节拍产能、设备利用率，可以针对瓶颈生产环节输出优化方案；
(28)支持机器人IO读写操作，可读取机器人输入输出状态，支持远程状态监控、关节数据监控，可读取机器人每个关节的角度数据，也可读取机器人当前的操作模式和电机状态，支持多种任务选择，可自动切换加工工件，可自动切换机器人抓手工具；
(29)支持机器人碰撞检测：关节碰撞检测、工具碰撞检测。当发生碰撞后，高亮红色显示碰撞物体，并立即切断机器人电机起到保护作用。支持虚拟边界保护，当运动范围超出预设的范围边界时，预设的边界会高亮红色显示。
(30)支持机器视觉仿真：仿真场景中的虚拟相机与实际相机同步，虚拟工件可自动跟随实际工件变换位置，视觉检测可以指导机器人自动识别虚拟与实体工件位置进行抓取，实现数字孪生，实现对虚拟工件的视觉检测与引导虚拟机器人抓取工件；
(31)支持RFID仿真：具有虚拟及实物RFID读卡器、虚拟及实物RFID标签，RFID读卡器能对RFID标签读取与写入操作，PLC能读取虚拟及实物RFID读卡器信息；
(32)软件内置实训场景，为了方便教学，该软件需内置 5 种以上典型案例场景，用户仅需用鼠标选择对应场景即可开始练习，无需多余操作。场景包括：轨迹练习、搬运练习、焊接练习、机器人拆装练习、喷涂练习、机床上下料练习等；
(33)软件内置行业教学库，案例总数大于20个，涵盖不同行业的工业案例10个以上，含泵体装配线、光伏排版机、接线盒产线、锂膜包装线、伺服电机总装线资源等；
(34)机器人创意组合应用场景
1）实训台主体
实训台主体由6060A型工业铝型材搭建的框架构成，整体尺寸1190×1020×820mm，台面为12mm厚铝板并布满螺纹孔以支持功能模块快速更换，左、右、前三面为带锁的钣金与有机玻璃组合门，内部前方安装2mm厚电器网孔板，底部设有万向脚轮及可调地脚，能够在就位后手动调平并固定。
2）工装底座
工装底座由底板、支撑柱和放置座三部分组成，用于存放快换子工装，底板设有4个安装孔，可与实训台台面快速定位对接，整体结构强调存放的便利性与定位重复性。
3）搬运码垛模块
搬运码垛模块包含底板和搬运码垛工件，用于机器人搬运码垛应用，底板带有4个安装孔以便与台面快速定位安装，模型需呈现工件可抓取与堆叠的特征。
4）装配模块
装配模块由料仓、工件挡块、料仓底板、RFID读写器、电子标签、推料气缸、磁性开关、支撑柱、底板、电磁阀、光纤传感器及信号转接板等组成，用于机器人装配供料及工件RFID信息检测，模型需体现气缸推料动作、传感器检测点及RFID读写位置。
5）轨迹模拟模块
轨迹模拟模块外形尺寸410×240×160mm，底板为10mm厚铝板带方槽及4个安装孔，上方拱形板由2mm钣金制成并分为左右两区，左侧为凸出圆柱面用于三维曲面轨迹模拟，右侧为平面用于坐标系建立及直线/曲线轨迹规划。
6）涂胶模块
涂胶模块外形尺寸160×160×130mm，由8mm厚铝合金喷砂氧化底板、固定端及涂胶部件组成，主要用于机器人涂胶工艺实训，模型需体现涂胶路径区域或工具接口。
7）立体库模块
立体库模块外形尺寸不超过290×192×340mm，由底板、立柱、横梁、悬挂梁、货架板及固定底座构成，用于存放装配完成的工件，模型需呈现多库位准确定位的结构特征。
8）井式供料模块
井式供料模块由底板、立柱、料仓底板、推料气缸、磁性开关、电磁阀、光纤传感器、信号转接板、料筒、料筒底座、推料块、工件及电子标签组成，底板厚10mm并带有2个安装孔，实现连续顺畅的工件供料，模型需体现推料动作序列与出料过程。
9）传输线模块
传输线模块外形尺寸550×160×145mm，包含平皮带、减速电机、支架、同步带轮、底板、横梁、主动轴、被动轴、工件定位挡块、挡边、光电传感器、安装板及带轮防护罩，用于工件传输及视觉检测平台，模型需展示工件流动方向、定位停止位及传感器检测点。
10）变位机模块
变位机模块由底板、支撑立柱、轴承、转动平台、工件、信号转接板及光电传感器组成，用于焊接应用中的工件姿态变换及图形绘制，模型需体现转动平台的角度变化自由度与传感器限位。
11）旋转供料模块
旋转供料模块由底板、支撑柱、步进电机、步进驱动器、减速机、转盘、转盘支撑板、光电传感器及信号转接板构成，实现平稳低噪的旋转供料，模型需展示转盘分度运动与料位检测点。
12）抛光模块
抛光模块外形尺寸305×220×215mm，由底板、支撑立柱、上安装板及打磨工件组成，机器人夹取打磨电机对零件进行主动打磨，模型需体现打磨工具接口与工件固定位。
▲提供仿真场景中产品仿真动作点图不少于4张，第1张包含供料机器人推出工件，工件运行至传输线末端；第2张动作点图包含工业机器人抓取工装移动至工件上方，第3张动作点图包含吸盘工装吸住工件并放入工件底盒中，第4张动点图包含工业机器人将装配好的工件放入库位中。
(35)智能制造生产线应用场景
1）立体仓库
立体仓库由30个库位、定位销、支架及微动开关传感器组成，用于码垛机自动出入库。数字孪生模型需呈现多层多列库位结构，每个库位包含料盘定位特征、微动开关检测点，并支持物料状态（有/无）的可视化变化。
2）码垛机（三轴机器人）
码垛机由X、Y、Z三轴直线模组（伺服电机驱动）构成，最大行程X轴1000mm、Y轴300mm、Z轴900mm，负载7kg。数字孪生模型需体现三轴联动机构、滑台、取放抓手，支持各轴独立运动仿真，并可触发位置反馈信号。
3）输送线模块
该模块包含输送线（最大运行速度100mm/s）、视觉检测支架、工业相机、镜头、环形光源。数字孪生模型需呈现输送带运动、工件随动、相机安装支架的多自由度调节结构，并模拟检测区域及光源照射效果。
4）智能识别转运单元工作台
工作台由铝型材搭建，外形尺寸1200×600×800mm，带水平调节支撑型脚轮。数字孪生模型需体现铝型材框架结构、台面设备安装孔位及脚轮调节机构。
5）智能识别转运单元输送线
输送线有效行程1000mm，有效宽度150mm，伺服电机驱动，装有光电传感器、背光源及三段阻挡装置（双轴气缸）。数字孪生模型需呈现皮带运动、工件阻挡气缸动作、传感器检测点及RFID读写位置。
6）装配检测模块
模块由铝合金底板、气动夹具组成，包含翻转气缸（行程90°）、气动夹爪（单边3mm）、横推气缸（行程70mm）。数字孪生模型需体现工件夹紧、翻转、横推动作序列，并模拟气缸限位传感器。
7）AMR运载机器人单元
移动机器人最大载重250kg，最大速度1.5m/s，支持原地转弯，采用激光导航、360°避障。数字孪生模型需还原车体外形、上部输送带、阻挡电缸、光电传感器，并支持路径规划与避障行为仿真。
▲提供仿真场景中产品仿真动作点图不少于3张，第1张包含堆垛机从库位中取料并放入接料平台上；第2张动作点图包含AGV小车与接驳台对接，并将托盘运送至AGV小车上，第3张动作点图包含AGV小车将托盘运送至装配站，第4张动作点图包含工业机器人将托盘上的工件抓取并放入装配平台上，第5张动作点图包含工业机器人将装配好的工件放入托盘中，并运送至AGV小车。
二十、气源气路
系统采用无油静音气泵，排量大，噪音低；流量： ≥30L/min；压力： ≥0.8MPa
二十一、配套教材及教学资源
1.提供与设备配套的工业机器人技术专业系列教材15套；
2.提供设备配套的操作ppt,操作视频，实训指导书等课程资源1项。
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	4.
	工业机器人智能诊断平台
	1.产品形态要求
超微型工业级宽温硬件嵌入式硬件，软硬一体产品，硬件尺寸（H*W*D）小于100*100*23mm，部署时不占用机器人控制柜其他空间，支持机器人多种接入方式Wifi/485/有线以太网/4G全网通 CAT4 150Mpbs
2.系统性能要求
数据提取
▲至少支持ABB、KUKA、FANUC、安川等主流机器人状态、运行数据自动化提取与分析，覆盖上百种机器人本体和控制系统监测指标，本项在投标文件中需要提供三维功能演示视频截图作为证明文件，需提供合法的机器人多轴协同控制与运动数据采集分析软件著作权证明，以保证正版软件，并加盖投标人公章。
状态及安全监测
▲自动化评估机器人网络安全状态和运行健康状态，可识别数十种机器人网络安全风险、数十项机器人温度、电流、电压等运行健康状态，本项在投标文件中需要提供三维功能演示视频截图作为证明文件，需提供合法的机器人动态控制调节与运动参数采集管理软件著作权证明，以保证正版软件，并加盖投标人公章。
数据备份
▲支持对机器人的配置信息进行定期备份，以便机器人故障后能够通过备份快速恢复，需提供合法的机器人智能控制与多源数据采集分析软件著作权证明，并加投标人公章，以保证正版软件。
数据转发
支持统一接口（MQTT或OPCUA）和加密通信与云端上传监测数据与分析结果
系统配置
系统支持通过Web方式对系统进行配置与管理，用户可进行新增机器人接入和数据提取配置等操作
3.系统性能要求
至少支持接入ABB、FANUC、KUKA、安川等主流机器人，覆盖国内外超过10家主流厂商，支持接入工业机器人类型超过4种类型，包括不限于关节机器人、协作机器人、涂装机器人、并联机器人、水平多关节SCARA机器人
数据提取指标
控制器及机器人状态、运行数据自动化提取与分析，覆盖超过100种机器人本体和控制系统监测指标（机器人操作的的各种日志和告警信息，轴运行角度、坐标等运行信息，机器人运行停止、当前作业、轴齿轮箱状态、电流电压等状态信息，以及各种系统健康状态信息）
安全评估指标
自动化评估机器人网络安全状态和运行健康状态，可识别超过10种机器人网络安全风险、异常登录、编程错误、漏洞状态和超过10项机器人温度、电流、电压等运行健康状态
4.系统硬件要求
采用工业级嵌入式硬件，采用宽温设计工作温度-35~+75℃，网络接口支持Wifi/485/有线以太网/4G全网通CAT4150Mpbs。
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	实训基地配套设施
	5.1.六边形钢木桌（16套）
5.1.1带门带锁；
5.1.2直径：≥1700-1800mm；
5.1.36位/组；
5.1.4配套凳子6张。
5.2.书架1（4套）
5.2.1尺寸：≥6000*500*1700mm；
5.2.2层数：4；
5.2.3列数：15。
5.3.书架2（1套）
5.3.1尺寸≥4000*500*1700mm；
5.3.2层数：4；
5.3.3列数：10。
5.4.置物架（4套）
5.4.1尺寸：≥2000*500*1790mm；
5.4.2层数：5；
5.4.3配套20个安全帽。
5.5.长条会议桌（6套）
5.5.1尺寸：≥2000*800*750；
5.5.22位/组；
5.5.3配套凳子2张。
5.6.圆形讨论桌椅（3套）
5.6.1直径：≥800mm；
5.6.2高度：≥750mm；
5.6.24位/组；
5.6.3配套椅子4张。
5.7.花槽柜（1套）
5.7.1材质：15mm三聚氰胺板；
5.7.2高度：≥90mm；
5.7.3宽度：≥40mm；
5.7.4总长度：≥45m。
5.8.教学一体平板（2套）
5.8.1屏幕尺寸：≥12.5英寸；
5.8.2屏幕类型：LCD；
5.8.3电池容量：10610mAh；
5.8.4存储容量：1TB；
5.8.5运行内存：≥16GB；
5.8.6分辨率：3200*2136；
5.8.7屏幕比例：3:2。
5.9.课堂智能交互教学终端（5套）
5.9.1尺寸：≥86英寸；
5.9.2响应时间：≤8ms；
5.9.3画面比例：16:9；
5.9.4显示区域：1895.04(H)×1065.96(V)mm；
5.9.5分辨率：≥3840(H)×2160(V)；
5.9.6系统版本：支持Android+Windows双系统；
5.9.7对比度：4000:1；
5.9.8支持手指或触控笔书写；
5.9.10内置超广角摄像头，≥1200万像素；
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说明：上述所列参考品牌仅为说明技术标准与质量等级，非指定品牌。投标人可提供满足全部技术参数、同等或更高品质的其他品牌产品，评标委员会按参数与功能符合性评审。
四、商务要求
 1.交货要求
1.1交货期：合同签订后30日历天内完成本项目所有内容交付、安装、调试及培训工作，并经采购人验收合格。
1.2交货地点：甲方指定地点，运送所产生的所有费用由乙方承担。
2.报价及付款方式
2.1报价
投标时提供投标报价表。投标总价包含全部费用，所有设备及相关配件需要按照采购人要求进行安装，供应商需充分考虑项目实施过程中的全部费用，在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格并追究相应责任。
2.2付款方式
合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款；货到甲方指定地点，安装调试并验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同余款。
3.包装和运输
3.1投标人提供的货物均应按国家/国际最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。
3.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
4.验收要求
设备最终验收标准：国家有关标准、采购文件用户需求书、技术要求及相关的投标文件以及采购人要求。验收结果以该项目验收单结论为准。
5.培训
5.1投标人应安排原厂工程师为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
5.2设备安装后在用户所在地对操作人员不少于3人进行培训，使其能独立进行常规操作。
6.售后服务
6.1上述货物免费保修期不少于3年，技术要求中有要求的参照其要求，保修期自采购人验收合格之日算起。保修范围包括合同中所有配置。
6.2保修期内，投标人负责安排原厂工程师对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
6.3所有货物保修服务方式均为原厂工程师上门保修，即由投标人安排原厂工程师到货物使用现场维修，质保期后发生维修、保养等情况，不收取工程师上门费。
6.4投标人定期派人员对采购人使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。
6.5软件升级：在保修期内，支持升级软件（不收取额外费用）。
6.6质保期内乙方提供免费上门服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话或手机）。如电话响应无法解决，则12小时内到达现场，24小时内修复完成；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。乙方未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。
五、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）


3


[bookmark: _Toc9033][bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc6620][bookmark: _Toc19571]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
本项目专门面向中小微型企业采购，报价不再执行价格扣除相关政策，直接参与评审。
1、小微型企业价格扣除
（1）对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予 /的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	一、技术指标（50分）

	序号
	技术指标
	满分

	1
	投标人所投产品完全满足或优于招标文件加▲号项指标需求得46分。加▲号项指标为关键技术要求，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
说明：加▲号项指标为关键技术要求，须提供证明材料,未按要求提供配套证明材料视为负偏离，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。
	46分

	2
	投标人所投产品完全满足或优于招标文件非加▲号项需求得4分。非加▲号项为一般技术要求，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
说明：须提供证明材料,以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。如果《技术参数响应及偏离表》响应，但实际证明材料不响应的情况，按实际证明材料为准，如存在虚假则按虚假处理若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。
	4

	二、商务条款（20分）

	序号
	要求
	满分

	3
	故障应急预案（投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。）
故障应急预案内容全面、详细，多角度分析相关情况，可实施性强，优于采购需求的得5分；
故障应急预案内容全面、详细，满足上述要求，分析全面，可实施性较强，较好满足采购需求的得2分；
故障应急预案内容较为全面、详细，基本满足上述要求，未能透彻分析相关情况，可实施性一般，基本满足采购需求的得1分；
故障应急预案不满足采购基本需要及未提供故障应急预案的不得分。
	5分

	4
	培训方案（培训方案应包括不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地等情况介绍。）
培训方案涵盖内容优于上述要求，培训方案综合评估完善全面，科学合理，内容及时间安排等可实施性强，相关计划安排优于采购需求的得5分；
培训方案涵盖内容满足上述要求，培训方案综合评估较为完善全面，内容及时间安排等可实施性较强，相关计划安排较好满足采购需求的得2分；
培训方案涵盖内容满足上述要求，培训方案综合评估较为完善合理，内容及时间安排等可实施性一般，相关计划安排基本满足采购需求的得1分；
培训方案不满足采购基本需要或未提供培训方案的不得分。
	5分

	5
	安装实施方案（针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装方案应包括不限于：项目团队情况描述、岗位分工职责、货物包装、运输计划、安装调试等相关情况及突发状况预案等描述。）
方案内容符合规范，内容涵盖全面，充分体现项目安装实施计划流程，进度计划配置合理，可操作性及针对性优于项目需求的得5分；
方案内容较为规范，内容涵盖上述要求，较好体现项目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较强，满足采购需求的得2分；
方案内容基本符合规范，内容涵盖基本全面，基本体现目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较差，基本满足采购需求的得1分；
方案不满足采：购基本需要或未提供方案的不得分。
	5分

	6
	同类业绩证明
[bookmark: _GoBack]供应商提供近三年（2023年1月至今）同类项目业绩，每提供一项得1分，最高得5分。【供应商提供的证明材料应包括中标通知书和合同，合同至少包含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页，时间以签订合同日期为准，如直接发包（或备案）的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件代替中标通知书，未提供或未按要求提供不得分。】
	5

	三、价格（30分）

	序号
	评分标准
	满分

	7
	以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/报价）×30×100%，结果保留两位有效小数。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
	30分

	满分100分


四、本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值×50%；
2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价×50%；
3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。


[bookmark: _Toc27845][bookmark: _Toc1523][bookmark: _Toc24650][bookmark: _Toc3287]第六章 投标文件格式 



投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）











[bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc20369]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
	

	特定资格条件

	
	无
	

	其他资格条件

	9
	投标函
	

	10
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：


















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证复印件


被授权人身份证复印件



被授权人提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目（分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc14959][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc3074]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	
















[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc23420]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	……
	
	

	
	
	
	



























残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





[bookmark: _Toc19910][bookmark: _Toc25382]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号（如有）： 

	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）


	核心产品品牌
	



                                          


[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]
五、投标产品配置及分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc32755]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	......
	
	
	



注：
1.投标人需对技术要求（以及未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。





[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc32154][bookmark: _Toc16820]
七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	......
	
	


备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
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主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
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