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[bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc512692547][bookmark: _Toc2601][bookmark: _Toc534644770][bookmark: _Toc976]第一章 招标公告
扬州创晨项目管理咨询有限公司受仪征市公安局委托，就仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc512692548]项目概况：
仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-CCXM-G2026-0002
2.项目名称：仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：398.51953万元
5.最高限价：398.51953万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
6.采购需求：见招标文件第四章。
7.供货周期：合同签订后90天内供货安装调试到位。
8.本项目不接受联合体投标
9.本项目不接受进口产品投标
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
1.3上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc9071][bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc14561]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年08月19日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc2469]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：仪征市公安局 
地  址：仪征市大庆北路89号
联系人：陈国峰
联系方式：15150890005 
2.代理机构信息
名  称：扬州创晨项目管理咨询有限公司
地　址：仪征市鼓楼东路288-64号  三楼
联系人：刘玉城
联系方式：0514-83890807
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]八、落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策
1、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。
[bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc1661][bookmark: _Toc22778][bookmark: _Toc13987]九、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次招标不收取投标保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _GoBack]7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

[bookmark: _Toc26623]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州创晨项目管理咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类（服务类）标准*10%，由采购人支付。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行，由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、 投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
    21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标
26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的；
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8以下情形的质疑不予受理
28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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[bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc501353473]第三章合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
[bookmark: _Toc25028]政府采购合同（货物）

项目名称：     仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造项目   
编号：JSZC-321081-CCXM-G2026-0002
甲方（采购人/甲方）：   仪征市公安局  
乙方（供应商/卖方）：                     
见证方：扬州创晨项目管理咨询有限公司
甲、乙双方根据扬州创晨项目管理咨询有限公司仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造项目公开招标的结果，签署本合同。
1、合同标的
1.1 标的名称：                  
1.2 标的质量：                  
1.3 标的数量（规模）：                  
1.4 履行时间（期限）：                  
1.5 履行地点：                  
1.6 履行方式：                  
1.7 包装方式：                  
2、合同总金额
2.1 本合同总金额为（大写）：                   元人民币（¥          元）。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4、知识产权保证
4.1乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
5.1乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6、履约保证金
本项目无需缴纳履约保证金
7、转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
8、质保期
8.1质保期        年。（自交货验收合格之日起计）
9、货款支付
9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
9.3 甲方付款方式：
（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%为预付款。
（2）乙方按约定完成供货及安装完成后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价的40%；（以上付款均无利息） 
（3）项目试运行三个月，验收合格并审计结束后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付结算审定价的余款。
10、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
11、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。
11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述的货物免费保修期为      年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
12、项目验收
12.1 甲方依法组织履约验收工作。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
13、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
14、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
15、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
16、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
17、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州创晨项目管理咨询有限公司见证盖章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。  
	甲方：仪征市公安局
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 

见证方：扬州创晨项目管理咨询有限公司
日期：     年   月   日
    
第4章 [bookmark: _Toc21448][bookmark: _Toc512692550][bookmark: _Toc32147]项目需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
一、项目属性:货物类项目。
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
核心产品：出入口结构化定位摄像机

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造项目
	工业


二、项目概述
为切实规范执法办案场所设置、使用与管理，全面提升公安机关执法办案质效，公安部先后印发《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》《公安信息化建设“十四五”规划》《关于推进公安装备建设“十四五”规划法制条线重点建设项目的通知》《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》等系列文件，明确要求标准化、集约化建设执法办案管理中心，达成执法办案安全规范、办案资源融合运用、监督管理智能精准、运行机制高效顺畅、服务保障健全有力、管理队伍专业过硬建设目标，打造民警实战好用、实效实用的一体化执法办案基地。
为落实公安部执法办案“四个一律”硬性要求，实现办案场所规范化、标准化、流程化闭环管理，保障办案全过程合法、安全、高效，仪征市公安局结合本局现有执法管理现状，对标全国先进地市建设经验，启动本次执法办案管理中心一体化采购建设项目。
本项目主要是根据上级关于公安执法规范化建设的相关工作要求，按照“执法规范化、职能前置化、效能最大化、服务人性化”的设计原则，对仪征市原公安执法办案管理中心进行升级改造，通过综合运用规范化的硬件设施、流程化的运行方式、标准化的管理模式，在充分利旧使用原有各类信息化设备设施基础上改造。
本次办案区域内采用结构化视频轨迹跟踪定位管理方式，实现对办案区内办案民警及违法犯罪嫌疑人全流程、无死角、实时的监督管理，提高民警执法办案工作效率，构建起全程公开透明、全程规范智能、全程监督可控的公安智慧执法办案管理示范区。通过本次项目改造，将实现对复杂、重大或指定管辖的刑事案件集中办案，实现对公安机关执法办案的集中化、集约化、智能化监督及管理，同时将会进一步提升公安执法规范化建设水平。
本次项目建设内容包括：新建各类视频监控摄像机、出入口人体结构化摄像机、拾音器、网络存储服务器、一案一打包、地图服务器、流媒体服务器、对接网关主机、AI智能行为分析等，以及超融合算法分析主机与3D地图可视化建模、智慧执法办案区管理系统平台；此外还有与之配套的机房UPS系统、门禁系统改造、网络设备更新及综合布线施工等；同时本次项目需充分利旧使用原仪征市公安执法办案管理区原有各类信息化设备，包括各类视频监控摄像机、拾音器、审讯主机、随身物品柜、信息采集一体机、网络存储服务器等设备，要求须对原有全部信息化设备（原有旧设备均已列入公安固定资产目录）进行全面检测、维修与更换恢复至正常状态后，正式启用并接入本次慧执法办案中心管理系统平台。另外，本次项目新建系统还应根据公安不同业务场景的实际需求情况，将各类业务数据无缝接入或对接推送至江苏省公安厅、扬州及仪征市公安局相关业务系统平台，以满足公安实战应用需求。
三、建设功能区概述
1、执法办案中心：
核心目标：落实“四个一律”，实现办案全流程标准化闭环管控，配套纯视频无感知定位、智能违规预警、多审讯室协同办案能力。
（1）入区出区全闭环管控：所有进出办案区人员自动生成电子登记台账；嫌疑人入区完成人像采集、人体结构化无感建模；办案民警、工作人员同步人脸核验登记。系统自动统计每日出入人员数据，生成可视化报表，支撑日常管理、工作汇报与决策分析。
（2）纯视频无感知人员定位跟踪：不依赖手环、标签等穿戴设备，仅通过前端人体结构化摄像机实现人员实时定位、行动轨迹留存、录像一键联动回放。
（3）执法办案流程标准化刚性管控：覆盖全业务链路：入区登记→人身安全检查→随身财物暂存→信息采集→候问管理→询/讯问→物品返还→出区登记。系统串联人员信息、安全检查记录、涉案物证、案件卷宗全类数据；流程环节缺失、跳步操作自动弹窗声光报警，强制规范办案操作。
（4）全场景智能巡查监督预警：平台内置7×24小时自动巡查引擎，实时识别单人审讯、审讯超时、嫌疑人无人看管、攀爬翻越等违规执法行为，即时推送报警信息至法制民警、值班管理终端；法制管理人员可在线下发整改通知书，全程留痕。 具备多维度办案数据统计导出功能：办案场所使用分析、涉案财物台账分析、案卷流转分析、智能监督违规记录分析，自动生成标准化日志报表，为执法监督、宏观研判提供数据支撑。
（5）嫌疑人全程视频轨迹追溯：按办案区域划分独立定位单元，各区域部署高清人体结构化摄像机；嫌疑人入区完成人体建模后，全时段轨迹自动绑定对应录像，支持任意时段历史轨迹回放、视频一键调取。
（6）多审讯室协同办案：同一案件多名嫌疑人分室审讯时，各审讯终端互联互通，支持跨房间实时视频查看、电子笔录共享、内部文字/语音通信，提升团伙案件审讯攻坚效率。
2、案管中心：实现纸质卷宗集中闭环管理，杜绝 “抽屉卷、遗留卷、超期卷”。
（1）智能案卷柜出入柜精细化管控：卷宗存取全程电子化登记，柜体内置抓拍相机，卷宗入柜、出柜自动抓拍存档，操作人、操作时间、卷宗信息全程留痕，全程可追溯。
（2）多维度案卷数据统计分析：自动统计案卷柜占用状态、卷宗出入库频次、案件所处办理环节、强制措施适用类型、办案周期等数据，支持自定义报表导出。
（3）案卷流转全程留痕：系统完整记录每本卷宗流转节点、操作人员、流转时间，形成不可篡改电子流转档案。
（4）案件超期预警催办:自动检测超期未办结案件，系统自动推送催办提醒；办案负责人、法制监督人员可手动发起催办通知，压实办案时限责任。
3、合成作战中心：搭建远程可视化指挥调度体系：指挥人员可实时调阅各办案室音视频、电子笔录、案件基础信息；支持语音对讲、文字消息、视频连线、远程桌面投屏四种交互方式，实现办案过程远程实时监控、在线指挥、同步研判。
四、建设内容概述
项目整体包含：执法办案区（入区登记、人身安检、随身物品暂存、医疗救助、信息采集、尿检、候问、询/讯问室、特殊讯问室、辨认室、心理疏导室、专用卫生间）、未成年一站式办案专区、案管中心、合成作战研判指挥室、巡查培训中心、中心配套机房。
1、主要内容：
（1）软件平台类：执法办案区智能管理系统、智能案卷管理模块、涉案财物一体化管理模块；含多系统数字化对接开发、跨平台数据互通接口、智慧法制一体化平台集成、综合应用管理一体机配套软件。
（2）执法办案区硬件设备：人体结构化摄像机、人体建模摄像机、超融合算法分析主机、人证核验终端、一体化智能审讯桌、电子笔录签字板、智能门禁系统、一案一打包采集终端。
（3）案管中心硬件设备：高清拼接显示大屏、智能案卷管理存储柜、卷宗抓拍设备。
（4）合成作战、巡查培训设备：研判指挥室音视频扩声系统、可视化调度终端；培训巡查室业务电脑、综合管理软件。
（5）配套辅材与集成设备：高清显示输出设备、业务操作终端、标准服务器机柜、音频功放、音箱；综合布线系统（六类网线、核心交换机、光模块、配线架、桥架等）。
2、配套服务采购内容
全部货物供货、现场安装、系统调试、多设备集成联调、民警业务操作培训、整体质保期运维、全周期技术售后服务。
3、对接测试硬性要求
投标人所有投标软硬件产品，须与仪征市局现有公安执法类业务平台无缝兼容对接，采购人不额外支付任何接口开发、二次改造、数据互通费用。该项目在建设过程中如遇上级部门对软件系统出台新规定，本项目需同步执行。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）
对接内容主要包括：
	1
	执法办案区智能管理模块
	管理系统平台升级及配套应用
	1、本次项目所建系统是作为仪征市局执法办案管理中心，现用执法办案区管理系统平台升级配套应用，故所建各系统功能均需无缝接入仪征市局执法办案管理中心系统平台。
2、需对仪征市局目前部署的公安执法办案区管理软件进行系统升级开发，以便原办案中心系统平台能同时支持人员手环定位、视频轨迹追踪及派出所简易登记等多种不同定位模式的混合接入方案，在不影响仪征市局办案中心系统功能应用的前提下，对后续其他单位新建二级子平台所采取的各类型人员定位模式均可灵活、无缝接入，且下级子系统间互不影响正常使用。

	
	
	出入口结构化定位摄像机
	需无缝接入本项目中公安执法办案区智能管理软件系统，采用“人脸+体态”的纯视频定位技术，综合应用多种AI智能识别和深度学习算法，配合前端结构化采集设备，实现对执法办案区内嫌疑人活动轨迹的无感、实时、准确定位。嫌疑人入区时采集人脸及其他结构化数据，以此作为嫌疑人身份标识，人体结构化摄像机无死角覆盖，可无感、实时地采集嫌疑人结构化信息，采集到的信息精准匹配识别嫌疑人身份，实现目标人物的实时定位、视频接力和全流程轨迹跟踪。

	
	
	人体建模摄像机
	

	
	
	超融合算法分析主机
	

	
	
	公安专用审讯主机
	

	
	
	一案一打包
	

	
	计算机网络系统
	所有交换机设备
	需功能无缝对接仪征市公安局现有网管系统


五、售后服务和人员培训
（一）售后服务
1、项目建成后主要由中标人负责管理和维护，项目终验后，中标人需提供整体系统三年保修服务，费用包含在投标总价中。三年以后终身提供服务，只收取材料成本费。
2、维护机制：本项目要求中标人自项目验收之日起，提供3年维护，中标人须派专业维护技术人员提供系统运行维护并伴随保修。系统各软、硬件设备因设计或质量问题出现故障或是损坏，均由中标人负责维修和更换；提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。
3、投标人能确保2小时内到场，配合解决运行中的各种问题。投标人应提供售后服务承诺书，且承诺内容满足上述要求，否则视为无效投标。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）
（二）人员培训
1、培训要求：
（1）对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。
（2）在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
2、培训事项中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。
（1）培训需求应对一般操作人员的培训、项目技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效地组织、开展业务应用能力。高级项目技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。
（2）培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。
六、商务要求
完成仪征市公安局执法办案管理中心智能化改造任务，确保满足采购文件的要求和采购人的实际使用需求，保障正常稳定运行。
[bookmark: _Toc184145593][bookmark: 履行期限]1、合同履行期限：合同签订后90日历天内安装调试完毕，确保正常稳定运行，满足采购人的使用需求。 
2、质量要求：产品及安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，确保正常稳定运行，并满足采购人的使用需求。
3、报价要求
（1）投标人应按照采购文件格式完整地填写报价表。
（2）每项清单只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
（3）投标人须对覆盖区域进行全面的现场勘测，结合现场情况综合报价，中标后不得因踏勘不全增加任何费用。投标报价除标的物的价款外还应包含完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、与采购人及相关部门现有系统的接口、对接等费用、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，招标人不再另行支付其他费用。


七、采购清单和技术标准要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	用途

	（一）
	执法办案中心
	
	
	

	
	登记大厅（登记大厅）
	
	
	

	1
	高保真拾音器
	利旧
	2
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	智能核验终端
	1、系统内存不低于2GB； 
2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调； 
3、内置双目摄像机不低于300万像素； 
4、支持人脸活体检测功能； 
5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对； 
6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片； 
7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息； 
★8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入公安执法办案管理平台。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
	2
	台
	高清摄像头、身份证识别仪、人脸识别系统、身份证核验系统接入等采集人像信息、身份证信息，并调用人脸识别系统、身份证核验系统比对，确保人证一致

	3
	85寸电视机
	1、尺寸：不低于85寸
2、材质：塑壳
3、分辨率：不低于3840×2160
4、刷新率：不低于60Hz
5、视角：不低于178°/178°
6、标配喇叭，具有HDMI+DP双接口，丰富连接性和兼容性
	2
	台
	显示在区、入区人员状况

	4
	高拍仪
	1、小巧便携，产品可折叠
2、最大拍摄A4幅面
3、高清晰定焦镜头
4、标配LED三级调光
5、标配纸张定位软垫
	2
	台
	用于前台登记文书等材料扫描上传

	5
	解码一体机
	1、接口不少于：2路HDMI输入+6路HDMI输出
2、支持4K高分辨率输入输出
3、应支持 H.265、H.264（Baseline/Main/High Profile)、MPEG4视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码
4、最大应支持整机解码通道数不少于96路，应支持不小于6路12MP、12路8MP、18路5MP、24路4MP、48路1080P、96路720P、144路960H视频解码
5、能设置不少于16个系统预案，并支持快速调取
6、应支持拼接LED拼接屏；应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
7、支持不少于6块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
	1
	台
	解码监控、电脑图片上大屏

	6
	全光盘自动刻录机
	1、支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体；
2、支持不小于5寸触控屏，可视化操作界面，支持国产化客户端操作；
3、支持智能机械臂，可实现在打印期间自动从盘仓取盘、送盘操作，无需值守；
4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8张/小时；
5、支持2个刻录机；
6、支持定制盘面：内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等；
7、支持光盘格式：CD-R、 CD-RW 、DVD±R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL；
8、支持定时刻录，可设置任务时间，进行单次、每天、每周、每月和每年刻录任务；
9、支持多任务刻录，实现多任务批量队列刻录打印；
10、支持光盘回读，并支持保存为文件或ISO格式。
	1
	台
	用于刻录讯（询）问同步录音录像视频及指定嫌疑人的全程视频轨迹信息和盘面

	7
	加密录像指纹签章一体机
	1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性
2、显示屏不小于 10 寸 ，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于 100 万次
3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能
4、指纹仪认假率<0.0001%
5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用
6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全
7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全
	2
	台
	出区用于现嫌疑人、民警结果进行确认

	
	三合一功能区（人身检查室+随身物品+信息采集）
	
	
	

	1
	高保真拾音器
	利旧
	4
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	手持金属探测器
	利旧
	1
	个
	安检门、金属探测仪

	3
	安检门
	利旧
	1
	台
	

	4
	安全检查终端
	1、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸应不小于5英寸，屏幕分辨率不低于：1280x720；
2、后置800万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能；
3、具有不低于64位四核CPU，主频不低于1.3GHz，内存支持不低于RAM（2GB）和ROM（16GB）；
★4、嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★5、支持通过人脸识别关联嫌疑人信息；支持 1：N 人脸识别比对功能；人脸库支持存放≥10000张人脸照片；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★6、支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄 3 张；支持终端离线操作；支持签字确认等。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
	1
	台
	用于对涉案人员体表伤情拍摄记录，形成检查表

	5
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	1
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	6
	验钞机
	1、计数显示屏：有；
2、点钞速度：≥900张/分钟。
	1
	台
	用于嫌疑人物品暂存，现金清点

	7
	高拍仪
	1、小巧便携，产品可折叠
2、最大拍摄A4幅面
3、高清晰定焦镜头
4、标配LED三级调光
5、标配纸张定位软垫
	1
	台
	用于嫌疑人物品扫描上传

	8
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	1
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	9
	随身物品抓拍
	1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围 2.8-17mm；
2、接口要求不少于：1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC；
3、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和 AAC、G.711A、G.711U、 ADPCM 等音频编码标准
4、TF 卡最大支持 256G
5、分辨率不低于 3072×1728
6、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于 0.001lx（@F1.6，黑白模式）
7、亮度等级不低于11级，支持不低于30米红外距离
8、信噪比不低于60dB
9、水平旋转范围不低于350°,垂直旋转范围不低于0°~90°
10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能；
★11、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★12、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
	1
	台
	用于对涉案人员随身物品拍摄记录，形成检查表

	10
	智能双面随身物品柜
	柜子具备管理终端，支持刷卡、人脸识别登录客户端，可以通过管理终端查看柜子状态、存放信息及控制开柜等功能。
1、双面柜主柜由柜体、触摸显示屏、主机、摄像头、指纹仪、电控锁和电气控制箱组合而成
2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈
3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能
4、主柜每面不少于12个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D400*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放
5、触摸显示屏不小于15寸
6、支持人脸识别登录
7、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测
8、支持电子签名和指纹捺印功能
9、采用主副机组合的方式；
10、从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成；
11、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈；
12、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，同时具有机械应急开锁功能；
13、从柜由嵌入式智能管理系统控制、配合主柜可实现对嫌疑人随身物品物品的智能管理；
14、从柜每面不少于16个箱门，正反面箱门相同；
15、柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D400*H1900；
16、箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放。
	1
	套
	实现对随身物品登记信息进行管理记录，通过人脸、指纹等实现自存自取，实现一面存取，另一面取物，不走回头路。

	11
	人体伤痕抓拍
	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-17mm；
2、接口要求不少于：1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC；
3、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准
4、TF 卡最大支持256G
5、分辨率不低于3072×1728
6、最低照度彩色不高于 0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）
7、亮度等级不低于11级，支持不低于30米红外距离
8、信噪比不低于 60dB
9、水平旋转范围不低于350°,垂直旋转范围不低于0°~90°;
10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能；
★11、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）。
★12、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）。
	2
	台
	用于对涉案人员体表伤情拍摄记录，形成检查表

	12
	加密录像指纹签章一体机
	1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性
2、显示屏不小于 10 寸 ，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于 100 万次
3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能
4、指纹仪认假率<0.0001%
5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用
6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全
7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全
	1
	台
	用于对人身安全检查结果进行确认

	
	尿检、卫生间
	
	
	

	1
	高保真拾音器
	利旧
	1
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	2
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	3
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	2
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	4
	冷藏柜
	1、500L以上。
	1
	台
	储存检测试剂设备

	
	候问室（单间+多间）、候问管理
	
	
	

	1
	高保真拾音器
	利旧
	10
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	全景温湿度显示屏
	利旧
	1
	台
	

	3
	IP对讲主机
	1. 一键呼叫：可一键快速呼叫系统内任一台管理机或并全双工可视对讲。
2. 双工对讲：可与分机双工（单向）对讲；可与其他管理机双工可视（双向）对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键。
3. VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
4. 管理机托管：可将本管理机管理的分机托管给其它的管理机管理。
5. 呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别管理机上。可设定不同时段的超时无应答上传时间。
6. 状态提示：分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。
7. 通话转接：可将分机的通话转接到系统内的任意一台管理机上。
8. 通话保持：可将通话保持（hold）后，再选择与其它呼入分机通话。
9.快切喊话：可对通话中的分机一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话。
10.会议模式：与会议成员讲话，其他成员也能听到发言，实现多方通话功能。
11.喧哗报警：当分机端有喧哗时，可向管理机报警。
12.广播播放：可用MP3文件对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播。
13.关机转移：当管理机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它管理机上。
14.报警联动：分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。
15.语音播报：可语音播报呼叫的分机备注信息或分机号。
16.数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。
17.在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。
18.接口多样：有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。
19.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
20.支持WEB设置界面，支持远程操作升级。
21.内置SD卡，可将SD卡或点播的MP3文件作为音源广播给其他终端。
22.可管理不少于160路终端分机
23. 网络接口：RJ45接口
24. 电源：DC12V
25. 操作系统：Android4.4以上
26. 显示屏：10.1寸TFT(触摸电容屏)以上
27. 分辨率不小于1024*600
28. 额定功耗不大于6W
29. 网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
30. 网络通信速率：100Mbps以上
31.音频采样率：G.711
32.工作温度：-20℃～+55℃
33.工作湿度20%～93%
34.产品尺不小于303*194*42.5mm
35.安装方式：桌面式
	1
	台
	

	4
	IP网络对讲分机
	1.采用铝合金面板
2.双工对讲：可与管理机双工可视对讲。
3.监听、监视：可接收管理机的监听、监视，可作监听头用。
4.广播播放：可通过网络接收管理机的MP3文件广播或喊话。  
5.指令控制：可以接受第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件。
6.VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
7.报警联动：报警呼叫时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。
8.数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。
9.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
10.可向所属管理机呼叫报警，发起通话请求。
11.接口多样：1输入1输出。
12.可采取集中供电、POE供电等模式。支持WEB设置界面修改参数。支持在线升级。
13.支持网页在线抓包分析
14.可将通话记录信息上传给第三方平台
15.支持语音播报
16.支持设备的名称备注
17.工作电压：DC12V±10%
18.待机功耗不大于1.8W
19.额定功率不大于6W
20.音频信噪比不大于45dB                          
21.通话方式：双向通话
22.主芯片：CotexA7，工作频率1.2GHz
23.网络通信速率：100Mbps以上
24.操作系统:Linux
25.通信协议: TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
26.音频编解码:G.711
27.视频编解码:H.264
28.工作温度:-20～+70℃
29.成品尺寸不小于86*86*44mm
	8
	台
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室提示需要

	5
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	1
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	6
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	1
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	7
	55寸电视机
	55寸电视机
	1
	台
	用于候问室嫌疑人状态巡查

	8
	人脸巡根
	1、采用不小于8英寸触摸屏；
2、采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；
3、支持人脸、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；
4、支持CPU卡，用户容量5万个，人脸底库5万张，卡片容量10万张，密码容量5万个
5、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
6、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警；
7、支持人脸验证准确率99.5%，1：N比对时间不高于0.2s/人；
8、支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改；
9、支持本地考勤管理和考勤报表导出功能；
10、支持门铃功能、远程控制功能；
11、支持消防报警联动。
	1
	台
	管控看管人员

	
	讯（询）问室（17间）
	
	
	

	1
	超高保真拾音器
	1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；
2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；
3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；
4、高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；
5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；
6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。
	17
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	公安专用审讯主机
	★1、光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
2、支持 1 路本地示证、1 路远程示证
3、支持不少于 4 个前置硬盘插槽 ；
★4、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
5、最大解码性能 6*4K 或者5*4K+3*1080P
6、支持 4 画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节
7、合成画面支持音频波形图显示，支持4K 合成画面独立编码，全数字化嵌入式架构
8、标配 7 寸电容触摸屏，最大支持
1080P 显示，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放，支持自动息屏和密码锁定功能，锁定后需输入用户密码方能进入预览界面
9、触摸屏可实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间
★10、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量，讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录 ；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
11、UI和 IE 界面支持叠加用户名数字水印
★12、谈话音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真，支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放谈话音视频，支持光盘一键回放，支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏蔽音频的视频（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
13、支持录像下载和刻录文件为标准 MP4格式，支持案件下载、刻录和事后上传录像是单一文件
14、支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏蔽音频的视频
15、支持硬盘报警、网络报警UI 弹窗，支持显示硬盘剩余录像时间，支持随意配置刻录通道
16、支持 raid0、1、5、10
17、标配电源开关、录像、刻录、回放、消警等 5 个感应式触摸按键
18、支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息
19、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作，支持音频混音。可显示声音波形。
20、支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性。
21、UI 支持双光盘回放
★22、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持不少于 8 个数字和示证通道同步分析 ；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
23、具有案件信息管理功能，谈话前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能
★24、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正常回放，同时支持光盘一键回放；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
	12
	台
	用于讯（询）问过程同步录音录像、笔录、画面合成

	3
	公安专用审讯主机
	利旧，更换加密光驱+质保
	5
	台
	

	4
	IP可视对讲分机
	利旧
	5
	台
	

	5
	IP可视对讲分机（内置耳机拔插自动切换模块）
	主要功能：对讲、接收主机监听监视、自动应答、广播、开关量信号输入输出
摄像头：200W
通话方式：免提
MIC类型：TRADIO全指向拾音器
MIC灵敏度:-42dB
MIC指向性:全指向性
最大输入声压SPL：80dB
扬声器频率响应:400Hz～5KHz
扬声器谐波失真:<0.5%
扬声器信噪比:80dB
回声消除:先进的数字回声消除技术，可全面消除回声，防止啸叫
音频处理电路：ClearSpeech数字语音降噪处理（需提供相关证明材料）
音频编解码：G.711
视频压缩标准：H.264
工作电压：DC12V
额定功率：6W
安装模式：嵌入式\壁挂式安装
成品尺寸：95*190*34mm
录音录像：基于标准的ONVIF协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机（NVR/HDVR）上进行存储、回放
符合标准：3C强制认证、电子兼容性检测报告（需提供相关证明材料）
内置耳机拔插自动切换模块，可实现拔插耳机自动切换耳机和喇叭扩声
	12
	台
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室提示需要

	6
	微表情摄像机
	1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。
2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。
3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。
4、变焦不低于33倍。
5、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx；黑白模式最低照度不高于0.001 lx。
6、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°，水平手控最大速度不小于300°/s。
7、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。
8、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。
★9、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
10、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。
11、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡；
★12、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★13、亮度鉴别等级不小于11级（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
14、IP防护等级不低于IP50。
	4
	台
	微表情4间

	7
	智能审讯桌（定制）
	审讯一体桌是一款多功能审讯设备，可集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，解决了审讯室因外设备较多造成的线路杂乱问题，减少安全隐患，支持播报执法对象权利义务告知，本地示证投屏、快速打印等功能，方便办案人快速办案，简化办案人员问讯繁杂操作，提升办案效率。
支持两位办案人员同时开展工作，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯（询）问工作相关的所有辅助设备设施，满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理；桌面民警输入端配置万向LCD托臂式显示终端及有线键鼠， IPS全视角高清液晶屏；嵌入式安装43寸笔录显示及示证终端：D-LED屏幕比例16:9，最佳分辨率不小于1920×1080，可视角度不小于178 度（水平）/178 度（垂直），对比度1000:1；支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能； 设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统，专业线束线缆管理及防浪涌电源，以确保所有接入设备的正常运转。
	17
	张
	集成讯（询）问过程所用设备的多功能审讯设施

	8
	智能审讯椅（定制）
	受讯椅由座椅框架、腿部约束舱、玻璃纤维防割腕带三部分组成，主要材质为钢制+PU软包材质，软硬适中，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；后置解锁踏板轻踩即打开，并标配应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁及复位；腿部约束舱在嫌疑人落座后无延时弹力触发锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；双手采用玻璃纤维防割腕带进行约束控制，且增加模压缓冲防撞装置，无需在胸腹部采取任何约束措施，也能对其上肢自动形成安全缓冲区，360度保证其始终都在一个安全可控的约束区域内，可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间脱逃或产生过激行为伤及自身或他人。
	17
	张
	能够全方位安全防范控制嫌疑人，保障审讯安全

	9
	有线耳机
	三段耳机
	17
	套
	

	10
	笔录签字板
	功能：
1.使用场景：应用于办案区内；
2.实现功能：
实现电子签名功能；
实现电子捺印功能；
软件功能：
控制数字签名板完成电子签名捺印
参数：
1.屏幕尺寸：≥10英寸；
2.显示屏：IPS LCD屏幕，显示区域不小于216*135mm；
3.分辨率：≥1280*800，屏幕颜色16.7M色；
4.触控：无源电磁笔，压感级别≥8192级；
5.电子签名：设备内置手写笔签字功能，支持获取签字轨迹；
6.指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360；
7.摄像头：支持单目或双目摄像头，像素≥500万，支持人脸比对（双目支持活体检测）；
8. 内置国密芯片：支持国密算法SM1，SM2、 SM3、SM4;支持1：1笔迹特征识别，支持原笔迹图片和数据防篡改鉴别。
9.支持图像加签验签技术，可以对签字图像指纹图像，进行原 RGB级别 SM3+SM2 加密封装，确保图像原始 RGB 不被篡改，并可 F5 隐写如 RGB中形成不可变水印，并且数据链条可加时间戳确保时间的可溯源性。
10. 可将采集的笔迹原始数据封装在指定格式的笔迹图片(BMP，JPEG，PNG)中，通过特殊算法可从原笔迹数据图片中，提取当次的原笔迹数据(X，Y，P) 
11. 可将多页 PDF 按照指定规则进行摘选，也可将指定页面转换成图片保存
	12
	台
	用于对电子笔录进行签名、捺印确认。

	11
	笔录签字板
	利旧
	5
	台
	用于对电子笔录进行签名、捺印确认

	12
	温湿度一体机
	1、标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口；
2、静态数字显示，适于同步录音录像；
3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM；
4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步；
5、温湿度和紧急情况报警设定及处理；
6、12V低压供电，标配电源适配器；
7、支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示；
8、支持时间调节、显示屏开关；
	17
	台
	显示日期、温度、湿度等，

	13
	智能交互电子门牌
	1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；
2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；
3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；
4、采用网络控制协议，RJ45接口。
5、功率不大于20~30W；
6、参考尺寸不小于长53cm，宽23cm，高 3.5cm；
7、背面孔间距不小于30cm。
	17
	台
	用于显示办案区、功能室使用状态

	14
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	17
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	15
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	17
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	
	特殊讯（询）问室&未成年询问室、未成年一站式取证、行政案件快办 5间
	
	
	

	1
	超高保真拾音器
	利旧
	7
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	笔录签字板
	利旧
	5
	台
	用于对电子笔录进行签名、捺印确认

	3
	公安专用审讯主机
	利旧，更换加密光驱+质保
	5
	台
	

	4
	智能审讯桌（定制）
	审讯一体桌是一款多功能审讯设备，可集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，解决了审讯室因外设备较多造成的线路杂乱问题，减少安全隐患，支持播报执法对象权利义务告知，本地示证投屏、快速打印等功能，方便办案人快速办案，简化办案人员问讯繁杂操作，提升办案效率。
支持两位办案人员同时开展工作，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯（询）问工作相关的所有辅助设备设施，满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理；桌面民警输入端配置万向LCD托臂式显示终端及有线键鼠， 立面嵌入式安装43寸笔录显示及示证终端：D-LED屏幕比例16:9，最佳分辨率不小于1920×1080，可视角度不小于178 度（水平）/178 度（垂直），对比度1000:1；支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能； 设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统，专业线束线缆管理及防浪涌电源，以确保所有接入设备的正常运转。
	3
	张
	集成讯（询）问过程所用设备的多功能审讯设施

	5
	智能审讯椅（定制）
	受讯椅由座椅框架、腿部约束舱、玻璃纤维防割腕带三部分组成，主要材质为钢制+PU软包材质，软硬适中，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；后置解锁踏板轻踩即打开，并标配应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁及复位；腿部约束舱在嫌疑人落座后无延时弹力触发锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；双手采用玻璃纤维防割腕带进行约束控制，且增加模压缓冲防撞装置，无需在胸腹部采取任何约束措施，也能对其上肢自动形成安全缓冲区，360度保证其始终都在一个安全可控的约束区域内，可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间脱逃或产生过激行为伤及自身或他人。
	2
	张
	能够全方位安全防范控制嫌疑人，保障审讯安全

	6
	IP可视对讲分机
	利旧
	5
	台
	

	7
	有线耳机
	三段耳机
	3
	套
	

	8
	实物展台
	利旧
	2
	台
	

	9
	生命体征椅
	利旧
	1
	张
	

	10
	温湿度一体机
	利旧
	5
	台
	显示日期、温度、湿度等

	11
	智能交互电子门牌
	1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；
2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；
3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；
4、采用网络控制协议，RJ45接口。
5、功率不大于20~30W；
6、参考尺寸不小于长53cm，宽23cm，高 3.5cm；
7、背面孔间距不小于30cm。
	4
	台
	用于显示办案区、功能室使用状态

	12
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	4
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	13
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	4
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	14
	窗口对讲机
	利旧
	1
	套
	双向通话

	
	辨认室律师会见、民警调度室
	
	
	

	1
	高保真拾音器
	利旧
	2
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	2
	窗口对讲机
	利旧
	1
	套
	双向通话

	3
	IP对讲主机
	1. 一键呼叫：可一键快速呼叫系统内任一台管理机或并全双工可视对讲。
2. 双工对讲：可与分机双工（单向）对讲；可与其他管理机双工可视（双向）对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键。
3. VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
4. 管理机托管：可将本管理机管理的分机托管给其它的管理机管理。
5. 呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别管理机上。可设定不同时段的超时无应答上传时间。
6. 状态提示：分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。
7. 通话转接：可将分机的通话转接到系统内的任意一台管理机上。
8. 通话保持：可将通话保持（hold）后，再选择与其它呼入分机通话。
9.快切喊话：可对通话中的分机一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话。
10.会议模式：与会议成员讲话，其他成员也能听到发言，实现多方通话功能。
11.喧哗报警：当分机端有喧哗时，可向管理机报警。
12.广播播放：可用MP3文件对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播。
13.关机转移：当管理机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它管理机上。
14.报警联动：分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。
15.语音播报：可语音播报呼叫的分机备注信息或分机号。
16.数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。
17.在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。
18.接口多样：有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。
19.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
20.支持WEB设置界面，支持远程操作升级。
21.内置SD卡，可将SD卡或点播的MP3文件作为音源广播给其他终端。
22.可管理160路终端分机
23. 网络接口：RJ45接口
24. 电源：DC12V
25. 操作系统：Android4.4
26. 显示屏：10.1寸TFT(触摸电容屏)
27. 分辨率：1024*600
28. 额定功耗：<6W
29. 网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
30. 网络通信速率：100Mbps
31.音频采样率：G.711
32.工作温度：-20℃～+55℃
33.工作湿度：20%～93%
34.产品尺寸：303*194*42.5mm
35.安装方式：桌面式
	1
	台
	

	4
	55寸电视机
	55寸电视机，利旧现有中心1台
	1
	台
	用于办案中心状态巡查，便于调度指挥

	5
	解码器
	1、接口不少于：2路HDMI输入+6路HDMI输出
2、支持4K高分辨率输入输出
3、应支持 H.265、H.264（Baseline/Main/High Profile)、MPEG4视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码
4、最大应支持整机解码通道数不少于96路，应支持不小于6路12MP、12路8MP、18路5MP、24路4MP、48路1080P、96路720P、144路960H视频解码
5、能设置不少于16个系统预案，并支持快速调取
6、应支持拼接LED拼接屏；应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
7、支持不少于6块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
	1
	台
	解办案中心监控上墙

	6
	手动报警按钮
	1、支持报警信号传至警务值班室提示。
	2
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	7
	声光报警器
	1、额定工作电压(V/DC) 12V；
2、工作电压范围(V) 9-15V；
3、工作电流范围(mA) ≤300；
4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
5、声压(dB) ≥105dB/m；
6、连续工作时间 ≥45min DC12V；
7、闪灯次数(分钟) 200±30。
	2
	个
	满足各功能室、点位紧急情况下向值班室或监控室报警需要

	
	嫌疑人定位轨迹
	
	
	

	1
	主动智能摄像机
	利旧
	33
	台
	用于安全监控全覆盖

	2
	高保真拾音器
	利旧
	11
	台
	实现对嫌疑人进入执法办案区到离开执法办案区全过程音频清晰拾取

	3
	出入口结构化定位摄像机
	★1、不低于800万像素CMOS传感器；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 
2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦； 
3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率达8MP@20fps； 
4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张； 
5、人脸识别距离不少于10米； 
6、支持通过浏览器显示人员表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 
7、人脸抓拍率不低于97%； 
8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能； 
9、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 
10、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能； 
11、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G）； 
12、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能； 
13、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷； 
14、支持POE、DC12V供电。
	99
	台
	核心产品

	4
	人体建模摄像机
	1、不低于500万像素CMOS传感器
2、2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦
3、支持三码流同时输出
4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张
5、人脸抓拍率不低于97%
6、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能
7、接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个
8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能
9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷
10、支持POE、DC12V供电
	1
	台
	

	5
	超融合算法分析主机
	1、人脸人体抓拍相机视频接入处理能力不低于100路； 
2、支持不少于1个VGA接口、4个USB接口； 
★3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析；支持通过人脸与人员信息关联；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 
4、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识 ； 
★5、支持对实时视频进行人脸比对分析；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
6、支持对图片和录像进行人脸比对分析 ； 
★7、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接 ；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
8、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置。 
	1
	台
	

	6
	人员轨迹定位管理软件
	1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长；
2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警；
3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台；
4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频；
5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等；
6、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联；
7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。
	1
	套
	

	7
	地图定位跟踪
	1、企业级高性能平台服务器，不低于1U/4盘位，前置硬盘；
2、CPU：≥8核16线程处理器，主频2.8GHz；
3、内存：≥16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB；
5、接口：≥4个千兆以太网口（RJ45）、≥1个VGA视频接口、≥1个RS-232接口、≥2个前置USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口、≥2个PCIE 3.0插槽；
6、硬盘：≥1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔；
7、电源：AC200V~AC240V内置电源，50Hz；
8、功率：250W，整机峰值：158W，整机平均：142W。
	1
	套
	

	
	案管中心、合成作战中心
	
	
	

	1
	拼接屏
	不低于55寸，双边拼缝不大于0.88mm;
接口要求不低于：VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1;
可视角度（水平/垂直）178/178；平均无故障时间（MTBF）不低于60000小时；
净重≤28kg，毛重≤33kg，功率250W
	9
	台
	大屏用于展示案管工作质态、办案中心管理应用情况

	2
	会议扩声
	天花喇叭
1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元；
2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉；
3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；
4.简易快捷的安装方式。
技术参数
1.额定功率：100W；
2.阻抗：8Ω；
3.灵敏度(1W/1M)：92dB；
4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz；                                                                                                                                                                                                   专业功放
1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案；
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求；
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；
6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。                                                                                                                                                                 调音台
1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听；
2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源；
3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入；
4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子；
5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐；
6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐；
7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果；
8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯；
9.支持7段图示均衡推子调节。
	1
	套
	

	3
	底座式维护支架
	1、55寸底座后维护支架。
	9
	套
	

	4
	IP对讲主机
	1. 一键呼叫：可一键快速呼叫系统内任一台管理机或并全双工可视对讲。
2. 双工对讲：可与分机双工（单向）对讲；可与其他管理机双工可视（双向）对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键。
3. VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
4. 管理机托管：可将本管理机管理的分机托管给其它的管理机管理。
5. 呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别管理机上。可设定不同时段的超时无应答上传时间。
6. 状态提示：分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。
7. 通话转接：可将分机的通话转接到系统内的任意一台管理机上。
8. 通话保持：可将通话保持（hold）后，再选择与其它呼入分机通话。
9.快切喊话：可对通话中的分机一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话。
10.会议模式：与会议成员讲话，其他成员也能听到发言，实现多方通话功能。
11.喧哗报警：当分机端有喧哗时，可向管理机报警。
12.广播播放：可用MP3文件对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播。
13.关机转移：当管理机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它管理机上。
14.报警联动：分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。
15.语音播报：可语音播报呼叫的分机备注信息或分机号。
16.数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。
17.在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。
18.接口多样：有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。
19.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
20.支持WEB设置界面，支持远程操作升级。
21.内置SD卡，可将SD卡或点播的MP3文件作为音源广播给其他终端。
22.可管理不少于160路终端分机
23. 网络接口：RJ45接口
24. 电源：DC12V
25. 操作系统：Android4.4以上
26. 显示屏：10.1寸TFT(触摸电容屏)以上
27. 分辨率不小于1024*600
28. 额定功耗不大于6W
29. 网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
30. 网络通信速率：100Mbps以上
31.音频采样率：G.711
32.工作温度：-20℃～+55℃
33.工作湿度20%～93%
34.产品尺不小于303*194*42.5mm
35.安装方式：桌面式
	1
	台
	

	5
	视频会议
	1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷；
2、会议速率支持64Kbps－8Mbps；
3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准；
4、支持H.261、H.263、MPEG4、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性；
5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；
6、支持H.239、BFCP双流协议标准；
7、内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72.5°水平广角视野；
8、采用H.265编解码协议时，支持1080p30、720p60、720p30高清图像格式；
9、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源；
10、采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p30fps前提下，辅视频也可以支持到1080p30fps；
11、提供不少于2路高清视频输入、3路高清视频输出接口、1路10/100M/1000M以太网接口；
12、支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能；
13、支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入；
14、终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能；
15、支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清；
16、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回；
17、支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看）；
18、支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端；
19、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入；
20、支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室；
21、支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台；
22、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景；
23、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕；
24、终端配套的遥控器可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡；
25、支持防火墙和NAT穿越；
26、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。
	1
	套
	

	6
	拼接屏底座
	1、55寸拼接屏底座，高度H800mm。
	3
	套
	

	7
	高清线缆
	1、15米HDMI视频线。
	13
	套
	

	8
	解码拼控一体机
	1、接口不少于：4路HDMI输入+12路HDMI输出
2、支持4K高分辨率输入输出
3、应支持 H.265、H.264（Baseline/Main/High Profile)、MPEG4视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码
4、最大应支持整机解码通道数不少于192路，应支持不小于16路12MP、32路8MP、48路5MP、64路4MP、128路1080P视频解码
5、能设置不少于16个系统预案，并支持快速调取
6、应支持拼接LED拼接屏；应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
7、支持不少于12块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
	1
	套
	

	9
	电视机
	利旧4楼法制大队会议室1台
	1
	台
	

	10
	解码一体机
	1、接口不少于：2路HDMI输入+6路HDMI输出
2、支持4K高分辨率输入输出
3、应支持 H.265、H.264（Baseline/Main/High Profile)、MPEG4视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码
4、最大应支持整机解码通道数不少于96路，应支持不小于6路12MP、12路8MP、18路5MP、24路4MP、48路1080P、96路720P、144路960H视频解码
5、能设置不少于16个系统预案，并支持快速调取
6、应支持拼接LED拼接屏；应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
7、支持不少于6块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能
	1
	台
	

	11
	智慧平板一体机
	利旧
	1
	台
	用于显示需要的图像，会议等 便于指挥作战。

	12
	标签打印机
	1、技术类型：标签打印；
2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。
	1
	台
	

	13
	智能案卷柜
	利旧
	1
	套
	用于纸质卷宗材料存储，具有案卷集中存放、集中保管、智能开柜、网上查询等功能

	（二）
	中心机房
	
	
	

	1
	办案区管理模块
	执法办案区管理系统软件：
1、首页功能支持展示办案区数据(预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区)人数，支持列表查看数据详情；支持展示24小时动态、我的应用、我的申请等功能。
2、首页功能支持展示系统通知(序号、报警类型、报警地点、报警时间),支持对系统中的报警进行实时展示；支持轮播在区涉案人员的信息，显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态；支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态。
3、流程管控功能支持对嫌疑人带入办案区按照入区登记、人身安全检查信息登记、随身物品登记保管、信息采集、候问、讯(询)问、随身物品返还、离区管理的流程顺序完成办案活动；支持嫌疑人通过人证核验进行控制入出区，支持通过人员信息实时查看所在流程节点及功能区域信息和监控录像。
4、支持嫌疑人临时出区并绑定随同出区民警，重新入区时可以查询和复用临时出区的信息，支持人脸识别联动人员信息回显并进行出区登记；支持提交出区申请，根据审批结果判定是否能够出区。
★5、支持同案标记，同一案件不同嫌疑人的主管、协管民警互相能够看到对方的案件信息，同时支持协同办案。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
6、涉案人员在区时长支持延长至24 小时或 48 小时；可检索延长操作记录或撤销最近一次的延长操作记录。
7、支持民警和非嫌疑人批量入区登记，可填写入区原因、人员类型、国籍、案件性质、案由等信息，并可关联预约、嫌疑人；也可实现批量出区，并可按出区原因筛选出区记录。
8、未成年嫌疑人登记时，支持选择是否需要监护人，支持监护人员一同入区。
9、入区检查功能支持人脸快速登记人身安全检查、吸毒检测、信息采集信息，进行安全检查的民警强制与嫌疑人同性别，医疗人员可配置是否强制同性别。
10、支持对嫌疑人的病情进行登记，可以在人形图对应的位置标记伤病情况且进行检查抓拍，支持嫌疑人对安全检查文书进行确定和签字捺印，平台保存其签字录像。
11、物品暂存与物品返还功能支持人脸识别快速绑定人员进行财物暂存业务；支持接入智能和非智能 物品柜；支持财物暂存登记功能，并远程开柜存入。
12、嫌疑人无随身财物时，支持以无财物暂存模式继续进行信息记录，未做财物暂存操作时平台可进行报警。
★13、候问管理功能支持对嫌疑人分配候问室，分配支持男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等规则，可视化展示各候问室状态和当前在押人数及人员详细信息，并支持人员信息的修改。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
14、支持标记显示当前候问室男女、未成年人、特殊疾病人人数；给男/女、未成年人分配办案室时，系统会有相应提示。
★15、饮食休息管理支持涉案人员饮食和休息管理功能，支持休息的时间、饮食、上厕所和吃药等信息记录，并可进行相关信息的搜索；人员饮食休息登记表支持签字捺印和下载；支持批量添加人员饮食休息信息。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
16、酒精检测信息功能支持涉案人员以呼气式和抽血化验两种方法进行酒精检测的信息录入，录入信息包括录入时间、地点、区域、酒精浓度和照片，照片支持使用前端设备抓拍和或上传检测图片，支持检索检测的历史记录。
17、审讯管理功能支持自动或手动录入案件及审讯基本信息，支持预设办案笔录，笔录支持蒙文、维文，嫌疑人信息可自动关联并更新到笔录表头，支持选择辨认笔录。
18、支持联动办案室强电控制器 控制 LED 电子门牌打开和关闭，开始办案后自动开始同步录音录像；提供常用问答模板辅助民警讯问问答，可以查看相关法律法规；前端设备支持进行体征检测并展示报警信息，支持询/讯问室超时办案报警提醒。
★19、支持协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息；在办案现场同级或上级领导可以打开即时指挥的会话界面进行查看预览和指挥，可通过即时通信功能进行文件及文件夹的传输 。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
20、支持在副屏展示告知书，可全文朗读、 光标朗读、选择朗读告知书，并可打印告知书。支持资料管理，包括证据信息、证据文件。
21、支持对其他场所的办案室房间进行远程提讯，支持嫌疑人在权利义务告知书签字、捺印，权利义务告知书、签字视频、笔录、审讯视频可一起刻录光盘。
22、支持联动审讯椅或其他检测设备，监测嫌疑人心率、体温、血压、呼吸等生命体征 
23、支持远程提讯、远程辨认、远程会见、远程收案、远程会商、远程指挥等远程办案方式 。
24、支持远程讯问进行预约、审批、预约取消；支持电子文书网上推送与流转；支持远程电子笔录、远程权利义务告知书、远程电子示证、画中画实时录像、远程照片辨认、远程音视频对话、远程指挥等功能；支持指挥人员实时观看讯问视频和笔录，也支持同时查看多路视频。
25、即时通讯功能支持场所下民警使用即时通讯功能进行单独沟通、建群沟通，支持发送文字、语音、附件、音频、视频、共享模板等进行沟通。
26、支持查看案件的涉案财物，展示物品信息和操作记录，支持图形化和列表两种方式展示物品操作节点名称、操作时间等。
27、支持查看案件的案卷文书，展示案卷信息和操作记录，支持图形化和列表两种方式展示案卷操作节点名称、操作人、操作时间、查看回执和抓拍等。
28、支持对违规行为保存抓拍照片和录像视频进行下发督导。
★29、支持回放人员在区视频，回放视频时地图上有对应轨迹画线；支持接收人员报警信号，可在电子地图上显示报警位置并弹出实时视频。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★30、支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡，顶气泡显示信息可通过平台配置，可根据人员角色,在线轨迹录像中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可随人员移动，可开关顶气泡，可配置并显示角色类型 。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
31、支持自动下发民警全部门禁权限和分别手动下发门禁权限，支持自动下发民警入区场所内所有门禁权限，支持民警入区时手动下发登记大厅权限；支持民警使用门禁卡和人脸识别两种方式开门；支持门禁卡加密。
32、支持对系统用户分配、取消分配、重新分配巡更卡并保存分配记录，可导入导出，支持巡更按照岗位排班或安排人值班，可以查看巡更计划、处理异常巡更点、保留巡更记录并可查看详情。
★33、会见管理功能支持本地会见和远程会见功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
34、本次项目所建系统是作为仪征市局执法办案管理中心，现用执法办案区管理系统平台升级配套应用，故所建各系统功能及模块均需无缝接入仪征市局执法办案管理中心系统平台。需对仪征市局目前部署的公安执法办案区管理软件进行系统升级开发，以便原办案中心系统平台能同时支持人员手环定位、视频轨迹追踪及派出所简易登记等多种不同定位模式的混合接入方案，在不影响市局办案中心系统功能应用的前提下，对后续其它单位新建二级子平台所采取的各类型人员定位模式均可灵活、无缝接入，且下级子系统间互不影响正常使用；
	1
	套
	根据用户需求升级版本，符合上级最新考核要求

	2
	案卷管理模块
	1、案件卷宗管理系统是一套全新的卷宗管理平台，包括案卷登记、案卷流转、案卷借阅归还等，除此还包括案卷柜自助存取、权限分配、日志记录等功能，能够将办案时的所需案卷从立案就开始保存，中途可以完成在办转已结等一系列案卷必备操作；
2、该系统具有一套独立的审批流程，方便不同角色权限的用户进行审批跟踪。该系统还集成了视频预览的功能，可以在线预览案卷保管室相关监控视频。
	1
	套
	根据用户需求升级版本，符合上级最新考核要求

	3
	涉案物品管理模块
	在现有涉案财物中心平台基础上深化软件内容：                                                                                                                                                                                      1、支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入
支持涉案物品查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询； 
2、支持涉案物品抓拍，将抓拍的图片保存到涉案物品信息；
3、支持涉案物品入库、出库、借阅、归还、移送主要流程，流转信息系统自动记录；
4、支持物品借出、归还等超时报警
支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码；
5、支持批量盘库功能，基于RFID无线射频技术，可以通过手持机远程批量盘库；
6、支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出门口监控画面以及涉案物品信息，并且可以联动声光报警；
7、支持远程控制涉案物品柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配涉案物品保管柜；
8、支持按照涉案物品柜箱门数选择不同的排列方式；
9、支持对涉案物品柜进行添加、修改和删除操作；
10、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现； 
11、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接；
12、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能；
13、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式；
14、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称；
15、支持角色分配和用户管理；
★16、支持案件合并，支持根据条件对案件进行查询并可进行导入导出操作，案件下可查看案件信息、民警信息、有关案件的人员信息、案件的证据材料支撑、案件相关人员的审讯记录和在区记录以及案件下涉案的财物和物品文书流转记录，审讯记录和人员在区记录支持在线查看、下载，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★17、支持物品入库，支持展示物品箱是否被占用，支持民警对入库的物品回执单进行签字捺印，物品入库时的视频和民警签字录像在物品流转记录或案件管理中可以查看；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
★18、支持首页和大屏自定义模块，以柱状图、环状图等形式展示涉案财物处理情况统计、最新动态、特殊物品统计、物品移送统计、物品出入统计、智能柜使用情况统计、物品状态、预警提示统计、案件性质统计、案件办理趋势统计和物品总数统计等，待办任务支持跳转到任务办理的界面；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）
	1
	套
	根据用户需求升级版本，符合上级最新考核要求

	4
	执法监督管理模块
	系统支持将接处警、扣押、传唤、抓捕、押送、现堪、搜查、办案区讯（询）问等主要执法环节的音视频统一规范存储管理，也可实现警情、案件的监督预警及相关数据的统计研判。
	1
	套
	围绕警情、案件、涉案人员、涉案财物、卷宗、场所开展执法监督管理，实现风险预警防范，实行执法质量考评，开展执法过错问责等

	5
	公安部数字化平台对接
	新场所数据公安部对接
	1
	套
	新场所数据公安部对接

	6
	数据软件对接
	新场所等级化对接
	1
	套
	新场所等级化对接，数据省厅对接

	7
	市支队平台对接
	1、办案区电子台账；
2、办案区音视频； 
3、办案区审讯视频； 
4、办案区出入中心数据 ，满足上级业务考核要求。
	1
	套
	新场所数据应用对接

	8
	场所监控平台接入
	所有派出所的音视频接入办案中心平台
	1
	套
	全市场所对接

	9
	案卷管理、涉案物品管理服务器
	利旧
	1
	台
	

	10
	执法办案管应用服务器
	利旧
	1
	台
	

	11
	执法办案数据中心
	1、企业级高性能平台服务器，不低于2U/8盘位，前置硬盘；
2、CPU：≥2颗8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz；
3、内存：≥64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，≥8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至≥512GB；
4、接口：≥4个千兆以太网口（RJ45）、≥1个独立BMC控制接口（RJ45）、≥1个VGA视频接口、≥2个前置USB2.0接口，≥4个后置USB3.0接口、≥4个PCIE 3.0插槽；
5、硬盘：≥1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔。
	2
	台
	本地、市局、省厅、公安部数据应用库+对接

	12
	3D地图模块
	1、3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。
	1
	套
	现场实际情形基于图定制化3D地图，图形。人员的实时定位及轨迹显示。

	13
	流媒体服务主机
	1、支持Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备；
2、支持移动设备的代理服务和主动注册；
3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输；
4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享；
5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性；
6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接；
7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像；
8、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发；
9、支持报警联动和报警转发。
	1
	台
	设备转发

	14
	网关主机
	利旧
	1
	台
	对接市局，省厅，公安部

	15
	证据电子证据
	利旧
	1
	台
	抓拍图片文书存储，包含派出所

	16
	网络存储服务器
	利旧
	3
	台
	

	17
	一案一打包
	1、企业级高性能集中存储服务器，国产化操作系统，6U/48盘位
2、不低于2核4线程处理器，主频不低于3.0GHz
3、不低于 8G内存，共不低于 4 个内存插槽，整机容量最高支持扩容至 64GB
4、不低于 4 个千兆以太网口（RJ45）
5、不低于 1 块 64GB 固态硬盘作为系统盘
6、支持不低于 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 协议企业级机械硬盘（HDD），支持不低于 2.5寸固态硬盘（SSD），支持硬盘热插拔
7、不低于 4 个 USB 接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，支持8路报警输入，4路报警输出
8、支持 RAID0、1、3、5、6、10、50、 60 模式（软 RAID），支持动态热备盘
9、基于全中文 WEB GUI 界面，RAID 管理界面、中间件管理界面
10、标配 1+1 冗余电源，AC100V～AC240V， 50Hz
	1
	台
	全流程视频轨迹

	18
	录入介质
	1、16T企业级硬盘。
	48
	块
	全流程视频轨迹录像存储

	19
	AI智能行为分析
	利旧
	1
	套
	对在区涉候问室异常行为分析预警，

	20
	北斗校时系统
	1、基于 NTP（v2,v3,v4）/SNTP 协议； 
2、标准的时钟信息通过 TCP/IP 网络传输，支持点对点和广播传输模式；
3、接入 GNSS 卫星天线，整个网络即可进行时间同步，即插即用。
	1
	套
	设备校时

	21
	网络机柜
	不小于600*600*2000mm
	6
	台
	

	22
	服务器机柜
	不小于600*1000*2000mm
	4
	台
	

	23
	机柜PDU
	8位、16A
	27
	个
	

	24
	UPS主机
	利旧
	1
	台
	

	25
	蓄电池
	利旧
	64
	节
	

	26
	电池箱
	利旧
	2
	台
	

	27
	电缆
	利旧
	1
	批
	

	28
	机房空调
	机房专用空调
	1
	台
	

	29
	温度报警器
	温度报警器
	1
	项
	

	30
	防雷接地
	防雷接地
	1
	项
	

	31
	利旧设备搬运安装和质保
	利旧设备搬运安装和质保
	1
	项
	

	（三）
	门卫、院内、外围安防
	
	
	

	1
	智能警戒一体机
	1、不低于1/2.7英寸500万像素CMOS传感器；
2、6mm定焦镜头，F1.6定光圈；
3、支持不少于4颗红外灯，红外补光不低于80米；
4、支持主副码流、主码流默认分辨率不低于20fps@2880x1620，默认码率4Mbps；
5、支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI；
6、支持HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议；
7、支持绊线、周界智能分析、移动报警、遮挡报警、IP冲突、网线断（日志）异常报警、邮件报警、上传中心；
8、支持不少于1个内置mic、1个RJ45,10M/100M自适应；
9、防护等级：IP67。
	5
	台
	外围安全防范

	2
	邮政快递柜
	利旧
	1
	套
	看守所不收的物品，帮代寄

	3
	门卫人车道闸
	采用24V低压驱动;
采用直流无刷电机、霍尔数字限位、齿轮减速;具有短路、过载、过流、过压保护；最佳拍摄范围：3-6米；触发方式： 视频识别（虚拟地感）
	1
	套
	

	（四）
	门禁系统（国密）
	
	
	

	1
	四门门禁控制器 
	1、管控门数：4门；
2、通讯方式：上行TCP/IP；
3、可接读卡器：RS485读卡器、Wiegand读卡器；
4、支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等；
5、带消防联动继电器接口；
6、工作电压：DC 12V。
	12
	台
	实现执法办案区与其他区域物理隔离、功能室使用期间隔离

	2
	人脸识别
	1、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
3、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块；
4、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；
5、通信方式：有线网络。
	16
	台
	

	3
	刷卡指纹门禁
	2、用户容量：≥10000个；
3、面部容量：≥10000张；
4、卡容量（IC）：≥10000张；
5、记录容量：≥30万条；
6、通讯方式：TCP/IP、U盘；
7、电源规格：DC12V 3A；
8、工作温度：-5℃~45℃；
9、工作湿度：10%RH~90%RH。
	31
	台
	

	4
	电磁锁
	1、锁体主体颜色为：氧化银；
2、断电开锁，满足消防要求；
3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
5、高强铝合金，表面拉丝氧化。
	51
	个
	

	5
	双门锁
	1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等；
2、锁体参考尺寸：500*48*28mm；
3、吸板参考尺寸：180*38*11mm；
4、输入电压：DC12V或DC24V±10%；
5、工作电流：12V/380mA；
6、安全类型：通电上锁、断电开锁；
7、带锁状态信号反馈；
8、带锁状态信号反馈。
	15
	个
	

	6
	开门按钮
	1、适用空心门框及埋入式电器盒使用
2、PC防火材料
3、输出：常开
	35
	个
	

	7
	国密门禁卡
	国密门禁卡
	20
	张
	

	8
	门禁电源
	1、DC12V2A。
	69
	套
	

	（五）
	综合布线系统
	
	
	

	1
	网络信息面板（单口）
	86型网络信息面板，单口
	45
	个
	

	2
	网络信息面板（双口）
	86型网络信息面板，双口
	100
	个
	

	3
	网络地插
	网络插座，滑盖式
	120
	个
	

	4
	多媒体桌插
	含网口,HDMI,音频口等
	2
	个
	

	5
	网络模块
	非屏蔽六类RJ45模块
	450
	个
	

	6
	网线（网络模块、AP)
	非屏蔽六类4对双绞线电缆
	36905
	米
	

	7
	语音配线架
	110型
	3
	套
	

	8
	语音跳线
	RJ45-110跳线，3米
	35
	根
	

	9
	网络配线架
	非屏蔽24位RJ45配线架
	40
	套
	

	10
	理线架
	1U
	60
	只
	

	11
	网络跳线
	非屏蔽六类RJ45跳线，2米
	750
	根
	

	12
	光纤配线架
	24芯光纤配线架，含耦合器
	8
	套
	

	13
	光纤尾纤
	SC单模，1米
	288
	根
	

	14
	光纤熔接
	机熔
	288
	芯
	

	15
	光纤跳线
	单模，SC-SC/SC-LC
	288
	芯
	

	16
	光纤
	单模，24芯
	500
	米
	

	17
	HDMI高清线
	2米
	3
	根
	

	18
	HDMI高清线
	15米
	3
	根
	

	19
	电源线(拾音器、门禁、开门按钮、磁力锁、室外监控杆）
	Rvv2*1.0
	2500
	米
	

	20
	电源线(磁力锁）
	RVV4*1.0
	2600
	米
	

	21
	桥架
	200*100
	500
	米
	

	（六）
	计算机网络系统、智能化设备系统安装调试，设备拆除
	
	
	

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2.为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热；
3.为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源1+1主备；
4.CPU和LSW要求国产化；
5.支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）＞ 40Gbps；
6.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+；
7.支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K；
8.支持Telemetry技术，可实时采集设备数据；
	1
	台
	

	2
	24口千兆接入交换机-公安网
	1.24个千兆电口，4个千兆SFP；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；
3.采用无风扇设计，静音又节能；内置AC电源；
	3
	台
	

	3
	48口千兆接入交换机-公安网
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；
2.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000；
3.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
4.支持静态路由；
	3
	台
	

	4
	24口POE千兆接入交换机-（监控、门禁）
	1.24个千兆电口（支持POE+供电），4个千兆SFP；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；
3.内置AC电源，POE：400W；
4.支持IPv4/IPv6静态路由；
	3
	台
	

	5
	48口POE千兆接入交换机-（监控、门禁）
	1.48个千兆电口（支持POE+供电），4个千兆SFP；
2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；
3.内置AC电源，POE≥400W；
4.支持IPv4/IPv6静态路由；
	2
	台
	

	6
	48口千兆接入交换机-互联网
	1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；
2.最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000；
4.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5.支持静态路由；
	4
	台
	

	7
	8口POE千兆接入交换机8
	1.24个千兆电口（支持POE+供电），4个千兆SFP；
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；
3.内置AC电源，POE：400W；
4.支持IPv4/IPv6静态路由；
	7
	台
	

	8
	无线控制器
	1.常规AP最大数量≥144；
2.集中转发性能≥10Gbps；
3.为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电；
4.具备≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口；
5.CAPWAP隧道同时支持IPv4和IPv6双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6，灵活组合使用；
6.实配AP授权。
	1
	台
	

	9
	无线AP
	1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式；
2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；
3.固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，配套本地供电适配器；
4.⽀持内置BLE5.1功能模块；
5.满足壁挂.吸顶和面板安装方式；
6.随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏.语音.视频.远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验；
7.支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入；
8.在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。
	10
	台
	政务外网



八、其他
本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交二份完整的投标书。

[bookmark: _Toc501353475][bookmark: _Toc9031][bookmark: _Toc12363][bookmark: _Hlk525739388]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



[bookmark: _Toc9577]三、评标标准
	评审内容
	评分标准
	标准
分值

	价格
（30分）
	投标报价
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。
	30

	商务部分
（18分）
	综合实力
	1、投标人具有有效期内的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级得3分，二级得2分，二级以下得1分，不提供不得分。
2、投标人具备有效期内的信息系统建设和服务能力(CS4)及以上证书得3分；具有信息系统建设和服务能力(CS3)证书得2分；具有信息系统建设和服务能力(CS2)证书得1分，不提供不得分。
3、投标人具备有效期内的电子与智能化工程专业承包证书二级以上得1分，不提供不得分。
（提供以上1-3项证书，原件扫描上传）
	7

	
	所投产品厂家实力
	所投核心产品生产厂商具有国家信息安全漏洞库(CNNVD)二级及以上技术支撑单位证书的得2分，否则不得分。（须提供有效证书和官网查询截图，原件扫描上传)
	2

	
	业绩
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，投标人承担过类似项目的业绩，每项得0.5分，满分1分。（须提供合同原件扫描上传）
	1

	
	人员配备

	1、投标人针对本项目拟投入的项目负责人具备信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，满分3分。（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。）
2、拟投入项目技术负责人（与项目经理不为同一人）：具有高级安防系统集成项目经理专项技术证书、ITSS IT服务工程师证书的，每提供一项有效认证证书得1分，满分2分。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。）
3、项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有用户研究工程师证书、网络技术工程师认证证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）证书，每提供一个有效证书得1分，满分3分。同一人员具有不同证书的不重复计算。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。）
	8

	技术部分
（52分)
	所投产品性能及技术指标
	根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得32分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1分。
（投标人须按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投功能参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足）
	32

	
	设计方案
	投标人根据招标文件第四章“项目需求”提供整体项目技术设计的专业性进行评价:技术设计包括①公安执法办案区智能管理系统平台设计②对原有信息化设备全面检修及利旧使用方案③视频结构化定位系统入网部署设计④音视频等各类案件资料及“一案一包”存储系统设计⑤门禁系统整体改造方案等。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得5分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的得4分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的得2分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺4-5项的得1分；
以上内容没有针对性解释说明或未提供方案的不得分。
	5

	
	平台无缝对接方案
	投标人根据招标文件第四章“项目需求”，针对本项目所建设内容需与江苏省公安厅及扬州公安、仪征公安的相关业务系统及平台功能无缝对接，提供的系统无缝衔接方案，包括①各级公安现用系统平台的主要功能特点及接入规范与要求②与设备选型相关的各子系统功能及业务对接方案（含入网调试要求等）③业务系统对接相关数据汇聚及推送方案④系统平台在实战应用中常见问题与排查方法等。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得4分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的得3分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项及以上的得2分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺4项的得1分；
以上内容没有针对性解释说明或未提供方案的不得分。
	4

	
	实施方案

	投标人根据招标文件第四章“项目需求”的要求，针对本项目提供实施方案，包括①项目施工进度管理（含工期、进度计划等）②项目安装调试方案③项目施工质量控制方案④项目验收环节⑤安全文明施工及环保措施等。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得5分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的得4分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的得2分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺4-5项的得1分；
以上内容没有针对性解释说明或未提供方案的不得分。
	5

	
	培训方案

	投标人根据招标文件第四章“项目需求”的要求，针对本项目提供培训方案，包括①培训计划（含详细课程安排、授课师资配备、时间地点等）②培训组织形式与目标要求③培训内容（含电子版培训资料及讲义等）。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得3分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的得2分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的得1分；
以上内容没有针对性解释说明或未提供方案的不得分。
	3

	
	售后服务方案
	投标人根据招标文件第四章“项目需求”的要求，针对本项目提供售后服务机构和人员情况方案，包括①售后服务体系②售后服务保障措施③项目应急预案等。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的得3分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的得2分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的得1分；
以上内容没有针对性解释说明或未提供方案的不得分。
	3

	总分
	100
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第六章 投标文件格式





投  标  文  件





项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）












一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：         。
主要专业技术能力有：              。



供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                        法定代表人签章：_______________________
                          日期：______年    月    日

























参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（加盖CA电子公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日























供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：
　　　　　　　　　   　         法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　     年           月   日

投标函格式
致：扬州创晨项目管理咨询有限公司
根据贵方的（       ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日




法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：________________________________ 
联系电话（手机）：                             
    单位名称：（加盖CA电子公章）                 
单位地址：                                    
日期：                                        


JSZC-321081-CCXM-G2026-0002                                   扬州创晨项目管理咨询有限公司
被授权人身份证复印件
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二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	



注：
1.投标人必须对采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。












三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	
	……
	
	





















中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

                                       企业名称（加盖CA电子公章）：
                             日 期：
[bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc91061195][bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc19241]中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                   日  期：



 

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期： 年 月 日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
                       
	  投标货物及服务名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）




                                              日期：       年   月   日












五、投标产品配置及分项报价表
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	产品名称及规格、型号
	数量
	产地
	交付期
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	 











六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。







七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	













主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：


 


















联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
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