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[bookmark: _Toc215672186]第一章 招标公告
江苏鑫聚工程项目管理有限公司受高邮市殡葬管理服务中心的委托，就高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月31日15:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]1.项目编号：JSZC-321084-JSXJ-G2026-0004  
2.项目名称：高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目
3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 ☑公开招标
4.预算金额：366.527502万元
5.最高限价：348.20万元（报价高于最高限价的为无效投标）
6.采购需求：详见招标文件第四章。
7.合同履行期限：合同签订后90日。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
9.本项目（是/否）接受进口产品投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
4.上一年度经第三方审计的财务报告（成立不满一年不需提供）。
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.投标人信用承诺函。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专业面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）提供材料不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。
三、获取招标文件
1.获取时间：自招标公告发布之日起5工作日。5工作日后至投标截止（开标）时间仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年08月31日15点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
五、公告期限
[bookmark: _GoBack]自招标公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。
六、其他补充事宜
（一）有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
（二）其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
5.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
8.本项目严格按照财库[2026]2号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。
9.本次招标不收取投标保证金。
10.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3]名    称：高邮市殡葬管理服务中心
地    址：江苏省高邮市金桥北路100号
联 系 人：俞婧芳                         
联系方式：18305279668                         
2.代理机构信息
名    称：江苏鑫聚工程项目管理有限公司
地    址：高邮市文游南路555号-1五楼
联 系 人：王星光
联系电话：0514-84647630
[bookmark: _Toc215672187][bookmark: _Toc203989781]





第二章 投标人须知
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc203989782]1、招标方式
1.1本次招标采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1满足招标公告中投标人的资格条件的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc203989783][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc203989784]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]4.2本项目代理服务费由中标人支付，代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号，以本项目中标总金额为计费基数，按差额定率累进法、货物招标标准计算，计算后不足3000元的，按3000元保底收取。中标单位须在领取中标通知书前，一次性全额缴清全部代理服务费，未足额缴费的，代理机构有权不予发放中标通知书。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构，招标人不再另行支付该笔费用。
收款单位：江苏鑫聚工程项目管理有限公司
开户银行：中国银行高邮支行
银行账号：483273336446
4.3本项目专家评审费由招标人支付，专家评审费按邮财购〔2020〕287号文《关于规范高邮市政府采购专家评审费标准的通知》执行。  
[bookmark: _Toc203989785]5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc203989786][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc203989787][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc203989789]7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期前10日按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
[bookmark: _Toc403987212][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207]8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、招标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，招标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应采用人民币报价，招标文件中另有规定的按规定执行。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表
（5）分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: OLE_LINK13]12、开标一览表及分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表、每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费、税金等及其他为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]16.1投标有效期为代理机构规定的投标文件接收截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
21、开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评审过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（招标人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标条款及废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐出中标候选人。
27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取成交的；
27.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向招标人提出，由招标人负责答复。
28.2投标人认为招标文件、招标过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。
28.2.1对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的，代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8以下情形的质疑不予受理
28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、其他
31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.2 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
31.3 中标人领取中标通知书时向代理机构提供加盖公章的纸质投标文件四份。
31.4 中标人未在合同签订期限内提交符合要求的履约保函（有效期匹配投标质保承诺、金额 10%），视为中标人自动放弃中标资格，采购人有权不予签订合同。
31.5 本项目为公开招标货物类项目，专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠。
31.6 本项目场地配套改造装饰工程属于货物配套施工内容，不适用货物制造中小企业认定要求；安装所用零散辅材（无单独分项报价）无需填报制造商信息。
31.7 重要风险提示：投标文件内任一独立列明主要标的采购货物制造商不属于中小企业的，资格审查不予通过；投标人对《中小企业声明函》信息真实性承担全部法律责任，存在虚假声明的，按照政府采购相关法律法规处理。
[bookmark: _Toc215672188][bookmark: _Toc203989790]

第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）
项目名称：高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目
项目编号：                        
甲方：（招标人）高邮市殡葬管理服务中心 
乙方：（中标人）                          
见证方：江苏鑫聚工程项目管理有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目结果签订本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同总金额为（大写）：________元    人民币（¥       元）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。 逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4 履约保证收取：乙方于合同签订前提交合同金额10%履约保函，保函有效期自验收合格之日起至乙方投标承诺的质保期届满之日止；质保期内设备故障乙方拒不维修的，甲方可直接向担保机构索赔维修、赔偿损失；质保期满无质量问题，保函自动失效，无需另行退还保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期按乙方投标文件承诺执行，最短36个月。（自交货验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
项目完成时间按照招标、投标文件规定执行，交付地点由甲方指定。
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：
（1）预付款：合同签订后10个工作日内，支付合同总价30%预付款；
（2）装饰改造工程款：装饰改造全部完工、验收合格，乙方提交完整竣工资料经第三方造价审定并开具全额装修发票后，甲方10 个工作日内按结算审定价一次性付清；
（3）货物款：货物部分全部安装调试完毕、经甲方专项验收合格且乙方开具全额货物发票后，甲方10个工作日内一次性付清全部货物固定价款。 
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物及服务免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为高邮市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份、见证方及财政监管部门各执一份。  
	甲方：
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：2026年    月    日  
	日期：2026年    月    日

	
见证方：
日期：2026年    月    日
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第四章 项目需求
[bookmark: _Toc163548646][bookmark: _Toc109304975]项目属性：货物类项目
1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无 。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目
	工业


一、项目总说明
本项目所有货物、设备、配套改造装饰的技术参数及要求，均以项目需求中“技术要求”全部内容和施工图纸为准。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK12]项目采购清单
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]智能骨灰存放架（单穴）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]详见“技术要求”
	不少于216
	门
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]放置一层存放区

	
	智能骨灰存放架（双穴）
	详见“技术要求”
	不少于747
	门
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]放置一层存放区

	2
	[bookmark: OLE_LINK21]普通骨灰存放架（单穴）
	详见“技术要求”
	不少于270
	门
	[bookmark: OLE_LINK29]放置二、三层存放区

	
	[bookmark: OLE_LINK22]普通骨灰存放架（双穴）
	详见“技术要求”
	不少于2574
	门
	放置二、三层  存放区

	3
	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK149]骨灰存放架智能管理系统
	详见“技术要求”
	1
	套
	放置一层

	4
	[bookmark: OLE_LINK153]祭拜室智能祭拜系统
	详见“技术要求”
	1
	套
	一层祭拜室使用

	5
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK38]祭拜室配套设施
	详见“技术要求”
	1
	间
	一层祭拜室使用

	6
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]骨灰存放区配套设施
	详见“技术要求”
	19
	间
	[bookmark: OLE_LINK43]骨灰存放区使用

	7
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK161]接待大厅配套设施
	详见“技术要求”
	1
	间
	接待大厅使用

	8
	不锈钢云梯
	详见“技术要求”
	19
	套
	骨灰存放区使用

	9
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK164]场地配套改造装饰工程
	详见“技术要求”、设计图及规范
	1
	项
	一、二、三层  整体改造装饰


[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]重要提示：本项目专门面向中小企业采购（货物类）。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），投标人所投采购清单内主要标的（设备、独立成品货物）均须为中小企业制造，本项目主要标的（设备、独立成品货物）有：骨灰存放架、骨灰存放架智能管理系统、祭拜室智能祭拜系统、实木供桌、休息木椅、方形实木边几、跪垫、无线充电电子香烛与香炉、三人位沙发、洽谈桌、不锈钢云梯，投标人须按规定提交《中小企业声明函（货物）》，逐项列明主要标的货物制造厂商信息，均须由中小企业制造；场地配套改造装饰工程不适用货物制造中小企业认定相关要求，本项目安装实施所需线缆、接头、紧固件、零星辅料等配套耗材不属于本项目独立采购标的，不作为中小企业制造核查范围。
二、技术要求  
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK101]技术要求中标注“▲”的为评分标准的评分项；其余未标注“▲”为通用履约硬性标准，评标阶段不作扣分，投标人可在技术偏离表如实填报负偏离并正常参与评审，但全部纳入供货、安装、最终验收考核，中标人须交付完全满足要求的产品，缺失功能须限期免费整改，逾期视为合同违约。
	序号
	货物名称
	[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK118]智能单、双骨灰存放架

	1
	1.1.外观
（1）存放架应无影响使用性能的永久性变形。
（2）存放架凡人体可触及和存放物品的部分，应表面光滑，无毛边、锐利边角。
（3）涂层表面应平整光滑，色泽均匀，应无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。
（4）接头外表应光滑。
（5）紧固件连接各部位的安装应牢固可靠，无松动现象。
（6）焊接部件应焊接牢固，表面应平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等。
（7）冲压件表面应无裂痕。
（8）电镀件应明亮，不得有烧焦、起泡、露底、裂纹、花斑、划痕和毛刺。
（9）启闭配件、部件应启闭灵活。
（10）存放架的装饰宜简洁美观。
1.2.规格
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]（1）▲单穴外径不小于：宽439mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽410mm *高270mm *深370mm；
（2）▲双穴外径不小于：宽779mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽750mm *高270mm *深370mm。
1.3.材质
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK79]1.3.1▲顶盖：采用性能不低于国标铝合金型材，型材截面竖向高度≥60mm，前后进深宽度≥60mm，壁厚≥0.8mm，整条通长挤压一体成型，无分段拼接、无焊接，防火耐腐蚀。
1.3.2顶封板：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、单块整板无拼接、无翘曲脱层。
[bookmark: OLE_LINK109]1.3.3▲顶盖连接件：采用合金材质，壁厚≥1.0mm，结构适配顶盖型材截面，防火耐腐蚀。
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK100]1.3.4▲箱体（背板、隔板）：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、单块整板无拼接、无翘曲脱层。
1.3.5▲立柱：采用性能不低于国标铝合金型材，型材截面进深≥60mm，横向宽度≥35mm，壁厚≥0.8mm；整根通长挤压一体成型，无分段拼接、无焊接，防火耐腐蚀。
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK88]1.3.6左右侧板：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层；印制高清中国传统殡葬文化图案（中标后提供多种图案效果图供招标人选择，最终由招标人确定）。
1.3.7▲箱体（层板）：采用性能不低于国标铝合金挤压中空型材，壁厚≥1.0mm，挤压一体成型，内置加强筋，防潮耐腐蚀。
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK70]1.3.8▲底座：采用性能不低于国标铝合金型材；型材截面竖向高度≥110mm，前后进深宽度≥50mm，壁厚≥1.0mm；整根通长挤压一体成型，无分段拼接、无焊接，防火耐腐蚀，型材内部至少设置 3 条一体成型加强筋。
[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]1.3.9▲底座连接件：采用合金材质，壁厚≥1.0mm，结构适配底座型材截面，防火耐腐蚀。
1.3.10门框：采用性能不低于国标铝合金型材，壁厚≥0.7mm，四角连接牢固，带玻璃卡槽，配橡胶缓冲压条，无毛刺，防火耐腐蚀。
1.3.11铭牌（封碑）：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层；印制高清中国传统殡葬文化图案（中标后提供多种图案效果图供招标人选择，最终由招标人确定）。
1.3.12▲门面板：采用性能不低于国标全钢化玻璃，厚≥3.5mm，四边精磨圆角、去毛刺，无爆边、崩角、划痕；玻璃嵌入门框卡槽，搭配缓冲密封构造；具备耐冷热冲击、防潮防起雾性能，玻璃边角印刷3C钢化安全标识；加装 LED 灯，灯不外露，装饰中国传统殡葬文化图案（中标后提供多种图案效果图供招标人选择，最终由招标人确定）。
1.3.13门背板：采用铝塑板，板材总厚度≥1.5mm，板面平整，具备防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层。
1.3.14编号架/编号牌：编号架采用阻燃PP或金属材质，编号牌采用ABS材质，整体具备防火、防锈、耐腐蚀；编号牌为插拔活动式结构，可滑动完全遮盖锁孔，拆装顺滑无卡顿。
1.3.15门拉杆：主体采用不锈钢一体成型，内置液压阻尼缓冲结构，关门缓冲降噪、无撞击异响；整体全材质防腐防锈。
1.3.16合页：采用不锈钢加厚合页，防火耐腐蚀，开合顺滑无卡顿。
1.3.17门锁：采用专用智能电子锁，完整技术参数、功能要求详见《3、骨灰存放架智能管理系统》技术参数要求。
备注：为满足项目消防验收要求，本项目全部铝塑板均须符合GB/T22412-2016《普通装饰用铝塑复合板》，燃烧性能满足GB 8624-2012标准B1级难燃；投标阶段投标人仅需提供加盖公章的产品承诺函（格式自拟），第三方检测报告于货物进场验收时，按验收标准一并递交。

	2
	货物名称
	普通单、双骨灰存放架

	
	2.1.外观
（1）存放架应无影响使用性能的永久性变形。
（2）存放架凡人体可触及和存放物品的部分，应表面光滑，无毛边、锐利边角。
（3）涂层表面应平整光滑，色泽均匀，应无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。
（4）接头外表应光滑。
（5）紧固件连接各部位的安装应牢固可靠，无松动现象。
（6）焊接部件应焊接牢固，表面应平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等。
（7）冲压件表面应无裂痕。
（8）电镀件应明亮，不得有烧焦、起泡、露底、裂纹、花斑、划痕和毛刺。
（9）启闭配件、部件应启闭灵活。
（10）存放架的装饰宜简洁美观。
2.2. 规格
（1）▲单穴外径不小于：宽439mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽410mm *高270mm *深370mm；
（2）▲双穴外径不小于：宽779mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽750mm *高270mm *深370mm。
2.3.材质
2.3.1▲顶盖：采用性能不低于国标铝合金型材，型材截面竖向高度≥60mm，前后进深宽度≥60mm，壁厚≥0.8mm，整条通长挤压一体成型，无分段拼接、无焊接，防火耐腐蚀。
2.3.2顶封板：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，具备防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层。
2.3.3▲顶盖连接件：采用ABS材质，壁厚≥1.0mm，结构适配顶盖型材截面，防火耐腐蚀。
2.3.4▲箱体（背板、隔板）：采用热镀锌钢板，壁厚≥0.8mm；一体折弯成型，无分段拼接，防潮耐腐蚀。
2.3.5▲立柱：采用性能不低于国标铝合金型材，型材截面进深≥60mm，横向宽度≥35mm，壁厚≥0.8mm；整根通长挤压一体成型，无分段拼接、无焊接，防火耐腐蚀。
2.3.6左右侧板：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，具备防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层；打印高清中国传统殡葬文化图案（中标后提供多种图案效果图供招标人选择，最终由招标人确定）。
2.3.7▲箱体（层板）：采用热镀锌钢板，壁厚≥0.8mm，承重板双层总厚≥25mm，层板内部有加强筋处理，单格层板无分段拼接，防潮耐腐蚀。
2.3.8▲底座：采用性能不低于国标铝合金型材；型材截面竖向高度≥110mm，前后进深宽度≥50mm，壁厚≥1.0mm；整根通长挤压一体成型，无分段拼接、无焊接，防火耐腐蚀，型材内部至少设置 3 条一体成型加强筋。
2.3.9▲底座连接件：采用ABS材质，壁厚≥1.0mm，结构适配底座型材截面，防火耐腐蚀。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK48]2.3.10门框：采用性能不低于国标铝合金型材，壁厚≥0.6mm，四角连接牢固，无毛刺，防火耐腐蚀。（如有）
2.3.11铭牌（封碑）：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层；印制高清中国传统殡葬文化图案（中标后提供多种图案效果图供招标人选择，最终由招标人确定）。
2.3.12▲门面板：采用性能不低于国标铝合金板材，壁厚≥0.7 mm，冲压一体成型，防火耐腐蚀；面板冲压传统文化立体图案（中标后提供多种图案效果图供招标人选择，最终由招标人确定），整体色泽和门框（如有）统一，加装 LED 灯，灯不外露。
2.3.13门背板：采用铝塑板，板材总厚度≥3.0mm，板面平整，具备防潮阻燃、耐腐蚀，裁切、安装后无分段拼接缝隙、无翘曲脱层。
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]2.3.14编号架/编号牌：编号架采用阻燃PP或金属材质，编号牌采用ABS材质，整体具备防火、防锈、耐腐蚀；编号牌为插拔活动式结构，可滑动完全遮盖锁孔，拆装顺滑无卡顿。
2.3.15门拉杆：主体采用不锈钢一体成型，内置液压阻尼缓冲结构，关门缓冲降噪、无撞击异响；整体全材质防腐防锈。
2.3.16合页：采用不锈钢加厚合页，防火耐腐蚀，开合顺滑无卡顿。
2.3.17门锁：采用铜钢复合材质或同等强度的材质，锁芯防锈耐磨，隐形嵌入式安装；一门一锁独立钥匙，配套管理员专用通用应急开锁钥匙。
备注：为满足项目消防验收要求，本项目全部铝塑板均须符合GB/T22412-2016《普通装饰用铝塑复合板》，燃烧性能满足GB 8624-2012标准B1级难燃；投标阶段投标人仅需提供加盖公章的产品承诺函（格式自拟），第三方检测报告于货物进场验收时，按验收标准一并递交。 

	3
	货物名称
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]骨灰存放架智能管理系统

	
	3.1▲总体要求
（1）投标人可自主选择成熟成品系统采购或自主研发开发整套寄存智能管理系统，软件架构、客户端及查询端部署形式均由投标人自行设计确定；所有寄存逝者、家属、存取操作相关业务数据必须在项目现场本地私有化存储管控，业务数据不得向外云端外流，满足殡葬行业个人信息与业务档案保密管理相关规范要求；
（2）系统需完整覆盖寄存业务全流程管控，配套包含业务操作终端、智能电子锁具、卡片读写发卡设备、应急开锁配套组件、数据存储管理、自动数据备份、分级权限管控等完整软硬件配套模块，满足骨灰寄存日常业务、档案追溯、设备管控全部使用需求；
（3）系统预留标准化数据对接接口，后期可与财务、档案、监管类系统对接拓展；系统全程自动留存全部操作记录，操作日志禁止人为删除、篡改；
（4）系统支持单机独立运行或多终端局域网协同办公；网络中断时锁具可独立完成开锁操作，恢复联网后自动同步离线全部操作记录，不丢失存取台账数据。
3.2.前台业务操作终端技术要求
3.2.1硬件配置要求
[bookmark: OLE_LINK60]备注：本系统主机不纳入本次采购范围，由招标人另行组织采购，投标人提供的整套管理系统软件应当兼容招标人后续配置的台式计算机硬件，实现全部业务功能正常运行；
（1）配套内置卡片读写模块，支持 IC 卡加密卡读写识别，读卡识别稳定、无明显延迟；
（2）配套必备外设：热敏小票打印机（用于打印寄存凭证、取灰通知单）、条码扫描枪。
3.2.2软件操作功能
能够实现骨灰存放及查询的一体化管理，需具体数据信息统计分析，图形化直观表达寄存状况；支持手机移动端办理业务，能够与PC端进行同步。
（1）寄存建档：录入逝者姓名、身份证、亲属联系方式、存放年限、格位编号、缴费信息，自动生成唯一寄存编号；
（2）取灰办理：核验亲属身份、有效期，一键下发开锁指令至对应格位智能锁；
（3）续租、退存、挂失补卡、变更联系人全流程线上操作；
（4）格位状态实时监控：界面可视化展示全部柜格：空闲/已寄存/开锁中/异常故障；
（5）报表自动生成：寄存台账、到期提醒、每日存取记录、收费统计、锁具故障统计表，支持Excel导出打印；
（6）到期预警：可自定义提前弹窗提醒到期骨灰，批量导出到期名单。
3.3.后台管理服务器端技术要求
3.3.1硬件要求
备注：本服务器存储服务设备及网络交换设备不纳入本次采购范围，由招标人另行组织采购，投标人提供的整套管理系统软件应当兼容招标人后续配置的存储及网络交换设备，实现全部业务功能正常运行；（1）骨灰寄存管理软件架构须能够稳定承载全馆寄存业务数据运算、多终端并发访问；系统支持双存储介质冗余方案逻辑设计，支持自动定时数据备份，保障业务档案不丢失；
（2）系统具备完善的组网通讯能力，可实现全部智能锁具集中组网、终端局域网互联互通。投标人结合现场布局完成整体通讯方案设计，保障全场设备稳定通讯无中断；
（3）系统支持后备电源接入方案；停断电场景下，依托后备电源为触摸控制终端供电，保障所有格位在应急开锁、正常开锁场景一致的安全保障机制。
3.3.2后台权限管理功能
（1）多级角色权限划分：超级管理员、业务操作员、财务、安保、领导查询岗，不同账号权限隔离；
（2）锁具远程管控：远程临时开锁、远程锁定格位、批量解锁/锁定；
（3）日志审计：所有登录、开锁、修改档案、缴费、挂失操作全部留痕，记录操作人员、时间、终端、内容；
（4）数据备份机制：每日凌晨自动全量备份，支持手动备份、U盘异地导出备份文件。
3.4.智能电子锁
3.4.1锁体硬件要求
（1）锁体材质：锁体整体采用防锈耐磨金属材质，隐形嵌入式安装，整体不突出门板，配套可滑动编号牌可完全遮盖锁体位置；锁体结构强度满足长期频繁开关使用，潮湿环境下不易生锈、卡滞；
（2）供电方式：采用安全低压DC12V或同等安全低压规格直流供电，供电续航可满足长期稳定使用需求； 
（3）通讯方式：由投标人自主设计，设备具备良好防潮、抗干扰能力，适配寄存室高湿密闭使用环境，可实现全部格位锁具集中联网管控，稳定上传开锁、告警、电量数据；
（4）识别开锁方式（多模式兼容）
① 管理系统远程下发指令开锁；
② 寄存身份卡片本地识别开锁；
③ 管理员应急机械钥匙开锁；
④ 管理员专用应急管理卡全域开锁；
⑤ 寄存人人脸识别、指纹、密码开锁。
（5）安全防护功能
①实现一柜一锁独立权限识别，寄存卡片仅可开启对应专属格位，管理员应急权限分级管控；
②整体具备防潮防护能力，适配室内长期高湿寄存环境，长期使用无锈蚀、卡顿故障。
3.4.2锁配套软件联动功能
（1）每一次刷卡、远程开锁、应急钥匙开锁均实时上传至服务器，永久存档；
（2）锁具离线脱机可独立刷卡开锁，联网后自动补传全部离线操作记录；
（3）后台可单独禁用某一把锁、挂失对应寄存卡片，挂失卡片刷卡无任何开锁响应。
3.5.系统安全与数据保密要求
（1）数据库采用本地离线部署，不依赖公网云端，杜绝骨灰信息泄露；
（2）所有登录账号密码加密存储，支持密码复杂度管控、定期强制更换密码；
（3）档案、存取记录仅管理员可导出，普通业务操作员仅可查询，无删除权限。
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	货物名称
	祭拜室智能祭拜系统

	
	4.1▲总体要求
（1）整套智能祭拜系统需满足民政网络祭祀相关行业规范要求，系统软件架构、部署模式、线上线下祭拜具体功能实现方式均不作限定，投标人可自主选用适配技术方案；所有逝者生平、家属身份、祭拜记录、影像资料等业务数据均采用本地私有化存储；
（2）系统实现扫码即用、数据秒匹配、流程全自动，整个祭奠过程遵循扫码运行的极简路径；
（3）系统预留标准化通用数据对接接口，后期可按需与骨灰寄存智能管理系统、财务系统、安防监控、民政殡葬监管平台实现数据联动互通。 
4.2.全流程业务功能要求（覆盖线下现场祭奠、移动端远程祭扫、预约 / 委托祭扫全模式）
4.2.1逝者数字档案管理要求
（1）支持家属线下终端、线上移动端两种渠道录入逝者完整档案信息，包含姓名、生卒信息、生平简介、照片、短视频、遗书、家族哀思留言等图文影像资料，全部档案加密永久留存；
（2）支持按寄存格位、祭拜室、寄存批次多维度分类检索、调取纪念档案，可批量导出、打印纪念资料。
4.2.2线下终端现场祭奠功能要求
（1）通过触控操作、身份识别介质可调取对应逝者纪念档案，启动标准化无明火数字化祭奠流程；
（2）系统支持声光联动模拟文明祭祀场景，可触发电子烛、电子香炉、追思背景音乐等配套效果，提供虚拟上香、献花、祈福留言等数字化祭奠道具，道具形式、声光设备规格由投标人自主设计；
（3）祭奠大屏加载纪念馆信息并动态显示逝者姓名、遗像、生殁年、挽联、子孙信息，墨水牌位自动显示逝者黑白遗像；
（4）祭奠过程中可及时进行终止流程、逝者信息补全、跳过流程等家属自助服务；
（5）每一次现场祭奠全程自动留痕，生成完整台账记录祭奠时间、寄存格位、祭扫人员、祭奠项目，记录不可删除篡改。
（6）支持家属手机扫描线上同步祭祀。
4.2.3移动端远程祭扫功能（小程序/公众号/APP）
（1）家属可线上绑定专属数字纪念堂，足不出户开展远程线上祭奠；
（2）移动端同步配套全套数字化祭奠道具，支持线上虚拟献花、上香、书写哀思留言、录制追思短视频；
（3）支持多人联合云端同步祭扫，多名亲友可同时进入同一纪念空间共同缅怀；
（4）所有线上祭扫记录、家属留言自动同步至本地服务器，现场终端大屏可调取展示线上留言内容；
（5）提供到期提醒、预约线下现场祭扫功能，家属可预约祭拜时段，系统自动推送预约提醒通知。
4.2.4预约祭扫、委托祭扫等专项功能要求
（1）预约祭扫：家属可通过线下终端、移动端线上两种渠道预约现场祭拜时段，后台统一管理预约台账，支持预约改期、取消预约、预约到期提醒；
（2）委托祭扫：支持家属线上提交委托祭扫申请，工作人员可代为完成线下全套数字化祭奠流程，系统完整留存委托信息、祭奠全过程记录，同步推送祭奠完成反馈至家属移动端；
（3）委托祭扫全程可追溯，每一笔委托业务生成独立档案，包含委托人信息、委托祭奠时间、祭奠项目、经办人信息，支持后台查询、导出委托台账。
4.2.5后台综合管理功能要求
（1）分级权限管控：系统支持多角色账号权限隔离管理，可按需配置不同岗位操作权限，包含管理岗、业务接待岗、查询岗等；普通操作人员仅具备基础查询、业务办理权限，无档案删除、批量修改、权限变更等高风险操作权限；
（2）设备状态监控：后台可集中查看全场所祭拜终端、声光祭奠设备、显示大屏等硬件在线运行状态，设备通讯异常、故障可主动推送告警提示，设备监控实现方案由投标人自主设计；
（3）自动统计报表：系统可自动生成各类业务台账，包含祭扫人次统计、线上线下祭扫分类数据、委托祭扫业务台账、设备故障记录等，支持数据导出、纸质打印归档，报表格式、统计维度由投标人自主适配；
（4）全流程操作日志审计：系统自动完整留存全部操作行为日志，涵盖档案新增与修改、各类祭扫操作、账号登录退出、设备告警记录等；日志数据永久存储，不支持人工删除、篡改，数据留存时长满足民政档案管理相关要求。
4.3.硬件配置要求
备注：本系统所需互动主机、祭拜大屏不纳入本次采购范围，由采购人另行组织采购。投标人提供的智能祭拜系统软件须完全兼容采购人后续采购的互动主机、祭拜大屏硬件，实现全部祭拜业务功能正常运行。
（1）声光控制模块具备防潮防尘性能，支持室内长期不间断稳定运行；投标人须保障整套祭拜软件可在招标人后续配置硬件环境中流畅稳定运行，实现大屏显示逝者馆位信息，展示逝者生平、图文，实现家属祭拜与操作平台互动；
（2）全实木制供桌，整体古朴、简约、耐用性好；电子蜡烛、电子香炉采用安全低压直流供电，实现无明火、无烟尘文明祭祀；设备电量偏低时可自动向后台推送提醒，便于运维更换供电组件；灯光亮度、背景音乐音量支持后台统一管控调节；进入祭拜流程后，电子蜡烛与香炉自动点亮，墨水屏牌位同步显示逝者黑白遗像，场景整体匹配背景墙布置，祭拜结束后，灯具自动熄灭，牌位图像随即清除；
（3）身份识别组件支持多种身份核验途径，包含加密卡片、数字密码等，识别响应灵敏、运行稳定，具体识别组合方案由投标人自主选配；
（4）全套祭奠设备运行噪音低，祭拜仪式过程无刺耳异响；现场布线、设备通讯方式（有线或无线）由投标人自主选型，整套通讯链路具备良好防潮、抗干扰能力；
（5）配套摄像采集设备有效像素≥200万，支持高清画面采集；配套供电、网络辅件适配祭拜室使用环境，与整套祭拜系统无缝联动，保障线上远程祭扫画面采集、设备稳定供电、多终端数据互通。
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	货物名称
	祭拜室配套设施

	
	5.1常规休息木椅计10张：实木框架 + 布艺软包，配防滑脚垫，防潮耐磨；                                          5.2跪垫3张：加厚棉麻材质，外框尺寸 60cm×60cm，厚度12cm，表层耐磨防水，底部防滑。

	[bookmark: _Hlk233587973]6
	货物名称
	骨灰存放区配套设施

	
	6.1实木供桌1张：尺寸 160cm×70cm×75cm（±0.5cm），加厚实木落地款，环保烤漆饰面；                                
6.2常规休息木椅计8张：实木框架 + 布艺软包，配防滑脚垫，防潮耐磨，与木椅配套方形实木边几2张；                                          
6.3跪垫3张：加厚棉麻材质，外框尺寸 60cm×60cm，厚度12cm，表层耐磨防水，底部防滑；                                   
6.4无线充电电子香烛与香炉1套。
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	货物名称
	接待大厅配套设施

	
	7.1三人位沙发计2张：尺寸 1900×820×760mm（±10mm），进口松木实木榫卯框架，做防腐烘干处理；表层为加厚超纤耐磨皮，抗刮且可耐受消毒液擦拭；坐垫由高回弹海绵 + 独立弹簧组成，坐感柔和、外观庄重大方；
7.2洽谈桌1张：尺寸 1600×800×750mm（±5mm），25mm 厚防火三聚氰胺台面，加厚方钢支架；配套洽谈椅 3 张，弓形钢架西皮材质，尺寸 595×510×830mm（±3mm），加厚坐垫，单椅承重≥150kg。

	[bookmark: _Hlk233588268]8
	货物名称
	不锈钢云梯

	
	10.1规格：外形尺寸：L650mm*W1200mm*H1900mm（±5mm）
10.2车架：不锈钢方管30mm*30mm，壁厚≥1.0mm；
10.3楼梯台阶：5阶；
10.4脚轮：前轮定向，后脚带刹万向；
10.5功能要求：
（1）两侧设置扶手，安全可靠；
（2）底部除移动外，设置支撑，承载能力强；
（3）静音橡胶脚轮，移动无噪音，人踏上后自动落地固定。
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	货物名称
	场地配套改造装饰工程

	
	[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]11.1 1-3层改造装饰工程（具体详见设计图及规范）
11.1.1 一层部分
拆除部分：
（1）木门0.9*2.1m拆除；
（2）踢脚线拆除约；
（3）局部墙面空鼓涂料铲除；
（4）灯具拆除；
（5）天棚面龙骨及饰面拆除；
（6）建筑垃圾装车外运处理等。
成品木门套：
（1）门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900）；
（2）门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面；
（3）门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装；
（4）具体详见设计图纸及规范。
成品木门含套：
（1）门代号及洞口尺寸：1000*2100（上摇头900高）；
（2）门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面；
（3）门材料品种、规格：成品木门及套安装；
（4）具体详见设计图纸及规范。
吊顶天棚：
（1）吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋；   
（2）龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；
（3）面层材料品种、规格：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面；
（4）防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍；
（5）部位：一层区域，详见设计图纸及规范。
抹灰面油漆：
（1）基层类型：石膏板；
（2）油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新；
（3）部位：过道及楼梯天棚；
（4）具体详见设计图纸及规范。
抹灰面油漆：
（1）基层类型：抹灰层；
（2）油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新； 
（3）部位：内墙；
（4）具体详见设计图纸及规范。
墙面装饰板：
（1）成品山水墨画碳晶板安装（含窗套）；
（2）祭拜室、具体详见设计图纸及规范。
金属踢脚线：
（1）成品铝合金踢脚线安装6cm。
送风口、回风口：
（1）开筒灯孔、空调风口等。
[bookmark: OLE_LINK168]11.1.2 二层部分
拆除部分：
（1）木门0.9*2.1m拆除、玻璃门1.6*2.1m拆除；
（2）踢脚线拆除约；
（3）局部墙面空鼓涂料铲除；
（4）灯具拆除；
（5）天棚面龙骨及饰面拆除；
（6）建筑垃圾装车外运处理等
成品木门套：
（1）门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900）；
（2）门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面；
（3）门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装；
（4）具体详见设计图纸及规范。
成品木门含套：
（1）门代号及洞口尺寸：1600*3000（2100+900）；
（2）门套展开宽度：单侧28cm，上摇头1.6*0.9双面；
（3）门材料品种、规格：成品木饰面门套安装；
（4）具体详见设计图纸及规范。
吊顶天棚：
（1）吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋；   
（2）龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；
（3）面层材料品种、规格：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面；
（4）防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍；
（5）部位：二层区域，详见设计图纸及规范。
抹灰面油漆：
（1）基层类型：石膏板；
（2）油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新；
（3）部位：过道及楼梯天棚；
（4）具体详见设计图纸及规范。
抹灰面油漆：
（1）基层类型：抹灰层；
（2）油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新； 
（3）部位：内墙；
（4）具体详见设计图纸及规范。
金属踢脚线：
（1）成品铝合金踢脚线安装6cm。
送风口、回风口：
（1）开筒灯孔、空调风口等。
11.1.3 三层部分
拆除部分：
（1）木门0.9*2.1m拆除、玻璃门1.6*2.1m拆除；
（2）踢脚线拆除约；
（3）局部墙面空鼓涂料铲除；
（4）灯具拆除；
（5）天棚面龙骨及饰面拆除；
（6）建筑垃圾装车外运处理等。
成品木门套：
（1）门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900）；
（2）门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面；
（3）门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装；
（4）具体详见设计图纸及规范。
成品木门套：
（1）门代号及洞口尺寸：1600*3000（2100+900）；
（2）门套展开宽度：单侧28cm，上摇头1.6*0.9双面；
（3）门材料品种、规格：成品木饰面门套安装；
（4）具体详见设计图纸及规范。
吊顶天棚：
（1）吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋；   
（2）龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；
（3）面层材料品种、规格：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面；
（4）防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍；
（5）部位：三层区域，详见设计图纸及规范。
抹灰面油漆：
（1）基层类型：石膏板；
（2）油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新；
（3）部位：过道及楼梯天棚；
（4）具体详见设计图纸及规范。
抹灰面油漆：
（1）基层类型：抹灰层；
（2）油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新； 
（3）部位：内墙；
（4）具体详见设计图纸及规范。
金属踢脚线：
（1）成品铝合金踢脚线安装6cm。
送风口、回风口：
（1）开筒灯孔、空调风口等。
11.1.4入户门头
门头装饰：
（1）门头立面规格：7.24m*4.75m（宽*高）；
（2）基层材料种类：40*30*3镀锌方管骨架、角铝干挂件等；
（3）面层材料种类：主要咖啡色铝板装饰、局部咖啡色外墙涂料装饰、两侧立柱灰色花岗岩石材干挂 、金属字安装等；
（4）具体详见设计图纸及规范。
11.2 1-3层电气照明工程（具体详见设计图纸及规范）
配电箱：	
（1）名称：成套照明配电箱；
（2）型号：1~3AL；
（3）规格：半周长2.5m以内；
（4）接线端子材质、规格：无端子外部接线；
（5）安装方式：嵌墙安装（含开槽及修补）。
配管	：
（1）名称：电线管；
（2）材质：紧定镀锌钢管；
（3）规格：JDG20；
（4）配置形式：吊顶内敷设。
配管：	
（1）名称：电线管；
（2）材质：紧定镀锌钢管；
（3）规格：JDG20；
（4）配置形式：砖混凝土暗敷（含开槽及修补）。
配管	：
（1）名称：电线管；
（2）材质：紧定镀锌钢管；
（3）规格：JDG25；
（4）配置形式：吊顶内敷设。
桥架：
（1）名称：强电金属桥架；
（2）规格：200*100；
（3）材质：金属；
（4）类型：桥架支撑架。
接线盒：
（1）名称：接线盒；
（2）材质：金属；
（3）安装形式：明装。
接线盒：
（1）名称：开关盒；
（2）材质：金属；
（3）安装形式：暗装。
配线	：
（1）名称：铜芯绝缘导线；
（2）配线形式：管内敷设；
（3）规格：BV-2.5。
配线	：
（1）名称：铜芯绝缘导线；
（2）配线形式：管内敷设；
（3）规格：BV-4。
配线	：
（1）名称：铜芯绝缘导线；
（2）配线形式：桥架内敷设；
（3）规格：BV-2.5。
配线	：
（1）名称：铜芯绝缘导线；
（2）配线形式：桥架内敷设；
（3）规格：BV-4。
普通灯具	：
（1）名称：LED吸顶灯；
（2）规格：LED ~220V 28W。
装饰灯：
（1）名称：LED筒灯；
（2）规格：LED ~220V 15W；
（3）安装形式：嵌入式。
装饰灯：
（1）名称：LED灯带；
（2）规格：LED ~220V 10W/m；
（3）安装形式：嵌入式。
照明开关：
（1）名称：三联翘板式暗开关；
（2）规格：~250V 10A；
（3）安装方式：暗装（含开槽及修补）。
插座	：
（1）名称：安全型单相二三孔暗装插座；
（2）规格：~250V 10A；
（3）安装方式：暗装（含开槽及修补）。
插座	：
（1）名称：安全型单相二三孔地面插座；
（2）规格：~250V 10A；
（3）安装方式：地面安装   IP65（含开槽及修补）。
11.3 1-3层智能化工程（具体详见设计图纸及规范）
插箱、机柜：
（1）名称：弱电机柜；
（2）类别：落地安装，含PDU等；
（3）基础：10#槽钢基础（含开槽及修补）。
配线架：
（1）名称：24口配网络配线架。
出入口目标识别设备：
（1）名称：门禁主机。
出入口执行机构设备：
（1）名称：电磁锁。
按钮：
（1）名称：开门按钮。
监控摄像设备	：
（1）名称：全彩网络半球摄像机；
（2）类别：POE供电；
（3）安装方式：壁装。
信息插座	：
（1）名称：单口网络插座；
（2）类别：8位模块式信息插座；
（3）底盒材质、规格：86型金属底盒（含开槽及修补）。
信息插座	：
（1）名称：地面网络插座；
（2）类别：8位模块式信息插座；
（3）底盒材质、规格：86型金属底盒（含开槽及修补）。
跳线：
（1）名称：六类跳线。
配管	：
（1）名称：电线管；
（2）材质：紧定镀锌钢管；
（3）规格：JDG20；
（4）配置形式：吊顶内敷设。
配管：
（1）名称：电线管；
（2）材质：紧定镀锌钢管；
（3）规格：JDG20；
（4）配置形式：砖混凝土暗敷（含开槽及修补）。
桥架	：
（1）名称：强电金属桥架；
（2）规格：200*100；
（3）材质：金属；
（4）类型：桥架支撑架。
双绞线缆	：
（1）名称：网络线；
（2）规格：CAT6-UTP；
（3）敷设方式：管内敷设。
双绞线缆	：
（1）名称：网络线；
（2）规格：CAT6-UTP；
（3）敷设方式：桥架内敷设。
安全防范系统工程试运行：
（1）名称：出入口系统调试。
安全防范系统工程试运行：
（1）名称：电视监控系统调试。


三、商务要求
1.交货期：合同签订后90日历天内完成供货、安装调试。
2.交货地点：招标人场地内指定位置。
3.中标人负责全部货物上门、卸货、就位、完整安装调试。
4.免费质保期不少于3年，自整体验收合格之日起计算。
5.售后服务要求：
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]（1）发生故障时，投标人在2小时内响应，4小时内到达现场进行处理。
（2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]（3）在质保期满前一个月，投标人必须指派专业人员上门检测维护，确保产品指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（4）在质保期外，投标人为产品提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数要求相应条款处理，费用参考中标单价商定。
（5）投标人承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件系统，并对新软件的功能免费培训。
（6）投标人终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
6.培训要求：投标人负责对招标人的操作人员在项目所在地进行业务培训。请投标人在售后服务方案中制定培训计划，培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准。
7.验收标准：
（1）全部货物送达现场时，中标人须提交本批产品成品及相关原材料的检测报告，检测项目包括但不限于承载能力、耐腐蚀性能、中性盐雾试验、燃烧性能等级、有害物质限量等，所有报告须具备 CMA 资质，报告型号与供货产品匹配，作为甲方质量备查资料；
（2）所有骨灰存放架、智能系统、装修分项等全部验收合格、资料完整齐全后，方可签署整体竣工验收单；任意分项质量不达标、资料缺失、功能无法正常使用的，整体综合验收不予通过，中标人须限期无偿整改完善，整改产生的工期延误、相关费用全部由中标人承担。
（3）金属骨灰存放架：按本条第（1）款货物验收标准执行；装修改造工程：严格按照招标文件施工图纸、技术规范、国家现行建筑装饰装修施工质量验收规范执行，墙面、吊顶、水电管线、智能化等分项无开裂、渗漏、空鼓、脱落，管线排布规整，强弱电通电调试正常，所有装修材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录齐全。
特别说明：本条款内容仅作为项目履约交付验收标准，不作为评标阶段符合性审查事项，投标人仅需在投标文件中承诺履约阶段完整满足本条款全部要求。
8.付款方式：
（1）预付款：合同签订后10个工作日内，支付合同总价30%预付款；
（2）装饰改造工程款：装饰改造全部完工、验收合格，乙方提交完整竣工资料经第三方造价审定并开具全额装修发票后，甲方10 个工作日内按结算审定价一次性付清；
（3）货物款：货物部分全部安装调试完毕、经甲方专项验收合格且乙方开具全额货物发票后，甲方10个工作日内一次性付清全部货物固定价款。


[bookmark: _Toc215672190]

第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目推荐3名中标候选人。评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，得分且报价相同的并列，则采取随机抽取方式确定。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
本项目为公开招标货物类项目，专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠。
三、采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
四、评标标准
	评分因素
	评分标准

	价格部分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位）

	技术部分
（52分）
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK74]技术参数  响应
（22分）
	[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK124]招标文件技术要求中“▲”项为主要参数，共22项，投标人所投产品技术参数完全满足“▲”项得22分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：投标文件中须提交逐条应答“▲”项的技术偏离表及加盖公章的技术参数承诺函（格式自拟），未按要求提供对应响应材料的，对应条款不得分。投标阶段无需提供检测报告等材料作为打分依据，投标人承诺的全部技术参数将优先作为项目最终履约验收技术标准，项目验收阶段投标人须按验收要求提供对应的检测报告、功能说明、技术手册等证明材料，若实际供货达不到投标承诺标准，承担相应违约责任。

	
	[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127]项目整体
实施方案
（12分）
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK114]根据投标人提交的项目整体实施方案进行综合评审，评审范围包含三大板块：（一）供货计划、工期进度及出厂运输全过程质量管控、（二）项目组织架构、现场安装调试管理、（三）现场安全文明施工、突发情况应急预案与成品保护；三项得分相加为本项最终得分。
（一）供货计划、工期进度及出厂运输全过程质量管控（4分） 
1、提供完整分阶段供货排期表，明确各生产、发货、到场、安装节点，配套产能备用、人员增派、延期补救、出厂检验、运输防护等完整管控措施，内容详实可落地，得4分；
2、具备完整供货、质控计划框架，覆盖全部核心节点，配套措施描述简略，无重大缺项，可满足项目基础管控需求，得2分；
3、核心管控计划缺失，无工期保障或运输质量管控措施，得0分。
（二）项目组织架构、现场安装调试管理（4分）
1、配置完整项目组织架构，明确项目经理、安装、技术对接人员岗位职责，细化全流程安装调试、现场沟通机制，内容详实，得4分；
2、具备项目人员配置及安装调试流程，分工、实施细节描述简略，无核心缺项，得2分；
3、无明确人员配置，或缺失完整安装调试实施流程，得0分。
（三）现场安全文明施工、施工突发应急预案与成品保护（4分）
1、完整包含施工现场安全管控、人流疏导、隐患处置、工期延误、货物破损、恶劣天气应急、成品防护修复方案，措施详实可行，得4分；
2、覆盖安全管理、应急、成品保护基础方案，处置流程、防护细节描述简略，无重大缺项，得2分；
3、缺失安全管控、应急预案或成品保护核心内容，得0分。

	
	设计方案
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]根据投标人提交的设计方案进行综合评审，评审范围包含两大板块：（一）平面布置设计（平面布局图、室内效果图、整体鸟瞰图）、（二）产品整体设计（设计理念、产品结构效果图）；两项得分相加为本项最终得分。
（一）平面布置设计（4分）
1、平面功能分区流畅合理，动线清晰；室内效果图材质、色调庄重适配殡葬使用场景；鸟瞰图完整展现整体空间布局；图纸尺寸、设备点位标注完整规范，无遗漏错误，得4 分；
2、平面分区基本合理，效果图、鸟瞰图完整齐全；图纸关键信息标注准确，仅少量次要标注不规范，不影响施工理解，得2分；
3、平面布局存在多处不合理区域，效果图/鸟瞰图信息缺失，图纸关键标注遗漏较多，或未提供平面布置相关图纸，得0分。
（二）产品整体设计（6分）
1、设计方案贴合文明祭扫、智能寄存行业发展趋势，风格统一协调；产品结构效果图完整清晰，结构、工艺、智能配套方案完善，完全满足采购需求，得6分；
[bookmark: OLE_LINK115]2、设计方案能够满足项目所有功能需求；产品结构图纸齐全，工艺、智能配套设计合理，符合采购需求，得4分；
[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133]3、设计方案能够满足项目基础功能需求；产品结构图纸存在少量信息缺失，无致命结构缺陷，得2分；
[bookmark: OLE_LINK93]4、产品结构图缺失或存在明显设计缺陷，难以匹配项目使用需求或未提供产品设计相关图纸及设计说明，得0分。
注：施工图中的骨灰存放架布置仅为参考示意，投标人须根据现场空间尺寸自行优化布局，所有平面、产品设计方案均需满足现行消防、殡葬相关规范。

	
	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]售后服务
方案
（8分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，包括但不限于服务调度保障方案、定期巡检保养计划、备品备件保障、软件免费升级服务、人员培训、维修运维应急处置预案、质保期外优惠维保政策等。
1、方案完整覆盖全部评审维度，具备完善的服务调度保障方案，定期巡检、备品备件、软件升级、人员培训、应急保障等各项措施详实、可落地，售后服务体系完整成熟，得8分；
2、方案覆盖大部分核心服务内容，无关键保障内容缺失，仅部分服务措施描述笼统，能够满足项目基础售后使用需求，得6分；
3、方案缺失 1-2 项关键售后模块（如无定期巡检计划、无备品备件保障机制、人员培训等），服务内容单薄，整体保障能力一般，得4分；
4、仅简单罗列售后内容，无具体落地实施措施，售后保障体系缺失，得2分；
5、未提供售后服务方案，得0分。

	商务部分
（18分）
	体系认证
（3分）
	投标人具有有效的ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书认证范围须包含骨灰存放架/殡葬设备的生产、组装、加工相关内容；每提供一项有效证书得1分，本项最高得3分。
注：投标文件中须提供认证证书清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，证书过期、材料缺失则对应项不得分。

	
	企业实力
（2分）
	投标人持有自有计算机软件著作权登记证书，每提供一项有效证书得1分，本项最高2分。
注：1.软件著作权登记权利人须为投标人自身，第三方授权、转让证书不予计分；
[bookmark: OLE_LINK72]2.有效证书范围：证书涉及智能骨灰存放架管理、现场智能祭拜、云端线上云祭奠任一业务模块，均认定为有效证书；
3.同一业务模块软件多版本仅计1次分，不重复得分；纯无关行业软件著作权不予计分。投标文件中须提供著作权证书清晰扫描件及功能说明，材料缺失不得分。

	
	业绩
（8分）
	投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的同类业绩：每提供一份有效业绩得2分，本项最高得8分。
[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176]注：投标文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同及项目验收证明（甲方加盖公章的履约验收书或供货完成确认书等能够证明项目完成、产品合格的证明材料）扫描件，材料缺失不得分。

	
	售后保障
（5分）
	1、本项目产品最低免费质保年限不少于 3 年；投标人承诺在 3 年基础上每额外增加1 年免费保修维护得1分，最多额外增加 3 年，本项最高得 3 分。
2、本项目产品发生故障报修时：投标人承诺1小时内响应，2小时内到达现场得1分；投标人承诺0.5小时内响应，1小时内到达现场得2分，本项最高得 2 分，不重复计分。
[bookmark: OLE_LINK126]注：投标文件中须提供加盖公章的售后保障承诺函（格式自拟），未提供承诺函本项不得分。

	备注：本技术评分表包含两种计分模式，1.项目整体实施方案、设计方案为分项量化评审，各子模块单独打分后汇总为本项总分；2.售后服务方案为整体综合梯度评审，直接综合判定得分。所有评审维度、各模块分值均已在对应大项开头完整列明，评审专家严格按照公示范围及分值标准打分。



[bookmark: _Toc215672191]

[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]第六章 投标文件格式


投 标 文 件







项目名称：                      
项目编号：                      
投标人名称：                
日期：                          
投标人：（电子签章）            




响应主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

















一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度经第三方审计的财务报告（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	投标人信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，本项目专业面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	


[bookmark: _Toc22356583][bookmark: _Toc26554103][bookmark: _Toc49090582][bookmark: _Toc23828483][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc513029281][bookmark: _Toc120614291][bookmark: _Toc24878535]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                    。
主要专业技术能力有：            。
投标人名称（公章）：
法定代表人签章：
日期：   年   月   日


参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日












投标人信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                 承诺单位（签章）：          
　　　　　　　　　　法定代表人（负责人）：                                     　　      
                                                年   月    日
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK28]投标函

致：（采购人）
根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                       
邮编：
电话：                                       
传真：
投标人开户行：                               
账户：
法定代表人或授权代表（签字）：                     
投标人名称（公章）：
日期：      年     月     日




法人授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权         (被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：_________________________________    
联系电话（手机）：                            
单位名称：____________________________________
单位地址：                                    
日期：                                         

被授权人身份证复印件

2、 

二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	














三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	
















中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Toc109304977]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：
                             日 期：

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。




残疾人福利性单位声明函
  本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的公开招标文件编号为______的             项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：  ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）


                                    投标人全称（盖章）：
                                    日期：


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）： 
                                    日期：___年____月____日  
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。



四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	投标总报价

	大写：                        
小写：          （人民币）元  

	备注
	备注（壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖）


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
投标人全称（盖章）：                                               
                                             日期：      年      月      日

















五、分项报价表
	高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目分项报价表

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	全费用单价（元）
	合价（元）

	一、1-3层改造装饰工程（具体详见设计图纸及规范）
	
	

	
	1、一层部分
	
	1
	项
	
	

	1
	拆除部分
	1、木门0.9*2.1m拆除约6樘；
2、踢脚线拆除约15.64m2；
3、局部墙面空鼓涂料铲除约20m2；
4、灯具拆除约19套；
5、天棚面龙骨及饰面拆除约235.79m2；
6、建筑垃圾装车外运处理等
	1
	项
	
	

	2
	成品木门套
	1、门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900）
2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面
3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装
4、具体详见设计图纸及规范
	6
	樘
	
	

	3
	成品木门含套
	1、门代号及洞口尺寸：1000*2100（上摇头900高）
2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面
3、门材料品种、规格：成品木门及套安装
4、具体详见设计图纸及规范
	1
	樘
	
	

	4
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋   
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面
4、防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍
5、部位：一层区域，详见设计图纸及规范
	235.79
	m2
	
	

	5
	抹灰面油漆
	1、基层类型：石膏板
2、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新
3、部位：过道及楼梯天棚
4、具体详见设计图纸及规范
	56.5
	m2
	
	

	6
	抹灰面油漆
	1、基层类型：抹灰层
2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新 
3、部位：内墙
4、具体详见设计
	456.25
	m2
	
	

	7
	墙面装饰板
	1、成品山水墨画碳晶板安装（含窗套）
2、祭拜室、具体详见设计
	82.17
	m2
	
	

	8
	金属踢脚线
	1、成品铝合金踢脚线安装6cm
	156.42
	m
	
	

	9
	送风口、回风口
	1、开筒灯孔、空调风口等
	105
	个
	
	

	
	2、二层部分
	
	1
	项
	
	

	10
	拆除部分
	1、木门0.9*2.1m拆除约6樘，玻璃门1.6*2.1m拆除约1樘；
2、踢脚线拆除约15.64m2；
3、墙面局部空鼓涂料铲除约20m2；
4、灯具拆除约18套；
5、天棚面龙骨及饰面拆除约235.79m2；                      6、建筑垃圾装车外运处理等
	1
	项
	
	

	11
	成品木门套
	1、门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900）
2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面
3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装
4、具体详见设计图纸及规范
	6
	樘
	
	

	12
	成品木门套
	1、门代号及洞口尺寸：1600*3000（2100+900）
2、门套展开宽度：单侧28cm，上摇头1.6*0.9双面
3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装
4、具体详见设计图纸及规范
	1
	樘
	
	

	13
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋   
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面
4、防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍
5、部位：二层区域，详见设计图纸及规范
	235.79
	m2
	
	

	14
	抹灰面油漆
	1、基层类型：石膏板
2、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新
3、部位：过道及楼梯天棚
4、具体详见设计图纸及规范
	56.5
	m2
	
	

	15
	抹灰面油漆
	1、基层类型：抹灰层
2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新 
3、部位：内墙
4、具体详见设计及规范
	537.41
	m2
	
	

	16
	金属踢脚线
	1、成品铝合金踢脚线安装6cm
	161.68
	m
	
	

	17
	送风口、回风口
	1、开筒灯孔、空调风口等
	101
	个
	
	

	
	3、三层部分
	
	1
	项
	
	

	18
	拆除部分
	1、木门0.9*2.1m拆除约6樘，玻璃门1.6*2.1m拆除约1樘；
2、踢脚线拆除约15.64m2；
3、局部空鼓涂料铲除约20m2；
4、灯具拆除约18套；
5、天棚面龙骨及饰面拆除约235.79m2；                      6、建筑垃圾装车外运处理等
	1
	项
	
	

	19
	成品木门套
	1、门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900）
2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面
3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装
4、具体详见设计图纸及规范
	6
	樘
	
	

	20
	成品木门套
	1、门代号及洞口尺寸：1600*3000（2100+900）
2、门套展开宽度：单侧28cm，上摇头1.6*0.9双面
3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装
4、具体详见设计图纸及规范
	1
	樘
	
	

	21
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋   
2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面
4、防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍
5、部位：三层区域，详见设计图纸及规范
	235.79
	m2
	
	

	22
	抹灰面油漆
	1、基层类型：石膏板
2、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新
3、部位：过道及楼梯天棚
4、具体详见设计图纸及规范
	56.5
	m2
	
	

	23
	抹灰面油漆
	1、基层类型：抹灰层
2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新 
3、部位：内墙
4、具体详见设计及规范
	537.41
	m2
	
	

	24
	金属踢脚线
	1、成品铝合金踢脚线安装6cm
	161.68
	m
	
	

	25
	送风口、回风口
	1、开筒灯孔、空调风口等
	101
	个
	
	

	
	4、入户门头
	
	1
	项
	
	

	26
	门头装饰
	1、门头立面规格：7.24*4.75m（宽*高）
2、基层材料种类：40*30*3镀锌方管骨架、角铝干挂件等
3、面层材料种类：主要咖啡色铝板装饰、局部咖啡色外墙涂料装饰、两侧立柱灰色花岗岩石材干挂 、金属字安装等
4、具体详见设计图纸及规范
	34.39
	m2
	
	

	二、1-3层电气照明工程（具体详见设计图纸及规范）
	
	

	27
	配电箱
	1、名称：成套照明配电箱
2、型号：1~3AL
3、规格：半周长2.5m以内
4、接线端子材质、规格：无端子外部接线
5、安装方式：嵌墙安装（含开槽及修补）
	3
	台
	
	

	28
	配管
	1、名称：电线管
2、材质：紧定镀锌钢管
3、规格：JDG20
4、配置形式：吊顶内敷设
	653.12
	m
	
	

	29
	配管
	1、名称：电线管
2、材质：紧定镀锌钢管
3、规格：JDG20
4、配置形式：砖混凝土暗敷（含开槽及修补）
	152.3
	m
	
	

	30
	配管
	1、名称：电线管
2、材质：紧定镀锌钢管
3、规格：JDG25
4、配置形式：吊顶内敷设
	66.56
	m
	
	

	31
	桥架
	1、名称：强电金属桥架
2、规格：200*100
3、材质：金属
4、类型：桥架支撑架
	75.69
	m
	
	

	32
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：金属
3、安装形式：明装
	286
	个
	
	

	33
	接线盒
	1、名称：开关盒
2、材质：金属
3、安装形式：暗装
	154
	个
	
	

	34
	配线
	1、名称：铜芯绝缘导线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：BV-2.5
	2609.76
	m
	
	

	35
	配线
	1、名称：铜芯绝缘导线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：BV-4
	294.18
	m
	
	

	36
	配线
	1、名称：铜芯绝缘导线
2、配线形式：桥架内敷设
3、规格：BV-2.5
	1351.77
	m
	
	

	37
	配线
	1、名称：铜芯绝缘导线
2、配线形式：桥架内敷设
3、规格：BV-4
	701.73
	m
	
	

	38
	普通灯具
	1、名称：LED吸顶灯
2、规格：LED ~220V 28W
	1
	套
	
	

	39
	装饰灯
	1、名称：LED筒灯
2、规格：LED ~220V 15W
3、安装形式：嵌入式
	244
	套
	
	

	40
	装饰灯
	1、名称：LED灯带
2、规格：LED ~220V 10W/m
3、安装形式：嵌入式
	434
	m
	
	

	41
	照明开关
	1、名称：三联翘板式暗开关
2、规格：~250V 10A
3、安装方式：暗装（含开槽及修补）
	21
	个
	
	

	42
	插座
	1、名称：安全型单相二三孔暗装插座
2、规格：~250V 10A
3、安装方式：暗装（含开槽及修补）
	93
	个
	
	

	43
	插座
	1、名称：安全型单相二三孔地面插座
2、规格：~250V 10A
3、安装方式：地面安装   IP65（含开槽及修补）
	40
	个
	
	

	三、1-3层智能化工程（具体详见设计图纸及规范）
	
	

	44
	插箱、机柜
	1、名称：弱电机柜
2、类别：落地安装，含PDU等
3、基础：10#槽钢基础（含开槽及修补）
	1
	台
	
	

	45
	配线架
	1、名称：24口配网络配线架
	5
	个(块)
	
	

	46
	出入口目标识别设备
	1、名称：门禁主机
	2
	台
	
	

	47
	出入口执行机构设备
	1、名称：电磁锁
	3
	台
	
	

	48
	按钮
	1、名称：开门按钮
	2
	个
	
	

	49
	监控摄像设备
	1、名称：全彩网络半球摄像机
2、类别：POE供电
3、安装方式：壁装
	25
	台
	
	

	50
	信息插座
	1、名称：单口网络插座
2、类别：8位模块式信息插座
3、底盒材质、规格：86型金属底盒（含开槽及修补）
	32
	个(块)
	
	

	51
	信息插座
	1、名称：地面网络插座
2、类别：8位模块式信息插座
3、底盒材质、规格：86型金属底盒（含开槽及修补）
	30
	个(块)
	
	

	52
	跳线
	1、名称：六类跳线
	95
	条
	
	

	53
	配管
	1、名称：电线管
2、材质：紧定镀锌钢管
3、规格：JDG20
4、配置形式：吊顶内敷设
	419.92
	m
	
	

	54
	配管
	1、名称：电线管
2、材质：紧定镀锌钢管
3、规格：JDG20
4、配置形式：砖混凝土暗敷（含开槽及修补）
	251.7
	m
	
	

	55
	桥架
	1、名称：强电金属桥架
2、规格：200*100
3、材质：金属
4、类型：桥架支撑架
	90.39
	m
	
	

	56
	双绞线缆
	1、名称：网络线
2、规格：CAT6-UTP
3、敷设方式：管内敷设
	1538.24
	m
	
	

	57
	双绞线缆
	1、名称：网络线
2、规格：CAT6-UTP
3、敷设方式：桥架内敷设
	2799.52
	m
	
	

	58
	安全防范系统工程试运行
	1、名称：出入口系统调试
	1
	系统
	
	

	59
	安全防范系统工程试运行
	1、名称：电视监控系统调试
	1
	系统
	
	

	四、智能（普通）单、双穴骨灰盒存放架及智能系统
	
	

	60
	一楼
智能骨灰
存放架（单
穴、含智能锁）
	1、单穴外径不小于：宽439mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽410mm *高270mm *深370mm；
2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表
	216
	门
	
	

	61
	一楼
智能骨灰
存放架（双
穴、含智能锁）
	1、双穴外径不小于：宽779mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽750mm *高270mm *深370mm。
2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表
	747
	门
	
	

	62
	智能存放
管理系统
	1、智能存放管理系统具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表
	1
	套
	
	

	63
	智能祭拜室    智能祭拜系统
	1、智能祭拜系统具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表
	1
	套
	
	

	64
	二、三层
普通骨灰存放架（单穴）
	1、单穴外径不小于：宽439mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽410mm *高270mm *深370mm；
2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表
	270
	门
	
	

	65
	二、三层
普通骨灰存放架（双穴）
	1、双穴外径不小于：宽779mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽750mm *高270mm *深370mm。
2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表
	2574
	门
	
	

	66
	智能祭拜室配套设施
	1、常规休息木椅计10张：实木框架 + 布艺软包，配防滑脚垫，防潮耐磨；                                          2、跪垫3张：加厚棉麻材质，外框尺寸 60cm×60cm，厚度12cm，表层耐磨防水，底部防滑。
	1
	间
	
	

	67
	骨灰存放区配套设施
	1、实木供桌1张：尺寸 160cm×70cm×75cm（±0.5cm），加厚实木落地款，环保烤漆饰面；                                
2、常规休息木椅计8张：实木框架 + 布艺软包，配防滑脚垫，防潮耐磨，与木椅配套方形实木边几2张；                                          3、跪垫3张：加厚棉麻材质，外框尺寸 60cm×60cm，厚度12cm，表层耐磨防水，底部防滑；                                   
4、无线充电电子香烛与香炉1套。
	19
	间
	
	

	68
	接待大厅配套设施
	1、三人位沙发计2张：尺寸 1900×820×760mm（±10mm），进口松木实木榫卯框架，做防腐烘干处理；表层为加厚超纤耐磨皮，抗刮且可耐受消毒液擦拭；坐垫由高回弹海绵 + 独立弹簧组成，坐感柔和、外观庄重大方；
2、洽谈桌1张：尺寸 1600×800×750mm（±5mm），25mm 厚防火三聚氰胺台面，加厚方钢支架；配套洽谈椅 3 张，弓形钢架西皮材质，尺寸 595×510×830mm（±3mm），加厚坐垫，单椅承重≥150kg。
	1
	间
	
	

	69
	不锈钢云梯
	1、规格：外形尺寸：L650mm*W1200mm*H1900mm（±5mm）
2、车架：不锈钢方管30mm*30mm，壁厚≥1.0mm；
3、楼梯台阶：5阶；
4、脚轮：前轮定向，后脚带刹万向；
5、功能要求：
（1）两侧设置扶手，安全可靠；
（2）底部除移动外，设置支撑，承载能力强；
（3）静音橡胶脚轮，移动无噪音，人踏上后自动落地固定。
	19
	部
	
	

	报价合计
	

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：
1.“分项报价表”中所有参数具体参照第四章项目需求。
2.“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

六、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
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七、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	
	
	

	……
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主要标的信息（成交后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：

















八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                          
地址：                             邮编：                             
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                                            
联系电话：                                                            
地址：                             邮编：                                 
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                      
质疑项目的编号：                         包号：                       
采购人名称：                                                          
采购文件获取日期：                                                    
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



