
高邮市周山镇实验动物食品加工项目基础建设工程
编制说明
· 工程概况
高邮市周山镇实验动物食品加工项目基础建设工程位于高邮市周山镇，主要包括生产车间、成品间、原料间土建、钢结构、水电、地磅、室外场地复浇等。
· 编制依据
1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. [bookmark: OLE_LINK5]《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》、《江苏省建设工程费用参考》；
3. 关于执行2024版工程量清单计价标准及省建筑与装饰、市政、安装工程消耗量的计价说明（扬工管〔2026〕15号）；
4. 关于发布《江苏省建筑与装饰消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价（2026）76号）；
5. 2026《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》 扬州地区配套材料基价；
6. 安全生产按《江苏省建设工程费用参考》中列出的参考费率计取；
7. 文明施工、环境保护取费标准按《江苏省建设工程费用参考》中列出的参考费率计取；
8. 总价措施项目费取费标准除注明外按《江苏省建设工程费用参考》中列出的参考费率计取；
9. 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）。
10. 人工单价按照《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》及《江苏省建设工程费用参考》第一项第十条中关于人工价格的说明计取。
11. [bookmark: _GoBack]与本工程项目有关的标准、规范；
12. 施工现场情况、地形地貌、工程特点及常规施工方案；
13. 其他现行的国家和地方的关于工程造价的相关规定。
14. 主要材料、设备、成品构件价格参考《扬州工程造价管理》（2026年06月）的建材信息价以及市场价；
15. 暂列金额暂未考虑。
16. 施工图纸做法与工程量清单特征做法不一致时，以工程量清单特征做法为准。
· 详细编制要求
1. 平整场地(厚300mm以内) 按推土机75kW平整计算；
2. 履带式挖掘机进出场费按1次计算；
3. [bookmark: OLE_LINK3]结算时所有土方工程量应按监理及甲方批准的施工方案并结合实际完成应予结算的工程量计算；
4. 砌筑及砂浆：外墙采用砂加气混凝土砌块（B06 A5.0），干容重≤7kN/m3，DMM5专用水泥类砌筑砂浆砌筑；内墙采用蒸压加气混凝土砌块(B05 A3.5)，干容重≤6kN/m3，DMM5专用水泥类砌筑砂浆砌筑；
5. 地面做法1：150厚C30砼，素土夯实(压实系数0.94)；
6. 地面做法2： 150厚C30混凝土，内配双层双向钢筋C8@200，素土夯实(压实系数0.94)；
7. 控制室楼面做法：150~250高防静电活动地板，20厚1:3水泥砂浆；
8. 基坑筏板与垫层之间做法;50厚C30细石混凝土保护层，4厚SBS卷材防水，20厚1:2.5水泥砂浆找平层；
9. 基坑筏板侧、基坑墙侧壁：4厚SBS卷材防水；
10. 散水：20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，密封膏嵌缝，素水泥浆一道（内掺建筑胶），60厚C20混凝土，素土夯实，向外坡3%-5%；
11. 坡道：50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面，100厚C20混凝土，素土夯实；
12. 内墙面：批刷白水泥腻子一遍，乳胶漆一遍，5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面，12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底；
13. 外墙面：基层清理，刷封闭底漆，满刮腻子一遍，打磨；涂刷外墙弹性涂料中途一遍，面涂一遍，8厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面，12厚1：3水泥砂浆打底；
14. 钢结构油漆：防锈漆两遍，薄性防火涂料；
15. 彩钢板屋面做法：0.60mm厚V820型角弛Ⅲ型彩钢板,50mm玻璃棉带铝箔(玻璃棉材料密度不应小于64Kg/m3),热镀锌或不锈钢丝网;
16. 平屋面做法：50厚C30细石混凝土保护层，配双向φ4@150钢筋网，10厚低等级砂浆隔离层，1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），30厚C30细石混凝土找平层；
17. 墙面采用单层0.4mm厚YX15-900深灰色彩钢板；
18. 照明灯具按防爆灯计算；
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