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[bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc27417][bookmark: _Toc19334]第一章 交管大队整治重大交通事故隐患路段（点）增设交通信号灯等设施招标公告
受高邮市公安局的委托，江苏润鑫项目管理有限公司就交管大队整治重大交通事故隐患路段（点）增设交通信号灯等设施(项目编号：GYRXG-202601)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
交管大队整治重大交通事故隐患路段（点）增设交通信号灯等设施的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月27日上午9:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：GYRXG-202601
2.项目名称：交管大队整治重大交通事故隐患路段（点）增设交通信号灯等设施
3.预算金额：221万元。
4.本项目设置最高限价：208万元，报价超过限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订后25日历天。
7.本项目不接受 联合体投标。  
8.本项目不接受 进口产品投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7投标函
1.8法人授权书
1.9未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]时间：自招标文件公告之日起五个工作日。
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网” 
方式：自行免费下载招标文件 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月27日上午9:30 （北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：高邮市公安局
地 址：高邮市海潮东路66号
联系人：马先生
联系方式：13921922323
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc55204178]名 称：江苏润鑫项目管理有限公司
地 址：高邮市中心大道20号润扬大厦6楼
联系人：郑先生
电 话：0514-84642776
[bookmark: _GoBack]2026年11月4日
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[bookmark: _Toc2612]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于（项目编号GYRXG-202601）项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2为优化采购资金使用效率，依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）第一条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标人支付。本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）货物类标准的一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写
1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33.其他
33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc4352][bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Hlk69392822]

第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
第4章 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
第5章 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：   1、合同签订后，乙方向甲方出具发票，支付合同价款的30%作为预付款；
2、设备进场开始施工，主要设备进场后，乙方向甲方出具发票，支付合同款的10%；
3、所有工程设备安装调试试运行合格后，乙方向甲方出具发票，支付合同款的30%；
4、全部服务完成且验收合格并出具验收书后经审计后，乙方向甲方出具发票，付清余款 ，其中涉及预付款的：  1、合同签订后，乙方向甲方出具发票，支付合同价款的30%作为预付款； 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
第6章 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                               
第7章 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
第8章 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
第9章 合同生效
本合同自                             生效。
第10章 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1、 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
6、 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	其他专用条款
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第四章 项目需求

一、项目属性:货物类项目
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。
本项目强制节能产品有：无
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3、核心产品：1200万像素高清摄像机及镜头、交换机。
二、项目概况 
本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中系统安装、设备供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等内容。投标报价包括供货、基础设施、安装调试、货物验收、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。
三、系统设计的总体要求
1、系统建设充分考虑采用先进而成熟的技术（如数据库技术、数据融合技术、网络技术、多媒体技术等）、先进的体系结构、先进的软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适未来的业务发展和技术的更新要求。
2、系统具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性，充分考虑到系统的发展因素，系统设计方案充分利用现有的信息化建设成果和路口资源，并预留扩展接口。
3、系统采用开放性设计，可配置多种数据传输接口，对外提供标准的接口，以满足更多用户共享信息和其他系统协同工作的要求。
4、系统功能全面、完善、安全、稳定且可靠。确保系统设备和信息传输链路24小时不间断用。不受天气变化的影响（包括台风、暴雨和打雷等）。
5、有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。
6、系统易于掌握，人机界面友好，容易操作、管理和维护，具备完善的网管功能,有效实现系统巡检及发现故障。
设计标准
江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》
江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》
《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300）
《江苏省公安厅道路监控系统前端设备招标文件》（SJC2010 070266）
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）
《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995—2020）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）
《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）
《安全防范工程通用规范》(	GB 55029-2022  )
《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)
《交通电视监视系统工程验收规范》 (GA/T514-2004)
《公安交通指挥系统设计规范 第4部分:制图》（GA/T 515.4-2011）
《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2017）
安全设备必须符合“公安部300系列安全标准”的要求
本次设计满足所有硬件产品均符合国产化要求
上述规范以外，遵循国家现行规范。
四、建设原则
本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。本系统建设内容是系统的、完整的、全面的；方案具有科学性、合理性、可操作性。其具备以下原则：
兼容性：系统摄像头可无缝接入公安分局现有管理系统，硬件设备和软件综合平台必须可接入现有或后续安装的产品。
安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。
规模性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和技术规范。
可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。
可管理性：系统的所有用户需有权限设置管理功能，各用户在其权限方位内查看相应视频。视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。
可维护性：所建设的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。
五、项目实施要求
根据要求提供项目的主要分部、分项施工方法、组织保证措施、工期保证措施、质量保证措施、安全保证措施等方案。负责对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、外场立杆施工、总体联调工作。负责安排专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。该项目要求与高邮公安现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。中标人提供的货物安装前必须经采购人确认系统对接无问题后方可进场，如因对接问题造成的一切误工损失均由中标人负责。所有工程设备安装调试完成后须清理干净作业现场。
(1) 主要分部、分项施工方法
投标人应编制主要分部、分项施工方法，提供针对本项目技术先进、经济合理、确保质量和安全、符合规范标准、结合现场实际、考虑环境保护、合理配置资源等。
技术可行性：采用先进适用的施工技术，保证工程质量达标。
经济合理性:选择成本效益最优的方案，控制工程投资。
环境保护：采取有效措施控制噪声、扬尘、废弃物等污染。
资源优化：合理配置人力、机械、材料等资源，提高施工效率。
(2) 组织保证措施
投标人应编制组织保证措施方案，提供针对本项目的人员投入方案。形成组织架构，投入的项目组至少包含项目经理、施工员、专职安全、驻场维护人员、售后技术负责人等。明确投入人员的岗位职责。保障项目顺利实施。
(3) 工期保证措施
投标人应编制工期保证措施方案，方案工期要求不得低于招标文件的规定。提供工期保障所必须的工期目标、进度计划、材料保证、机具保证、人员保证、工期影响因素分析以及工期控制措施。保证项目按期完成。
(4) 质量保证措施
投标人应编制质量保证措施方案，提出质量管理目标、质量保证措施、质量控制点等。
设备要求
设备及材料必须按照采购人对设备、材料等的功能要求进行，所购产品须提供正规发票或来源渠道证明、产品提供商名单和联系方式、保修卡等。供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，将来货封存，并交由质量监督部门处理，按其处罚意见，处以罚款。
设备安装技术要求
安装位置：前端视频设备在外场指定点位。
安装要求：安装前需要对设备开箱查验，设备安装规范、布线整齐，设备正常工作。
设备安装所需的技术资料、安装规程、必要的仪器和专用工具、设备及工程作业车等均由中标人提供。
现场设备、控制箱等产品构件应安装牢固端正、结构稳定、位置正确、部件齐全、出线管与箱体连接密封良好。各种固定螺栓紧固。
机箱等室外设备需作喷塑等防锈处理，并充分考虑防水防尘等问题。
设备安装完成后应无划伤裂痕。
设备立杆安装在绿化带、花砖处，不得树立在道路、广场、景观带等妨碍车辆及人员出行、娱乐休闲的位置，并考虑与路面环境相协调。立杆必须垂直安装，并印有统一标志，并配有统一、牢固的专用锁。所有线路不得外挂，全部穿入立杆内。
所有线路及管道、接电、绿化修复由中标人自行解决，采购人不承担任何费用。
不得破坏主路面，如需破坏人行道路面时，应采用立即开挖、立即修复方式，开挖与修复应在同一天进行，并保证线路敷设深度到达车辆通行标准，路面应采用SC32过路管敷设。破土时尽量选择绿化少、城市建设管道少的位置开挖，开挖后应及时回填。
（5）安全保证措施
投标人应编制安全保证措施方案：包含安全管理目标、组织措施、技术措施、经济措施、安全管理制度等，保证项目安全进行。
六、售后技术服务要求
投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人应培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。投标人须在投标文件中体现以下服务要求：
1、系统安装验收交付使用之日起，免费提供五年的7*24小时技术支持、备品备件及维保服务，确保设备使用正常，并对所有中标产品实行终身保修，系统应用软件终身免费升级，并保证系统长期正常工作所需的备品备件供应。
2、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换维修。
3、质保期满后，应采购人要求，供应商应参考届时的市场价格，优惠向采购人提供必须的零配件。
4、供应商应对具体使用此项中标货物的客户每年不少于三次免费巡检、保养服务。
5、供应商中标后，如因部件停产等原因致使前端设备无法正常供货的，应提供不低于原部件性能、功能的产品进行替代并经最终用户同意后继续供货，质保期内免费，质保期满后售价不得高于中标价格以及市场价格。
6、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，采购人无法自行排除时，在接到客户通知后，供应商应保证尽快派人上门服务，6小时内到达现场处理，若24小时内无法排除故障，须提供备用机器，不得影响使用单位的使用需要。
七、重要说明
1、本次采购为交钥匙工程。
2、本次采购包含后期接入平台的软、硬件及施工，中标方必须按照平台需求接入各类数据、视频等，采购人不另外支付接入费用。
3、在施工过程中及施工完成后，由于人员、设备或质量等原因引起的责任事故由中标方承担全部责任。
4、必须采用原厂配套摄像机支架和抱箍与横杆固定，且不易锈蚀。
5、必须在杆件内部穿线，杆件外不得走线，杆件上的出线孔位置应与摄像机（补光灯）位置一一对应，避免出现外部走线。
6、杆件上安装机箱，不得使用抱箍，应采用挂杆方式，挂杆箱底部距离地面应高于2.2米。
7、机箱内部应采用专用支架固定设备，各类线缆必须标注标签，方便检修和维护。
8、立杆基础应低于地面20-30公分，便于绿化。
9、质保期应以设备正常运行日计算，故障停运行一日质保期延期二日。
[bookmark: _Hlk200702370]10、系统安装验收交付使用之日起，免费提供五年的7*24小时技术支持、备品备件及维保服务。
11、免费五年质保到期后，本次招标建设的所有设施须经甲方确认完好后移交甲方，因不可抗力的因素除外；质保期内中标单位承担设备的管理责任，因人为因素损坏的由中标单位负责追偿和恢复，甲方可以配合。 
12、所有工程设备安装调试完成后须清理干净作业现场。
货物清单及技术规范
投标人所投产品应能够达到以下技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸等详细的技术参数及性能说明，投标人应如实响应参数要求。
 
接入服务器、塔式服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：1、采购文件中列明通用服务器的技术参数（高于需求标准）以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（提供承诺函）。
项目清单中的交换机、电缆线必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于以太网交换机、电缆采购需求标准（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）。
绿色数据中心需求标准（交换机、电缆线）
采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
以太网交换机技术指标要求
	 
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	固定端口以太网交换机能效比值（TEER）
	≥300
	检测方法依据附录E中要求

	2
	单路电源输出效率
	20%负载
	≥88%
	检测方法依据HJ 2507附录B要求

	
	
	50%负载
	≥92%
	

	
	
	100%负载
	≥88%
	

	3
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)     
	≥0.90
	

	4
	多路电源输出效率
	20%负载
	≥85%
	

	
	
	50%负载
	≥89%
	

	
	
	100%负载
	≥85%
	

	5
	多路电源最低功率因数(50%负载下的)
	≥0.90
	

	6
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels
	检测方法依据YD/T 1816要求

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels
	



电缆技术要求
	
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	产品燃烧产生烟气
	烟气最小透光率不得小于 60% 
	测试方法按照GB/T 17651.2要求执行






单位工程清单汇总表

	[bookmark: _Toc24318][bookmark: _Toc55204181]分类
	序号
	建设点位
	建设项目

	制式信号灯及监控类
	1
	子婴干渠路与盂陵北路交叉路口
（子婴干渠桥）
	信号灯

	
	
	
	监控

	
	2
	X204与邮汉路交叉口
（虎头桥）
	信号灯

	
	
	
	监控

	
	3
	233国道与藏粮河路路口
	拆装333省道甘垛河口处原信号灯及配套监控，拆除原有停车让行标志

	
	4
	233国道界首段、264省道临泽段
	安装防疲劳驾驶激光系统2套及爆闪灯4组

	
	5
	送桥、天山集镇等10处集镇路段
	增设球机等违法抓拍设施10组

	简易信号灯、监控类
	6
	子婴干渠路与盂陵南路交叉路口
（盂陵桥）
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线

	
	7
	X204与中兴路交叉口
（八桥社区）
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线

	
	8
	X204与两汉路交叉口
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线

	
	9
	X201与Y013（老甸汤线）十字路口
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线（汤庄镇政府负责民房拆迁）

	
	10
	X202与甘垛镇横泾路口
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线

	
	11
	301县道与临泽立新支路路口
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线

	
	12
	201县道与三汤线交叉路口
	安装简易信号灯、监控及配套标志标线

	国省道测速交安设施类
	13
	351省道二沟中石化加油站西侧
	增设固定测速设备装备1套及相关标志标线

	
	14
	351省道二沟集镇至三垛集镇西侧路段
	增设区间测速设备装备1套及相关标志标线

	233国道精准治理科技设施类
	15
	233国道高邮段
	增加交警铁骑便携式违停抓拍装备4套

	
	16
	233国道高邮段
	233国道人行横道灯升级改造

	
	
	
	233国道可变情报信息板升级改造

	
	
	
	233国道新增可变情报信息板(含监控)

	
	
	
	233国道远程语音喊话劝导设备

	
	
	
	树木修剪

	
	
	
	感应式路灯及太阳能路灯




1、子婴干渠路与镇东路交叉路口（子婴干渠桥）信号灯清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	400LED箭头信号灯
	规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光，左转、直行、右转。
	套
	0
	

	2
	400LED满屏信号灯
	规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光
	套
	4
	

	3
	倒计时（通讯式）
	规格600×800mm红、黄、绿三色与信号灯同步显示。
	套
	2
	

	4
	人行横道灯（含杆件基础）
	直径300mm两联灯，超高亮发光二极管，红人站立，绿人走动。（含3.2米杆件及基础）
	套
	0
	

	5
	信号灯控制器
	集中协调式交通信号（含机柜）
	套
	1
	

	6
	9米双悬臂杆
（根据路口实际）
	立杆采用Φ325mm-厚8mm-高7.8m等径钢管制作，横臂采用120×120mm-厚5mm-11.5m方管，Φ140mm-厚5mm-12m米圆管制作，热镀锌喷塑处理。
	套
	2
	

	7
	6米立柱式信号灯含倒计时
（根据路口实际）
	400LED满屏信号灯含倒计时
	套
	6
	

	8
	电缆线
	电源用， 2芯×≥4mm²。地下过路用，16芯×≥1.5mm。杆件内部信号灯及倒计时用，4芯×≥1.5mm²。
	处
	1
	

	9
	顶管
	Ø ≥60PE管（双），顶管专用管。
	处
	0
	

	10
	管道铺设及恢复
	破路、恢复、连接管道、连接井等。
	处
	1
	

	11
	悬臂杆基础(含预埋件)
	1400×1400×1800mm混凝土8支-M30×长1500mm
	处
	2
	

	12
	安装、调试费
	含吊车、人工等
	项
	1
	

	13
	运输费
	根据现场实际情况综合考虑
	项
	1
	

	14
	接电
	接电费用（根据实际就近接路灯电、没有电源考虑单独开户）
	处
	1
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施




子婴干渠路与镇东路交叉路口（子婴干渠桥）监控清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	1200万像素高清摄像机及镜头（含护罩及支架）
	图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器
设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 
闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。
白天闯红灯捕获率≥99%;
晚上闯红灯捕获率≥99%;
★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
★闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。
★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
	套
	2
	

	2
	1200万像素高清摄像机及镜头（含护罩及支架）
	★图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms
感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。
★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
	套
	2
	

	3
	视频分析仪
	　　　　支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配16TB硬盘
支持接入12路高清网络摄像机 
支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看
支持新国标违法图片的合成
	套
	1
	

	4
	LED补光灯(暖光)
	光源类型：16颗优质大功率LED
发光角度10°
覆盖范围：单车道环境补光灯
最佳补光范围16米～25米
触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）
触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US
外壳材质金属铝
一般规范
工作温度：温度-30℃~70℃
电源：220VAC±10%
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
功耗：35W MAX
防护等级：IP66
	套
	8
	

	5
	爆闪灯（环保型）
	符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》
补光装置光源包括LED光源（一级频闪）和气体放电光源（二级脉冲）
防护等级IP65
	套
	2
	

	6
	黑光枪机
	广角镜头、全覆盖路口
★最大分辨率3632 × 1632 @20 fps，水平分辨率不低于1400线。
最低照度彩色：0.005 lx。
内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。
红外补光时可识别距摄像机不小于30米处的人体轮廓。
设备支持白光灯补光，当白光灯打开时，应能看清距摄像机20米处的人体轮廓
★摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。
相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
不低于IP66防尘防水等级。
支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。
	套
	4
	

	7
	智能运维落地箱（基础，接地）
	室外机柜，箱体厚度大于等于1.2mm，用于机箱的金属材料均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，外表面的光泽和纹理应均匀美观；非金属材料制件应无脱层、空洞等缺陷；采用模块1U标准模块化设计结构；包含电源防雷模块、外壳防护等级符合IP65；电源电压在AC165V～AC275V范围内变化时，工作温度-55°~ +85°设备可正常工作； 开箱报警：实时检测箱门状态，箱门非法打开（未输入密码）后告警；                                     
自动照明：实时检测箱内光照度，实现夜间开箱，箱内照明灯智能开启。
自动散热：实时采集箱内温湿度，并上传至管理平台，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
电源管理：内置1个32A漏保空开，支持5路AC220V输出，实时监测并上传每路输出的电压电流值，并可对每路输出进行开启和关闭，实时监测并上传供电电源的电压电流值，出现异常即告警。
摄像头在线监测：实时监测摄像头工作状态，离线即自动告警。
防雷器监测：实时监测防雷器工作状态，可统计设备受雷击次数，防雷器失效时即自动告警。                                                                                                                                                                                                                              标配 支持8个10/100/1000Base-T电口和8个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持VLAN，支持STP/RSTP/MSTP,支持ACL访问控制列表，支持LLDP链路发现协议，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，端口环路检测、支持广播风暴抑制、NTP、MAC地址绑定、MAC黑洞，日志功能，支持WEB、CLI、TELNET、SSH、SNMP配置，支持CPU、内存状态显示，支持aaa、802.1x、TACACS认证接入，卡轨式波纹型材机壳，尺寸149h*122d*50w（mm），双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，供电范围12~57VDC，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃
	套
	1
	

	8
	智能运维抱杆箱
	箱体镀锌喷涂，板材厚度≥1.0MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装；
开箱报警：实时检测箱门状态，箱门非法打开（未输入密码）后告警；                                     
自动照明：实时检测箱内光照度，实现夜间开箱，箱内照明灯智能开启。
自动散热：实时采集箱内温湿度，并上传至管理平台，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
电源管理：内置1个32A漏保空开，支持5路AC220V输出，实时监测并上传每路输出的电压电流值，并可对每路输出进行开启和关闭，实时监测并上传供电电源的电压电流值，出现异常即告警。
摄像头在线监测：实时监测摄像头工作状态，离线即自动告警。
防雷器监测：实时监测防雷器工作状态，可统计设备受雷击次数，防雷器失效时即自动告警。                                      标配一光四电工业交换机   支持4个10/100/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，全线速转发，交换容量6G，工作温度-40~85℃
	套
	4
	

	9
	高清球机（违停取证）
	　　★全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯
细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
摄像机内置镜头，镜头最大焦距不小于192mm
★内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°
★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示
★在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触
★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警
设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍
具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
外壳防护等级不低于IP67
支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常
	套
	1
	

	10
	抓拍杆件（含基础，接地）
	9米横臂（根据路口实际）定制
	套
	2
	

	11
	抓拍杆件（含基础，接地）
	4米横臂（根据路口实际）定制
	套
	0
	

	12
	监控抓拍提示牌
	规格尺寸：700*800MM
	套
	2
	

	13
	线缆及辅材
	按现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	14
	土建管道施工费用
	按现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	15
	联网
	5年光纤费用（60个月）
	处
	1
	

	16
	双800万全结构化相机
	双800万旋镜全结构化相机
设备通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps。
设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.2"。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。
支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
内置不少于2颗GPU芯片
支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。
支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。
支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。
双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。
双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。
可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。
样机内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。
自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。
通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。
设备可识别距离样机不小于80m的人体轮廓。
内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口
设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。
	套
	2
	

	17
	非机动车道横臂
	按现场实际情况综合考虑
	处
	2
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）




	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光
	套
	4
	

	2
	倒计时（通讯式）
	规格600×800mm红、黄、绿三色与信号灯同步显示。
	套
	4
	

	3
	信号灯控制器
	集中协调式交通信号（含机柜）
	套
	0
	

	4
	电缆线
	电源用， 2芯×≥4mm²。地下过路用，16芯×≥1.5mm。杆件内部信号灯及倒计时用，4芯×≥1.5mm²。
	处
	1
	

	5
	管道铺设及恢复
	破路、恢复、连接管道、连接井等。
	处
	1
	

	6
	安装、调试费
	含吊车、人工等
	项
	1
	

	7
	运输费
	根据现场实际情况综合考虑
	项
	1
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）


2、X204与邮汉路交叉口（虎头桥）信号灯清单






X204与邮汉路交叉口（虎头桥）监控清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	1200万像素高清电警摄像机及镜头（含护罩及支架）
	支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。
支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。
支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。
红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
传感器类型：1.1” Global shutter CMOS
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：4112(H) × 3072(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps
多码流：支持3码流：
主码流：4112×3072（默认）；
子码流：1920×1080（默认）；
三码流：1920×1080（默认）
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：16mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
	套
	4
	

	2
	视频分析仪
	支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配16TB硬盘
支持接入12路高清网络摄像机 
支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看
支持新国标违法图片的合成
	套
	1
	

	3
	LED补光灯(暖光)
	LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度12°
补光距离16米～25米
响应时间小于20us
触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%
外壳材质金属铝 IP66
	套
	4
	

	4
	800万黑光枪机
	补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：4256 × 1888
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V，1 A
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器
1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB
复位：支持
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
电源输出：DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电 
闪光灯：支持
启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3at，CLASS4
电流及功耗：DC：12 V，1.34 A，最大功耗：16 W
PoE：IEEE 802.3at, Class 4, 最大功耗：18W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
设备重量：920 g
带包装重量：1160 g
尺寸：103.6 mm × 76 mm × 193.4 mm
包装尺寸：260 mm × 140 mm × 115 mm 
防护：IP67 。
	套
	4
	

	5
	智能运维落地箱（基础，接地）
	室外机柜，箱体厚度大于等于1.2mm，用于机箱的金属材料均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，外表面的光泽和纹理应均匀美观；非金属材料制件应无脱层、空洞等缺陷；采用模块1U标准模块化设计结构；包含电源防雷模块、外壳防护等级符合IP65；电源电压在AC165V～AC275V范围内变化时，工作温度-55°~ +85°设备可正常工作； 开箱报警：实时检测箱门状态，箱门非法打开（未输入密码）后告警；                                     
自动照明：实时检测箱内光照度，实现夜间开箱，箱内照明灯智能开启。
自动散热：实时采集箱内温湿度，并上传至管理平台，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
电源管理：内置1个32A漏保空开，支持5路AC220V输出，实时监测并上传每路输出的电压电流值，并可对每路输出进行开启和关闭，实时监测并上传供电电源的电压电流值，出现异常即告警。
摄像头在线监测：实时监测摄像头工作状态，离线即自动告警。
防雷器监测：实时监测防雷器工作状态，可统计设备受雷击次数，防雷器失效时即自动告警。                                                                                                                                                                                                                              标配 支持8个10/100/1000Base-T电口和8个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持VLAN，支持STP/RSTP/MSTP,支持ACL访问控制列表，支持LLDP链路发现协议，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，端口环路检测、支持广播风暴抑制、NTP、MAC地址绑定、MAC黑洞，日志功能，支持WEB、CLI、TELNET、SSH、SNMP配置，支持CPU、内存状态显示，支持aaa、802.1x、TACACS认证接入，卡轨式波纹型材机壳，尺寸149h*122d*50w（mm），双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，供电范围12~57VDC，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃
	套
	1
	

	6
	智能运维抱杆箱
	箱体镀锌喷涂，板材厚度≥1.0MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装；
开箱报警：实时检测箱门状态，箱门非法打开（未输入密码）后告警；                                     
自动照明：实时检测箱内光照度，实现夜间开箱，箱内照明灯智能开启。
自动散热：实时采集箱内温湿度，并上传至管理平台，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；
电源管理：内置1个32A漏保空开，支持5路AC220V输出，实时监测并上传每路输出的电压电流值，并可对每路输出进行开启和关闭，实时监测并上传供电电源的电压电流值，出现异常即告警。
摄像头在线监测：实时监测摄像头工作状态，离线即自动告警。
防雷器监测：实时监测防雷器工作状态，可统计设备受雷击次数，防雷器失效时即自动告警。                                      标配一光四电工业交换机   支持4个10/100/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口(单模单纤20kmSC)，全线速转发，交换容量6G，工作温度-40~85℃
	套
	4
	

	7
	高清球机（违停取证）
	★全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯
细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
摄像机内置镜头，镜头最大焦距不小于192mm
★内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°
★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示
★在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触
★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警
设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍
具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
外壳防护等级不低于IP67
支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常
	套
	1
	

	8
	监控抓拍提示牌
	规格尺寸：700*800MM
	套
	4
	

	9
	线缆及辅材
	按现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	10
	土建管道施工费用
	按现场实际情况综合考虑
	项
	1
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）




3、G233与藏量河桥路口信号灯监控移位清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光
	套
	1
	

	2
	倒计时
	规格600×800mm红、黄、绿三色与信号灯同步显示。(通讯接线）
	套
	1
	

	3
	人行横道灯
	基础（原有移装）
	套
	6
	

	4
	5米双悬臂杆
（根据路口实际）
	立杆采用Φ325mm-厚8mm-高7.3m等径钢管制作，横臂采用120×120mm-厚5mm-11.5m方管，Φ140mm-厚5mm-12m米圆管制作，热镀锌喷塑处理。
	套
	1
	

	5
	人行横道灯具及基础
	直径300mm两联灯，超高亮发光二极管，红人站立，绿人走动。（含杆件及基础）
	套
	2
	

	6
	电缆线
	电源用， 2芯×≥4mm²。地下过路用，16芯×≥1.5mm。杆件内部信号灯及倒计时用，4芯×≥1.5mm²。
	套
	1
	

	7
	顶管
	Ø ≥60PE管（双），顶管专用管。
	套
	1
	

	8
	管道铺设及恢复
	破路、恢复、连接管道、连接井等。
	处
	1
	

	9
	悬臂杆基础(含预埋件)
	1400×1400×1800mm混凝土8支-M30×长1500mm
	处
	4
	

	10
	悬臂杆基础(含预埋件)
	1200×1200×1800mm混凝土8支-M30×长1500mm
	处
	2
	

	11
	拆移/安装费
	含吊车、人工等
	处
	1
	

	12
	运输费
	按现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	13
	控制系统
	信号机、诱导屏控制软件及接电
	处
	1
	

	14
	基础，接地
	信号主机基础+监控主机基础
	处
	2
	

	15
	抓拍杆件（基础，接地）
	（根据路口实际）定制
	处
	2
	

	16
	黑光枪机
	广角镜头、全覆盖路口
★最大分辨率3632 × 1632 @20 fps，水平分辨率不低于1400线。
最低照度彩色：0.005 lx。
内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。
红外补光时可识别距摄像机不小于30米处的人体轮廓。
设备支持白光灯补光，当白光灯打开时，应能看清距摄像机20米处的人体轮廓
★摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。
相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
不低于IP66防尘防水等级。
支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。
	处
	4
	

	17
	安装调试
	
	处
	1
	

	18
	线缆及辅材
	按现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	19
	土建管道施工费用
	按现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	20
	接电
	就近接电
	处
	1
	

	21
	联网
	5年光纤费用（60个月）
	项
	1
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）


	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	激光防疲劳系统
	1.（2瓦单绿激光灯（JA-G-2W）3台）                         2.（含时控开关一套）
	
	2
	

	2
	双面八格爆闪灯
	外形尺寸：540*175*130mm
产品视距：大于800；
产品电池：免维护蓄电池12V/7Ah；
电池板：12V8W；
LED灯珠：8组 120颗红、蓝高亮LED，
工作时间：连续阴雨天工作时间〉10天；
外壳材质：高密度聚乙烯（俗称工业级塑料、耐老化）
灯罩材质：高透光性聚碳酸酯PC   
 含基础安装在内
	
	4
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）


4、233国道界首段、264省道临泽段激光防疲劳系统2套4套爆闪灯清单





5、送桥、天山集镇等10处集镇路段新增10套违停取证设备清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	黑光枪球一体
	全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯
★细节镜头靶面不小于1/1.8英寸，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
细节内置1个镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于206mm
★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节红外距离不小于250米
支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°
内置不少于2颗GPU芯片
★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
全景通道和细节通道支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准）
★开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口
支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级
设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。
设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为50m
★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级 （提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像
设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪
设备具备车辆布控功能，设备接收到布控命令后，当设定区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪
★设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为200米（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。）
★当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息（提供公安部或第三方机构出具的相关检测报告（原件扫描上传），中标后签订合同前采购人核查原件。） 
	套
	10
	

	2
	数据终端主机（16T）
	支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配16TB硬盘
支持接入12路高清网络摄像机 
支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看
支持新国标违法图片的合成
	套
	2
	

	3
	光纤收发器（对）
	光口：1个千兆光口
距离20公里
SC口
单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；
	套
	10
	

	4
	抱杆箱
	按现场实际情况综合考虑
	套
	10
	

	5
	线缆及辅材
	按现场实际情况综合考虑
	处
	10
	

	6
	土建管道施工费用
	按现场实际情况综合考虑
	处
	10
	

	7
	电源接驳
	就近路灯或信号灯或监控电源接驳电源
	处
	10
	

	8
	联网费用
	千兆带宽（5年60个月）
	处
	10
	

	9
	交通标志
	定制（“交通违法监控”提示）
	处
	10
	

	10
	交通标志
	定制（“禁停标志”含基础立杆）
	处
	10
	

	11
	杆件及基础
	定制（8米+3米）
	处
	10
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）













6、子婴干渠路与盂陵南路交叉路口（盂陵桥）中心安装式信号灯及监控清单


	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。




7、X204与中兴路交叉口（八桥社区）简易信号灯、监控及配套标志标线清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。







8、X204与两汉路交叉口简易信号灯、监控及配套标志标线清单


	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。




9、X201与Y013（老甸汤线）十字路口安装简易信号灯、监控及配套标志标线清单


	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。










10、X202与甘垛镇横泾路口安装简易信号灯、监控及配套标志标线清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。














11、301县道与临泽立新支路路口安装简易信号灯、监控及配套标志标线清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。







12、201县道与三汤线交叉路口安装简易信号灯、监控及配套标志标线清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	红绿灯部分
	
	
	

	1
	400LED满屏信号灯
	1、类型：信号灯（400LED满屏）
2、规格：直径400mm三联灯，超高亮发光二极管，红黄绿三色独立发光                       3、材质：塑壳
	套
	4
	

	2
	钓鱼竿型信号杆
	立杆高度7.3米，采用对角Ø280--Ø320mm，壁厚8mm，底法兰Ø600×20mm，中心距Ø500mm，8-Ø36×60孔均布，配M27螺栓，口径Ø100--Ø240mm，壁厚6.0mm，对接法兰尺寸450×450×20mm，红绿灯安装吊舱采用法兰对接，安装框体采用20×40方管，整体热镀锌喷塑处理；
	套
	1
	

	3
	基础开挖
	规格：1400×1400×1800mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	4
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.4*1.4*1.8米                             3、含接地极
	m³
	3.528
	

	5
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	6
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 4*1.5
	m
	100
	

	7
	联网信号控制机   
	1、类型：联网信号控制机   （含机柜）
2、功能：具备标准联网机基本功能；                                                        3、接入交警平台；
	台
	1
	

	8
	信号机柜基础
	1、名称:室外机箱基础
2、规格:C25砼基础0.6*0.8*0.5米
	m³
	0.24
	

	9
	信号机柜基础
	开挖、浇筑、安装
	座
	1
	

	
	
	监控部分
	
	
	

	10
	4米监控杆
	L型悬臂杆，立杆高7米，对角口径180--240，厚度5mm，底法兰Ø450×16mm，中心距：Ø350mm，6-M24螺栓，悬臂长度4米，对角口径：Ø100--160，厚度4mm，整体热镀锌喷塑处理。预埋件：6-M24×中心距Ø350×1125长，模板：Ø450×3mm
	组
	1
	

	11
	基础开挖
	规格：1000×1000×1400mm，开挖、运土、浇筑
	座
	1
	

	12
	杆件基础
	1、名称:悬臂杆基础（混凝土）
2、规格:100厚碎石垫层，C25钢筋砼基础1.0*1.0*1.4米                             3、含接地极
	m³
	1.4
	

	13
	抱杆箱
	含空开、插座
	组
	1
	

	14
	球机（含256G/高端TF存储卡/支持24小时循环录制/耐高温）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面;
支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测，Smart事件;【细节]全抓拍、道路监控、Smart事
件;
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等;
Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报
警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米;
支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选;
人员密度检测:全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配
置密度等级;
全抓拍:细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌
识别提取;
道路监控:细节支持车辆检测(支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测;
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;
支持GB35114安全加密;
	台
	1
	

	15
	光纤收发器
	TP
	对
	1
	

	16
	交换机
	百兆4口
	台
	2
	

	17
	检修井
	规格：500×500×500mm，砖砌方形
	座
	1
	

	18
	杆件吊装
	
	项
	1
	

	19
	吊车
	
	台班
	1
	

	20
	运输
	9.6米货车
	辆
	1
	

	21
	管路施工
	管路开挖施工、回填
	米
	30
	

	22
	PE50管
	
	米
	20
	

	23
	光纤
	
	米
	30
	

	24
	管内配线        （控制电缆）
	1、类型：:控制电缆
2、型号:VV 3*2.5
	m
	20
	

	25
	网线
	室外6类
	m
	40
	

	26
	电源线
	Rvv2×4mm
	m
	40
	

	27
	辅材
	
	项
	1
	

	28
	接电联网
	接电和联网（就近监控接电和联网）
	项
	1
	

	29
	质保5年
	免费质保5年（60个月）
	项
	1
	

	
	
	标志标线部分
	
	
	

	30
	
	路口注意行人组合标志
	个
	4
	

	31
	
	人行横道线
	㎡
	36
	

	32
	
	停止线
	㎡
	4.5
	

	33
	
	菱形标线及部分中心线
	㎡
	4
	

	说明：具体方案须满足甲方要求，并经甲方确认后方可实施。






	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	杆件拆除安装
	含吊车、人工等
	项
	1
	

	2
	运输费
	根据现场实际情况综合考虑
	项
	1
	

	3
	控制系统
	信号机、诱导屏控制软件及接电
	套
	1
	

	4
	抓拍杆件（基础，接地）
	1200×1200×1800mm混凝土8支-M30×长1500mm
	处
	1
	

	5
	黑光枪机
	广角镜头、全覆盖路口
★最大分辨率3632 × 1632 @20 fps，水平分辨率不低于1400线。
最低照度彩色：0.005 lx。
内置1个麦克风，1个扬声器，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。
红外补光时可识别距摄像机不小于30米处的人体轮廓。
设备支持白光灯补光，当白光灯打开时，应能看清距摄像机20米处的人体轮廓
★摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。
相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
不低于IP66防尘防水等级。
支持DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。
	套
	2
	

	6
	安装调试
	根据现场实际情况综合考虑
	项
	1
	

	7
	线缆及辅材
	根据现场实际情况综合考虑
	处
	1
	

	8
	土建管道施工费用
	破路、恢复、连接管道、连接井等。
	处
	1
	

	9
	纵向减速标线
	120米
	处
	1
	

	10
	测速提示标志拆除/安装
	定制（含基础）
	处
	1
	

	11
	限速标志
	限速“70”国标限速标志
	处
	1
	

	12
	测速标定
	定制
	处
	1
	

	13
	接电
	就近接电
	处
	1
	

	14
	联网
	5年光纤费用（60个月）
	项
	1
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）


13、351省道二沟中石化加油站西侧固定测速设备(二沟测速移位）清单


14、351省道二沟集镇至三垛集镇西侧路段双向2车道区间测速清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	区间测速≧900万像素环保型高清摄像机及镜头（含护罩及支架）
	支持内含深度学习芯片，能够精准识别各位两客一危车辆
不允许配置外置补光灯，应采用红外爆闪灯，有效降低光污染
支持两个车道的识别抓拍，并能抓拍车内人脸图片，人脸像素不低于100*100
支持彩色模式最低照度可达0.0001lx，黑白模式最低照度可达0.00005lx
支持抓图分辨率：4096×2820，视频分辨率：4096×2820
支持双帧融合功能，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像
支持视频压缩标准：H.265、H.264、M-JEPG、MPEG4
支持G.711a、G.711u、ACC、ADPCM音频编码标准
当开启低延时模式时，视频延时≤200ms 
支持抓拍快门、视频快门、识别快门三种快门方式
支持亮度（灰度）等级≥12级
支持3D降噪功能和透雾功能
支持能源车牌识别，白天准确率白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%
支持违法停车检测，捕获率≥95%，准确率≥90%
支持挂件识别功能
支持异地牌照检测功能
支持前车窗是否有纸巾盒、香水盒等摆件物检测
支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车
支持抽烟识别功能，识别准确率≥80%
支持车牌黑名单设置，最大可设置50万条黑名单
支持远光灯检测功能，识别准确率≥99%
支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%
支持前排人脸增透功能
外壳防护等级IP67 
	
	4
	

	2
	区间测速环保爆闪灯
	应用于反向卡口、快速路卡口、隧道卡口、雷达测速等系统中，杜绝夜间光污染
多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染
夜间无任何白光爆闪
支持补光距离可达16m~26m
支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好；
支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优
支持爆闪回电时间＜60ms，满足交通摄像机连抓两张的要求
支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题
支持屏蔽误触发干扰信号，保证设备正常使用，提高设备使用寿命
防护等级IP66
	
	4
	

	3
	区间测速LED暖光灯
	应用于非城区环境的环境补光
支持补光装置的发光方式采用频闪方式、脉冲方式或持续点亮方式
支持根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调
支持在亮度等级30、频闪频率100Hz时平均功率≤23W
支持在距补光灯20m处，亮度等级30、频闪频率100Hz时光斑的照度不得超过40lx
支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置  
支持通过RS485设置亮度和频率
支持远程显示补光灯状态功能
支持频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us
支持频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz9档可调，频闪脉宽1ms~6ms可调，频闪延时0ms~4ms可调
色温范围30000k~5500k
外壳防护等级IP66
	
	8
	

	4
	视频分析仪（含区间测速、过车卡口、违停球）
	支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配16TB硬盘
支持接入12路高清网络摄像机 
支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看
支持新国标违法图片的合成
	
	2
	

	5
	枪球一体机
	枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成。
枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
枪机内置电动变焦镜头
球机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm
一体机内置不少于2个GPU芯片，可输出不少于两路视频图像
支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
视频分辨率不小于2560×1440 
设备具备布控人脸库功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片
在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。
设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像
在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。
在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的统计准确率不低于99%
设备具备布控黑名单功能，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加10000个车牌
支持IP67。
支持IK10防暴等级。
	
	2
	

	6
	黑光枪机（广角）
	400万像素、内置GPU芯片、支持2路GB28181接入、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置
	
	4
	

	7
	侧挂箱8口工业级交换机
	千兆电口，工业级
	
	4
	

	8
	室外机箱（基础，接地）
	室外机柜-ODH-2211，钢制;室外型设备箱，防尘、散热设计
	
	2
	

	9
	16口工业交换机（室外机箱内）
	全千兆网口交换机
	
	2
	

	10
	光纤收发器
	光端口数：1个100Base-FX接口标准：符合IEEE802.3标准波长： 1310nm(单模)  1550nm(单模)  1310 nm(多模)传输距离：20～80Km(单模)   <5Km(多模)连接器类型： SC/FC/ST
	
	4
	

	11
	壁挂箱
	智能监控箱
	
	4
	

	12
	线缆及辅材
	根据现场实际情况综合考虑
	
	1
	

	13
	土建管道施工费用
	根据现场实际情况综合考虑
	
	1
	

	14
	电源接驳
	接信号灯机柜或路灯机柜电源
	
	0
	

	15
	联网费用
	千兆带宽（5年）
	
	0
	

	16
	区间测速标志
	定制（起点、终点、提示、限速）
	
	1
	

	17
	杆件及基础
	定制（根据路口实际）
	
	4
	

	18
	纵向减速标线
	定制（120米）
	
	4
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）


15、233国道高邮段套警用便携式移动摄像清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	套警用便携式移动摄像
	规格型号：详见套警用便携式移动摄像参数
	套
	4
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等




套警用便携式移动摄像参数表

	
序号
	产品名称
	型号及核心部件
	车载智能警务终端功能

	
	车载智能警务终端功能
(4.0)
	主控模块
前摄像头
后摄像头
侧前、侧后摄像头
抓拍
北斗定位
（终端主机
前摄像头
后摄像头
侧前摄像头
侧后摄像头
抓拍按钮
北斗定位）
	违停抓拍
	记录违停号牌

	
	
	
	
	分析违停时长

	
	
	
	
	上传违停证据

	
	
	
	
	劝离/处罚短信

	
	
	
	
	识别取证

	
	
	
	
	双向取证

	
	
	
	
	普通/特殊情形执法

	
	
	
	
	自动识别车辆

	
	
	
	
	摄像头加入AI识到算法

	
	
	
	执法抓拍
	视频录制

	
	
	
	
	上传视频

	
	
	
	执法处理
	完善资料

	
	
	
	
	查阅视频

	
	
	
	移动卡口
	数据采集

	
	
	
	
	黑名单库

	
	
	
	
	识别比对

	
	
	
	
	前端警示

	
	
	
	
	警示上送

	
	
	
	
	信息回告

	
	
	
	智慧联动
联动预警
	无人机预警

	
	
	
	
	空中实况、双向可视、画面共享

	
	
	
	
	CNCLED智慧屏

	
	
	
	
	无线蓝牙通讯系统

	
	
	
	移动警情
	警情通知

	
	
	
	
	警情列表

	
	
	
	
	接警

	
	
	
	
	到场

	
	
	
	
	完成回告

	
	
	
	巡逻打卡
	巡逻路线通知

	
	
	
	
	巡逻线路列表

	
	
	
	
	签到打卡记录

	
	
	
	
	签到异常提醒

	
	
	
	语音实时对讲
	单位频道

	
	
	
	
	预设频道

	
	
	
	
	自建频道

	
	
	
	
	加入频道

	
	
	
	
	群组对讲

	
	
	
	行车记录仪
	行车记录仪

	
	
	
	
	相册回放

	
	
	
	
	自动录制

	
	
	
	
	远程回放

	
	
	
	
	视频回传

	
	
	
	警员登陆
	开启强制登陆

	
	
	
	
	警号/手势登录

	
	
	
	
	退出登录

	
	
	
	信息下发
	文本信息

	
	
	
	
	图片信息

	
	
	
	
	处置指引

	
	
	
	
	中台推送信息

	
	
	
	超速预警
	可设置行驶速度

	
	
	
	
	超速行驶提耀

	
	
	
	
	平台与终端预警提示

	
	
	
	警情播报
	语音播报

	
	
	
	
	历史警情语音回放

	
	
	
	人像采集
	采集上传

	
	
	
	警务电话
(SIM卡支持下)
	接听电话

	
	
	
	
	呼出电话

	
	
	
	视频直播
	双摄像回传

	
	
	
	设置
	亮度、声音

	
	
	
	
	设备设置

	
	
	
	
	设备升级

	
	
	
	
	屏显状态(可选常亮屏、自动熄屏)

	
	车载智能警务终端参数
	
	车载智能警务终端参数

	
	
	
	车载智能警务终端
	主屏尺寸：4.7英寸

	
	
	
	
	触摸屏：电容屏、5点触控、支持手套、手势和雨水操作功能

	
	
	
	
	主屏材质：IPS高清硬屏

	
	
	
	
	主屏分辨率：HD 1280*720

	
	
	
	
	网络模式：支持LTE-TDD/LTE-FDD/D-SCDMA/EVD04G/5G

	
	
	
	
	定位：单北斗

	
	
	
	
	机身内存：64GB ROM+4GB RAM

	
	
	
	
	WLAN功能:WIFI 802.11a/b/o/n,24G/5.8G

	
	
	
	
	存储卡：128GB

	
	
	
	
	数据业务：LTE

	
	
	
	
	麦克：内置硅麦克属

	
	
	
	
	喇叭：40mm喇叭、10欧姆

	
	
	
	
	物理按键定义：机身自带开机健和三个自定义进系统按健，外接一个自定义进系统按健(抓拍健)

	
	
	
	
	传感器：地磁传感器、重力传感器、陀螺仪

	
	
	
	
	工作温度：正60度、负20度

	
	
	
	
	存储温度：正70度、负20度

	
	
	
	
	防护等级：具备IP67防尘防水功能、专业防震、满足户外使用需求

	
	
	
	
	摩托车电源：摩托车启动终端自动开机，摩托车熄火终端自动关机

	
	
	
	
	终端尺寸：162.8*80.5*26.5mm

	
	
	
	
	黄牙：支持篮牙BT4.2

	
	
	
	
	CPU频率：8核22GHz

	
	
	
	
	音频输出：内置麦克风和扬声器

	
	
	
	
	专用稳压模块：PoE/DC9-36V功耗：15W MAX

	
	
	
	
	电气及功耗：摩托车启动终端自动开机，摩托车熄火终端自动关机，采用STM进行控制

	
	
	
	
	支持MDM控制能力

	
	
	
	
	通过公安部一所检测符合《智能手机型移动警务终璃》中的单模式终端(增强受控终端)的有关规定

	
	
	
	
	包含电源连接线、摄像头线缆、北斗定位线缆、螺丝配件、主机双面贴、摄像头支架双面贴、说明书、合格证、彩盒

	
	
	
	四路高清摄像
	摄像头：≥500万像素、WDR宽动态、支持1080P、摄像头数量≥2个

	
	
	
	
	外接摄像头1(前):500万长焦摄像头1080P、30fps帧率、宽动态、具备IP67防尘防水功能

	
	
	
	
	外接摄憬头2(后):500万长焦摄像头、720P、25fps帧率、具备IP67防尘防水功能

	
	
	
	
	外接摄像头（侧前):720P、25fps帧率、广角100°具备IP67筋尘防水功能

	
	
	
	
	外接摄像头（侧后):720P、25[ps赖率、广角100°具备IP67防尘防水功能

	
	
	
	
	图像尺寸：支持1080p

	
	
	
	
	视频拍摄：支持1080p





平台部署&数据对接服务

	序号
	子类
	型号及核心部件
	服务描述

	1
	系统建设数据对接服务
	系统建设数据对接服务
	1、根据高邮市公安局交通警察大队网络架构部署平台及系统，对接各平台打道相关数据及数据推送
2、与各运维平台对接打通相关数据，做二摄平台扭转数据推送
3、平台与前端终端，实时推送数据交互、调取、留存
4、系统软件定期升级更新
5、技术工程师区域常驻、保障平台、服务器系统正常运行，实时提供相关数据多方对接服务

	
	
	数字勤务作战监管平台功能
	基础功能：视频应用、电子地图应用、布控报警应用、稽查布控应用、非现场执法应用、车辆研判、视频网管、数据级联、系统配置等

	
	
	
	路况分析：包含道路管控应用、警力热地图应用和预警显示提示应用

	
	
	
	违停抓拍：违停抓柏：可查询、筛选当日或近一周、近一个月、近三个月内摩托车抓拍违停数据、可查看四合一图片、可查询违停数据统计等

	
	
	
	视频联动：负责完成铁骑车载终端、警用车辆、视频上下级级联业务和共享应用

	
	
	
	警务管理：针对铁骑、警用车辆、警用无人机的轨迹、里程、路段、安全使用、电子围栏、任务完成、执法量、接处警数等进行相关多元化考核和排名，通过实战业务应用和前后端数据互联，形成警务、勤务数据闭环，打造数字化的指挥勤务管理与数据分析，形成数字化警务管理

	
	
	
	扁平化指挥：智能警力布置、警情的自动下发流转、快速反应等应用

	
	
	
	后台分析：将铁骑、警用车车辆、警用无人机进行的过车数据采集、车牌识别、移动卡口、黑名单比对、查缉布控、自动报警等历史扫描数据查询、分析和工作量统计完善警力高效调配。

	
	
	
	实时监控：在地图上可以查看所有警务车辆、摩托车的实时位置、车辆状态，包括空闲车辆、离线车辆、正在处理警情、预计到场时间、违规报警车辆、以及紧急求助车辆

	
	
	
	警员签到设置：通过登录车载智能警务系统，进入“勤务管理”一“警员管理”,可进行警员信息的录入和管理，进行人脸数据采集

	
	
	
	警情发布：数字勤务作战监管平台可同步110平台的报警信息，后台警员可以选择就近车辆发起警情调度，推送110警情调派，快速前柱处理警

	
	
	
	信息调度：数字勤务作战监管平台可对车辆发送即时的调度通知，车辆接收通知后，根据不同的通知类型，执行关联操作，快速响应

	
	
	
	视频监控：后台可通过车辆安装的4G视频终端与摄像头进行实时视频监控，获取车前、车内、车后的视频影像，及时了解现场情况、保存处警的视频记录，以及对警员的执勤规范、仪表装备进行管理监督

	
	
	
	对讲频道管理：后台可对车辆对讲频道进行预设、新增、结束等操作



服务&维保
	序号
	子类
	
	服务指述

	1
	硬件设备维护
	
	硬件维护主要包括：终端主机、摄像头，抓拍接键、北斗定位模块等损坏维修更换

	
	
	
	硬件功能参护主要色括：产品定定维护升级、功能拓展、多方数据兼容

	
	
	
	平自系统软件维护主要包括：定期升级更新，积极响应高邮市公安局交通警察大队实际业务需求改造

	2
	区域人员驻场运维服务
	
	技术工程师区域常驻，保障平台，服务器系统正常运行，实时提供相关数据多方对接服务

	
	
	
	维修硬件工程师区域常驻，保障硬件设施维护，维修

	3
	无忧维保服务
	
	项目整体服务维保维护期：2年(自合同签订之日起，提供为期24个月的专业维保服务、全面覆盖设备硬件问题)

	
	
	
	不限次数响应：2年内、针对设备故障或技术问题、提供不限次数的上厂服务，确保问题及时解决

	
	
	
	高速响应：接到保修后、专业工程所将第一时间联系确保问题、提供优先上门处理












	序号
	名称
	数量

	
	
	

	1
	233国道人行横道灯升级改造
	1

	2
	233国道可变情报信息板升级改造
	1

	3
	233国道新增可变情报信息板(含监控)
	1

	4
	233国道远程语音喊话劝导设备
	1

	5
	树木修剪
	1

	6
	感应式路灯及太阳能路灯
	1

	
	
	


16、233国道高邮段国省道精准化治理交安设施升级改造清单










16-1、233国道人行横道灯升级改造清单
	序号
	路口位置
	
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	G233与秦邮路
	更换人行灯灯具数量
	8
	
	

	2
	
	安装调试
	1
	
	

	3
	
	东北角换两组线缆
	1
	
	

	4
	G233与通湖路
	更换人行灯灯具数量
	8
	
	

	5
	
	安装调试
	1
	
	

	6
	
	西北，西南，更换四组线缆
	1
	
	

	7
	G233与海潮路
	更换人行灯灯具数量
	8
	
	

	8
	
	安装调试
	1
	
	

	9
	
	东南角西南角更换四组线缆
	1
	
	

	10
	G233与兴区路
	更换人行灯灯具数量
	8
	
	西北角基础/管道

	11
	
	安装调试
	1
	
	

	12
	
	更换全部人行灯线缆,管道
	1
	
	

	13
	
	更换人行灯杆件＋基础数量
	1
	
	

	14
	G233与车伯线
	更换人行灯灯具数量
	8
	
	

	15
	
	安装调试
	1
	
	

	16
	
	更换全部人行灯线缆,管道
	1
	
	

	17
	
	更换人行灯杆件＋基础数量
	4
	
	

	18
	G233与金黄路
	更换人行灯灯具数量
	6
	
	

	19
	
	安装调试
	1
	
	

	20
	
	更换全部人行灯线缆,管道
	1
	
	

	21
	
	更换人行灯杆件＋基础数量
	4
	
	

	22
	G233与横立路
	更换人行灯灯具数量
	4
	
	

	23
	
	安装调试
	1
	
	

	24
	
	更换全部人行灯线缆,管道
	1
	
	

	25
	
	更换人行灯杆件＋基础数量
	4
	
	

	26
	G233与甘马路
	更换人行灯灯具数量
	8
	
	

	27
	
	安装调试
	2
	
	

	28
	
	更换全部人行灯线缆,管道
	1
	
	

	29
	G233与应龙四支渠
	更换人行灯杆件＋基础数量
	2
	
	西南角杆件弯曲

	30
	
	安装调试
	1
	
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）






16-2、233国道可变情报信息板升级改造



	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	可变情报信息板2880×1920mm
	P10，双色，含箱体
	组
	1
	

	2
	吊车
	
	台班
	1
	

	3
	杆件拆卸
	杆件放倒、拆除原有模组箱体
	项
	1
	

	4
	可变情报信息板箱体安装、杆件吊装
	包括箱体安装孔距开孔、调整、可变情报信息板箱体安装、杆件吊装，
	项
	1
	

	5
	运  输
	
	项
	1
	

	6
	电源线
	Rvv3×6mm²
	米
	100
	

	7
	网线
	六类
	米
	100
	

	8
	PE50管
	
	米
	100
	

	9
	挖沟、布管、填埋
	
	米
	200
	

	10
	穿线
	电缆、网线
	米
	100
	

	11
	联网调试
	
	项
	1
	

	12
	质保5年
	免费质保
	
	
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）














16-3、233国道可变情报信息板升级改造清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	监控、诱导屏 共杆
	12×3.0米，含预埋件，具体参数按实际现场
	套
	1
	

	2
	诱导屏1380× 2340mm
	P10，双色，箱体
	组
	1
	

	3
	诱导屏安装支 架
	定制
	组
	1
	

	4
	基础开挖、浇 筑
	规格：1200×1200×1800，包含人工
、机械开挖、运土、立模、浇筑
	座
	1
	

	5
	混凝土
	规格：c25，1200×1200×1800mm
	m³
	2.592
	

	6
	抱杆箱
	含空开、插座
	只
	1
	

	7
	光纤收发器
	千兆
	对
	1
	

	8
	吊车
	
	台班
	1
	

	9
	杆件吊装
	
	套
	1
	

	10
	运输
	
	项
	1
	

	11
	供电电源线
	Rvv3×6mm²
	米
	100
	

	12
	电源线
	Rvv3×2.5mm²，诱导屏电源线
	米
	20
	

	13
	网线
	六类网线
	米
	10
	

	14
	光钎
	
	米
	100
	

	15
	PE50管
	
	米
	100
	

	16
	挖沟、布管、 填埋
	
	米
	100
	

	17
	穿线
	电缆、光钎
	米
	200
	

	18
	接电
	
	项
	1
	

	19
	联网调试
	联网就近利用周边监控网
	项
	1
	

	20
	辅材
	光钎熔接、水晶头、光纤盒、尾纤等 等
	项
	1
	

	22
	五年质保
	免费质保
	
	
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）













16-4、233国道远程语音喊话劝导设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	备注

	1
	IP数字网络话筒
	话筒  IP-201                           
1、网络接口：标准RJ45；
2、电源：220V,15V/3A适配器；；
3、MIC输入灵敏度：10mV；
4、最大功耗：≤10W；
5、线路输入电平：300mV；
6、显示屏尺寸：7英寸；
7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω&3W；
8、LineOut输出电平&阻抗：0、775V&1KΩ；
9、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应自适应；
10、频率响应：40Hz～8KHz；
11、信噪比：≥80dB；
12、采样率：8K～48K；
13、通信协议：HTTP、HTTPS、UDP、TCP\IP、RTP、RTSP、RTMP、MQTT、FTP
14、音频格式：mp3、wav；
15、总谐波失真：≤10%；
16、网络传输速率：100Mbps；
17、待机功率：≤1W；
18、工作环境温度：-20℃～+70℃；
19、相对湿度：20%～80%，非凝结状态；
20、产品尺寸：65*260*155mm（不含咪杆高度）；
21、外包装尺寸：100*400*255
21、毛重：1.95kg；
	台
	1
	

	2
	100W有源号角扬声器
	喇叭   型号IP-HJ2100T
额定功率：100W
灵敏度：108dB±3dB
输入电压：220V 18V/5A适配器
频率响应：300-8000Hz
网络接口：RJ45/10M/100M
支持协议：TCP/IP, UDP, SIP
喇叭单元：1*3.5"高音 
产品尺寸：Φ500*460（mm）
重量：3.8kg
	个
	10
	

	3
	辅材
	网线、电源线、5口交换机等
	套
	10
	

	4
	施工费
	专业作业车、安装调试费
	个
	10
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）








16-5、树木修剪清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	备注

	1
	树木修剪
	修剪遮挡信号灯监控树木绿化
	处
	100
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：以上数量为暂估数量，具体数量中标后甲方提供



16-6、感应式路灯及太阳能路灯清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	备注

	1
	2.4Gmesh单灯控制器
	定制
	套
	2
	

	2
	雷达
	定制
	套
	2
	

	3
	雷达及网关安装支架
	定制
	套
	2
	

	4
	设备箱
	定制
	套
	1
	

	5
	灯具
	定制
	套
	2
	

	6
	10米双臂杆件
	定制
	根
	1
	

	7
	施工
	开挖 地笼商混吊装调试
	项
	1
	

	8
	太阳能电池板
	300W电池板
	套
	1
	

	9
	锂电池
	120AH锂电池
	套
	1
	

	10
	充放电保护器
	DM200
	套
	1
	

	11
	成套太阳能路灯
	型号:光源100WLED，光源高度12.0m，悬臂1.8m,太阳能电池板采用250W单晶硅电池采用2X100Ah(24V)3、灯杆:1)路灯灯杆材料选用钢.材质为Q235或更要级别优质钢，灯杆上口径100、下口径230、灯杆壁厚5mm。4、杆体设计和制造应符合GB50135-2019高耸结构设计标准和GB50017-2017钢结构设计标准以及国家行业标准或市级以上标准局批准的企业标准。制造厂必须持有生产许可证。杆体底部均有活门，门内装配电器(绝缘接线排、熔断器等由中标方配套提3284227.45 1386603.60，杆内壁设有接地螺5、钢结构防腐采用浸锌工艺，灯杆浸锌厚度>86um，外喷防紫外线纯聚脂粉体，厚度>65um，并有较好的外观效果，最终灯杆灯具样式由业主定6、所有外露紧固件为不锈钢制作，符合B/T1220要求。灯杆设计风速以35m/秒为7、大阳能电池板采用单晶硅250W电池板，与地平线夹角35;电池采用2X100Ah(24V)，分两块，固定在灯杆上、太阳能板以下位置。8、灯具结构均为模块化结构，适配GB/T35269和GB/T34846标准模组，主体一体压
	套
	3
	

	12
	热镀锌扁钢
	镀锌扁钢40*4
	m
	4.5
	

	13
	路灯基础及挖基坑方
	本基础为C
名称:
25钢筋混疑土结构，工时应严格按照规施范砼浇筑7天施工，以后方可安装灯杆2、规格:0.8*0.8*18m垫层C15混凝土1.0*1.0*0.1m土壤
	m3
	3.5
	

	说明：全费用价格，含税金、利润、管理费、工完料清等

	说明：质保5年（质保期自竣工验收合格始）



第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	项  目
	评分标准

	价格部分
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％，保留小数点后两位。

	技术性能
（36分）
	根据投标人所投产品技术参数与招标文件要求比较，技术参数标★参数，按照招标文件要求提供证明资料。技术参数中标★有一项不满足扣1分，扣完为止。满分36分。
注：标注“★”的内容各供应商须提供相关设备证明材料（检测报告或相关证明性材料），并对照参数要求逐条列出并对比。如某技术参数要求提供证明材料但投标人未提供的，视为该技术参数响应不满足。

	技术和实施方案（25分）
	投标人应根据建设内容分项施工的重点难点编制实施方案。
实施方案内容包含：
①主要分部、分项施工方法：提供的内容优于招标文件相关要求的得5分，符合得3分、不符合或未提供得0分。(满分5分)
②组织保证措施：提供的内容优于招标文件相关要求的得5分，符合得3分、不符合或未提供得0分。(满分5分)
③工期保证措施：提供的内容优于招标文件相关要求的得5分，符合得3分、不符合或未提供得0分。(满分5分)
④质量保证措施：提供的内容优于招标文件相关要求的得5分，符合得3分、不符合或未提供得0分。(满分5分)
⑤安全保证措施：提供的内容优于招标文件相关要求的得5分，符合得3分、不符合或未提供得0分。(满分5分)

	业绩合同
（4分）
	投标人提供自2023年1月1日（以合同书签订时间为准）至今类似项目案例（信号灯、监控等安装项目）（提供中标通知书、合同），案例有1个得1分，满分4分。（须提供原件扫描上传）

	售后服务
（3分）
	投标人为本项目派驻驻场维护人员一人，专职在公安局为本项目提供服务，并提供承诺函加盖投标人公章，原件扫描后上传，提供的得3分，不提供不得分。

	节能环保
（2分）
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	总分
	　100分





四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


[bookmark: _Toc10949]
第六章 投标文件格式 



投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）




投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、主要标的信息（中标后将公示）
九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）











[bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc7268]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	6
	供应商信用承诺书；
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）
	

	8
	联合体协议书（无）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按《中小企业划型标准规定》标准所属行业区分为工业。
	

	本项目的特定资格要求

	10
	无
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：



















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函
致： 江苏润鑫项目管理有限公司根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证、被授权人身份证
[bookmark: _Toc12887][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc20616]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	

















[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc18550][bookmark: _Toc14215]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小企业声明函（货物）》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	

	4
	……
	
	




























中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（ 工业  ）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（    ）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 
1.从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5.声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况分别逐项填写，否则视为不符合要求，价格不作扣除。
6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：


中小微企业划型标准
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

               供应商全称（盖章）：
                              日  期：
GYRXG-202601                                                         江苏润鑫项目管理有限公司


[bookmark: _Toc19910][bookmark: _Toc25382]四、开标一览表

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：
项目名称：
项目编号：

	  投标货物
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）




                                          


[bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc20323]


五、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

	序号
	产品名称
	品牌、规格、型号
	产地
	交付期
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	







注：投标产品配置与分项报价表应按“第四章 项目需求”中的采购清单详细填列。












7、 [bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc17007][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc22829][bookmark: _Toc9678]技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。






8、 [bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc32154][bookmark: _Toc16820]
商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	




[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
