扬州市第二批普通国省道长周期养护
试点路段基础信息
一、试点路段规模
扬州市第二批普通国省道长周期养护试点路段经初步筛选后，拟定为G328城区段（K302+366~K332+105），路段全长24.932km，S611扬州段（K0+000-K33+250），路段全长33.25km。
试点路段明细表
	序号
	路线
名称
	技术等级
	起点
	终点
	里程（km）
	备注

	
	
	
	位置
	桩号
	位置
	桩号
	
	

	1
	G328
	一级公路（双向六车道）
	仙女镇建乐村
	302.366
	江都区仙女镇建乐村（芒稻河大桥东）
	304.427
	2.061
	市公路中心已接养

	
	
	一级公路（双向六车道）
	杭集镇韩万村
	305.200
	广陵区杭集镇裔庙村（杭集互通匝道）
	307.280
	2.08
	

	
	
	一级公路（双向四车道）
	湾头镇严桥村
	310.494
	八字桥
	329.7
	19.206
	

	
	
	一级公路（双向六车道）
	仪征市新集镇八桥村（跨345国道大桥东）
	330.520
	仪征市新集镇新集村（跨345国道大桥西）
	332.105
	1.585
	

	2
	S611
	一级公路（双向四车道）
	高邮市送桥镇郭集东（与S333交叉道口）
	0
	向阳河特大桥南侧
	9.15
	9.15
	市公路中心已接养

	
	
	
	向阳河特大桥南侧
	9.15
	启扬高速上垮桥
	32.05
	22.9
	市公路中心拟接养

	
	
	
	启扬高速上垮桥
	32.05
	槐泗河桥南侧
	33.25
	1.2
	市公路中心拟接养（代养），快速化改造（远期）前移交建设单位



二、试点路段建设历史
（一）海宁线（G328）
国道328（又称海宁线）横贯苏中腹地，是省内重要的东西向交通大动脉，是省“五纵、九横、五联”交通主骨架的重要组成部分，是市境内的二条国道之一。它西抵南京，东经扬州、泰州至南通海安，全长224千米，与国道京沪高速公路、国道204、国道205、沿海高速公路相接。
国道328在本市境内由四个路段组成：西段，扬六段（仪征青山渡槽至邗江八字桥）；中段，市区过境段（邗江八字桥至廖家沟）；东段，扬江段（廖家沟至江都立交桥）和江海段（江都立交桥至泰州界沟西）；全长为84.5千米。其中扬六段、市区过境段和扬江段合计长57千米，为高速公路，江海段长27.5千米，为一级公路。
扬江段 新建扬江一级公路。扬江一级公路是省“八五”期间第一条一级汽车专用公路。该路于1989年8月8日开工，1992年6月12日通过了交工验收并交付使用。1993年8月通过竣工验收，质量等级评为优良级。新建了两座大桥——廖家沟大桥786.9米和芒稻河大桥456.9米。
扬六段 1992年5月，扬六一级公路实施全封闭改造工程，使其达到一级专用公路标准。1992年5月工程开工，1995年12月全线通车，1996年2月通过交工验收。1997年7月通过竣工验收，工程经综合评定为优良（等级）。扬六一级公路封闭工程西起仪征市青山渡槽（扬州与六合交界处），东至邗江区蒋王收费站，全长37.1千米。工程建设主要内容：新建立交桥33座（其中互通、半互通立交桥4座，上跨分离式立交桥18座，下穿通道11座。完善立交桥1座、下穿通道4座、渡槽1座）；新建二侧铺道59.8千米。技术标准及主要指标：互通式、半互通式立交桥按二级路标准，其它分离式立交和下穿通道按四级路标准；辅道工程：除少量为三级路标准外，大多为四级路或机耕道（四级路单车道）；交通安全设施均按一级汽车专用公路标准设置。
市区过境段 该路西起宁扬公路八字桥互通立交，经扬瓜路、扬子江南路、古运河、京杭大运河，东迄廖家沟大桥，全长18.1千米，路基顶宽26.5米，是一条6车道一级汽车专用线，设计行车速度100千米/小时，桥梁设计荷载：汽车—超20级，挂车—120。该路于1996年6月8日开工，1999年6月17日该工程通过交工验收，6月28日全线建成通车。扬六段、扬江段高速化完善工程 1997年8月16日省交通厅厅长办公会议决定，宁连宁通公路要加快向高速公路过渡，除南绕城公路外，其余都列入高速化完善工程。该段全长39.5千米。工程1997年12月开工，1999年6月通过交工验收。
新328国道连接线 路线位于扬州南绕城高速公路北侧，与江六高速公路平行，起点位于八字桥互通附近，与江阳西路平交，向东下穿扬溧高速公路（利用跨南绕城桥孔），接上扬力路（利用扬力路），与扬瓜路交叉，向东跨古运河和与扬圩公路交叉后在汤汪互通与扬州南绕城高速公路（328国道）接上。路线全长11.720千米，其中扬力路改建造2.645千米，终点附近利用原南绕城1.22千米，其余路段均为新建。全线采用一级公路标准，设计速度80千米/小时。双向四车道至六车道，路基标准横断面26.5米，中间带宽2-3米；行车道宽2×11.5--2×2×3.75米；桥梁荷载为公路—Ⅰ级；行车道采用沥青路面结构。道路面层为4厘米细粒式改性沥青混凝土(SUP-13)+8厘米中粒式沥青混凝土(SUP-20)，基层为35厘米水泥稳定碎石，底基层为20厘米二灰土。基层顶面均设置SBS改性乳化沥青下封层。桥面铺装采用面层为4厘米细粒式改性沥青混凝土(SUP-13)+6厘米中粒式沥青混凝土(SUP-20)。该工程共设置桥梁5座，分别为大古河小桥、赵家支沟中桥、西银沟中桥、吕桥河小桥、古运河大桥。
该项目2011年10月开工建设，并于2014年4月顺利通过交工验收。该工程2016年通过竣工验收，工程质量优良。328国道汤汪至江阳西路段（即328国道连接线）是按照普通一级公路标准管理养护，其余路段，则按照全部控制出入口（即封闭路段）的一级公路标准管理养护。
（二）沿湖大道（S611）
沿湖大道（611省道）是邵伯湖西岸连接高邮与扬州主城的一条重要交通快速道路，同时也是邵伯环湖公路的重要组成部分，串连邵伯湖生态度假区、公道生态旅游区并与北部湖荡生态保护区、凤凰岛生态旅游区直接相连，与湖东岸的S203、北侧的S333、南侧规划的S353共同组成了邵伯湖环湖公路。路线起于高邮市送桥镇郭集镇区东北侧S333 省道，向南与老S333 省道平交后沿东排涝河东侧布线，于郭集村赵金组东南侧跨越向阳河后进入邗江区公道镇赤岸圩区，沿湖滨中心河以东布线，于中心河排涝站东侧跨越公道河后进入方巷镇黄珏圩区，跨越中港河后沿开元寺河西侧布线，于开杨村杨渡组附近跨越方巷小运河后进入槐泗镇酒甸圩区，经肖胡村陶小组东侧，于邗江化肥厂东侧跨越邗江港河后沿船厂集中区西侧向南布线，于运河村东侧利用现状桥孔下穿启扬高速公路后路线偏西向南，于扬城港区槐泗作业区西侧跨越槐泗河，后路线于瓦窑村郭东组南侧利用铁路箱涵通道下穿宁启铁路，路线终点止于运河北路与江平东路交叉口，全长35.232千米，高邮境内里程约8.1千米，邗江境内27.1千米。全线除槐泗河桥至江平路口3.1千米，按城市断面设计外，其它均按双向四车道一级公路标准实施，路基全宽26.0米，设计时速100 千米/h，沥青混凝土路面。
全线分段分批实施。高邮先导段（新S333～老S333）约1.143千米，于2014年4月开工建设，2015年6月合同段完工（合同段实施至路面12%石灰稳定土底基层）；二期工程于2015年8月开工建设，2017年1月建成且通过交工验收。
邗江境内26.07千米分三段先后实施完成。先导段宁启铁路至江平路交叉口约800米，于2014年5月开工，同年9月底建成，2017年12月通过交工验收。
其它路段采用PPP模式建设，向阳河大桥南接线约1.2千米（大桥至杨庄路交叉口）于2016年12月底建成，2017年元月通过交工验收；杨庄路交叉口至宁启铁路约25.26千米于2016年11月主体工程完工，同年12月通过交工验收。
三、试点路段养护历史
（一）海宁线（G328）
2022年，在《2022年新农村建设（普通公路养护-市区普通国省道）专项养护项目》中对G328广陵段K310+237~K314+280段进行了维修养护。对G328广陵段运河南路匝道出口（上下行），及下行方向的扬子江路交叉口米、顺达路交叉口、银柏路交叉口进行了热毁防治抢修工程。
2023年，对G328广陵段K312+250～K314+270、K316+300～K317+650段进行了维修养护。
2024年，G328广陵段（K317+590~K320+260上行等部分路段）及G328 广陵段（K292+765～K301+100）段进行了维修养护。
2025年G328广陵段（K317+650～K321+945下行路段）经过多次日常养护，路面修补较多，路面平整度差，严重影响行车舒适性及通行能力，急需对该路段进行专项维修。
2026年，因道路服务年限的增长，路段路面相继出现了各种不同程度的病害，导致路面服务能力下降，对G328广陵段K310+200~K324+807部分路段，进行了修复养护工程。
历年专项养护表
	年份
	路段
	方案

	2025年
	K317+650~K321+945下行局部路段专项养护
	方案Ⅱ：铣刨原12cm 沥青面层，对基层病害局部处置后，铺筑4cm SUP-13（改性、玄武岩）上面层+8cm SUP-25（厂拌温拌再生）下面层。施工前应先复核原路面结构厚度。
方案Ⅲ：铣刨原12cm 沥青面层，对基层病害局部处置，铺筑4cm SUP-13（改性、玄武岩）上面层+8cm HMM-13 高模量沥青混合料下面层。施工前应先复核原路面结构厚度。本方案适用于交叉口车辙路段。

	2024年
	[bookmark: _GoBack]K317+590~K320+260上行局部路段、K292+765～K301+100局部路段专项养护

	方案Ⅰ：铣刨原4cm 沥青面层，对下面层及基层病害进行局部修补后，铺筑4cm SUP-13（改性、玄武岩）上面层。施工前应先复核原路面结构厚度。
方案Ⅱ：铣刨原12cm 沥青面层，对基层病害局部处置后，铺筑4cm SUP-13（改性、玄武岩）上面层+8cm SUP-25（厂拌温拌再生）下面层。施工前应先复核原路面结构厚度。
方案Ⅲ：铣刨原12cm 沥青面层，对基层病害局部处置，铺筑4cm SMA-13（改性、玄武岩）上面层+8cm HMM-13 高模量沥青混合料下面层。施工前应先复核原路面结构厚度。本方案适用于交叉口车辙路段。
方案IV：铣刨12cm 沥青面层及18cm 上基层，对下基层病害处置后，铺筑4cm SUP-13（改性、玄武岩）上面层+8cm SUP-25（厂拌温拌再生）下面层+18cm 抗裂型水泥稳定碎石上基层。
方案V：铣刨12cm 沥青面层及18cm 上基层，对下基层病害处置后，铺筑4cm SMA-13（改性、玄武岩）上面层+8cm HMM-13 高模量沥青混合料下面层+18cm 免养生型水泥稳定碎石上基层。施工前应先复核原路面结构厚度。本方案适用于交叉口基层损坏路段。
方案Ⅵ：铣刨原10cm 沥青面层，铺筑4cm SMA-13（改性、玄武岩）上面层+6cm HMM-13高模量沥青混合料下面层。施工前应先复核原路面结构厚度。本方案适用于桥梁路段。
方案Ⅶ ： 铣刨原1.5cm 沥青面层，铺筑1.5cm SVT-8（ 超粘韧抗滑磨耗层）。施工前应先复核原路面结构厚度。本方案适用于G328 江都段抗滑不足且原路面承载力足够的路段。

	2023年
	K312+250～K314+270、K316+300～K317+650局部路段专项养护
	方案Ⅰ：铣刨原12cm 沥青面层，对上基层病害进行局部修补后，铺筑4cm SUP-13（改性）上面层+8cm SUP-25 下面层。施工前应先复核原路面结构厚度。
方案Ⅱ：铣刨4cm 沥青面层，对下面层、上基层病害处理后，铺筑4cm SUP-13（改性）上面层。施工前应先复核原路面结构厚度。
方案Ⅲ：铣刨原12cm 沥青面层，对上基层病害处置后，铺筑4cm SUP-13（改性+抗车辙剂）上面层+8cm SUP-25（改性+抗车辙剂）下面层，本方案适用于交叉口车辙路段。
方案Ⅳ：铣刨5cm 沥青面层，对下面层病害处置后，铺筑5cm SUP-13（改性+抗车辙剂）上面层。施工前应先复核原路面结构厚度，本方案适用于桥梁路段。

	2022年
	K310+237~K314+280局部路段
	铣刨原 12cm 沥青面层，对上基层病害进行局部修补后，铺筑8cmEME-14 高模量沥青混合料下面层+4cmSMA-13（改性沥青）上面层。

	
	
	1）G328 京杭运河大桥桥面局部麻面处置上面层时：将老路4cm 沥青面层铣刨，然后撒布乳化沥青黏层+4cm SMA-13 细粒式沥青混凝土（掺3‰玄武岩纤维、掺1‰木质素纤维；SBS 改性沥青）至现状路面顶。
2）存在轻度网裂、龟裂等病害的路段：将老路12cm 沥青面层铣刨，沥青上面层比沥青下面层两侧各超宽铣刨20cm。现状基层顶部处理干净后撒布乳化沥青封层，然后填补8cmSup-25 沥青砼（A 级70 号石油沥青）+乳化沥青黏层+4cm SMA-13 细粒式沥青混凝土（掺3‰玄武岩纤维、掺1‰木质素纤维；SBS 改性沥青）至现状路面顶。
3）老路沥青表面存在重度网裂、龟裂、沉陷等病害的路段:将老路12cm 沥青面质素纤维；SBS 改性沥青）。层及18cm 厚基层铣刨，沥青下面层比基层横向超宽铣刨20cm、纵向超宽铣刨100cm，沥青上面层比沥青下面层两侧各超宽铣刨20cm。填筑水稳碎石至现状路面顶以下12cm，在新老水稳碎石基层搭接处铺0.32m 宽的抗裂贴，基层顶设置乳化沥青封层，填补8cm Sup-25 沥青砼（A 级70 号石油沥青）+乳化沥青黏层+4cm SMA-13 细粒式沥青混凝土（掺3‰玄武岩纤维、掺1‰木质素纤维；SBS 改性沥青）至现状路面顶。

	2026年
	K310+200~K324+807局部路段修复养护
	方案I：铣刨原4cm 上面层，对下面层局部病害处理后，回铺4cm SUP-13（改性沥
青）。
方案Ⅱ：铣刨原12cm 沥青面层，对上基层进行局部病害处理后，回铺8cm 厂拌温拌
再生SUP-25+4cm SUP-13（改性沥青）。
匝道：铣刨原10cm 沥青面层，对上基层进行局部病害处理后，回铺6cm HMM-13+4cm SUP-13（改性沥青）。
桥面：方案Ⅴ-1：铣刨原10cm 沥青混凝土面层，对桥面混凝土铺装层进行局部病害处理及抛丸后，撒布SBS 改性沥青同步碎石防水粘结层，回铺6cm HMM-13+4cm SUP-13（改性沥青）。（适用于京杭运河大桥、吕桥河小桥）。方案Ⅴ-2：铣刨原10cm 沥青混凝土面层，对桥面混凝土铺装层进行局部病害处理及抛丸后，撒布SBS 改性沥青同步碎石防水粘结层，回铺6cm 厂拌温拌再生SUP-20+4cmSUP-13（改性沥青）。（适用于廖家沟立交桥、沙湾路中桥、西银沟小桥）。



（二）沿湖大道（S611）
S611试点路段尚未实施过养护工程。
