2026年泗洪县城区住宅电梯更新（提前批次）采购项目
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2026-0010
原公告的采购项目名称：2026年泗洪县城区住宅电梯更新（提前批次）采购项目，首次公告日期：2026年05月21日
二、更正信息
更正事项：采购文件
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK21]更正内容1：第四章采购需求  三、货物清单及技术规范--（二）电梯技术要求中部分内容。
 原内容：
[bookmark: _Hlk230770724]＊1.2.2曳引机：①采用交流三相永磁同步无齿轮；②与所投电梯为同一品牌；③外壳防护等级不低于IP41；④所投电梯的马达能效等级为一级且马达功率因素达到96%或以上。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正为：
＊1.2.2曳引机：①采用交流三相永磁同步无齿轮；②与所投电梯为同一品牌；③外壳防护等级不低于IP41；④所投电梯的马达能效等级为一级且马达功率因素达到96%或以上。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正内容2：第四章采购需求  三、货物清单及技术规范--（二）电梯技术要求中部分内容。
原内容：
＊1.2.3曳引机制动器：动作寿命达到2000万次及以上。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正为：
＊1.2.3曳引机制动器：动作寿命达到2000万次及以上。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正内容3：第四章采购需求  三、货物清单及技术规范--（二）电梯技术要求中部分内容。
原内容：
＊1.2.10.2轿门开门装置：轿门开门装置动作寿命（开门加关门算一次）达到1500万次及以上。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正为：
＊1.2.10.2轿门开门装置：轿门开门装置动作寿命（开门加关门算一次）达到1500万次及以上。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正内容4：第四章采购需求  三、货物清单及技术规范--（二）电梯技术要求中部分内容。
原内容：
＊1.2.10.3 门机：①采用永磁同步门机；②与电梯为同一品牌。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正为：
＊1.2.10.3 门机：①采用永磁同步门机；②与电梯为同一品牌。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正内容5：第四章采购需求  三、货物清单及技术规范--（二）电梯技术要求中部分内容。
原内容：
▲1.2.10.5电梯光幕与电梯为同一品牌，且满足发射接收管数目≥40对，光束≥230束，探测距离0~4m，IP防护等级≥IP65。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）。
更正为：
▲1.2.10.5电梯光幕与电梯为同一品牌，且满足发射接收管数目≥40对，光束≥230束，探测距离0~4m，IP防护等级≥IP65。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正内容6：第四章采购需求  三、货物清单及技术规范--（二）电梯技术要求中部分内容。
原内容：
＊1.3.11制动器载荷：轿厢内加载至200%，额定载荷并保持20分钟后，部件完好。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正为：
＊1.3.11制动器载荷：轿厢内加载至200%，额定载荷并保持20分钟后，部件完好。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件彩色的扫描件上传至投标文件中）
更正内容7：第四章采购需求  六、项目实施方案中部分内容
原内容：
4、电梯专项安装方案：投标人应根据招标文件要求，电梯拆除针对本项目电梯井道的尺寸，结合电梯井道现场实际情况（如安装所需的基坑土建、电梯井道照明、电梯井防水、电梯井原有无用的设施设备拆除以及其周围墙面及瓷砖的修复等），提供有针对性的电梯钢结构井道现场施工安装方案及安全、质量保障措施，安装方案应完整、具体、流程及施工步骤、方法应符合规范要求。
更正为：
[bookmark: _Hlk230874891]4、电梯专项安装方案：投标人应根据招标文件要求，电梯拆除针对本项目电梯井道的尺寸，结合电梯井道现场实际情况（如安装所需的基坑土建、电梯井道照明、电梯井防水、电梯井原有无用的设施设备拆除以及其周围墙面及瓷砖的修复等），提供有针对性的现场施工安装方案及安全、质量保障措施，安装方案应完整、具体、流程及施工步骤、方法应符合规范要求。
更正内容8：第五章合同文本  第三节 政府采购合同专用条款 第二节
第14.1（3）项  运行监督、维修期限
原内容：
1、电梯整机维修保养期限：不少于5年 （自电梯验收取证之日算起）。
2、中标人在中标后应当在采购人当地设立售后服务站（点），售后服务站（点）必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。如若后期由制造商分公司或分支机构）直接进行维保的，维保单位必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。具有类似产品的维护、保养经验。
2、中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件。
3、保养电梯每年一次全面整梯检修且取得市场监督管理局备案合格证，并视不同易损部件实行1～6个月定期检修、维护。
4、在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后 10分钟内予以响应，20分钟内派技术人员到达现场解决。
更正为：
1、电梯整机维修保养期限：不少于8年（自电梯验收取证之日算起）。
2、中标人在中标后应当在采购人当地设立售后服务站（点），售后服务站（点）必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。如若后期由制造商分公司或分支机构）直接进行维保的，维保单位必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。具有类似产品的维护、保养经验。
2、中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件。
3、保养电梯每年一次全面整梯检修且取得市场监督管理局备案合格证，并视不同易损部件实行1～6个月定期检修、维护。
4、在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后 10分钟内予以响应，20分钟内派技术人员到达现场解决。
[bookmark: OLE_LINK13]更正内容9：招标文件获取时间延期（调整）至:2026年06月05日17：30
更正内容10：提交投标文件截止时间、开标时间变更为：2026年06月23日09点00分（北京时间）
[bookmark: _GoBack]更正日期：2026年05月28日
三、其他补充事项
其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。
财政部门监督电话：0527-88359233
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名   称：泗洪县住房和城乡建设局
地   址：泗洪县长江路13号
联 系 人：陈庚
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13951060508
2.采购代理机构信息
名    称：泗洪县公共资源交易中心
地  　址：泗洪县仁和路5号
联 系 人：朱楠 
联系方式：18071686767
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