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项目属性：货物类项目
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	学生双层住床
	工业

	2
	课桌
	工业

	3
	凳子
	工业


一、项目概况
1、采购需求（简介）：本次采购内容为宿豫实验高中学生住床、课桌凳更换采购项目，包括家具制作、运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。
2、合同履行期限：40日历天。
3、售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）；投标人的产品在质保期内因发生质量问题，投标人应在接到故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。招标人不承担所产生的任何费用。
5、质量标准：投标人提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，招标人有权拒收货物。投标人在交货时提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。
二、付款方式
预付款：合同签订后且收到中标人发票后10个工作日内，支付合同金额的10%；
进度款：项目完成并通过验收合格后，招标人在收到中标人发票后的10个工作日，付至合同金额的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。
付款前，投标人应向招标人提供符合要求的发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除投标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除投标人应承担的违约金或其他费用。
三、项目采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	学生双层住床（核心产品）
	660
	张

	2
	课桌
	1500
	张

	3
	凳子
	1500
	张


四、技术参数要求
	序号
	项目名称
	采购需求

	1
	学生双层住床（核心产品）
	1.规格尺寸：≥2000mm*900mm*1980mm。
2.边立柱:采用≥75mm*75mm*1.5mm扇形安全圆角钢管，经轧压线辊压成型，焊接成闭口型材管，外立面带圆弧，边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞.横梁采用截面规格为≥93mm×33mm，壁厚为≥1.5mm的高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，中间一根凸起的加强筋，既美观又耐用，四边倒圆角，特别是床挺前段倒较大的圆角，保证使用者的安全。
3.前后床挺与立柱采用卡扣连接件，久用不松动，无异响，卡扣连接件采用≥1.8mm厚优质钢板经冲压成型，挂齿数量≥3个，挂齿由导向段和锁紧段组成，保证结构牢固。
4.床换：截面规格为≥27mm*35mm异型管材，两侧加PP静音内塞。
5.中护栏：主材采用≥25mm*25mm壁厚≥1.2mm的方管制作，底部内嵌≥16mm厚度的实木多层板隔断设计。
6.床厅护栏：前床厅护栏：外形规格为≥1430mm×380mm×28mm，护栏中间采用两块优质≥18mm厚的实木多层板制作，四周一次成型注塑封边且自带一次性注塑线孔，中间贯穿腰线设计，上方腰线位置底部刚好处于警示线位置既美观又做到警示作用，上下封板可自由搭配颜色，四周无接缝。
7.床头护栏：主材采用≥25mm*25mm壁厚≥1.2mm的方管制作。
8.床板：采用双面刨光环保杉木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度≥15mm，下方采用≥4条加强筋，加强筋规格不得小于30mmX40mm,铺板与床架内空尺寸匹配，床板符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛释放量≤0.08 mg/m³。
9.楼梯：主材采用≥25mm*25mm壁厚≥1.2mm的方管和≥1.2mm厚度优质冷轧钢板经折弯焊接成型。
10.蚊帐杆：采用≥φ19*1.2mm圆管。

	2
	课桌
	1.桌面:规格600mm*450mm*17mm（长宽±5mm）实木多层板，采用PP注塑封边，四周注塑封边；桌面正前方设一根文具槽，美观大方，四周边缘要平整圆滑，美观坚固。
2.书箱侧板冷轧钢板厚度≥1.1mm一次冲压成型，避免因焊接而留下焊痕，双斗每斗上下距离不少于200mm。
3.尺寸:固定双立柱管采用≥20*56*12mm棱形钢管，地脚采用≥20mm*50mm*1.2mm用全周满焊焊接而成，结构牢固长期使用不能产生摇晃、松散的现象，表面涂装:钢管架焊接后，表面须经静电粉末喷涂，长时间使用不能产生表面漆剥落现象；脚垫材质:采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化，长期使用不脱落，贴合体型设计，课桌整体高度为750-850mm分档可调节，注：所有螺丝都使用防脱螺丝。
▲4.饰面实木多层板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价》，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TOVC、苯、甲苯、二甲苯未检出（投标文件中需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
5.钢管符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》等标准。
6.塑粉（粉末）符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准。
7.脚垫：采用环保级PP塑料，PP塑料符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。

	3
	凳子
	1.凳面规格：≥340mm*240mm*17mm实木多层板，采用PP注塑封边，四周注塑封边。
2.尺寸:固定双立柱管采用≥20mm*56mm*1.2mm棱形钢管，地脚采用≥20mm*50mm*1.2mm用全周满焊焊接而成，结构牢固长期使用不能产生摇晃、松散的现象，表面涂装:钢管架焊接后，表面须经静电粉末喷涂，长时间使用不能产生表面漆剥落现象，注塑包边材质:采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化，长期使用不脱落，贴合体型设计。
3.小腿片：钢采用优质的冷轧钢板≥1.2mm厚,经一次性冲压成型，经防锈、除油、静电喷涂、高温处理。
4.耐盐雾性：≥500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。
▲5.有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出（投标文件中需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。


注：
1.中标人负责完成宿舍旧床体拆除工作，将构件转运至学校指定位置，分类叠放整齐。
2.投标人的投标价格包含设备安装到指定位置，清洁设备及室内卫生，设备调试。
3.供货前，投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供招标人确认，否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求，不得以次充好。
4.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至校方指定的交货地点，交货时须配合招标人的统筹安排，不得随意堆放，因投标人未按招标人的要求进行供货所造成的责任由投标人自行承担。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。
5.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。
6.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由投标人负责。一切安全问题由投标人负责。
[bookmark: _Hlk166579025]五、整体项目实施要求
1.投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、配送方案、现场管理、安装方案和突发事件处置方案等。
2.质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。
3.进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。
4.现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。
5.突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
六、配送与安装要求
1.配送要求：a.中标供应商在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由招标人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由招标人确认后，方可进行供货；b.产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；c.中标人负责货物的包装、保险、运输至校方指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d.中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给招标人货物的完好性。
2.安装要求：a.各床位保持水平，在一条直线上；b.柜门启闭灵活、顺畅、不得有磕碰现象；c.各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；d.焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；e.喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀，厚薄适中；f.安装时，所产生的垃圾应随时清理出场，保持场地干净；g.在安装过程中，对原有装修产生碰损，中标人除全部包赔外，还应处违约金1000元/次。
七、售后服务要求
1.中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为三年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
2.投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
3.售后服务期内容，产品发生质量问题，中标人应在接到招标人提出故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决，涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。
4.中标人未在上述规定时间内履行维保义务的，招标人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由中标单位承担，每出现一次，由中标人向采购单位支付合同总额2%违约金。
八、验收要求
1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。
4.乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
5.招标人有权请检测机构相关专家和招标人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标供应商承担有可能产生的材料品牌检测费。
九、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法。
十、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第1种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“六、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

