[bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc31956]第四章  采购需求

[bookmark: _Toc148981260]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
本项目拟对宿豫区来龙初级中心采购信息化设备一批。具体详见采购需求部分。 最高限价：170万元，高于此限价的报价作无效标处理。
二、付款方式、质保期、清单及技术参数
1.付款方式：合同签订后，在收到供应商发票后10日内支付合同总额30%的预付款；供货完成且验收合格后在收到供应商发票后10日内支付至合同总额85%；自验收之日起满一年支付至合同总额95%，质保期满付清。（无息）
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定
支付方式为：现金或转账或数字人民币等方式。
2.合同履行期限：签订合同之日起20日历天内交付使用；
3.质保期：三年；
三、采购清单及技术要求: 
	序号
	名称
	技术参数及规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	一、智能安防

	1.监控存储管理平台

	1
	硬盘录像机
	1.具有2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥9个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥1个DV12V输出接口；
2.支持32路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发；
3.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示；
4.可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；
5.▲支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（提供第三方检测报告）；
6.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能；
7.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
8.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
9.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；
10.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。
	台
	4
	
	

	2
	监控专用存储硬盘
	≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。
	块
	24
	
	

	2.视频监控系统

	1
	室内枪机摄像机
	1.400W室内全彩摄像机；
2.▲设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯（提供第三方检测报告）；
3.补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致；
4.补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠；
5.支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
6.当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
7.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角；
8.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作。
	台
	64
	
	

	2
	室外枪机摄像机
	1.400W室外全彩摄像机；
2.设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯；
3.补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致；
4.补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠；
5.支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
6.当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
7.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角；
8.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作。
	台
	9
	
	

	3
	室内半球摄像机
	1.400W半球摄像机；
2.设备内置2颗混合补光灯,可同时开启2颗红外补光灯或2颗白光补光灯；
3.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
4.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作；
5.内置1个麦克风；
6.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
7.内置高效多晶灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米；
8.持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
9.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.持IP67防护等级。

	台
	24
	
	

	4
	室外安防箱
	宽度400高度500深度250mm
	套
	4
	
	

	5
	室外立杆
	室外不锈钢立杆3.5米，壁厚2mm，含立杆基础，防雷、接地等。
	跟
	2
	
	

	6
	防雷器
	二合一防雷器。
	只
	35
	
	

	3.巡更

	1
	数据采集设备
	
	只
	1
	
	

	2
	巡更棒
	存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级；配套巡更管理软件。
	只
	2
	
	

	3
	巡更点
	巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装。
	只
	59
	
	

	4.网络设备

	1
	24口POE ONU
	1.机架式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-25°C ~ +55°C，支持220V AC供电；
2.网络侧接口：2* GPON ，用户侧接口：不少于24*GE（POE+）；
3.支持POE，POE总输出功率不小于350W，单端口支持30W； 
4.支持以太端口限速、支持802.1p 优先级、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性;
5.支持两个PON口上负荷分担，可以提供2倍PON口带宽；
6.支持流氓 ONU 检测和自律；
7.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌。
	台
	18
	
	

	2
	6U机柜
	布线机柜，6U
安装方式：壁挂；
前后门规格：前单开网孔门 后钢板门（不可打开）；
PDU配置：1个6口PDU；
层板配置：1个 宽490*深220*高55 mm 承重30KG；
辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	台
	22
	
	

	3
	分光器
	ODN SPL12(上架式分光器-SPL1202)2:8。
	只
	7
	
	

	5.机房部分

	1
	42U网络机柜
	42U，玻璃门，落地机柜
承重：静态500KG；
前后门材质： 
前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板 T=0.8；
门开孔百分比：无；
侧门材质：冷轧板 T=0.8；
门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8（框架）；
左右支架：冷轧板 T=1.2；
横梁：冷轧板； 
滚轮：支持，4个；
脚撑：支持，4个；
风扇：2个220V风扇；
辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把。
	台
	1
	
	

	2
	手提式灭火器
	4kg干粉灭火器。
	个
	2
	
	

	6.室内外线缆辅材

	1
	室内六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
线缆颜色:白色；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	12
	
	

	2
	室外防水网线
	国标：YD/T 1019、GB/T 18015.5
23AWG、0.57mm±0.01mm、实心高纯无氧铜 99.97%、≤7.4Ω/100m
传输等级：CLASS D，带宽 250MHz，支持千兆 100m、万兆 55m 短距，兼容 PoE/PoE+/PoE+供电。
	箱
	3
	
	

	3
	8口光纤配线盒
	8口加厚光纤配线盒（空）。
	台
	4
	
	

	4
	室外8芯单模光缆
	室外8芯单模光纤。
	米
	1300
	
	

	5
	室内4芯单模光缆
	室内4芯单模光纤。
	米
	400
	
	

	6
	电源线
	FS-RVV3*1.5。
	米
	2200
	
	

	7
	信号线缆
	ZC-RVV4*1.0。
	米
	200
	
	

	8
	保护管
	JDG20。
	米
	1000
	
	

	二、综合布线

	1.工作区设备材料（综合楼）

	1
	六类非屏蔽模块
	6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色；
标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
拔插寿命：≥ 1500 次；
端接寿命：≥250次；
模块尾部带线缆保护套；
采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。
	个
	245
	
	

	2
	信息面板（单口）
	平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	216
	
	

	3
	信息面板（双口）
	平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	9
	
	

	4
	LC双工单模适配器
	LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)
可支持单模LC接口的端接
插入损耗小于0.2dB。
	个
	160
	
	

	5
	8口ONU
	1.盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电；
2.网络侧接口：不少于1*GPON ，用户侧接口：不少于8*GE； 
3.支持配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、静态MAC地址绑定等安全特性；
4.支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级 、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性;
5.支持网管和web页面管理等运维管理功能；
6.持流氓 ONU 检测和自律。

	台
	20
	
	

	6
	8口POE ONU
	1.盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电；
2.网络侧接口：不少于1*GPON，用户侧接口：不少于8*GE，GE口支持POE/POE+；
3.POE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口输出不少于30W； 
4.支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性;
5.支持网管和web页面管理等运维管理功能；
6.支持流氓 ONU 检测和自律。
	台
	23
	
	

	7
	电源线
	FS-RVV3*2.5。
	米
	800
	
	

	2.宿舍楼

	1
	86型空白面板盖板
	86型空白面板盖板。
	个
	74
	
	

	2
	信息面板（单口）
	平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	11
	
	

	3
	信息面板（双口）
	平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级；
标准:产品符合RoHS环保要求。
	个
	1
	
	

	4
	六类非屏蔽模块
	6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色；
标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
拔插寿命：≥ 1500 次；
端接寿命：≥250次；
模块尾部带线缆保护套；
采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果。
	个
	87
	
	

	3.水平区材料

	1
	六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
线缆颜色:白色；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	15
	
	

	2
	4芯室内单模光缆
	室内4芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GJPFJH；
外皮材质:LSZH；
衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	米
	2500
	
	

	4.管理间材料

	1
	24口网络配线架
	6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架；
标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准。
	个
	11
	
	

	2
	24口光纤配线架
	48芯ODF架LC，含LC适配器及LC单模尾纤；
抽拉式设计；
颜色：黑色；
高度：2U ；
材质：冷轧板、表明喷塑；箱体厚度1.2mm，挂耳1.5mm，内部螺钉、螺母材质镀锌。
	个
	22
	
	

	3
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	个
	80
	
	

	4
	22U网络机柜
	布线机柜，22U；
安装方式：落地；
前后门规格：前单开网孔门 后双开网孔门；
PDU配置：1个8口PDU；
层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重60KG；
辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	个
	2
	
	

	5
	42U网络机柜
	布线机柜，42U；
安装方式：落地；
前后门规格：前单开网孔门 后双开网孔门；
PDU配置：1个8口PDU；
层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重60KG；
辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝。
	个
	2
	
	

	6
	电源线
	FS-RVV3*2.5。
	米
	150
	
	

	5.垂直间材料

	1
	六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
线缆颜色:白色；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	5
	
	

	2
	12芯室内单模光缆
	室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GJPFJH；
外皮材质:LSZH；
衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	米
	800
	
	

	3
	12芯室外单模光缆
	室外12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃；
光缆结构:GYXTW（4根钢丝）
护套类型:PE护套；
衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)；
最小弯曲半径：动态20D、静态10D。
	米
	2000
	
	

	6.机房

	1
	24口光纤配线架
	48芯ODF架LC，含LC适配器及LC单模尾纤；
抽拉式设计；
颜色：黑色；
高度：2U； 
材质：冷轧板、表明喷塑；箱体厚度1.2mm，挂耳1.5mm，内部螺钉、螺母材质镀锌。
	个
	3
	
	

	2
	理线架
	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。
	个
	6
	
	

	7.管路

	1
	PE32
	HDPE高密度聚乙烯线管，管径32。
	米
	400
	
	

	2
	线管
	JDG20。
	米
	2000
	
	

	3
	线管
	JDG25。
	米
	800
	
	

	8.计算机网络系统

	1
	8口POE ONU
	1.盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电；
2.网络侧接口：不少于1*GPON，用户侧接口：不少于8*GE，GE口支持POE/POE+；
3.POE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口输出不少于30W； 
4.支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级 、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性;
5.支持网管和web页面管理等运维管理功能；
6.支持流氓 ONU 检测和自律。
	台
	2
	
	

	2
	GPON OLT
	1.OLT设备采用分布式架构，支持GPON、XG(S)-PON、XGS-PON&GPON Combo、50G-PON&XGS-GPON Combo、 10GE/2.5GE/GE接入；
2、支持双主控板，双电源板，支持业务槽位不少于2个, 支持DC直流输入；
3.系统交换容量不少于560Gbit/s，槽位带宽不少于40Gbit/s，主控板支持10GE光口数不少于2个, 上行口支持以太网链路聚合 ,上行口支持MSTP特性 ；
4.支持802.1x认证 和支持Portal认证安全接入特性；
5.为了网络安全、自主、高效、节能，OLT主控板和PON单板主要业务处理芯片均为国产自研芯片；
6.支持TypeC 单归属和双归属保护，保护倒换时延小于50ms（提供第三方检测报告；
7.设备支持流氓ONU检测和隔离，检测和隔离时间不超过30s；
8.OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务；
9.实配16个GPON口，4个10G上行接口。
	台
	2
	
	

	3
	分光器
	ODN SPL12(上架式分光器-SPL1202)2:8。
	台
	8
	
	

	4
	24口千兆交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准；
2.24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 GE SFP 端口；
3.采用国产化CPU芯片，自主可控；
4.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5.支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；
6.主控支持独立蓝色ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
	台
	5
	
	

	5
	弱电插座
	
	只
	39
	
	

	6
	AP
	1.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps；
2.支持 2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2)双射频同时工作，其中 2.4GHz 频段最大速率 688Mbps，5GHz 频段最大速率
2.882Gbps，整机速率可达3.57Gbps；
3.整机最大用户接入数≥256；
4.固化接口1 x 100M/1000M/2.5GE 电口，1 x USB 接口；
5.自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片；
6.AP内置动态变焦智能天线，支持全向和高密覆盖模式，根据不同场景可以动态调整覆盖模式；
7.新一代Wi-Fi 7（802.11be）标准的室内AP；
8.为了方便管理和现网AC控制器同一品牌。
	台
	12
	
	

	三、计算机教室

	1.前端设备（1间新建，1间电脑及桌椅利旧）

	1
	网络同传
	1.软件采用C/S架构，分为教师端和学生端。教师端负责集中式批量管理学生端，不直接参与网络数据传输，不会占用教师机的性能；
2.支持一键批量卸载功能，教师端可以远程批量卸载学生端的还原程序；支持还原到指定还原点或保存当前状态卸载；
3.可创建30个还原点，支持一键创建还原点、切换还原点、删除还原点、锁定还原点；
4.支持还原、不还原、保存还原点三种模式随意切换，支持按照每次启动、每日、每周、每月设定这三种还原模式；
5.支持设定保护分区的空间警戒值，剩余空间不足时，自动提示用户空间不足；
6.支持网络同传，教师机指定任意学生机作为发送端，直接网络对拷至其他学生端，不需要先上传至教师端再回传给学生端，千兆网下对拷速度可达6GBMin以上；
7.支持同传限速，支持异常断网或临时中断计划等特殊情况下断点续传；
8.学生机支持在操作系统界面和同传底层界面，进行保存还原点、切换还原点等操作；
9.支持在全局还原的策略下，设置自定义目录为不还原目录；
10.可设置开机是否显示还原点列表；可设置开机加载到指定系统的倒计时等待时间；支持自定义开机背景图；支持替换默认开机背景图。
	台
	51
	
	

	2
	电子教室软件
	1.全面支持国产桌面操作系统，包括银河麒麟、统信、龙芯中科和中科方德操作系统；全面适配龙芯、飞腾、麒麟、盘古、海光、兆芯等主流国产CPU；
2.屏幕广播：支持将教师电脑屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生电脑；
3.学生演示：支持教师选定一台学生电脑作为示范展示或多台学生电脑进行同屏演示；
4.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师电脑播放的视频同步无延时广播到学生电脑；
5.共享白板：支持教师共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，可提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持教师邀请学生在同一块画布上进行绘制或各自在自己画布上进行绘制，在学生单独绘制时，教师可监看学生的画布，并选择一个学生的绘制画面演示给其他学生；
6.分组讨论：支持教师组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论；
7.文件分发：支持教师将教师电脑不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下；
8.文件收集：支持学生把做好的作业直接提交到教师电脑，方便教师批改作业要收取的麻烦；
9.快速考试：支持教师使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题；
10.分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组；
11.抢答竞赛：支持教师发起任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可；
12.屏幕监看：支持通过教师电脑监视单一、部分、全体学生电脑的屏幕，教师电脑每屏可监视多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36画面）；支持控制教师电脑监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度，并可手动或自动循环监视。
13.U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入；
14.网页限制：支持设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制；
15.黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片；
16.禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作；
17.远程命令：支持教师进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。
	套
	1
	
	

	3
	听力耳机
	是否有麦克风：带麦；
耳机插头类型：USB；
耳机输出音源：PC电脑；
兼容平台：Blackberry AliOS ANDROID windows MIUI Windows Phone iOS；
灵敏度：105DdB/mW；
电源方式：有线。
	个
	51
	
	

	2.后端设备

	1
	48口交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；以官网最小值为准；
2.支持48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+端口；
3.转发和CPU采用国产芯片，自主可控；
4.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；
5.支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中，DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击，包括 SYNFlood、Land、Smurf、ICMP Flood；用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等；
6.支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记，支持端口限速；
7.主控支持独立蓝色ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。
	台
	2
	
	

	2
	42U网络机柜
	42U，玻璃门，落地机柜；
承重：静态500KG；
前后门材质： 
前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板 T=0.8；
侧门材质：冷轧板 T=0.8；
门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8；（框架）
左右支架：冷轧板 T=1.2；
横梁：冷轧板 ；
滚轮：支持4个；
脚撑：支持4个；
风扇：2个220V风扇；
辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把。
	个
	1
	
	

	3
	插排
	
	个
	102
	
	

	四、校园广播系统

	1
	综合楼壁挂音箱
	额定功率： 5W/10W；
最大功率 ：20W；
电源输入：100V；
灵敏度：91dB±3dB；
频率响应：90hz-18Khz；
扬声器尺寸：6.5“（Φ158mm）19mm cone；
外观尺寸：185×120×260mm；
内盒尺寸：192×126×268mm；
变压器尺寸:13×16;
主要材料:ABS。
	只
	16
	
	

	2
	宿舍壁挂音箱
	额定功率：5W/10W；
最大功率：20W；
电源输入：100V；
灵敏度：91dB±3dB；
频率响应：90hz-18Khz；
扬声器尺寸：6.5“（Φ158mm）19mm cone；
外观尺寸：185×120×260mm；
内盒尺寸：192×126×268mm；
变压器尺寸：13×16；
主要材料：ABS。
	只
	16
	
	

	3
	室外音柱
	最大功率：60W；
额定功率：40W； 
功率选择：40/20W；
输入电压：100V；
灵敏度：93±3dB；
频响：170~15KHz；
规格：≥650*100*75mm；
材质：铝；
防水等级：IP44；
喇叭规格：2.5""*8"。
	只
	8
	
	

	4
	综合楼IP解码功放
	采用高性能数字功率放大器，集解码器、前置信号输入、模拟功放于一体，具有高效率、高性能、低失真度等特点；
IP网络数字功放是网络广播系统中的组成部分之一，受控于服务器软件，可实现本地及远程背景音乐广播功能；
支持多音源输入，各路可独立调节音量；
支持本地超大容量存储，可实现多任务数据和多音频文件存储；
支持离线广播，可实现网络中断后自动启动本地播放；
支持安全保护，实现设备过载保护、过热保护、电源和线路防雷击/放浪涌保护；
电源 AC100V～240V 50Hz～60Hz（支持共模4K，差模2K雷击浪涌保护）；
功耗  ＜160W； 
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
网络芯片速率 10/100Mbps；
音频编码 MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729
音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps～320kbps
信噪比、频响 AUX1:≥84dB AUX2:≥84dB MIC:≥80dB ，60Hz～18KHz
输出功率  130W(定压100V)。 
接口 1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出，1路报警输入，1路报警输出
工作温度、湿度 -10℃～+50℃，≤90%RH(无结霜)
	台
	2
	
	

	5
	宿舍IP解码功放
	采用高性能数字功率放大器，集解码器、前置信号输入、模拟功放于一体，具有高效率、高性能、低失真度等特点；
IP网络数字功放是网络广播系统中的组成部分之一，受控于服务器软件，可实现本地及远程背景音乐广播功能；
支持多音源输入，各路可独立调节音量；
支持本地超大容量存储，可实现多任务数据和多音频文件存储；
支持离线广播，可实现网络中断后自动启动本地播放；
支持安全保护，实现设备过载保护、过热保护、电源和线路防雷击/放浪涌保护；
电源 AC100V～240V 50Hz～60Hz（支持共模4K，差模2K雷击浪涌保护）；
功耗  ＜160W ；
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
网络芯片速率 10/100Mbps；
音频编码 MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729
音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps～320kbps
信噪比、频响 AUX1:≥84dB AUX2:≥84dB MIC:≥80dB ，60Hz～18KHz
输出功率  130W(定压100V) 
接口 1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出，1路报警输入，1路报警输出；
工作温度、湿度 -10℃～+50℃，≤90%RH(无结霜)。
	台
	2
	
	

	辅助材料

	1
	六类非屏蔽双绞线
	6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
标准箱装长度:305m±1.5m；
线缆颜色:白色；
芯线规格:23AWG，无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。
	箱
	1
	
	

	2
	广播线缆
	RVVSP 2×1.5
	米
	1500
	
	

	3
	保护管
	JDG25
	米
	200
	
	

	4
	室外钢管
	SC25
	米
	200
	
	

	五、多媒体教学

	1
	纳米黑板
	1.交互式智慧黑板尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤95mm;由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除；
2.中间显示屏采用≥86英寸，A规屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°,屏体亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1；
3.屏幕采用电容触控技术；在Android及Windows系统下均支持40点触控；
4.整机嵌入式系统版本不低于Android 14.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB；
5.整机前置物理按键不少于8个，包含电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、设置、音量+、音量-，具有7个自定义按键可替换为常用功能；
6.整机内置可支持4800万拍照像素的非独立摄像头，支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人；
7.前置Type-C支持4K@60fps输入， 支持65W充电快充，同时支持外置电脑通过双头Type-C线调用整机摄像头、麦克风、前置USB接口；
8.整机全通道下支持侧边栏调取快捷工具，可快速设置有线、WiFi、热点和蓝牙、声音和亮度，同时支持截屏、智能护眼、触摸感应、节能、触控锁、锁屏、单独听、熄屏、关闭ops、关机、重启、冻屏、屏幕下移、静音、自动背光、聚光灯、幕布等功能；
9.整机全通道下侧边栏支持快速打开应用，包括白板、快传、浏览器、图库、计时器、录屏、系统设置、WPS、欢迎页面、硬件检测、投票器、文件管理器、日历、相机、计算器等应用；
10.整机嵌入式系统支持白板应用，可实现课堂电子板书的书写，支持笔头的颜色、粗细和笔型的设置，预设不少于6种颜色，且可以自义定颜色。笔头的粗细可以滑动调节，满足更精细化的书写需求。画笔笔型支持尖笔、马克笔、钢笔、智能笔等多种笔型，可预览设置的笔头效果。智能笔支持将书写文字和手绘的图形转化为标准的印刷字体和图形；
11.嵌入式白板应用支持插入图片、表格、尺规、信号源窗口、思维导图、WPS窗口、视频、网页、投票器和计时器。表格可手动拖动设置表格行数与列数，并可根据表格内书写的文字进行自适应调整单元格大小。尺规类型包括直尺、三角尺、量角器和圆规。思维导图支持增加和删除节点。网页以侧边呼出的形式浮在白板上层，方便老师快速搜索相关网络知识点进行教学。投票器可支持课堂快速发起投票互动，支持单选和多选投票，发起投标后自动生成投票二维码，学生可通过移动端扫码进行投票互动。
	台
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	2
	纳米黑板（软件部分）
	1.教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用；
2.教学软件为每位教师已经提供≥20G云空间，无需完成额外任务即可获取，可最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式至少支持以下教学资料或课件常用的格式：ppt、word、EXCEL、pdf、图片、音视频、压缩包等；可拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上；
3.支持已经提供PPT 、WPS插件，同时支持原生 Office、WPS 环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源；
4.教师可通过电脑客户端、移动端APP将网盘资源进行开放式分享，分享的方式包含但不限于链接分享、二维码分享，被分享人可在线预览资源、下载资源，支持通过web网页和手机端预览、下载资源，可自动生成分享密码，链接具有一定时间的有效性，支持被分享人查看分享资源被查看数和下载的次数；
5.支持已经提供按学段学科、教材版本、册别、章节已经提供优质课件资源，可支持在线预览课件资源，支持将优质课件一键下载插入到PPT课件中，并进行修改；
6.支持已经提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点已经提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容；
7.支持第三方网页资源导入，已经提供不少于16个学科常用网站推荐，方便教师快捷进入常用教学网站，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。支持教师自定义收藏网页，并支持对网页的名称进行编辑，可快速通过收藏网页栏点击跳转至相应网站；
8.支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点；
9.支持在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持5倍拓展，支持新建≥20页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作；
10.支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘，并分享到班级和学生；
11.已经提供仿真实验不少于120个，仿真实验资源需具备教学、练习、考试三种模式，实验需已经提供教学课程内容，显示关键操作步骤和引导，实验资源需符合教学考试大纲要求，仿真实验具备可操作性，可根据用户实际操作显示正确或错误提示，支持实验过程中三维旋转切换视角，可快速恢复默认视图，支持锁定视图，实验过程中可在软件中填写实验数据用以完善实验报告；
12.支持安卓、ios移动客户端一键扫码连接大屏，实现移动授课功能；
13.支持课堂互动活动，支持教师选择所教班级进行学生随机点名，可支持至多同时挑选5名学生，挑选学生过程需采用可视化转盘形式，按顺序轮流挑选学生；
14.为打造良好的软件运行环境，支持对当前设备的office版本及状态、网络进行检测，返回检测结果。
15.支持按照时间范围查询活跃教师人数，可对教师的活跃时长进行统计，方便管理者查看及了解教师使用情况。
16.含集控软件。
	套
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	OPS
	采用插拔式电脑模块架构
CPU：主频：≥2.3GHz，4核8线程；
内存：≥8GB；
存储：≥256GB；
显卡： Graphics 630；
显示输出：HDMI/DP 支持同步异步双显；
网络：支持有线和无线网络；
音频：Realtek ALC887 hd audio 5.1 channel；
前置接口：≥1*HDMI 1.4 out,≥1*DP 1.2 out,≥4*USB3.0,≥2*USB 2.0,≥1* RJ45,≥1*Power,≥1* Reset,≥1*Line out,≥1*Mic in,≥1*Type-C；
后置接口：≥1*JAE 80PIN：HDMI out。
	块
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	实物展台
	主感光像素：≥1300W像素；
输出分辨率：1920*1080、2592*1944、3264*2448、3840*2880
环境光照度范围：10Lux~2000Lux
最佳工作环境光照范围 ：80Lux-300Lux；
清晰度：中心超过1200线，周围超过900线 （1:1尺寸动态，静态观察）；
视频输出格式:YUY2，MJPG；
对焦模式：MF聚焦；
接口：USB2.0支持USB3.0；
传输速率：10帧/秒 1300W、25帧率/秒 720P 模式；
信噪比：优于48分贝（30帧/秒  220LUX）；
动态范围：优于68分贝；
成像距离：5cm~无穷远；
压缩模式：DSP内置式图像压缩；
白平衡：自动调节；
色彩补偿模式：自动调节；
麦克风：高灵敏度麦克风。
	台
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	六、会议系统

	1
	智能照明模块
	8路智能照明模块。
	台
	2
	
	

	2
	照明控制网关
	1.具有4路RS485接口，1路10/100M自适应以太网接口；
2.具有4G传输功能，支持抽屉式SIM卡；
3.支持双电源供电，电压输入范围7V~36V；
4.具有以太网连接状态指示灯、GPRS连接状态指示灯、RS485通讯指示灯；
5.通讯协议接口，支持BACnet及Modbus协议。
	台
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	3
	光束灯
	电压：110V~220V/50~60HZ;
光源功率：原装380瓦凤凰光源；
整灯功率：400W；
色温：8500K；
颜色：带有14种颜色+白光+色温片，可半色彩红效果，也可双向旋转彩虹效果；
七彩：独立七彩光束效果，独立七彩棱镜效果，清晰鲜艳!
图案：带有14个固定图案片，自带图案抖动，轮播自转!
棱镜：双棱镜设计:一个8+16蜂窝棱镜，一个8+16+24钻石棱镜，可叠加;
散热风机:自带温度感应器，灯体温度升高，风机转数加速运转!反之降速运行!
控制主板:驱动芯片进口，自带灯具故障检测功能；
雾化：独立雾化效果，也可以选择七彩棱镜效果;
频闪：(0.3-13次/秒);
光圈：二级光束调节;
显示：液晶显示,可倒转180°显示。
对焦：:0-100%机械调节(支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能)。
	台
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	4
	专业功放
	2x500W/8Ω；2x800W/4Ω；2x1050W/2Ω
1x1600W/8Ω；1x2100W/4Ω；
全对称浮地设计；具有电源自动转换系统；输入电源滤波器；放大电路外加屏蔽罩；独立封蔽风道冷却；具有完善的保护功能：开机缓冲、延时接通扬声器、限幅功能、过电流保护、过热保护、短路保护、输出直流保护等功能；
尺寸（mm）：482×453×89。
	台
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	5
	壁挂音箱
	单8"两分频点声源扬声器
1.4〞高频，压缩驱动单元 
单8〞低频 
指向角度：90°X60°
内置分频器设置 
配置可旋转号筒
灵敏度95dB；最大长期声压级118dB 
持续功率：200W；峰值功率：800W
阻抗：8Ω
尺寸（WxDxH）：250x230x445mm。
	只
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	6
	调音台
	2路输入，2路输出USB音频接口（24-bit/96kHz）
2个话筒/线路输入，带独立的XLR和TRS插口
2个立体声输入，带TRS插口
2个吉他DI高阻输入，无需使用DI盒
低切滤波器，用于消除扰人的低频噪声
2段EQ，轻松对音色进行富有创造力的调节
主混音上具备60mm平滑的推子
XLR主输出
8段LED信号电平
48V幻象电源，用于电容话筒。
	台
	1
	
	

	7
	音频处理器
	采用高性能的400MHz 浮点运算 SHARC系列数字信号处理器
48kHz采样率
八个模拟输入通道—线路/MIC（可软件切换），+48V幻象供电（可软件切换）
八个模拟输出通道
专有的实用音频处理模块—每个输入通道都有独立的反馈抑制模块
专有的实用音频处理模块—扩展方便、增益共享型的自动混音模块
灵活的外部控制接口—RS232、以太网接口和GPIO接口。
	台
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	无线话筒
	1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率；
2.调制方式：宽带FM；
3.频道数目：500个；
4.频道间隔：250KHz；
5.频率稳定度：±0.005%以内；
6.动态范围：100dB；
7.最大频偏：±45KHz；
8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；（整个系统的频率取决于话筒单元）
9.综合信噪比：105dB；
10.综合失真：≤0.5%。
	套
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	9
	无线传屏器
	USB传屏器（标配1个）
1.支持系统类型：Windows 7/8/10,Apple Mac；
2.分辨率：720P~1080P；
3.帧率：音视频18~30帧；
4.整体延迟：100~200ms；
5.传输距离：无遮挡的情况下30m；
6.显示模式：支持扩展桌面（Windows 7/8/10）；
7.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows 7/8/10）；支持鼠标模式回传（Mac）；
8.无线速率：发射端300Mbps；
9.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac；
10.频段：5.8G,多信道选择；
11.验证协议：WPA2-PSK。
	台
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	10
	超高清视频切换器
	1.数字视频输入：4×HDMI数字视频接口；
2.输出接口：4×HDMI数字视频接口，4×模拟音频输出口；
3.控制接口：1×网口、1×RS 232、1×IR IN、1×USB UPDATE；
4.HDMI：HDMI1.4；
5.HDCP：HDCP1.4；
6.HDMI最大带宽：10.2Gbps；
7.最大传输距离：10米（3840×2160(30Hz)）；15米（1080P(60Hz)）。
	台
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	11
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ。
	台
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	12
	机柜
	规格：600*600*1200。
	台
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	13
	影音面板
	HDMI等
	台
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	14
	HDMI线缆
	HDMI2.0（30米）
	只
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	15
	电视
	86寸液晶电视
	台
	2
	
	

	16
	音视频线缆
	音视频线缆
	项
	1
	
	

	17
	线管
	JDG25、热镀锌、1.6mm
	米
	150
	
	

	七
	项目安装调试费用
	布线、安装、调试等费用
	项
	1
	
	


注：★1.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌；（提供承诺函，格式自拟）
★2.AP须能够无缝接入市教育局PPP项目无线网络并包含授权；（提供承诺函，格式自拟）
3.核心产品：纳米黑板。
四、供货要求
1.投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
2.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求,不得以次充好。
3.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。
4.经采购人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。
5.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。
五、验收
1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。
4.乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。六、其他要求
[bookmark: _Toc13456]1.投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。
2.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。
3.提供技术文件要求
3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。
3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。
3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册(包含错误诊断、测试程序)等；相关软件的安装指导。
4.所报货物存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。
5.中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。
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（一）项目供货方案、实施计划要求
1.投标人应在投标文件中提供完备的项目供货方案、实施计划，包括进度安排、现场管理、配送方案等。
2.进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。
3.现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。
4.配送要求：a.中标投标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。
（二）质量保证方案要求
1.质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。
2.突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性地制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
3.售后服务
3.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
3.2服务响应：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。
4.培训方案
4.1针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。
4.2中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc148981329]1.1采购本国货物、工程和服务
1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。
1.3政府采购需求标准
1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。
1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。
1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。
1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。
1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
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