采购需求

项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。
[bookmark: _Toc31498][bookmark: _Toc760][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc111564910]一、项目概况
（一）宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目
[bookmark: _GoBack]分包一：采购一代户外健身路径80套，本分包核心产品为一代户外健身路径，预算为196.8万元。
分包二：采购室外地埋式篮球架50套，本分包核心产品为室外地埋式篮球架，预算为39万元。
分包三：采购室外乒乓球桌200张，本分包核心产品为室外乒乓球桌，预算为59万元。
分包四：采购室外灯光篮球场2片，本分包核心产品为室外灯光篮球场，预算为59万元。
（二）招标内容：采购、安装、维保。
（三）质量要求
分包一：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
分包二：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
分包三：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
分包四：投标围网（笼式足球场、笼式多功能场地等）须符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
[bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc462997022][bookmark: _Toc510533529][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc514921155][bookmark: _Toc536788500][bookmark: _Toc495673448][bookmark: _Toc18066][bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc514426469][bookmark: _Toc111564911][bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc105493079]二、采购清单及技术参数
分包一：
	（一）通用要求

	[bookmark: OLE_LINK1]★1、为保证全民健身路径健身器材统一、管理规范化，投标供应商所有健身器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，器材主要材料为：钢管、镀锌钢管，否则作无效投标处理。
★2、为了体现产品的成熟性，所投产品（含所有配件以及涂层橡胶、塑料件等有害物质限量）每一件都必须单独符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书，否则作为无效投标处理。
★3、所有器材安全使用寿命不低于8年，供应商在出厂前在器材铭牌上方单独制作报修二维码铭牌，器材铭牌、报修铭牌2项内容需经采购方同意后制作。

	（二）参数要求

	1
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牌
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	1、产品尺寸≥800*114*1600mm。
2、主要承载立柱（单柱或双柱）≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥40*40*2.5mm管材。
3、器材立柱顶部应采用钢制封头，避免淋入雨水；棱边和棱角半径不小于3.0mm；牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能。器材应采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸(700~900) ×(500~600)mm，板材厚度不小于1mm，图样及字样蚀刻处理，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构。告示牌至少包含以下内容：监管单位名称（市县区体育部门）和联系电话；责任单位名称（受赠方）、责任人名字、联系电话；安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话等。
	件
	80

	2
	肋木架
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	1、产品尺寸≥1200*114*2200mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ32*3mm管材。
★3、器材采用整体焊接方式连接，横杆数量不少于6个。
	件
	80

	3
	天梯
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	1、产品尺寸≥2800*900*2200mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ60*3mm管材。
	件
	80

	4
	双位漫步机
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	1、产品尺寸≥2100*500*1280mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ60*3mm管材。
	件
	80

	5
	双杠
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	1、产品尺寸≥2400*700*1400mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ42*4mm管材。
	件
	80

	6
	上肢牵引器
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	1、产品尺寸≥700*600*2400mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ89*3mm管材。
3、器材能够同时满足2人使用。    
	件
	80

	7
	三位扭腰
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	1、产品尺寸≥1300*1100*1200mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ32*3mm管材。
★3、器材能够同时满足3人使用。
	件
	80

	8
	腰背按摩器
	[image: ]
	1、产品尺寸≥1000*700*1370mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ48*3mm管材。
★3、器材可两人同时使用坐式腰背按摩与立式腰背按摩。
	件
	80

	9
	太极揉推器
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	1、产品尺寸≥1050*1050*1270mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ60*3mm管材。
3、器材能够同时满足2人使用。
	件
	80

	10
	棋牌桌
	[image: 3f34a81b-53e7-41f7-aab6-56aacea8f374]
	1、产品尺寸≥1800*1800*600mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥20*40*3mm管材。
3、4个座椅独立安装。
	件
	80



分包二：

	（一）通用要求

	1、 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量以及器材闭合开口、不完全闭合开口、地埋式器材地埋深度、器材安装等都必须符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，并提供有效证明文件（具有资质的检验机构的检验报告）；
2、 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久的覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；覆盖件直线部分超过3mm的，其突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状；器材不允许存在和使用功能无关的凸出物，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
3、 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于0.7mm。
★4、为保证全民健身器材统一、管理规范化，投标供应商所投器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，每一件都必须单独符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书，否则作为无效投标处理。
★5、所有器材安全使用寿命不低于8年，供应商在出厂前在器材铭牌上方单独制作报修二维码铭牌，器材铭牌、报修铭牌2项内容需经采购方同意后制作。

	（二）参数要求（图片为网上下载，仅作样式提示，具体要求以产品参数为准）

	2
	室外圆管地埋式篮球架
	[image: ]
	1、外形尺寸（长×宽×高） ≥2585×1800×3950mm。
2、主要承载立柱尺寸≥Φ165×4mm。
3、主要承载横梁尺寸≥Φ165×4mm。
4、安装方式：直埋式或预埋式。
5、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂或其他更优质工艺。
6、球架伸臂为1800mm，篮筐到地面距离3050mm。
7、篮板采用SMC 篮板，五点连接，厚度50mm，背面采用“井”字形和辐射向加强筋。
8、立柱和横梁采用直径165*4.0mm 优质钢管，一次性热弯成形。
9、篮球架上下拉杆可调节篮板的垂直度、与地面的平行度。
10、篮圈采用优质圆钢，圈下焊有十二段均匀分布的挂网环，内穿钢丝，配篮网。 
注：第1-5项具体参数以投标品牌NSCC国体认证登记信息为准，第6-8项具体参数以国家体育用品质量监督检验中心检测报告为准，其余以《响应偏离表》为准。
	套
	50



分包三：

	（一）通用要求

	1、 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量以及器材闭合开口、不完全闭合开口、地埋式器材地埋深度、器材安装等都必须符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，并提供有效证明文件（具有资质的检验机构的检验报告）；
2、 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久的覆盖。
3、 覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；覆盖件直线部分超过3mm的，其突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状；
4、 器材不允许存在和使用功能无关的凸出物，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
5、 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于0.7mm。
★6、为保证全民健身器材统一、管理规范化，投标供应商所投器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，每一件都必须单独符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书，否则作为无效投标处理。
★7、所有器材安全使用寿命不低于8年，且在出厂前在器材铭牌上方单独制作经采购方同意的器材报修二维码铭牌，否则作无效投标处理。

	（二）参数要求（图片为网上下载，仅作样式提示，具体要求以产品参数为准）

	1
	室外乒乓球桌
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	1、外形尺寸（长×宽×高） ≥2740×1570×912mm。
2、主要承载立柱尺寸≥φ60mm×3mm。
3、主要承载横梁尺寸≥40mm×20mm×2.5mm。
4、安装方式：预埋式。
5、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂或其他更优质工艺。
6、乒乓球桌台面SMC材料，翻边高50mm,板面厚5mm，台板背面井字型结构加强筋；支撑框架4纵4横结构连接；撑管采用30×20×2.0mm钢管；彩虹腿采用φ60mm×3mm焊管；网架采用钢管与钢板拼焊而成。
7、棱边和棱角半径不小于3.0mm。
8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度，需专用工具方可拆卸。
注：第1-5项具体参数以投标品牌NSCC国体认证登记信息为准，第6项具体参数以国家体育用品质量监督检验中心检测报告为准，其余以《响应偏离表》为准。
	张
	200



分包四：
笼式多功能灯光球场2片，含围网、灯光、悬浮式拼装地板地面及运动器材等。
★（一）篮球场场地尺寸：2片篮球场,总体尺寸35米*37米，围网总长度≥144米，围网高度4米；悬浮式拼装地板总面积≥1295平方米，平均厚度≥17.5mm。场地合理配置2个出入门，出入门设计需采购人审核同意。  
★（二）投标围网（笼式足球场、笼式多功能场地等）须符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书（含非有效期证书的确认函），否则作为无效投标处理。
★（三）投标悬浮式拼装地板检测符合“GB/T14833-2020标准”的有关要求，并提供第三方合法合规检测机构出具的检验报告，否则作为无效投标处理。
★（四）投标篮球架符合	GB/T23176-2008《篮球架》的检验要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告，否则作为无效投标处理。
（五）框架式场地围网系统：
★1.框架：围网主要承载立柱采用（Q235B材质）Ф76×3mm的优质钢管，立柱间隔≤3m，埋入地下深度400mm，地基尺寸400mm×400mm。主要承载立柱尺寸以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为依据，证书中所登记信息未明确标注主要承载立柱尺寸信息的视为负偏离。
★2.围网主要承载横梁采用（Q235B材质）Ф60×3mm的优质钢管，位于立柱顶端，横向与立柱连接，在不安装网片情况下，构建成独立框架结构。主要承载横梁尺寸以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为依据，证书中所登记信息未明确标注主要承载横梁尺寸信息的视为负偏离。
3.围网采用模块拼接式，围网总高度4000mm，现场立柱独立直埋或预埋后安装网片。围网框架主要承载横梁采用（Q235B材质）Ф60×3mm或60×40×3mm的优质钢管。所有管材表面须经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变。
4.围网进出口为1.4m宽、2m高的双开式框架进出口，采用50×50×t 2.5mm的方管，全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠，风载荷标准值0.35Kn/m2。
★5.围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。
6.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф4.0mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径≥Ф3 mm，网孔50 mm，勾花网或链式网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；网丝颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。
（六）篮球架：
1. 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1（m）。
2.产品用材。球架立柱采用定制口150x150x4优质大圆角方管制作，圆角R30mm，造型美观，安全性高；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板在连续模中进行冲压成型，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管与后拉杆采用口50×40×3优质方管在特制弯管设备上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患。球架底座轮廓采用δ3进口优质铁板在自动机器人线辅助冲压成型后再由全自动焊接线进行焊接。为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物不少于510kg。篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈。
3.篮板。规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。
4.篮圈。篮圈采用φ19实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。
5.表面处理。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
（七）宣传标示牌： 
1.应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理。
2.每块场地1块宣传标示牌。内容包含：中国体育彩票公益金资助标识；产品名称、型号；简明的科学健身提示，功能介绍、使用方法，产品使用安全注意事项、必要的警示标志；产品供应商的全称、生产地址、安装日期、安全使用年限、执行标准，售后服务电话及督查电话，产品认证标志；管理维护单位及联系电话；报修二维码、联系人、联系方式等。应配备安全警示，应有禁止攀爬的警示语，安全出/入口的标示。内容须经采购人审核同意后方可制作。
（八）场地运动面层系统：悬浮式拼装地板。
★1.悬浮式拼装地板采用PP(聚丙烯)，无毒、无味、绿色环保。双层镂空设计，宽梁加大平面接触率，细腻磨砂防滑纹理，地板结构为25小块软连接结构设计，弹性可伸缩，防止气候变化导致地板热胀冷缩而产生的起鼓，断裂，立体多重固化结构、不变形、不脱扣。大尺寸板体，铺装效率高，更适用于大型场地，板体不搓动、不位移，场地更稳定。
2.地板规格要求：50×50cm，地板厚度不低于17.5mm。
3.依据GB/T14833-2020标准，冲击吸收（23℃±2℃）：20%-50%，垂直变形：≤3mm，球反弹率：≥75%，撕裂强度：≥5kN/m。
4.依据GB/T14833-2020标准，甲醛：≤0.4mg/(m².h)，甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)，可溶性铅含量：≤50mg/kg，可溶性镉含量：≤10mg/kg，游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）≤0.2g /kg。
（九）配套灯光系统
1.单片场地，灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性。灯柱采用（Q235B材质）≥Ф114×3mm的优质钢管，6米高。
2.篮球场单片灯柱8根。所有灯柱每个灯头分别配套LED投光照明灯。灯柱采用预埋或直埋方式，预埋深度600mm，地基尺寸600×600mm。连片场地，相邻球场灯柱可单独设置或者混合使用，设置和混合使用方案须经采购方同意。
3.每块场地均需独立配备配电柜。配电柜及线路：电线（场内、场外RVV4平方线分别配备100米，灯柱内RVV2.5平方线），配三相63A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，分两个回路，使用一半灯照明时，相隔灯亮。带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配）。所有电线均需用PVC管穿套后地埋，地埋深度不低于10cm，通过灯柱内与顶端的灯具连接，PVC管的连接处必须密封，严禁PVC套管及电线裸露在外。
4.灯具采用室外球场专用灯具。可30°角调节，最少具有3种及以上配光，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼，避免眩光。灯具采用LED光源，采用SMD封装模式，不可采用LED集成光源、COB光源。
5.单个灯具额定电压：220V-50/60HZ，功率：200W，额定电流：1A，光通量：≥24000lm，色温：5000-6000K。显色指数：Ra≥80，功率因数≥0.97；UGR≤30（提供相关检测报告，否则视为负偏离）。
6.灯具采用航空铝（海军铝）合金耐腐蚀性材料，并采用先进镀锌工艺处理。防护等级≥IP65，使用环境温度 （℃）： -20～+40 。灯具防腐等级达到WF2（提供检测报告，否则视为负偏离）。
7.灯具驱动采用优质电子器件，恒流电路设计技术；驱动电源带有防雷设计、具有过电流过电压保护、短路保护、抗浪涌、过温保护功能；驱动内部要采用灌胶工艺，防护等级达到IP66。
8.灯具内部需通过结构和材料双重减震，整体抗震性能良好。灯具经过振动测试，测试等级：IK08。（提供检测报告，否则视为负偏离）
★9.光源及灯具质保8年，禁止使用假冒伪劣产品，必须是原厂灯具，验收交付所使用的灯具必须与投标灯具一致，否则验收不合格，因此造成的损失由投标人承担。

三、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
1、合同签订后自收到供应商发票之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的30%作为预付款。
2、项目建成并验收合格，采购人自收到供应商发票之日起10个工作日内付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。
四、售后服务期限及地点
（一）售后服务期：8年（费用含在本次报价中，自安装调试验收合格之日起计算）。
（二）供货期： 30个日历天。
（三）实施地点：采购人指定。
五、其他要求
（一）项目实施方案、设备安装、调试要求
1.送至采购人指定地点并安装调试到位，必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将器材安装并调试至最佳状态。
2.器材无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅，所有随设备的附件必须齐全。
4.根据投标人的实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等编制方案。
（二）验收
1.采购人按国家有关规定、规范以及招标文件、投标文件、技术资料、质量要求和双方签订的合同规定的条款组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
2.中标供应商根据招标要求进行产品的安装，在货物进场并安装调试完毕 15 日内，由采购人或采购人聘请技术专家或专业检测机构进行验收（验收内容包括但不限于器材质量、站点和器材信息是否已按要求录入省平台、编码是否已印制在告示牌和器材上并激活等其它采购人要求的内容），因此支出的相关费用（包括但不限于检测费用及出具质量检测报告费用）均由中标供应商承担。
（三）售后服务要求
1.提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍。
2.质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可提供终身维修保养服务，只收取成本费用。
3.应针对本项目提供详细、明确、具体的日常维护和应急解决方案，应据自身的实际情况提供详细具体的售后服务方案。
（四）落实商品包装、快递包装政府采购需求标准
供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
（五）落实节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
（6） 采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6. 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（7） 注意事项
1.本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 货物本身价格、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗等相关工作、售后服务及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 
2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
备注：1.★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。
2.本项目所涉及的均为推荐品牌，中标人选投非推荐品牌的，需提供相关资料证明其技术性能及质量等级等于或高于推荐品牌。
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