采购需求
项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

一、项目概况
1、项目名称：泗阳县“泗水安骑”违法抓拍系统采购项目
2、合同履行期限：签订合同后80日历天内完成供货安装调试，试运行1个月。
3、质量标准：合格。   

4、供货地点及要求：泗阳县境内，具体地点以采购人指定地点为准；

5、免费质保期：3年（免费质保期自项目验收合格之日起计算）
6、核心产品：非机动车闯红灯抓拍相机
二、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：签订合同后，支付合同价款的30%作为预付款； 

进度款：项目通过验收合格后付至合同价的75%，余款经结算审核后分3年付清，验收合格后每满一年支付审定价余款的三分之一。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

三、项目技术需求
（一）、非机动车闯红灯和斜穿抓拍系统
本系统核心目标是实现非机动车违章行为的全自动、高精度、低延迟检测与抓拍，针对非机动车的违章行为（未戴头盔、违规载人、逆行、斜穿、闯红灯）为交管部门提供“检测-抓拍-取证-分析-执法”全链条技术支撑，最终提升非机动车交通违法查处效率，降低相关交通事故发生率，规范道路通行秩序，建设的抓拍系统需无缝接入泗阳县公安局现有的非机动车违法抓拍系统。
1.1建设点位及内容（部分点位建设时根据道路情况变化可能有所调整）
	序号
	点位

	1
	泗水大道与葛集街

	2
	淮海路与来安中心街

	3
	北京路与长江路

	4
	众兴路与黄河路

	5
	北京路与黄河路

	6
	343国道与葛胡线

	7
	343国道与徐同线

	8
	267省道与淮海路

	9
	淮海路与来姜路

	10
	苏州大道与太湖路

	11
	淮海路与黄河路

	12
	G343与北京路

	13
	泗水大道与267省道

	14
	文城路与长江路

	15
	泗阳大道与意杨大道

	16
	新袁北京路与长江路

	17
	新袁仁和路与西安路

	18
	众裴一线与裴圩创业路

	19
	众裴一线与众裴二线

	20
	S330与G343

	21
	水杉大道与桃源南路

	22
	卢集镇光明路与人民路

	23
	卢集北京路与人民路

	24
	迎宾大道与富民廊道

	25
	众裴一线与黄瓦线

	26
	意杨大道与桃源路

	27
	S330省道与卢集卢薛线（联合）

	28
	330省道与北京路（联合）

	29
	沭泗线与八三线

	30
	S245省道与江庄路（联合）

	31
	S245省道与钱爱线（联合）

	32
	沭泗线与钱爱线

	33
	245与小史集交叉路口处

	34
	245与潘庄小学路口处

	35
	钱爱线与S267

	36
	王集大街与沭泗线

	37
	王穿线与王里路

	38
	S245与王穿路

	39
	S245与爱穿线

	40
	王穿线与发展大道

	41
	徐淮路与四桥连接线

	42
	临郑路与四号桥连接线

	43
	徐淮路与临郑路

	44
	S325省道与刘孙线

	45
	325省道与沙荒街

	46
	347省道与嵩山路

	47
	347省道与小冯线

	48
	成子河公路与二里桥连接线（盛虹周边）

	49
	G343与城林路（盛虹周边）

	50
	G343与意杨大道（盛虹周边）

	51
	347省道与G343国道（盛虹周边）

	52
	徐淮路与东大街

	53
	347省道与大兴路

	54
	S325与S245


1.2主要设备参数
1.2.1 非机动车闯红灯抓拍相机
 一体化结构设计（内置摄像头、AI算力模块、算法分析、电源支架）摄像机 ≥1路。
编码格式 支持H.264/H.265，传感器 1/1.8" CMOS，分辨率 ≥ 3840*2160。
AI计算模块：国产， AI计算模块内存 ≥4G，AI计算模块存储 ≥8G，支持扩展存储卡。
▲AI芯片算力 ≥4 TOPS（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。
▲行人/非机动车闯红灯当视频画面中出现行人/非机动车闯红灯时，可自动抓拍违法，并自动关联控制路口电子警察，生成6张图片和2段视频（3张人脸场景图+3张电警背部图+正向视频+对向视频）（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。
▲自动图片抓拍：当视频画面中出现农用车、三轮车、电动车载人，摩托车载人超员，三轮车、摩托车、电动车驾驶人不戴头盔现象时，可抓拍图片（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）；
▲自动语音警告：当视频画面中出现摩托车、电动车驾驶人不戴头盔等现象时，可发出语音警告（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。
▲语音对讲：可与平台实现双向对讲功能（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

▲违法接入：设备抓拍到的违法行为，支持自动写入交警现有非机动车管控平台，集指平台对接违法数据支持上传集成指挥平台，进行人脸识别、短信提醒、非现场转现场处罚（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。

自动通知当事人：支持对违法当事人人脸自动抓拍，并与后台对接自动短信+自动语音电话通知违法当事人

定时交通安全宣教：设备应支持后台设置每周定时播放交通安全语音，支持后台按规则设置每个设备播放不同的安全宣传语音

后台喊话：设备应支持在后台对前端设备进行人工喊话

远程升级：可以在后台进行设备升级

防护等级 ≥IP67

1.2.2非机动车斜穿抓拍单元
1. 包含摄像机、防护罩、电源适配器等组成，传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸；
2. 图像分辨率不低于4480×3072，视频分辨率不低于4480×3072

3. 补光抓拍功能检查：配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸清晰可见。

6. ▲支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

8. 支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；

9. ▲支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

10. 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11. 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；

14. 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；

12. 支持对超速(按所设超速阈值)行驶的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；

13. ▲支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

16. 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

17. ▲支持识别危化品车辆极其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

18. 支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车。

1.2.3非机动车斜穿分析一体机

▲CPU：≥2颗国产处理器，单颗核数≥32，≥2.5GHz.；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

内存 ：≥64GB/DDR4/RDIMM内存-ECC

硬盘：固态硬盘≥480G，2.5寸；机械硬盘≥4TB

RAID：配置RAID卡，支持多种RAID模式，

网络：≥4*GE电口

AI算力：≥2张 Atlas 300V / 华为昇腾

电源：≥2 个电源模块/服务器白金900W"

▲AI违法算法：二轮车超员、三轮车载人、三轮车不戴头盔、二轮车不戴头盔、电动车加装雨棚、非机动车走机动车道、非机动车斜穿等违法行为算法检测（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。
授权license数：120路反卡相机进行违法分析

数据要求实时接入大队现有千叮咛非机动车违法管理平台，进行人脸识别，短信+电话提醒，非现场转现场处罚。

（二）、大货车闯红灯抓拍系统

对路口现有的抓拍系统进行升级，没有设备的点位新装抓拍单元，升级完成后的系统能更有效地对货车闯红灯行为抓拍，建设的抓拍系统需无缝接入泗阳县公安局现有的货车违法抓拍系统。
2.1建设点位（部分点位建设时根据道路情况变化可能有所调整）
	序号
	路口名称

	1
	S343与城林路

	2
	S245与杨集

	3
	S325与S245

	4
	S245与刘三路

	5
	S245与王李路（潘庄小学）

	6
	S245与王穿路

	7
	S245与爱穿线

	8
	S245省道与武王线（小史集）

	9
	S245省道与江庄路

	10
	S245省道与钱爱线

	11
	S245与庄河路

	12
	S330与G343

	13
	北京路与G343

	14
	347省道与G343国道

	15
	G343与S267

	16
	G343与桃源北路

	17
	343国道与健康路

	18
	G343-兴农路

	19
	G343-徐同线

	20
	泗水大道与G343

	21
	343国道与上海路

	22
	S325与众王线

	23
	325省道与窑场线

	24
	325省道与史程线

	25
	S325省道与华富路（三庄）

	26
	S325省道与刘孙线（花台小区）

	27
	325省道与沙荒街

	28
	325省道与程道口

	29
	347省道与昇茂路

	30
	347省道与大兴路

	31
	347省道与嵩山路

	32
	347省道与峨眉山路

	33
	347省道与庐山路

	34
	347省道与小冯线

	35
	347省道与同理路

	36
	里仁乡钱爱线与S267

	37
	泗水大道与S267

	38
	267省道与苏州路

	39
	267省道与北京路

	40
	267省道与吴江路

	41
	267省道与淮海路

	42
	267省道与众兴路

	43
	267省道与文城路

	44
	火车站门口

	45
	众兴路与泗水大道

	46
	高速西出口

	47
	G633与祁连山路

	48
	LA07电警343国道与淮海路立南向北

	49
	意杨大道与桃源路

	50
	意杨大道与西安路


2.2主要设备参数
2.2.1大货车闯红灯违法分析一体机

CPU：≥2颗国产处理器，单颗核数≥32，≥2.5GHz.；

内存 ：≥64GB/DDR4/RDIMM内存-ECC

硬盘：固态硬盘≥480G，2.5寸；机械硬盘≥4TB

RAID：配置RAID卡，支持多种RAID模式，

网络：≥4*GE电口

AI算力：≥2张 Atlas 300V / 华为昇腾

电源：≥2 个电源模块/服务器白金900W

货车闯红灯算法：提供不少于128路算法授权（电警+反卡）；
▲车型识别：：支持识别的车辆类型至少包括货车、客车、轿车、摩托车。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

▲闯红灯行为识别：支持自动识别视频中的挂车、重中性货车闯红灯违法行为，自动抽取反映车辆闯红的图片和视频，并与对应的车辆前部全景特征图片进行匹配。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

证据图片要求：系统抽取的图片应至少包含3张反映闯红灯行为过程的图片和1张车辆前部全景特征图片。图片格式应采用JPEG 格式,JPEG图片编码应符合IS0/IEC 15444:2000的要求;

图片应具有防篡改功能;每张图片应包含时间信息，至少精确到 0.1s;

▲图片合成要求：最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含:时间、地点、方向、车道等信息;合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象;图片合成时，不应改变每幅图片的尺寸、像素值、色彩等内容，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

▲证据视频要求：视频应能反映车辆闯红灯的完整行为过程。视频编码格式应为 H.264/H.265/SVAC/MPEG4/MPEG。至少叠加日期(年月日)、时间(时分秒，24h制式)、监控点名称或道路位置等信息。叠加信息应容易人工辨识，且不应影响闯红灯行为的认定。叠加信息位置宜位于视频画面左上端。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

（三）、国省道警示矩阵系统
在重要路段对特定车辆驾驶员疲劳提示系统，包括前端采集单元、视频处理单元、电子控制单元和声光报警单元，其中前端采集单元采集车辆数据，通过视频处理单元处理后，通过电子控制单元进行信号转换，并通过声光报警单元进行提示。通过本系统能够对驾驶员疲劳驾驶进行有效预警，从而减少疲劳驾驶的现象，可以积极有效预防和减少因驾驶疲劳导致的车祸。

3.1建设点位（部分点位建设时根据道路情况变化可能有所调整）
	序号
	点位名称

	1
	325省道与宿豫交界处

	2
	343国道与淮安交界处

	3
	343国道与中扬交界处

	4
	245省道与沭阳交界处

	5
	633国道与洋河交界处


3.2主要设备参数
3.2.1卡口抓拍单元
900万卡口抓拍单元：内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机

设备由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。

视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。

图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。

车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 

车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。

支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 

▲无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。

多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形。

▲右转弯压实线检测功能检查：支持车辆优转弯压实线检测并抓拍（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。

目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 

车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
3.2.2数据终端服务器
设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。

具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。

支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。

支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；

支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。

可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。

▲支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。
3.3.3定向音响（柱）
▲最大峰值声压级（@1m）：142dB（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）； 

道路及隧道车内警示距离：50米-100 米； 

声音指向性：≤30°（-10db）； 

工作温度：-25°～+65°； 

频率响应：150Hz-16kHz；

输入电压：220V,10A； 功率：240W； 

防护等级：IP66； 

可通过网络软件远程定时播放、实时播放，可通过网络呼叫器进行远程喊话操作。

支持与网络摄像机或网络视频录像机通过RS232 、RS485及开关量通信，摄像机实时控制定向音响播放。

音频检测功能：检测到音频时瞬时启动内置数字功放进行播放，当检测无音频信号输入时，延时30s自动关停数字功放，设备进入待机状态，节能减排的同时，延长了定向音响的使用寿命。

联网功能：音柱集成网络模块，支持有线或无线网络接入。通过专用网络将前端的所有音柱进行联网，每个音柱具有独立的IP地址。

▲抓拍联动功能：音柱与摄像单元实现联动控制，摄像机抓拍图像并完成智能分析识别，设备可根据识别指令，精准输出对应语音播报内容（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。

故障自动恢复功能：对于在使用过程中出现设备死机或意外故障，设备能够在规定时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

▲音量大小和角度自动调节功能：可以通过蓝牙、中心平台、APP小程序，调节音柱的音量和播放角度。也可以根据要求，设置不同时间段的的音量和播放角度（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。

声音自动播放功能：可以通过蓝牙、中心平台、APP小程序，设置在不同时间段音柱的播放内容。

远程控制功能：可以通过配置用户名、密码、协议类型、设备IP及端口等信息添加并访问前端设备，可以进行参数设置等操作。

运行状态显示功能：可显示设备已运行时间、设备温湿度、运行状态、音量大小、播放角度等设备状态信息。

▲异常报警功能：支持异常状态报警、上传中心报警、联动开关量输出报警，异常状态包括无声音、音量不稳定、设备安装位置移动、播放角度错位等。
3.3.4防疲劳激光灯
激光功率：≥6W ；耗电功率：≤50W；

激光颜色：红绿蓝彩色

激光波长：R:638nm G:520nm B:450nm；

激光光斑：直径6.mm,发散角2.2mrad；

工作电压：220V±20% 50/60HZ；

激光安全等级：CLASS4；

IP 等级：IP68 ；

保护功能：过压保护，过流保护；漏电保护；

冷却方式：风冷；

工作温度：-50℃-65℃；

使用寿命：≥20000h；

投射距离：3∽5KM；

▲光衰要求：20000小时光衰总数≤5%（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）

主从机模式：支持主从机播放，每台可单独自走；

频闪模式：支持常亮或频闪，快慢可调节；

▲内置效果：8套程序可手动切换（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） ；

散热模式：安装独立散热模块；

3.3.5太阳能GPS同步黄闪雾灯
使用寿命长：LED使用寿命≥100000小时。

工作电压：DC6V，太阳能电池供电，无需外接电源

电池：6V 6AH 磷酸铁锂

同步方式：GPS同步

亮灯方式：光控，频闪

续航能力：连续阴雨天≥7天
太阳能板：9V 6W

LED颗数:  单头36颗/双头72颗

LED规格：Φ5插件黄管

单管电流：≤20mA

工作温度：-10℃ ~ 65℃

保存环境：0~50℃，40~60%RH

防护等级：IP54

工作湿度：10%~95%

3.3.6智能闪光灯
符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》二级要求

色温5500±500k或者5800K±200K

回电时间应≤60ms

曝光指数试验：64NG

在-40℃~70℃温度范围内均能正常工作

防护等级IP66
（四）、炸街车辆定向拾音器（建设的抓拍系统需在泗阳县公安局视频专网
内部署，并可随时预览、回看视频画面及音频流）

4.1建设点位（部分点位建设时根据道路情况变化可能有所调整）
	序号
	点位名称
	序号
	点位名称

	1
	开元门前
	6
	众兴路与市民东路

	2
	人民路与振兴路
	7
	解放路与振兴路

	3
	人民路与长春路
	8
	桃源路大桥

	4
	北京路与洋河路
	9
	四中路

	5
	淮海路与繁荣路
	10
	相文路（亿阳国际东门）

	11
	西安路与淮海路
	
	


4.2主要设备参数
4.2.IP网络拾音器
1. 拾音范围：30米（可调节）

2. 电源电压：POE:IEEE 802.3AT/AF

3. 指向特性：指向型

4. 网路通讯速率：100Mbps

5. 保护电路：电源反接保护,过流保护，雷击保护，ESD保护

6. 工作环境温度：-40℃～+60℃

7. 外壳材质：铝合金

8. 外观尺寸：不小于78*36*224.6（mm）

4.2.2音频网关
机架式服务器 ，支持加载多类型、多场景的声纹识别算法，实现基于音频特征频谱的智能事件预警上报。

支持配套开放训练平台实现算法的快速迭代。

支持前端音频采集设备接入和管理；

▲当前端是IPC、NVR等含音视频混合流设备时，支持在线预览视频画面及音频播放；（（提供第三方检测报告并加盖投标人公章））

支持多种开放训练音频检测算法模型添加、删除等管理

支持音频实时分析任务添加、修改、删除等管理；

▲当前端是接触式拾音器、非接触式拾音器等音频采集设备时，支持在线音频播放。（（提供第三方检测报告并加盖投标人公章））

支持时频图长度、样本滑动百分比，采样最小频率，采样最大频率，窗口大小、窗口划动百分比等规则参数配置

▲实时监测模式下，具有声音监听，告警指示和触发采集功能；（（提供第三方检测报告并加盖投标人公章））

支持实时音频播放预览，报警记录实时上报

支持按照时间段、通道、事件状态、算法名称组合查询历史报警事件

支持报警录音使能，设置报警前、报警后的录音时间

▲支持不停机热升级算法模型，检测实时不中断。（（提供第三方检测报告并加盖投标人公章））

音频事件检测并发路数授权，每个授权包含一路音频采集终端语音智能分析能力

处理器：高性能双核嵌入式处理器, 6M高速缓存，支持超线程技术

内存：16GB 双通道 DDR4 3200HZ

硬盘： 4T HDD *1

网络：1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口

功耗： ≤60W

（五）、其他设备
5.1数据服务器
CPU：≥2颗国产处理器，单颗核数≥32，≥2.5GHz.；

内存 ：≥2 * 32G 2933M DDR4 RDIMM

硬盘：≥2 * 480G SATA SSD；机械硬盘≥2 * 8T SATA硬盘

RAID：配置RAID卡，支持RAID0/1/10。

网络：≥自带GE*4

电源：≥2 个电源模块/900W白金AC电源

5.2便携式称重仪

输出灵敏度 ：1±0.2MV/V

综合误差：3-5%FS

非线性：0.2 %FS
重复性：0.1 %FS

输入阻抗：3120±40Ω，输出阻抗：2800±10Ω

绝缘电阻：≥5000（100VDC）MΩ

零点输出：4~10%FS

温度对输出灵敏度影响：0.1%FS/10°C
温度对零点输出影响：0.1%FS/10°C

温度补偿温度范围：-10~+50℃，允许使用温度范围：-40~+80℃

最大激励电压：20(DC)V

过载范围：120%FS-过载范围：150%FS

防护等级：IP66

最大载荷：5t-40t

▲提供产品在已交付项目上通过计量检定部门的检定证书（证书要求在有效期内）。
（六）、杆件规格和施工要求
L杆的主副杆（横挑杆）为八角形锥形镀锌钢管，整体热镀锌，副杆距离地面的净高度不低于6.5米。

	序号
	横臂长度（米）
	主杆（mm）
	挑杆（mm）
	基础规格(米)

(长×宽×深）

	
	
	上/下口径
	厚度
	小/大口径
	厚度
	

	1
	6米以内
	220/285
	5
	110/200
	4
	1.0×1.0×1.2

	2
	7-8米
	250/310
	6
	110/220
	5
	1.2×1.2×1.5

	3
	9-10米
	270/340
	8
	110/250
	6
	1.5×1.5×1.8

	4
	11-12米
	270/340
	10
	110/280
	6
	1.8×1.8×2.0


直立杆件高度为3m,材质为Q235钢管，直径为114mm,厚度≥3mm，法兰为300*300mm，厚度≥14mm,安装孔距为200*200mm,孔径4-20*40腰型孔.法兰于立杆焊接必须采取套焊形式，套入法兰厚度的1/2双面焊接。立杆于法兰之间焊有4个加强筋，加强筋高度≥150mm，厚度≥8mm 整体热镀锌，静电喷涂。
杆件材质及工艺
材质：采用Q235优质钢板，钢杆自动埋弧焊机焊接，灯杆的焊接符合GB50205-2001的标准，焊缝须光滑平整，不得有横向焊缝，不得有凹凸状。各种钢管采用焊接时均需满焊，不允许有点焊情况。横臂连接螺栓为热镀锌8.8级高强度螺丝。
立杆、横臂表面光滑，不得有开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。曲线部分不能出现突变、折弯情况，要体现自然顺弯。中心线的直线误差不超过杆长的0.02%，外观无明显的缺陷。杆身直线度允许误差小于0.2%，长度允许偏差0.3%，杆身横断面直径允许偏差0.5%，底法兰安装腰孔允许正偏差4%。
立杆和横臂采用热镀锌防腐处理，镀锌层不低于75微米，表面有实用性光滑，颜色一致，锤击试验后不起皮，不剥落，镀锌寿命不小于15年。
喷塑：外表面喷塑优质的户外纯聚酯塑粉。塑层质量稳定，不变色、不脱落，不开裂，附着力强，抗强烈紫外线，使用寿命不应低于15年，厚度≥80微米。表面平整光滑、色泽基本一致，刀片划痕不起皮、不脱落。
基础施工
基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实。地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，镀量≥350g/m，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如遇有平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度应控制在 30－50mm以内（地脚螺栓应排列成圆形），并以外露螺部分加以妥善保护，另外基坑应分层回填夯实。基础浇筑采用C25商混。
地下管道和手井
横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设：非机动车道开挖路面宽度≥250mm，地下管道的埋置深度应≥500mm，埋设φ75的国标PE管并穿好铁丝，管道上面采用沥青补料封装；横穿机动车道的必须顶管技术，敷ΦPE75管。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土。穿过人行道或绿化带的地下管道埋设：开挖路面宽度≥250mm，埋置深度应≥400mm，埋设 1根≥φ50PE管，铺设好管道后恢复路面。板砖路面按照同样的尺寸埋设镀锌钢管。
手井的规格要求：方井，井体 350*350mm，深度不小于400mm；含标有交警式样复合材料或水泥井盖。
线缆安装要求
导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。
防雷与接地
为防止雷击的损害，做好设备的有效接地，必须考虑电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到 2级（含）以上防雷水平, 接地体/接地棒施工应符合 GB50169的规定。
在施工过程中，施工建设要符合相关管理规范要求，破路顶管等需申请规范审批后才能进行施工，产生的责任和费用由中标单位负责。
矩阵系统抱杆箱

外观尺寸：550*430*320(高*宽*深),外观结构表面应无锈蚀、涂层剥落、毛刺起泡。

材质：1.2MM优质热镀锌钢板，优质防锈铰链2个

配置：空气开关、电源防雷器、插排、接线端子排

喷涂阿克苏或杜邦耐候性粉末；

箱门密封/防水材料采用优质密封条

标准RAL9016（公安白）按客户要求定制各类型文字

（七）、采购清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	非机动车闯红灯和斜穿抓拍系统

	1
	非机动车闯红灯抓拍相机
	150
	台
	见技术文件要求

	2
	非机动车斜穿抓拍单元
	20
	只
	见技术文件要求

	3
	非机动车斜穿分析一体机
	1
	台
	见技术文件要求

	4
	顶管
	500
	米
	见技术文件要求

	5
	地埋管道
	7500
	米
	见技术文件要求

	6
	光缆（4芯单模）
	7500
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加）四芯单模

	7
	网线（超五类）
	2500
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加）室外防水超五类网线

	8
	电源线
	9800
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加），铜芯聚氯乙烯护套软电缆RVV2*1.5

	9
	借杆横臂
	150
	根
	材质Q235B.横臂采用Ø60钢管制作，长度1.5m，厚度≥2.75mm，整体热镀锌，静电喷涂，配置法兰。

	10
	设备箱
	150
	个
	尺寸：300*250*160MM，内配空开、插排

	11
	光纤收发器
	120
	对
	1000M光纤收发器

	12
	交换机
	150
	个
	8口工业交换机

	13
	手井
	120
	座
	见技术文件要求

	14
	警示标牌
	120
	块
	1400*1000*1.6mm铝板，3M反光膜

	15
	系统集成服务费
	1
	项
	定制

	16
	辅材
	1
	项
	施工过程中需要的一切辅材，包括：直立杆件、取电、网络等

	大货车闯红灯抓拍系统

	17
	大货车闯红灯违法分析一体机
	2
	台
	提供不少于128路算法授权（电警+反卡）

	18
	警示标志牌
	96
	块
	1200*800*1.6mm铝板，3M反光膜

	19
	系统集成服务费
	1
	项
	

	20
	辅材
	1
	项
	根据系统需要配置相关辅材

	国省道警示矩阵系统

	21
	卡口抓拍单元
	5
	套
	见技术文件要求

	22
	智能闪光灯
	10
	套
	见技术文件要求

	23
	定向音响（柱）
	5
	套
	见技术文件要求

	24
	数据终端服务器
	5
	台
	见技术文件要求

	25
	防疲劳激光灯
	10
	只
	见技术文件要求

	26
	抱杆箱
	10
	只
	见技术文件要求

	27
	太阳能爆闪灯
	50
	只
	LED高亮，警示距离>2000m，材质：航空铝壳材，续航时间5-7天，太阳能板功率不小于5W,电池电压：6V 4A,含3m杆件及基础施工。

	28
	太阳能GPS同步黄闪雾灯
	50
	只
	见技术文件要求

	29
	电源线
	1200
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加），铜芯聚氯乙烯护套软电缆RVV2*1.5

	30
	网线
	300
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加）室外防水超五类网线

	31
	光缆
	700
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加）四芯单模

	32
	交换机
	15
	个
	8口工业交换机

	33
	光纤收发器
	5
	对
	1000M光纤收发器

	34
	L型杆件
	6
	套
	见技术文件要求，横臂长度根据现场车道的宽度定制。

	35
	杆件基础
	6
	套
	见技术文件要求

	36
	绿化地埋管道
	700
	米
	见技术文件要求

	37
	手井
	18
	座
	见技术文件要求

	38
	双立柱标牌
	5
	块
	2000*3600*2.0mm铝板，含预埋件、基础施工、双立柱、3M反光膜。

	39
	振荡标线
	900
	㎡
	国标振荡标线

	40
	网络传输
	5
	条
	提供项目质保期内的网络传输

	41
	系统集成服务费
	1
	项
	

	42
	辅材
	1
	项
	根据系统需要配置相关辅材

	炸街车辆定向拾音器系统

	43
	定向IP网络拾音器
	12
	台
	见技术文件要求

	44
	POE交换机
	12
	只
	8口POE工业交换机

	45
	音频网关
	1
	台
	见技术文件要求

	46
	电源线
	200
	米
	在采购数量以下据实结算（超出部分审计时不予增加），铜芯聚氯乙烯护套软电缆RVV2*1.5

	47
	系统集成服务费
	1
	项
	

	48
	辅材
	1
	项
	根据系统需要配置相关辅材

	其他设备

	49
	数据服务器
	2
	台
	见技术文件要求

	50
	便携式称重仪
	1
	台
	见技术文件要求


八、项目实施方案

1、供应商提供针对本项目的实施方案，内容至少包括安全文明施工、设备及人员投入、项目时间进度安排、方案设计、质量保障措施、与园林、市政、城管等部门的协调等内容，供应商的实施方案应能确保按期保质完成项目。

2、后期服务
供应商针对本项目提供的售后服务方案，内容包含但不限于服务范围、响应时间以及免费质保期（售后服务期）满后主要产品、配件优惠方案等。

（1）本项目免费质保期：三年（验收通过之日起计算），售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。

（2）售后人员配备情况：即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于2人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

（3）响应时间：接到报障电话10分钟内响应。如须现场维护，则应4个小时内赶赴现场，如果检修8个小时后仍无法排除，投标人应在24小时内提供符合本项目要求的备用产品正常使用，直至故障产品修复后替换。

（4）售后服务期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供产品维护、备件等）。

（5）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

七、其他要求
1、供应商中标后提供的货物必须是合格全新未使用的，货物品牌、规格型号必须和投标文件中填写的标的设备品牌、规格型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标供应商按投标文件中填写的标的设备品牌、规格型号供货。拒不履行合同约定的，采购人有权终止合同的履行，给采购人带来损失的，采购人有权追偿。
2、采购人标后有权核查中标供应商所有证明材料的原件，不能提供相关原件的按“弄虚作假谋取中标”的相关规定处理，中标供应商需承担因此发生的一切责任与经济损失。
3、本次投标报价包括产品本身、标准附件、备品备件、专用工具、包装、人工费、运输装卸、运输过程中至交付前的保险费、售后服务费用、施工安装、货物保管费用、验收费、税金等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
4、节能、环保产品政策

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
5、商品包装环保要求
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
6、快递包装环保要求
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80
次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
