项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
（一）采购内容：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	昆虫性诱智能测报设备
	台
	4

	2
	智能虫情测报灯
	台
	3

	3
	小虫体智能虫情测报灯
	台
	３

	4
	小麦赤霉病监测预警设备
	台
	3

	5
	土壤墒情监测设备（带气象站一体式）
	台
	３

	6
	高空鹰眼监控
	台
	３

	7
	巡田无人机及机库
	套
	3

	8
	仪器操作平台
	个
	３

	9
	所有设备辅材、所有设备现场安装施工及调试、所有设备系统集成运维、所有设备运维质保期5年等
	项
	1


（二）预算金额：207.9万元。
（三）款项的支付方式及进度安排：
项目初步验收合格后，累计支付至合同总金额70％；验收合格第三年度（项目正常运行，符合维保要求），支付至合同总价的85％：五年运维服务期满、项目整体终验合格后，支付剩余15％合同总价。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：每期运维款项支付时，同步扣除当期产生的违约金。采购人可采用数字人民币支付。
（四）合同履行期限及交货地点
1、合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用
2、交货地点：采购人指定地点。
3、运维质保期：5年，自项目验收合格之日起。
4、本项目核心产品：昆虫性诱智能测报设备、智能虫情测报灯
二、技术参数要求
	序号
	仪器名称
	技术参数

	1
	昆虫性诱智能测报设备
	▲1、设备符合《GB/T24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯》国家标准。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲2、设备整体运行功率≤1W，待机功率≤0.5W。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
3、设备应能识别包括但不限于水稻二化螟、纵卷叶螟、玉米螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、东方粘虫、棉铃虫等主要害虫。设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台和手机APP软件平台。
4、害虫诱捕装置：诱捕器为PC材质，具有飞蛾防逃逸结构，结构为反向多漏斗飞蛾类诱捕器，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形设计，增加靶标害虫诱捕量。
▲5、电脑端数据分析平台具有数据统计、设备统计预览、设备分布、害虫预警设置、害虫监测、害虫趋势分析、多年同比分析等功能；能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图和占比图。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
▲5.1、数据查询与分析：可查看、分析和统计各时间段的诱虫量；支持按地区、年份、害虫类别筛选和统计累计总数、平均数趋势图及占比图；基于地理信息的害虫发生预警地图，实时展示各地区害虫发生程度，支持颜色分级标识；支持手动导出下载E×CEL数据表格和PNG格式趋势图。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲5.2、基于2种不同生物区系类型害虫性信息素诱芯与花香诱芯的诱捕数量差异，构建专业分析数学模型和逻辑算法，动态展示迁飞性害虫的虫源地和实时迁飞状态，包含迁入代，部分迁入代，本地繁殖代，部分迁出代和迁出代。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲5.3、卵、幼虫低龄期的短期预测：在全省、全市或自定义区域，依据未来15天气象数据的平均值和昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测下一代卵、幼虫各龄期的发生动态，并生成趋势图。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲5.4、田间成虫量的预测：基于该设备诱捕的雄成虫数量数据以及性比，基于数学算法模型，自动推算、预测田间实际的成虫总数量及相应的雌成虫数量。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
5.5、灯诱数据换算：基于数学算法模型，提供性诱数据与传统测报灯的灯下诱虫量换算功能。
5.6、成虫发生量的中、长期预测：基于3年以上历史虫情数据、温度数据和当前虫量数据进行大数据分析，构建数学算法模型，预测未来2个月成虫发生趋势。预测模型具备自我学习功能，能够随着数据量的增大自主训练更新。
5.7、多维数据对比：支持不同诱捕器、不同区域、自定义分组及历史同期数据的对比分析。
▲6、APP可查看时间段、每月、单日、每小时诱虫量数据。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
▲7、设备可通过手机APP查看实时数据、历史数据。具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能。（投标文件中需所投产品软件平台应用截图）
7.1、支持Harmony鸿蒙、iOS和Android安卓等系统。
▲7.2、卵、幼虫各龄期的短期预测：依据未来15天气象数据的平均值和昆虫发育之间的关系，建立数学模型，预测下一代卵和幼虫各龄期的发生动态，并指导释放天敌和施药。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
▲7.3、田间成虫量的预测：基于该设备诱捕的雄成虫数量数据以及性比，自动推算、预测田间实际的成虫总数量及相应的雌成虫数量。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
7.4灯诱数据换算：基于数学算法模型，提供性诱与传统测报灯（灯下诱虫量）的换算功能。
7.5、成虫发生量的中、长期预测：基于历史虫情数据、温度数据和当前虫量数据，构建数学算法模型，预测未来2个月诱虫量。
7.6、APP可查看设备运行的历史报警信息。
▲8、设备可查看预测未来2个月次代诱虫量，及发生动态，包括卵期、一二低龄幼虫期。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
▲9、设备具有定位及导航、诱芯到期提醒等功能。（投标文件中需提供所投产品软件平台应用截图）
10、双计数系统：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。
11、自动计数功能：害虫经过红外感应器时，自动计数+1，间隔时间＜1S。自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。
▲12、设备自动计数准确度不低于95%。（投标文件中需提供农林业部门出具的应用证明或试验报告佐证）
13、终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。
14、网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。
▲15、控制器功能：能有效采集、处理并储存信息，并能控制计时等工作。（投标文件中需提供有资质的第三方检测机构出具的标有CMA或CNAS的检测报告原件扫描件）
16、网关和终端配置：一个网关可以配置多个终端，方便后期设备升级。
17、设备采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥55W，可在-40℃～80℃气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：12V,≥60Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。
18、设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300 cm，配防电机箱，材质为304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。
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	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]智能虫情测报灯
	▲1、可通过PC客户端、手机APP端、网页端，实现对系统的实时操控，对采集的虫情信息进行查看、管理、分析、展示，PC客户端、手机APP端、网页端三端数据实现共享互通。设备支持云平台控制和监测，可远程手动控制换位、诱虫灯开启、加热管通断、杀虫仓和烘干仓清空、振动电机开关、传送带开关等，也可通过故障报警监测设备运行状况；支持手机端APP查看单台设备AI智能分析及多灯分析。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
2、整体结构采用不锈钢，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数。具漏电保护、避雷和防雨装置，雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫，集虫器内不积水；
3、可以通过照片自动识别虫子数量自动调节拍照间隔时间，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间，内设计数组件，可智能感应虫体并判断是否有虫体残存,从而调整拍照张数，准确统计虫情数量信息，节省网络资源；
▲4、具有自动识别和计数功能，能够识别害虫种类不少于135种，并且具有昆虫统计功能，能对一、二类农作物病虫害名录中趋光性害虫做自动识别计数，对于农作物常见害虫如稻纵卷叶螟、褐飞虱属、白背飞虱、灰飞虱、大螟、二化螟、稻螟蛉、粘虫、玉米螟、棉铃虫、蟋蟀、斜纹夜蛾、草地贪夜蛾等，识别准确率≥95%，计数准确率≥95%；小程序辅助识别不低于5000种昆虫。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲5、系统具备比例尺用以判断虫体大小，可以进行人工分析虫情数量及类型，具有害虫标记功能，不同虫害用不同的颜色区别标注，害虫种类与颜色一一对应，可开启或关闭电子比例尺辅助观测虫体绝对尺寸，便于人工识别；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
6、摄像头:≥2500W工业相机，显示屏:≥7寸电容式触摸屏，系统:≥Android4.0；
▲7、可实时播报设备的每个装置的全部工作状态进程(播报内容及详细度可调整)。可增设语音识别，人机语音交互功能，可通过语音对设备进行各项操作控制；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲8、设备自带苗情监测球机，不低于400万像素，支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，照射距离最远可达20m，具有作物识别和自动判断作物当前生育期及下一生育期时间功能。支持视频播放形式，动态展现作物覆盖度变化情况，对作物长势进行分析。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲9、机器自动识别计数和灯下人工识别计数的动态趋势拟合度系数≥0.90；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
10、光源:不低于20W黑光灯；波长:320～680nm，撞击屏长≥590mm，宽≥210mm，厚≥5mm，三块撞击屏角度≥120；
▲11、支持查看地区平均灯虫量走势分析，周边地区主要虫害雷达图及45天的发生风险预测。支持近5年多灯总量、平均单灯总量对比分析。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
12、自动清洁：定期自动清理撞击屏上的蜘蛛网，可远程实现一键远程辅助清虫，减少人工维护频率；
13、实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管,执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式，并在后台推送堵虫恢复告警；
14、产品的L/N到接地的金属外壳之间能经受1500V(交流有效值)，其电源频率50Hz,历时lmin的耐压试验，无飞弧击穿现象。
▲15、支持查看设备拍摄区作物识别、生育期识别及给出预测下一生育期时间；支持查看设备环境传感器数据；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
16、含气象传感器，可监测空气温湿度传感器、雨量等指标，可提供虫情发生量与气象关系的比较分析，提供当前生育期重大虫害捕捉统计及预计暴发时间分析，针对该暴发提供防治要点参考；
▲17、配备AI智能问答小程序，支持接入DeepSeek等大模型，能迅速精准解答作物病虫害诊断防治、土壤墒情分析等问题；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲18、提供不少于2份所投设备具有省级及以上农业相关部门出具的试验示范报告，试验报告内平均识别准确率≥85%。
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	小虫体智能虫情测报灯
	1、专用于诱杀和监测稻飞虱等小虫体，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖稻飞虱，导致摄像头无法采集到造成测报不准的问题。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫；
▲2、内置不低于2000万像素高清工业摄像机，对稻飞虱进行活体拍照，针对飞虱类害虫进行自动识别计数，通过AI自动识别包含褐飞虱、白背飞虱、灰飞虱等。识别准确率≥85%。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
3、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，具有触摸屏或按键操作功能，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可。
▲4、对稻飞虱等小虫体进行活体拍照，虫体完整率≥95%。通过摄像头实时采集翻板上的虫子情况，拍完照后实时翻转，避免虫体堆积和重复计数，可通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲5、可实现在电脑端和手机端（安卓系统）远程监控平台对虫情自动采集系统的控制，包括但不限于指令发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等。设备也可以远程手动控制诱虫灯开启、诱虫灯条开启、翻板旋转、风扇开启、相机拍照等功能；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
6、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。
7、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。
8、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；
9、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部；
10、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ；连续阴雨天，设备正常运行不低于7天。
11、工作环境温度：0～70℃，工作环境湿度：≤95%。
▲12、虫害暴发分析模型：将捕获到的昆虫进行统计分析，绘制出虫害的发生趋势与发生轨迹，并确定其发生源头，以此为数据基础实现病虫害的预测预警；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲13、作物产量评估模型：根据虫害、天气、土壤、作物、站点、农事等数据，实现作物整个生育期内各指标的模拟。（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲14、提供不少于2份省级及以上植保部门或农业技术推广部门出具的应用试验，且试验识别结果平均准确率≥85%。
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	小麦赤霉病监测预警设备
	▲1、小麦赤霉病自动监测预警模型
包括子囊壳形成与温度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型等子模型，构成小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病监测预警模型。
2、小麦赤霉病自动监测预警系统V1.0软件部分
小麦赤霉病监测预警管理系统V1.0
小麦赤霉病稻麦轮作区预警模型软件V1.0
2.1 数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；
▲2.2 预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看；
2.3 开放式系统平台，自动接入国家平台，可接入其他省、市、县平台。
3、小麦赤霉病自动监测硬件部分     
3.1 主机规格：立杆高度不低于1.5m ，重量≥60kg；电池容量：12V 20A（采用高原专用电池6-CNJ-20，输出功率受环境温度影响较小）；太阳能板：50W；功耗：10mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围：-20℃～80℃；
3.2 整机为SUS304不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀，防护等级IP67，抗冲击等级IK08；
3.3 温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术；
3.4 仪器具有远程调试、无人值守、无缝监控等功能；
3.5 气象数据采集设备严格按照国际气象组织（WMO）气象观测标准设计生产，具体指标如下：
3.5.1温度：范围-40℃～80℃，精度±0.2℃
3.5.2降雨量：范围0～240mm/h，精度±2%
3.5.3相对湿度：范围0～100%RH，精度±1%
3.5.4露点温度：范围-80℃～60℃，精度±0.2℃
3.5.5叶片表面湿润时间：范围0～15h，精度±0.5
3.5.6日照强度：范围0～2000W/㎡，精度±3%
3.5.7日照时数：范围0～15h ，精度±0.1min
3.5.8 10cm土壤含水量：范围0%～100%，精度±4%
3.5.9 10cm土壤温度：范围-50℃～80℃，精度±0.5℃
3.5.10 20cm土壤含水量：范围0%～100%，精度±4%
3.5.11 20cm土壤温度：范围-50℃～80℃，精度±0.5℃
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	土壤墒情监测设备（带气象站一体式）
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]1、设备具有数据采集及上传功能：监测指标包括但不限于土壤水分(体积含水量，不少于4层，0cm～20cm、20cm～40cm、40cm～60cm、60cm～100cm，敏感元件的中心点安装位置需分别对应10cm、30cm、50cm和80cm)、土壤温度(层次要求同土壤含水量)、降雨量、空气温度、空气相对湿度、总辐射、风向、风速、大气压、土壤EC(电导率)等。设备能够通过对传感器监测数据的二次计算输出ET0(参考作物蒸发蒸腾量)。加装图像传感器，监测作物长势长相。
▲2、具备太阳能供电功能且有电池过充和过放保护，在无充电情况下可保证每小时采集传输上报 1 次数据并连续正常工作 15 天以上；（提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件）
3、标准配置的传感器要素：
a)土壤含水量测量范围：0～80%；分辨率：≤0.1%；最大允许误差：±3%
b)土壤温度测量范围：-20～80℃，分辨率：≤0.1℃；最大允许误差：±0.5℃
c)空气温度测量范围：-20～80℃，分辨率：≤0.1℃，最大允许误差：±0.5℃
d)空气湿度测量范围：0～100%RH，分辨率：≤1%，最大允许误差：±3%（≤80％），±5%(>80%)
e)总辐射：测量范围：0～1500W/m²；分辨率：≤5W/m²；最大允许误差：±5%
f)风速测量范围：0～60m/s；分辨率：≤0.1m/s；最大允许误差：±0.5m/s
g)风向测量范围：0～360°；分辨率：≤3°；最大允许误差：±5°
h)雨量测量范围：0～4mm/min，0～200mm/天，分辨率：≤0.1mm，最大允许误差：±0.4mm或4%
i)光照强度测量范围：0～200000 lux；分辨率：≤1Lux；最大允许误差：±2%FS
j)蒸发量：测量范围：0~100mm/h；分辨率：≤0.1mm；最大允许误差：±0.1mm
k)土壤pH：0～14；最大允许误差：±0.5
l)土壤EC值：0～2300μS/cm(bulk)；分辨率：≤1uS/cm
m)整机工作环境：温度：-20 ～ 80℃；相对湿度：5 ～ 90%RH
▲4、可查看作物生长苗情图片，支持动态播放苗情生长过程；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
5、主机可通过管理云平台远程设置数据采集时间、存储和发送时间间隔及IP地址。数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器，可切换，无影响。
6、模块化设计，传感器可管理云平台进行任意配置，总共可接16种类型传感器，每种传感器可接16路，超过16路的可通过菜单设置进行增加。传感器采用低功耗设计，且内置一次性电池供电，可工作5年以上。
7、系统可兼容RS485和Lora两种传感器通讯接口；超声波风速风向传感器，RS485接口+12V电源，管式墒情采用有线RS485+8V电源接口。系统采用FREERTOS操作系统，提升了系统运行的可靠性、多数据采集任务的实时性、系统模块化、CPU的高效化应用。
▲8、设备可自动获取安装点的海拔数据及GPS坐标信息，可知道设备及数据采集点具体的地理位置，防盗防位移；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）
▲9、设备自带摄像头，≥2.7英寸，1920×1080，不低于200W像素，可视场角90°，支持定时拍照功能，可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况，也可在平台上设置拍照间隔和时间；（投标文件中需提供具有检测资质的机构出具的带有CNAS标识的检测报告原件扫描件）。
10、系统供电系统为太阳能+充电电池结合模式，内置一次磷酸铁锂15Ah电池，拆卸更换方便，可独立工作15天以上。
11、防护等级：设备机箱、电缆接头、防护罩等暴露于地表以上的部件外壳防护等级不低于IP65，土壤水分传感器各部件外壳防护等级不低于IP68。
12、系统采用抗震级设计，可支持抵抗11级台风等级,长效续航：内置大容量锂电池，可独立工作15天以上。外接太阳能电池板，可实现连续工作。
13、其他要求：设备须支持移动4G/5G网络数据上传（TCP/IP协议），可实时进行数据自动采集，自动定时上报空间位置信息，支持本地数据存储与导出。支持远程升级功能。采集的数据能自动上传到云端系统，不得通过中间服务器转发。可设置设备数据采集和发送时间间隔，具备自主数据质量保证机制，自动补发未成功上传的数据。仪器设备出现问题能及时自动向管理人员报警。仪器设备提供传感器温度补偿、盐度补偿模型以及多种土壤质地的水分标定模型库。质保期内免流量费，设备免费维修（48小时内响应）。
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	高空鹰眼监控
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]1、像素：全景通道：≥1600万像素（分辨率≥6072×2640，180°鹰眼_400万40倍；采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器），细节通道：≥400万像素（分辨率≥2688×1520）。
视场角：水平：不小于180°，竖直：不小于110°；
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]2、传感器：全景通道：≥1/1.8"Progressive Scan CMOS；细节通道： 
≥1/1.8" Progressive Scan CMOS。镜头光圈：全景通道：F1.0～F1.6；细节通道：F1.2～F4.0（支持自动调节）
3、最低照度：【全景】0.0005Lu×/F1.0（彩色），0.0001Lu×/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lu×/F1.2（彩色），0.0001Lu×/F1.2（黑白），0 Lu× with IR ；
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]4、旋转范围：水平:0°～360°连续旋转；垂直:-15°～+90°；预置点≥300个；
5、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离300米；
6、主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (6072×2640,5520×2400, 4096×1800,3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (6072×2640，5520×2400,  4096×1800，3840×1680, 2784×1200)
细节：50Hz:25fps (2688×1520，2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps （2688×1520，2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；
7、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG ；
8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境；
9、供电方式：DC36V；整机平均功耗75w，最大功耗≤90w；
10、工作环境：工作温度-40℃～70℃；工作湿度≤95%；
11、除雾：支持；
12、卫星定位：支持北斗卫星定位；
13、陀螺仪：支持；
14、电子罗盘：支持； 
15、网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据；
16、音频接口：≥1 路音频输入，≥1 路音频输出；
17、报警接口：≥3 路报警输入，≥2 路报警输出
16、光纤接口：FC接口；内置光纤模块；波长T×1310/R×1550nm；20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据；
17、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SD×C卡（最大支持512G）；
18、防护：≥IP67（防尘防水）；支持防雷击（≥6000V）、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；
19、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；
20、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标，支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪；支持区域入侵、越界侦测、进入/离开区域、徘徊检测、停车检测、物品遗留/搬移；
21、支持GB35114A级安全加密；
22、立杆，高度≥9米，主杆板厚8mm；
23、立杆水泥地基，含地笼等预埋件，C25混凝土。
24、其他要求：
24.1 视频存储时间不少于14天；
24.2 数据回传支持图像远程传输；
24.3 数据管理支持云端或本地化数据管理功能；
24.4 接入要求支持接入苏农云平台；
24.5 包含核心支架、供电与防雷套件及完善的售后保障等；
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	巡田无人机及机库
	[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]1、多光谱无人机裸机重量（带桨叶和RTK模块）≦951克。最大起飞重量≥1000 克。最大上升速度≥6米/秒。最大下降速度≥6米/秒。最大水平飞行速度≥15米/秒。最大抗风速度≥6级（≥10.8米/秒 ）。最大起飞海拔高度：6000米（空载飞行）。最长飞行时间（无风环境）≥40分钟。最长悬停时间（无风环境）≥35分钟。最大续航里程≥30公里。无人机内置光强传感器。配件包括电池、充电器、存储卡、RTK 模块等必要部件。
2、云台相机性能：包含1个可见光相机和4个多光谱相机。可见光相机采用4/3 CMOS，有效像素≥2000 万；4个500万像素的多光谱相机（绿光、红光、红边和近红外），配合多光谱光强传感器，可获取准确的多光谱信息，实现高精度航测、作物生长监测、自然资源调查等应用。
3、图传性能：外置与内置共4根天线，在无干扰和无遮挡环境下，可达到最大15 km 通信距离与最高1080p 30fps高清图传；支持2.4 GHz和5.8 GHz双频段，并可智能切换。
4、智能飞行功能：高级辅助飞行能在用户保持打杆飞行的情况下主动绕开障碍物，全向避障使飞行更智能安全；实时仿地：面对起伏地形时，在航测作业时可通过视觉系统直接实现仿地飞行，使飞行器跟随地形变化调整飞行高度，无需提前导入外部数据，提升测绘效率。
▲6、出苗识别：可自动分析采集图片中的幼苗，自动检测和统计农田中作物的出苗数据；（投标文件中需提供相关证明材料）
7、补苗指导：可在地块上标记缺苗位置和缺苗率，判断是否需要补苗，指导快速补苗；
8、作物覆盖率识别：支持全作物种类冠层覆盖率识别，精确度≥99.6%；
9、长势分析：可基于时间、区域维度，对作物覆盖度进行对比分析，得出作物长势，还支持视频播放形式，展现作物覆盖度变化情况；
▲10、生育期识别：可自动分析水稻所处生育期，包含；返青期、拔节期、分蘖期、抽穗扬花期、灌浆期等生育期的智能识别；（投标文件中需提供相关证明材料）
11、农事操作指导：可结合生育期和作物生长模型，指导相关农事操作，标准化生产过程；
▲12、株高识别：支持通过无人机对作物株高进行分析，准确识别作物株高，准确率≥99.3%；（投标文件中需提供相关证明材料）
13、作物长势分析：可结合不同地块与作物不同时间的株高变化，对长势进行对比分析，得出作物长势好坏；
▲14、倒伏分析：可自动分析采集图片中的作物倒伏情况，包含是否有倒伏、倒伏面积、倒伏位置、倒伏占比等信息。（投标文件中需提供相关证明材料）
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]15、机巢参数：重量不大于200kg，尺寸长宽高不超过1200mm。最大巡检范围（无干扰、无遮挡）FCC: 10km，CE/SRRC/MIC: 6km。电源220V市电，防护等级≥IP55，工作环境-20℃至50℃。支持无人机自动起降、自主充电/换电、数据自动回传，支持7×24小时无人值守作业。应急使用时间30分钟。图传延时≦0.1 秒。空调功率≦450W、待机功率≦50W、最大功率≦650W、最大充电功率≦150W。预存控制策略方案，根据实时采集数据分析，异常天气禁止打开机仓作业，自身控制策略可独立工作，不受网络影响。机库小环境气象监测功能覆盖常规多项参数，包括但不限于空气温度、空气湿度、气压、风速、风向、雨量等，采集传感器参数支持自定义云设置；产品内置过流、防雷击、防浪涌、防反接保护，内置看门狗，运行安全可靠。
16、配置无人机起降平台、充换电模块、环境检测模块、全波段数据交换中心和结构保护组件等，具备无人机自主起降、智能充电、数据自动回传等功能。服务器端支持数据拼接形成正射影像数据结果。支持云端或本地化数据管理功能。支持线上/线下巡田影像数据共享。
17、机场控制与数据管理需支持接入苏农云平台，配套操作系统实现巡田机场管理、巡田无人机飞控管理。巡田数据传输要求：全波段数据远程自主回传，支持可见光、多光谱（标定后）巡田图像远程传输。
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	仪器操作平台
	1、新建仪器操作平台不少于73m²。病虫害智能监测站四周通道不低于15m*15m的正方形，四个角操作平台为3m*3m。平台支撑立柱为防腐木柱，立柱尺寸为断面≥90mm*90mm，长度≥1000mm，埋深700mm，立柱间隔≤1000mm；平台为防腐木板搭建而成，尺寸为1000mm*38mm*90mm；两侧支撑为防腐木条，断面尺寸为90mm*60mm。
2、新建围栏62米，围栏采用镀锌结构的角铁栅栏，高1.5m。围栏含1套1米宽人行门，均为镀锌结构的角铁。



备注：
 1、上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。
2、以上规格参数、技术要求需在技术响应偏离表中逐条响应。
3、清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、报验、检测、检验、验收评审、售后服务及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
4、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。
5、所有检测报告如要求具备CMA或CNAS资质第三方检测机构出具且在有效期内的，不限定检测机构地域、合作厂商；
三、服务要求：
（1）采购产品为全新未使用过的原装合格正品，质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足采购人的使用需求，可根据要求接入江苏省智慧农事服务中心平台或“苏农云”平台。
（2）接到采购人通知后30日内将设备送达采购人指定地点且装卸、安装、调试完毕。成交供应商应按照采购人的通知要求进行供货，不得以任何理由拒绝供货或延期供货，产品的装卸、安装、调试费用由乙方承担。
（3）设备在安装使用前，应对设备进行校正。成交供应商须提供完善售后服务。安装前或土壤发生扰动影响数据后，成交供应商应免费提供设备校正。土壤传感器安装应采用原位安装方法，不能破坏土体结构。设备安装时要同步测定土壤容重、田间持水量等基础数据。保证设备无故障运行时长超过1年，成交供应商自签订合同之日起需提供5年运维质保期（包括设备正常运行、数据正常传输及承担数据流量费、长期提供软件平台维护及升级服务等），质保期内成交供应商免费提供相关技术培训与配套技术支持服务。设备发生故障两周内成交供应商完成维修，特殊情况需向采购方说明并征得同意。成交供应商定期维保巡检设备，每年上门维护检修次数不少于3次。巡田无人机提供5年无人机保险服务，在25000元额度内不限次数的维修或者置换；巡田无人机三者险提供5年，每年100万第三方险，其中人60万，物40万。
（4）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。
（5）巡田无人机监测内容
苗情:依托巡田无人机常态化开展苗情监测，确定固定苗情监测点和苗情长势监测样田区。根据稻麦每年关键生育期，对固定苗情监测点安排水稻巡飞查苗不少于9次、小麦不少于8次，同步进行人工查苗校验;花木区及养殖区，根据采购人通知和安排及时进行巡飞监测，原则每季度不低于1次；对苗情长势监测样田区开展周期性长势巡飞监测，人工审核巡飞监测分析报告，并按要求将分析报告和拼接影像上传至"苏农云"管控平台;相关农事管理建议推送至规模种植主体(农事中心)，并结合实际开展现场指导服务。
灾情:在遭遇灾害性天气或其他临时调度任务时，按省市县农业农村部门要求及通知，依托"苏农云"管控平台，调看高清摄像头，及时开展巡飞监测并推送结果，为防灾抗灾救灾等提供即时支撑。
四、验收
1.在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.货物交付时，须经采购人现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等。验收合格后，方可投入使用。根据工作需要配合采购人进行抽样检测。
如采购人认为需要抽样检测的，由采购人有权随机抽样送第三方检测（检测费用由供应商支付），检测完成合格后方可进行安装。
3.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。
4.货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。 
5.初验
在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向采购人提交项目初验技术资料以及初验申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织初验，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经采购人复查无问题后签署初步验收意见。
6.终验
初验合格稳定运行，运维期质保期满5年后开始终验，供应商向采购人提交项目验收技术资料、初步验收意见及终验申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织相关单位成立验收专家组进行终验，验收无问题后签署验收报告。
验收的标准按照项目采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。
五、项目实施方案要求
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：供货时间进度安排方案、质量保障措施、售后服务方案等内容。
1.供货时间进度安排方案
进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等。
2.质量保障措施
包括质量控制目标、质量控制方法、技术规范和工艺流程保障措施等。
3.售后服务
包含制定有效的服务承诺，详细阐述与售后服务有关的技术支持原则、目标、内容、充足数量的维保备件、合同结 束后服务等内容。
六、项目要求
（一）供货要求
供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
（二）质量保证
（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。
（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。
（三）产品的包装、发运及运输
（1）投标人应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达采购人指定地点。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）产品在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。
（5）产品在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人产品已送达。
（四）节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
（五）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（六）绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体详见采购需求内容。


