第四部分  采购需求
[bookmark: EB7816f6fdbc96408ea7b735c177a21493]项目属性：货物类项目
本项目采购货物标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
一、项目简述
（一）项目名称：宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目
（二）采购人：宿迁市宿豫区教育局
二、合同履行期限、地点及要求
供货期：合同签订后45日历天内供货安装调试完毕并交付使用。
供货地点：采购人指定地点。
质量要求：合格，乙方提供的产品必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目服务须满足采购需求。
售后服务期：1年，自项目验收合格之日起。
三、付款方式
合同签订且在提供供货计划、预付款保函、深化设计方案（含效果图）和材料送样经甲方确认后支付合同金额的30%作为预付款，全部货物安装调试完成经采购人验收合格后，采购人将货款支付到合同总价款的90%，余款待验收合格满一年后付清（无息）。
4、 采购需求
	序号
	货物名称
	
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	办公用房（接待）
	功能要求
	1、建筑面积≥292.5m2（不含露台面积），单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：2层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆；顶面基板采用9mm欧松板
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、栏杆：露台栏杆净高≥1200mm，楼梯栏杆净高≥1200mm
8、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
9、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中
10、其余未尽事宜详见图纸及效果图
11、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：更衣室、卫生间、淋浴间600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理；一楼休息室及接待室600*600块毯（绒高≥4.5mm，绒重≥650g/m2，pvc背衬），其余房间地面3mmPVC卷材，有水房间与无水房间交界处设石材门槛石；室外地台及露台采用实心塑木地板
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：更衣室、卫生间、淋浴间集成铝板吊顶，其余房间无机防火板吊顶
4、淋浴间及卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间内设置成品柜式套装洗手台盆（含镜子）及拖把池
6、室内门：淋浴间、卫生间成品铝合金玻璃门，其余采用成品套装实木复合门
7、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（使用感应式冲洗阀）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地，网络线、管、盒配备（办公室、会议室、值班室、接待室、休息室每个房间（区域）至少配备1个网络端口，具体位置经发包人确认）等，给水管、污水井、强电电源接入点均由发包人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由投标人自行接入
8、空调：会议室、休息室每间配备1台3匹柜机、接待室配备2台3匹柜机；办公室、值班间每间配备1台1.5匹挂式空调；空调均要求一级能效（所有空调由发包人自行采购安装，投标人负责空调电源管线及插座安装，孔洞预留，外机机位支架安装等）
9、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排；项目所有弱电线路及设备放置于配电间，电源及预留接线管由投标人考虑
10、其余未尽事宜详见图纸及效果图
11、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及发包人要求
	
	
	

	2
	组委会办公室
	功能要求
	1、建筑面积≥108m2(不含地台），单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆；顶面基板采用9mm欧松板
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：地面3mmPVC卷材；室外地台采用实心塑木地板
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：无机防火板吊顶
4、室内门：卫生间门成品铝合金玻璃门，其余采用成品套装实木复合门
5、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、防雷接地，网络线、管、盒配备（办公室、会议室、休息室、记者工作室每个房间（区域）至少配备1个网络端口，具体位置经采购人确认）等，给水管、污水井、强电电源接入点均由发包人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由投标人自行接入
6、空调：会议室每间配备1台3匹柜机；办公室、记者工作室、裁判休息室每间配备1台1.5匹挂式空调；空调均要求一级能效（所有空调由发包人自行采购安装，投标人负责空调电源管线及插座安装，孔洞预留，外机机位支架安装等）
7、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
8、其余未尽事宜详见图纸及效果图
9、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	3
	球员休息室
	功能要求
	1、建筑面积≥108m2(不含地台），单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	2 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆；顶面基板采用9mm欧松板
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：更衣室、卫生间、淋浴间600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理；其余房间地面3mmPVC卷材；有水房间与无水房间交界处设石材门槛石；室外地台采用实心塑木地板
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：无机防火板吊顶
4、淋浴间及卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间洗漱台：20mm厚人造大理石台面，配置台下盆，成品定制多层实木柜体，挂壁式安装，下水采用墙排，配置台面等宽银镜
6、室内门：卫生间及更衣室成品铝合金玻璃门，其余采用成品套装实木复合门
7、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（使用感应式冲洗阀）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地，网络线、管、盒配备（办公室、休息室每个房间（区域）至少配备1个网络端口，具体位置经发包人确认）等，给水管、污水井、强电电源接入点均由发包人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由投标人自行接入
8、空调：休息室每间配备1台3匹柜机；办公室配备1台1.5匹挂式空调；空调均要求一级能效（所有空调由采购人自行采购安装，投标人负责空调电源管线及插座安装，孔洞预留，外机机位支架安装等）
9、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
10、其余未尽事宜详见图纸及效果图
11、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及发包人要求
	
	
	

	4
	男厕
	功能要求
	1、建筑面积≥27m2，单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆；顶面基板采用9mm欧松板
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：无机防火板吊顶
4、卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间洗漱台：20mm厚人造大理石台面，配置台下盆，成品定制多层实木柜体，挂壁式安装，下水采用墙排，配置台面等宽银镜
6、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（大便冲洗阀采用水箱式）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地等，具体详见图纸，给水管、污水井、强电电源接入点均由甲方预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由供货人自行接入
7、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
8、其余未尽事宜详见图纸及效果图
9、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及发包人要求
	
	
	

	5
	女厕
	功能要求
	1、建筑面积≥36m2，单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆；顶面基板采用9mm欧松板
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：无机防火板吊顶
4、卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间洗漱台：20mm厚人造大理石台面，配置台下盆，成品定制多层实木柜体，挂壁式安装，下水采用墙排，配置台面等宽银镜
6、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（大便冲洗阀采用水箱式）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地等，具体详见图纸，给水管、污水井、强电电源接入点均由甲方预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由供货人自行接入
7、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
8、其余未尽事宜详见图纸及效果图
9、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及发包人要求
	
	
	


注：项目材料、设备进场必须提前报送采购人审查，提交合格证书、检测报告等质量资料，经采购人书面同意后方可进场。未经采购人同意擅自进场的材料设备，采购人有权拒收、责令清场，相关风险、费用及工期责任由成交供应商全部承担。
五、项目实施方案要求
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：项目实施方案、进度方案、质量保障措施、售后服务等。
1、项目实施方案
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：根据本项目提供实施项目的供货计划、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求等内容。
2、进度方案
投标人针对本项目提供详细的进度安排方案，有明确的时间节点和应对措施等，展示供货各阶段的起止时间、关键过程等，内容包括但不限于：
（1）根据实际需求，确定本项目采购所有产品的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。
（2）提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的完成本项目。
3、质量保证措施
投标人针对本项目提供详细质量保障措施，内容包括但不限于：
（1）针对本项目装饰及安装部分的材料（地砖、铝型材、电线、电缆、灯具、配电箱元器、开关、插座、给排水管、卫浴、洁具及配件、木门、pvc卷材、欧松板）应采用行业头部品牌、行业公认的主流十大品牌，投标人应在投标文件列明拟投入材料品牌。
（2）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。
（3）投标人提供质量合格，符合国家、行业质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料并提供供货配置清单。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。
4、售后服务要求
投标人针对本项目售后服务要求，提供详细的售后服务方案，内容包括但不限于：
（1）中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限1年，自项目验收合格之日起，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
（2）投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在售后服务期内，更换后的部件或零件售后服务期为更换之日起顺延 12 个月。
（3）售后服务期内，产品发生质量问题， 中标人应在接到招标人提出通知半小时以内做出响应，24 小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换货物或送修，需在2 个工作日内解决，涉及安全方面的问题4 小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。
（4）在售后服务期内， 中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
六、验收标准
1.验收要求：投标人提供质量合格，符合国家、行业质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料。
2.验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人在3个工作日内组织验收。
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