**采购需求**

**一、项目概况**

（一）宿迁市2025年（中央体彩公益金资助）室外乒乓球桌采购项目，本次采购室外乒乓球台167张，总预算50万。

**（二）招标内容：采购、安装、维保。**

**（三）质量要求：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2011）”的有关要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书（含非有效期证书的确认函）。**

**二、采购清单及技术要求**

|  |
| --- |
| **（一）通用要求** |
| 1. 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量以及器材闭合开口、不完全闭合开口、地埋式器材地埋深度、器材安装等都必须符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，并提供有效证明文件（具有资质的检验机构的检验报告）；
2. 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久的覆盖。
3. 覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；覆盖件直线部分超过3mm的，其突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状；
4. 器材不允许存在和使用功能无关的凸出物，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
5. 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于0.7mm。

★6、为保证全民健身器材统一、管理规范化，投标供应商所投器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，每一件都必须单独符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书（含非有效期证书的确认函）。★7、所有器材安全使用寿命不低于8年，且在出厂前在器材铭牌上方单独制作经采购方同意的器材报修二维码铭牌，否则作无效投标处理。 |
| **（二）参数要求（图片为网上下载，仅作样式提示，具体要求以产品参数为准）** |
| 1 | 室外乒乓球桌 |  | 1、外形尺寸（长×宽×高） ≥2740×1530×912mm。2、主要承载立柱尺寸≥φ60mm×3mm。3、主要承载横梁尺寸≥30mm×20mm×2mm。4、安装方式：预埋式。5、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂或其他更优质工艺。6、乒乓球桌台面SMC材料，翻边高50mm,板面厚5mm，台板背面井字型结构加强筋；支撑框架4纵4横结构连接；撑管采用30×20×2.0mm钢管；彩虹腿采用φ60mm×3mm焊管；网架采用钢管与钢板拼焊而成。7、棱边和棱角半径不小于3.0mm。8、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度，需专用工具方可拆卸。注：第1-5项具体参数以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为准，第6-8项具体参数以国家体育用品质量监督检验中心检测报告为准，其余以《响应偏离表》为准。 | 张 | 167 |

**三、付款**

1、合同签订后自收到供应商发票之日起15日内，采购人向中标人支付合同总价款的30%作为预付款。

2、项目建成并验收合格，采购人自收到供应商发票之日起15日内付清全款。

**四、质保期限及地点**

（一）免费质保期： 8年。

（二）供货期： 30个日历天

（三）实施地点：采购人指定。

**五、其他要求**

**（一）项目实施方案、设备安装、调试要求**

1.送至采购人指定地点并安装调试到位，必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将器材安装并调试至最佳状态。

2.器材无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

4. 根据投标人的实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等编制方案。

**（二）验收要求**

1.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

2.中标供应商根据招标要求进行产品的安装，由采购人或采购人聘请技术专家或专业检测机构进行验收（验收内容包括但不限于器材质量、站点和器材信息是否已按要求录入省平台、编码是否已印制在告示牌和器材上并激活等其它采购人要求的内容），因此支出的相关费用（包括但不限于检测费用及出具质量检测报告费用）均由中标供应商承担。

（三）**售后服务要求**

1.提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍。

2.质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可提供终身维修保养服务，只收取成本费用。

3.应针对本项目提供详细、明确、具体的日常维护和应急解决方案，应据自身的实际情况提供详细具体的售后服务方案。

备注：1、★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。

2、本项目所涉及的均为推荐品牌，中标人选投非推荐品牌的，需提供相关资料证明其技术性能及质量等级等于或高于推荐品牌。