江苏安全技术职业学院智慧教室建设项目招标文件
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第一章  招标公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对江苏安全技术职业学院智慧教室建设项目进行公开招标采购。现发布公开招标公告。

一、采购人

1．名称：江苏安全技术职业学院
2．地址：徐州市贾汪区育才路1号
3．采购项目联系人：韩老师       电话：0516-87815136            
二、采购代理机构

1．名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2．地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 

3．采购项目联系人：马倩         电话：0516-83999306/0516-85699713
三、项目编号：0675-190JOC010589
四、采购项目

1．名称：江苏安全技术职业学院智慧教室建设项目

2. 数量：1批
3．简要规格描述：包含①智慧教室建设：智慧课堂基础、云镜录播及资源管理、小组研讨及多屏互动、远程互动系统及直播、智能物联、桌椅等；②录播教室改造：智慧课堂基础、小组研讨及多屏互动、远程互动系统、桌椅等。具体详见招标文件。
五、采购项目预算金额：70.00万元人民币。
六、采购项目需要落实的政府采购政策：

节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业等。

七、投标供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

说明：

1．本项目不接受联合体参与采购活动。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3．为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4．查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网；

②中国政府采购网；

③“信用江苏”网；

④“诚信徐州”网。

⑤“江苏省政府采购信用评价系统”

⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

八、获取招标文件

1．公告发布及投标报名时间：2019年 10 月 29 日至2019年 11 月 5 日（每日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00，北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室。

3.方式：凭投标人企业法人授权委托书及被授权人身份证、营业执照（副本）复印件（加盖投标人鲜章）扫描件发送至邮箱（xuzhouhaiqi03@163.com），或将以上资料带至现场购买。
4.招标文件费用采用电汇形式交纳，售后不退（电汇时备注栏请注明项目编号）。

5.标书费及保证金账户：

    账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

    账  号：11110154740005866

    开户行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行  
九、投标文件的接收与开标有关信息：

1．投标文件接收时间：2019年 11 月 20 日北京时间上午09：00—09：30

2．投标文件接收截止及开标时间：2019年 11 月 20 日北京时间上午09：30

3．投标文件的接收及开标地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司开标室（江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1016室）

4.投标文件接收人：孙逊

十、招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”及其附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。

十一、终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

十二、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：马倩       联系电话：0516-85699713
地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室。 

十三、本公告在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn上发布，敬请留意，其他媒体转载无效。


江苏海外集团国际工程咨询有限公司

                                       二〇一九年十月二十九日

第二章  投标人须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：
第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

    10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金

16.1投标人提交投标保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

16.2投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
（6）招标文件规定的其他情形。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1 投标人应编制投标文件正本一份及招标文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

18.2 每份按本章10 规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。

18.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

18.4 投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

18.5 投标文件装订的次序:见本章10.1的要求。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

19.2 上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

19.3上述封装的投标文件如没有分装，无标识，将作为无效投标而予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

19.4 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

 27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

40.履约保证金

40.1中标人应在政府采购合同签订后，向采购人或采购代理机构提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

40.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39.1 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定、不退还其投标保证金。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

40.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购代理机构存放期间，不计利息。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42. 根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

43. 质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、说明

	1.1
	本项目采购人：江苏安全技术职业学院

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	4.
	采购人确定的采购项目属性：货物

	5.
	本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

	6.
	合格投标人：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网；

②中国政府采购网；

③“信用中国（江苏）”网；

④“信用徐州”网。

⑤江苏省政府采购信用评价系统。

⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

	7.1
	招标代理服务费由中标人支付，按《招标代理服务收费标准》执行（见附件）。

	
	二、招标

	9.1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	9.2
	不安排现场考察

	9.3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	11.1
	投标文件的语言为中文

	12.1

12.2
	投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）：

一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

三、价格部分

1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）；

2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）

1、投标人合法有效的营业执照或法人证书复印件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件,即提供至少1名为本项目提供服务人员的学历或技能或职称证书或劳动合同（书）复印件；

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

五、技术部分

1、技术规格及参数要求（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；

3、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。

六、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

七、商务部分

1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；

2、投标人其它证明文件及材料复印件；

3、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
　 ① 符合中小企业划分标准；
   ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
    具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

4、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

5、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
注：
投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。

2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	13.2
	商务条件见：

1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》

2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	13.3
	交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。

	14.3
	本项目预算金额 70.00 万元人民币，不接受超过采购预算的投标报价。报价包括全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

	15.1
	以人民币报价。

	16.1
	投标保证金金额：人民币 10000 元。

账户信息：

收 款 人：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行    

账    号：11110154740005866

采用电汇形式，从投标人基本帐户缴纳，投标保证金必须在投标文件递交截止时间前交至上述账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。。

	18.1
	投标人应制作投标文件正本1套、副本5套。投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由代理机构提供给采购人。

	19.4
	见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	20.1
	投标截止时间：

投标文件开始接收时间：2019年11月20日北京时间上午09：00

投标文件接收截止时间：2019年11月20日北京时间上午09：30

投标文件的接收地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司开标室
     （徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1016室）
投标文件接收人：孙逊

	
	四、开标

	26.1
	开标时间：2019年11月20日北京时间上午09：30

开标地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司开标室

     （徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1016室）

	26.3
	宣读投标人名称、投标价格。

	
	五、评标

	28.
	采用综合评分法评分

	29.1

（四）
	推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术评价优劣顺序排列。

	
	七、政府采购合同

	38.1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	40.
	履约保证金金额：同投标保证金。

	
	八、询问和质疑

	42.
	供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：马倩      联系电话：0516-83999055/85699713
地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。

邮箱：xuzhouhaiqi03@163.com

	
	招标文件费用：500元/份。


附件

招标代理服务收费标准

	招标代理服务收费标准

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%

	lOO-500
	1.10%
	0.80%
	0.70%

	500-1000
	0.80%
	0.45%
	0.55%

	l000—5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%

	5000-lOOOO
	0.25%
	0.10%
	0.20%

	注：按以上费率计算的收费金额低于5000元的按5000元计。


说明：

  1、按上表“招标代理服务收费标准”费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） *  费率（%）。

4、代理服务费基准金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数*（1-下浮率%）

6、采购预算为1元的项目，中标金额按50万元计。

7、招标代理服务费以标包为单位进行结算。    

 评分标准

评分细则：

	项  目
	评  分  依  据

	价格

(35分)
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×35；

各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”*10%

	投标产品评价（6分）
	1、投标人所投录播主机生产厂家具备高新技术产品证书的得2分；

2、投标人所投录播主机生产厂家具有CMA、CNAS认证的检验机构出具的录播生产环境检测报告、录播主机噪音检测报告的，每个得1分，最高得2分；

3、为保障设备稳定性，投标人所投物联网设备生产厂家具备软件成熟度五级CMMI5及以上证书的得2分。

	投标人业绩

（4分）
	投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2016年1月1日后，合同内容为本项目同类或相似的合同复印件。每份得1分。本项最多得4分。

复印件投标时须提供原件核查后方为有效。

	技术规格评价(35分)
	依据投标文件中技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求 》“项目要求”满足程度。满足招标文件要求的得32分，重要响应指标正偏离每1项加1分，负偏离每一项扣2分，非重要响应指标正偏离每1项加0.5分，负偏离每一项扣1分，本项最高得35分，最低得0分。  

	项目实施方案（8分）
	对方案的针对性、内容完整性、可行性（包括产品供货方案、进度安排、设备安装调试、项目人员安排、验收方案等内容）进行评价。

针对性(3分)：针对性强得3-2.5分；针对性较强得2.4-1.1分；针对性不强得1-0分。

内容完整性（3分）：内容完整得3-2.5分；内容较完整得2.4-1分；内容不完整得0分。

可行性（2分）：切实可行得2-1.6分；较切实可行得1.5-1.1分；可行性欠缺得1-0分；

未提供的得0分。

	售后服务及培训方案（10分）
	售后服务方案（6分）
	依据投标人投标文件中售后服务方案，从服务方案的合理性、可行性、质量保证措施，综合比较评价。

方案合理可行、人员有保障、质量保证措施完善得6-5分；

方案较合理可行、人员尚有保障、有质量保证措施得4-3分；

方案不合理、人员无保障、无质量保证措施得2-0分。

	
	培训方案（4分）
	根据投标人提供培训方案的科学性、系统性及针对性，培训课程的完善性，综合比较评价。

方案科学、系统性及针对性强、培训课程完整的得4分；

方案较科学、系统性及针对性较强、培训课程较完整的得3-2分；

方案不太科学、系统性及针对性较差、培训课程不完整的得1-0分。

	所报产品为“环境标志产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。


说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

 拟签订的合同文本
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合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 

A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密 

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为江苏安全技术职业学院。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。合同总价包括：完成本项目的相关任务的全部费用。

第四条 支付

合同生效后,甲方付合同价款的30%作为预付款，设备全部到场安装、调试经验收合格投入使用后付合同款的60%；余款10%质保期满后，无质量问题一年后付清。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，15日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，15日内将合同标的全部交付并安装完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 5 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同     部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同     部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利。

18.11 合同双方的通讯地址： 

买方:

地址: 

邮编: 

电话: 

传真: 

卖方: 

地址: 

邮编: 

电话: 

传真: 

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________ 

签字日期:____________ 

签字地点:____________ 

          （买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：        ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准： 

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按招标文件规定缴纳的履约保证金。 

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：           ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________  

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________ 

开户银行：_______________________________________ 

银行帐号： ______________________________________

卖方（签章）： ____________________________________ 

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________ 

开户银行：_______________________________________ 

银行帐号： ______________________________________

第六章 采购需求
本项目不接受超过70.00万元人民币（项目预算金额）的投标报价。
项目内容：江苏安全技术职业学院智慧教室建设项目，包含①智慧教室建设：智慧课堂基础、云镜录播及资源管理、小组研讨及多屏互动、远程互动系统及直播、智能物联、桌椅等；②录播教室改造：智慧课堂基础、小组研讨及多屏互动、远程互动系统、桌椅等。

采购清单及技术规格参数要求（以下加“★”标志的为重要响应指标，其他为非重要响应指标）：

	一、智慧教室建设

	序号
	设备名称
	技术规格参数
	单位
	数量

	（1）智慧课堂基础

	1
	智慧课堂主机
	1、采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，随堂测验、抢答、随机挑人、文件管理、无线投屏等课堂活动；
2、设备高度：≤2U，标准机架式外观设计，便于机柜安装；
3、设备功率≤30W，支持7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计；
4、设备接口：HDMI输入口≥1，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥2，Line输入口≥1，Line输出口≥1，MIC输入口≥1；
5、设备存储：主机内置存储硬盘，提供≥1T的存储容量；
6、支持接入交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等多媒体智能设备；
7、支持接入Windows、iOS、Android等，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等；
8、支持不少于80台终端无线同屏传输，1080P@30FPS动态画面延迟不超过1.5秒；
9、支持与管理平台无缝对接，实现教学数据的自动同步。
	台
	1

	2
	智慧课堂互动软件
	1、支持二维码或数字码两种签到方式；
2、支持实时监控学生的在线和离线情况；
3、支持创建课程与班级信息；
4、支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放；
5、支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享；
6、支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享；
7、支持将课件等学习资料分享给学生；
8、支持在同一界面查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注；
9、支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端；
10、支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持不少于80台学生端，且播放延迟≤2s；
11、支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题；
12、支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等；
13、支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验，便于教师灵活进行测验；
14、支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验；
15、支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间；
16、支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、环形百分比等图表形式；
17、支持主观题在同一个界面显示所有提交的答案，可任意选取或随机选择一个进行批注讲解；
18、支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动；
19、支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持不少于6个分组，满足探究式分组教学场景；
20、支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等；
21、支持教师在分组教学过程中分发讨论主题至各个小组，教师可截取授课电脑端屏幕上任意位置的内容作为主题；
22、支持不少于6个小组的实时画面同时在主界面进行小窗口预览，点击预览窗口可放大显示；
23、支持将任意小组的展示画面调取到教师大屏上进行同步展示，且支持同时调取两个小组的展示画面进行对比展示和评讲。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章；
24、支持对学生评分，可通过抢答、随机挑人、班级名单、分组名单对学生进行评分，也支持对小组进行评分。
	套
	1

	3
	智慧课堂教师助手软件
	提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能；
1、支持远程控制课件的播放演示；
2、支持课件滑动翻页，同时预览多页课件，点击预览可跳转到相应页面，便于教师进行移动授课；
3、支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享；
4、支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享；
5、支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注，方便教师及时记录精彩的课堂活动；
6、支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等；
7、支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端；
8、支持将课件等学习资料分享给学生；
9、支持远程操控授课电脑端；
10、支持查看课堂上实时和历史弹幕信息。
	套
	1

	4
	智慧课堂学生学习软件
	学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能；
1、支持查看教师分享的文件资料；
2、支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型；
3、支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式；
4、支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动；
5、支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等；
6、支持实时同步显示教师授课电脑端画面；
7、支持将画面分享至教师授课电脑端；
8、支持查看课堂互动情况及学情报告；
9、提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等；
10、支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动。
	批
	1

	5
	教学云平台
	1、统一认证管理：支持账号在所有端统一认证登陆，包括平板电脑端、手机端、PC端；
★2、高可用性架构：采用高可用性企业型架构，前端采用基于B/S的浏览方式且无需安装任何控件即可轻松使用平台功能，支持Windows、Android、iOS、MacOS、CetOS等系统；
3、统一数据管理：支持与主机无缝对接，实现数据推送、自动同步和数据统一管理，且同步时间不超过1分钟；
4、课程管理：支持对课程信息进行管理，包括新增、删除、修改等；
5、班级管理：支持对班级信息进行管理，包括新增、删除、修改等；
6、文件共享：支持教师将学习资料分享给学生；
★7、学情分析：支持根据时间查看课堂互动的分析报告，包括但不限于签到情况、互动频率、测验情况、弹幕信息、文件共享情况等。
	套
	1

	6
	平台服务器
	1、Cpu：Intel Xeon E5(8核16线程水平)，及以上配置；
2、内存：≥8GB DDR4；
3、硬盘：≥8TB SAS/SATA；
4、磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10；
5、网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应；
6、电源冗余：支持双电源冗余；
7、系统支持：CentOS7.5 64位。
	台
	1

	7
	教师平板电脑
	屏幕尺寸：≥9.6英寸；可扩展容量：最大支持128GB；颜色：灰色；运行内存：≥3GB；CPU核数：≥四核。
	台
	1

	8
	学生平板电脑
	屏幕尺寸：≥9.6英寸；可扩展容量：最大支持128GB；颜色：灰色；运行内存：≥3GB；CPU核数：≥四核。
	台
	40

	9
	高密度无线AP
	1、网络接口：10/100/1000M以太网口≥1个；
2、USB接口≥1个；
3、网络Console口≥1；
4、无线协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac；
5、工作频段：支持三射频，最高速率达2.0Gbit/s；
6、每射频支持不少于16个虚拟AP；
7、发射功率不小于20dBm；
8、供电：DC供电；PoE：满足802.3at以太网供电标准；
9、安全认证：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；
10、支持Fit模式与Fat模式切换；
11、支持自适应带宽管理，自动根据用户数量、环境等因素动态调整用户带宽分配。
	台
	1

	10
	智慧班牌
	一、硬件参数要求：
1、高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色；
2、 采用21.5英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16：9；屏幕可视角度≥178°；
3、 ★屏幕亮度≥500cd/㎡；(投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件)；
4、 整机正面覆盖防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。
5、★内置500W像素高清摄像头；(投标文件中提供证明材料复印件)
6、人脸识别支持不少于5人同时进行活体人脸识别，避免代打卡、代考勤情况。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息；
7、内置2.0立体声道功放，支持视频音频播放；
8、刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作；
9、整机具备至少一路RJ45网络接口；内置千兆网卡及Wi-Fi无线模块，支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4G/5G双频协议；具备不少于2路USB 2.0接口；
10、CPU 工作频率不低于1.8GHz；系统运行内存≥2GB，存储容量≥8GB；操作系统采用Android 7.1或以上系统；
11、★整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。(投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件)；
12、整机支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W；
13、整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出，确保使用安全。
二、软件参数要求：
1、为便于维护，班牌终端数据与版本在联网状态下自动更新；
2、支持教师使用微信管理班级信息发布、查看课表及考勤记录；
3、系统支持班级管理员手机扫描二维码，更改终端绑定班级，方便老师调整和管理各间教室的班级信息；
4、管理员可在网页后台给班牌设置多组开关机计划（一天内可多次开关机），班牌根据相关设置在指定时间时自动开机或关机；
5、提供丰富的信息内容组件，包括日期、具体时间、联网状态、校徽、学校名称、班级名称、班主任名称、班级格言、班牌绑定场地、学生数量、任课老师数量等；
6、支持首页同时展示不少于10个模块组件，方便用户为每个班牌定制个性化的界面，展示多样化信息；
7、提供多样化的模块选择，包括课表、相册、视频、班级新闻、班级公告、校园新闻、校园公告、天气、倒数日、值日生、考勤、班级综合素质评价排名等，方便老师根据自己的需要进行组合。
	套
	1

	11
	充电柜
	至少支持40个平板电脑同时充电及保管，可移动。
	台
	1

	12
	功放音响
	配套功放音响，满足教学使用。
	套
	1

	13
	电子时钟
	卫星同步时钟。
	个
	1

	14
	机柜
	42U服务器机柜。
	个
	1

	15
	线材
	电源线、网线、信号线等。
	批
	1

	16
	辅材
	辅材一批。
	批
	1

	（2）云镜录播及资源管理

	1
	高清录播主机
	★1、设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能；
★2、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。投标文件中提供上述功能的软件设置界面截图；
★3、内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能；
4、支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。两个非云台摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面；
5、支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面；
6、支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出；
7、采用标准H.264视频编码技术，内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式；
★8、高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能；
9、具有至少两个USB接口，支持插入U盘进行视频的同步录制功能；
10、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台；
11、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；
12、具备实时采集800万以上像素的一线通双视频云镜能力，投标文件中提供省级以上高新技术产品证明复印件并加盖厂家投标专用章或公章；
13、★签订合同前提供原厂针对本项目出具的授权函及质保函。
	套
	1

	2
	录播软件系统
	电子云台应用软件：
1、支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理；
2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作；
3、支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式；
★4、支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面；
5、录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；
6、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。投标文件中提供上述功能软件界面截图；
7、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。投标文件中提供中英文切换功能界面截图；
8、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度；
9、录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机和辅助跟踪摄像机。采用电子云台图像跟踪技术，实现教学过程的全自动跟踪切换拍摄；
10、支持多种逻辑跟踪技术，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间；投标文件中提供上述功能软件界面截图；
11、支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果；投标文件中分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图；
12、投标文件中提供电子云台应用软件著作权证书复印件；。

流媒体直播软件：
1、支持录播一键开启“直播”功能；
2、支持网络直播参数设置、直播码流设置；
3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流；
4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选；
5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议；
6、★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接；投标文件中提供上述功能软件界面截图；
7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。
8、投标文件中提供流媒体直播软件著作权证书复印件。
流媒体导播软件：
1、提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。
2、支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口；投标文件中提供布局模式软件界面截图；
3、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能；
4、提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。
5、支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；投标文件中提供上述功能软件界面截图；
6、投标文件中提供流媒体导播软件著作权证书复印件。
流媒体点播软件：
1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；
2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；
3、★录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选；投标文件中提供软件功能界面截图；
4、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；
5、支持录像文件下载；
6、支持对视频进行手动FTP上传。
7、投标文件中提供流媒体点播软件著作权证书复印件。
	套
	1

	3
	前高清摄像机
	1、传感器类型：CMOS、1/2.3英寸；
★2、采用逐行扫描模式，总像素：≥1752万，有效像素：≥1615万3）采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法；
3、最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°；
4、网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应；
5、视频接口：3G-SDI、网络；
6、编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC；
7、电源支持：DC12V、PoC；
★8、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式；
★9、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时，投标文件中提供有资质的检测资质出具的检测报告复印件；
10、要求摄像机与录播主机为同一品牌。
	台
	1

	4
	后高清摄像机
	1、传感器类型：CMOS、1/2.3英寸；
★2、采用逐行扫描模式，总像素：≥1752万，有效像素：≥1615万；
3、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法；
4、最大水平视场角82.9°，最大垂直视场角52.8°；
5、网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应；
6、视频接口：3G-SDI、网络；
7、编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC；
8、电源支持：DC12V、PoC；
★9、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式；
★10、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、要求摄像机与录播主机为同一品牌。
	套
	1

	5
	高清摄像机管理软件
	1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数；
3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200；
6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
8、投标文件中提供有资质的检测机构出具的高清摄像机管理软件相关检测报告复印件。
	套
	2

	6
	话筒（指向性）
	1、单体：背极式驻极体；
2、指向性：超心型；
3、频率响应：40Hz—16kHz；
4、低频衰减：内置；
5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz；
6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz；
7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz；
8、信噪比：70dB（1KHz at 1Pa；
9、动态范围：106dB（1kHz at Max SPL；
10、使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA。
	台
	2

	7
	录制面板
	1、镶嵌式安装方式；
2、控制接口：RS232；
3、信号指示灯：支持；
4、支持一键式系统电源开关控制；
5、一键式录制、停止、锁定电脑信号。
	对
	1

	8
	教学视频资源管理平台
	视频资源管理平台。
	套
	1

	（3）小组研讨及多屏互动

	1
	分组主机
	1、为了系统的兼容及稳定性，要求分组主机与智慧课堂主机为同一品牌；
2、分组主机采用高集成度嵌入式架构设计，集成小组讨论、小组投屏、动态预览、动态批注、自主录制等功能；
3、设备高度：≤1.5U；
4、设备功耗：设备功率≤30W，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；
5、设备接口：HDMI输入口≥2，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥4，Line in≥1，MIC输入口≥1；
6、设备存储：内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式；
7、支持接入所有主流厂商的多媒体智能设备，如交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等；
8、支持接入Windows、iOS、Android等常见系统，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等主流厂商的智能终端设备；
9、支持不少于7路1080P高清视频输入，包括2路HDMI信号,5路移动设备无线投屏信号；
10、支持与智慧课堂主机无缝对接，满足研讨式分组教学需要。
	台
	4

	2
	智慧课堂分组教学软件
	提供数据同步、多屏互传、分组教学、多屏协作分组管理等功能。
1、小组投屏：在小组讨论学习过程中，组员可以根据自己的学习情况将终端的画面分享到小组中屏上，进行自己成果的展示和讲解，促进小组内的高效协作；
2、支持不少于6个学生终端的实时画面、小组讨论画面与讨论主题同时在小组中屏上进行小窗口预览，点击小窗口可在主窗口放大显示；
3、支持在小组中屏上进行批注，且批注内容可在授课电脑端上同步显示。
	套
	4

	3
	智慧课堂分组投屏软件
	1、支持对小组中屏当前显示画面进行录制；
2、支持对小组讨论的实时画面和声音进行录制，有利于学生课后进行回放学习；
3、支持将录制的视频保存在分组主机当中；
4、支持查看已录制的视频并进行下载，支持下载到U盘当中。
	套
	4

	4
	交互智能平板
	1、★屏幕尺寸，≥86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃；
2、★整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作；
3、触摸点数：十点或以上，在任意通道下均可实现十笔书写；即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作；
4、★内置模块电脑采用Intel最新稳定版120Pin或以上模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计；处理器≥Intel Core i3；内存≥4G；硬盘≥128G固态硬盘；USB3.0≥2。OPS电脑模块经过产品可靠性检验，MTBF≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
5、具有输入输出接口：≥1路RF,≥1路USB媒体播放,≥1路HDMI,≥1路AV，≥1路VGA,≥1路音频端子,≥1路同轴,整机设计前置接口 USB。
6、交互一体机的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
7、★内置不低于300万像素的摄像头；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）；
8、★内置拾音麦克风，拾音距离至少2米，方便录制老师人声。（（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）；
9、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修；
10、★支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课；
12、内置移动教学软件：可支持同一网段下的手机与电脑的屏幕画面在一体机进行同时显示，可将手机音频通过一体机进行扩音；支持移动展台功能；支持模拟电脑触摸板功能，能够对一体机进行远程控制；
13、★整机三年原厂免费保修，三年原厂免费上门服务；
14、★签订合同前提供原厂针对本项目出具的授权函及质保函。
	套
	2

	5
	交互智能平板
	1、★屏幕尺寸，≥65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥1920×1080；亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥5000:1；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃；
2、★整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持；Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作；
3、触摸点数：十点或以上，在任意通道下均可实现十笔书写；即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作；
4、★内置模块电脑采用Intel最新稳定版120Pin或以上模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计；处理器≥Intel Core i3；内存≥4G；硬盘≥128G固态硬盘；USB3.0≥2。OPS电脑模块经过产品可靠性检验，MTBF≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
5、具有输入输出接口：≥1路RF,≥1路USB媒体播放,≥1路HDMI,≥1路AV，≥1路VGA,≥1路音频端子,≥1路同轴,整机设计前置接口 USB。
6、交互一体机的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
7、★内置不低于300万像素的摄像头；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
8、★内置拾音麦克风，拾音距离至少2米，方便录制老师人声；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
9、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修；
10、★支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课；
12、内置移动教学软件：可支持同一网段下的手机与电脑的屏幕画面在一体机进行同时显示，可将手机音频通过一体机进行扩音；支持移动展台功能；支持模拟电脑触摸板功能，能够对一体机进行远程控制；
13、★整机三年原厂免费保修，三年原厂免费上门服务。
	套
	6

	6
	移动支架
	　
	套
	6

	（4）远程互动系统及直播

	1
	智能远程互动终端
	1、基本架构：采用一体化智能终端，摄像头、麦克风高度集成；
2、接口要求 配置≥1个高清视频输出接口、≥1个3.5mm音频输入接口，≥1个HDMI；≥1个3.5mm音频输出接口。（投标时需提供背板清晰照片）；
3、网络接口：具备RJ-45网络接口，要求终端支持2.4G\5G WiFi无线接入；
4、协议标准：★视频编码：支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；
5、支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议；
6、支持1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率；
7、支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；
8、视频呼叫支持64Kbps至20Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽；
9、支持网络抗丢包算法，在丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒。（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
10、在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯,语音质量评测值MOS_LQO不低于3；丢包率80%时，语义依然可理解,语音质量评测值MOS_LQO不低于2.7；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、支持多种分屏模式，支持9分屏；
12、麦克风：内置集成2颗全向阵列麦克风，具备8米有效拾音距离能力；
13、摄像头要求：终端集成高清摄像头，支持1080P分辨率，至少90度水平视角，具备多区域自动对焦功能；
14、支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
15、支持在不依赖有线网络和WiFi情况下通过终端热点，使用无线传屏器与终端配对实现PC桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
16、终端具备能够自主建立可加密的直播功能，直播建立者可通过个人移动智能终端进行简易快捷的分享，并且对观众可设置收看及文字互动的权限，实现直播的安全可控；
17、具有国内自主知识产权，国内核心技术。
	套
	1

	（5）智能物联

	1
	智能触摸开关
（教室灯）
	1、支持LORA协议频段(470~510MHZ)； 2、-10℃~+55℃，10～99%RH 无凝结 ；3、零火，支持多路智能触摸开关； 4、支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态； 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关。
	个
	2

	2
	红外人体感应
	1、支持DC5V-MicroUSB或者AA电池供电 ；2、25℃环境下可远达10m； 3、支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员走动的时候红灯闪烁； 4、支持蜂鸣器提示，一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台； 5、支持Lora和物联网控制器控制。
	个
	1

	3
	智能门锁
	通讯方式：支持LoRa低功率远距离无线协议，实现APP远程控制、数据传输；

防盗标准：GA374-2001《电子防盗锁》和GA701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》；

标准开启方式：指纹／密码/卡/身份证/手机感应卡/机械钥匙，选配开启方式：遥控器、远程开锁；

出厂配件（名称、数量）：感应卡2张、手机感应卡1张、机械钥匙2把；

钥匙容量：密码+卡+遥控器1000组；开锁记录：15万条；

外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供9V电源供电；

记忆功能检验：断电后，设定的指纹和密码不会丢失；

自动报警功能检验：A.连续5次输入错误密码；B.连续刷5次错误卡片；门锁自动锁定1分30秒；

工作环境：工作温度-25℃~55℃，工作湿度≤93%；

工作时延：平均指纹匹配时间≤3s，启动时间≤1s；

11、工作质量：拒真率≤1%，指纹认假率≤0.001%，分辨率500dpi，欠压指示低于4.1V有声、光报警提示；12、通配锁体：小锁芯（适用于木门、室内门）。
	个
	1

	4
	拉合窗帘
	1、保护等级不低于IP20； 2、额定电压：DC230V50HZ额定功率40W； 3、1.2N/m ；4、支持无线遥控、有线开关等多种控制方式 ；5、支持在物联网控制器设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘；6、支持统一管理，在物联网控制器可统一管理全部智能窗帘设备。
	个
	3

	5
	窗帘控制器
	1、433MHZ通信协议； 2、100-240V 50/60Hz ；3、电流Max 5A（LED Max 600W） ；4、双路相斥控制，电源输入线接220V零线和火线，输出线接窗帘电机；5、通过窗帘控制器与动能开关、网关、物联网控制器结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式控制窗帘，如进入会议室的时候灯光打开的同时，窗帘也自动打开。
	个
	3

	6
	窗帘控制面板
	1、433MHZ通信协议；2、回弹式；3、微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线；4、6键，支持控制3组窗帘的升和降，每组窗帘分上下两个按键；5、支持与窗帘控制器、网关、物联网控制器结合，实现本地、手机远程对窗帘进行控制。
	个
	1

	7
	10A智能插座
	1、5孔1位 10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门，符合GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-2008等国家标准；

通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电；

通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电；

★支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输；

支持远程对插座强制通电、断电，管理员可通过手机APP或Web管理后台方式；

6、支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务。
	个
	2

	8
	智慧空开套件              
	支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输；

短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构；

漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效；

支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能；

5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理。
	个
	1

	9
	智慧空开电源模组
	节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网控制器的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源；

额定电流：2.5A（DC12V）；

输入电压：AC100V-265V；

额定输出电压：DC12V；

额定输出电流MAX DC2.5A；

防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA；

工作环境：-5℃~45℃；

安装地点海拔：不高于2000m；

9、安装方式：导轨卡口。
	个
	1

	10
	智慧空开lora通讯模组
	节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网控制器的互相联动，包括数据回传及策略控制；

工作电压：DC12V；

支持双向互联网通讯；

工作电压：AC100V~265V；

工作环境：-5℃~45℃；

6、安装地点海拔：不高于2000m。
	个
	1

	11
	壁挂空调
	1、无线LoRa/蓝牙BLE；
2、红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管；
3、超低功耗设计，睡眠电流8uA，工作时最大电流不超130mA，整机≤2.5W； 
4、支持Lora和物联网平台控制。
	个
	2

	12
	情景面板
	1、433MHZ通信协议；
2、回弹式；
3、微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线4、6键；
5、支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化“一键即所见”场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式。
	个
	1

	13
	情景面板无线网关
	1.6路开关控制器，同时可作为网关。
	个
	1

	14
	室内LoRa网关
	★支持LoRa低功率远距离无线协议，470-510MHz频段；

外置2根可拆卸高增益天线；

RJ45以太网口≥1个；

支持两张射频卡，一张用于认证链路，另一张用于数据链路；

支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；

6、为保证兼容性与统一管理，要求此设备与物联平台为同一品牌。
	个
	1

	15
	教室物联网控制器
	支持硬件私有平台、公有云多种部署方式；
2、千兆以太网口数≥6个；RJ-45Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备（投标文件中提供截图证明）；
3、★支持接入智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控、智能空开、情景面板等传感器设备；
4、★支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统（投标文件中提供截图证明）；
5、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理；
6、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能；
7、支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率，空调面板的温度、风速、工作模式、开关等；
8、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；
9、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼；
10、支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗；
11、支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警（投标文件中提供截图证明）；
支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务；
13、出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警；
14、★平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（投标文件中提供截图证明）；
15、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IOT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析；
16、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台；
17、★支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（投标文件中提供截图证明）；
18、★大屏展示，向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化（投标文件中提供截图证明）；
19、产品为自主研发，投标文件中提供物联平台软件著作权复印件；

20、为保证兼容性与统一管理，要求此IOT物联平台与智能插座、空调恒温器等传感器设备、LoRa物联网关为同一品牌。
	个
	1

	16
	NAC管理传感器数Lic
	传感器授权。
	个
	18

	17
	NAC管理回传器数Lic
	回传器授权。
	个
	5

	18
	红外遥控器配件
	回传器授权。
	个
	2

	（6）桌椅、装修

	1
	研讨桌
	标准外形，尺寸：桌面长度≥2100mm、桌面高度≥750mm；桌面开口尺寸：≥250mm*130mm。
	张
	4

	2
	学生椅
	钢结构，木质板面及靠背。
	张
	40

	3
	移动讲桌
	木质板面，碳钢支架，万向轮。
	张
	1

	4
	装修
	吊顶、灯光、墙面、窗帘、弱电改造。
	项
	1

	二、录播教室改造

	序号
	设备名称
	技术规格参数
	单位
	数量

	（1）智慧课堂基础

	1
	智慧课堂主机
	1、采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，随堂测验、抢答、随机挑人、文件管理、无线投屏等课堂活动；
2、设备高度：≤2U，标准机架式外观设计，便于机柜安装；
3、设备功率≤30W，支持7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计；
4、设备接口：HDMI输入口≥1，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥2，Line输入口≥1，Line输出口≥1，MIC输入口≥1；
5、设备存储：主机内置存储硬盘，提供≥1T的存储容量；
6、支持接入交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等多媒体智能设备；
7、支持接入Windows、iOS、Android等，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等；
8、支持不少于80台终端无线同屏传输，1080P@30FPS动态画面延迟不超过1.5秒；
9、支持与管理平台无缝对接，实现教学数据的自动同步。
	台
	1

	2
	智慧课堂互动软件
	1、支持二维码或数字码两种签到方式；
2、支持实时监控学生的在线和离线情况；
3、支持创建课程与班级信息；
4、支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放；
5、支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享；
6、支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享；
7、支持将课件等学习资料分享给学生；
8、支持在同一界面查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注；
9、支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端；
10、支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持不少于80台学生端，且播放延迟≤2s；
11、支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题；
12、支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等；
13、支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验，便于教师灵活进行测验；
14、支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验；
15、支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间；
16、支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、环形百分比等图表形式；
17、支持主观题在同一个界面显示所有提交的答案，可任意选取或随机选择一个进行批注讲解；
18、支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动；
19、支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持不少于6个分组，满足探究式分组教学场景；
20、支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等；
21、支持教师在分组教学过程中分发讨论主题至各个小组，教师可截取授课电脑端屏幕上任意位置的内容作为主题；
22、支持不少于6个小组的实时画面同时在主界面进行小窗口预览，点击预览窗口可放大显示；
23、支持将任意小组的展示画面调取到教师大屏上进行同步展示，且支持同时调取两个小组的展示画面进行对比展示和评讲。投标文件中提供上述功能软件界面截图；
24、支持对学生评分，可通过抢答、随机挑人、班级名单、分组名单对学生进行评分，也支持对小组进行评分。
	套
	1

	3
	智慧课堂教师助手软件
	提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能；
1、支持远程控制课件的播放演示；
2、支持课件滑动翻页，同时预览多页课件，点击预览可跳转到相应页面，便于教师进行移动授课；
3、支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享；
4、支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享；
5、支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注，方便教师及时记录精彩的课堂活动；
6、支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等；
7、支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端；
8、支持将课件等学习资料分享给学生；
9、支持远程操控授课电脑端；
10、支持查看课堂上实时和历史弹幕信息。
	套
	1

	4
	智慧课堂学生学习软件
	学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能；
1、支持查看教师分享的文件资料；
2、支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型；
3、支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式；
4、支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动；
5、支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等；
6、支持实时同步显示教师授课电脑端画面；
7、支持将画面分享至教师授课电脑端；
8、支持查看课堂互动情况及学情报告；
9、提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等；
10、支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动。
	批
	1

	5
	教学云平台
	1、统一认证管理：支持账号在所有端统一认证登陆，包括平板电脑端、手机端、PC端；
★2、高可用性架构：采用高可用性企业型架构，前端采用基于B/S的浏览方式且无需安装任何控件即可轻松使用平台功能，支持Windows、Android、iOS、MacOS、CetOS等系统；
3、统一数据管理：支持与主机无缝对接，实现数据推送、自动同步和数据统一管理，且同步时间不超过1分钟；
4、课程管理：支持对课程信息进行管理，包括新增、删除、修改等；
5、班级管理：支持对班级信息进行管理，包括新增、删除、修改等；
6、文件共享：支持教师将学习资料分享给学生；
★7、学情分析：支持根据时间查看课堂互动的分析报告，包括但不限于签到情况、互动频率、测验情况、弹幕信息、文件共享情况等。
	套
	1

	6
	教师平板电脑
	屏幕尺寸：≥9.6英寸；可扩展容量：最大支持128GB；颜色：灰色；运行内存：≥3GB；CPU核数：≥四核。
	台
	1

	7
	学生平板电脑
	屏幕尺寸：≥9.6英寸；可扩展容量：最大支持128GB；颜色：灰色；运行内存：≥3GB；CPU核数：≥四核。
	台
	4

	8
	电子时钟
	卫星同步时钟。
	个
	1

	9
	线材、辅材等
	　
	批
	1

	（2）小组研讨及多屏互动

	1
	分组主机
	1、为了系统的兼容及稳定性，要求分组主机与智慧课堂主机为同一品牌；
2、分组主机采用高集成度嵌入式架构设计，集成小组讨论、小组投屏、动态预览、动态批注、自主录制等功能；
3、设备高度：≤1.5U；
4、设备功耗：设备功率≤30W，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；
5、设备接口：HDMI输入口≥2，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥4，Line in≥1，MIC输入口≥1；
6、设备存储：内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式；
7、支持接入所有主流厂商的多媒体智能设备，如交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等；
8、支持接入Windows、iOS、Android等常见系统，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等主流厂商的智能终端设备；
9、支持不少于7路1080P高清视频输入，包括2路HDMI信号,5路移动设备无线投屏信号；
10、支持与智慧课堂主机无缝对接，满足研讨式分组教学需要。
	台
	4

	2
	智慧课堂分组教学软件
	提供数据同步、多屏互传、分组教学、多屏协作分组管理等功能。
1、小组投屏：在小组讨论学习过程中，组员可以根据自己的学习情况将终端的画面分享到小组中屏上，进行自己成果的展示和讲解，促进小组内的高效协作；
2、支持不少于6个学生终端的实时画面、小组讨论画面与讨论主题同时在小组中屏上进行小窗口预览，点击小窗口可在主窗口放大显示；
3、支持在小组中屏上进行批注，且批注内容可在授课电脑端上同步显示。
	套
	4

	3
	智慧课堂分组投屏软件
	1、支持对小组中屏当前显示画面进行录制；
2、支持对小组讨论的实时画面和声音进行录制，有利于学生课后进行回放学习；
3、支持将录制的视频保存在分组主机当中；
4、支持查看已录制的视频并进行下载，支持下载到U盘当中。
	套
	4

	4
	交互智能平板
	1、★屏幕尺寸，≥86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃；
2、★整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作；
3、触摸点数：十点或以上，在任意通道下均可实现十笔书写；即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作；
4、★内置模块电脑采用Intel最新稳定版120Pin或以上模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计；处理器≥Intel Core i3；内存≥4G；硬盘≥128G固态硬盘；USB3.0≥2。OPS电脑模块经过产品可靠性检验，MTBF≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
5、具有输入输出接口：≥1路RF,≥1路USB媒体播放,≥1路HDMI,≥1路AV，≥1路VGA,≥1路音频端子,≥1路同轴,整机设计前置接口 USB。
6、交互一体机的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
7、★内置不低于300万像素的摄像头；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
8、★内置拾音麦克风，拾音距离至少2米，方便录制老师人声；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
9、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修；
10、★支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课；
12、内置移动教学软件：可支持同一网段下的手机与电脑的屏幕画面在一体机进行同时显示，可将手机音频通过一体机进行扩音；支持移动展台功能；支持模拟电脑触摸板功能，能够对一体机进行远程控制；
13、★整机三年原厂免费保修，三年原厂免费上门服务；
14、★签订合同前提供原厂针对本项目出具的授权函及质保函。
	套
	2

	5
	交互智能平板
	1、★屏幕尺寸，≥65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥1920×1080；亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥5000:1；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃；
2、★整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作；
3、触摸点数：十点或以上，在任意通道下均可实现十笔书写；即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作；
4、★内置模块电脑采用Intel最新稳定版120Pin或以上模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计；处理器≥Intel Core i3；内存≥4G；硬盘≥128G固态硬盘；USB3.0≥2。OPS电脑模块经过产品可靠性检验，MTBF≥100000小时（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
5、具有输入输出接口：≥1路RF,≥1路USB媒体播放,≥1路HDMI,≥1路AV，≥1路VGA,≥1路音频端子,≥1路同轴,整机设计前置接口 USB。
6、交互一体机的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
7、★内置不低于300万像素的摄像头；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
8、★内置拾音麦克风，拾音距离至少2米，方便录制老师人声；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
9、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修；
10、★支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课；
12、内置移动教学软件：可支持同一网段下的手机与电脑的屏幕画面在一体机进行同时显示，可将手机音频通过一体机进行扩音；支持移动展台功能；支持模拟电脑触摸板功能，能够对一体机进行远程控制；
13、★整机三年原厂免费保修，三年原厂免费上门服务。
	套
	4

	（3）远程互动系统

	1
	智能远程互动终端
	1、基本架构：采用一体化智能终端，摄像头、麦克风高度集成；
2、接口要求 配置≥1个高清视频输出接口、≥1个3.5mm音频输入接口，≥1个HDMI；≥1个3.5mm音频输出接口。（投标时需提供背板清晰照片）；
3、网络接口：具备RJ-45网络接口，要求终端支持2.4G\5G WiFi无线接入；
4、协议标准：★视频编码：支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；
5、支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议；
6、支持1080P30fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率；
7、支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；
8、视频呼叫支持64Kbps至20Mbps范围内动态自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽；
9、支持网络抗丢包算法，在丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
10、在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯,语音质量评测值MOS_LQO不低于3；丢包率80%时，语义依然可理解,语音质量评测值MOS_LQO不低于2.7；（投标文件中提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件）
11、支持多种分屏模式，支持9分屏；
12、麦克风：内置集成2颗全向阵列麦克风，具备8米有效拾音距离能力；
13、摄像头要求：终端集成高清摄像头，支持1080P分辨率，至少90度水平视角，具备多区域自动对焦功能；
14、支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
15、支持在不依赖有线网络和WiFi情况下通过终端热点，使用无线传屏器与终端配对实现PC桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音；
16、终端具备能够自主建立可加密的直播功能，直播建立者可通过个人移动智能终端进行简易快捷的分享，并且对观众可设置收看及文字互动的权限，实现直播的安全可控；
17、具有国内自主知识产权，国内核心技术。
	套
	1

	（4）桌椅

	1
	研讨桌
	标准外形，尺寸：桌面长度≥2100㎜、桌面高度≥750㎜；桌面开口尺寸：≥250mm*130mm。
	张
	4

	2
	学生椅
	钢结构，木质板面及靠背。
	张
	40


四、项目实施要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、交货时间：合同生效日后， 15日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

6、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

8、投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
五、售后服务及培训要求：
（一）售后服务要求

1、提供不少于3年的免费质保和软件免费升级服务。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；如出现设备故障，在48小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，保修服务由原厂家提供。
3、为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。
（二）培训要求
1、中标人在设备安装调试时，采购人如需要进行使用培训应当派技术人员进行现场培训，讲解设备结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。保证采购人能够胜任系统的全部运行、操作、维护；简单的故障处理。

2、培训应有电子文档或纸质材料交由采购人留存。

六、保修要求（本条为实质性响应指标，如不满足，按照无效投标处理。）
中标人在签订采购合同前必须提供所投关键设备厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函原件，承诺函上需注明厂商联系人、联系电话和传真，以备核查。否则视同中标人放弃中标项目，采购人有权拒绝签订采购合同，中标人承担由此产生的一切责任。投标文件中无承诺的为无效投标。
七、其他要求：

1、中标人须对最终选定的设备设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

3、中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

4、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人投标报价中应包含此费用。

5、投标人报价包含：包装、运输、安装、调试、使用培训、税费等全部费用。
6、其他要求见第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 保修承诺

7. 中小企业声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1. 投标函

致：江苏安全技术职业学院 
根据          项目[项目编号：                ]招标文件，          (姓名)代表我方          （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下： 

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后,按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。 

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 

电话： 

传真： 

投标人：           （盖单位公章）

                      投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日

开标一览表

项目名称：                            

项目编号：                            
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	江苏安全技术职业学院智慧教室建设项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）
	


注：此表还须按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人：           （盖单位公章）

                      投标人授权代表：           （签字或盖章）  

                  日期：   年  月  日

                   3．分项价格表
项目名称：                       
项目编号：                                  　 货币单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位）
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	

	其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计：
	


投标人：           （盖单位公章）

                      投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2．投标人对以上数据的真实性负责。

 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4.偏离表

项目名称：                  
项目编号：                  

	序号
	标的名称
	招标规格
	投标规格
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                   性别：男（女）  

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与         （项目编号：        ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                        受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

   年   月   日 

(受托人身份证复印件附后)

保修承诺

项目编号：              

项目名称：             

致： 江苏安全技术职业学院

我单位承诺，如我单位被确定为中标人，保证在签订政府采购合同前向采购人提供所投关键设备厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函原件，承诺函上需注明原厂商联系人、联系电话和传真、项目编号（0675-190JOC010589），以备核查。我单位如违反本规定，视同我单位放弃中标项目，且我单位要依法承担法律责任。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人名称：

公章：

             日期：    年   月     日 

7.中小企业声明函

项目名称：                                

项目编号：                                

　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    投标人：           （盖单位公章）

                          投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

　 ① 符合中小企业划分标准；

   ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：                

项目编号：                

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

                          投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

9.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加江苏安全技术职业学院智慧教室建设项目（项目编号：0675-190JOC010589号）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日



