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    尊敬的投标人：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

南京红十字血液中心仪器设备采购项目
招标公告
江苏省国际招标公司（以下简称“招标代理”）受南京红十字血液中心(以下简称“招标人”）委托，就仪器设备采购项目进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。
1、项目编号：JITC-2004AM0699                        预算（人民币）：221.4万
2、项目内容：
第一包：半自动封膜机、纯水仪、生物安全柜           数量：各一套    
预算：半自动封膜机4万、纯水仪4万、生物安全柜4.5万

第二包：低温冰箱、试剂冰箱             数量：低温冰箱一台     预算：7万
试剂冰箱三台     总预算：24万
第三包：低温移动热合台                 数量：一台             预算：19.5万 
第四包：生物安全柜                     数量：一台             预算：6万
第五包：贴标包装机                     数量：一台             预算：120万
第六包：血液学用离心机                 数量：两台             总预算：7.4万
第七包：应急处理系统                   数量：一套             预算：25万

3、投标人应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于)。
3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。
（7）供应商需提供“南京市政府采购供应商信用记录表”。
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：  ①登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，放入正本中。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。 
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统技术服务电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

3.2 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
（1）本项目不接受联合体；
（2）本项目不接受进口设备。

3.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。
4、有兴趣的投标人可从2020年4月22日-4月29日每天(节假日除外)上午8:30-11：00，下午2：00-5：00（北京时间）为报名及购买招标文件时间，发售方式：在
5、投标保证金数额及交纳办法：具体内容见招标文件。
6、投标文件份数：壹式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

7、投标开始时间：2020年5月14日下午14时00分
   投标截止时间及开标时间：2020年5月14日下午14时00分 
8、投标地点及开标地点：江苏省国际招标公司5楼开标大厅（南京市西康路7号511室），届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。
9、本公告期限为5个工作日。

10、本项目落实的政府采购政策： 
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知（苏财购[2020]19号）》

11、招标人联系方式
招标人：南京红十字血液中心

地址：南京市鼓楼区紫竹林3号
联系人：张爱军　电话：025-83479416 

11、招标代理联系方式
招标代理：江苏省国际招标公司
地址：南京市西康路7号508室
联系人：王牌　  电话：025-83398952

联系传真：025-83240904
邮箱:26725509@qq.com
第一章 投标人须知
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投标须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	南京红十字血液中心仪器设备采购项目

	2
	业主地址
	南京市鼓楼区紫竹林3号

	3
	招标范围

及采购预算
	3.1招标范围：
第一包：半自动封膜机、纯水仪、生物安全柜      数量：各一套    
预算：半自动封膜机4万、纯水仪4万、生物安全柜4.5万

第二包：低温冰箱、试剂冰箱     数量：低温冰箱一台     预算：7万
试剂冰箱三台     总预算：24万
第三包：低温移动热合台               数量：一台       预算：19.5万 
第四包：生物安全柜                   数量：一台       预算：6万
第五包：贴标包装机                   数量：一台       预算：120万
第六包：血液学用离心机               数量：两台       总预算：7.4万
第七包：应急处理系统                 数量：一套       预算：25万
若投标人的投标报价超过采购预算（不含上限值）的作为废标处理。

	4
	资金来源
	财政

	5
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	6
	价格条件
	人民币报价，交货地点为南京红十字血液中心。

	7
	招标代理机构

联系人电话或

传真联系地址
	招标代理机构：江苏省国际招标公司

联系人：王牌

电话：025-83398952

传真：025-83240904

邮箱：26725509@qq.com

地址：南京市西康路7号508室

	8
	招标文件发售
	时间：2019年4月22日- 4月29日(节假日除外)上午8:30-11：00，下午2：00-5：00(节假日除外)；

地点：www.jitc.cn平台（技术支持电话：400-058-0203）免费注册，并在本平台上免费下载招标文件等相关文件
投标澄清问题提交方式：传真至025-83240904，并发邮件至：26725509@qq.com

	9
	投标文件份数
	一份正本，四份副本，一份电子版。

	10
	投标文件提交地点及开标、投标截止时间
	投标截止及开标时间：2020年5月14日下午14时00分 

投标地点及开标地点：江苏省国际招标公司5楼开标大厅（南京市西康路7号 511室）

	11
	评标方法
	综合评分法

	12
	投标保证金
	本次招标免收投标保证金。

	13
	履约担保金额
	投标人提供的履约担保金额为：合同金额的10%。

	14
	废标条款
	投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
（3）投标报价超过采购预算（不含上限值）的。

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）不响应招标文件实质性条款的要求；

（6）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（7）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

	15
	中标服务费
	本次招标的中标服务费由招标代理机构向中标单位收取，按照中标金额的1.1%向中标人一次性收取。


一    总    则

1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于江苏省国际招标公司就南京红十字血液中心仪器设备采购项目所组织的招投标活动。

1.2招标人指本次招投标活动项目的最终使用方—南京红十字血液中心。

1.3招标代理机构指本次招投标活动工作的组织方—江苏省国际招标公司。

2.合格的投标人

2.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。
（7）供应商需提供“南京市政府采购供应商信用记录表”。
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 
    供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：  

①登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
    注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，放入正本中。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。 
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统技术服务电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

3.2 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
（1）本项目不接受联合体投标；
（2）本项目不接受进口设备。
3.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。
3.投标费用
3.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.法律适用
4.1本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二    招标文件

6.招标文件的组成

6.1招标文件由以下内容组成，包括：

        投标邀请

第一章  投标人须知

第二章  合同一般条款

第三章  合同主要条款及格式

第四章  投标文件格式

第五章  招标货物清单与技术规格

第六章  图纸（如有的话）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理联系解决。

6.2投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、公用设施及相关法律等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.4投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

7.招标文件的澄清
7.1若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）通知招标代理。招标代理将视情况以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

8.招标文件的补充
8.1在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标代理均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

8.2对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人及招标代理有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三   投标文件

9.投标文件的语言及度量衡
9.1投标文件以及投标人与招标代理之间的所有书面往来都应用中文书写。

9.2投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3本次招标文件为中文版本，投标人填写投标文件时以中文招标文件为准。

9.4除在第五章“招标货物清单与技术规格”中另有规定外，度量衡单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成
10.1投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按第四章“投标文件格式“要求）：

10.1.1投标书及其附件

   （l）投标书

   （2）开标一览表

（3）投标分项报价表

10.1.2投标人资格证明文件

   （1）投标人及制造厂商概况：包括简要历史、生产的主要产品或经营业务范围、组织机构、所属集（财）团和资质条件、类似业绩等。

   （2）投标人及制造厂商技术能力：制造厂商生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等的简要介绍。

   （3）投标人财务状况：包括开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额，须提供近两年的财务报表。

   （4）营业执照副本及相关资质证明文件

   （5）法人代表授权委托书

10.1.3证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

   （l）质量承诺书。

   （2）货物说明一览表：对投标货物主要性能特征、技术参数进行详细描述。

   （3）投标货物规格响应表：对照第五章“招标货物清单与技术规格”的要求，逐条说明投标货物对技术规格的响应、偏差情况。

   （4）商务条款偏离表

   （5）服务：投标人可提供的售后等服务情况。

10.1.4其他资料（如产品样本、图纸（样）、说明书及投标人认为必要的其他资料）

10.1.5若投标人中标，还须提交履约保证金（格式见第四章“投标文件格式”附件一）。

10.2若投标人提交的投标文件资料不全，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

11.投标价格

11.1每项货物只允许明确一个报价，招标人及招标代理不接受有任何选择的报价。

12.投标有效期

12.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天内，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2在特殊情况下，招标代理可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及形式

13.l投标文件一式五份，包括一份“正本”和四份“副本”、一份“电子版”，如果它们之间有任何差异，以正本为准；投标文件封面上须标注“正本”或“副本”、“电子版”字样。为进一步落实建设节约型社会的要求，投标文件应规范整齐、不易散落，纸张、封面和装订应力求简洁，建议双面打印胶装，不宜追求豪华装订。

13.2投标文件正本中，除营业执照副本、质量保证书、财务报告等资质件可提交复印件外，其他文件应提交原件，文字材料需印刷、打印或用不褪色墨水书写。

13.4投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由签署人简签。

四   投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记
14.l投标人应把正本和每份副本投标文件相应地装入密封袋中，开标一览表（一式两份）、电子版用小信密封后放入正本投标袋中或单独密封递交，投标袋必须密封，封口处加盖投标人公章。投标保证金在开标时直接交给招标代理。

14.2投标密封袋上须注明：

（1）招标文件编号：JITC-2004AM0699

（2）“正本”或“副本”字样

（3）投标人的名称等
（4）注明在投标截止日期前不得启封的字样。

14.3投标文件未按第15.l、15.2条规定书写标记和密封者，招标代理不对投标文件被错放或先期启封负责。

15.投标截止时间

16.l投标人须在 《投标须知前附表》规定的投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

16.2若招标代理按8.3条规定推迟了投标截止时间，招标人、招标代理和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.迟交的投标文件

16.1招标代理将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

17.投标文件的修改和撤回
17.1投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标代理在投标截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须由授权代表签署。

17.2投标文件的修改文件应按第14条规定编写、密封，并按第15.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理。

17.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
1)如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
2)在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
3)供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

五   开标及评标

18.开标
18.1招标代理按《投标须知前附表》规定的时间和地点开标。

18.2投标人可自愿参加开标仪式。

18.3开标时，由投标人查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标代理认为合适的其他内容并记录。

19评标委员会

19.1依法组建评标委员会，该委员会独立工作，负责审议所有投标文件并推荐中标候选人。

20.对投标文件的初审
21.1对投标文件的初审包括审查投标人的资格及投标文件的完整性和对招标文件的响应性。

20.1.1评标委员会将审查每个投标人是否符合招标文件合格投标人的要求，对不合格的投标人不进入下一阶段的评标。

20.1.2评标委员会将审查每份投标文件组成是否齐全，文件签署是否合格等。

20.1.3评标委员会还将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。

20.1.4招标人及招标代理将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件，实质性的不响应主要包括以下内容：

（1）投标文件中的投标书未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（4）投标报价超过招标文件规定的采购预算的；

（5）投标人资格条件经评委复查不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标人投标文件技术部分有明显不符合技术规范、技术标准要求的；

（7）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（8）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假方式投标的；

（9）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
20.2对价格计算错误按下述原则修正：

20.2.l如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价，小数点有明显错误的除外。

20.2.2如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以文字为准修正数字。

20.2.3若投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

21.投标文件的澄清

21.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权

代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

21.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

21.3并非每个投标人都将被询标。

22.评标及定标

22.1评标委员会将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

22.2评标委员会在技术评标时将考虑以下因素：

   （l）投标货物的交货期、付款方式等商务合同条件的响应情况；

   （2）货物的性能、质量、设计方案及制造工艺的水平；

   （3）货物的运营成本、寿命及备件供应；

   （4）招标文件中所要求的由投标商提供的技术及其它相关服务；

   （5）货物的培训、维修等售后服务；

   （6）投标人拟提供的货物的销售业绩、经营信誉及用户评价等；

   （7）其他认为有必要考虑的因素。

22.3评标委员会按第23.2条所列各项因素综合打分，选择合格的候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

评分标准：
本次评标采用综合评估法按百分制评分，其中商务评审为55分，技术评审为40分，供应商诚信记录5分。具体评分细则如下：
1）总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值为该投标人的最终得分，结果保留两位小数。

2）商务评审得分，55分

（1）价格评审得分（满分40分）

投标人的报价经勘误和缺漏项修正、技术商务偏差调价等因素后的投标总价作为该投标人评标价。

价格评审得分由两部分组成：评标价按规定计算得分和价格合理性分析评分。

价格计算得分（40分）：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。

（2）商务条款评审得分（满分5分）

A、投标文件的符合有效性，满分2分：对各家的投标文件进行符合响应性检查，根据其条款的响应程度对其打分，最高2分。
优：2分   良：1.5分   差：1.0分
B、交货期，满分3分。满足招标文件要求的得基本分1分，不满足招标文件要求的得0分。

（3）售后服务及质保期得分（满分10分）

A、售后服务，满分5分。根据投标商的售后服务承诺、售后服务的实现形式进行打分。
优：10.0分   中：5.0分  差:1.0分

3）技术评审得分（满分45分）
（1）技术参数的响应性                            满分45分
招标文件的技术参数中，每有一条负偏离的，扣1分，扣完为止；

说明：
1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（第十九期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（如节能产品须提供的相关证明材料）。

2、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（第十七期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、促进中小企业发展政策，本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供小微企业声明函，格式见投标文件格式部分）。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。
评标委员会根据供应商填制的《小微企业产品报价表》，计算其所投产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。如供应商未按要求提供《小微企业产品报价表》，将不做价格扣除。
    本采购项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的政府采购政策。
4、以上所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据,否则不予认可。
23.评标过程保密

23.1在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

23.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

23.3在评标期间，招标代理将指定联络员与投标人进行联络。

六    授标及签约

24.最终审查
24.1招标人将对被列为中标候选人的投标人及其投标货物作最终审查，进一步考察其财务、技术和生产能力、履行合同的能力和信誉、同类货物的使用情况等。

24.2招标人将根据最终审查结果决定中标人。

25.招标人拒绝任何或所有投标的权利

25.1招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

26.招标人在授标时变更采购货物数量的权利
26.1招标人在授标时有权对第五章“招标货物清单与技术规格”中所述的货物在适当幅度内变更其数量。

27.中标通知
自中标人确定之日起两个工作日内，发出中标通知书，同时发布中标公告。

28.签订合同

28.1中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点与买方签订合同。

28.2中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

29.履约保证金

29.130.1为保证合同的顺利执行，中标人须按第四章“投标文件格式”附件一的格式或买方可接受的其他格式提供合同总价10％的履约保证金。但如果合同中订有相应的保证合同执行的条款，原则上二者不同时使用。

30.中标服务费

30.1在合同签订后，中标人须在发出中标通知书或发布中标公告后三十天内向招标代理一次性支付中标服务费。

30.2如果中标人不执行第30.1条规定，招标代理将保留诉讼的权利。
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1．定义

l．“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2．“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3．“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。

4．“服务”系指合同规定卖方须承担的与供货有关的所有辅助服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

5．“买方”系指通过招标采购货物的单位。

6．“卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或代理商。

7．“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

8．“验收”系指买方根据技术规格接受合同货物所依据的程序和条件。

2.适用范围

2.l本合同条款适用于本次招标活动。

3.原产地

3.l原产地系指货物的开采、生长和生产地，或提供辅助服务的来源地。

4.技术规格和标准

4.l本合同项下所供货的技术规范应与招标文件技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应规定，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5.专利权

5.l卖方须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6.包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应的标准的保护措施进行包装。这种包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装箱内应附有详细装箱单。

7.运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

收货人

   （2）合同号

   （3）装运标志

   （4）收货人代号

   （5）目的地

   （6）货物的名称、品目号、箱号

8.装运条件

8.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

8.1.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵施工现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

8.1.2工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费用由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

8.1.3买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8.2卖方应在合同规定的交货期前5天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长x宽x高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.3卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9.装运通知

9.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报、传真或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

10.保险

10.1如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货或买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

11.支付

11.1付款方式见合同特殊条款。

12.技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后45天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料还应另外包装一份，并随每批货物发运给买方。

13.质量保证

13.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

13.2根据买方按检验标准自己检验的结果或当地有关政府检测部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

13.3除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件和整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

13.4如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担，同时该补救措施不解除卖方应负的责任及相应赔偿。

13.5除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12个月。

14.检验

14.1在交货前，制造商应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

14.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

14.3如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

14.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

14.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

15.索赔

15.1如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

15.1.l卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

15.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

15.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

15.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从议付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

16.延期交货与核定损失额

16.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第17款规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为卖方每迟交1天，按迟交货物金额的1%。但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的30％。如果卖方在达到损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失额。

16.2如果延期时间超过60天仍不能交货，买方有权要求退货，全部退货费用由卖方承担，给买方遭受的损失按合同总价50%的金额支付给买方做为此项目的惩罚金。

17.不可抗力

17.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18.税费

18.1中国政府根据现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

18.2中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

18.3发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

19.履约保证金

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提供相当于合同总价10％的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保质期满。

19.2卖方的履约保证金应按第三章“投标文件格式”附件一的银行保函格式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20.仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由市工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.4仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.5除仲裁机构另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.6在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21.违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

   （l）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物；

   （2）如果卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购与未交货物类似的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用，而且卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22.破产终止合同

22.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

23.变更指示

23.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

   （2）装运方式和包装方式；

   （3）交货地点；

   （4）卖方须提供的服务。

23.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

24.合同修改

24.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

25.转让与分包

25.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

26.适用法律

26.l本合同应按中华人民共和国的法律解释。

27.主导语言与计量单位

27.1合同书写应用中文，合同正本两份，买卖双方各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

27.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

28.通知

28.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

29.合同文件及资料的使用

29.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

29.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第29.1款中所列的任何文件和资料。

29.3除合同本身以外，第29.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

30.合同生效及其他

30.1除合同中另有说明，本合同经双方签字并在买方收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

30.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

30.3商务合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

第三章  合同主要条款
一、交货期：按买方要求交货

二、交货地点：南京红十字血液中心

三、付款方式：卖方向买方开具发票后支付

四、技术要求：

按照采购标准，满足产品工艺和要求。

五、产品包装要求：

产品包装良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。。
六、售后服务：
供应方确保产品合格，不良品进行换货处理。

七、延期交货与核定损失额
1、如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），卖方每迟交1天，每天违约金金额为迟交货物总金额的1％。每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的30％。卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

2、如果延期时间超过60天仍不能交货，买方有权要求退货，全部退货费用由卖方承担，给买方遭受的损失按合同总价50%的金额支付给买方做为此项目的惩罚金。

八、未尽事宜及以上条款等再修改，待中标后签定合同时协商解决。

第四章  投标文件格式
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附件四：履约保证金的银行保函格式
一、 投标书及其附件

1、 投标书格式

                                投标书

致：（招标机构）：

你们JITC－         号招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标总价为      （币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       月内将货物安装调试完毕交付招标人正常使用。

3.我们同意按照招标文件第一章“投标人须知“第13条的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，我们将在领取中标通知书时按投标须知规定缴纳相关费用。

7.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件第一章“投标人须知“第30条要求提供必要的履约保证。

 投标人名称：

                             （盖章）

                              地址：               邮编：

                              电话：               传真：

                              授权代表签字：

                              职务：               日期：

2、 开标一览表

	标书编号
	JITC-2004AM0699               
	分包号
	

	设备名称
	型号及规格
	单价

（万元）
	数量
	合计

（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：             万

	交货期
	

	投标保证金
	有/无  

	价格条件
	南京红十字血液中心现场价


投标人全称：（盖章）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案。

      2、此表一式两份，按招标文件要求封装，单独密封递交或装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人及制造厂商概况
（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）
2.投标人及制造厂商技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

4.营业执照副本及相关资质证明文件

5.法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：
                   
职                        务：
                

单     位     名    称（公章）：


地                        址：
                

投标人代表（被授权人）签字或盖章：
                

职                        务：
                

单       位       名      称：
                

地                        址：
三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

质量承诺书

2.货物说明一览表

（对拟使用的货物的厂家、品牌、规格型号、材质、技术参数、使用成本、维修成本等进行详尽的描述。）

3.货物组成

3-1关键件和标准附件清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：           招标编号：                  包号：

货物品目号：           货物名称型号：              数  量：

	序号
	组成主机整件、附件名称
	数量
	原产地
	单  价
	合  价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本项累计合价：


投标人全称：（盖章）
授权代表签字：

日  期：

4.商务条款偏离表

	序  号
	招标文件要求的商务条款
	投标文件的

商务条款
	偏离与否
	说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：               招标编号：              包号：              

注：1、对招标文件中的所有“*”条款，无论是否偏离，均须在本表中逐条说明。
2、对其他一般性技术条款，无论是否偏离，均须在本表中逐条说明。
投标人全称：（盖章）
授权代表签字：

日  期：    
5.技术条款偏离表

投标人名称：               招标编号：             包号：              
	序  号
	标书要求的

商务条款
	投标文件的

商务条款
	偏离与否
	说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、对招标文件中的所有“*”条款，无论是否偏离，均须在本表中逐条说明。
2、对其他一般性技术条款，无论是否偏离，均须在本表中逐条说明。
投标人全称：（盖章）
授权代表签字：

日  期：                  

6.服  务

注：1、投标人可提供的安装、调试、培训、维修、质保等技术服务情况。

2、须提供详细的安装方案，内容包括但不限于拟投入的安装人员、安装机械、具体的安装施工程序、施工方法、质量保证措施、现场安全文明措施等等。

3、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

四、其它资料
注：

1、如为国家认定的节能、环保产品，须提供以有效的证明文件的复印件为依据，否则不予认可。

2、如为小企业（含小型、微型企业），须提供以有效的证明文件的复印件为依据，否则不予认可。

附件一：政府采购促进中小企业发展政策
1、企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为  ______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。 
一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。 
二、本公司参加项目编号为 ______的______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______  (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应
责任。 
　　企业名称（盖章）：
 　　日   期：　　
注：（1）投标供应商为小微型企业或大中型企业使用小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次采购项目需提供此声明函。 其它情况无需提供此声明函。
（2）投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。  

（3）须提供以有效的证明文件的复印件为依据，否则不予认可。

2、小微企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。 
一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。 
二、______（投标供应商名称）参加项目编号为______ 的______单位的______项目采购活动提供的______（投标货物名称、型号）为本企业制造的货物。 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
货物制造企业名称(盖章)： 
日  期： 
注：
（1）投标供应商使用其他小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。 
（2）货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
（3）须提供以有效的证明文件的复印件为依据，否则不予认可。

3、小微企业产品报价表
供应商名称（盖单位章）：                   项目编号：                   
	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	制造商企业类型
（小型、微型）
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，小微企业产品总计：
	


法定代表人或其委托代理人（签字）：                               
注：
1、投标供应商使用小、微型企业产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表。
2、投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。 
3、评审委员会将就此表对照供应商提供的《企业申明函》、《小微企业申明函》进行审核，如产品未提供相应的《企业申明函》、《小微企业申明函》，将不做价格扣除。
4、须提供以有效的证明文件的复印件为依据，否则不予认可。

附件二：政府采购节能产品政策
1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（第十九期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表
供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：                   
	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节字标志认证证书号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


法定代表人或其委托代理人（签字）：                               
附件三：政府采购环境标志产品政策
1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（第十七期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
5、环境标志产品报价表
供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：                   
	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，环境标志产品总计：
	


法定代表人或其委托代理人（签字）：                               
注：
投标供应商使用环境标志产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表。
投标供应商必须保证承诺使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。 
投标供应商应投标的环境标志产品及型号所在《环境标志产品政府采购清单》（第十七期）清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

须提供以有效的证明文件的复印件为依据，否则不予认可。

附件四：履约保证金的银行保函格式
                            合同履约保函

   （买方名称）：   

    本保函是因你们与  （卖方名称）  （以下简称卖方）于    年   月   日签订合同（合同号为：           ），为买方供应  （货物与服务名称）  （以下简称合同）而提供保证。

    我们    （银行名称）   （以下简称银行）特此承诺，作为保证人并以卖方的名义向你们出具总额为    （币种及金额）    ，即合同总价 10％的保函。银行在收到你们第一次书面通知宣布卖方违反了合同规定后，就无条件地向你们支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而你们无需证明或说明要求的理由。

本保函在      年      月    日前一直有效。

本保函在有效期内不可撤销。

                                         银行名称：

                                        （盖章）

                                        授权代表签字：

                                         职务：

                                         日期：
附件五、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明

江苏省国际招标公司：

    我单位                           （供应商名称）郑重声明：

    参加采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

 声明人：（公章）

                                                        年     月    日
附件六、供应商诚信记录

1）供应商诚信指数 
2）供应商诚信登记
 注：须提供以上证明材料。
第五章   招标货物清单与技术规格

第一包：半自动封膜机、纯水仪、生物安全柜     
数量：各一套
封膜机参数

1. 用途

在整个板上进行一致、均匀的密封，最大限度地减少循环过程中的蒸发。可与多种PCR板和不同类型的薄膜和铝膜兼容。

2  技术要求

1. 彩色触摸屏控制编程：显示仪器状态、密封温度、程序名称、设定温度和时间
2.LED实时显示仪器状态
3. 兼容反应板类型：PCR96孔，384孔板

4. 兼容膜类型：热封塑料膜、铝膜
5. 温度范围：0-180℃

6 时间范围：0-10s
7 电动的抽屉方便板子放置
8 快速：从仪器开机至密封3分钟内可完成


9 可调用的预存程序，亦可保存自设程序
10 开机后触摸显示屏被激活，封膜仪将开始加热至最后设定的温度。

11 封口机可编程为在用户定义的空闲时间后自动关闭。
12 配置：主机1台，标配板支撑架及密封框架
纯水仪参数

 PLC全自动控制，低水压报警，反渗透水质超标报警，停水/停电/均自动停机保护；

 系统5种运行状态界面实时显示；

 RO纯水电导率在线监测/水温在线监测；

 *反渗透膜产水水质实时监测；

 *故障自动报警并且诊断；

 系统自动冲洗，运行状态实时显示；

 *必须满足24V不锈钢取水按键带取水状态指示功能；

 *必须具有三路工作压力在线监测，并提供国家级证书；

 *产水流量可根据客户要求自行调节；

 系统具备升级功能；

生物安全柜参数

1、Ⅱ级B2型生物安全柜，100%气体全外排；

★  2、工作区宽度适合1-2人操作，工作区宽度≥1100mm；

　
3、前窗10度倾角设计，方便操作；

　
4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围


5、玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；


6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；

★ 7、主过滤器：采用进口品牌超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；


8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃；


9、可插拔式电源线，方便更换并保证操作人员安全；


10、底脚不锈钢材质，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；


11、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行


12、风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定；

　
13、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

　
14、照明：采用LED灯管照明，方便耐用，使用时间为普通荧光灯的5倍以上；

★
15、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×106；产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过1CFU；


16、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；


17、前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；


18、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

★ 19、可预约紫外灯消毒时间，自动运行，可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间；

★
20、用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

21、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

　
22、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；


23、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

★
24、有过滤器监测功能，利用过滤器阻力变化监测过滤器寿命，堵塞或破损均有声光报警提示；

★
25、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书；

第二包：低温冰箱、试剂冰箱

数量：低温冰箱一台     试剂冰箱三台

低温冰箱参数

1.有效容积≥420L，立式；

2. 压缩机、制冷剂碳氢环保制冷系统，真正完全绿色环保。

3. 环异戊烷发泡聚氨酯超厚保温层，环保节能。

★4. 风冷、自动化霜设计，制冷速度更快，温度均匀性更高；智能自动热气除霜系统及化霜水处理系统，全热气除霜，无电热部件，安全性高。

5. 微电脑控制系统，数字温度显示，显示精度0.1℃，箱内温度-10~-30℃度可调。

★6. PT100高精度传感器，有效保证温控的准确性。

7. 具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、环温高报警等多种报警功能；

8. 报警方式声光报警，可接远程报警；

9. 报警历史查询功能：可查询上次报警过程中的最高温度、最低温度、平均温度及报警持续的时间。

★10. 后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上。

★11. 可选配温度记录仪，标配USB接口，既实现纸质温度数据的记录保存，又可导出数据到U盘保存或电脑保存，双重记录保存冰箱的运行数据。

★12. 超厚保温层，三密封设计，门体90°自关门设计，提高了产品的保温节能效果，增强了可靠性。

13. 内胆不锈钢，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁。

14. 5层可调不锈钢搁板/选配抽屉设计，满足不同存储的要求。

15.测试孔设计，方便用户测试使用。

16. 万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。

★17.锁紧大手把设计，带门锁，并带锁鼻可外挂锁，实现双重保险，开关门方便可靠，安全使用。
试剂冰箱参数

	序号
	基本项目
	特性描述及说明

	1
	产品类型
	医用冷藏箱

	2
	企业名称
	

	3
	产品型号
	

	4
	总容积
	1006L

	5
	产品尺寸（宽*深*高）
	1200×710×2000

	6
	内胆尺寸（宽*深*高）
	1100×585×1740

	7
	箱体外壳和颜色
	喷涂优质冷轧钢板δ0.5，白色

	8
	内胆材料
	优质冷板喷涂δ0.5

	9
	保温层材料
	全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫

	10
	玻璃门
	双层中空镀膜反射玻璃门

	11
	把手
	外把手

	12
	搁架（6+6）
	白色浸塑冷拔钢丝，搁架任意可调，具有更高的空间利用率

	13
	箱内灯
	内设照明灯，存取物品一目了然，可单独开关。

	14
	温控器
	电子温控器，温度0.1度可调。

	15
	报警
	高低温报警（报警温度可设定）、断电报警（断电后可持续显示箱内温度）、开门报警，传感器故障报警、电池电量低报警，传感器故障比例开停机；蜂鸣器和灯光闪烁报警。

	16
	蒸发风机
	EBM风机

	17
	门锁
	安全门锁设计，防止随意开启

	18
	玻璃门防凝露设计
	镀膜反射玻璃门

	19
	名牌压缩机
	采用进口名牌压缩机，效率高、噪音低。

	20
	玻璃门防凝露设计
	①双层中空玻璃，内有干燥剂分子筛，能有效吸收水汽；
②镀膜反射玻璃。

	21
	移动脚轮
	万向轮设计、移动方便。

	22
	宽电压设计
	宽电压设计，187～242V电压下使用

	23
	多重保护
	开机延时，停机间隔

	
	
	

	二、主要技术参数：

	额定电源
	
	220V/50Hz

	气候类型
	
	SN

	产品外形尺寸（宽*深*高）
	
	1200×710×2000

	产品包装尺寸（宽*深*高）
	
	1270×780×2180

	净重（KG）
	
	170

	毛重（KG）
	
	191

	防触电保护类型
	
	I

	箱内温度范围
	
	2～8℃

	输入总功率
	
	720W

	制冷剂
	
	R134a（绿色环保）


第三包：低温移动热合台               数量：一台

WT-MS1低温移动热合台技术参数

电源：220VAC/50HZ

功率：300VA

3. 尺寸：750 x 500 x 800MM

4. 重量：66KG

5. 低温平台：应用先进的制冷平台设计，表面温度均匀、可调（最低可达-10℃, 温度精度为0.1℃，可调步长为0.5℃），可适用各种血液制品的临时冷链保护；表面采用优质食品级304不锈钢，安全、易清洁；

6. 多段热合：内置4个热合头，可对血袋导管进行同时多段或单段热合；可一键选择热合模式（血浆、冷沉淀、红细胞或其它留样模式），对适应不同血液成分所需要的标本留管段数；

7．热合头间距可定制：依据客户实际情况，定制热合头间距，以便于热合出所需要的标本留管长度。

8. 可移动电源：内部设置有UPS电源，续航时间长（充电2h，可低温制冷10小时以上，热合次数3000次以上），市电与锂电自动切换，方便不同工作岗位之间的移动，确保血液产品在移动过程中得到有效的冷链保护。

9. 适用范围：可应用于白细胞过滤、成份分离、冷沉淀制备、血浆病毒灭活等各个工作环节。
第四包：生物安全柜                   数量：一台

生物安全柜参数
配置要求

1、A2型生物安全柜主机

2、标配2个搁手架，防止操作疲劳

3、可调高度支架

2、技术参数

1、★工作台外部宽度≥1.3米，工作台内部宽度≥1.2米

2、噪音：低于 67dB

3、前窗工作开口高度≥250mm

4、风速测定：根据风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速

5、UV灯管可定时

6、前窗开口探头采用双探头设计

7、HEPA 过滤效率，直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.995%

8、前窗玻璃材料采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃

9、侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染

10、控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告等

11、照度：>1290Lux

12、工作台面材料：304不锈钢

13、通过国家食品药品监督管理总局（CFDA）YY0569-2005标准认证。

14、★具有医疗器械注册证。

15、★气流控制模式：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气

16、前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速，方便当日再次使用同时节约能源

17、功率（节能模式/运行时）≤70/450 W

第五包：贴标包装机                   数量：一台

贴标包装机功能参数

智能血液贴标机系统
1、适用于各种血液成分贴标和包装，包括各种规格的全血、红细胞、液态血浆、冰冻血浆、冷沉淀、血小板

2、具有血袋放置区、贴标等待区、贴标工作区、贴标分拣区，包装区，每个区域分别有一组独立的传输皮带构成，保证血液传输安全。

3、提供血液标签格式设计模版，用户可自行设计修改标签的样式，条码密度为10mil，献血码的宽度≤33㎜，条码等级为A级；

4、检验结果合格的血液贴成品标签，不合格的贴报废标签，待查的自动回退并语音播报待查原因、以便工作人员分类存放、分别处理；

5、采用专业打印引擎，料仓大，标签≥2000张/卷；

6、贴标机贴标完成后，自动五码核对，合格且五码核对成功的血液由正常出口送出，否则由分拣出口送出，正常出口与分拣出口安装在贴标机的两个侧面上，以防止血液混淆；

7、与血站计算机管理系统软件对接，正常出口送出的血液，可自动生成血液交接单，血液可直接送到成品库，省去人为核对入库步骤。；

8、贴标速度大于400袋/小时

9、按《血站技术操作规程2019》要求，严格控制二次贴标，具有系统审核锁定功能，审批放行后才能进行二次贴标，保证血液标签的唯一性；

10、贴标机自动记录贴标信息，保证贴标过程信息可追溯性，生成血液贴标日报表和月报表，具体信息包括：原始献血码、操作人员的工号码、血液规格、血型、贴签时间、条码核对信息等。

11、设备的正常出口配有冷台，冷台的温度可以设定

*12、设备分贴标机和包装机两部分组成，每一部分都可以独立运行，也可以对接到一起整体运行。

*13、采用双膜、四面封结构，实现了血液二次包装在线制袋、装袋、封袋一次完成；

*14、采用环保包装膜，血液二次包装袋在低温冷冻下柔软、牢固，很好的保护血液制品

15、采用激光影像与图像识别技术，在封袋前检测到有血袋或血小辫时，自动加大二次包装袋的长度，确保血液包装袋和血小辫的安全；
    16、采用专有涂层技术，确保血袋在成型器中移动光滑顺畅

17、设备具有实时监控功能，能够观察每个产品的实时运行状态以及相关数据的汇总状态

第六包：血液学用离心机               数量：两台

血液学用离心机参数

1. 用于：血球的清洗、离解液之血清、血浆的提取，血型判定、血球凝集反应观察

2. 最大离心力：1000g

3. 最大容量：10ml×12

4. 用一台机器就可以完成HLA检查的淋巴球清洗及冷冻试验的红血球清洗。

5. 可选配分淋巴球清洗和红血球清洗2种转子，而且管架的交换非常简单方便。

6. 只需大概3秒钟，就能准确的分离血小板中的凝血酶。

7. 离心力（转速）和时间数据可记忆设定，方便操作。

第七包：应急处理系统                 数量：一套

应急处理系统招标参数

8. 一、 用途

9. 全自动酶免分系统发生故障后，导致实验中断吐板，转手工操作使用、仪器设备检修或者有零星标本时，就需要用到手工操作，手工孵育、手工洗板、酶标仪判读等过程，为了更好的监控整个手工操作过程，更细致的记录孵育（孵育时间、温度、震荡频率、操作人）过程、洗板（洗液量、洗液次数）过程、判读过程。对实验室应急处理系统提出以下需求：
10. 二、实验室应急处理系统软件功能

11. 1.可以进行ELISA、ABO（Rh、O细胞）及ALT检测；

12. 2.可以配合加样设备如RSP、STAR工作，利用它们的加样条码进行自动识别标本并进行选择性工作；

13. ★3.整个实验过程可溯源性：系统自动记录整个实验过程：通过一个标本条码就可以很方便地查找出它是由哪台设备在什么时间由哪位操作人员进行了哪些工作，如某标本可以追溯到：操作人员、加样信息、孵育信息（孵育的温度、湿度、孵育多长时间、振荡的幅度是多少）、洗板信息（洗液名称、洗液量、洗板次数、浸泡时间）、判读过程（参考波长、计算公式）等。

14. 4.检测数据自动保存，自动备份到多个地方，可以随时恢复使用，确保检测结果安全。

15. 5.自动接收FAME吐板信息，自动衔接、记录后续实验过程

16. 6.系统与实验室现有孵育器（iEMS）连接并控制记录实验过程。
17. 7. 统能够与现有检验科软件进行连接，确保数据共享，追溯共享，简便工作人员操作流程。

18. 三、配套设备要求

19. （1）洗板机1台技术参数如下：

20. 1、洗液通道:1个洗液通道，1个废液通道


21. 2、试剂瓶容量:1个2L 洗瓶 1个2L 废液瓶（可选配用户洗瓶架）


22. 3、洗头:标配1个8道洗头，选配12道洗头


23. 4、适用板型:96孔板（平底、U型、V型、星型）


24. 5、清洗次数:1－10次


25. 6、清洗体积:50－1000ul


26. 7、预洗体积:5－100ml


27. 8、冲洗体积:5－100ml


28. 9、分液体积:50－1000ul


29. ★10、残液量:<1.5ul

30. 11、精确性:3%，96孔板 @300μl


31. 12、数据连接:USB端口（可导入导出程序）

32. 13、语言种类:提供中文在内的八国语言(包括英文、日文、法文、葡萄牙语、荷兰语、西班牙语、俄语)

33. 14、数据存储:99个程序


34. 15、加吸液系统:蠕动泵系统，特别适合缓冲液量少的情况

35. 16、报警系统:洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器，并且报警装置可屏蔽

36. 17、清洗方式:普通和清扫模式


37. 18、可调参数:吸液，加液的高度，速度，时间


38. 19、震荡时间:0－60分钟


39. 20、震荡功能:低速，中速，高速三种速度可调


40. 21、浸泡时间:0－60分钟


41. ★22、吸液模式:单点、两点、三点吸液

42. 23、功能包括：Wash（分液+吸液）、吸液、分液、Soak（浸泡+Shake 振板），Prime（冲洗），Layout（布局）


43. 24、功能键:25个按键包含个程序快捷键


44. 25、显示屏:高分辨彩色显示屏
45. （2）酶标仪1台技术参数如下：

46. 1、适用板型：96孔酶标板


47. ★2、波长范围：340nm－850nm,需要450.620两种滤光片

48. 3、读数范围:0－6.0OD


49. 4、灵敏度:0.001Abs


50. 5、分辨率：0.001OD


51. 6、准确性：± 1% (0 – 3 OD)

52. 7、精确性：≤ 0.2% (0– 3 OD)   

53. 8、线性：≤1.0%


54. 9、光源：石英卤素灯6V10W


55. ★10、光路特点：单光路逐孔检测，每个样品双参照

56. 11、滤光片带宽：3 - 9 nm


57. 12、滤光片位：8位，标配3个滤光片：405，450，620nm


58. 13、功能键：25个功能键,F1-F3：快速启动预存程序,HELP键：帮助信息

59. 14、震荡模式：3种速度，低、中、高；持续时间：0～5小时


60. 15、读板时间：单波长6S，双波长12S，96孔；单波长11S，双波长33S，384孔


61. 16、数据输出：USB外接U盘输出数据

62. 17、数据存储：99个测量程序和99组测量结果

63. 18、语言种类：英,中文

64. 19、显示屏：高分辨彩色显示屏达到480x272 点阵（13 万像素）

65. 20、孵育器（选配）：温控范围：25 - 50℃


66. 21、自动化兼容：机械臂兼容，可实现自动化

67. （3）
控制电脑要求

68. 1、洗板机配置主流PC1台

69. 2、酶标仪配置主流PC1台

70. 3、实验室现有的孵育器（iEMS）配置主流PC2台
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