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投标须知前附表
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005号

	2
	项目名称
	科教新城充电桩及车棚配套设施项目

	3
	采购预算
	人民币玖拾玖万元整（￥990,000.00）

	4
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起60天（日历日）

	5
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	6
	采购代理机构
	苏州华星工程造价咨询有限公司
地  址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座1206室
电话：0512-65200462
联系人：周燕萍/张涵文
电子邮箱：hxzbdl@126.com

	7
	采购人
	太仓市科教新城管理委员会
地址：苏州市太仓市城厢镇书院路101号2号楼
联系人：徐  伟
联系电话：0512-53400012

	8
	网上报名截止时间
	2025年5月13日

	9
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

	10
	上传投标文件截止时间
	2025年5月27日14：00

	11
	开标、评标时间、地点
	开标时间：2025年5月27日14：00
开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
评标地址：江苏省太仓市县府东街99号3号楼太仓市政务服务中心3楼（投标人无需到场）

	12
	中标服务费
	按苏财购告【2016】31号文公示的计算办法计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清。
收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元~ 500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]预算金额500万元~1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。
如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
缴纳账户：
帐户名：苏州华星工程造价咨询有限公司
开户银行：中行东环路支行
银行账号：520958193351
本项目代理服务费：人民币壹万肆仟捌佰伍拾元整（￥14,850.00）

	13
	评分标准
	根据服务质量与价格的比较

	14
	评标办法
	采用综合评分法得分第一的投标人为中标人

	15
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	16
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）因自身原因导致解密失败的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）其它在招标文件中已明确为无效标的；
（七）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



[bookmark: _Toc163996884]
第一章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]项目概况
科教新城充电桩及车棚配套设施项目的潜在投标人应在“苏采云”平台下载获取电子招标文件，并于2025年5月27日14点00分（北京时间）前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005号
2.项目名称：科教新城充电桩及车棚配套设施项目
3.预算金额：人民币玖拾玖万元整（￥990,000.00）
4.采购需求：本项目针对科教新城范围内安置房小区（包括鹊桥社区、文渊社区、学苑社区、城南社区、常丰社区）及综合执法局进行充电桩及其车棚配套设施的采购及安装，同时负责该采购项目的后期维护工作，合同履行期限为合同签订后90天内完成全部采购内容并安装调试完成，提供自项目整体验收合格之日起三年的后期维护工作，具体要求详见采购文件。
5.合同履行期限：合同签订后90天内完成全部采购内容并安装调试完成，提供自项目整体验收合格之日起三年的后期维护工作。
6.验收标准：货物安装后，采购方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为“工业”。根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况外）。
3.4. 根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]（一）获取招标文件
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：苏采云
3.方式：自行下载。
3.1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.2参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.3电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3.4售价：免费
（二）投标文件提交
1.递交投标文件截止时间：2025年5月27日14：00
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质投标文件。
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
（三）开启
1.时间：2025年5月27日14：00（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间(投标文件提交截止时间后15分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
（四）其他事宜
1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.质疑：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十条、第十一条和第十二条的相关规定向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购代理机构：苏州华星工程造价咨询有限公司
地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场A座1206室
邮编：215021
联系人：周燕萍
联系电话：0512-65200462
提交方式：书面形式
3.本项目采用网上投标电子评标方式。
4.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》及苏财购〔2020〕14号。
（2）苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》。
5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
6.本项目支持政府采购合同信用融资。
（五）政府采购监督电话：0512-53512539。
（六）政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：太仓市科教新城管理委员会
地址：苏州市太仓市城厢镇书院路101号2号楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：徐  伟
联系电话：0512-53400012
2.采购代理机构信息
名 称：苏州华星工程造价咨询有限公司
地　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座1206室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系人：周燕萍/张涵文
联系电话：0512-65200462
3.项目联系方式
项目联系人：周燕萍
电　话：0512-65200462

苏州华星工程造价咨询有限公司
2025年4月30日
[bookmark: _Toc142194256][bookmark: _Toc13642113][bookmark: _Toc163996885]
第二章 投标人须知

[bookmark: _Toc163996886][bookmark: _Toc142194257]一、说明
1. 说明
1.1本次招标活动由太仓市科教新城管理委员会委托；
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护；
1.3本招标文件的解释权属于苏州华星工程造价咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.14实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.15进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
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3. 合格投标人的条件
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81]详见招标公告。
4. 投标委托
投标必须由企业法人或其委托人参加，代理人须持有《授权委托书》（详见招标文件格式）。
5. 投标费用 
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。
6. 联合投标
本次招标不接受联合体投标。
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7. 招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，并认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8. 招标文件的询问与澄清
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，可向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9. 招标文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
9.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
10. 现场踏勘
本项目不组织现场踏勘。
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11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。 
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标人概不负责。
12. 投标文件的组成
12.1报价部分（详见投标文件格式）：
12.1.1投标函（见格式）；
12.1.2法人授权委托书（非法定代表人参加投标的需提供）（见格式）；
12.1.3开标一览表（见格式，用于唱标）；
12.1.4投标报价分析表（见格式）；
12.1.5 中小企业声明函（见格式）；
12.1.6残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位的提供）；
12.1.7投标保证承诺书（见格式）
12.1.8投标人情况表（见格式）。
12.2资格证明文件：
12.2.1关于资格文件的声明函（见格式）；
12.2.2投标人资格承诺书（格式自拟）；
12.2.3投标人企业法定代表人身份证扫描件；
12.2.4投标人授权委托书、代理人身份证扫描件（如有授权委托书）；
12.2.5投标人证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料；
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明扫描件）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供满足采购需求必备的相关设备的购置合同或发票，相关技术人员的学历证书或资格证书、用工合同等证明材料扫描件）。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据扫描件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；
12.3技术部分：
12.3.1投标产品名称、品牌、材质、性能、规格交货期说明表（本表不得出现价格，见格式）；
12.3.2投标产品的技术参数、性能、产品图片、样本等；
12.3.3投标产品技术对照表（见格式）；
12.3.4产品主要配件的生产厂家、品牌、型号及材料等；
12.3.5对投标产品的技术服务、售后服务体系（包括但不限于质保期承诺、服务响应时间承诺、培训方案、售后人员配备等）与维保方案；
12.3.6备品备件、易损件清单及报价表；
12.3.7项目组人员配备方案，需提供人员的配备方案《拟投入本项目人员配备一览表》、《项目负责人情况一览表》，并附身份证及相关证明材料扫描件；
12.3.8商务条款偏离表（见格式）；
12.3.9所投充电设施产品在苏州市产品质量监督检验院发布的电动自行车充电设施产品团体标准项目符合情况汇总表内的截图证明。
12.2.10投标人类似业绩一览表（见格式）。投标人须附以往承担过类似服务的业绩证明，如合同文件等证明文件扫描件；
12.2.11评分标准中涉及的相关证明材料。
12.2.12其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
12.2.13与本次招标有关的其它证明材料。
注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
12.3投标文件由12.1、12.2款规定的内容共同组成。
13. 投标文件编制要求
13.1电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
13.2电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
13.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14. 投标报价（编制）要求的说明
14.1除非合同中另有规定，投标人对所投项目的全部内容进行报价，报价应包括完成本项工作所需的全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、电力接入、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
14.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或代理人签章。
14.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或代理人签署。
14.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15. 投标保证金
15.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（见投标文件格式），未提供视为无效投标。
16. 投标文件的有效期
16.1从提交投标文件的截止之日起60天（日历日）内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
17. 投标文件的签署
投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
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18. 投标文件的上传、提交
18.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到苏采云系统中。
19. 投标截止时间
19.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
19.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
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20. 电子投标文件的解密
投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
21. 电子投标文件的修改和撤回、撤销
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
22. 开标
22.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23. 投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24. 对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25. 评标委员会或评标小组
25.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；
25.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
25.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
25.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
25.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
25.3.3对投标文件进行比较和评价；
25.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
25.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.4评委会成员应当履行下列义务：
25.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
25.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
25.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
25.4.4参与评标报告的起草；
25.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
25.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
25.5评标委员会成员纪律：
25.5.1遵守国家法律、法规和反腐倡廉的规定，忠于职守，廉洁奉公。
25.5.2按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购评审专家管理办法》的程序、原则和职权范围开展招标、评标工作，确保公正公平。
25.5.3不得接受投标人或其委托人以任何名义馈赠的礼品、礼金和有价证券。
25.5.4招标、评标期间不得出席投标人主办或赞助的任何活动。
25.5.5不得泄露与招标、评标工作有关的秘密，不得向投标人做任何暗示或做出不利于招标工作正常开展的任何许诺。
25.5.6不得接受投标人单独拜访。
25.5.7评标会场不得携带手机等通讯工具。
25.5.8评标期间不得私自单独外出。
26. 评标内容的保密
26.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
26.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
26.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
27. 废标
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
273 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。
28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
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29. 中标人的确认
29.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
29.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。
29.3采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30. 合同授予标准
30.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
30.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
31. 中标通知书
31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
32. [bookmark: _Toc13642114][bookmark: _Toc142194265]签订合同
32.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
32.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
32.3中标人无正当理由不得拒签合同。
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33. 中标服务费
33.1中标人应按前附表中的约定缴纳中标服务费。
33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，代理机构保留诉讼的权利。
33. 监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc163996894]
第三章 投标文件格式
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]
说明：
    对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：


投  标  文  件

招标单位：
项目名称：
项目编号：

投 标 人(盖章)：                               
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）


日期：    年  月  日
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格式1、投标函
投标函
苏州华星工程造价咨询有限公司：
我方收到贵公司JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上服务项目的所有内容，我方的投标报价包括完成本项工作所需的全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、电力接入、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。
3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为从提交投标文件的截止之日起60天（日历日）。
4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。
8、我方同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权终止合同。
9、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定的标准向采购代理机构支付中标服务费；
10、我方声明：我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
11、与本投标有关的通讯地址：
单位：                                 联系人：                   
地址：                                 邮政编码：                
联系电话：                             电子邮箱：                    


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日  期：         年      月      日
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格式2、法人授权委托书
法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人签章： 
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
日期：         年     月     日

附：法定代表人、授权代表的身份证正反面扫描件
	
要求：真实、有效、清晰
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格式3、开标一览表
开标一览表
投标编号：JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005号          报价单位：人民币元
	序号
	项目名称
	投标报价（万元）
	交付时间
	交付地点
	备注

	1
	科教新城充电桩及车棚配套设施项目
	
	自合同签订生效后90天内
	采购方指定地点
	

	投标总价（大写）：                        （小写）￥



本表以系统格式为准。


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
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格式4、投标报价分析表
投标报价分析表一
	序号
	项目名称
	分项名称
	投标报价（元）
	合同履行期限
	备注

	1
	科教新城充电桩及车棚配套设施项目
	分项一、鹊桥社区
	
	
	

	
	
	分项二、文渊社区
	
	
	

	
	
	分项三、学苑社区
	
	
	

	
	
	分项四、城南社区
	
	
	

	
	
	分项五、常丰社区
	
	
	

	
	
	分项六、综合执法局
	
	
	

	投标总价：人民币大写：                  元；小写：￥


注：1、投标清单是投标人根据投标方案，完成采购人采购需求的全部工作内容，投标人中标后，采购人有权根据采购需求，要求中标人对中标方案进行完善调整，直至更符合采购需求。中标人需根据采购人的需求，及时调整、完善设计方案并报采购人审核确认，同时根据确认后的方案，调整采购清单，调增工作分项内容的，采购人不予计量且不调整合同价；调减工作分项内容的，在结算审计时按实调减结算价。
2、本投标分项报价表的投标总价应与“开标一览表”的投标总价一致。
3、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。
4、投标报价包括完成本项工作所需的全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、电力接入、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

投标报价分析表二
	序号
	 设备名称
	生产厂家
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	一、充电棚充电桩

	1
	充电车棚
	　
	　
	㎡
	566
	　
	　
	　

	2
	车棚配套材料
	　
	　
	㎡
	466
	　
	　
	　

	3
	充电桩（核心产品）
	　
	　
	套
	49
	　
	　
	　

	4
	烟感
	　
	　
	台
	47
	　
	　
	　

	5
	电箱
	　
	　
	个
	27
	　
	　
	　

	…
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	13
	充电车棚调试
	
	
	人日
	186
	
	
	

	二、充电棚监控系统

	14
	热成像火灾筒型摄像机
	
	
	台
	52
	
	
	

	15
	摄像机支架
	
	
	个
	52
	
	
	

	16
	室外不锈钢防水箱
	
	
	台
	52
	
	
	

	17
	插座
	
	
	个
	52
	
	
	

	18
	智能NVR存储服务器
	
	
	台
	6
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	监控图像调试
	
	
	项
	52
	
	
	

	合计
	　
	　


注：1、各投标人应将采购清单中的所有内容根据上表格式进行逐一报价，如有漏项视为包含在总价中，单价不予增加或调整。
2、本投标分项报价表的“合计”应与“开标一览表”投标总价一致。
3、投标报价包括完成本项工作所需的全部货物及其备品、备件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、现场吊装、电力接入、检测验收、技术支持与培训、保险、各种税费、售后服务、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc163996899]
格式5、投标产品名称、品牌、材质、性能、规格交货期说明表
投标产品名称、品牌、材质、性能、规格交货期说明表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、材质、性能
	单位
	数量
	交付期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日


[bookmark: _Toc163996900]
格式6、投标产品技术对照表
投标产品技术对照表
	序号
	采购内容（设备名称、品牌、
规格型号）
	招标要求
	投标设备技术指标及性能
	正偏离、无偏离或负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标。
2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的，评分标准“技术参数响应”部分评委可进行扣分。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc163996901]
格式7、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	交货时间
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务承诺
	
	
	

	……
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc163996902]
格式8、拟投入本项目人员配备一览表
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK112]拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	专业/资格
	职称
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、填表说明：“岗位”：如项目负责人，技术人员等。
 2、投标人必须自行根据项目需要配备的项目负责人及成员填写本表。本表后须附人员履历表及与本次招标有关的相关证书扫描件（如有）。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc163996903]
格式9、项目负责人情况一览表
项目负责人情况一览表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	   年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事专业工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	曾获得的奖励情况：
1、____________________________________     _
2、 __________________________________________
3、__________________________________________
……………

	7
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职一年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	8
	其他需要说明的情况




投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc163996904]
格式10、备品备件、易损件清单及报价表
备品备件、易损件清单及报价表
	序号
	名称
	生产厂家、品牌、规格
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：上述备品备件为该项目免费质保期内所需的。


投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc163996905]
格式11、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费维保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日



格式12、资格条件证明文件
资格条件证明文件

1 供应商资格文件声明

致： (采购人或采购代理机构) 
1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求
	供应商资格条件证明材料

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	（7）其他（可选）
	

	招标文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否）

	供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。
	

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。
	


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，�并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日



2 营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)        
（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书扫描件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书扫描件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照扫描件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料扫描件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件扫描件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照扫描件。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日

3 财务状况报告

致： (采购人或采购代理机构)    
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证扫描件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
注意事项：
1、上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。
2、供应商提供的财务报告或资信证明扫描件（成立年限按照投标文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明扫描件。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日  期：    年   月   日

4 依法缴纳税收证明材料

致： (采购人或采购代理机构)    
1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商提供的税收凭据扫描件应符合下列规定：
2.1投标文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据扫描件。
2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据扫描件。
2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
5、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
投标人签章：         
日     期：    年   月   日


5 依法缴纳社会保障资金证明材料

致： (采购人或采购代理机构)  
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。
2、供应商提供的社会保险凭据扫描件应符合下列规定：
2.1投标文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据扫描件。
2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标文件递交截止时间当月的社会保险凭据扫描件。
2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、供应商提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
5、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日

6 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致： (采购人或采购代理机构) 
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。

注意：
1.招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖投标人签章。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在投标文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。
3.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


投标人签章：         
日  期：    年   月   日


7 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)       
参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
3、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人签章：         
日     期：    年   月   日
[bookmark: _Toc163996906]
格式13、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函
苏州华星工程造价咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                         号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



法定代表人（签字或签章）：
投标人签章：
日  期：      年     月     日


[bookmark: _Toc163996907]
格式14、投标人情况表
投标人情况表
投标人（公章）：                       
	1
	企业法人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、____________________________________
……

	10
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Toc163996908]格式15、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同签订时间
	项目完成时间
	合同金额
（万元）
	合同主要内容
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中根据评分标准要求提供证明材料。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc163996909]
附件16、中小企业声明函
中小企业声明函
致：     (采购人或采购代理机构)       
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：
1.   （标的名称）  ，属于  工业  ；制造企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.   （标的名称）  ，属于  工业  ；制造企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
3.   （标的名称）  ，属于  工业  ；制造企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 
                                       日  期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视为非中小企业，不可享受相应优惠政策。
[bookmark: _Toc163996910][bookmark: _Toc19192824][bookmark: _Toc20747134]
附件17、监狱企业声明函
监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：         
日    期：    年  月  日
[bookmark: _Toc163996911]
附件18、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：



[bookmark: _Toc48157073][bookmark: _Toc163996912]
附件19、投标保证承诺书
投标保证承诺书
致： 苏州华星工程造价咨询有限公司 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 太仓市科教新城管理委员会关于科教新城充电桩及车棚配套设施项目（JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005）的投标,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人签章：            
地址：             
电话：        传真：       
电子邮件：          邮编：     
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：       
日期：        

[bookmark: _Toc163996913]
附件20、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人签章：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：         年      月      日

[bookmark: _Toc29196][bookmark: _Toc18980]
附件21、政府采购合同信用融资政策告知函
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


[bookmark: _Toc13642116][bookmark: _Toc13889376][bookmark: _Toc142194271][bookmark: _Toc163996914]
第四章 招标书
[bookmark: _Toc142194272]受太仓市科教新城管理委员会之委托，苏州华星工程造价咨询有限公司作为采购代理机构，对其科教新城充电桩及车棚配套设施项目进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。
一、采购编号：JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005号
二、采购项目名称：科教新城充电桩及车棚配套设施项目
三、采购预算：人民币玖拾玖万元整（￥990,000.00）
四、采购要求：本项目针对科教新城范围内安置房小区（包括鹊桥社区、文渊社区、学苑社区、城南社区、常丰社区）及综合执法局进行充电桩及其车棚配套设施的采购及安装，同时负责该采购项目的后期维护工作，合同履行期限为合同签订后90天内完成全部采购内容并安装调试完成，提供自项目整体验收合格之日起三年的后期维护工作。具体采购要求如下：
（一）项目点位清单：
	序号
	安装位置
	车棚面积（㎡）
	充电桩（套）
	配套系统设备安装调试服务（含相关设备与平台视频数据对接）

	1
	鹊桥社区
	111
	34
	35

	2
	文渊社区
	96
	4
	4

	3
	学苑社区
	96
	3
	6

	4
	城南社区
	132
	5
	5

	5
	常丰社区
	66
	2
	2

	6
	综合执法局
	65
	1
	0

	合计
	566
	49
	52


（二）采购清单：
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、充电棚充电桩

	1
	充电车棚
	1、膜材选用PVDF双表高自洁白色膜材,耐用不少于15年；
2、恒载：钢结构依据所选规格计算得出，膜材取0.010KN/㎡ 雪载：≮0.35KN/㎡、基本风压：≮0.35KN/㎡
3、钢结构采用Q235B低碳合金钢（DN200），高度2.4米，钢结构件制作时，应严格按照国家《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2002）进行制作；
4、焊接顺序的选择应考虑焊接变形的因素，尽量采用对称焊接，对收缩量大的部位应先焊，焊接过程中要平衡加热量，使焊接变形和收缩率减小；
5、焊后应对焊疤补焊磨平，清除焊迹和飞溅物；
6、结构吊装时，应采取适当措施，防止产生过大的弯扭变形；
7、钢结构外表面覆涂改性环氧富锌底漆两遍，面漆丙烯酸喷漆两遍，涂层厚度150um。
	㎡
	566

	2
	车棚配套材料
	1、采用机械设备对车棚所占绿化地带做无害处理，按照规范要求清理地面杂物，应设计标高进行平整压实所占地面。
2、对所需场地进行测量放样，压实地面平铺不小于50mm碎石垫层，继续压实。
3、混凝土摊铺：所有硬化地面均采用C25商砼，厚度不小于100mm。
4、细刮，收浆，平整度符合相关规范。
5、养护：混凝土浇筑25小时后及时采取方法控制混凝土自身水分挥发。
6、质量标准：表面平整度允许偏差10mm,厚度不大于1/10cm。
	㎡
	466

	3
	充电桩（核心产品）
	详见详细技术参数：充电桩技术参数要求
	套
	49

	4
	烟感
	工作电压：DC24V 报警电流：≤1mA   
	台
	47

	5
	电箱
	材质：不锈钢  尺寸：300*500*150mm
	个
	27

	6
	电源线
	电缆纯铜软芯护套线、PVC环保原料、优质高纯度无氧铜、抗氧化。高导电率、电阻小，缆线类型RVV2*2.5
	米
	2295

	7
	空开
	功能：短路、过载、隔离  分断能力：6KA
	个
	64

	8
	悬挂水基灭火器
	悬挂式锂电池水基灭火装置、净含量：不小于6L  
	个
	47

	9
	消防拖拽钩
	绝缘火钩、拖钩2.5米
	把
	28

	10
	绿植移栽
	所需移植树木尽量做到就近及时栽植
	处
	17

	11
	电表
	电压：220V  频率：50HZ 尺寸：154*109*58mm
	个
	25

	12
	侧石
	1、材质采用水泥模具预制型
2、边角处做圆角处理，防止磕碰
3、规格：1000*120*240mm
	米
	101

	13
	充电车棚调试
	整个充电棚充电桩安装及调试
	人日
	186

	二、充电棚监控系统

	14
	热成像火灾筒型摄像机
	详见详细技术参数：热成像火灾筒型摄像机技术参数要求
	台
	52

	15
	摄像机支架
	1、枪击支架                                                                                                                                                                                                                    2、镀锌烤漆/防腐/防水                                                                                                                                                                                                   3、内置储线盒                                                                                                                                                                                                         4、材质：铝合金                                                                                                                                                                                                      5、安装方式：壁装  
	个
	52

	16
	室外不锈钢防水箱
	材质：不锈钢                                                                                                                                                                                                            尺寸：350*300*150mm 
	台
	52

	17
	插座
	功能：过载保护  线长：1.8m
	个
	52

	18
	智能NVR存储服务器
	详见详细技术参数：智能NVR存储服务器技术参数要求
	台
	6

	19
	存储设备
	硬盘尺寸：3.5英寸                                                               接口：SATA接口                                                                                                                                                                                                 容量：6TB                                                                                                                                                                                                                 缓存：64MB                                                                                                                                                                                                             转速：5400rpm                                                                                                                                                                                                             
	块
	48

	20
	监视器
	分辨率：1920*1080p  尺寸：≥27英寸
	台
	5

	21
	汇聚层交换机
	全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	台
	6

	22
	接入层交换机
	提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口
交换容量 10 Gbps
包转发率 7.44 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率 30 W
整机最大供电功率 60 W
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
支持6KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
	台
	52

	23
	工业级千兆SFP光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	个
	52

	24
	光纤配线架
	1、单模FC满配终端盒 2、安装：机架式1U  3、类型：工程电信级  加厚加强冷轧板、抗压耐冲击、持久不变形
	台
	52

	25
	法兰
	光纤耦合器：SC-SC单芯单模  工业电信级、高密度制造、插入损耗变化量小于0.20DB互换性  单工陶瓷套管  蓝色
	个
	204

	26
	铠装跳线
	 LC-LC 单模双芯 3米  插损≤0.3db  回损≥50db
	根
	204

	27
	光纤熔接
	定制
	点
	204

	28
	辅材
	防水胶布、扎线带、水晶头、螺丝、熔接等
	项
	5

	29
	六类网线
	标准 YD/T1019-2013产品规格 HSYV-6 4×2×0.57导体 材料 实心无氧铜AWG 23导体直径 0.5±0.005 mm导体直流电阻 ≤95欧姆/千米  绝缘 材料 高密度聚乙烯厚度 0.2±0.02 mm 外径 1.02±0.05 mm颜色 蓝、白蓝橙、白橙绿、白绿棕、白棕节距 对绞节距 ≤20 mm成缆节距 ≤120 mm
	箱
	16

	30
	电源线
	电缆纯铜软芯护套线、PVC环保原料、优质高纯度无氧铜、抗氧化。高导电率、电阻小，缆线类型RVV2*1.5
	米
	2700

	31
	室外铠装光纤
	光纤：单模
芯数：8芯 
敷设方式：室内穿管、桥架敷设适用，进局、槽道、电缆沟可用 
敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径，静态弯曲半径≥10倍光缆外径 
施工温度：0～40℃ 
使用温度：-40～70℃
	米
	3200

	32
	PVC线管
	材质：PVC环保原料、规格25mm  
	米
	2850

	33
	室外PE管
	材质：高密度聚乙烯、耐腐蚀、耐风化  规格：50MM 国标GB/T13663-2000 耐温范围：零下60-70度
	米
	3200

	34
	监控图像调试
	整个系统的调试
	项
	52


（三）采购清单内部分标的物设备技术参数要求：
充电桩技术参数要求
1、符合电动自行车交流充电设备标准(T/SQICA001-2018)；
2、充电桩为集中式，支持一台充电桩带10路充电端口；
3、尺寸：325*85*245mm(±10mm)；
4、启动方式：扫码（微信和支付宝）、刷卡；
5、单路最大功率2000W，整机最大功6000W，支持三轮车和社区微型四轮车充电；
6、每个支路回路配有保险丝进行过流等保护功能；
7、每一路充电端口通过计量芯片单独计量；
8、充电设施防护等级不低于IP54； 
9、ABS阻燃材质，应符合GB/T 2408规定； 
10、运用工业级电源模块，可对功率、温度等充电参数进行实时采集上传，并与云平台进行通信，数据具备上传至政府相关管理平台的条件；
★11、具有自动断电功能；（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
★12、具有防充电拔插功能；（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
13、断电记忆功能； 
★14、过负载保护；（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
15、超温保护；
16、防触电保护；
17、短路保护；
18、过载保护；
19、待机保护功能；
★20、收费启动类型多样化包括：
按时收费，用户选择充电时间启动充电；
按时收费，用户选择充电金额启动充电；
分档收费，用户选择充电金额启动充电；
按量收费，用户选择充电电量启动充电；
按量收费，用户选择充电金额启动充电；
（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
★21、选择分档计费时，可设置八档级别；（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
22、支付通道：微信/支付宝支付，混合支付，独立支付可自行选择；
★23、具有二维码生成器；（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
24、用户充电可输入桩号充电，也可扫码充电，手机端充电实时显示充电功率数值；
所投充电设施产品需在苏州市产品质量监督检验院发布的电动自行车充电设施产品团体标准项目符合情况汇总表内。（本条为本项目实质性响应条件，需提供所投充电设施产品在苏州市产品质量监督检验院发布的电动自行车充电设施产品团体标准项目符合情况汇总表内的截图证明）
热成像火灾筒型摄像机
★1、1/2.7英寸500万像素CMOS传感器（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
★2、4mm高清定焦镜头、ICR双滤切换（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
[bookmark: _Hlk132630072]★3、2颗红外灯+2颗白光灯；红外补光距离50米、白光补光距离30米（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
★4、照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.6）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.6）（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
★5、支持双码流、可见光通道主码流最高分辨率5MP（2880x1620）@25fps（P制）；热成像通道主码流最高分辨率720P（1280x720）@25fps（P制）（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
6、支持音频1入1出、报警2入1出、1路RS485、RTC、支持TF卡最大支持512G、内置MIC、扬声器、硬复位
7、支持IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP/IP,UDP、DHCP、PPPoE、RTSP、SRTP、SSL、RTCP、DNS、DDNS、NTP、SMTP,FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、802.1x、SNMP、CGI、QoS、RTMP
8、支持注册中心（主动模式）
★9、支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、上传中心（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
10、支持显示检测温度数值
★11、支持温度检测、烟雾检测、火点检测、吸烟检测；支持10种伪彩（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
12、支持测温两种模式、高增益：-15℃～150℃/低增益：50°~550°、测温精度±3°C或量程±2%
★13、支持热成像通道对人、车行为检测（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
14、DC12V±25%供电、支持POE供电及反向供电
15、工作温度及湿度：-35℃~65℃、湿度小于95%(无凝结)
智能NVR存储服务器
★1、支持人脸、车辆图片统一存储管理（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
2、支持分辨率：
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 
48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP3、3、同时预览
16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速
4、支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40画面预览
★5、支持8个硬盘接口，最高支持24TB（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
6、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式
★7、支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K（其中1路VGA口为预留）（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
8、带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps
9、支持S+265、H.265、H.264压缩标准
10、支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端，GB/T28181对接平台，GA/T1400对接平台
11、支持H.265 Onvif
12、支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像
★13、支持事后智能回放，根据绊线、周界、人脸检测、车牌识别检索录像文件（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
14、支持Esata录像、查询、备份
15、支持图片流智能检索，对客流量，行为分析，车牌，人脸检测，安全帽，警戒检索及导出
16、支持接收前端智能分析抓拍图片
17、支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、安全帽检测、车牌检测、人脸管理、卡口管理等智能分析处理
18、支持给前端IPC自动校时，可选按每年/月/周/日
★19、支持接入多场景抓拍机、卡口相机，卡口管理，仅限前16个通道，最高管理16个车道（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
★20、支持前端人脸识别机管理：人脸图片预览、存储、检索、统计，人脸配置，人脸库下发，人脸图片最大接收性能12张/秒（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）
标注“★”的项目，应满足“采购要求”中相关规范、要求为检测依据，采用具有CMA认证的第三方检测机构按照国家、江苏省及苏州市现行标准要求的检测方式，包括但不限于（1）外观检查：检查设备外观是否完好无损，表面是否平整光滑，有无裂纹、划痕或腐蚀现象。（2）功能测试：模拟实际使用场景，测试设备的触发灵敏度、响应速度、报警信号传输质量、云台控制、报警输入输出、存储功能等。（3）环境适应性测试：在不同温度、湿度、气压、振动等环境条件下测试设备性能，评估其环境适应能力。（4）抗干扰性测试：模拟电磁干扰、静电干扰等实际环境中的干扰源，测试设备的抗干扰能力。（5）电气安全测试：检测设备的绝缘电阻、抗电强度等电气安全指标。提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。
（四）性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：
1、《电动自行车交流充电设施》(T/sQICA001-2018)
2、《电动自行车直流充电设施 》(T/sQICA002-2018)
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）
4、《膜结构技术规程》 （CECS158：2015）
5、《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。
6、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。
7、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013
8、《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。
9、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2017及GB/T 28181-2017补充文件。
10、《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。
五、综合说明及其它要求：
[bookmark: _Toc415039037][bookmark: _Toc224470008][bookmark: _Toc224471927][bookmark: _Toc224470237][bookmark: _Toc415898824][bookmark: _Toc415395203][bookmark: _Toc414941959][bookmark: _Toc414954212][bookmark: _Toc414952885][bookmark: _Toc224471068][bookmark: _Toc414944730][bookmark: _Toc414941669][bookmark: _Toc414954392]1、本项目设备及安装应符合国家、行业的有关标准和规范,并达到优良等级。响应单位所投产品必须至少达到以上技术要求，同时明确所投产品的品牌、型号、外形及一些必须说明的技术参数和功能。 
2、本次采购不接受在中国大陆境外生产的进口产品。在本招标文件中所涉及品牌、型号供参考，但所投产品不得低于招标要求。
3、响应单位若不如实填写技术指标的，一经发现将作无效标处理。
4、响应单位必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5、投标总报价一次报定，包括全部设备、主材、辅助材料、集成服务、设计、内部标识系统、相关软件升级、运输、吊装、设备调试、接电施工、人工、机械、仓储、保险、各种税费、劳保、专利技术及免费保修期间等所发生的一切费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
6、交货地点：采购人指定地点。中标供应商根据招标人提供的安装地点进行安装，须实地测量尺寸后报由招标人确定后才可安装，如若出现安装长度不一的情况，此项费用包含在风险费中，招标人不再补足。
7、合同履行期限：合同签订后90天内完成全部采购内容并安装调试完成，提供自项目整体验收合格之日起三年的后期维护工作。
8、质量与验收：
（1）中标供应商应按照本招标文件的有关规定提供合格产品；
（2）货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修；采购人可以聘请专业单位对产品进行竣工验收；因此发生的费用由中标供应商自行负责。
（3）全部安装完毕后通知招标人进行验收工作，招标人将在20个工作日内组织验收。
（4）验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及行业相关标准为准。
[bookmark: _Hlk186633884]（5）具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收。
9、质保期：本项目整体免费质保期不得低于三年（自验收合格之日起）。中标供应商负责运营管理，人为破坏时所辖社区协助中标供应商处理。
10、支付步骤：项目完成验收合格后支付合同金额的80%，审计结束后付至审定金额的90%，验收合格后满三年付清余款。
11、其他要求：
（1）投标单位须制定详细的项目实施方案，实施过程中加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，负责安装场地杂物和垃圾等清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕。在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。方案内容包括：
①技术方案：对项目的需求，对建设方案的完善程度，对项目整体理解进行规划与阐述，对项目背景充分了解、对工程性质规模理解、掌握车棚、充电桩、监控的安装技术；
②质量控制：根据实施的质量保证方案，对质量控制、评定、成品保护和验收措施等整体设计科学，由明确的质量管控方针目标，建立规范的质量管理职责，具有科学的实施整体流程，针对各工程环节不同要求，有施工阶段保证措施和交工验收保证措施；
③安全文明控制：根据项目特点组织、安排、协调对项目实施过程中减少对环境的影响，落实安全文明作业措施及相关应急措施制定方案。有成熟的安全制度体系，充分把握各环节安全措施、安全文明施工及环境保护措施。在施工开始前形成关键实施技术方案，提交项目实施的重点、难点和解决方案，确保具有减弱噪声（设备投入、错峰施工）扰民措施和对突发事件（触电、极端天气）的应急情况及相关应急措施；
④进度控制：根据对材料进场进度计划、项目施工进度计划、进度计划保障措施进行方案制定。依照合理的项目管理流程、组织管理方案进行施工，提前计划总体进度安排及进度保证措施、施工组织方案及进度计划服务方案，确保工程在采购方要求时间内完工；
⑤售后服务：因具备售后服务体系、售后服务措施、故障解决方案、专业技术人员保障及服务等进行方案制定。具备售后服务保障方案，针对施工过程中及后续使用过程中的投诉具有投诉处理方案，能够达到服务响应标准（1小时内到场，4小时以内完成维修要求。如需更换或送修，必须在1个工作日内负责解决），具有完善的售后服务体系，项目提供不低于1人次的培训计划，并制定合理的培训方案；
⑥人员要求：为本项目配置项目管理组，满足采购人的项目专业化管理、现场解决项目技术问题、配合采购人进行深化设计、后期对充电及配套系统的维护维保等需求。
	序号
	岗位
	人数下限
	基本要求

	1
	项目经理
	1
	负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备项目管理、机电工程、消防工程等方面的技术专业，具备注册建造师、消防工程师资格证。并具备确保现场安全相关工作能力。

	2
	项目团队人员
	3
	项目团队人员需精通设备安装施工方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求按需施工。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。其中施工人员应满项目涉及的设计施工需求，并且在人数上具有充裕的人员配置，符合项目的安全施工要求及运维要求。


（2）货物安装环节，中标单位负责安装、调试、试运行等工作，直至经采购人和其他有关单位验收合格，验收费用包含在总价中。
（3）投标单位应在投标文件中提供具体的安装、验收实施计划。
（4）货物每个部分须考虑防火、防风、防压、耐用、容易清洁及日常维修等要求，并且以符合本招标文件要求为原则。
（5）在施工安全方面，中标单位应严格按照国家和地方相关的施工安全法规进行施工，所有作业人员上岗时必须购买人身意外险。项目实施期间，实施人员应注意人身安全，中标单位需对项目员工进行相关安全培训。项目实施期间，中标单位的实施导致的一切安全事故责任包括但不仅限于中标单位的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由中标单位承担。
（6）成品保护方面，在完成工作向采购人移交之前，所有膜布表面必须保持清洁，不得有油污、污泥等。
（7）中标单位需对整体车棚的质量以及结构安全负责，抗风抗震等级需达到国家标准，采购人在使用过程中，如产生由于投标人所提供的产品质量或其施工安装质量导致的安全问题，责任一律由投标人承担。
12、包装和运输要求
（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。
（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。
（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。
13、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏州市公共资源交易平台太仓分中心发布的信息为准。同一条款有不同表达的，以最后时间发布的为准。请各投标人随时查看。
六、政府采购政策
（一）节能产品和环境标志产品：
[bookmark: _Hlk45012782]根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
（二）中小企业相关政策：
本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，货物制造商应为中型、小型、微型企业，须符合中小企业划型标准，并提供符合要求的《中小企业声明函》，若货物制造商为残疾人福利性单位或监狱企业，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效，对投标（响应）供应商的企业类型不作要求。本项目属于货物类采购，采购清单中的服务项不属于货物，投标人无需针对服务项提供中小企业声明函。
1、中小企业划分：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
2、残疾人福利性单位政策：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。
3、监狱企业发展政策：
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。
4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。


附件1：货物类项目履约验收方案
一、项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
二、验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。
三、验收依据
采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。
四、验收责任主体
采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。
五、验收方式及验收内容
5.1日常考核
采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.2检测(检验)验收
5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。
5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。
5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。
5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。
5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.3最终验收
5.3.1验收准备
5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。
5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。
5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。
5.3.2验收小组
5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。
5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。
5.3.3参与验收人员
5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。
5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收
5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。
5.3.4验收内容
5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.3.4.2交付验收标准适用标准为：
①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；
②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。
项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。
5.3.5验收记录
5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。
5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。
5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。
六、验收结果
6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。
6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。
6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。
七、验收资料归档
项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
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不合格□
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	合  格□
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	合  格□ 
不合格□
	合  格□
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	合  格□
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	合  格□ 
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不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和
改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	
经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	经办人：       负责人：            （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）
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第五章 合同文本
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：  科教新城充电桩及车棚配套设施项目   
合同编号：                             
甲    方：  太仓市科教新城管理委员会   
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1
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甲方（全称）： 太仓市科教新城管理委员会  （采购人）
乙方（全称）：                         （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：  科教新城充电桩及车棚配套设施项目  
         采购项目编号：  JSZC-320585-HXZJ-G2025-0005号  
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         þ否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：  项目完成验收合格后支付合同金额的80%，审计结束后付至审定金额的90%，验收合格后满三年付清余款 。
乙方应在项目所在地税务部门开具发票，并按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包含在合同总价内。每期付款前，乙方应根据法律法规的规定提供相应金额的发票。
支付方式：本合同付款根据实际情况，将使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：  太仓科教新城部分安置小区  
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（太仓市科教新城管理委员会）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	苏州市太仓市城厢镇书院路101号2号楼
	住  所
	

	联 系 人
	徐  伟
	联 系 人
	

	联系电话
	0512-53400012
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	项目管理相关要求：
1、乙方须为本项目配置项目管理组，对本项目中十个社区场所进行专业化施工管理，项目管理组成员至少包含项目负责人1名，要求具有丰富的管理经验，专业的现场管理能力，全面负责整个项目的有序开展；包含项目技术负责人1名，设计人员、维护维保人员等岗位项目组成员要求具有丰富的项目经验，积极全面配合好项目负责人工作。以此满足采购人的项目专业化管理、现场解决项目技术问题、配合采购人进行深化设计、后期对充电及配套系统的维护维保等需求。
2、材料安装环节，乙方负责安装、调试、试运行等工作，直至经甲方和其他有关单位验收合格，验收费用包含在总价中。
3、材料的每个部分须考虑防火、防风、防压、耐用、容易清洁及日常维修等要求，并且以符合本招标文件要求为原则。
4、在施工安全方面，乙方应严格按照国家和地方相关的施工安全法规进行施工，所有作业人员上岗时必须购买人身意外险。
5、成品保护方面，在完成工作向甲方移交之前，所有膜布表面必须保持清洁，不得有油污、污泥等。
6、乙方需对整体车棚的质量以及结构安全负责，抗风抗震等级需达到国家标准，在使用过程中，如产生由于乙方所提供的产品质量或其施工安装质量导致的安全问题，责任一律由乙方承担。
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第六章 评标方法与评分标准
一、评标方法：
（一）评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
（二）综合评分的主要因素为：价格、产品技术与质量、技术与服务方案、投标人综合能力的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
（三）评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（四舍五入，保留小数点后2位）
（四）如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
（五）核心产品（充电桩）提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（六）针对小微型企业的评审：
1、本项目专门面向中小企业采购，所属行业为“工业”。
2、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
3、中小微企业在投标文件中提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
4、若供应商提供的《中小企业声明函》或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、综合评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
（一）价格部分（30分）
[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK117]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分（即价格权值）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。
投标价格高于采购预算的投标文件不进行评审。
（二）技术部分（70分）
	评审因素
	评分标准
	分值

	一、产品技术与质量（22分）
	1、技术参数响应（20分）
	

	
	提供所有设备品牌型号以及对应投标产品技术对照表（投标人须按照招标文件采购清单中列出的产品名称及产品要求顺序，在投标文件中逐项逐条的对应列出各项投标产品的技术参数并逐一注明“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”，不得遗漏），无负偏离得满分20分。招标文件采购清单中标★号（共20处）的性能指标参数为重要指标要求，有不满足标书要求的每一项扣1分，其中如要求提供检测报告、证书等资质证明材料而未提供的，则该项做负偏离扣分处理，直至扣完为止；最高20分。
	20

	
	2、产品保险（2分）
	

	
	所投充电设施产品，能提供生产厂家为该产品购买的有效期内责任保险保险单扫描件的得2分。
	2

	二、技术与服务方案（28分）
	技术方案（5分）：投标人对项目的需求，对建设方案的完善程度，对项目整体理解的规划与阐述，根据投标人针对本项目的技术方案先进性、合理性、可实施性等综合评审。技术方案应包括但不限于（1）项目背景理解、（2）工程性质规模理解、（3）车棚安装技术、（4）充电桩安装技术、（5）监控安装技术；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得5分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。
	5

	
	质量控制方案（5分）：根据实施的质量保证方案，对质量控制、评定、成品保护和验收措施等评审，质量控制方案整体设计科学，包括但不限于（1）质量管控方针目标、（2）质量管理职责、（3）实施整体流程、（4）施工阶段保证措施、（5）交工验收保证措施；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得5分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。
	5

	
	安全文明控制方案（5分）：根据项目特点组织、安排、协调对项目实施过程中减少对环境的影响，落实安全文明作业措施及相关应急措施制定方案。包括但不限于（1）安全制度体系和各环节安全措施、（2）安全文明施工及环境保护措施、（3）关键实施技术及项目实施的重点、难点和解决方案、（4）减弱噪声（设备投入、错峰施工）扰民措施、（5）突发事件（触电、极端天气）的应急情况及相关应急措施；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得5分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。
	5

	
	进度控制方案（8分）：根据对材料进场进度计划、项目施工进度计划、进度计划保障措施进行综合评审。包括但不限于（1）项目管理流程、（2）组织管理方案、（3）总体进度安排及进度保证措施、（4）施工组织方案及进度计划服务方案；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
	8

	
	售后服务方案（5分）：根据对服务体系、售后服务措施、故障解决方案、专业技术人员保障及服务等进行综合评审。包括但不限于（1）售后服务保障方案、（2）投诉处理方案、（3）服务响应标准、（4）售后服务体系、（5）培训方案；方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得5分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。
	5

	三、投标人综合能力（20分）
	1、项目经理资格（8分）
	

	
	拟配备的项目经理（限1人）具有（1）具有机电工程专业一级建造师的得4分，二级建造师的得2分；（2）具有一级及以上注册消防工程师的得4分，二级注册消防工程师的得2分。最高得8分。
注：需要提供证书及开标前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件，未提供或提供不符合要求的不得分。
	8

	
	2、项目组人员（6分）
	

	
	拟投入项目组成员（除项目经理外）具有设备安装施工员证书的每有一人得2分，最高得6分。
注：与项目经理不为同一人，如存在一人多证情形，不重复计分，需要提供证书及开标前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件，未提供或提供不符合要求的不得分。
	6

	
	3、类似项目业绩（6分）
	

	
	投标人在2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似自行车充电棚（或桩）建设业绩的，每提供一个得2分，共6分。需提供合同扫描件并加盖公章。
	6



注：1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款方式、服务期如有负偏离的不得中标。
3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
4、所有扫描件均须加盖投标人公章且字迹须扫描清晰可见,未加盖公章或字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。
5、请按要求填写“技术、商务评分标准对应情况表”，以方便评审。
6、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。
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