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第一章  投标邀请
受[南京交通职业技术学院]的委托，江苏省政府采购中心就[国际多式联运虚拟仿真实训基地建设](JSZC-320000-SCZX-G2024-0559)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (国际多式联运虚拟仿真实训基地建设) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月 15 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0559
2.项目名称：国际多式联运虚拟仿真实训基地建设
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	253.8


4.最高限价
	采购
包号
	是否设定最高限价
（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	253.8



5.采购需求(简介)：本项目为南京交通职业技术学院国际多式联运虚拟仿真实训基地建设项目，本项目拟采购并建设一个具有线上虚拟仿真和线下实景操作、可随机选择组合模拟场景、可流程化操作和VR情景体验、可规划设计和实时验证的、能编制运营国际贸易及多式联运业务、展示操作中国与“一带一路”国家共同开展公铁、公水、铁水联运业务的国际多式联运综合虚拟仿真实训基地。
（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：90个工作日。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标
（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/



（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年11月 15 日 9 点 30 分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：南京交通职业技术学院
地 址：南京市江宁科学园龙眠大道629号
联系人：丁老师
电 话：025-86115963
2.江苏省政府采购中心信息
地　  址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联 系 人：       徐晨义  郁盈   
联系方式：  　　025-83668521　83668529   
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分和加★号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]



财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	硬件部分

	
	1
	集装箱卡车同行识别系统
	工业

	
	2
	模拟集装箱（20GP）
	工业

	
	3
	公铁水模拟火车轨道
	工业

	
	4
	岸桥轨道
	工业

	
	5
	模拟集装箱龙门吊
	工业

	
	6
	集装箱自动吊具
	工业

	
	7
	岸桥改造
	工业

	
	8
	控制机柜
	工业

	
	9
	模拟自动驾驶火车1
	工业

	
	10
	模拟自动驾驶火车2
	工业

	
	11
	火车调度系统
	工业

	
	12
	公铁水运输模拟卡车
	工业

	
	13
	多式联运操作调度监控系统
	工业

	
	14
	货运飞机模型仓
	工业

	
	15
	模拟拖挂车
	工业

	
	16
	多式联运业务调度展示数据监控屏
	工业

	
	17
	VR行走平台
	工业

	
	18
	场地文化
	工业

	
	19
	系统集成
	工业

	
	软件部分

	
	1
	智慧堆场虚拟仿真系统
	工业

	
	2
	陆港业务虚拟仿真系统
	工业

	
	3
	中欧班列虚拟仿真系统
	工业

	
	4
	水铁联运虚拟仿真系统
	工业

	
	5
	多式联运项目仿真规划设计分析平台
	工业

	
	6
	多式联运项目仿真规划设计分析实训案例包
	工业



一、项目概括：
1、项目名称：国际多式联运虚拟仿真实训基地建设
2、项目概况：本项目为南京交通职业技术学院国际多式联运虚拟仿真实训基地建设项目，位于南京交通职业技术学院齐贤楼1层，建设面积约437平方。本项目拟采购并建设一个具有线上虚拟仿真和线下实景操作、可随机选择组合模拟场景、可流程化操作和VR情景体验、可规划设计和实时验证的、能编制运营国际贸易及多式联运业务、展示操作中国与“一带一路”国家共同开展公铁、公水、铁水联运业务的国际多式联运综合虚拟仿真实训基地。
国际多式联运虚拟仿真实训基地主要包括国际多式联运综合实训室、国际多式联运操作分析虚拟仿真操作中心和国际多式联运规划设计与分析体验中心，实现国际多式联运人才培养、产教融合学训环境构建、多式联运数字资源建设及师资培训和社会服务等四大功能。
3、建设内容
在齐贤楼1楼综合口岸物流实训室升级建设国际多式联运综合实训室，新建国际多式联运操作分析虚拟仿真操作中心，新建国际多式联运规划设计分析体验中心。

图 多式联运虚拟仿真综合实训平台场地布局建议图
（场地尺寸：长55.65米*宽7.85米）
（一）国际多式联运综合实训室
升级原综合口岸实训室的散货码头机械，搭建铁路货运站、公路货运站场景，合理衔接集装箱货运站场景，搭建公铁水业务流程复合作业场景，用以线下展示部分公铁、公水、铁水等联运业务的枢纽作业。
1）公路-铁路联运枢纽
主要开展：过境公路铁路集散换装、国际班列铁路集装箱换装操作、铁路车辆运行编组、铁路班车调度操作。
2）公路集散枢纽
主要开展：公路货物集散、散改集、公路-铁路及公路水路联运衔接作业。
3）公路水路联运枢纽+水路铁路联运枢纽
主要开展：公路水路联运作业、水路铁路联运作业、海运集装箱装卸及港口内驳运、公路铁路水路集装箱换装等作业。
4）公路航空联运枢纽+低空配送中心
主要开展：公路航空物资转运、公路-低空无人机配送等作业。
（二）多式联运虚拟仿真操作中心
建设多式联运虚实仿真平台。教学环境包括多式联运虚拟仿真资源操作控制工位、虚拟仿真场景资源、虚拟仿真作业控制平台。
其中，虚实仿真操作平台以多式联运作业活动为背景，设计了调度监控岗、作业管理岗和分析决策岗等三大岗位，分别由相关同学根据老师设置条件导入的多式联运随机定制场景，进行多式联运活动的模拟业务操作、数字中心调度监控和决策支持判断分析等三大主要任务。
其中，教师端在为模拟活动随机设置导入场景和业务模拟数据条件时，主要依托多式联运平台可挂靠的货代、保险、物流、金融结算等部门，设置多目标优化运营任务，随机设置的任务发布不同小组。
1）工位
工位主要包括调度监控岗、操作管理岗和决策分析岗。
主要活动，通过在各个相关工位进行作业操作，并通过调度岗在大屏局势操作控制，以及决策分析岗依托作业生成数据进行的报表检查和决策反馈，联合实现有计划-有组织-有控制-有分析的多式联运设计与实施方案。
可实现总体多式联运方案的监控、实时信息读取、实时活动状态监控；能抓取展示各联运节点具体作业管理岗位的虚拟仿真活动实施情况、展现各个业务在综合联运总场景下的总体运营情况、展现决策分析岗根据承运人实施业务的数据流及生成平台总报表，并据此做决策分析依据。
（1）调度监控岗
即数字调度中心，主要由一台可供调度中心岗学院负责操作的电脑、服务器、显示大屏及数字调度平台组成。
一是通过教师设计上传的多式联运调度任务，下达各个区域作业操作计划；
二是根据各个作业管理区域完成的作业的数字反馈情况，进行过程监控、流程查询、和任务优化；
三是连接多式联运实训室的硬件操作活动，实时反馈模拟口岸、货运站、码头等节点的作业活动。
（2）操作管理岗
即枢纽节点虚拟仿真操作工位：多式联运终端电脑及桌位。
一是根据各终端电脑，独立设计及导入枢纽节点场景、开展多式联运承运人对应模块业务、展现独立场景内的虚拟仿真活动、并与其他联运模块联合完成联运业务。
二是开发具体操作的作业端口，主要以数据输入、处理和输出为主要做法的联运活动电脑控制操作。
（3）业务分析岗
此岗位为下达任务、收集统计信息、参与决策制定的重要平台，不专门设置平台区域。
2）虚拟仿真场景资源
定制开发“枢纽+节点+通道”公路、铁路、水路、公路货运系统，打造多式联运的节点场景和运输脉络场景。
3）虚拟仿真作业控制平台
虚拟仿真资源作业控制平台分为控制处理层、交互层、数据层、仿真层和用户层。
（1）控制数据：用于仿真模拟虚拟作业物流、业务流、商流、资金流活动的数据（系统提供不少于10组，可自行编制生成）；
（2）数据接口：可在不同场景和角色范围下导入数据的业务数据模拟平台接口（用于输入联运需要的物流数据、开展多式联运业务流以及生成“联运票据”“保险”等文件单据）；及可体现公铁、公水、铁水合理衔接和和协作的数据交换接口，响应多式联运的衔接性和协作性；
（3）终端APP：部分可模拟不同节点、枢纽、通道功能的模拟终端（部分电脑的端口APP）和可用于实时监控流转路线和状态的监控终端（中央大屏APP）。
（4）终端仿真环境：每个虚拟仿真资源在终端体现，并以3D渲染方式呈现；
（5）用户账户：支持同一个学生扮演一个或多个角色进行配合作业，支持案例编制与复用；监控大屏实时监控每个登录的学生（成组参与虚拟仿真业务的）账号，登录时间、操作记录、自动核算汇总每个学生的实训成绩，监控当前在线人数，学习总人数；监控大屏能同时可视化监控综合多式联运活动的节点状态、在途跟踪、单据实施等情况。
（三）国际多式联运规划设计与分析体验中心
国际多式联运规划设计分析体验中心包含国际多式联运调度监控区、规划设计分析验证区和VR体验区。
1）国际多式联运调度监控区主要同步呈现多式联运虚拟仿真操作控制中心的操作过程、并以大数据平台实时展示操作活动，监控操作过程，对操作活动进行调度。
2）规划设计分析验证区主要在开发设计的四套典型多式联运场景资源下做验证分析，用仿真平台验证多式联运方案设计的合理性、可靠性，分析仿真方案的能耗、成本、路径、工具使用等量化数据，并进行报告编制和成本、效率核算，成为决策分析的依据。学院也可以利用仿真平台另行开发研究项目。
3）VR体验区把多式联运虚拟仿真场景资源及可控数据传输到VR投影屏和VR环境下，作为调度依据，在AR/VR仿真验证区，做区域环境背景临场模拟。

二、投标人要求:
2.1实施方案：
投标人需提供完善的项目组织管理及实施计划，配置的项目组人员合理，分工明确。不限于提供针对本次项目的各子系统的具体施工工艺及方案，提供布线及点位示意图，提供整体系统的调试方案，提供针对本次项目的工期保证措施和安全保证措施，提供针对本次项目的项目组人员名单等。
2.2建设方案设计：
投标人依据招标文件中规格要求、材质要求、项目功能和配置清单并依据实际场地情况（见多式联运虚拟仿真综合实训平台场地布局建议图及附件：南京交通职业技术学院国际多式联运实训室平面图）进行优化设计。按照设计方案中设计创新先进，需求精准，布局合理，前瞻性强，所购产品与建设区域高度匹配；提供针对本项目完整的设计效果图（含鸟瞰图1张、细节图不少于6 张（规划设计与体验中心，虚拟仿真操作中心，公空、公铁、公水、铁水联运等区域）），效果图全面精美，设计效果图与建设区域高度匹配；平面布置图与实际场地为基础，考虑教学需求及人员疏散宽度、距离，按照设备实际尺寸，进行合理布置，同时标明电路、网线走向及插座位置，以及桌椅尺寸、开孔位置等信息。
2.3安全管理措施：
投标人应具备安全生产意识，具备科学有效的管理体系及安全措施；建立、健全安全检查制度，定期和不定期的对施工现场进行安全检查，及时发现和消除事故隐患，确保安全生产；所有从事安全管理工作和特种工作业人员，必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。
2.4履约能力：
本次项目建设涉及VR行走平台、电子展示大屏、空、铁、水、陆等多式联运模拟设备调试要求，考虑硬件稳定运行，需要投标商具有一定的集成服务能力，以及优质的售后服务能力。同时，投标商还应具备建设运营规范及标准，实现多式联运虚拟仿真实训基地标准化建设能力；制定设备操作技能规范手册，提供培训师资，进行服务指导的能力。
2.4.1研发实力：投标人所投多式联运相关虚拟仿真实训平台应具有专利证书，提供证书复印件并加盖投标人公章。
2.4.2人员要求：拟参与建设本项目的团队人员需具有系统集成项目管理工程师（高级）、软件技术开发工程师（高级）、AR/VR技术应用及开发（高级）、三维动画设计师（高级）。（提供上述证书复印件和近三个月（2024年8月、2024年9月、2024年10月）任意一个月的社保证明材料并加盖公章）
2.4.3业绩要求：为确保投标供应商具备类似项目实施能力和经验，投标人需提供自 2021 年 1 月 1 日以来（日期以验收时间为准）由供应商自身完成的同类项目的业绩情况；投标人须列表并提供采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。
2.5其它要求：
2.5.1本次项目由于功能复杂且与装修、电脑桌椅等分开进行，由供应商制定需要用电、用网的设备应布置相应供电、网络线路，给出供电、网络线路布置示意图，标明电路、网线走向及插座位置，以及桌椅尺寸、开孔位置等，制作出合理的实施方案 ，否则由此带来的风险（包括线路位置、桌椅尺寸错误，导致重新改造的费用）自行承担。
2.5.2本项目为交钥匙工程，所有项目支出均包含在本次招标内。
2.5.3采购清单表中所列内容均为最低要求，各投标公司须根据各自设计的要求对清单查漏补缺，以保证各项功能可正常使用。
2.5.4★投标人承诺所提供所投产品商务、技术、业绩资料全部真实，如有虚假，按照政府采购相关规定处理。签订合同后发现投标文件弄虚作假的，解除其合同，赔偿招标人所有损失。

三、采购清单及参数
（一）硬件部分
硬件部分详细参数要求如下：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	集装箱卡车同行识别系统
	一、系统硬件参数
1.识别摄像头4套，高清1080P，识别速度小于1秒，识别准确率：白天≥99.8%，夜晚≥99.5%，镜头角度：水平120°，垂直60°，工作温度：-30℃至+70℃，工作湿度：10%RH至90%RH（非凝结）；
    2.道闸4套，长度：1米，可根据场地定制，升降时间：3秒至6秒（可调），电压：220V AC，工作电流：≥2A，铝合金材质，表面喷涂防刮耐磨涂层
    3. 控制器4套，高性能处理器，内存≥1GB，存储≥8GB，通讯接口：TCP/IP，供电：DC 12V。
二、系统软件参数
    1.嵌入式系统，支持远程升级和固件更新
    2.采用深度学习技术，支持多种集装箱识别，支持污损集装箱识别。
    3.支持集装箱信息、进出记录、用户权限等数据的存储和查询
4.支持多用户权限管理，如管理员、操作员等，支持用户密码加密存储和传输
5.提供进出记录、集装箱统计等报表支持报表导出功能，如Excel、PDF等格式
6.支持集装箱识别异常时的备用方案，支持设备故障自动检测和报警功能。
	1
	套
	

	2
	模拟集装箱（20GP）
	尺寸约0.6*0.25*0.25m左右 
材质：主体采用钢板，箱体顶部加装部分铁板；蓝色,可开门，承重≥25kg；
	20
	个
	

	3
	公铁水模拟火车轨道
	1、按比例缩小，尺寸根据场地设计，整体长度不少于35M。冷轧钢材质，投标人根据场地尺寸和设计方案提供最终的供货长度；包含1套变轨机构，可串联到公路、码头和公路货运站。
2、包含2种间距铁轨，1种轨距不小于25CM，一种轨距不小于30CM。供应商根据场地规划2种铁轨长度及布局。
▲3、投标文件提供火车轨道结构、布局图。
	1
	套
	

	4
	岸桥轨道
	冷轧钢材质，长度不少于15米。
	1
	套
	

	5
	模拟集装箱龙门吊
	1、轨道式集装箱龙门吊设备采用固定式旋锁吊具，能起吊各种规格的集装箱，设备以真实起重机的1／30比例设计，结构及外形为高仿真通用集装箱岸桥，装吊设备采用电葫芦和电磁吸铁装置，吊柜作业方式为锁钩钩住模型箱上盖，水平移动采用前后四个驱动车轮，后面一对为主动轮，动力为交流电。
▲2、投标文件提供龙门吊结构、布局图。
	2
	套
	

	6
	集装箱自动吊具
	标准工业使用集装箱吊具，符合国家吊具标准，≥10KG。可调起≥50KG的物品重量。
	2
	套
	

	7
	岸桥改造
	PLC更换，电气元件更换，电线更换；岸吊吊具整改。
	1
	套
	

	8
	控制机柜
	内部采用PLC控制系统1套、变频器2个、交流接触器、接线端子、中继设备以及其它元配件等。配合设备控制使用，采用≥2mm钢板压制。
	1
	套
	

	9
	模拟自动驾驶火车1
	1.机车总长度：≥70cm；宽度：≥10.3cm；高度：≥13.6cm；机车轴距≥4.7cm；全轴距≥49cm；机车车轮直径：≥4.16cm；
2. 驱动方式：电动（可充电型）包含配套充电器；
3. 外观采用冷轧钢或不锈钢制作；
4. 制作比例1：30行走于窄轨；
5. 直流电机驱动；
6. 行走速度≥0-30m/min；
7. 包含到站语音提示；
8. 配两节车斗；
9. 具有离线自动停车保护功能；
10. 驱动方式：设备可采用平板控制， 
★11.设备必须集成多式联运操作调度系统，能够与软件进行联动作业，投标文件中提供集成说明。
	2
	辆
	

	10
	模拟自动驾驶火车2
	1. 机车总长度：≥140cm；宽度：≥10.3cm；高度：≥13.6cm；机车轴距≥4.7cm；全轴距≥49cm；机车车轮直径：≥4.16cm；
2. 驱动方式：电动（可充电型）包含配套充电器；
3. 外观采用冷轧钢或不锈钢制作；
4. 制作比例1：30行走于宽轨；
5. 直流电机驱动，反向联动；
6. 行走速度≥0-30m/min；
7. 包含到站语音提示；
8. 1动3拖，双车头，双向行走；
9. 具有离线自动停车保护功能；
10. 驱动方式：设备可采用平板控制， 
★11.设备必须集成多式联运操作调度系统，能够与软件进行联动作业，投标文件中提供集成说明。
	1
	辆
	

	11
	火车调度系统
	1、包含配套触摸屏1套，尺寸≥7英寸；
2、触摸屏显示火车运行线路并可控制火车选择线路运行。
3、包含火车控制软件，能够集成多式联运操作调度监控系统，数据共享。
4、能够控制模拟火车，货运卡车，移动式龙门吊车等设备，包含多功能演示等：机车行进，机车返标，机车货物到站播报，及堆场货物装载，卸载演示，与行进鸣笛，经停站停车等。
	1
	套
	

	12
	公铁水运输模拟卡车
	1.性能参数：磁条导航；
2.额定载重≥100Kg,最大载重120Kg；
3.尺寸≥1000mm*600mm*750mm；
4.行走精度≥±10mm,停车精度≥±5mm；
5.行走速度≥0-60m/min；
6.最小转弯半径≥800mm,爬坡能力≥1/100；
7.连续工作时间不少于8小时；
8.充电方式：外置充电器；
★9.设备必须集成多式联运操作调度系统，能够与软件进行联动作业，投标文件中提供集成说明。
10.电源24V 40AH 工业免维护电瓶；
11.安全装置：故障报警，急停按钮；
12.驱动方式：中置双轮差速；
13.防撞装置采用防碰撞气囊保险杠；
14.具有离线自动停车保护功能；
15.采用读取射频IC卡认址；
16.随车附带磁条20米、充电器一个。
	2
	套
	

	13
	多式联运操作调度监控系统
	1.系统能够实时追踪集装箱的位置，能够对集装箱进行准确的状态管理和调度。
2.系统能够显示集装箱的运输路径和计划，包括起始点、途径点、目的地、托运货物的信息（如名称、数量、毛重、体积、可换算的标准箱（TEU）、实时状态（在途、到站、到港）、所属车次（航次）、通关状态（已清关、未清关）等。
3.系统可视化界面，包括地图展示、图表分析等，能够直观地了解集装箱的调度（集装箱及搬运工具的位置、状态等）和监控情况。
4.包含中间件，系统能够集成智慧教学大屏，能够通过视频集中控制、信号切换等在大屏上进行实时展示、分屏显示。
5.包含不少于4套近三年公铁水联运实际业务数据（每套数据应包含国内和国外6个以上枢纽的公铁水联运业务真实脱敏数据），并可在业务系统平台中输入操作处理。
6. ▲系统集成火车、卡车、龙门吊等设备，能够进行联动作业，并进行可视化展示。
	1
	套
	

	14
	货运飞机模型仓
	1.等比例缩小A330-200F，尺寸匹配实训室场地及其他设备，≤1:100；
2.包含机身部分货仓，货仓可开启展示货位及进行模拟装货作业；
3.包含货仓支撑平台。
	1
	套
	

	15
	模拟拖挂车
	1.1:30等比例缩小物资模拟升降车一辆（能实现动态升降功能）、模拟传送带车一辆（能够实现动态传输功能）和模拟吊车一辆（能够实现动态吊装功能）；
2.设备采用冷轧钢或者不锈钢制作，外观模拟真实车辆；
3.承重结构，底座、立柱和平台，采用高强度合金钢；齿轮、轴承和链条等关键部件，采用高硬度、耐磨损的合金钢制造；
4.能够与集装箱模型、货运场站及货运飞机模型联动展示航空、公路等货运作业流程。
	1
	批
	

	20
	多式联运业务调度展示数据监控屏
	一、LED显示屏：
▲产品规格：PH1.25；像素点间距:≤1.25mm；像素密度：640000 dot/㎡；模组尺寸320mm×160mm；模组分辨率≥256*128；不小于9.4平米。
二、供电电源
1、数量≥35个，保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作；
2、额定输入电压：200-240Vac； 
3、输出功率：≥200W；输出电压：≥5V；输出电流：≥40A；稳压精度：±2%；纹波及噪音：200mV；
4、输入电压范围：190-264Vac；
5、功率：88%
6、散热方式：自冷；
7、工作温度.湿度：-30+60℃ ；
8、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝。
三、接收卡
数量不少于20个，带载512*512；最大带载512*256；
四、视频控制器
1、支持多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示。其具备12个千兆网口，单机最大支持带载720万像素点，其带载宽度最宽可达8192像素点，最高可达4096像素点。同时还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势；
2、支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入；
3、支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点；
4、支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
5、支持12路网口输出，支持单机或双机冗余备份；
6、支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放；
7、支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节；
8、支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术；
9、双USB2.0通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
10、支持RS232串口协议控制；
11、支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；
12、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示。
五、结构：型材框架结构+不锈钢包边。
六、配电系统：20KW配电箱；具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。
七、可支持虚拟仿真系统生成的EXE可执行文件在大屏操作应用。
八、包含42寸显示单元一套。
	1
	套
	

	23
	VR行走平台
	1、包含头戴式终端应用终端、设备支架、50寸显示器；
2、屏幕:双AMOLED屏幕，对角直径3.6时，分辨率:单眼分辨率为1080x1200像素（组合分辨率为2160x1200像素)，刷新率:90Hz视场角:110度,安全性特色:陪护人引导系统和前置摄像头；
3、传感器:VR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器，连接口:HDMI. USB2.0,3.5mm立体耳机插座、电源插座、蓝牙支持，输入:内建麦克风，双眼舒压设计:瞳距和镜头距离调整；
4、终端：CPU：不低于12代I7，内存：16G，硬盘：1T+256GSSD，主板：GTX1060，显卡：4G独显；
5、设备支架：一体化钣金，亚克力，LED灯光，长宽高106*55*160cm，方便移动；
6、50寸，4K显示单元。
7、设备电压:220V设备功率:600w。
	2
	套
	

	24
	场地文化
	1、展板：亚克力材质，数量不少于10块，尺寸不小于2m*1.2m（可根据实际场地调整），内容以多式联运发展历程，多式联运科技展示，实习流程等内容为主。
2、区域划分：以亚克力材质制作，数量不少于9个，尺寸不小于30cmm*8cm*8cmm。
3、▲展板包含二维码，用户扫描二维码出现对应的数字人讲解内容，投标提供符合要求的详细设计方案及效果图。
4、包含实训室整体地面区域分区设置。
	1
	批
	

	25
	系统集成
	1、教师控制台面板及系统集成（智慧黑板）；
2、服务器、计算机软件安装及系统集成；
3、其他相关系统安装及集成。
4、▲供应商根据场地尺寸，提供多式联运区域场地布局图。
	1
	批
	



（二）软件部分
软件部分详细参数要求如下：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	智慧堆场虚拟仿真系统
	一、整体技术要求：
1.智慧堆场虚拟仿真系统构架遵循模块化、可扩展性和可维护性的原则。系统分为核心处理层、仿真层、交互层、数据层和用户层。
2.系统采用360度三维虚拟现实技术开发。
3.系统提供丰富的交互功能，允许用户通过键盘、鼠标、触摸屏等多种输入设备进行操作，如控制运输工具、管理货物、处理突发事件等。
4.系统支持多种教学资源的集成，包括文字、图片、视频、音频等多媒体内容，以及行业专家库、案例库等。这些资源能够方便地添加到系统中，供学生学习使用。
5.软件可在局域网下部署使用，采用B/S架构，可在windows/windows server系列系统下运行系统支持在互联网模式下使用。
6.软件服务器端安装在教师机电脑或服务器电脑，学生机通过局域网客户端登录使用。学生或教师以账号形式登录软件，且具备账户及个人信息设置功能。
7.界面要求：要求界面为全中文操作，便于学生学习。
二、产品参数功能：
    1.智慧堆场模块：
1）以三维形式展示并介绍海运港口整体布局，并介绍不少于10项功能区以及装卸及检修设备介绍不少于5个；
2）提供海运港口三维效果图；
1.1基础模块：
1） 箱型管理：箱材质是箱的制造材料，如铁、铝合金、钢柜等，系统可以新增、删除记录，实现系统新增制造材料信息；
2） 箱尺寸管理：箱尺寸是箱的大小，如20、40、45等，系统可以新增、删除记录，实现对进出闸口费用定义以及录入箱型收费信息；
3） 泊位管理：对全世界的主要港口信息进行登记、修改。包括港口代码、港口名称等信息录入系统；
4） 箱主船公司管理：对全世界的船公司、箱主信息进行登记、修改。其中颜色定义好后就可以在堆场监控中显示该箱主箱的颜色；
    5）司机管理：对进出码头的外来司机信息进行登记、修改； 
    6）运输公司管理：对进出码头的运输公司信息进行登记、修改；
    7）设备管理管理：对码头的的设备信息进行登记、修改；
    8）堆场计划管理：通过对船公司、航次、箱主、箱型、箱的尺寸、箱的空重等条件设置可以规划箱的堆场位置，这样在收箱、卸船的时候就会根据计划来堆放箱，减少堆场捣箱的次数，因而减少了码头的成本；
    9）闸口收箱管理：实现收发箱的EIR信息。有计划的管理集装箱预提、预还，能减少司机在服务台办单时间，加快闸口的集装箱流量。 
2. 系统管理模块
1） 用户管理：对学生新增、查询、修改、删除；
2）角色管理：对学生进行权限控制，学生角色，管理员角色、超级管理员角色，不同角色不同资源进行分配；
    3）资源管理：对所有资源模块的新增、查询、修改、删除；
    4）考核管理：分数设置，每个功能资源模块可设置分数值，学生学习完每个模块，后台自动统计分数；
    5）考核监控大屏：监控大屏实时监控每个登录的学生账号，登录时间、操作记录、自动核算汇总每个学生的实训成绩，监控当前在线人数，学习总人数。
三、▲正版软件，投标文件中提供软件著作权。
	1
	套
	

	2
	陆港业务虚拟仿真系统
	一、整体技术要求：
1.以公铁陆港业务为构架开发，虚拟仿真系统构架遵循模块化、可扩展性和可维护性的原则。系统分为核心处理层、仿真层、交互层、数据层和用户层。
    2.系统采用360度三维虚拟现实技术开发。
    3.系统提供丰富的交互功能，允许用户通过键盘、鼠标、触摸屏等多种输入设备进行操作，如控制运输工具、管理货物、处理突发事件等。
    4.系统支持多种教学资源的集成，包括文字、图片、视频、音频等多媒体内容，以及行业专家库、案例库等。这些资源能够方便地添加到系统中，供学生学习使用。
    5.软件可在局域网下部署使用，采用B/S架构，可在windows/windows server系列系统下运行系统支持在互联网模式下使用。
    6.软件服务器端安装在教师机电脑或服务器电脑，学生机通过局域网客户端登录使用。学生或教师以账号形式登录软件，且具备账户及个人信息设置功能。
    7.界面要求：要求界面为全中文操作，便于学生学习。
二、产品参数功能：
    1.国际物流园模块
    1）以三维形式展示并介绍国际物流园整体布局，并介绍不少于10项功能区以及装卸及检修设备介绍不少于5个；
    2）提供国际物流园三维效果图；
    3）运输管理：支持多种运输方式，包括陆运、海运等，实现运输计划制定、订单跟踪、运输状态查询等功能；
    4）运输计划：根据货物需求和运输资源，制定合理的公铁联运计划。
    5）仓储管理：实现仓库布局规划、仓位分配、库存预警等仓储相关功能；
    6）作业实训功能：实现整箱港到门直达运输、整箱港到站或堆场运输、整箱门到港直达运输、整箱门到场或站运输、空箱场到门运输、空箱站到场运输、空箱站到站运输功能。
    2.系统管理模块
    1）用户管理：对学生新增、查询、修改、删除；
    2）角色管理：对学生进行权限控制，学生角色，管理员角色、超级管理员角色，不同角色不同资源进行分配；
3）资源管理：对所有资源模块的新增、查询、修改、删除；
    4）考核管理：分数设置，每个功能资源模块可设置分数值，学生学习完每个模块，后台自动统计分数；
    5）考核监控大屏：监控大屏实时监控每个登录的学生账号，登录时间、操作记录、自动核算汇总每个学生的实训成绩，监控当前在线人数，学习总人数。
三、▲正版软件，投标文件中提供软件著作权。
	1
	套
	

	3
	中欧班列虚拟仿真系统
	一、整体技术要求：
1.采用360度三维虚拟现实技术开发，包含：铁路场站、口岸、内陆港3个仿真模块，实现中欧班列虚拟仿真实训。
2.软件可在局域网下部署使用，采用B/S架构，可在windows/windows server系列系统下运行系统支持在互联网模式下使用。
3.软件服务器端安装在教师机电脑或服务器电脑，学生机通过局域网客户端登录使用。学生或教师以帐号形式登录软件，且具备帐户及个人信息设置功能。
4.界面要求：要求界面为全中文操作，便于学生学习。
二、产品参数功能：
1.铁路场站模块：
1）以三维形式展示并介绍铁路货运站整体布局，并包含以下区域介绍货运室、装卸工人休息室、装卸机械修理所、门卫室、堆货场、货物站台、仓库等；
2）以三维形式展示并介绍配线：装卸线、存车线、牵入牵出线、轨道衡线等；
3）以三维形式展示并介绍装卸及检修设备：门式起重机、桥式起重机、轨道起重机、叉车、托盘、牵引车、挂车等设备。
4）集装箱装卸货物操作，鼠标或手柄点击对应设备进行装车作业。
2.一带一路口岸
1）以三维形式展示并介绍国内(疆内)一类二类不少于4个主要口岸，包含口岸办公区、集装箱泊位、集装箱堆场、货运站、控制室、检查口功能区的介绍；
2）以三维形式展示东、中、西三条通道运行线路，鼠标或手柄点击对应线路每条线路，可详细介绍沿线站点、运营状况、货运特点等内容，
3）以三维形式展示铁路联运换轨，在三条运营线路对应站点，鼠标或手柄点击对列车进行换轨操作，并展示相关换轨知识要点（如站点，轨道宽度等）。
3.内陆港
1）以三维方式展示内陆港区域，并包含以下介绍停车场线、货物查验、装卸站台、仓库堆场、分拣厂房、办公大厦、生产和生活配套、冷链物流仓储中心等。
2）内陆港报关报检，通过三维动画模拟报关报检标准的业务流程设计，软件中的报关报检业务涵盖了进/出口报检、进/出口报关等模块，涵盖真实的报关报检实务操作过程，使学生的操作更为贴近实际通过仿真的作业环境，使学生能够熟悉国际货代的相关理论，掌握国际货代流程中的订舱、配载、报关报检、转运、集拼等各种实际操作技能，同时结合港口规划类课程，可以令学生对于堆场、泊位的管理及港口机械使用有深入的了解，在掌握基本知识的基础上实现对港内活动的调度与规划。系统提供多种报关报检案例背景供学生进行实训，老师也可自定义添加修改。学生根据教师设置的实验案例背景演练进/出口报关、报检业务，实现对报关报检业务流程的掌握。
2.系统管理模块
1）用户管理：对学生新增、查询、修改、删除；
2）角色管理：对学生进行权限控制，学生角色，管理员角色、超级管理员角色，不同角色不同资源进行分配；
3）考核管理：分数设置，每个功能资源模块可设置分数值，学生学习完每个模块，后台自动统计分数。
三、▲正版软件，投标文件中提供软件著作权。
	1
	套
	

	4
	水铁联运虚拟仿真系统
	一、整体技术要求：
1.系统构架遵循模块化、可扩展性和可维护性的原则。系统分为核心处理层、仿真层、交互层、数据层和用户层。
    2.系统采用360度三维虚拟现实技术开发。
3.系统提供丰富的交互功能，允许用户通过键盘、鼠标、触摸屏等多种输入设备进行操作，如控制运输工具、管理货物、处理突发事件等。
4.系统支持多种教学资源的集成，包括文字、图片、视频、音频等多媒体内容，以及行业专家库、案例库等。这些资源能够方便地添加到系统中，供学生学习使用。
5.软件可在局域网下部署使用，采用B/S架构，可在windows/windows server系列系统下运行系统支持在互联网模式下使用。
6.软件服务器端安装在教师机电脑或服务器电脑，学生机通过局域网客户端登录使用。学生或教师以账号形式登录软件，且具备账户及个人信息设置功能。
7.界面要求：要求界面为全中文操作，便于学生学习。
二、产品参数功能：
    1.实训模块主要分为外拖交柜实训、装船实训、卸船实训、联检查验实训、外拖提柜实训五项内容；
1）外拖交柜实训：能够实现订舱、申请场站空箱、外拖进闸（空车）、堆场策划、堆场提箱（空箱）、外拖出闸（空箱）、仓库装货、外拖进闸（重箱）、堆场策划、堆场落地确认、拖车出场等内容；
2）装船实训：能够实现装船计划、泊位策划、堆场策划、船舶策划、AGV堆场提箱、岸桥装箱等内容；
3）卸船实训：能够实现泊位策划、堆场策划、船舶策划、安排AGV、岸桥卸箱、AGV运输、堆场确认等内容；
4）联检查验实训：能够实现下达查验通知、安排查验计划、中控安排机械进场、查验箱进场、开始查验、查验完毕归场、中控安排机械归场等内容；
5）外拖提柜实训：能够实现接受到货通知、外拖进闸（空车）、堆场策划、堆场提箱确认、外拖出闸（重箱）、仓库交货；
    2.系统管理模块
1）用户管理：对学生新增、查询、修改、删除；
2）角色管理：对学生进行权限控制，学生角色，管理员角色、超级管理员角色，不同角色不同资源进行分配；
3）资源管理：对所有资源模块的新增、查询、修改、删除；
4）考核管理：分数设置，每个功能资源模块可设置分数值，学生学习完每个模块，后台自动统计分数；
5）考核监控大屏：监控大屏实时监控每个登录的学生账号，登录时间、操作记录、自动核算汇总每个学生的实训成绩，监控当前在线人数，学习总人数。
三、▲正版软件，投标文件中提供软件著作权。
	1
	套
	

	5
	多式联运项目仿真规划设计分析平台
	1、▲多式联运仿真规划设计分析平台软件可搭建大型物流枢纽节点模型，并支持模型串联和代码对接，能模拟每个节点的产能仿真，物流仿真，3D工厂搭建及展示等。
2、软件支持仿真模型价值分析，包括对建模环境和生产流通过程进行计算、分析和评估。软件提供数据读取接口，包括：Oracle SQL 数据库接口、ODBC、与外部应用程序的 Socket 通信、C/C++ 编程接口、ActiveX 接口、OPC 接口，可和其他模型进行数据输入、处理和输出。
3、软件支持2D或3D效果展示，能将规划模型全局展示，分析流通过程，读取和生成流通数据，评估全模型的运行效率。
4、软件具备遗传算法、神经网络、实验管理器等内置功能，可以对不同投入组合进行多组对比分析和优化；支持导入外部三维CAD图形文件和点云文件。
	1
	套
	

	6
	多式联运项目仿真规划设计分析实训案例包
	1、利用多式联运仿真规划设计分析平台软件辅助开发4套以一带一路为背景、以近三年的一带一路沿线国家多式联运业务为数据源的多式联运物流模型，生成可执行文件。
2、▲能模拟产生4套运行数据和分析数据，数据信息中应至少包含托运货物的信息（名称、数量、毛重、体积、标准箱（TEU）、起始地、目的地、 实时状态（在途、到站、到港）、所属车次（航次）、通关状态（已清关、未清关）等。
	4
	套
	


注：参数表加注“▲”符号的为重要指标条款。

四、其他要求
1. 项目属性:货物类。
2．核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	中欧班列虚拟仿真系统



3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否



五、项目实施（安装调试、服务）要求
（1）供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。
（2）用户手册、随配附件以及清单一并附于设备内。
（3）供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）设备在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。
（5）设备在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人设备已送达。
（6）供应商应在签订合同规定期限内完成所有设备的安装调试工作，并完成验收及培训等相关服务工作。
六、验收要求
[bookmark: _Hlk148978355]（1）采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的系统验收方案。
（2）采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
七、培训要求
供应商应免费对采购方指定人员在现场进行培训，并直至教会。供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程（包含多式联运综合实训、多式联运虚拟仿真操作实训、多式联运规划设计与分析实训等）、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等。
八、项目完成（服务）时间和地点
服务时间：签订合同后90个工作日内完成招标范围内全部工作，并通过验收，交付采购人使用。
服务地点：南京交通职业技术学院齐贤楼1楼
[bookmark: _Hlk148978742]九、免费质量保证期
本次采购项目自验收合格后须提供至少5年质保期。质保期内还需免费定期巡检，质保期自应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。验收合格之日起计算，供应商应免费提供因设备本身故障导致的技术服务和维修。
[bookmark: _Hlk148978857]十、售后服务要求
（1）供应商应向采购人提供完善周到的售后技术服务，提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系并提供专业的售后服务实施及维护人员，保证设备的正常运行措施，质保期内质量保证提供免费技术支持、保修、系统升级和维护，不得另行收取其他费用，且保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商到采购人使用现场维修，产生的一切费用均由供应商承担。
（2）供应商质保期内需提供7×24小时服务。对于设备在使用过程中出现的问题，须在1小时内响应。如遇与所供设备有关的问题无法远程解决的，一般性故障解决问题时间不超过2小时，重大故障3小时内给出解决方案并提供临时应急处置措施，重大故障解决问题时间不超过72小时。因供应商工作延误，造成采购人损失的，供应商应负赔偿责任，具体赔偿方案在签订合同时订立。
（3）质保期满后，中标人应提供终身上门服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取），并按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。
服务原则：
及时性：供应商应采取适当的手段确保提供的服务能够满足服务时间指标要求，包括技术人员服务时间、技术支持和应急服务的及时到场，对服务需求及时响应、信息资料及时更新、故障问题及时处理、相关报告及时汇总与提交。
规范性：供应商应遵守服务管理流程，并严格执行操作规范，保证服务过程的规范运作。包括制定完善的现场技术服务制度与服务流程。
安全性：供应商应采取适当的安全手段或措施，有效管理与控制生系统运维以及功能发布等工作的各个环节，确保维护行为本身和设备运行的安全性，包括保证服务流程的周密安全、服务人员遵守运维制度等，确保运维工作的安全可靠性。
可用性：供应商应采取适当措施，按照各项规章制度，保证生产实时监管系统的可用性。在此基础上，根据相关实际情况，提出合理的、可行的调整优化方案，实现改系统的不断优化完善
[bookmark: _Toc382570125][bookmark: _Toc382236264][bookmark: _Toc502221132][bookmark: _Toc466978327][bookmark: _Toc18429][bookmark: _Toc381109661][bookmark: _Toc367804257]十一、付款方式
1、采购人在收到履约保证函后，30天内向中标供应商支付合同总金额30%的价款。中标供应商按照合同约定交货，所有设施设备到货，经采购人对设施设备到货验收合格后，采购人在30天内向中标供应商支付合同金额40%的价款。最后，经采购人对合同中所有装备（含软硬件、资源）验收合格（甲方签署验收合格报告）后，凭中标供应商等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在30天内向中标供应商支付合同金额30%的价款，验收合格无任何问题后无息全额退还履约保证金。
十二、演示要求  上传视频演示
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟
备注：演示内容应采用真实系统或原型系统或Demo系统录屏制作演示视频，采用PPT、WORD、截图等来制作演示视频的，不得分。
2.演示内容如下：
（1）中欧班列：①以三维形式展示铁路货运站功能区域介绍货运室、装卸工人休息室、装卸机械修理所、门卫室、堆货场、货物站台、仓库等内容；②以三维形式展示铁路货运站配线介绍装卸线、存车线、牵入牵出线、轨道衡线等内容；③以三维形式展示国内(疆内)一类二类不少于4个主要口岸口岸办公区、集装箱泊位、集装箱堆场、货运站、控制室、检查口功能区等内容；④展示中欧班列东、中、西三条通道运行线路，鼠标或手柄点击对应线路每条线路，可详细介绍沿线站点、运营状况、货运特点等内容；⑤以三维方式展示内陆港区域，并包含以下介绍停车场线、货物查验、装卸站台、仓库堆场、分拣厂房、办公大厦、生产和生活配套、冷链物流仓储中心等等内容。
（2）运输仿真规划设计分析案例，案例能产生运行数据和分析数据，数据信息中应至少包含托运货物的信息（名称、数量、毛重、体积等），案例可以导入2D/3D地图作为运输环境背景。






























[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	报价
（30分）
	1.1采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×30(小数点后四舍五入保留两位)
	30

	2
	技术响应（30分）
	2.1由评委根据采购文件《第四章采购需求》，对投标响应文件中技术参数满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件功能技术参数及商务服务要求的得30分。打▲号为重要指标，共12项，一共12分，有一项负偏离扣1分；其余指标共180项，一共18分，有一项偏离扣0.1分；扣完为止。
	30

	3
	视频演示
（4分）
	3.1视频演示中欧班列：1）以三维形式展示铁路货运站功能区域介绍货运室、装卸工人休息室、装卸机械修理所、门卫室、堆货场、货物站台、仓库等内容；2）以三维形式展示铁路货运站配线介绍装卸线、存车线、牵入牵出线、轨道衡线等内容；3）以三维形式展示国内(疆内)一类二类不少于4个主要口岸口岸办公区、集装箱泊位、集装箱堆场、货运站、控制室、检查口功能区等内容；4）展示中欧班列东、中、西三条通道运行线路，鼠标或手柄点击对应线路每条线路，可详细介绍沿线站点、运营状况、货运特点等内容；5）以三维方式展示内陆港区域，并包含以下介绍停车场线、货物查验、装卸站台、仓库堆场、分拣厂房、办公大厦、生产和生活配套、冷链物流仓储中心等等内容；演示每符合以上1点的得0.4分，不符合的不得分，最高得2分。
	2

	
	
	3.2视频演示相关运输仿真规划设计分析案例，案例能产生运行数据和分析数据，数据信息中应至少包含托运货物的信息（名称、数量、毛重、体积等），案例可以导入2D/3D地图作为运输环境背景；演示符合以上要求的得2分；不符合的不得分。
	2

	4
	建设方案设计
（7分）
	4.1提供针对本项目完整的设计效果图（含鸟瞰图1张、细节图不少于6 张（规划设计与体验中心，虚拟仿真操作中心，公空、公铁、公水、铁水联运等区域）），效果图优于招标文件要求的得5分；符合招标要求文件的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5

	
	
	4.2提供平面布置图，平面布置图与实际场地为基础，考虑教学需求及人员疏散宽度、距离，按照设备实际尺寸，进行合理布置，标明每种设备名称，需要用电的设备应布置相应供电线路，给出供电、网络线路布置示意图，标明电路、网线走向及插座位置，以及桌椅尺寸、开孔位置等安排合理，平面图符合招标要求文件的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	2

	5
	项目实施方案
（10分）
	5.1评委根据投标人提供的针对本项目的总体实施方案（项目需求、项目特点）进行综合评分：施工方案优于招标文件要求的得5分；符合招标要求文件的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5

	
	
	5.2评委根据投标人提供的项目进度安排（包括但不限于采购设备进场、安装、调试及验收）进行综合评分：进度安排优于招标文件要求的得5分；符合招标要求文件的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5

	6
	技术服务方案
（9分）
	6.1评委根据投标人提供的售后服务方案（保修期内上门现场服务、定期现场维护保养、技术支持服务、保修期后维护服务承诺等）进行评价：售后服务方案优于招标文件要求的得5分；符合招标要求文件的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5

	
	
	6.2评委根据投标人提供的培训方案（包含：培训计划、培训课程等）进行评价：培训课程（多式联运综合实训、多式联运虚拟仿真操作实训、多式联运规划设计与分析实训等）安排全面，时间安排合理，能够针对不同设备使用场景（日常使用、维护）提供培训计划。培训计划优于招标文件要求的得4分；符合招标要求文件的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	4

	7
	人员要求
（3分）
	7.1参与建设本项目的团队人员需具有高级工程师、软件设计师（中级）、系统集成项目管理工程师（中级）等国家职称、计算机技术职业资格证书，每提供一项得1分（提供多个相同资格人员不重复得分，同一人员具备多个资格不重复得分），最高得3分。（提供上述证书复印件和近三个月（2024年8月、2024年9月、2024年10月）任意一个月的社保证明材料并加盖公章，否则不得分）
	3

	8
	履约能力（5分）
	8.1根据投标人提供的自 2021年 1 月 1 日以来（日期以验收时间为准）由供应商自身完成的同类项目的业绩情况进行打分，每提供 1 份有效业绩的证明材料的得 1 分，满分5分。
评审依据：投标人须列表并提供采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。
	5

	9
	节能环保
（2分）
	9.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	1

	
	
	9.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	1

	10
	合计
	
	100
















第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               


投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前
一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件
中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	





附件2 投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。








附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         


附件8                            投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：













附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。




















附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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