2025年横泾街道五类水体(含排口、管网、生态修复等)整治工程

预算编制图纸提疑（20250609第三次）

1、道路修复沥青面层骨料？

回复：玄武岩

1. 河塘清淤方式如何考虑？

回复：临时场地存储压滤后外运

1. 泵设备的推荐品牌？

回复：提升泵、引水泵品牌按国产中高档同一档次采购，推荐品牌：

苏州弛泉环保科技有限公司、张琳 13771904643

苏州脉泉供水设备有限公司、黄经理 18913113330

上海瑞邦机械集团有限公司王经理 15151408056