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[bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc47453301]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]江苏易采招标代理有限公司受南京特殊教育师范学院的委托，就其所需的计算机工程实践中心-物理数据科学实验分室项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。
南京特殊教育师范学院计算机工程实践中心-物理数据科学实验分室招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层（江苏易采招标代理有限公司）获取招标文件，并于2025年08月22日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：（JSZC-320000-YCZB-G2025-0028）YC2025-GK15863
1.2项目名称：南京特殊教育师范学院计算机工程实践中心-物理数据科学实验分室
1.3 预算金额：144.8万元；
1.4本项目设定最高限价，最高限价为144.8万元；
1.5采购需求：南京特殊教育师范学院为满足教学实验需要，需采购一系列设备。详见采购文件“第四章 项目需求”；
1.6合同履行期限：合同签订后 30日历天内完成设备的运输、安装、调试，详见采购文件“第四章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk88135443]1.7本项目采购标的所属行业为：工业。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）2024年度审计报告，或2024年12月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
2.3本项目不接受进口产品投标；本项目不接受联合体参与投标；
[bookmark: _Hlk28680991]2.4本项目的特定资格要求：无；
2.5拒绝以下投标人参加本次采购活动：
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
三、获取招标文件
3.1获取时间：2025年07月31日9时整起至2025年08月06日17时整，（北京时间，法定节假日除外）； 
3.2方式：①现场获取：供应商至江苏易采招标代理有限公司1317办公室报名，现金或微信支付宝转账均可；②线上获取：供应商将本人身份证扫描件、单位授权委托书原件扫描件及Word版（需包含项目编号和被授权人的联系电话）、招标文件的汇款凭证（需在汇款的附言中注明项目编号后五位数字），发送至邮箱3596163695@qq.com，并备注项目名称+公司名称+标书费字样（可简写）（支付宝收款账号：17805142289）（如有其他支付方式请与我司工作人员联系，联系电话为：17715232736。） 
3.3售价：600元/套，售后不退；
3.4其他相关事项：未按要求获取招标文件的供应商不得参与投标。
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2025年08月22日9时30分（北京时间）
4.2地点：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层
五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1投标文件制作份数要求：
[bookmark: _Hlk134783239]正本份数：1份；副本份数：5份；电子版U盘1份（须包含word格式和pdf格式，pdf格式须加盖公司公章）
6.2本次招标不收取投标保证金；
6.3如有财务方面问题，请与我司工作人员联系，联系电话：17715232736。
七、本次招标联系方式
7.1采购人信息
名  称：南京特殊教育师范学院　
地  址：南京市栖霞区神农路1号
联系人：李老师
联系电话：025-89668043
7.2采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk8391383]名  称：江苏易采招标代理有限公司
地  址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层
联系人：王晓、王露、范蕾
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-83606070

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc47453302][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc47453303]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标收取采购文件工本费、代理服务费。采购文件工本费具体收取办法详见招标公告。本项目代理服务费以预算金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件收费标准的59%收取，如计算出的代理服务费低于1400元的，则按1400元收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc47453304][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc8485120]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同条款及格式
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc47453305][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc8485114]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标产品配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、开标一览表等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、投标产品配置与分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
详见项目需求。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844]12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
15、投标保证金（如果收取）
15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。
15.3 投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
15.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]17、投标文件份数和签署
17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
[bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc47453306][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc9363429]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
18.2 密封的投标文件应：
18.2.1 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
18.2.2按招标公告中的规定，在提交投标文件截止时间前送达至指定地址。
18.2.3 如未按要求密封或标注相关信息的，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]19、投标截止日期
19.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。
19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的提交
20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。
20.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc8485116]21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。
21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达至指定地点。
21.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
[bookmark: _Hlk47432929][bookmark: _Hlk47429310]21.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。
[bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc47453307][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc12887265]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件及授权书的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
22.2开标仪式由代理机构组织，投标人授权代表及相关采购当事人等参加。
22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
22.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
22.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
24.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评委会进行反馈。
采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。
27.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
27.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性检查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)文件。
27.1.12投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款：
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截 止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc47453308][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。
29.2 中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。
30.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
30.6 以下情形的质疑不予受理
30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
30.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
30.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
30.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc47453309][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc12708977]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31、签订合同
31.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物和服务的追加、减少和添购
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: _Toc12708978][bookmark: _Toc8485119][bookmark: _Toc12887268][bookmark: _Toc9363433][bookmark: _Toc47453310]八、其他
33、样品
33.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；
33.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
[bookmark: _Hlk45477292]33.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。
33.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。


[bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc47453311][bookmark: _Toc9363434]
第三章 合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京特殊教育师范学院
计算机工程实践中心-物理数据科学实验分室合同

甲方:（买方）南京特殊教育师范学院  
乙方:（卖方）                    
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方根据    年   月   日        项目（采购编号  YC2025-GK15863   ）招标结果签订本合同。

一、货物及其数量、金额等
	序号
	采购货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	免费质保期
	交货时间
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	[bookmark: Ppp_Amt_1]合同总金额：人民币（大写）              圆整      ￥：          

	甲方
	[bookmark: Cus_Usr][bookmark: Cus_Tel][bookmark: Cus_Mob]联系人：          固定电话：          移动电话：

	乙方
	[bookmark: Spr_Usr][bookmark: Spr_Tel][bookmark: Spr_Mob] 联系人：          固定电话：          移动电话：      


二、交货地点：南京特殊教育师范学院内甲方指定地点（甲方不单独接收货物）。
三、交货方式：采购文件有要求的按相关要求执行；采购文件无具体要求的，采取       以下方式交货。
3.1乙方负责货到甲方指定交货地点前货物的运输及保险，有关的费用由乙方承担；乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.3乙方在货物发运（在整体现场具备同时安装条件的情况下甲方方能通知乙方送货）手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
3.4 货物（包括软件在内）在验收合格前发生的风险均由乙方负责。
3.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方最终验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
四、技术资料：
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权：
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的追索。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
六、产权担保：
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。否则，因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全部责任。
七、转包或分包：
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期：
    免费原厂质保期  三 年及提供免费上门服务。（自项目验收合格之日起计算）
九、项目工期：
项目工期：  合同签订后 30 日历天内完成设备的运输、安装、调试  
十、调试和验收：
10.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方提供甲方后期安装承诺书，乙方需在安装、调试完毕后才能向甲方提交验收申请。
10.2乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
10.4在安装调试期间，如果乙方提供设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的指导错误或乙方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏、乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方相应的所有损失。
10.5软件类产品应试运行一至二个月（正常运行不少于一个月）没有问题后，方可进行验收工作。
10.6甲方验收机构在收到乙方提交的验收申请报告后，对货物和项目进行最终的验收,必要时拒绝接受货物的权力不会因为最初货到签收时通过了甲方或其代表的检验、测试认可而受到限制或放弃。
10.7验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。
十一、质量保证及售后服务：
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。
11.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述的货物免费保修期为叁年，因人为故意损坏因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十二、履约保证金：
12.1履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，为      元（大写：       元整）。
12.2履约保证金应当以电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
收款人名称：南京市特殊教育师范学院    
开户银行：                
账号：                    
12.3履约保证金的退还：合作期满后，对接完所有数据，无任何履约及质量问题的情况下，乙方凭甲方使用部门签署的意见办理履约保证金退还手续（无息退还）。
十三、税：
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十四、付款：
付款方式：项目所有货物安装、调试完成，并经甲方验收合格通过后，乙方须向甲方出具合法有效完整的全额完税正规（增值税专用）发票及凭证资料进行支付结算。甲方收到发票并确认无误后30工作日内，向乙方支付合同总价款的95%，其余5%作为履约保证金，质保期内服务满足校方要求，校方于质保期满后无息支付履约保证金。
十五、发票类型：
乙方须开具符合规定的全额增值税专用发票（普通正规发票）。
十六、保密条款：
乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：                          。
十七、违约责任： 
17.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任造成货物供应延期的，货物交付期限顺延。
17.2乙方不能按合同规定的交货时间进行交货，每逾期一天按合同总价款的1%向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的赔偿金，如造成甲方损失超过赔偿金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
17.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同。因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
17.4质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第17.2款处理；同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
17.5项目质量必须达到合同约定的质量标准以及投标书承诺的质量标准，如违反本条约定的质量标准，乙方必须无偿返修并按项目结算价款的5%向甲方支付违约金。此违约金并不能解除乙方完成项目的责任及合同约定的其他责任，如因项目质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切（责任）费用、项目的恢复费用及因此而造成后续项目延误费用。如上述约定仍不足以弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿损失。
17.6乙方未按本合同的规定及各项服务承诺提供服务的，按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。
十八、合同纠纷处理：
18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。若协商不成，双方一致同意作如下 2处理：
18.1.1申请仲裁。选定仲裁机构为南京仲裁委员会。
18.1.2提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。
18.2 因乙方违约致使甲方采取诉讼方式解决纠纷的，乙方应承担甲方为维护权益而发生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、通讯费、律师费、调查费等。
十九、合同生效：
19.1本合同未尽事宜，遵照国家现行的相关法律规定执行。
19.2本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
二十、组成本合同的文件包括：
1. 合同通用条款和专用条款；
2. 成交通知书；
3. 采购文件和乙方的响应文件；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
二十一、合同备案
本合同中文书写，一式捌份，甲方执伍份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，另外壹份由甲方报省财政厅政府采购管理处备案，均具有同等法律效力。

  甲方：南京特殊教育师范学院                 乙方： 
  地址：                                     地址： 
  法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：
联系电话：                                 联系电话：

签订日期：      年    月   日
[bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc47453312][bookmark: _Toc12887270]
第四章 项目需求
[bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]一、设备技术参数与功能要求
	序号
	仪器名称
	技术参数与功能要求
	数量
	单位

	1
	静态法CCD杨氏模量测量仪
	1.采用静态拉伸法测量杨氏模量，用逐差法或作图法处理数据；
2.采用分化板 + CCD测量显微镜系统 + 彩色液晶监视器方案，体积小巧，可多人同时观测，方便教学；
3.双立柱结构，系统无需采用配重等加强措施。双柱高约85cm，不锈钢材质；
4.钼丝：长度≥60cm，直径≥0.18mm；
5.钼丝的悬挂位置及长度可调节；
6.监视器：彩色液晶监视器；
7.观测装置含有光学分化板和电子刻度线，读数准确方便，重复性好；
8.分化板刻度范围4mm, 分度值0.05mm； 
9.分化板采用LED照明，设有限位槽，可防止分化板来回摆动；
10.▲CCD测量显微镜系统：放大倍率60倍，内含电子刻度线用于测量；系统可二维调节且为独立部件, 可卸下用于其他微位移测量场合；显微镜系统采用高级面阵CCD，信噪比≥52db，分辨率480TVL，视频输出幅度：1.0VP-P/75Ω；系统可扩展性：除监视器外，实验图像也可被送至投影仪、视频采集系统等，便于演示或共享；（提供产品彩页或白皮书或检测报告）
11.砝码组含有10个砝码，200克8个及100克2个；
12.拉伸变形装置和观测系统一体化共架设计，读数稳定，受环境影响小；
13.测量相对不确定度：<5%；
14.配有实验数据处理软件，适用于含win7及以上64位操作系统；
15.每台设备配置二维码，可供用户查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。
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	扭摆法转动惯量实验仪
	1.实验功能: 用扭摆测定弹簧的扭转常数和测量任意不规则物体的转动惯量和弹簧劲度系数，并与理论值进行比较，验证转动惯量平行轴定理；
2.系统组成：通用计时计数器+实验仪+不规则测试样件+光电门组件+电子秤；
3.▲通用计时计数器：采用彩色液晶屏显示时间和周期信息；4键独立按键模块，即插即用，使用寿命≥100000次；具备单双次计数切换模式，可同时接入三个光电门进行信号采集，周期数0~99任意可调，最大计时999.999s，分辨率1ms，可回查数据信息（提供对应功能模块的图片证明）；
4.实验仪架：三角形底座造型新颖，配三颗调平螺钉，便于调节仪器水平，坚固耐用，稳定性好，载物盘大小：≤120mm、可自由拆卸；特制弹簧：硬度HRC48±3
5.测试样件：细长杆：分5.00，10.00，15.00，20.00，25.00mm，左右5档实验；球体数量≥1个、直径≤110mm；圆柱体数量≥1个、直径≤100mm、高≤100mm；空心金属圆筒量≥1个、外径≤100mm、内径≤95mm、高≤100mm；
6.光电门组件：尺寸≤100X300mm，U型光电门，槽宽≤30mm，响应频率≥50Hz，控制输出：≤300mA，线长≥1500mm。组件为独立模块可自由移动，且可通用其他力学实验；
7.电子秤：范围0-500g，精度0.1g；
8.采用长寿命光电编码器调节信号，【完全解决了传统多圈碳膜电位器容易损坏的缺陷】，按键板采用完全独立模块设计【方便后期维护】。电流电压调节采用双重冗余调节模式：即独立按键调节加独立光电编码器调节【在一种调节方式失灵的情况启用备用调节方式保证设备的正常使用】，面板功能按键及接口涵盖：ok按键≥1个（具备确定和返回功能），上翻按键≥1个，下翻按键≥1个，左移按键≥1个，右移按键≥1个（提供对应的截图证明）。
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	声速测定仪
	1.实验功能:了解超声换能器的工作原理；学习用不同方法测定声速；熟悉示波器的调节使用；测定声波在不同介质（空气、固体、液体）中的传播速度；测定声波在波纹管中的传播速度；
2.系统组成：通用信号源+声速实验装置+Q9线；
3.通用信号源：2.4英寸彩色显示屏，具有菜单导航功能，嵌入式软件功能包括空气中声速测量、固体中声速测量、液体中声速测量，波纹管中声速测量；连续波频率范围35kHz一40kHz；分辨率10Hz；4位数字显示；脉冲调制信号源：载波信号频率范围同连续波频率范围；脉冲调制波宽度20个载波周期；脉冲调制波周期200ms；计时范围0.1μs—6ms；分辨率0.lμs；5位数字显示；激励输出电压：最大输出电压15Vpp；最大输出功率2W，四档可调；接收信号放大器：四档可调，放大倍率为1，2，5，10；
4.声速实验装置：环境适应性：工作温度10—35℃：相对湿度25-75%；配对压电陶瓷换能器：谐振频率：37±2kHz；可承受的连续电功率不小于15W；连续波频率范围：28kHz一50kHz；采用不锈钢轴承；采用轴向3点定位，轴向性好，牢靠稳定；压电陶瓷转换功率强；距离测试装置：机械游标卡尺，分度值0.02mm。波纹管：长度≥30cm，内径≤2.5cm，外径≤3cm。
5.采用长寿命光电编码器调节电压，【完全解决了传统多圈碳膜电位器容易损坏的缺陷】，按键板采用完全独立模块设计【方便后期维护】。电流电压调节采用双重冗余调节模式：即独立按键调节加独立光电编码器调节【在一种调节方式失灵的情况启用备用调节方式保证设备的正常使用】，面板功能按键及接口涵盖：ok按键≥1个（具备确定和返回功能），上翻按键≥1个，下翻按键≥1个，左移按键≥1个，右移按键≥1个，示波器输出接口≥2个，发射输出接口≥1个，接收输入接口≥1个。（提供对应的截图证明）。
6.使用环境要求（湿度）：35～80%。
7.设备尺寸：≤600X600X600mm。
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	准稳态法比热导热系数测定实验仪
	1.实验功能: 测量有机玻璃和橡胶导热系数；测量有机玻璃和橡胶比热。 
2.系统组成：实验仪+测试仪+测试样件。
3.实验仪：5英寸液晶屏实时动态显示加热面和中心面热电势曲线：分两档显示：加热电压 0~19.99V，最小显示分辨率10mV；测量电压显示范围0~3.3mV；采用长寿命（质保至少3年）光电编码器调节电压，按键板采用完全独立模块设计，方便后期维护，光电编码器调节精度为0.003V。
4.测试仪：采用了卧式插拔组合结构，螺纹锁定杆控制隔热层压紧或松开实验样品和热电偶，样件供电输出电压DC 12~19V可调；最大额定输出电流1000mA；负载范围10~300Ω；稳定度：≤最大输出电压的±0.1%；冷端采用金属保温杯带热电偶传感器组成，可以同时测量中心面和加热面的冷端数据。
5.测试样件：采用铜、康铜组成，阻值范围：3~5Ω，采用≤90X90mm的加热薄膜提供均匀稳定的热源，加热薄膜阻值≤130Ω；样件材质≥2种，涵盖有机玻璃和橡胶，尺寸≤90X90X10mm；样件采用2套独立一体化设计装置，每套含中心面和加热面各一个，样件不可拆卸。
6.▲显示方式：≥5英寸液晶屏，实时动态显示加热面和中心面热电势曲线：具有实验导航功能，嵌入式软件设置功能至少包含加热电压的设置、加热启停、数据保存及查询、中心面热电势实时动态显示、加热面热电势实时显示、热电势差实时动态显示、返回上级目录功能。嵌入式软件具有仪器报修功能。（提供对应的截图证明）
7.采用长寿命光电编码器调节电压，【完全解决了传统多圈碳膜电位器容易损坏的缺陷】，按键板采用完全独立模块设计【方便后期维护】。电流电压调节采用双重冗余调节模式：即独立按键调节加独立光电编码器调节【在一种调节方式失灵的情况启用备用调节方式保证设备的正常使用】，面板功能按键及接口涵盖：ok按键≥1个（具备确定和返回功能），上翻按键≥1个，下翻按键≥1个，左移按键≥1个，右移按键≥1个，示波器输出接口≥2个，发射输出接口≥1个，接收输入接口≥1个。（提供对应的截图证明）。
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	PID控温线膨胀系数实验仪（核心产品）
	1.实验功能: 测量不同金属样品的线膨胀系数；了解PID温控实验仪原理以及使用方法，学习和掌握PID参数自主配置与调节方法； 拓展测量不同温度下液体的粘度。
2.系统组成：PID控温仪+金属线膨胀系数测量仪+千分表。
3.▲PID控温仪：采用≥5英寸彩色液晶显示屏，嵌入式软件设计，具有菜单导航功能，嵌入式软件功能包括：“开始实验”、“操作说明”、“厂家介绍”、“售后电话”四大模块；实时显示加热过程的温度、功率调节曲线；PID参数调节及快速降温时间、温度显示；设置温度点达到稳定后提示功能“开始做实验”，软件具有数据存储、回查功能、实验时间设置、环境温度设置，存储量≥90组实验数据。采用可靠长寿命轻触按键操作，具有高低水位提示功能，保证仪器安全运行。控温精度≤0.1°C；温度误差≤0.2°C；控温范围：室温~ 60℃。循环水量：5±0.5L/min。（提供对应的截图证明）。
4.金属线膨胀系数测量仪：测试材料≥2种,涵盖铜管和铝管，外径≤20mm,厚≤4mm,长≤600mm。
5.▲独立通用快速降温模块：采用PID调节，半导体制冷控温方式，降到室温时间：≤10分钟，解决传统热学不能连续开课的问题（提供独立降温模块及控温系统的截图证明）。
8.学习千分尺或光杠杆法测量线膨胀系数的微小伸长量。
9.主机面板功能：返回按键≥1个，开始/停止按键≥1个，确定按键≥1个，上翻按键≥1个，下翻按键≥1个，左翻按键≥1个，右翻按键≥1个，水泵接口≥1个，温度接口≥1个，风扇接口≥1个，加热接口≥1个（提供对应的截图证明）。
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	模拟法静电场描绘实验仪
	1.实验功能：学习用模拟方法来测绘具有相同数学形式的物理场；描绘出分布曲线及场量的分布特点；加深对各物理场概念的理解；初步学会用模拟法测量和研究二维静电场。
2.系统组成：电源+实验仪+收纳箱。
3.▲实验仪：规格：≥长40cm*宽25cm*高10cm；四个电极按表格形式排列，坐标刻度间距约1mm，相邻电极中心间距约80mm；电极板规格约200mm*180mm，电极采用导电微晶材料制作，应承受250g±50g的力摩擦≥2万次，膜层阻值变化≤0.3%，对导电微晶无磨损；导电层均匀性，实验值误差为＜2%。（需提供产品彩页或白皮书或检测报告）
4.电源：直流电源输出范围为0.00V—15.00V，分辨率为≤0.01V，电压调节细度≤0.01V。
5.能测1伏，2伏，3伏，4伏，5伏，6伏的等电势的各个点，画出各伏等电势的圆。
6.供电要求：AC220V/50Hz。
7.使用环境要求（湿度）：35～80%。
8.总设备尺寸：≤500mmX400mmX400mm。
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	霍尔效应实验仪
	1.实验功能：了解霍尔效应原理；测量霍尔电压VH与磁感应强度B 的关系；测量霍尔电压VH与工作电流IS的关系；计算霍尔元件的灵敏度KH；测量C型电磁铁磁感应强度B的大小及分布情况；学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。
2.系统组成：测试主机+实验仪+电源+收纳箱。
3.▲测试主机：显示方式：≥5寸彩色液晶屏显示，具有实验导航功能，调节方式：采用光电编码器与数字轻触按键相结合的方式，其中按键采用完全独立模块设计方式（方便后期维护）；主机嵌入式软件且至少提供霍尔效应、巨磁电阻、各项异性、隧道磁电阻完整的嵌入式实验软件程序；电流输出范围：0~10mA，分辨率0.1mA，误差≤±5%；电压输出范围：0~9.99V，分辨率0.01V，误差≤±5%；电压测量范围1：-199~199mv；分辨率0.01mv，误差≤±5%； 电压测量范围2：-1.99~1.99v；分辨率0.01V，误差≤±5%； 电流测量范围：0~±199uA，分辨率≤1uA，误差≤±5%（提供嵌入式软件功能及实验内容截图证明）。 
4.实验仪：轨道：≥1000mmX100mmX20mm，刻度精度≤1mm；二维移动座（含滑块）：≥1套，可调高度范围：0~150mm，C型电磁铁：线径≥0.6mm，≥1750匝，励磁电流≤0.8A（长时间使用时），磁隙为≥8mm，中心点磁感应强度220mT≥B≥0；含传感器模块安装孔、四芯插头。接线转接盒采用接线排他性设计（防止用户误接线导致元件损坏），接线转接盒功能包含霍尔元件接线方式、励磁电流接线方式、霍尔效应与磁阻效应切换开关、霍尔电流换向开关、励磁电流换向开关，锑化铟霍尔元件：工作电流范围：0~10mA；灵敏度：≥1200mV/(mA.T)；不等位电位差：≤6mV。C型电磁铁：线径≥0.6mm，≥1750匝，励磁电流≤0.8A（长时间使用时），磁隙为≥8mm，中心点磁感应强度220mT≥B≥0。
5.电源（提供两种电源输出模式：稳压输出（CV）和稳流输出（CC））电源：≥5英寸彩色液晶屏显示，同时显示内容包含电压、电流及功率。电压范围：0～30v，调节精度≤0.01v；电流范围：0～3A，调节精度≤0.001A；功率范围：0～80W，精度≤0.01W。（提供嵌入式软件界面图片截图证明）
6.▲提供实验仿真软件：内容包含：通过LabVIEW程序实现微弱信号模型的仿真；微弱信号检测实验；微弱信号多谐波测量实验；微小阻抗测量实验；变容二极管测量实验以及电阻热噪声测量实验等。（提供5个仿真实验内容图片佐证）。
7.采用长寿命光电编码器调节电压，【完全解决了传统多圈碳膜电位器容易损坏的缺陷】，按键板采用完全独立模块设计【方便后期维护】。电流电压调节采用双重冗余调节模式：即独立按键调节加独立光电编码器调节【在一种调节方式失灵的情况启用备用调节方式保证设备的正常使用】
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	读数显微镜（含牛顿环）
	1.实验功能：观察或作长度测量；等厚干涉实验；配合牛顿环测波长及曲率半径；产品简介与CCD和显示器配合使用，通过监视器屏幕直观演示目镜分划板上直观实验现象。
2.系统组成：显微镜+牛顿环+劈尖+钠灯及电源+CCD+显示器+收纳箱。
3.显微镜：放大倍数≥30X，工作距离≥54.06mm，视场直径φ≥4.8mm，测量范围：纵向0～50mm，读数精度≤0.01mm,可调升降高度：0～40mm，读数精度：≤0.10mm，纵向测量精度≤0.01mm，观察方式：45°斜视，45°反射镜旋转调节范围：0～360°，棱镜室可调范围：0～360°，采用轴承传动系统，镜筒具备防下滑装置。
4.牛顿环：通光口径 ф≥35mm,曲率半径R= 855mm或1443mm 。
5.劈尖：≥48x25mm。
6.钠灯及电源： 供电AC220V,20W，输出波长包含 589.0nm、589.6nm。
7.供电要求：AC220V/50Hz。
8.使用环境要求（湿度）：35～80%。
9.设备尺寸：≤400x400x400mm。
10.CCD：分辨率（水平中心）：≥720TVL，显示器：≥21英寸LED高清显示器， 分辨率≥1366x768。
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	分光计
	1.实验功能：了解分光计的结构，学习分光计的调节和使用方法；利用分光计测定三棱镜的顶角；利用分光计测定玻璃三棱镜的折射率；观察光栅的衍射光谱，掌握用分光计和透射光栅测光波波长的方法；自旋光子学研究：以自旋光子模拟自旋电子，观察光自旋霍尔效应，精确测量光在介质表面反射产生的自旋分裂。
2.仪器的测角精度：≤1'；
3.平行光管、望远镜系统物镜；
4.焦距：≥143mm；
5.通光口径：≥φ30mm，物镜全直径≥φ38mm；
6.视场：3°22ˊ或8°；
7.望远镜系统目镜焦距：≥24.3mm；
8.平行光管、望远镜物镜间的最大距离：≥120mm；
9.狭缝宽度调节范围：0.02-2mm；
10.目镜视度调节范围：±5屈光度；
11.载物台直径：＞φ85mm，并做平整度处理；
12.光栅和平面镜底座一体化成型，并做平整度处理；
13.旋转角度：360°旋转；
14.载物台升降范围：≥22mm；
15.刻度圆直径：≥φ178mm；
16.刻度范围：0°-360°；
17.刻度格值：≤0.5°；
18.游标读数示值：≤1ˊ；
19.三棱镜：棱角60°±5ˊ，材料ZF1(nD=1.6475，  nF-nC=0.01912)；
20.与分光计平台连接的多功能臂≥2个，单臂长度≥300mm；通用滑块≥6个；移动臂具有俯仰角调节功能；刻度盘具有转动与锁紧功能（提供截图证明文件）；
21.光学平行平板及座；
22.手持照明放大镜；                             
23.平面全息光栅及全框座：≥300条/mm；
24.▲弱光探测器：支持TWAIN和DirectShow接口，兼容WindowsXP(32位)、Win7(32/64位)，Win8(32/64位)，Win10(32/64位)和Linux操作系统；软件开发工具包（SDK）支持VC、VB、C#、Delphi、LabView 等二次开发语言，可无缝对接Labview、 Halcon、OpenCV、Matlab等第三方软件；
25.软件功能：具有伪彩色和黑白两种图像实时显示功能，可观察光自旋霍尔效应，精确测量光在介质表面反射产生的光子自旋分裂（提供对应的截图证明）；
26.可以实现对图像的质心坐标进行实时精确计算，输出X、Y方向的光斑质心的变化曲线，可任意选择计算区域和设置坐标原点，能够输出计算区域的光强差分信号和对比度信号，能够选择性的保存采集的数据和导出数据。
	12
	套

	10
	弗兰克-赫兹（汞管）实验仪
	1.实验功能包含：测量汞管第一激发电位，观察汞原子能量量子化情况，利用逐差法求出汞原子第一激发电位；自行选定不同炉温、反向拒斥电压、灯丝电压等参数，研究上述参量对实验曲线的影响，如曲线形状、峰数等；测量汞原子高激发态电位，通过温度变化控制汞蒸汽密度探究汞原子高电位激发态，观察63P1态、63P2态及61P1态等；测量电离电位。
2.系统组成：测试仪+温控仪+汞管装置。
3.采用PID控温方式，控温范围：室温～400℃连续可调，设置范围：0～600℃。
4.灯丝电压VF：0～6.5V，连续可调；拒斥场电压VG2A: 0～15V，连续可调；
第一栅极与阴极之间的电压VG1K：0～12V，连续可调；第二栅极与阴极之间的电压VG2K：0～65V；微电流测量范围: 0～1000nA，自动换档，精度±1%；
5.汞管的4组电压和被测电流同时显示在7寸TFT液晶触摸屏上，自动测量和手动测量直接触摸切换，其显示分辨率为800*480；
6.FH汞管：外形尺寸圆柱直径18mm，高度：50mm；
7.加热炉采用PTC热传导加热方式搭配PID智能温控器，升降温速度快，温度控制精确（±1℃），工作功率300W；
8.接口配置，usb接口同步数据传输文本文件（TXT）格式；提供配套数据采集软件及处理软件，提高学生数据分析处理能力；信号输出(BNC)和同步输出(BNC)可外接示波器显示特性曲线；
9.▲自动测量：系统步进增加加速电压，同时测量记录板极电流；自动测量方式下，系统将测量数据周期性输出，仪器自带液晶屏观察测量曲线，测量第一激发电位，可观察谱峰数≥12个波峰，测量高电位可观测63P2、61P1能级曲线图，学生直观观察整个实验过程，激发学生实验兴趣（提供对应的截图证明）；
10.手动测量：连续旋动编码旋钮增加加速电压，记录板极电流变化，测量第一激发电位，可描绘谱峰数≥12个波峰，测量高电位可描绘63P2、61P1能级曲线图；让学生学会更多的实验技能；
11.可测量汞原子的电离电位。
	1
	套

	11
	振动实验系统
	1.实验功能：研究物体的自由振动；研究物体在外力作用的受迫振动；研究复杂的振动系统的共振现象；研究复杂振动的混沌现象；研究不同驱动频率下的共振特性；观察不同条件下共振系统的能量转换；观察共振中“拍”的现象，以及在不同频率下“拍”的变化规律；研究桥梁的共振，可以创新搭建任意形状的桥梁，也可搭建楼层模型，探索高楼共振和解决措施。
2.实验仪主机：分辨率1280*720；电流输出范围：0~380mA，机械波驱动器：频率响应：从0.1到5000 Hz，显示精度0.1Hz，采用长寿命光电编码器调节电压，【完全解决了传统多圈碳膜电位器容易损坏的缺陷】，按键板采用完全独立模块设计【方便后期维护】。电流电压调节采用双重冗余调节模式：即独立按键调节加独立光电编码器调节【在一种调节方式失灵的情况启用备用调节方式保证设备的正常使用】。
3.数据采集模块：USB供电，功率小，不用外接电源。配专用驱动程序；传感器精度：±1%；分辨率：≥0.1 N；最大采样率：≥300 Hz。
4.▲专用实验软件：实时动态显示和观测受迫振动的参数之间的关系,以及频谱分析、能量转换等现象，实验过程中，XY坐标可根据实验需求实时自由切换，同时亦可选择导出txt文本格式角度-时间等原始数据，供学生自行分析、处理和推导；兼容拓展块编程功能：添加编程、感应和控制功能。模块化编程：即时访问任何传感器测量；输出设备的控制，例如智能风扇和数据采集接口信号发生器；执行代码时的实时传感器测量图；在代码中创建的数字或文本变量的输出，可以在代码执行期间显示在图形和数字显示屏上；用户对代码所做更改的即时反馈，只需再次按记录以执行代码即可查看更改的结果。将代码下载到传感器或设备时没有延迟；电路仿真功能：加强电路概念并使用电路可视化解决学生的误解。将真实世界的电路与仿真，动画和实时测量相结合。（需提供产品彩页或白皮书或检测报告）
5.桥梁系统承载单个最大重量≥90g、数量≥2个，砝码数量≥3个，砝码单重量≥10g/个；
6.负载单元1：量程范围：-60N ~+60 N；精度：±1% (± 1 N)；分辨率：0.02 N；安全过载范围：- 90 N ~ + 90 N；尺寸：≤6 cm * 6 cm* 3.0 cm；重量：≥80g；负载单元2：量程范围：-5 N ~ +5 N；精度：± 1% (± 0.05 N)；分辨率：0.001 N；安全过载范围：-7.5 N ~ +7.5 N；尺寸：≤6 cm * 6 cm* 3.0 cm；重量：≥80g。
	1
	套

	12
	力学综合实验仪
	1.实验功能：研究物理抛射的惯性运动；学习势能-动能转换的相关知识；学习对心碰撞和非对心碰撞中能量的转换和损失规律；弹性碰撞时的受力曲线；非弹性碰撞时受力曲线。根据物体碰撞前后速度曲线，直观观察碰撞前后物体速度变化，感受碰撞过程中的动量交换。 
2.实验套件：含三种小球，直径分别为15mm、20mm、25mm。实验过程中可更换小球。配摆球释放位置定位装置，保证实现对心碰撞，释放小球采用电磁铁磁吸装置，该装置调节距离为≥100mm；智能小车：力：范围：±100 N；分辨率：0.1 N；精度：±1%；最大采样率：500 Hz正常模式、1000 Hz 突发模式。位置：分辨率：±0.2 mm 。速度：最大速度范围：±3 m/s；大采样率：100Hz。加速度：范围：±16g (g= 9.8 m/s2)；最大采样率：500Hz。
3.光电门组件：尺寸≥80mmX70mmX30mm，U型光电门，槽宽≤30mm，响应频率≥50Hz，控制输出：≤300mA，线长≥1500mm。组件为独立模块可自由移动，且可通用其他力学实验。
4.仪器组件：轨道：≥1000mm，具备不同碰撞套件，钢卷尺：0-2000mm，精度1mm。力学支杆：可同时安装≥4个传感器，印记板：记录小球的撞击点；弹性缓冲器：保护运动传感器免受小车的碰撞，但不会干扰超声波脉冲；带夹子的滑轮：滑轮高度是完全可调的，使用户能够调整力表的顶部以获得无视差读数，同时使力与倾斜平面上的轨道平行。
	1
	套

	13
	示波器
	1.带宽50MHz-100MHz
3.双通道
3.最高实时采样率1GSa/s
4.最大存储深度1Mpts
	12
	套

	14
	实验桌
	根据所有采购的不同设备尺寸，按照空间和教学周期存放教学定制实验桌
	31
	套

	15
	实验椅
	根据所有采购的不同设备尺寸，按照空间和教学周期存放教学定制实验椅
	31
	套



二、教学显示系统（1套）
1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
4.▲智能交互平板前置接口具备中文标识，至少具有1路HDMI输入接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口。无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。智能交互平板后置非转接输入与输出接口，其中 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路；(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
5.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
6.智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。
7.▲智能交互平板前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
8.智能交互平板安卓系统采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
9.▲采用针孔阵列发声设计，2.2声道，具有不少于6个发声单元，最大功率≥70W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
10.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
11.智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
12.智能交互平板配置前置物理组合式针孔还原按键，按键标识采用中文标注，支持系统一键还原功能。用户无需专业维修技能，即可通过实体按键自主完成操作系统故障恢复操作。
13.智能交互平板具备无线Wi-Fi和Bluetooth蓝牙独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。
14.▲智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于12个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
15.智能交互平板具有悬浮菜单，通过手势可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 
16.安卓白板软件
无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。
主机部分：
1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。
2.CPU采用8核12线程。
3.内存：≥8G DDR4。
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。
5.OPS具备独立复位按键。
6.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。
三、教学终端（1套）
1. CPU信息：供应商在投标文件中给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽。
2.内存配置容量：≥16GB。
3.内存类型：DDR5≥4800MHz
4.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1
5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
6.主板支持的CPU和内存情况：主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，I/O规格USB端口数≥14
7.主板内置PCIe插槽数量：≥1个PCIe 3x1插槽，≥1个PCIe 4x16插槽, ≥1个PCI
8.主板其他内置接口：≥2个M.2接口
9.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB
10.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB
11.固态盘数量：≥1个
12.固态存储容量：≥1TB
13.机械硬盘接口协议：支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口
14.机械硬盘形态：3.5英寸
15.固态存储接口协议：UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
16.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态
17.显卡类型：集成显卡
18.显示屏分辨率：≥1920x1080
19.显示屏像素密度：≥85像素/英寸
20.显示屏可视角度：水平≥178°
21.显示屏尺寸：≥23英寸
22.显示屏屏幕比例：16:9
23.显示器外观颜色：黑色系
24.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系
25.鼠标连接方式：有线
26.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系
27.有线网卡数量：≥1
28. USB接口数量：机箱面板应提供不低于8个
29.视频接口数量：≥3
30.音频接口数量：≥2（至少包含前置1个耳机麦克风组合插孔）
31.整机噪音：▲产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 2 Bel（需提供第三方检测机构的检测报告加盖投标单位公章）
32.机身材质：塑料/金属等
33.机身颜色：灰色/黑色等商务色系
[bookmark: RANGE!F86]34.机箱尺寸容量：机箱体积≥15L且≤30L
35.CPU物理核数：物理核心数≥14
36. CPU主频：≥1.8GHz
37. CPU末级缓存容量：≥24MB
38. CPU支持的内存最高速率：≥4800MT/s
39.内存读写速率：≥4800MT/s
40.显示分辨率：≥1920x1080
41.显示屏刷新率：≥100Hz
42.显示屏色域：≥72% NTSC
43.显示设备性能：显示屏响应时间：≤5ms
44.显示屏亮度：≥250尼特
45.显示屏对比度：▲静态对比度≥3000：1（需提供产品彩页或者白皮书加盖投标单位公章）
46.显示屏其他参数：VA/IPS显示面板
47.网络设备性能：有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
48.支持无线网络通信技术协议：支持WAPI或WiFi5.0及以上协议
49.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个
50.有线网卡接口类型：支持RJ45接口
51.视频接口类型：至少包含1个DP接口，1个HDMI接口，1个VGA 
52.电源功率：电源≥500W，90%能效、有源PFC；
533.▲MTBF测试：MTBF(m1)≥110万小时（需提供第三方检测机构的检测报告加盖投标单位公章）
54.整机质量服务要求：提供免费原厂3年维保及上门服务（供应商承诺中标后提供并加盖公章）
说明：
	1、显示器与主机为同一品牌，非子品牌。（供应商提供承诺函并加盖公章）
[bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc47453313]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc12708983]一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc12887275]二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	（一）
价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
	30分

	（二）
项目需求响应情况
	投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术和服务等要求的得36分。斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项为重要技术参数指标，如标注▲项有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减1分，扣完为止。
注：投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理
	36分

	（三）
演示
	3.1、分光计实物视频演示：
（1）演示光斑的自旋分离过程演示；
（2）具有伪彩色和黑白两种图像实时显示功能；
（3）与分光计平台连接的多功能臂≥2个，单臂长度≥300mm；通用滑块≥6个；移动臂具有俯仰角调节功能；刻度盘具有转动与锁紧功能；
评分标准：
能够完全成功演示，各项功能完备，得7分；
基本能够成功演示，功能略有欠缺，得5分；
部分内容能成功演示，功能有较大欠妥，得3分；
演示效果较差或不能演示或仿真产品与实物不一致，得0分。
供应商自行携带视频演示设备，视频演示时间不超过5分钟。
	7分

	
	3.2、霍尔效应实验仪实物现场操作演示：
（1）采用光电编码器与数字轻触按键相结合的方式，其中按键采用完全独立模块设计方式（方便后期维护）；
（2）主机嵌入式软件且至少提供霍尔效应、巨磁电阻、各项异性、隧道磁电阻完整的嵌入式实验软件程序。
能够完全成功演示，各项功能完备，得7分；
设备质量较高、操作便利性较好、功能较完备得5分；
设备质量一般、操作便利性一般、功能欠妥但仍可使用得3分；
不能提供实物或提供的实物与所投产品不符的，得0分。
供应商自行携带演示所需设备至现场进行演示，现场演示时间不超过15分钟。
	7分

	（四）
商务部分
	4.1、项目实施、售后、培训服务
4.1.1、投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案：
方案合理、体系健全、响应时间及时，有具体应急措施的得4分；
方案基本合理、响应时间较长、有一定的应急措施的得2分；
其他或未提供的不得分。
4.1.2、投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案：
计划安排合理，课表计划详细的得3分；
计划安排较合理，课表计划能包含主要课程的得1分；
其他或未提供的不得分。
4.1.3、投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案；
项目实施方案全面，针对性强，能完全满足本项目需求的得4分；
项目实施方案较全面、针对性较强，能满足本项目需求的得2分；
其他或未提供不得分。
	11分

	
	4.2、免费原厂质保期。
免费原厂质保期：所投产品满足采购文件免费原厂质保期要求（3年）的不得分，在此基础上免费原厂质保期每增加1年加1分，满分3分。
提供承诺函（内容包括但不限于：承诺中标后提供免费原厂质保）并加盖投标单位公章，未提供或未按要求提供的不得分。 
	3分

	
	4.3、业绩
投标人提供自2022年1月1日（含）（时间以合同签订时间为准）以来同类产品的销售业绩（须提供合同及发票复印件并加盖投标单位公章，同一业主单位的不重复计算，合同须含有清晰可见的标的物以及盖章或签字部分所在页，未体现不得分，原件备查），每提供一份得1分，最多得4分，未提供或者提供不全不得分。
	4分

	
	4.4、企业实力
4.4.1供应商具有五星级售后服务证书的得1分；（提供证书复印件并加盖投标单位公章）
4.4.2供应商具有≥5个售后服务管理师的得1分；（提供售后服务管理师证书复印件及近半年（2025年1月-2025年6月）以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖投标单位公章）。
	2分


注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应。
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 


[bookmark: _Hlk60665602]
[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc47453317][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc12708986]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk18338237]（如参与多个分包，建议按分包制作投标文件）
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件
（正或副本）



[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
投标人全称 ：
日   期 ： 


投标主要文件目录

[bookmark: _Hlk44877818]一、评分索引表………………………………………………………………………………
二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………
三、符合性审查响应对照表…………………………………………………………………
四、开标一览表………………………………………………………………………………
五、投标配置与分项报价表…………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk45478944]六、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………
七、附件………………………………………………………………………………………

[bookmark: _Toc12887278][bookmark: _Toc47453318][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12708987]
一、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	****** (根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc12887279]
[bookmark: _Toc47453319][bookmark: _Hlk47431668]
二、资格审查响应对照表
	[bookmark: _Hlk13225942]序号
	资格审查响应内容
	是否响应
	投标文件中的页码位置

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
	
	

	[bookmark: _Hlk87459814]2
	22024年度审计报告，或2024年12月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
	
	

	3
	在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。复印件）；（复印件）；
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）；
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）；
	
	

	特定资格要求
（按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.4本项目的特定资格要求”逐条提供）

	1
	******
	
	

	其他资格要求

	1
	法人授权书（盖章原件，格式见后）
	
	

	2
	投标函（盖章原件，格式见后）
	
	

	3
	中小企业声明函（如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函的盖章原件，格式见后）；
	
	

	4
	联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议盖章原件，格式见后）
	
	

	5
	******
	
	


备注：以上资格证明文件中要求盖章的，必须加盖公章；如果供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。 
[bookmark: _Toc47453320]
三、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	****** 
（须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即“斜体加粗且有下划线”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	*****
	
	


[bookmark: _Toc120614284]注：如招标文件要求提供相应证明材料的，应在“备注”列中注明证明材料所在投标文件的页码位置；

[bookmark: _Hlk87459952]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 



供应商名称（盖章）：
日期：

                                     




参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称（盖章）：
日期：


法人授权书
[bookmark: _Hlk109904818][bookmark: _Hlk109904959][bookmark: _Hlk109905136]本授权书声明：____[投标人全称]____授权___[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人身份证复印件、被授权人的有效身份证复印件；

法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：
被授权人联系电话（手机）：    
授权单位名称（公章）：
单位地址：                                   
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日    期：   年   月   日

备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；
[bookmark: _Toc9363443][bookmark: _Toc12708989]
投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司
[bookmark: _Hlk109904992][bookmark: _Hlk109904877]根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名]代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
[bookmark: _Hlk109904608]据此函，授权委托人宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意承担由此引起的所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	[bookmark: _Hlk13223537]联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	投标人账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：



[bookmark: _Hlk13223570]
投标人全称（公章）： 
日期：  年  月  日
备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章； 
[bookmark: _Toc12708990][bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc9363444][bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Toc47453321][bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Toc12887281]
四、开标一览表

	投标人全称
（加盖公章）
	

	项目名称
	（如有分包，需注明分包号）

	项目编号
	

	主要产品品牌
	（如为非单一产品采购项目，只需注明“核心产品”品牌；如为纯服务项目无需填报本项）

	投标总报价
	大写（人民币）：

小写（人民币）：


                                                 日 期：    年  月  日 

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章。
2、开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交；
[bookmark: _Toc47453322][bookmark: _Toc12887282]
五、投标产品配置及分项报价表

分包号：
是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；
	[bookmark: _Hlk28858771][bookmark: _Hlk13223830]产品、服务名称
	品牌/规格/
型号/产地
(纯服务项目可不填报本列)
	数量
	单价
	单项
合计价
	产品
制造商
	备注
(交付期等)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总 报 价
	 


备注：
[bookmark: _Hlk45479321][bookmark: _Hlk47437351]1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
[bookmark: _Hlk87460113][bookmark: _Hlk87459647]3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”； 
4、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。
[bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc47453323][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Hlk47437482]
六、项目技术及商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk13224796]
备注：
[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667][bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc12887286][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
[bookmark: _Toc47453324][bookmark: _Toc8485138][bookmark: _Toc12887287][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc9363451][bookmark: _Hlk8826879]
附件
联合体协议（参考格式）
[bookmark: _Hlk27472787]（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）
 [联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的采购活动。
[bookmark: _Hlk14868141]2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
[bookmark: _Hlk14868360]3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：联合体中各方均须加盖单位公章。

供应商单位1名称（盖章）：
供应商单位2名称（盖章）：
……
日    期：     年  月  日
[bookmark: _Hlk60665956]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (财库( 2022 19·号)的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为         	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；
2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为         	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”包括：拟为本项目提供的全部货物的中小企业(制造商)、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：
日  期：

[bookmark: _Hlk27472839]
残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Hlk60666078][bookmark: _Hlk60666088][bookmark: _Hlk60666094][bookmark: _Hlk60666108]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk60666116]备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（盖章）：
日  期：









质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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