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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-G2024-0697

	2
	项目名称
	相城交警智慧交通指挥中心勤务调度信息化升级

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）
地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼
联系人: 夏工、孙工 
联系电话：0512-69820881、69820888

	4
	采购单位
	名称：苏州市公安局
地址：江苏省苏州市人民路3998号
联系人：孔令军
联系电话：13915513677

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2024年12月27日9点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2024年12月27日9点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2024年12月27日9点30分（北京时间）
苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；
（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
项目概况：  相城交警智慧交通指挥中心勤务调度信息化升级       招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2024年12月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0697
2.项目名称：相城交警智慧交通指挥中心勤务调度信息化升级 
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：壹佰叁拾伍万伍仟壹佰壹拾捌元贰角壹分（小写：135.511821 万元） 
5.最高限价：壹佰叁拾伍万伍仟壹佰壹拾捌元贰角壹分（小写：135.511821 万元） 
6.合同履行期限：自本合同签订生效之日起【30】日内，中标单位应完成本项目全部采购内容的交付。质保期：不少于【36】个月，自货物经招标单位最终验收通过之日起开始计算。 
7.采购需求：详见采购文件第四章。
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：0512-69820854；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2024年12月27日9点30分（北京时间）； 
2.开标时间：2024年12月27日9点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州市公安局                                        
地址：江苏省苏州市人民路3998号 
联系人：孔令军
联系方式：13915513677 
2.采购代理机构信息 
名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 
地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 
联系方式：0512-69820881、69820888 
3.项目联系方式
项目联系人：夏工、孙工 
电话：0512-69820881、69820888


[bookmark: _Toc105397777][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。
2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc19463]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：质疑处理专岗工作人员
联系电话：0512-69820820
现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口
邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3公开分项报价
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
14.1.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.1.4.6其它有关资格证明文件：
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；
14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；
14.1.6综合评审文件
14.1.6.1技术指标
14.1.6.2 实施方案
14.1.6.3 投标人履约能力比较
14.1.6.4 投标单位综合实力比较
14.1.6.5 类似业绩比较
14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc29371][bookmark: _Toc22837]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的;
（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc105397778][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc24711][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc105397779]附件1.投标函
投标函
致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址:
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781]附件3. 公开分项报价
公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌、规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：              元（大写：                 ）




投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日


注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。
2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。


[bookmark: _Toc71810483][bookmark: _Toc105397782]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc105397783]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc3869]苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc71810487][bookmark: _Toc105397785]
附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138]投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表
	序号
	标的物名称
	品牌、规格、性能
	单位
	数量
	交货期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
 












[bookmark: _Toc105397786]附件8. 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日







附件9. 商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc71810489][bookmark: _Toc105397787]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日










[bookmark: _Toc71810490] 

[bookmark: _Toc105397789]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。



投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc105397793]


[bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受  苏州市公安局   的委托，就  相城交警智慧交通指挥中心勤务调度信息化升级    项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0697
二、项目名称：相城交警智慧交通指挥中心勤务调度信息化升级
三、预算金额：壹佰叁拾伍万伍仟壹佰壹拾捌元贰角壹分（小写：135.511821 万元）
四、最高限价：壹佰叁拾伍万伍仟壹佰壹拾捌元贰角壹分（小写：135.511821 万元）
五、合同履行期限：自本合同签订生效之日起【30】日内，中标单位应完成本项目全部采购内容的交付。质保期：不少于【36】个月，自货物经招标单位最终验收通过之日起开始计算。
六、招标内容：
（一）项目概述：
相城分局交警大队交通指挥调度中心于2021年10月份建成投入使用。本次拟对大厅进行改造实现业务区域的重新划分，以及显示控制系统基础硬件设备设施的更新，使之符合现代化的指挥中心的要求。
（二）采购标的需实现的功能及目标：
1.本项目建设包括对现有中心进行标准化升级，显示控制设备、显示操作设备、室内监控设备、综合布线、大厅整体装饰升级等五部分。 
2.中标单位除需提供满足产品清单需求的产品外，还需按照招标单位的设计方案完成产品的安装、调试、对接与集成，最终实现为相城交警智慧交通指挥中心勤务调度提供安全、高标准的数字化支撑，服务支撑等各区高效稳定运行的建设目标。
（三）采购清单
注：1、所有项目的总报价不得超过最高限价且各分项单价不得超过单价最高限价。
2、本项目清单中标“★”产品为核心产品；
3、标“○”参数为实质性响应参数，需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：（1）具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；（2）官网截图证明；（3）技术参数彩页；（4）其他证明材料；否则视为非实质性响应。
	[bookmark: _Toc179377877]序号
	名称
	特征描述
	单位
	工程量
	最高限价单价（元）

	1
	★显控平台机箱（核心产品）
	19英寸 9U机箱，支持不少于5个输入槽位，5个输出槽位，2个扩展槽位，1个主控槽位，1个交换槽位。
机箱基础套包包含不少于1个机箱、导风板、2个电源模块、2个风扇模块。
○1.双总线结构，模块化、无线缆、无源背板设计。
2.支持电源模块冗余备份，支持电源模块热插拔；支持冗余电源协同供电，满足所配置板卡功耗负载的前提下，任意多个电源故障不影响系统正常运行。
○3.支持机箱、电源模块、风扇、交换板、主控板相互独立。
4.支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块。
5.可无缝扩容，增加功能时，不需要更换机箱原机箱、交换板等。
6.支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、KVM 坐席管理、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理。
7.支持B/S架构及C/S架构。
	台
	1
	60,426.51

	2
	显控平台交换板
	1.最大支持视频80*80路、音频160*160路。
2.支持热插拔，交换模块故障后，不用更换机箱，只需要更换交换板。
3.支持1+N堆叠扩展，其中N支持大于8个。
4.单路切换上墙延时≤10ms。
	块
	1
	32,017.54

	3
	显控平台主控板
	▲1.支持通过VISCA协议、PELCO协议控制会议摄像机。
2.管理显控平台的输入、解码、交换、路由、编码及输出。
3.支持主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态。
	块
	1
	32,017.54

	4
	显控平台坐席管理模块
	1.支持跨屏操作功能，能对多套数据业系统实时操作，实现一套键盘、鼠标无缝跨不同屏幕。
2.支持坐席协作权限管理，高级操作者，可以随时监看低级操作者操作屏内容，同时具“键鼠”优先功能，高级操作者停止操作后，操作权释放给低级操作者；
3.支持坐席人员对需要投放到显示终端的数据信息一键推送至大屏输出或者其它坐席。
	个
	1
	18,056.84

	5
	显控平台大屏调度模块
	1.支持实时画面实时预览。
2.支持自动读取输入信号属性并自适应输出；支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出；支持截取输入信号的局部图像进行显示。
3.支持任意输出通道独立轮询任意选中的信号源，支持多通道并发轮询。
▲4.支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限；多用户同时登录，并发100个以上。
	个
	1
	4,256.84

	6
	可视化管理模块
	可视化展示界面中间常用平台投屏，两侧重点警情信息，值班排班信息、天气信息、交通路况展示，重点拥堵路段等。
	套
	1
	28,161.91

	7
	集中式综合业务平台
	集中式综合业务平台，2U机架式设备，内含电源，自动温控，对外有至少两个千兆网络接口，提供不少于8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。
	台
	1
	9,168.89

	8
	双路高清解码模块
	1.支持H.264、H.265
2.设备应支持不少于2路HDMI、1路VGA视频输出接口
3.HDMI显示分辨率最大支持4k（3840×2160）@30fps
4.支持1/2/3/4/9/16画面分割显示
5.设备音频应至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出
6.设备应支持1×RS485接口
7.设备支持解码4k图像，性能应支持：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1
	块
	7
	7,056.84

	9
	8路HDMI输入板(音视频传输)
	8路HDMI接口，支持HDMI随路音频传输，支持4K输入。符合HDMI1.4标准。
	块
	2
	34,537.54

	10
	8路HDBaseT光纤输入板
	1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输入。
2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输。3.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码。
	块
	1
	42,017.54

	11
	16路HDBaseT光纤坐席输入板
	▲1.支持HDBaseT传输，支持16路光纤输入(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等)。
2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输。
3.支持单模单芯、单模双芯、多模双芯标准SFP+光模块。
	块
	1
	70,017.54

	12
	预监板
	1.支持视音频信号同时编码预监、预监画面帧率可调节。
2.支持音频信号预监（监听），可同时预监视频及其匹配的音频，也可单独预监视频、预监（监听）音频。
	块
	1
	11,017.54

	13
	8路HDBaseT光纤坐席输出板
	1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等)。
2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输。
3.支持单模单芯、单模双芯、多模双芯标准SFP+光模块。
	块
	1
	72,017.54

	14
	8路HDBaseT光纤拼接输出板
	1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出。
▲2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输。
3.支持拼接输出。
	块
	2
	43,017.54

	15
	HDBaseT光纤HDMI发送器（带外置音频）
	1.支持HDMI信号输入（分辨率支持4096×2160及以下）。
▲2.支持不少于2路LINE/MIC输入、2路LINE输出。
3.支持独立音频传输。
4.发送器支持视频本地环回输出。
	台
	19
	4,097.47

	16
	HDBaseT光纤HDMI接收器（带外置音频）
	1.支持HDMI信号输出（分辨率支持4096×2160及以下）。
2.支持独立音频传输。
	台
	18
	4,097.47

	17
	36W电源适配器
	100-240V AC输入，12V DC输出，输出电流3A，输出功率36W。标配1.2m国标电源线，电源线单独包装。
	个
	37
	60.00

	18
	1.4Km单模双纤SFP+光模块
	1.4Km单模双纤SFP+光模块，10G传输速率，LC接口，工业级温度，零下40到零上85度。
	个
	76
	400.00

	19
	显操辅助设备
	34英寸显示屏，支持HDMI接口，含有线键鼠套装
	台
	14
	1,977.99

	20
	室内监控半球
	高清防暴红外迷你半球型网络摄像机（以太网）1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级超低照度，120dB超宽动态，15米红外，内置2.8mm定焦镜头。H.264/H.265，1920×1080@30fps。简单智能。DC12V，IP67，含电源。
	台
	2
	770.00

	21
	机柜
	42U 机柜600*1000*2055,含1个8位10A PDU
	个
	1
	2,346.51

	22
	电源线
	ZR-BV-2.5
	米
	871.08
	4.16

	23
	电源线
	ZR-BV-4
	米
	261.3
	4.94

	24
	装饰灯
	1、名称：LED筒灯
2、规格：4寸  功率12W  6500K
3、安装形式：嵌入安装
4、含金属软管、接线盒
	套
	60
	108.43

	25
	装饰灯
	1、名称：单头射灯
2、规格：3寸  功率12W  4500K
3、安装形式：嵌入安装
4、含金属软管、接线盒
	套
	8
	70.70

	26
	装饰灯
	1、名称：双头射灯
2、规格：功率12*2W  4500K
3、安装形式：嵌入安装
4、含金属软管、接线盒
	套
	8
	85.27

	27
	装饰灯
	1、名称：灯条
2、规格：13W/m 6500K
3、安装形式：灯膜内安装
	m
	87
	89.51

	28
	普通灯具
	1、名称：LED格栅灯
2、规格：1200*100mm  功率52W 6500K
3、嵌入安装，含金属软管
	套
	8
	175.05

	29
	普通灯具
	1、名称：平板灯
2、规格：1200*300mm  功率48W 6500K
3、嵌入安装，含金属软管
	套
	14
	168.82

	30
	照明开关
	1、名称：单联单控开关
2、规格：10A
3、安装方式：暗装
	个
	3
	23.00

	31
	照明开关
	1、名称：双联单控开关
2、规格：10A
3、安装方式：暗装
	个
	5
	29.23

	32
	照明开关
	1、名称：三联单控开关
2、规格：10A
3、安装方式：暗装
	个
	1
	33.98

	33
	插座
	1、名称：五孔插座
2、规格：10A
3、安装方式：暗装
	个
	13
	30.65

	34
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装
	个
	22
	9.46

	35
	接线盒
	1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装
	个
	46
	9.71

	36
	网线
	CAT6
	米
	933.92
	3.51

	37
	光纤
	4芯光纤
	米
	413.01
	4.85

	38
	跳线
	光纤跳线LC-SC 5m
	根
	96
	26.00

	39
	光纤盒
	4芯熔纤盒
	个
	14
	30.00

	40
	光纤盒
	48芯熔纤盒
	个
	4
	470.00

	41
	理线架
	线缆管理器, 带横向环, 有盖, 1U
	个
	4
	56.60

	42
	配线架
	ODF光纤配线架，满配，48芯
	个
	2
	550.00

	43
	多功能地插
	2位强电、双网口（含模块）
	个
	24
	214.22

	44
	线管
	1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内明配
4、支架制作安装
	米
	386.99
	16.06

	45
	桥架
	1、铁质镀锌烤漆槽式桥架200mm*100mm
2、支架制作安装
	米
	51.2
	108.32

	46
	高清线
	4K HDMI光纤线 10m
	根
	44
	169.83

	47
	领导台
	框架：主体框架采用1.8毫米冷轧钢板，台面支撑件为1.8毫米冷轧钢板，底柜落地式，底部可调节地脚，表面打磨光滑，静电喷塑处理，前后门板装饰通风孔。
E1级颗粒板双贴三聚氰胺板面，整体厚度不低于27毫米，无缝拼接，台面封边为软聚氨酯弧形手枕边，边沿胶加固，桌面线孔为80*160毫米铝合金毛刷线盒，防尘，容量大。
前后门板为1.0毫米冷轧钢板，折边整体厚度不低于18毫米，链接铰链使用五金件，开关门噪音小，保证200000次无障碍开启，同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸。
主机为纵向放置，满足尺寸不大于550（W）*300（D）*500（H），内部有横向纵向线槽，方便线路整理以及安装。层板开有86插座孔，可根据需求配置插座。
强弱电分离，保障线路安全性。
	米
	8
	5,800.00

	48
	操作座椅
	1、 面料:真皮饰面
2、海绵：高回弹PU泡棉、定型棉(座位密度≥35KG/m³,椅背密 度≥30KG/m³)阻燃
3、 底盘：合金升降底盘
气杆：TUV三级升降 调节气压棒（电镀外管）
4、 五星脚：五金压铸成型电镀
5、脚轮：65mm尼龙脚轮
	只
	22
	620.00

	49
	操作台
	框架：主体框架采用1.8毫米冷轧钢板，台面支撑件为1.8毫米冷轧钢板，底柜落地式，底部可调节地脚，表面打磨光滑，静电喷塑处理，前后门板装饰通风孔。
E1级颗粒板双贴三聚氰胺板面，整体厚度不低于27毫米，无缝拼接，台面封边为软聚氨酯弧形手枕边，边沿胶加固，桌面线孔为80*160毫米铝合金毛刷线盒，防尘，容量大。
前后门板为1.0毫米冷轧钢板，折边整体厚度不低于18毫米，链接铰链使用五金件，开关门噪音小，保证200000次无障碍开启，同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸。
主机为纵向放置，满足尺寸不大于550（W）*300（D）*500（H），内部有横向纵向线槽，方便线路整理以及安装。层板开有86插座孔，可根据需求配置插座。
强弱电分离，保障线路安全性。
	米
	7.2
	5,800.00

	50
	操作台
	框架：主体框架采用1.8毫米冷轧钢板，台面支撑件为1.8毫米冷轧钢板，底柜落地式，底部可调节地脚，表面打磨光滑，静电喷塑处理，前后门板装饰通风孔。
E1级颗粒板双贴三聚氰胺板面，整体厚度不低于27毫米，无缝拼接，台面封边为软聚氨酯弧形手枕边，边沿胶加固，桌面线孔为80*160毫米铝合金毛刷线盒，防尘，容量大。
前后门板为1.0毫米冷轧钢板，折边整体厚度不低于18毫米，链接铰链使用五金件，开关门噪音小，保证200000次无障碍开启，同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸。
主机为纵向放置，满足尺寸不大于550（W）*300（D）*500（H），内部有横向纵向线槽，方便线路整理以及安装。层板开有86插座孔，可根据需求配置插座。
强弱电分离，保障线路安全性。
	米
	9.6
	5,800.00

	51
	亚格力灯带
	1、亚格力外套内嵌发光灯源可变色及显示字体
2、字体规格：100*100*10mm
	米
	16.8
	580.00

	52
	壁装监视器
	55寸 4K 1080分辨率
	台
	2
	4,186.45

	53
	天棚面龙骨及饰面拆除
	原有石膏板吊顶、龙骨及吊筋拆除
	㎡
	150.26
	13.42

	54
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、原有铝板板吊顶、龙骨及吊筋拆除
2、铝板考虑残值回收
	㎡
	100.8
	15.16

	55
	楼地面龙骨及饰面拆除
	原有静电地板及支架拆除
	㎡
	251.06
	15.78

	56
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	原有石膏板隔墙拆除
	㎡
	91.2
	21.16

	57
	天棚面龙骨及饰面拆除
	原有矿棉板吊顶、龙骨及吊筋拆除
	㎡
	39.69
	13.42

	58
	平面块料拆除
	原有大地砖拆除
	㎡
	251.06
	16.88

	59
	其他隔断
	1、75系列轻钢龙骨
2、双面单层9.5mm厚石膏板隔墙
3、板缝自粘胶带、钉眼封点防锈漆
	㎡
	58.4
	142.40

	60
	其他隔断
	1、轻钢龙骨隔墙隔音棉填充
2、50mm岩棉，容重80kg/m³
	㎡
	58.4
	28.82

	61
	吊顶天棚
	1、φ8mm镀锌统身螺纹吊杆（1200mm<L<1500mm时为φ10mm）
2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨、面层规格400mm×600mm
3、双层9.5mm厚纸面石膏板天棚面层安装在平面U型轻钢龙骨上
4、接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼
	㎡
	38.24
	155.89

	62
	墙面喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	102.73
	40.42

	63
	天棚喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	38.24
	43.33

	64
	自流坪楼地面
	1、界面剂
2、50mm厚C20细石混凝土找平层
3、3mm厚自流平
	㎡
	39.68
	85.62

	65
	橡胶板楼地面
	1、专用胶粘贴
2、2.0mm厚塑胶地板
	㎡
	39.68
	132.97

	66
	木质门带套
	1、1000*2350mm成品套装门
2、15mm厚阻燃多层板基层、成品木门套
3、不锈钢铰链、不锈钢执手锁、门吸
	樘
	1
	2,021.92

	67
	金属踢脚线
	1、9mm厚阻燃板基层
2、50mm高1mm厚黑色不锈钢踢脚线
	m
	32.36
	37.44

	68
	吊顶天棚（复杂）
	1、φ8mm镀锌统身螺纹吊杆（1200mm<L<1500mm时为φ10mm）
2、复杂装配式U型(上人型)轻钢龙骨、面层规格400mm×600mm
3、双层9.5mm厚纸面石膏板天棚面层安装在凹凸U型轻钢龙骨上
4、接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼
	㎡
	41.2
	178.36

	69
	全玻自由门
	1、900*2950mm钢化玻璃门
2、12mm钢化玻璃
3、600mm长不锈钢拉手、地弹簧、不锈钢门夹
	樘
	1
	132.97

	70
	墙面喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
3、警用蓝艺术漆(表面抛光罩面)
	㎡
	15.18
	1,899.31

	71
	天棚喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	41.2
	40.42

	72
	自流坪楼地面
	1、界面剂
2、50mm厚C20细石混凝土找平层
3、3mm厚自流平
	㎡
	41.2
	43.33

	73
	橡胶板楼地面
	1、专用胶粘贴
2、2.0mm厚塑胶地板
	㎡
	41.2
	85.62

	74
	其他隔断
	1、75系列轻钢龙骨
2、双面单层9.5mm厚石膏板隔墙
3、板缝自粘胶带、钉眼封点防锈漆
	㎡
	51.28
	132.97

	75
	其他隔断
	1、轻钢龙骨隔墙隔音棉填充
2、50mm岩棉，容重80kg/m³
	㎡
	51.28
	28.82

	76
	玻璃隔断
	1、12mm钢化玻璃、雾化通电膜
2、15mm宽不锈钢包边
	㎡
	17.62
	718.71

	77
	墙面装饰板
	1、12mm厚阻燃板基层
2、成品墙面硬包
	㎡
	26.93
	297.78

	78
	墙面装饰板
	1、12mm厚阻燃板基层
2、成品木饰面
3、15mm金属线条
	㎡
	21.55
	540.45

	79
	金属踢脚线
	1、9mm厚阻燃板基层
2、50mm高1mm厚黑色不锈钢踢脚线
	m
	25.84
	37.44

	80
	吊顶天棚
	1、φ8mm镀锌统身螺纹吊杆（1200mm<L<1500mm时为φ10mm）
2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨、面层规格400mm×600mm
3、双层9.5mm厚纸面石膏板天棚面层安装在平面U型轻钢龙骨上
4、接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼
	㎡
	10.94
	155.89

	81
	木质门带套
	1、1000*2350mm成品套装门
2、15mm厚阻燃多层板基层、成品木门套
3、不锈钢铰链、不锈钢执手锁、门吸
	樘
	1
	2,021.92

	82
	墙面喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
3、警用蓝艺术漆(表面抛光罩面)
	㎡
	40.68
	40.42

	83
	天棚喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	10.94
	43.33

	84
	自流坪楼地面
	1、界面剂
2、50mm厚C20细石混凝土找平层
3、3mm厚自流平
	㎡
	11.66
	85.62

	85
	橡胶板楼地面
	1、专用胶粘贴
2、2.0mm厚塑胶地板
	㎡
	11.66
	132.97

	86
	其他隔断
	1、75系列轻钢龙骨
2、双面单层9.5mm厚石膏板隔墙
3、板缝自粘胶带、钉眼封点防锈漆
	㎡
	23.72
	142.40

	87
	其他隔断
	1、轻钢龙骨隔墙隔音棉填充
2、50mm岩棉，容重80kg/m³
	㎡
	23.72
	28.82

	88
	金属踢脚线
	1、9mm厚阻燃板基层
2、50mm高1mm厚黑色不锈钢踢脚线
	m
	10.66
	37.44

	89
	吊顶天棚
	1、φ8mm镀锌统身螺纹吊杆（1200mm<L<1500mm时为φ10mm）
2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨、面层规格400mm×600mm
3、双层9.5mm厚纸面石膏板天棚面层安装在平面U型轻钢龙骨上
4、接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼
	㎡
	3.64
	155.89

	90
	墙面喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
3、警用蓝艺术漆(表面抛光罩面)
	㎡
	26.19
	40.42

	91
	天棚喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	3.64
	43.33

	92
	自流坪楼地面
	1、界面剂
2、50mm厚C20细石混凝土找平层
3、3mm厚自流平
	㎡
	4
	85.62

	93
	橡胶板楼地面
	1、专用胶粘贴
2、2.0mm厚塑胶地板
	㎡
	4
	132.97

	94
	金属踢脚线
	1、9mm厚阻燃板基层
2、50mm高1mm厚黑色不锈钢踢脚线
	m
	8.06
	37.44

	95
	木质门带套
	1、1000*2350mm成品套装门
2、15mm厚阻燃多层板基层、成品木门套
3、不锈钢铰链、不锈钢执手锁、门吸
	樘
	1
	2,021.92

	96
	吊顶天棚（复杂）
	1、φ8mm镀锌统身螺纹吊杆（1200mm<L<1500mm时为φ10mm）
2、复杂装配式U型(上人型)轻钢龙骨、面层规格400mm×600mm
3、双层9.5mm厚纸面石膏板天棚面层安装在凹凸U型轻钢龙骨上
4、接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼
	㎡
	76.5
	178.36

	97
	吊顶天棚
	1、φ8吊筋
2、60系列轻钢上人型主龙骨间距900~1200；配套铝方通卡式龙骨
3、40mm*55mm铝合金方通吊顶
	㎡
	116.03
	312.27

	98
	吊顶天棚
	1、天棚面层灯光膜
2、成品铝合金边框
3、价格未含光源
	㎡
	16.99
	190.94

	99
	木窗帘盒
	展开400mm宽窗帘盒
1、12mm厚阻燃板基层
2、9.5mm厚纸面石膏板
3、板缝自粘胶带、钉眼封堵防锈漆
	m
	16.2
	79.09

	100
	墙面装饰板
	1、12mm厚阻燃板基层
2、成品木饰面
	㎡
	21.01
	523.44

	101
	柱（梁）面装饰
	1、柱面木龙骨
2、木龙骨防火漆三遍
3、12厚阻燃板基层
	㎡
	30.77
	181.84

	102
	柱（梁）面装饰
	柱面木饰面面层
	㎡
	30.77
	451.46

	103
	地面地台制作
	地面地台制作
1、8*150*150MM镀锌钢板、M10膨胀螺栓
2、40*40*2镀锌方钢立柱@400MM间距
3、18mm厚阻燃板基层
	㎡
	20.94
	232.10

	104
	墙面喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
3、警用蓝艺术漆(表面抛光罩面)
	㎡
	84.13
	40.42

	105
	天棚喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	59.51
	43.33

	106
	木质门带套
	1、1500*2350mm成品双开套装门
2、15mm厚阻燃多层板基层、成品木门套
3、不锈钢铰链、不锈钢执手锁、门吸、插销
	樘
	1
	3,133.87

	107
	自流坪楼地面
	1、界面剂
2、50mm厚C20细石混凝土找平层
3、3mm厚自流平
	㎡
	192.53
	85.62

	108
	橡胶板楼地面
	1、专用胶粘贴
2、2.0mm厚塑胶地板
	㎡
	192.53
	132.97

	109
	其他隔断
	1、75系列轻钢龙骨
2、双面单层9.5mm厚石膏板隔墙
3、板缝自粘胶带、钉眼封点防锈漆
	㎡
	107.87
	142.40

	110
	其他隔断
	1、轻钢龙骨隔墙隔音棉填充
2、50mm岩棉，容重80kg/m³
	㎡
	107.87
	28.82

	111
	金属踢脚线
	1、9mm厚阻燃板基层
2、50mm高1mm厚黑色不锈钢踢脚线
	m
	54.87
	37.44

	112
	吊顶天棚
	1、φ8mm镀锌统身螺纹吊杆（1200mm<L<1500mm时为φ10mm）
2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨、面层规格400mm×600mm
3、双层9.5mm厚纸面石膏板天棚面层安装在平面U型轻钢龙骨上
4、接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼
	㎡
	51.02
	155.89

	113
	自流坪楼地面
	1、界面剂
2、50mm厚C20细石混凝土找平层
3、3mm厚自流平
	㎡
	51.02
	85.62

	114
	橡胶板楼地面
	1、专用胶粘贴
2、2.0mm厚塑胶地板
	㎡
	51.02
	132.97

	115
	天棚喷刷涂料
	1、满刮腻子一遍，找补两遍
2、白色无机涂料，底漆一遍，面漆两遍
	㎡
	51.02
	43.33

	116
	金属踢脚线
	1、9mm厚阻燃板基层
2、50mm高1mm厚黑色不锈钢踢脚线
	m
	52.52
	37.44

	117
	过道墙面LOGO
	1、墙面LOGO标志
2、3mm厚亚克力材质
3、logo大小600*600mm，字体大小200*350mm
	个
	2
	833.21

	118
	余方弃置
	垃圾归堆、装袋\垃圾下楼、搬运上车\垃圾外运、运距自行考虑\含垃圾处置费
	m³
	62.34
	111.01


核心产品：显控平台机箱。
（二）项目整体要求：
1.中标单位除按照清单提供产品外，还应当负责产品的安装、调试、对接和集成；中标单位应与招标单位签订保密协议，遵守现场的管理规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试。中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件。中标单位应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。无论安装调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾。中标单位承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。产品安装调试完成后，中标单位需提供产品质保书、保修证明等书面资料。
2.本项目涉及部分产品需要与现有设备、体系对接匹配。
（三）商务要求
1、交付时间：自本合同签订生效之日起【30】日内，中标单位应完成本项目全部采购内容的交付。
2、项目实施的地点：招标单位指定地点。
3、付款进度和方式：
付款进度：本合同签订生效后30日内，招标单位向中标单位支付本合同总金额的30%；设备送达招标单位指定地点并经招标单位初验合格后30日内，招标单位向中标单位支付至本合同总金额的70%；设备完成安装调试且经招标单位最终验收合格，并经结算评审后结算尾款。
付款方式：数字人民币支付或银行账户转账。
4、质保期：不少于【36】个月，自货物经招标单位最终验收通过之日起开始计算。
5、项目实施：投标单位需具有完善的项目整体建设方案、显示控制设备集中调度应用方案、显示控制与监控系统图像兼容对接的详细方案、显示控制与视频会议系统兼容对接的详细方案、实施进度计划与措施方案、项目实施安全保障方案、售后保障方案、信息安全保障方案等内容。
7、包装要求：货物包装材料应选用防震、防潮、防静电等特性的材料，确保设备在运输过程中不受损坏；对于易碎或敏感部件，应采用额外保护措施，如使用泡沫或气垫进行包裹；包装上应明确标明设备名称、数量、规格、生产日期等信息；包装材料应符合环保要求，尽量使用可回收或可降解的材料，减少对环境的影响。包装应符合《快递包装重金属与特定物质限量》等国家最新标准。
8、运输要求：货物运输根据设备的特点和数量选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或空运等。确保运输过程中设备的安全和稳定；运输过程中的保护措施：在运输过程中，应采取必要的保护措施，如固定设备位置、避免震动和碰撞等。对于大型或重型设备，应使用专用运输工具进行运输；运输时间控制：尽量缩短运输时间，以减少设备在运输过程中的风险。对于紧急采购的设备，应优先安排运输，确保及时到达。
9、质量保障要求：
（1）中标单位应保证其向招标单位提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
（2）中标单位应保证所有设备都应经过严格质量检测后发货，并且随货物附带质检报告或合格证明等质量保证资料，若货物在招标单位正确使用情况下出现质量问题，一经查实，中标单位应当免费更换货物，并同时承担由此给招标单位造成的损失。
（3)中标单位应按招标单位要求的时间节点内送达标的物，如有货物受损，招标单位有权拒收。
10、项目实施人员要求：实施管理团队成员不少于6人，包括项目经理1名，具备相关专业背景，负责项目签订后的整个运作过程，计划、协调、管理、监控和跟踪项目，合理安排项目进度、为项目组织人力资源，确保项目的顺利实施；其他团队成员不少于5人。（上述所有人员均为大专及以上学历，需专职，不得兼职）。投标单位应本着认真负责的态度组织项目团队，投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经招标 单位允许不得随意更换，否则，招标单位有权作为违约处理直至终止合同。
注：上述所有人员须提供相关近一期社保证明复印件、学历证书复印件并加盖公章，未提供或不符合要求的视为非实质性响应。
（三）本项目免费质量保证期要求不低于36个月。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经招标单位最终确认验收合格之日起算。
（四）售后服务标准要求：
1、在验收合格后对本项目提供不低于36个月免费售后服务方案。
2、保修范围涵盖设备自身质量问题或技术故障造成的设备损坏。质保期内，提供维修和技术支持服务，包括故障排查、设备更换等，服务响应时间应迅速，且不收取任何费用。
3、提供必要的培训服务，包括讲解设备的结构以及原理、设备的操作以及维护保养、故障排除，直至操作人员能够熟练独立的操作使用。
4、售后服务团队提供及时的技术支持和维修服务，以及解决可能出现的问题，记录设备的安装、维修、保养等信息。
5、服务响应机制:提供7×24小时电话技术咨询支持、邮件支持、现场支持等几种保障方式。在质保期内，一旦出现故障，2小时内快速响应并达到现场，12小时内修复故障，特殊情况经招标单位书面同意后可延长故障修复时间1-3日。（上述一般故障指对系统整体运行影响较小，不会导致系统完全瘫痪或严重影响业务进行的故障；严重故障则是指那些可能导致系统完全崩溃、关键业务中断的故障），由此产生的一切费用由中标单位自行承担。质保期满后，中标单位仍应继续提供维修服务，但仅向招标单位收取零配件成本费，人工费、交通费等由中标单位自行承担。
中标单位未能按前述约定提供质保期内售后服务的，招标单位有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由中标单位承担，招标单位有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补招标单位的实际损失的，中标单位应予以补足。同时，中标单位应向招标单位支付本合同总金额20%的违约金，并赔偿招标单位因此产生的全部损失。
6、应急保障要求：为了确保项目的安全、顺利执行，中标单位应制定应急保障方案，以应对可能出现的突发事件和紧急情况，保障项目正常执行不受影响。
7、备品备件服务：质保期间中标单位须自响应时间起8小时内完成相应备品备件更换（不另行收费）；设备备件和工具提供免费换新服务，提供必要维护工具，质保期结束后维护工具移交招标单位使用。
（五）采购标的的验收标准：
货物安装调试完成，并通过初验，试运行20日后，符合终验条件的，由招标单位按照货物验收相关规定，结合采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。
如验收达不到规定要求，招标单位有权要求更换货物或拒绝付款，中标单位若违约，招标单位将依法追究相应法律责任。
项目验收方案：项目验收分为外观检查、功能检验、资料审查三部分。
外观检查根据各区的设计文件及相关规范为依据，以现场查看、复核安装记录及隐蔽施工记录的方式进行；
功能检验根据各区的设计文件、用户需求及相关规范为依据，以现场测试、询问、复核调试记录的方式进行；
资料审查以现场查阅项目资料的方式进行；
若项目验收过程中产生争议项，可选择第三方检测机构对争议项进行检测，如果检测结果证明存在质量问题或不符合要求，检测认定为中标单位责任，解决争议项问题产生的费用由中标单位承担。
1、外观检查
（1）设备型号、数量与合同相关文件相符；
（2）安装位置与设计文件相符；
（3）安装规范、牢固、整洁、美观，便于维修维护；
（4）设备接地保护应牢固，接地电阻应符合设备要求；
（5）设备连接线应清晰明确，接触良好，无松脱状态；
（6）线缆应绑扎整齐，有明显编号、标识规范、易查看并牢靠；
（7）设备通电可正常启动；
2、功能检验
（1）产品具备出厂合格证
（2）厂家负责安装调试后可正常运行
3、资料审查（包括但不限于以下材料）
（1）资料清单
（2）项目合同书
（3）项目设备/材料报审表
（4）项目变更资料(或项目洽商资料)
（5）系统调试报告(含各子系统调试及系统联调记录)
（6）项目质量检验、验收资料
（7）系统试运行报告(含试运行记录)
（8）项目初验报告
（9）使用/维护手册
（10）技术培训文件
（11）项目完工报告
4、实施变更
在项目实施过程中，如因现场基础环境原因导致无法按照设计方案、实施工艺、技术指标要求进行实施，需要对相应设计方案、实施工艺、技术指标进行修改的，应当向招标单位提交书面的变更请求，并在取得招标单位同意后，方可进行相应变更，项目验收时，以招标单位签字确认的书面变更请求作为验收标准变更依据。
5、其它补充
交付本合同标的物前，中标单位应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为招标单位验收的依据，但不能作为本合同项下标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
如验收达不到规定要求，招标单位有权要求更换货物或拒绝付款，中标单位若违约，招标单位将依法追究相应法律责任。
（六）采购标的的其他技术、服务等要求：
1.安全生产
（1）在项目实施及质保期间，中标单位应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，中标单位应当为实施人员购买必要的人身安全保险。
（2）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。
（3）中标单位应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，中标单位一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由中标单位自行承担责任，招标单位不对中标单位项目实施人员负任何安全责任；若给招标单位造成损失和伤害的，中标单位应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。
2.勘查现场
统一勘查时间：2024年12月3日上午10：00-下午16：00。
勘查地点：相城区元和街道御窑路1806号相城交警大队。
联系人：张育春。
联系电话：13222288738。
（1）根据自身投标需要，投标单位可对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标单位自己承担。
（2）招标单位或采购代理机构向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标单位或采购代理机构现有的并认为能使投标单位可利用的资料。招标单位或采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（3）经招标单位允许，投标单位可以勘查为目的进入招标单位的项目现场，但投标单位不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担勘查现场的责任和风险。
[bookmark: _Toc179377879]（4）投标单位应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标单位或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
五、综合说明及其它要求：
1、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标文件约定的技术要求和规范。
2、投标文件中需明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、生产厂家及主要技术指标和功能的详细描述。招标文件中如有涉及的品牌、型号、图片等仅供参考。
3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、所投货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
5、投标总报价一次报定，投标总报价包括响应产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、招标单位指定部门的检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及投标人的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在本合同实施期间不因市场变化因素而变动。
6、交货时间及地点：
（1）交货时间：自本合同签订生效之日起【30】日内，中标单位应完成本项目全部采购内容的交付。
（2）交货地点：招标单位指定地点。
（3）中标单位货物到达安装现场，应提前通知招标单位，安装前开箱查验由中标单位会同招标单位及有关单位根据有关清单进行验收，由此产生的检验检测及验收费用全部由中标单位承担；中标单位负责保管、看护进场的货物及附配件。中标单位应对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。招标单位有权邀请具有法定资质的第三方检测机构或专家对产品进行验收，验收不符合采购要求的，招标单位有权终止合同，由此造成的相关损失全部由中标单位自行承担。
7、中标单位在交货后、安装前，招标单位有权视情况需要，要求中标单位从所供货物中随机抽样，送具有法定资质的第三方检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准进行检测，如检测不合格，检验相关费用由过失方承担。对不合格批次的产品招标单位有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后中标单位须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由过错方承担。
8、不合格货物处理：退货整改，整改期限10天（整改期限内必须完成整改及供货，以招标单位书面退货单上日期为开始日），整改期限内未完成合格产品供货的，中标单位赔偿招标单位损失合同金额的5%；整改完成后供货进行随机抽样，送招标单位指定的第三方检测机构进行检测，检测不合格的中标单位赔偿招标单位损失合同金额的5%，赔偿款在未付货款中扣除，且招标单位有权无偿解除合同。
9、3C认证：投标人所投设备中凡涉及到国家强制认证产品目录内的产品，所投设备须符合3C认证相关规定。
10、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标单位负责，相关的人员、财产责任风险均由中标单位承担。
11、知识产权：中标单位应保证招标单位免除且中标单位承担由于招标单位在其本国使用该产品或产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标单位为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。
12、保密条款
12.1中标单位在合作过程中知悉的招标单位一切资料和信息，包括但不限于有关本合同招标单位的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，中标单位承诺严格遵守对上述信息的保密约定。中标单位承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经招标单位明确书面同意，中标单位不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。
12.2本合同履行终止后，中标单位应当归还由招标单位向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），中标单位返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。
12.3中标单位服务人员等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，中标单位应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为中标单位违反保密义务。
12.4中标单位对保密信息未经招标单位许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，招标单位有权解除本合同，且中标单位应当按本合同总金额30%的标准向招标单位支付泄密违约金，并向招标单位及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，招标单位还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。
13、付款方式：本次货款以数字人民币形式或银行转账支付。
付款步骤：付款进度：本合同签订生效后30日内，招标单位向中标单位支付本合同总金额的30%；设备送达招标单位指定地点并经招标单位初验合格后30日内，招标单位向中标单位支付至本合同总金额的70%；设备完成安装调试且经招标单位最终验收合格，并经结算评审后结算尾款。
付款前，中标单位需先向招标单位提供：
（1）合法有效且符合招标单位要求的发票；
（2）随设备附带的所有有关资料（如质量保证书等）；
（3）由招标单位、中标单位签章的《政府采购合同履行验收报告》（《政府采购合同履行验收报告》于本项目经招标单位验收后提供）。
若中标单位未按要求提供上述资料导致招标单位迟延付款的，招标单位不承担逾期付款的违约责任。

七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策
1.小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc105397794][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc8564]政府采购合同

                                   采购编号：
甲方：苏州市公安局
地址：苏州市相城区人民路3998号
联系人：           
联系电话：

乙方： 
地址： 
联系人：
联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【      】项目（以下简称“本项目”）购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。
一、下列文件为本合同不可分割部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
（1）本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；
（2）中标通知书；	
（3）招标文件；
（4）投标文件；
（5）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、合同内容
（一）项目内容：乙方负责完成甲方的“         项目”，具体内容详见附件货物清单及技术参数。
（二）交付期限：自本合同签订生效之日起【  】日内，乙方应完成本项目全部采购内容的交付。
（三）交付地点：甲方指定地点。
（四）质保期：【   】个月，自货物经甲方最终验收通过之日起开始计算。
    三、价格与支付
[bookmark: _Hlk55399813][bookmark: _Hlk32483319]（一）本合同金额按此次中标（成交）价格执行，本合同总金额（含税）为人民币（大写）            （¥：          ）。上述合同总金额已包括响应产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、甲方指定部门的检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。
（二）合同价款的支付及付款方式：
1、付款方式：本合同签订生效后30日内，甲方向乙方支付本合同总金额的30%；设备送达乙方指定地点并经甲方初验合格后30日内，甲方向乙方支付至本合同总金额的70%；设备完成安装调试且经甲方最终验收合格，并经结算评审后结算尾款。
2、乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：
（1）合法有效且符合甲方要求的发票；
（2）随货物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；
[bookmark: _Hlk55398906]（3）由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》（《政府采购合同履行验收报告》于本项目经甲方验收后提供）。
若乙方未按要求提供上述资料的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。
3、付款方式：
数字人民币支付或银行账户转账。
[bookmark: _Toc181695611]（1）乙方账户信息：
[bookmark: _Toc181695612]账户名：
[bookmark: _Toc181695613]开户银行：
[bookmark: _Toc181695614]数字人民币账号（数币钱包ID）：
[bookmark: _Toc181695615]（2）乙方账户信息：
[bookmark: _Toc181695616]账户名：
[bookmark: _Toc181695617]开户银行：
[bookmark: _Toc181695618]银行账号：
4、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。   
四、质量保证
    （一）乙方应保证其向甲方提供的货物是全新的、未使用过的，并且不是长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务等非甲方原因而造成的任何不足或故障负责。质保期内货物出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（二）乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的货物，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时存在不同标准的，以最高标准为准。
（三）根据甲方按本合同约定的检验标准检验的结果或具有法定检验资质的第三方检验机构出具的检验结果，如果设备的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提出索赔。
[bookmark: _Hlk32483710]（四）乙方应保证对其提供的货物享有合法的权利，在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权、债权性质的担保、查封等。乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利主张。如甲方在使用乙方提供的标的物构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。
五、包装
货物包装材料应选用防震、防潮、防静电等特性的材料，确保设备在运输过程中不受损坏；对于易碎或敏感部件，应采用额外保护措施，如使用泡沫或气垫进行包裹；包装上应明确标明设备名称、数量、规格、生产日期等信息；包装材料应符合环保要求，尽量使用可回收或可降解的材料，减少对环境的影响。参照GB 43352等国家最新标准。
    六、标的物的交付
（一）本项目标的物的所有权自标的物由乙方交付甲方时转移。
（二）乙方应当按照本合同约定的期限和约定的地点交付货物。
（三）乙方应当按照本合同约定或者交易习惯向甲方交付提取货物单证以外的有关单证和资料。
（四）本合同中所称“交付”，除根据上下文明显指标的物到货时的交货外，均指完成安装调试后的交付。
（五）乙方负责安排标的物运输，因交货产生的运输、装卸、安装、保险等相关费用全部由乙方承担。标的物在交付甲方并通过验收合格前，其灭失、损毁的风险由乙方承担。
   七、伴随服务
    （一）乙方除应按照本合同约定及甲方的要求履行按期按量交付合格货物的义务外，还应当提供下列服务：
    1、货物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
    2、提供货物组装和一般维修所必需的工具；
    3、在本合同规定的期限内对所提供的货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
    4、对甲方技术人员进行技术指导或培训服务。
    （二）除本合同另有规定外，伴随服务的费用均已包含在本合同总价款中，甲方不再另行向乙方支付任何其他费用。
    八、标的物的检验和验收
货物安装调试完成，并通过初验，试运行20日后，符合终验条件的，由甲方按照货物验收相关规定，结合采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。
如验收达不到规定要求，甲方有权要求更换货物或拒绝付款，乙方若违约，甲方将依法追究相应法律责任。
项目验收方案：项目验收分为外观检查、功能检验、资料审查三部分。
外观检查根据各区的设计文件及相关规范为依据，以现场查看、复核安装记录及隐蔽施工记录的方式进行；
功能检验根据各区的设计文件、用户需求及相关规范为依据，以现场测试、询问、复核调试记录的方式进行；
资料审查以现场查阅项目资料的方式进行；
若项目验收过程中产生争议项，可选择第三方检测机构对争议项进行检测，如果检测结果证明存在质量问题或不符合要求，检测认定为乙方责任，解决争议项问题产生的费用由甲方承担。
（一）外观检查
（1）设备型号、数量与合同相关文件相符；
（2）安装位置与设计文件相符；
（3）安装规范、牢固、整洁、美观，便于维修维护；
（4）设备接地保护应牢固，接地电阻应符合设备要求；
（5）设备连接线应清晰明确，接触良好，无松脱状态；
（6）线缆应绑扎整齐，有明显编号、标识规范、易查看并牢靠；
（7）设备通电可正常启动；
（二）功能检验
（1）产品具备出厂合格证
（2）厂家负责安装调试后可正常运行
（三）资料审查（包括但不限于以下材料）
（1）资料清单
（2）项目合同书
（3）项目设备/材料报审表
（4）项目变更资料(或项目洽商资料)
（5）系统调试报告(含各子系统调试及系统联调记录)
（6）项目质量检验、验收资料
（7）系统试运行报告(含试运行记录)
（8）项目初验报告
（9）使用/维护手册
（10）技术培训文件
（11）项目完工报告
（四）实施变更
在项目实施过程中，如因现场基础环境原因导致无法按照设计方案、实施工艺、技术指标要求进行实施，需要对相应设计方案、实施工艺、技术指标进行修改的，应当向甲方提交书面的变更请求，并在取得甲方同意后，方可进行相应变更，项目验收时，以甲方签字确认的书面变更请求作为验收标准变更依据。
（五）其它补充
交付本合同标的物前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为甲方验收的依据，但不能作为本合同项下标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
如验收达不到规定要求，甲方有权要求更换货物或拒绝付款，乙方若违约，甲方将依法追究相应法律责任。
    九、标的物提出异议的时间和办法
    （一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将货物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方。若货物存在甲方无法检验的质量问题，则对该货物的检验不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。
   （二）如果甲方在验收期满后【30】日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方应当自验收期满后【30】日内对甲方进行催告，经乙方催告后甲方在【30】日内仍未出具验收合格证明或提出书面异议的，视为验收合格。
（三）甲方在验收过程中向乙方发出书面异议通知的，乙方应自收到甲方书面异议通知后24小时内将处理意见与办法书面答复甲方，并于3日内负责解决问题，否则将视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。
    十、售后服务
1、免费质保期内，乙方对于甲方提出的服务要求，应在【 】小时内响应并到达现场，【  】小时内修复故障；特殊情况经甲方书面同意后可延长故障修复时间1-3日。
2、乙方未能按前述约定提供售后服务的，甲方有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从未支付的费用中扣除，未支付的费用不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应予以补足。同时，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
    十一、违约责任
    合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
    （一）甲方违约责任
    1、本合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。
[bookmark: _Hlk27642747]    2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的5%为限。
    3、甲方违反本合同规定，无正当理由拒绝接收乙方交付的合格标的物的，应当承担因此给乙方造成的损失。
    （二）乙方违约责任
1、乙方未能按本合同约定的期限交付质量符合本合同约定货物的，甲方有权选择采取以下一种或多种措施：
（1）每逾期一日，要求乙方按照本合同总金额的万分之四向甲方支付违约金，并在甲方指定期限内交付符合本合同约定的货物。
（2）甲方有权直接解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。
2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的设备，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失，包括但不限于: 采购费用以及因退货所产生的运输、存储费用，因乙方违约导致逾期交付的损失（损失参照合同约定的逾期交付违约金计算方式进行认定）等一切费用和损失。
3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如出现违反上述约定的情况，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，同时乙方应当立即停止违约行为并消除影响，约定违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当足额赔偿。
4、除本合同另有约定以外，若乙方违反本合同约定的，且经甲方催告后【10】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。
5、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。
6、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。
7、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。
8、乙方对招标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。
十二、保密条款
（一）乙方在合作过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。
（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由招标单位向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。
（三）乙方服务人员等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。
（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。
（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，甲方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。
   十三、不可抗力
    （一）合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
[bookmark: _Hlk62832803]（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力通知发出后的7日内提供书面证明文件。
[bookmark: _Hlk62832818]（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行或解除等相关事宜，由合同双方协商解决。
    十四、索赔
[bookmark: _Hlk62832834]    （一）乙方交付的本合同货物的质量、数量、规格、性能等经检验、验收不合格的，甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有关部门出具的检验、验收证书向乙方提出索赔。
    （二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
    1、乙方同意退货，并按本合同规定的货币形式将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切直接、间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
    2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方协商确定降低货物的价格。
[bookmark: _Hlk62832935]    3、乙方应在收到甲方书面索赔通知后7日内，负责采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分或直接更换，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
   （三）如果在甲方发出书面索赔通知后7日内，乙方未能答复的，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出书面索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜的，甲方有权从未支付的款项或乙方提供的履约保证金（如有）中扣除索赔金额，如果此金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。 
    十五、合同的解除
    （一）除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。
    （二）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：
     1、因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
    2、因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；
    3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。
[bookmark: _Toc13543222]    十六、合同的生效
[bookmark: _Toc13543223][bookmark: _Hlk62832986]    本合同自甲乙双方法定（授权）代表人签字并盖章后生效，生效合同须提交至政府采购监督管理部门备案。
    十七、争议解决
[bookmark: _Hlk62833016][bookmark: _Toc13543224]    甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
    十八、其他附则
    （一）合同份数：本合同一式【柒 】份，甲乙双方各执【 叁】份，采购代理机构执【壹 】份，各份合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlk32483171]（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但须提交采购代理机构壹份备存。
[bookmark: _Hlk62833081]（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。
（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。
（以下无正文）
[bookmark: _Hlk62833094]甲方（盖章）：苏州市公安局
法定（授权）代表人（签字）：
日期：   年   月   日

乙方（盖章）：
法定（授权）代表人（签字）：
日期：   年   月   日

68

附件：货物清单及技术参数
合同附件：货物清单
	序号
	产品名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	 单价（元） 
	 总价（元） 
	备注

	1
	显控平台机箱
	
	台
	1
	　
	　
	

	2
	显控平台交换板
	
	块
	1
	　
	　
	

	3
	显控平台主控板
	
	块
	1
	　
	　
	

	4
	显控平台坐席管理模块
	
	个
	1
	　
	　
	

	5
	显控平台大屏调度模块
	
	个
	1
	　
	　
	

	6
	可视化管理模块
	
	套
	1
	　
	　
	

	7
	集中式综合业务平台
	
	台
	1
	　
	　
	

	8
	双路高清解码模块
	
	块
	7
	　
	　
	

	9
	8路HDMI输入板(音视频传输)
	
	块
	2
	　
	　
	

	10
	8路HDBaseT光纤输入板
	
	块
	1
	　
	　
	

	11
	16路HDBaseT光纤坐席输入板
	
	块
	1
	　
	　
	

	12
	预监板
	
	块
	1
	　
	　
	

	13
	8路HDBaseT光纤坐席输出板
	
	块
	1
	　
	　
	

	14
	8路HDBaseT光纤拼接输出板
	
	块
	2
	　
	　
	

	15
	HDBaseT光纤HDMI发送器（带外置音频）
	
	台
	19
	　
	　
	

	16
	HDBaseT光纤HDMI接收器（带外置音频）
	
	台
	18
	　
	　
	

	17
	36W电源适配器
	
	个
	37
	　
	　
	

	18
	1.4Km单模双纤SFP+光模块
	
	个
	76
	　
	　
	

	19
	显操辅助设备
	
	台
	14
	　
	　
	

	20
	室内监控半球
	
	台
	2
	　
	　
	

	21
	机柜
	
	个
	1
	　
	　
	

	22
	电源线
	
	米
	871.08
	　
	　
	

	23
	电源线
	
	米
	261.3
	　
	　
	

	24
	装饰灯
	
	套
	60
	　
	　
	

	25
	装饰灯
	
	套
	8
	　
	　
	

	26
	装饰灯
	
	套
	8
	　
	　
	

	27
	装饰灯
	
	m
	87
	　
	　
	

	28
	普通灯具
	
	套
	8
	　
	　
	

	29
	普通灯具
	
	套
	14
	　
	　
	

	30
	照明开关
	
	个
	3
	　
	　
	

	31
	照明开关
	
	个
	5
	　
	　
	

	32
	照明开关
	
	个
	1
	　
	　
	

	33
	插座
	
	个
	13
	　
	　
	

	34
	接线盒
	
	个
	22
	　
	　
	

	35
	接线盒
	
	个
	46
	　
	　
	

	36
	网线
	
	米
	933.92
	　
	　
	

	37
	光纤
	
	米
	413.01
	　
	　
	

	38
	跳线
	
	根
	96
	　
	　
	

	39
	光纤盒
	
	个
	14
	　
	　
	

	40
	光纤盒
	
	个
	4
	　
	　
	

	41
	理线架
	
	个
	4
	　
	　
	

	42
	配线架
	
	个
	2
	　
	　
	

	43
	多功能地插
	
	个
	24
	　
	　
	

	44
	线管
	
	米
	386.99
	　
	　
	

	45
	桥架
	
	米
	51.2
	　
	　
	

	46
	高清线
	
	根
	44
	　
	　
	

	47
	领导台
	
	米
	8
	　
	　
	

	48
	操作座椅
	
	只
	22
	　
	　
	

	49
	操作台
	
	米
	7.2
	　
	　
	

	50
	操作台
	
	米
	9.6
	　
	　
	

	51
	亚格力灯带
	
	米
	16.8
	　
	　
	

	52
	壁装监视器
	
	台
	2
	　
	　
	

	53
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	150.26
	　
	　
	

	54
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	100.8
	　
	　
	

	55
	楼地面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	251.06
	　
	　
	

	56
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	91.2
	　
	　
	

	57
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	39.69
	　
	　
	

	58
	平面块料拆除
	
	m2
	251.06
	　
	　
	

	59
	其他隔断
	
	m2
	58.4
	　
	　
	

	60
	其他隔断
	
	m2
	58.4
	　
	　
	

	61
	吊顶天棚
	
	m2
	38.24
	　
	　
	

	62
	墙面喷刷涂料
	
	m2
	102.73
	　
	　
	

	63
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	38.24
	　
	　
	

	64
	自流坪楼地面
	
	m2
	39.68
	　
	　
	

	65
	橡胶板楼地面
	
	m2
	39.68
	　
	　
	

	66
	木质门带套
	
	樘
	1
	　
	　
	

	67
	金属踢脚线
	
	m
	32.36
	　
	　
	

	68
	吊顶天棚（复杂）
	
	m2
	41.2
	　
	　
	

	69
	全玻自由门
	
	樘
	1
	　
	　
	

	70
	墙面喷刷涂料
	
	m2
	15.18
	　
	　
	

	71
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	41.2
	　
	　
	

	72
	自流坪楼地面
	
	m2
	41.2
	　
	　
	

	73
	橡胶板楼地面
	
	m2
	41.2
	　
	　
	

	74
	其他隔断
	
	m2
	51.28
	　
	　
	

	75
	其他隔断
	
	m2
	51.28
	　
	　
	

	76
	玻璃隔断
	
	m2
	17.62
	　
	　
	

	77
	墙面装饰板
	
	m2
	26.93
	　
	　
	

	78
	墙面装饰板
	
	m2
	21.55
	　
	　
	

	79
	金属踢脚线
	
	m
	25.84
	　
	　
	

	80
	吊顶天棚
	
	m2
	10.94
	　
	　
	

	81
	木质门带套
	
	樘
	1
	　
	　
	

	82
	墙面喷刷涂料
	
	m2
	40.68
	　
	　
	

	83
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	10.94
	　
	　
	

	84
	自流坪楼地面
	
	m2
	11.66
	　
	　
	

	85
	橡胶板楼地面
	
	m2
	11.66
	　
	　
	

	86
	其他隔断
	
	m2
	23.72
	　
	　
	

	87
	其他隔断
	
	m2
	23.72
	　
	　
	

	88
	金属踢脚线
	
	m
	10.66
	　
	　
	

	89
	吊顶天棚
	
	m2
	3.64
	　
	　
	

	90
	墙面喷刷涂料
	
	m2
	26.19
	　
	　
	

	91
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	3.64
	　
	　
	

	92
	自流坪楼地面
	
	m2
	4
	　
	　
	

	93
	橡胶板楼地面
	
	m2
	4
	　
	　
	

	94
	金属踢脚线
	
	m
	8.06
	　
	　
	

	95
	木质门带套
	
	樘
	1
	　
	　
	

	96
	吊顶天棚（复杂）
	
	m2
	76.5
	　
	　
	

	97
	吊顶天棚
	
	m2
	116.03
	　
	　
	

	98
	吊顶天棚
	
	m2
	16.99
	　
	　
	

	99
	木窗帘盒
	
	m
	16.2
	　
	　
	

	100
	墙面装饰板
	
	m2
	21.01
	　
	　
	

	101
	柱（梁）面装饰
	
	m2
	30.77
	　
	　
	

	102
	柱（梁）面装饰
	
	m2
	30.77
	　
	　
	

	103
	地面地台制作
	
	m2
	20.94
	　
	　
	

	104
	墙面喷刷涂料
	
	m2
	84.13
	　
	　
	

	105
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	59.51
	　
	　
	

	106
	木质门带套
	
	樘
	1
	　
	　
	

	107
	自流坪楼地面
	
	m2
	192.53
	　
	　
	

	108
	橡胶板楼地面
	
	m2
	192.53
	　
	　
	

	109
	其他隔断
	
	m2
	107.87
	　
	　
	

	110
	其他隔断
	
	m2
	107.87
	　
	　
	

	111
	金属踢脚线
	
	m
	54.87
	　
	　
	

	112
	吊顶天棚
	
	m2
	51.02
	　
	　
	

	113
	自流坪楼地面
	
	m2
	51.02
	　
	　
	

	114
	橡胶板楼地面
	
	m2
	51.02
	　
	　
	

	115
	天棚喷刷涂料
	
	m2
	51.02
	　
	　
	

	116
	金属踢脚线
	
	m
	52.52
	　
	　
	

	117
	过道墙面LOGO
	
	个
	2
	　
	　
	

	118
	余方弃置
	
	m3
	62.34
	　
	　
	







[bookmark: _Toc105397795][bookmark: 评分要点]第六章 评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc16264]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
[bookmark: _GoBack]②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、评分标准：
(一）价格分：40分
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）技术指标（10分）
[bookmark: OLE_LINK1]标“▲”项为重要参数，若符合如下要求每项加相应分值，每满足一项得2分，不提供不得分，本项最高得10分。
（注：标“▲”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标人公章： 1、具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；2、官网截图证明；3、技术参数彩页；4、其他证明材料。
（三）实施方案（32分）
1、项目整体建设方案（4分）
投标单位提供项目整体建设方案，包括但不限于项目建设背景、建设现状、设计原则、改造内容等方面。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
2、显示控制设备集中调度应用方案（4分）
投标单位提供介绍项目显示控制设备集中调度应用方案，方案包括但不限于显示控制设备系统组成、显示控制系统拓扑设计、输入接口设计、输出接口设计等内容。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
3、提供显示控制与监控系统图像兼容对接的详细方案（4分）
投标单位提供显示控制与监控系统图像兼容对接的详细方案，包括但不限于对日常巡防、突发事件处理、重大安保活动等方案内容。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
4、提供显示控制与视频会议系统兼容对接的详细方案（4分）
投标单位提供显示控制与视频会议系统兼容对接的详细方案，包括但不限于对日常视频会议、突发事件点调等各类情况的实际需求出发详细描述对接方案。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
5、实施进度计划与措施方案（4分）
投标单位提供实施进度计划与措施方案，包括但不限于实施方法、分工安排、进度计划、人员配置、设备安装和软件部署、调试、试运行等方面。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
6、项目实施安全保障方案（4分）
投标单位提供项目实施安全保障方案，包括但不限于对现场实施安全规范（包括相应的安全实施条款、监督落实措施等）、应急处置方案（包括人员发生意外的处置预案、设备异常处置预案等）等内容。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
7、售后保障方案（4分）
投标单位提供项目售后保障措施方案，包括但不限于各项售后服务、培训服务、服务响应时间以及响应及时性保障措施，各项故障的处理流程及作业注意点等。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
8、信息安全保障方案（4分）
投标单位提供项目信息安全保障方案，包括但不限于对网络安全、设备安全、保密措施、人员信息安全保障采取的相关措施等方面。
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
（四）投标人履约能力比较（7分）
1、项目经理能力比较（2分）
（1）具有三年及以上类似项目相关工作经验，提供相应证明材料的得1分，最高得1分。
（2）具有与本项目相关的专业（如：信息化、电子信息等）中级或以上职称证书的得1分，最高得1分。
注：以上（1）-（2）项需提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、工作经验证明、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。
2.项目其他成员能力比较：（5分）
具有本项目相关的证书（网络工程师、信息安全工程师、IT运维工程师、网络信息安全工程师）每提供一个得1分，最高得5分。
注：需提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。

（五）投标单位综合实力比较（5分）
投标单位具有有效内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得5分。
[bookmark: _Hlk152854893]（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) 

（六）类似业绩比较（6分）
投标单位提供自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供一份有效业绩的得2分，最高得6分，以合同签订时间为准。
（注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未提供不得分）
备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。  
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