工程量清单编制总说明

工程名称：学生宿舍改造项目

	一、工程概况

1.建设规模：本工程建设地点位于淮安市食品药品职业技术学院。
2.现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。

二、工程招标范围、内容及界面

1．招标范围：S4宿舍楼改造，具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的设计方案（CAD版本）

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）
3. 江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026版）

4. 江苏省安装工程消耗量（2026版）
5.《江苏省修缮工程计价定额》（2009版）

6. 淮安市2026年04月工程建设材料市场指导价格及其相应的市场价。

   7. 苏建价[2025]12号文：省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告。

8.与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

9.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、标化工地增加费：本工程不考虑标化工地增加费。
五、工程按质论价费用：本工程不考虑工程按质论价费用。

六、暂列金额：本项目无暂列金额，具体详工程量清单。

七、专业工程暂估价：无专业工程暂估价，具体详工程量清单。
八、甲供材料及暂估价材料：无甲供材及暂估价材料，具体详工程量清单。

九、材料建议品牌表
序号
设备材料名称
品牌
备注
1
墙地砖

东鹏、冠珠、新中源、萨米特 

2
乳胶漆

立邦、多乐士、三棵树

3
铝板吊顶及配套龙骨

玛斯德克 、浦菲尔、巴洛特
4
防水涂料
东方雨虹、德高、西卡 

5
卫生洁具（蹲便器、洗涤盆、洗脸盆、及配套五金等)

恒洁、广东箭牌、九牧、法恩莎

6
灯具
飞利浦、松下、欧普

7
地漏
恒洁、广东箭牌、九牧、法恩莎
8
PP-R 管

日丰、伟星、公元

9
门窗铝型材

凤铝、伟业、栋梁
10
开关面板

西蒙、公牛、西门子

11
电线、 电缆

远东、江南、宝胜
12
水泥
海螺、中联、鹤林
十、其它须说明的问题

1.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。
2.砼：本次招标砼均按商品砼考虑，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。
3.砂浆：本次招标砂浆均按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。

4．投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化费用。

5.通用措施项目考虑了安全生产（3.8%））、建筑工人实名制（0.0525%）等，投标人结合招标文件、取费文件、相关技术规范自行报价。

6.专业措施项目考虑了脚手架搭拆的费用，投标人结合现场自行报价，结算时不作调整。



