礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务采购合同
采购人（以下简称甲方）：常州市武进区礼嘉镇人民政府 
供应商（以下简称乙方）：江苏远宏生态科技有限公司 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称 ： 
2、服务范围：礼嘉镇农村公路沥青道路及沥青道路范围内配套设施的巡查、维修、管护等项目内容。
3、服务内容：详见《礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务清单》。
[bookmark: _Hlk110248781]4、养护期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。自2026年6月12日起至2029年6月11日止，考核不合格，终止合同。本合同为第1年合同，自2026年6月12日起至2027年6月11日止。
第二条　合同总价款
1、本项目三年合同总价款为人民币(小写：3000000.00元 )，(大写：叁佰万元整)。即年度合同总价款为人民币(小写：1000000.00元)(大写：壹佰万元整)。税率：9%。
2、本合同价款采用固定折扣方式确定；固定折扣为88%。
3、本合同礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务清单全费用单价为完成一个规定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、措施项目费、活动护栏保管费、辖区内专职巡查费、其它项目费、规费、税金等因素的价格表示。
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 甲方工作
1、场地具备开工时间和完成时间的要求：以不影响项目养护为原则。
2、甲方配合乙方协调服务有关的生活用水、电和临时用地等事项。
3、按照常州市有关规定对乙方的养护管理工作进行全面检查和监督。
4、按照《礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务考核评分表》对乙方的工作及履行合同情况进行指导和考核。
第五条 乙方工作
1、养护安全防护工作要求：执行相关规定，注重安全保障，加强养护区域安全防护措施，做好日常、季节性及夜间养护的影像记录，确保养护人员和其他人员的安全并承担相应费用，一切安全隐患、安全事故以及因此产生的费用均由乙方负责。
2、乙方在礼嘉镇设立办事机构，向甲方递交养护人员名单，乙方必须成立独立的专职市政巡查班子，全年365天值班巡查，保持24小时畅通，并应建立完善的养护质量体系，为实施和完成巡查、检查、维修、材料供应、运行安全、内业整理等项目内容，除项目负责人外，还应配备技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员和有能力进行养护维修管理、指导作业的工长以及适应合同内容需要的各类技术人员、各类熟练技工、半熟练技工和普工。甲方有权要求乙方撤换由其安排的那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。
3、 乙方必须在礼嘉镇内有固定的办公室并配备必须的维修工具：包括固定的办公场地、养护必备的机械设备。乙方应在合同签订一个月内准备齐全；若乙方一个月内准备不齐全的，无条件承担由此给甲方造成的损失。
4、乙方做好平时巡查工作，巡查养护区域，如发生情况（如路面破损等），应及时进行养护，如乙方接到通知、举报后，必须在60分钟内到达现场做好警示标记，并按甲方要求在规定时间完成养护，养护情况做好记录进行反馈。未在规定时间内完成养护的按考核细则进行扣分。
5、为确保安全、文明养护，乙方在项目实施过程中，应该：
①充分关注和保障所有现场工作人员和现场附近以及过往车辆、群众的安全，采取有效措施，避免发生安全事故。
②采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于养护操作引起的灰尘、有害气体、噪音对周边环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失。
③采取可靠措施，在确有必要时应办理相关的审批手续，保证原有交通的正常通行和沿路各种管线的正常使用。
④养护作业时必须落实照明、护栅、警示标志等安全防护设施。在养护期内，如发生有关人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任均由乙方负责。
6、如果现场发生事故或突发事件时，一切责任均由乙方负责，乙方应第一时间报告甲方。
7、乙方在作业过程中，应保持现场整洁。作业完毕后设备、剩余材料、垃圾以及各种临时设施应及时运走，否则，甲方可以委托他人将乙方的设备、剩余材料以及乙方的其他财产觅地存放，以及委托他人清运垃圾、废料。因上述工作而发生的费用由乙方承担，从应付乙方的款项内扣除。
8、乙方有义务配合甲方做好大型活动的服务及安全保障工作，重大活动期间和节假日应加强道路的巡查频率，确保道路完好，交通畅通。
9、项目质量要求：根据行业标准《城市道路养护技术规范》（CJJ36-90执行）、国家标准和合同约定的要求执行。
10、乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条　质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：合格。
乙方必须严格按照服务量清单、服务技术要求及有关沥青养护规范、规格和标准进行养护，并无条件的接受甲方全方位、全过程的监督管理。
本项目过程中的一切安全责任全部由乙方负责并承担因此发生的全部费用。
材料设备供应：由乙方负责采购（除甲供材外），但乙方应服从甲方的抽检、验收，不合格材料由甲方标识后，乙方限时运出场外。
3、其他：
（1）乙方在养护期间的每月底向甲方提供当月完成的工作量及相关签证资料。
（2）乙方有义务配合甲方解决各项地方外部矛盾。
第七条　验收
1、验收主体：采购人
2、验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向投标人发出《政府采购履约验收通知单》。
3、验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）
4、验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。
5、验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
第八条　支付方式
年度服务期满，甲方验收合格并经审计后一次性结清，季度考核扣款在最终结算价中扣除。
第九条  考核及结算方式
1、考核方式：考核周期为1个季度:A、考核得分90分及以上的，不扣除季度服务费；B、考核得分81--89分的，扣除季度服务费总额的3%；C、考核得分71分--80分的，扣除季度服务费总额的5%；D、考核得分70分及以下的为不合格，扣除季度服务费总额的10%；E、一年内累计2次考核不合格，甲方有权终止合同，并不承担违约金和赔偿受托方的任何损失。
2、结算方式：审计审核的服务量*清单价格*固定折扣，计算出的总价作为最终结算总价，最终结算总价不得超过100万元/年。
第十条　违约责任
1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
2、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
第十一条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十二条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3、本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
（5）一年内累计2次考核不合格，甲方有权终止合同，并不承担违约金和赔偿受托方的任何损失。
除上述情形外，甲、乙各方不得擅自终止合同。
第十三条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙各方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条　合同生效及其他
1、本合同由双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
第十五条　合同附件
附件1
附件2：礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务清单

	甲方（采购人）：（盖章）
	
	

	地址：礼嘉镇
	
	

	法定（授权）代表人：
	
	

	2026年  月  日
	
	

	
	
	

	
	
	




	乙方（供应商）：（盖章）
	
	

	[bookmark: _GoBack]地址：常州市经济开发区潞城街道五一路164号2层西侧
	
	

	法定（授权）代表人：
	
	

	2026年  月  日
	
	

	
	
	

	
	
	


★.备注：甲、乙各方必须以本格式文本拟订合同。 


附件1：
《 礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务考核评分表》

	                              礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务考核评分表
	

	
	
	
	
	
	

	考核项目
	考核内容
	考核要求
	评分标准
	标准分
	扣分值
	实得分

	静态资料
（5分）
	养护方案
	有完整的年度养护计划，包括：养护人员组织机构、设备机械配置、各类人员资格证书、养护方案、巡查方案、安全文明养护方案等
	年度养护计划编制内容齐全，方案合理可行，各类人员（管理、技术、安全、质量、养护等）组织到位，持证上岗，机械配置满足养护需求，安全文明养护有具体措施。养护过程中发生人员、设备变动应上报备案，征得同意。
未按要求执行扣3分。
	3
	　
	

	
	应急预案
	建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件，包括：冬季扫雪除冰应急预案、突发台风暴雨等灾害天气应急预案、节假日应急预案
	各类应急预案编制认真，人员机械落实到位，措施切实可行。
未按要求执行扣2分。
	2
	
	

	动态资料（80分）
	养护质量
	养护资料齐全：维修前照片、方案、申报，维修后照片、签证、验收记录等
	每缺失一项资料扣1分。
	5　
	
	

	
	
	关键部位、关键工序及隐蔽项目验收情况
	有以下情况的，每次扣1分：关键部位、关键工序养护未有甲方旁站或到场的；隐蔽项目未有建设方到场隐蔽验收的。
	5　
	
	

	
	
	养护情况
	做好平时巡查工作，巡查养护区域，如发生情况（如路面破损等），应及时进行养护，如乙方接到通知、举报后，必须在60分钟内到达现场做好警示标记，并按甲方要求在规定时间完成养护，养护情况做好记录进行反馈。未在规定时间内完成养护或养护不到位每次扣1分。
	5　
	
	

	
	
	发生重大事件或变动
	发生重大事件或变动未及时上报造成负面影响，每发生一次扣1分。
	5　
	
	

	
	养护台账
	养护日志、养护日志、
	应按要求记录，有以下情况的，每处扣1分：有漏记天、记录内容不完整、记录内容弄虚作假。
	5　
	
	

	
	
	月报
	不按下述要求执行的，每发生一次扣1分：每月底向甲方提供当月完成的工作量及相关签证资料。
	5　
	
	

	
	服务响应
	接单进场时限
	接到派单，在要求时限内未进场养护的，每推迟一天扣1分。
	5　
	
	

	
	
	按计划完工情况
	未按计划工期完工的，每推迟一天扣1分。
	5　
	
	

	
	
	突发或紧急任务
	未按要求至现场查看情况，并反馈、上报现场信息的，每发生一起扣5分。
	5　
	
	

	
	
	紧急抢修（含长效管理）完成情况
	未按要求完成的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	响应建设方指令情况
	养护现场未按甲方指令养护或整改的，每发生一次扣1分。
	5　
	
	

	
	
	处理各类平台投诉
	配合采购人处理城管热线、市长信箱及来电来访等各类平台投诉。处理过程中做好安全文明养护，同时做好与反映者的沟通解释工作，未按要求执行，每发生一次扣1分。
	5
	
	

	
	安全文明
	服务人员安全防护（安全帽、反光背心等）
	随机抽查，有服务人员未戴安全帽、未着反光背心的，每发现一人次扣1分。
	5　
	
	

	
	
	养护现场围护情况
	有以下情况的，每发生一起扣1分：未按要求设置醒目围护的；未按要求设置醒目警示牌的；未按要求（灌水、联接、整齐等）设置活动围护的；活动护栏倾倒的；活动护栏倾倒后未在规定时限内整改的。
	5　
	
	

	
	
	养护现场材料机具清理、垃圾清理外运情况
	有以下情况的，每发生一起扣1分：材料机具乱堆乱放、影响通行的；建筑垃圾未清理归堆、乱堆乱放、影响通行的；建筑垃圾在规定时限内未清运的。
	5　
	
	

	
	
	因养护造成养护人员安全事故，或行人交通事故
	因养护造成养护人员安全事故或行人交通事故，造成轻微事故的，每发生一起扣1分。
	5　
	
	

	巡查考核（15分）
	巡查资料
	有完整的月度巡查计划、巡查情况台帐、巡查结果日报
	资料未及时整理归档的，每发生一次扣1分；巡查计划和巡查结果日报未按要求及时上报的，每发生一次扣1分。
	5　
	
	

	
	巡查过程
	巡查结果
	长效管理平台、信访单、来电来访等信息来源有关于市政设施损坏而巡查队未上报，每月超过3个以上的，扣1分/次。
	5　
	
	

	
	
	巡查情况
	未按巡查计划巡查或巡查未到位，问题未及时上报，紧急情况处理未及时或不当一次，扣1分/次。
	5　
	
	

	总得分
	
	

	说明：满分为100分，考核累计扣分扣完为止。
	

	考核单位签字：
	

	被考核单位签字：
	


日期：


附件2、礼嘉镇农村公路（沥青）养护服务清单
	序号
	项目名称
	单位
	全费用综合单价
	备注

	1
	拆除路面【拆除各种面层、基层,锯缝、破碎或铣刨自行考虑,废料弃置(弃场自理);】
	m3
	80.32 
	

	2
	挖一般土方【原硬质路基开挖,运距及堆场投标单位自行考虑;】
	m3
	51.04 
	

	3
	挖一般土方【土方开挖,运距及堆场投标单位自行考虑;】
	m3
	30.06 
	

	4
	路面裂缝填沥青砂【清除缝隙垃圾杂物,开槽,灌缝,清理;】
	m
	12.16 
	

	5
	碎石【毛片垫层填筑;】
	m3
	248.01 
	

	6
	土工合成材料【铺玻纤格栅,抗拉强度不小于80kN/m】
	m2
	16.64 
	

	7
	水泥稳定碎（砾） 石【水泥稳定碎石，摊铺，含养生;】
	m3
	433.89 
	

	8
	沥青混凝土【机械摊铺,3cm厚AC13细粒式沥青;】
	m2
	50.57 
	

	9
	沥青混凝土【人工摊铺,3cm厚AC13细粒式沥青;】
	m2
	51.47 
	

	10
	沥青混凝土【机械摊铺,每增减1cm厚AC13细粒式沥青;】
	m2
	17.34 
	

	11
	沥青混凝土【人工摊铺,每增减1CM厚AC13细粒式沥青;】
	m2
	18.11 
	

	12
	砂砾石【路面泛油撒砂;】
	m3
	195.86 
	

	13
	封层【乳化沥青下封层;】
	m2
	8.43 
	

	14
	沥青表面处治【补塘用沥青、石子、米砂,t位计量按石油沥青重量计量;】
	t
	11196.90 
	

	15
	沥青表面处治【冷铺沥青补坑洞;】
	m3
	3722.42 
	

	16
	警示柱【道口标注,镀锌钢管制作φ120*1200mm,厚4.5mm,反光材料采用Ⅵ类反光膜,含基础、挖土等;】
	根
	155.33 
	

	17
	公里碑【玻璃钢里程碑900*400*150mm,含开挖、基础、回填等】
	个
	142.78 
	

	18
	百米桩【百米桩550*120*120mm,含开挖、基础、回填等】
	个
	89.24 
	

	19
	隔离护栏【路侧波形梁钢护栏（Gr-A-2E防撞波形梁护栏、立柱、护栏板、连接螺栓、拼接螺栓、柱帽、轮廓标、护栏端头反光膜III类等;】
	m
	339.11 
	

	20
	标杆【标志牌钢质杆件，柱式：Φ114*4.5*2700、钢材全部采用Q235钢:钢管、钢板采用热浸镀锌防腐处理后，再作喷塑防腐处理，喷塑处理的钢构件镀锌量不小于275g/m’、包括基础、钢筋、挖土等，D=800mm，圆形;铝板;厚2mm;Ⅳ类反光膜;】
	个
	1483.49 
	

	21
	安砌侧（平、缘） 石【C30混凝土预制侧石（高*宽=24*12cm），C25砼基础及背撑（立模），含弧形部分;】
	m
	73.22 
	

	22
	零星人工
	工日
	204.42 
	

	23
	大型机械设备进出场及安拆【挖掘机、推土机等履带式大型机械进出场费】
	次
	803.17 
	




