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[bookmark: _Toc27566]第一章  招标公告
项目概况
泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件，并于2026年8月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321202-TZZC-G2026-0004 
2.项目名称：泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目
[bookmark: _Toc28359003]3.预算金额：890万元，实际批准后预算金额为883.27万元
4.最高限价，最高限价总价为882.668525万元。
5.采购需求（简介）：对泰州市海陵区华港镇及红旗街道15个行政村生活污水处理，以及提供李家庄村、港口村等12个存量设施及配套管网运维服务，污水处理量及管网运维长度详见采购需求。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：两年。
7.本项目 接受 联合体投标（接受/不接受）：
该项目允许由两个（不得超过两个，否则联合体无效）自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。如果参加联合体投标,还应符合下列要求：
a.联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（包括技术服务人员分工安排），并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
b.联合体各方必须指定联合体牵头人，由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；由联合体各方各提交一份授权书，证明其联合体主体的资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人。联合体投标的（联合体协议须各方按要求签署并上传），除联合体协议书外的其他资料如有签字、盖章、电子签章要求的只需联合体牵头单位对投标文件签字、盖章、电子签章（招标文件另有约定的除外）。
c.以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
d.联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力。
e.联合体投标的投标人应提供联合体各方资格审查所需的证书、社保等材料及投标人认为需要提供的满足评标所需的材料。 

二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小微企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）参加本次采购活动的投标人不得存在下述情形（此项投标文件中无需提供证明材料）：
1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的。
三、获取招标文件 
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日五个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年8月4日9点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。 
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名 称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
地址：泰州市海陵区迎春西路656号
联系人：郑先生  
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0523-86226230
2.采购代理机构信息
名称：泰州市中诚工程咨询有限公司
地址：泰州市青年南路2号4楼
联系人：陈梅
联系方式：0523-86889338
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc23648][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。
8.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1投标函（格式见附件）
10.2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件，联合体各方均须提供）
（2）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（联合体各方均须提供） 
（3）法人授权书（格式见附件，投标人授权代表身份证扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外，联合体各方均须提供）
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度（2024年或2025年）的审计报告扫描件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明扫描件；（联合体各方均须提供）
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料扫描件。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料扫描件；（联合体各方均须提供）
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（联合体各方均须提供）
（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（联合体各方均须提供）
（8）本项目的特定资格要求（详见招标公告，提供证明材料扫描件）。
10.3 开标一览表
10.4 投标分项报价表（格式见附件）
10.5 人员配备表（格式见附件）
10.6 商务要求响应及偏离表、技术要求响应及偏离表（格式见附件）
10.7 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
10.8 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加,例如投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价× 65%；提交相关书面说明及必要的证明材料，上传此处即可）。
上述10.1-10.7项投标人必须按要求全部提供并按要求盖章，否则投标文件无效。本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，如投标人采用联合体投标，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。要求盖单位公章的地方，要求联合体各单位均须盖章。如投标人不采用联合体投标，要求盖单位公章的地方仅需盖CA电子签章。如采用联合体方式投标，标注联合体各方均须提供的材料联合体各方均须提供，未标注联合体各方均须提供的，由联合体牵头单位提供。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
22.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 招标人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与招标人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同签订前，中标人应当按照中标价的10%向招标人缴纳履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者、电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交；履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还给乙方剩余的保证金。
30.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc20823314]八、政府采购政策功能落实
31.1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目所属行业为：其他未列明行业。
31.2.疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
31.3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
31.4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
31.5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
31.6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
32.政府采购履约资金扶持政策
32.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，招标人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。 
33.落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
34.按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。
   35.落实《财政部农业部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）、《江苏省财政厅 江苏省乡村振兴局 江苏省代销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购[2021]77号）的相关政策。
36.落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，依据中华人民共和国政府采购法第十条规定，本项目仅采购本国服务。
37.政府采购异常低价审查
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50％的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50％；　
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50％的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50％；　
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65％；　
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。　
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。　
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


[bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc21336]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同
甲方（招标人）：
单位地址：
乙方（供应商）：
单位地址：
签订日期：
签订地点：
根据甲方申请并经泰州市海陵区财政局核准泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目政府采购计划，依据甲方委托泰州市中诚工程咨询有限公司进行本项目政府采购        （编号）的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同价格
[bookmark: _Toc15259]1.本项目合同价为：
运维服务费总额人民币（大写）（¥：      元，其中暂列金        元），不含税金额为      元，税金为      元，增值税率为      %）。
2.本合同为：固定单价合同。
（1）管道QV检测单价为    元/米；
（2）污水管网及配套设施运维费单价为    元/公里/年；
（3）一体化污水处理设施运维费单价为    元/吨；
3.本合同运维服务工作量暂定为：
（1）华港镇及红旗街道村庄：
管网运维长度：     公里/年。
污水处理量：      吨/年。
（2）李家庄村、港口村等12个存量设施及配套管网
管网运维长度：   公里/年。
污水处理量：    吨/年。
4.上述工作量为暂定数额，污水处理量结算时集中处理设施水量按实结算，分散处理设施水量按照设计水量的30%结算。管网长度实际工作量以最终审计确认为准。最终结算价不得超过本项目合同价。
5.按照合同约定的起算时间服务区域内后新增的集中处理设施、分散处理设施、一体化提升泵站、污水管网、化粪池隔油池等设施及甲方出具书面文件要求增加的其他内容，上述内容所增加的管网运维长度和污水处理量所涉运维费用按实计算，结算单价按中标单价，实际工作量以最终审计确认为准。最终结算价不得超过本项目合同价。
6.运维服务费是合同期内乙方承担的各项目运维成本及合理利润，运维成本包括但不限于保险费、人工费、材料费、设备费、检测费、日常维护维修费、网络流量费、验收、人员培训、利润、工具器械费、电费、员工工资及福利费、修理费（不包含大修和缺陷责任期内的工程质量问题维修）、税费、管理费用及其他运维费用，招标人不再支付其它任何费用。
7.合同期内约定频次的水质检测费由乙方自行承担。
二、服务范围
（一）甲方聘请乙方提供以下服务：
1.本合同项下的服务指：泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目。
2.服务内容：对泰州市海陵区华港镇及红旗街道15个行政村提供生活污水处理运维服务。运维对象包含：
（1）管道QV检测，约67575m。
（2）华港镇及红旗街道村庄生活污水处理工程建设的一体化处理设施数量约161座，其中集中设施62座（5吨及以上），分散设施99座（5吨以下）；一体化处理设施设计日处理总能力约1681m³/d。一体化泵站数量约263座；污水管网总长约437.5km。（注：运维费最终按实结算）
（3）李家庄村、港口村等12个存量设施及配套管网，根据现场维修进度，在完成维修具备运维条件后，纳入本次运维范围，各设施基本情况如下，配套管网预估12.5km。（注：部分设施及配套管网需待维修后开始运行，管网量低于12.5km，运维费最终按实结算，若高于12.5km则按12.5km结算。）
	序号
	建设位置（村）
	规模
（吨/天）

	1
	李家庄1#
	60

	2
	李家庄2#
	60

	3
	许家庄村
	5

	4
	里华村
	15

	5
	野马村
	10

	6
	野营村
	10

	7
	刘庄村
	10

	8
	桑湾村
	60

	9
	港口村
	60

	10
	溪东村
	40

	11
	下溪
	80

	12
	董谭2#集中
	80



（3）对运维范围内的所有工程及设备设施进行全面复核、检查及验收交接，双方及时办理相关确认手续。
3.合同履行期限：两年。
三、合同价格支付
1.付款方式：合同签订后付签约合同价（扣除暂列金）的 10%作为预付款，每年春节前依据当年度绩效考核结果支付当年运维费的90%（维修部分从接入运维起算，运维费为一体化污水处理设施与污水管网及配套设施运维费），管道QV检测费支付时间为检测合格，提供检测报告当年春节前支付。所有款项均不计息。
2.乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。
（3）其他（如有）。
3.支付方式：转账。
4.费用结算原则
运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。
四、运维要求：
[bookmark: _Toc17056][bookmark: _Toc26931]（一）运维维护的基本要求
1.合同期内，乙方按照国家有关技术规范、行业标准的规定，运维一体化污水处理设施、污水收集管网及配套设施的维护管养，检测水质，确保设施的正常运行、出水水质达标排放。
2.合同期内，乙方应建立健全过程管理制度体系，从管理制度体系上保障运维维护质量。
3.如因乙方运维管理工作不到位引发安全事故和环保责任的，由乙方承担全部责任。
4.乙方应在合同期内保证项目运维质量，在合同期内项目出现的运维质量问题由乙方负责，并对造成的甲方损失承担赔偿责任。在运维范围内的质量问题（工程施工质量问题除外）出现五（5）日内或甲、乙双方视情况另行约定的日期内未修复的，甲方可另行委托第三方修复，修复费用由乙方承担，在甲方支付服务费时扣减。
5.对于任何紧急情况，如有必要，由乙方负责协调相应部门、经理、技术专家及工程师，无论何时何地，根据需要召开紧急会议，重点处理紧急问题，以保证重大故障得到及时解决。
6.甲方有权指定任何代表在任何时候进入运维养护范围，检查项目设施的养护管理情况。甲方指定的代表有权检查乙方的运维维护记录和项目设施检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。
7.甲方有权委托有相应资质的第三方独立机构对项目的出水水质及运维水平进行检测和评估。
8.甲方委托第三方独立机构进行检测、评估的费用由甲方承担，但核实或检查的结果表明乙方未履行或未恰当履行本合同约定的运维维护义务或者法定义务，则应当由乙方负担该费用。
9.运维维护期，乙方应接受甲方及相关职能部门对运维及其效果的考核，考核结果体现在甲方向乙方支付的服务费中。
[bookmark: 4.3_运行维护服务的内容][bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc28500][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc17981]（二）运维相关配置
乙方应按照运维企业标准要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、水质检测设备、人员配备、运维车辆、运维工器具等，明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。
（三）运维的其他要求
1.本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：
（1）环境特殊敏感区域（清水通道维护区一级保护区内），农村生活污水处理设施设计日处理能力≥50m³，应执行一级标准 A 标准；设计日处理能力＜50m3，应执行一级标准 B 标准。并重点考核 CODcr、NH3-N、TP 等指标。
（2）环境一般敏感区域（清水通道维护区一级保护区外）：
1）出水排入 GB3838 地表水 IV、V 类功能水域或 GB3097 海水三、四类功能水域，应执行二级标准。
2）出水排入其他水环境功能未明确水域，当处理设施设计日处理能力≥50m3，应执行二级标准；当处理设施设计日处理能力＜50m3，应执行三级标准。
（3）如（1）与（2）环境敏感区域有所重合，按高标准执行。
（4）有新地方排放标准出台的，执行最新标准要求。

	一体化污水处理设施汇总表

	序           号
	设备名称
	规模      t/d
	数量
	设计出水标准

	1
	分散处理设施
	1
	47
	DB32/3462-2020  二级标准

	2
	分散处理设施
	2
	52
	DB32/3462-2020  二级标准

	3
	集中处理设施
	5
	2
	DB32/3462-2020  一级B标准

	4
	集中处理设施
	10
	16
	DB32/3462-2020  一级B标准

	5
	集中处理设施
	20
	22
	DB32/3462-2020  一级B标准

	6
	集中处理设施
	30
	10
	DB32/3462-2020  一级B标准

	7
	集中处理设施
	40
	6
	DB32/3462-2020  一级B标准

	8
	集中处理设施
	60
	5
	DB32/3462-2020  一级A标准

	9
	集中处理设施
	80
	1
	DB32/3462-2020  一级A标准


注：李家庄村、港口村等12个存量设施出水标准按上述同规模设施出水标准执行。
2.对一体化污水处理设施的运维维护内容包括但不限于：污水处理构筑物、污水处理设备、监控设备、仪器仪表、管道及管线、污泥处置等。
3.对污水管网及配套设施的维护管养内容包括但不限于：管网、检查井、化粪池、隔油池、提升泵站等设施的日常疏通、清掏、巡查、普查等。
4.投标人需要投入专业的运维技术人员，满足项目正常运维的需要。
5.运维单位需负责污水处理设施、污水管网的日常维护维修、中小修。本项目缺陷责任期至2027年1月，缺陷责任期内因质量问题导致的维修由原施工单位负责，其他原因导致的维修由运维单位负责。缺陷责任期后均由运维单位负责。本项目运维不包含以下大修范围：
	农村生活污水处理设施大修参考范围
	1.意外损毁修复
	1、洪水、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；
2、沉降引起处理设施损坏的修复；
3、违法排污造成的处理设施损毁的修复；

	
	2.维修费超8万元
	1、指单个设备、设施维修费超8万元（由甲方委托的造价咨询单位进行评估）；
2、单处管网开裂、脱节或变形等开挖维修费超8万元（由甲方委托的造价咨询单位进行评估）；
3、运维期内同一设备、设施大修不超过1次，超过1次后期维修费由运维单位承担；


（4） 运维人员及履约要求
1.人员配备
	序号
	人员配置
	姓名
	联系电话

	1
	项目负责人
	
	

	2
	技术负责人
	
	

	3
	……
	
	

	
	……
	
	

	
	
	
	


注：1.以上派驻现场人员需与投标时人员一致，不得擅自变更。如特殊情况需进行变更，须向采购人提出书面申请，变更后人员资历要求不得低于投标时人员资历要求，且须经采购人同意后方可变更人员。如未经采购人允许擅自变更项目负责人或技术负责人，罚款5万元，擅自变更其他人员罚款2万元。
2.履约要求
（1）乙方必须安排项目负责人、项目技术负责人及项目组成员到岗履职，服务期内，项目组全体人员每周不少于5天，每天不少于8小时。
（2）服务期内，考核机构、区市政园林中心对项目人员进行不定期抽查，每缺勤 1 天，扣 3000 元/人；每天在岗时间少于 8 小时的，按上述标准减半扣取。
（3）服务期内，项目组人员离开现场应事先通知考核机构，并取得书面同意后方可外出，书面请假手续同时报甲方备案，如有违反，每次支付违约金 3000元/人。
（五）绩效考核与付费
1.绩效考核成果应用
运维绩效考核的结果与运维绩效服务费的支付挂钩。考核得分与运维服务费扣款的的关系为：
考核得分与运维服务费支付比例的关系
	序号
	分数段
	考核季运维绩效服务费扣除比例

	1
	得分≥95
	不扣除

	2
	94（含）-95（不含）
	1.5%

	3
	93（含）-94（不含）
	3%

	4
	92（含）-93（不含）
	4.5%

	5
	91（含）-92（不含）
	6%

	6
	90（含）-91（不含）
	7.5%

	7
	80（含）-90（不含）
	15%

	8
	70（含）-80（不含）
	30%

	9
	60（含）-70（不含）
	50%

	10
	得分＜60
	100%


注：每3个月为一个考核周期（招标人每个月会进行不定期督查，督查结果计入考核），按合同金额（扣除暂列金及QV检测费）计算出每个考核季度服务费，依照考核结果付款。
2.绩效考核办法和绩效考核细则见附件。
3.考核周期（频率）：每3个月。
五、一般权利与义务
（一）甲方的一般权利与义务
1.甲方的一般权利
1.1在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其开展有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。
1.2甲方有权对本项目运维维护的全过程进行抽查、检查、了解、监督。
1.3在合同期内，甲方有权增加或减少本合同项下的污水处理设施或污水收集管网的数量或规模，不超过原采购合同金额的百分之十，相关费用按实调整。
1.4甲方有权按照本合同约定对乙方进行运维绩效考核。
1.5甲方有权在合同期要求乙方提交关于项目运维的相关文件及数据。
1.6甲方有权委托第三方检测机构对出水水质进行检测，若抽检不合格，进行复检，复检不合格对乙方作出每处扣除当季运维费5%的处罚，每季度超过5处水质检测不合格，扣除当季运维费。
1.7如果乙方发生违约时，甲方有权要求乙方纠正违约行为、收取违约金、提前终止或采取其他措施。
1.8甲方有权按本合同约定扣除运维绩效服务费款项。
2.甲方的一般义务
2.1甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。
2.2甲方应按照本合同约定及时、足额向乙方支付服务费。
2.3除合同另有约定外，甲方应当在移交处理设施前保证运维范围内所有设施符合设计图纸要求并正常运行，无损坏，同时向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：
（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料（详细资料包含：各村的接户图，接户清单，清单包含户号，户主姓名，接户情况； 
（2）提供农村生活污水处理设施相关资料；
（3）按照合同约定应提供的其他基础资料。
2.5在本合同约定的提前终止条件成立后，甲方或其指定机构应按本合同的约定向乙方支付提前终止补偿金并接收项目设施及相关资料。
（二）乙方的一般权利与义务
1.乙方的一般权利
1.1乙方在合同期内享有对项目进行运维和维护的权利。
1.2乙方有权利依照本合同的约定在运维期内取得服务费。
1.3在甲方违反本合同规定的情况下，乙方有权根据本合同约定获得赔偿。
1.4乙方有权申请和享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策，包含但不限于：（1）电费优惠（商业用电转为农业用电）；（2）企业税收减免政策。
2.乙方的一般义务
2.1乙方在整个合同期内，运维维护污水收集管网及污水处理设施，保持管网通畅，按规定的出水水质要求不间断地提供污水处理服务，并确保项目出水水质、污水处理设备运行质量及污水管网设施的运维维护达到本合同约定的标准。
2.2乙方负责对污水处理设施、污水收集系统及管网产生的污泥进行收集、清理，由乙方进行合法合规运输、处置。若因乙方管理、运维、运输或处置不当，造成安全事故、环保责任以及给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任。
2.3乙方应按适用法律和本合同约定进行项目设施运维维护，持续、安全、稳定地提供服务，定期向甲方提交运维报表，并接受甲方及相关职能部门的绩效考核。
2.4乙方应接受甲方、行政职能部门、社会公众根据适用法律和本合同的规定对乙方运维服务的监督管理，并提供相应的工作条件。
2.5在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助。
2.6乙方应在合同签订前，向甲方提交乙方运维管理人员安排的报告，以及各工种专业操作员的安排情况。
2.7乙方派遣到运维现场的运维项目负责人应相对稳定，运维过程中如有变动，乙方应提前7天向甲方提交人员变动情况的书面报告，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的基本资料，特殊工种专业操作人员应持有相应的资格证明。
2.8甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。
2.9除合同另有约定外，乙方的运维项目负责人离开运维项目所在地单次离开时间超过3天的，应通知甲方，并征得甲方同意。运维项目负责人离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责。
2.10乙方现场踏勘
乙方应对基于甲方提交的资料所做出的解释和推断负责。 
乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。
2.11乙方应当为本项目购买相关保险，包括但不限于公众责任险、工程一切险、保险范围应当包含但不限于：因不可抗力造成的人员伤害、财产损失等。运维期间发生的一切安全责任事故均由运维单位负责并赔偿相关损失。
2.12 乙方应做好人员安全管理工作，因乙方运维过程中导致的财产损失和人身损害由乙方自行承担全部责任，因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方主张因此产生的全部损失。
2.13乙方应当及时向甲方报送的运维维护/养护管理、检修、技术改造、事故抢修等方案。
2.14在本合同约定的提前终止条件成立后，乙方应按本合同的约定向甲方支付提前终止补偿金并移交项目设施及相关资料。
2.15乙方应依据法律法规、标准规范和合同约定，制定运维手册、安全操作规程、突发环境事件应急预案和人员培训制度等，落实运维管理队伍，并对其进行必要的培训，要求运维人员严格执行相关安全操作规程。
2.16乙方应建立运维管理台账制度，管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水量及水质监测、物资使用及污泥处理、运输、处置等。
2.17乙方不得擅自停运生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五日向甲方和生态环境部门书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。
2.18乙方应依照《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》相关要求执行。
六、违约
（一）甲方违约
1.甲方违约的情形
1.1在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：
（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续（如竣工证明资料、竣工图、已开户电表户号清单、设备调试运行报告等等。以及对现场工程实体进行核查。）；
（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；
（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；
（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。
2.甲方违约的责任
2.1甲方因违约给乙方造成损失的，经甲方核定损失后，由甲方承担赔偿责任，并应向乙方支付损失部分30%的违约金。
3.因甲方违约解除合同
甲方出现第1条〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方增加部分费用的30%违约金。
4.因甲方违约解除合同后的付款
乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后及时完成下列款项的结算和支付：
（1）合同解除前所完成运维服务的费用；
（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；
（4）按照合同约定应退还的履约担保；
（5）因解除合同给乙方造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按〔争议解决〕及合同的约定处理。
乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。
（二）乙方违约
1.乙方违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：
（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的且未修复的；
（3）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；
（4）乙方未能按照本合同约定履行义务的；
（5）乙方在合同期限内，违反国家法律法规及相关规范要求的。
2.乙方违约的责任
乙方应承担因其违约行为而产生的全部法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失，同时应向甲方支付损失部分30%的违约金，并且乙方每次违约，应向甲方支付10000元/次的违约金。
3.因乙方违约解除合同
除合同另有约定外，出现第1条〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，甲方有权解除合同。
4.因乙方违约解除合同后的处理
因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后及时完成结算和支付，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；
（2）合同解除后，乙方应支付300000元的违约金；
（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失，并应向甲方支付损失部分30%的违约金；
（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离，且乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作；
（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。
因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，优先查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按争议解决〕及合同条款的约定处理。
七、不可抗力
[bookmark: _Ref277159734][bookmark: _Toc2182][bookmark: _Toc30695][bookmark: _Toc12057664][bookmark: _Ref145314928]7.1不可抗力事件
7.1.1不可抗力是指发生：
在生效日时不能合理预见的；
[bookmark: _Ref531708564]声称遭受不可抗力影响的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免。
7.1.2如果每一事件符合第7.1.1条所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括下列事件：
[bookmark: _Ref145929445](a)雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它天灾；
[bookmark: _Ref145929456](b)大规模流行病、饥荒或瘟疫；
[bookmark: _Ref145929465](c)战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
[bookmark: _Ref145929471](d)(全国性、地区性或行业性罢工；
[bookmark: _Ref145929487][bookmark: _Ref481503833][bookmark: _Ref145929490](e)重大法律变更。
[bookmark: _Toc1855][bookmark: _Toc12057665][bookmark: _Toc1726]7.2因不可抗力不能履行合同
当生效日起发生的不可抗力情况全部或部分阻碍一方履行其在本合同项下的义务时，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除该方责任，但法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc12057666][bookmark: _Toc20961][bookmark: _Toc1098]7.3适用于乙方的例外情况
在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而中止履行本合同，或作为其不履行本合同项下义务的理由：
7.3.1项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第7.1条款规定的某一事件导致；
7.3.2项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损；
7.3.3乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。
[bookmark: _Toc12057667][bookmark: _Toc26946][bookmark: _Toc22176][bookmark: _Ref277075444]7.4不可抗力发生后的处理程序
7.4.1声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。
7.4.2发生不可抗力事件后，各方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。
[bookmark: _Toc25385][bookmark: _Toc6707][bookmark: _Toc12057668]7.5费用及时间表的修改
7.5.1除本合同或各方另有约定外，发生不可抗力时，各方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。
7.5.2如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。
[bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc21280][bookmark: _Toc12057669]7.6减少损失的责任和协商
7.6.1受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。
7.6.2声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
[bookmark: _Toc7294][bookmark: _Ref286233995][bookmark: _Ref286233858][bookmark: _Toc12057670][bookmark: _Toc8695]7.7不可抗力造成的终止
7.7.1如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过九十（90）日，各方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意按照第8.3条款的规定终止本合同。
7.7.2如果自该不可抗力发生或知道发生之日起一百八十（180）日之内各方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第8条的规定向另一方发出终止意向通知。
7.7.3若因不可抗力事件仅造成乙方某一或某几个污水处理设施终止履行本合同项下的义务，并不影响本合同中其他污水处理设施继续履行本合同项下的义务。
[bookmark: 8.索赔][bookmark: _Toc14592][bookmark: _Toc5329]八、提前终止
[bookmark: _Ref479519680][bookmark: _Toc31373][bookmark: _Ref482693766][bookmark: _Toc12057672][bookmark: _Toc26874]8.1由甲方提出的提前终止
对于任一污水处理设施或污水收集管网发生下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方严重违约事件，甲方有权立即发出提前终止本合同的意向通知：
8.1.1乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；
8.1.2乙方被吊销企业法人营业执照；
8.1.3乙方擅自转让本合同；
[bookmark: _Ref468451071]8.1.4乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约或者乙方在收到甲方说明其违约情形并要求乙方采取补救的书面通知的期限内仍未能补救该违约情形；
8.1.5未经甲方事先书面同意，乙方单方中止对任一污水处理设施的运维。如果发生进水中含有对生物处理有破坏作用的有毒物质并将对生物处理系统产生明显不利影响的、乙方出于为维护设施正常运转目的、乙方进行水质或设备调试中必要工序的等有利于设施运行的情况，需经甲方事先书面同意；
8.1.6除报经甲方同意的计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对污水收集管网全部或部分设施的养护管理（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后3天内书面报告甲方）；
8.1.7乙方因违反国家法律法规规范的规定，运维不善，发生重大质量、生产安全事故、环保责任的；
8.1.8若发生区级及以上任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化或污水处理设施和污水收集管网所在村镇整体搬迁的情形，依照法律规定双方可进行协商处理，甲方亦可提前终止本合同。但未经甲方同意，乙方不得单方停止运维。
[bookmark: _Toc469053943][bookmark: _Toc469045850][bookmark: _Toc469054027][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Ref277075754][bookmark: _Toc2901][bookmark: _Toc12057673]8.2由乙方提出的提前终止
下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方的违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方严重违约事件，乙方有权立即发出本合同的提前终止意向通知：
8.2.1甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。
[bookmark: _Toc24503][bookmark: _Ref277076114][bookmark: _Toc12057674][bookmark: _Toc23665]8.3不可抗力导致的提前终止
任何一方有权根据本合同第7.4和第7.7条款有关不可抗力的规定向另一方发出本合同的提前终止通知。
[bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc236018890][bookmark: _Toc179826132][bookmark: _Toc12057675][bookmark: _Ref176840981][bookmark: _Ref531707962][bookmark: _Toc178678775][bookmark: _Toc1910]8.4提前终止意向通知和提前终止通知
提前终止通知到达另一方之日起合同终止，另一方收到提前终止通知后的次日即为提前移交日（下称“提前移交日”）。
[bookmark: _Toc178678776][bookmark: _Toc29005][bookmark: _Toc30517][bookmark: _Toc236018891][bookmark: _Toc12057676][bookmark: _Toc179826133]8.5提前终止的一般后果
8.5.1自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本合同下的权利和义务。
8.5.2自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责提前终止的项目设施的运维、维护和管理，乙方有义务配合交接工作，并按照第8.6条款与乙方进行提前移交，移交后乙方无权取得后续的服务费。
8.5.3自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括根据第8.7条款可能到期应付的任何款项；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。
[bookmark: _Toc24903][bookmark: _Toc236018892][bookmark: _Toc178678777][bookmark: _Toc12057677][bookmark: _Toc4160][bookmark: _Toc179826134][bookmark: _Ref176840579]8.6提前终止后的提前移交
[bookmark: _Ref109126981]8.6.1移交范围
本合同任何一方根据第8.4条款的规定发出提前终止通知后，乙方应根据第8.6.2条款规定的程序向甲方提前移交提前终止的项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益。
[bookmark: _Ref109126656]8.6.2移交程序
[bookmark: _Toc186528711][bookmark: _Toc12057678][bookmark: _Ref277076336][bookmark: _Ref176840744][bookmark: _Ref277082776][bookmark: _Toc178678778][bookmark: _Ref468461842][bookmark: _Toc32332][bookmark: _Ref482723476][bookmark: _Toc29855][bookmark: _Ref277075977][bookmark: _Toc179826135][bookmark: _Ref482723755]自提前移交日，乙方对提前终止的项目设施，全部转移给甲方或其指定机构。
若属甲方违约提前终止本合同的，双方可于提前移交日后三十（30）日内按第8.7条确定终止补偿金额。若属乙方违约事件导致甲方提出终止情形的，则甲方无需支付任何补偿费用。
九、争议解决办法
[bookmark: _Toc5452][bookmark: _Toc23844]（一）和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: 9.2调解][bookmark: _Toc26423][bookmark: _Toc32465]（二）调解
合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc19961][bookmark: _Toc22551]（三）仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以按第2种方式解决争议：
1. 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院起诉。
（四）争议解决条款的效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
十、合同生效及其他
本合同经双方签字并盖公章后生效。下列文件为本合同不可分割部分：
(1) 中标通知书；
(2) 乙方响应文件；
(3) 采购文件；
乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
招标文件与投标文件均是本合同组成部分，本合同未尽事宜，按招投标文件执行。招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。
十一、未尽事宜
应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
十二、联络
1.甲方和乙方应当在15天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。
[bookmark: 1.9_知识产权]2.甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                    。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                   。
十三、附则
本合同一式六份，甲、乙方各执二份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。


	甲方：
（公章）	
	乙方：
（公章）

	法定代表人或其委托代理人：（签章）

	法定代表人或其委托代理人：（签章）


	统一社会信用代码：

	统一社会信用代码：


	地址：

	地址：


	邮政编码：

	邮政编码：


	法定代表人：

	法定代表人：


	委托代理人：

	委托代理人：


	电话：

	电话：


	开户银行：

	开户银行：

	账号：
	账号：




附件一：
村庄生活污水处理设施运维考核管理办法（试行）

第一条 制定目的
为规范华港镇、红旗街道辖区村庄生活污水处理设施常态化运行维护管理，压实各方管护责任，保障设施稳定运行、出水达标，结合本地区实际及配套绩效考核细则，特制定本办法。本办法作为辖区村庄生活污水处理运维工作监管、考核、奖惩、费用拨付的主要依据。
第二条 适用范围
本办法适用于华港镇、红旗街道全域已投运的村庄生活污水处理设施，包含一体化污水处理设施、提升泵站、隔油池、化粪池、接户井、检查井、污水管网、在线监测设备及附属设施。
第三条 考核原则
客观公正、量化考评：以现场核查、台账资料、检测报告、督查记录等为依据，逐项量化打分，全程留痕。
限时处置、闭环管理：严格执行隐患上报、故障维修、问题整改时限要求，做到发现、上报、处置、复查全闭环。
奖优罚劣、结果挂钩：考核结果与运维服务费支付、合同履约、违约追责直接关联。
安全优先、长效运维：坚守安全生产底线，督促运维服务单位落实标准化作业，保障设施长期正常运转。
第四条 考核对象
运维服务单位。
第五条 考核方式及评分标准
考核采取不定期考核和季度考核相结合方式。季度考核由泰州市海陵区市政园林养护服务中心组织，每季度考核汇总一次。考核采取百分制，考核结果将作为运维服务费发放的依据。考核共分为工作制度、设施运维、安全管理、工作配合四大板块，严格按照附件绩效考核细则执行打分。
项目运维期内每季度开展绩效考核。每季度考核工作按照中心审定的运维工作计划安排分解到每个月实施，每月考核评分范围为上月运维内容。第三方机构在区市政园林养护服务中心组织下按考核方案协助开展考核工作。区市政园林养护服务中心可组织不定期考核，不定期考核发现的问题计入季度考核统一考评。
（一）不定期考核。对照考核办法及相关标准、规定，组织抽查、检查，发现的问题纳入季度考核内容予以扣分。
（二）季度考核。季度考核分解至每月实施，由第三方考核机构对上月运维工作进行全覆盖检查。每三个月汇总由市政园林中心根据考核评分细则、招投标文件、合同、相关运维要求等，进行评定打分并出具考核结果。
第六条 考核结果应用
运维期绩效考核的结果与运维绩效服务费的支付挂钩。考核得分与运维服务费扣款的的关系为：
考核得分与运维服务费支付比例的关系
	序号
	分数段
	考核季运维绩效服务费扣除比例

	1
	得分≥95
	不扣除

	2
	94（含）-95（不含）
	1.5%

	3
	93（含）-94（不含）
	3%

	4
	92（含）-93（不含）
	4.5%

	5
	91（含）-92（不含）
	6%

	6
	90（含）-91（不含）
	7.5%

	7
	80（含）-90（不含）
	15%

	8
	70（含）-80（不含）
	30%

	9
	60（含）-70（不含）
	50%

	10
	得分＜60
	100%


注：扣款基数为签约合同价扣除暂列金及QV检测费。
第七条 运维人员的履职要求
（一）运维服务单位必须安排项目负责人、项目技术负责人及项目组成员到项到岗履职，服务期内，项目组全体人员每周不少于5天，每天不少于8小时。
（二）服务期内，运维服务单位自行对人员进行考勤，制定考勤细则，第三方考核机构、区市政园林中心对项目人员进行不定期抽查，每缺勤 1 天，扣 3000 元/人；每天在岗时间少于 8 小时的，按上述标准减半扣取。
（三）服务期内，项目组人员离开现场应事先通知第三方考核机构，并取得书面同意后方可外出，书面请假手续同时报甲方备案，如有违反，每次扣 3000元/人。
第八条 一票否决情形
出现以下情况之一，当期考核直接判定为不合格，并从严追责：
（1） 发生一般安全事故；
（2） 发生省级及以上级别环境污染负面事件、重大环保处罚；
（3） 发生重大舆情事件，且经查实运维服务单位负主要责任的；
（四）运维服务单位故意停运设施、恶意偷排污水；
（五）污泥运输未按规范动作执行，出现两次以上；
（六）三次及以上拒不落实整改要求、消极运维。
发生较大及以上安全事故，扣除年度运维服务费，并从严追责。
第九条 问题整改
考核发现的问题，运维服务单位须严格按照整改通知书时限完成整改；一般问题 3 日内整改到位，限期处置类隐患严格执行24 小时上报、48 小时处置要求。
第十条 其它
（一）运维服务单位应当编制详细的工作计划，明确运维服务具体时间报甲方审核。
（二）凡违反规定和管理要求，达不到管理标准的，按《农村生活污水处理设施运维考核管理办法》扣分，直至扣完每项标准分。
（三）该考核办法的最终解释权归泰州市海陵区市政园林养护服务中心所有。


	43


附件2：绩效考核指标体系

每3个月为一个考核周期，具体考核内容、分值及评分标准如下表：
	序号
	一级
指标
	二级
指标
	满分
	评分标准
	评分方法
	考核方式
	考核依据
	扣分情况

	一
	工作制度（10分）
	制度管理
	5
	运维单位有完善的管理制度，主要包括设备管理制度，特种作业管理制度，定期巡检管理制度等（应当制定巡检计划横道图，明确巡检时间，具体到月、日），运维维护手册、设备制造商提供的说明手册和指导，养护管理手册，人员培训上岗制度、记录和报告制度，设备操作规程等。每缺一项，扣0.5分，扣完为止；制度、规程等内容不完善、错漏的，每发现一起，扣0.2分，扣完为止。
	检查运维单位制度与规程；按评分标准打分。

	运维单位报送材料、文件检查。
	政策、法规、项目所属行业标准或规范、合同约定等。
	

	
	
	应急预案
	5
	运维单位应建立完整应急预案，配备相关的应急设备，出现安全故障应及时处理修复。每发现一处不规范的，扣0.5分，扣完为止。
	检查运维单位应急预案按评分标准打分。
	运维单位报送材料。
	运维合同
	

	二
	设施运维（50分）
	隔油池、化粪池和接户井
	10
	未定期检查运行状况、堆积杂物未及时清理的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
（2）依据现场情况，按照评分标准打分。
	运维单位报送材料；
现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	进水管、出水管、过粪管堵塞，每发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	化粪池、隔油池未及时清掏，每发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	发现塌陷、渗漏、破损的接户井或化粪池、隔油池，发现一次扣1分，扣完为止。
	依据现场情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	未规范处置化粪池、隔油池残渣，随意倾倒，每发现一次扣1分。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
（2）依据现场情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	检查井维护养护
	5
	未定期检查运行状况，每发现一次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
	运维单位报送材料；
	运维合同
	

	
	
	
	
	井盖、井框丢失；井盖、井框及周边路面出现贯穿性破损、丧失使用功能或有安全隐患的，发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。

	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	检查井内存在杂物未及时清理的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	污水
管道
	10
	未定期巡查污水管道，发现淤积、堵塞的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	（1） 检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）；
（2）依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	管道破漏、变形，每发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	管道回填面路面下陷、开裂等问题，发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	提升
泵站
	5
	未定期检查运行状况，每发现一次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
	运维单位报送材料；
	运维合同
	

	
	
	
	
	提升泵集水池水位溢出井口、提升泵站停止运行的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	运维合同
	

	
	
	
	
	隔栅未及时清理出现堵塞的，每发现一处扣1分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	泵站备品备件材料检查出现缺失、损坏、过期的，每发现一件扣1分，扣完为止。
	检查泵站备品备件材料台账及现场备品备件材料，检查出现缺失、损坏、过期的按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	
	
	提升泵站范围内环境脏、乱、差，每发现1次扣1分，扣完为止。
	结合提升泵站范围内环境保洁，按照评分标准打分。
	
	
	

	
	
	污水处理设施运行
	10
	未定期检查运行状况，每发现一次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位每月巡检记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
	运维单位报送材料；
	运维合同
	

	
	
	
	
	因运维单位原因导致项目设施出现计划外暂停服务，每出现一次扣1分，扣完为止。
“计划内”情况包含：站点年度定期检修、大修、达到寿命周期的设备更新更换；季节性工艺调试、设施工艺升级、技术改造施工等。
“计划外”情况包含：风机、水泵、气泵等设备故障未及时维修；流量计、控制柜等仪器仪表损坏未及时维修；进出水管道堵塞未及时疏通等导致不能运行引起暂停服务等。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	政策、法规、项目所属行业标准或规范、合同约定等
	

	
	
	
	
	处理设施出现故障，发现一处扣2分，扣完为止。
	依据现场实际情况，按照评分标准打分。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	
	

	
	
	
	
	处理设施范围内环境脏、乱、差，发现一处扣1分，扣完为止。
	查看处理设施范围内环境保洁、绿化管护情况，按评分标准进打分。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	
	

	
	
	出水
水质
	5
	定期对污水处理设施出水水质进行检测，检测频次未达合同要求，每发现一次扣1分，扣完为止：
1.日处理能力不足二十吨的集中处理设施，出水水质的检测频次每半年不少于一次；
2.日处理能力二十吨（含）以上的集中处理设施，出水水质的检测频次每季度全检；
	运维单位提供的水质检测报告；
	文件检查。
	项目合同约定、第三方出具的水质检测报告。
	

	
	
	污泥处置
	6
	项目设施产生的污泥未进行合法合规收集、运输和处理，每发现一次扣3分，扣完为止。
注：出现两次以上按考核办法第八条执行。
	检查运维单位与第三方污泥运输、处置单位签定的合同，实时监测污泥运输线路，核实项目污泥处理流程实操过程中的合法合规性。
	1、运维单位报送材料；2、现场调查。
	项目合同、第三方污泥运输、处置单位签定的合同。
	

	三
	安全管理（20分）
	巡查管理
	5
	管网运维记录完整，包括例行巡视记录、管网维护记录、隔油池化粪池检查修理记录等。记录不完整或明显不切实际的，发现一次扣0.5分，扣完为止。
	检查运维单位运维人员配备及相关管网每月运维记录，例行巡视记录、管网维护记录、隔油池化粪池检查修理记录等（至少包含检查台账、照片及影像资料等），按评分标准进行评分。
	1、运维单位报送材料；
2、现场调查。
	政策、法规、行业标准或规范、运维合同、全年运维计划等。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	设施运维记录完整，包括例行巡视记录、设施维护维修记录、出水水质记录等。记录不完整或明显不切实际的，发现一次扣0.5分，扣完为止。
	核实提供的每月例行巡视记录、设施维护维修记录、进出水水质记录等（至少包含检查台账、照片及影像资料等）。按照评分标准打分。
	文件检查。
	政策、法规、项目所属行业标准或规范、合同约定等。
	

	
	
	安全及响应时间
	5
	发现井盖缺失或损坏后，及时安放护栏和警示标志，应立即设置警示标志，并在6h内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖缺失或损坏信息后，必须在2h内安放护栏和警示标志，并应在6h内修补恢复并应在8h内上报。每不满足一处/次扣1分，扣完为止。严格执行有限空间作业规定，做到无证不动工、先通风检测、专人全程监护，规范佩戴防护用品，严控现场风险，确保作业安全。所有有限空间作业须上报招标人，经招标人同意后方可实施。每不满足一处/次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位情况处理记录（至少包含检查台账、照片及影像资料等）
	运维单位报送材料；
现场调查。
	政策、法规、行业标准或规范、运维合同、全年运维计划等。
	

	
	
	
	
	化粪池、隔油池、通电设施设备、管道泵站修理时，修理人员未按照相关安全规范操作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	检查运维单位运维记录对化粪池、隔油池、通电设施设备、管道泵站修理的操作按评分标准打分。
	
	
	

	
	
	安全
事故
	10
	发生人员受伤（轻伤），每人每次扣2分；
注：发生一般及以上事故按考核办法第八条执行。

	根据实际情况进行打分。
	现场调查。
	运维合同
	

	四
	工作配合（20分）
	满意度
	5
	满意度评分根据各相关镇街反馈，各相关镇街反馈由甲方发放满意度问询函，满意度问询函回复中，有一个总体不满意的扣0.5分，有一个总体非常不满意的扣1分，总分值2分，扣完为止。
	甲方发放满意度问询函，甲方根据满意度问询函反馈情况填写。
	甲方发放满意度调查表。
	运维合同
	

	
	
	配合度
	7
	未按时、按质完成督查回复及甲方布置的工作任务，每出现一次扣1分，扣完为止。
	根据甲方出具的督查通报进行打分。
	根据督查通报直接扣分
	督查通报
	

	
	
	环保
事件
	8
	发生环境污染事件、生态环境部门行政处罚或其他公共事件，造成不良影响的，区级通报每次扣2分，市级通报每次扣4分，扣完为止。
注：发生省级及以上事件按考核办法第八条执行。
	检查各级通报或处罚等记录，按评分标准打分。
	各级通报或督查结果反馈等。
	政策、法规、行业标准或规范、合同等。
	

	总分
	100
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[bookmark: _Toc7866]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc26396][bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc2968][bookmark: _Toc29802][bookmark: _Toc120614281]注：本章斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，若有缺失或无效或负偏离，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。
[bookmark: _Toc177999498][bookmark: _Toc22326][bookmark: _Toc669]一、采购项目的名称
泰州市海陵区华港镇及红旗街道村庄生活污水处理运维服务项目
二、暂估工作量及最高限价
	序号
	名称
	单位
	暂估工作量
	单价最高限价（元）

	1
	管道QV检测
	m
	67575 
	11.2

	2
	污水管网及配套设施运维
	km
	900 
	5800

	3
	一体化污水处理设施运维
	t
	1177709 
	2.25

	4
	暂列金
	/
	200000

	                             总价最高限价
	8826685.25


注：暂列金投标时不允许改变，改变视为无效响应文件。

三、采购内容
（一）服务内容
对泰州市海陵区华港镇及红旗街道15个行政村提供生活污水处理运维服务。服务内容包括：
1.管道QV检测，并出具报告。
2.污水管网及配套设施运维：（1）管网、检查井、排水口、提升泵站等设施的巡查等；管网、检查井、排水口、提升泵站等整体清掏、疏通、污泥运输、污泥处置等。（2）破损污水管网维修、道路维修、井盖更换等中小型维修。（3）隔油池、化粪池入户清掏，每季度清掏一次，清掏、疏通、污泥运输、污泥处置等。
3.一体化污水处理设施运维：（1）污水处理构筑物、污水处理设备、监控设备、仪器仪表、管道及管线、污泥处置等。（2）日常维护维修、中小修等。（3）日处理能力不足二十吨的集中处理设施，出水水质的检测频次每半年不少于一次；日处理能力二十吨（含）以上的集中处理设施，出水水质的检测频次每季度全检；并出具检测报告。（4）每月覆盖巡查一次。
运维对象包含：
（1）华港镇及红旗街道村庄生活污水处理工程建设的一体化处理设施数量约161座，其中集中设施62座（5吨及以上），分散设施99座（5吨以下）；一体化处理设施设计日处理总能力约1681m³/d。一体化泵站数量约263座；污水管网总长约437.5km。（注：报价时按暂估的工作量进行填报，运维费最终按实结算）
（2）李家庄村、港口村等12个存量设施及配套管网，根据现场维修进度，在完成维修具备运维条件后，纳入本次运维范围，各设施基本情况如下，配套管网预估12.5km。（部分设施及配套管网需待维修后开始运行，报价时按暂估的工作量进行填报，管网量低于12.5km，运维费最终按实结算，若高于12.5km则按12.5km结算。）
	序号
	建设位置（村）
	规模
（吨/天）

	1
	李家庄1#
	60

	2
	李家庄2#
	60

	3
	许家庄村
	5

	4
	里华村
	15

	5
	野马村
	10

	6
	野营村
	10

	7
	刘庄村
	10

	8
	桑湾村
	60

	9
	港口村
	60

	10
	溪东村
	40

	11
	下溪
	80

	12
	董谭2#集中
	80


（二）运维要求
1.本次村庄生活污水处理设施出水水质执行标准如下：
（1）环境特殊敏感区域（清水通道维护区一级保护区内），农村生活污水处理设施设计日处理能力≥50m³，应执行一级标准 A 标准；设计日处理能力＜50m³，应执行一级标准 B 标准。并重点考核 CODcr、NH3-N、TP 等指标。
（2）环境一般敏感区域（清水通道维护区一级保护区外）：
1）出水排入GB3838地表水IV、V类功能水域或 GB3097 海水三、四类功能水域，应执行二级标准。
2）出水排入其他水环境功能未明确水域，当处理设施设计日处理能力≥50m³，应执行二级标准；当处理设施设计日处理能力＜50m³，应执行三级标准。
（3）如（1）与（2）环境敏感区域有所重合，按高标准执行。
（4）有新地方排放标准出台的，执行最新标准要求。

	一体化污水处理设施汇总表

	序           号
	设备名称
	规模      t/d
	数量
	设计出水标准

	1
	分散处理设施
	1
	47
	DB32/3462-2020  二级标准

	2
	分散处理设施
	2
	52
	DB32/3462-2020  二级标准

	3
	集中处理设施
	5
	2
	DB32/3462-2020  一级B标准

	4
	集中处理设施
	10
	16
	DB32/3462-2020  一级B标准

	5
	集中处理设施
	20
	22
	DB32/3462-2020  一级B标准

	6
	集中处理设施
	30
	10
	DB32/3462-2020  一级B标准

	7
	集中处理设施
	40
	6
	DB32/3462-2020  一级B标准

	8
	集中处理设施
	60
	5
	DB32/3462-2020  一级A标准

	9
	集中处理设施
	80
	1
	DB32/3462-2020  一级A标准


注：李家庄村、港口村等12个存量设施出水标准按上述同规模设施出水标准执行。

2.管道QV检测
招标人随机抽取总管网工程量15%由中标人进行QV检测，并提供报告。如检测出现不合格项，中标人需对管道进行疏通，疏通完成后由招标人随机抽取管网由中标人进行检测，再次检测出现不合格项，扣除合同中的QV检测费，由中标人对所有管网进行全部疏通，招标人重新委托检测机构进行检测，检测费用由中标人支付。
3.污水管网方面
对污水管网及配套设施的维护管养内容包括但不限于：对已建农村污水管道及附属设施（包括主管、支管、隔油池、化粪池、检查井、格栅井、一体化泵站等）的巡查、维护及日常处置工作及破损管网维修，做好相关台账资料；保证污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响。为保证污水管网高效运行，运维单位安排的现场清掏人员（非运维项目组人员）不得少于10人。
建立相应的巡检和抢修队伍，所有岗位人员持证上岗，管养维护人员资质应报考核机构登记备案。运维单位应根据服务内容配备必要的专业维护、检测装备。配置运维必须的劳保用品。
管养单位必须落实维护各个环节，做好管道的维护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体维护工作要求如下：
（1）管养单位应对该区域内管线全覆盖巡视，巡视对象应包括管道、检查井、及接户设施。
管道巡视应包括下列内容：检查内容包括管道是否塌陷；是否存在占压；是否存在违章排放；是否存在私接管道；检查井盖是否缺失。
检查井外部巡视应包括下列内容：污水是否冒溢；井框盖是否变形、破损或被埋；井盖和井框之间高差和间隙是否超限；井盖和并框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响；井盖标识是否错误；井盖周边道路是否有施工。
检查井内部检查并应包括下列内容:井盖链条和锁具是否缺损；爬梯是否松动、锈蚀或缺损；井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等；管口和流槽是否破损；井底是否存在积泥；防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；井内水位和流向是否正常，是否存在违章排放、私自接管等。
（2）管养单位在日常巡视养护过程中发现的缺陷情况及时上报考核机构、招标人，经同意后实施维修。
管网养护工作以污水收集处理提质增效为目标，实现“管网保畅通，污水不入河，外水不进管”，逐步提升污水收集浓度。通过管网巡检、养护，对管网受损、缺陷、混接及农户接户信息变化等异常情况，应及时发现并汇报。
管网过水不畅和井室内水位较高等情况，管网养护单位应配合招标人开展管网排查及检测等工作。
（3）污水管道的巡查要求：管养单位在巡查过程中应及时维修已损坏的管道。
（1） 污水管道应定期巡视，巡视内容应包括管网、检查井、提升泵站等设施（外部巡视每两周不应少于一次；提升泵站内部巡查每月不应少于一次；检查井内部巡查每年不应少于两次；排水和淤积情况检查每年不应少于一次）。
（2） 破损污水管网维修、道路维修、井盖更换等中小型维修（当巡视人员在巡视中发现井盖缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6h内修补恢复;当相关排水管理单位接报井盖缺失或损坏信息后，必须在2h内安放护栏和警示标志，并应在6h内修补恢复）。
（3） 隔油池、化粪池入户清掏，每季度清掏一次，清掏、疏通、污泥运输、污泥处置等。
（4） 管网巡查的同时统计接户情况，包括每个自然村的实际户数和已接户数及翻建情况，每月台账中需明确。
（5） 管养单位应加强服务区域范围内管网的巡查，坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单；恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据考核机构要求应及时增加巡查频率或旁站，确保管网设施正常运行和安全。
（6） 检查井日常巡视检查的内容应符合表1的规定。
表1    检查井巡视检查内容
	部位
	外部巡视
	内部检查

	内容
	井盖埋没
	链条、锁具或防坠网

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其它
	浮渣


养护单位在巡检过程中应及时更换已损坏的检查井井盖（钢纤混凝井盖）等设施。
（4）污水管道内部的维护要求
（a）管道、检查井内不得留有石块等阻碍污水的杂物。
（b）管网系统每两年覆盖疏通一次，制定明确的年度计划及月度计划，并严格按照计划开展养护工作（除不可抗力外），留好相关影像资料，工程量由考核机构签字确认并按招标人要求定期递交相关台账资料。
（c）区域内污水管道的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保污水畅通，其允许积泥深度应符合表2的规定。
表2    管道、检查井的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/5


（d）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表3的规定。
表3    井盖与井框间的允许误差(mm)
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15


（e）当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。
（f）建立健全日常巡查管理和维护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关月报、养护计划、养护台账、巡视台账、维修相关资料、村庄现状评估表、农房翻建管网评估单、安全相关台账等。
（g）每季度全覆盖清掏隔油池、化粪池，确保不堵塞、不外溢。
（h）定期清理格栅栅渣，保持提升泵能正常工作。
（i）对于淤积严重的管网，应根据实际情况，按照甲方及考核机构要求增加清理频次（包括专业潜水员拆封堵头）。
（5）污水管道维护的配合工作
（a）区域内日常及应急处置工作。第一时间对派遣事件进行现场勘查并及时上报，同时做好事件的办理工作。
（b）对存在安全隐患的，第一时间做好安全措施，及时上报考核机构审核后予以修复。
（6）污水管网维护工作流程
（a）计划编制
根据合同范围内的维护数量和维护要求，乙方需制定年维护计划和月维护计划，在规定时间内上报考核机构审批，核准后方可实施。年维护计划上报时间：根据考核机构要求上报。次月维护计划上报时间：定期每月10日前。
（b）维护流程
乙方根据批准的计划进行维护，每月定期上报台账资料，由考核机构及招标人进行核查。
（c）一般维修流程
日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知考核机构管理人员对现场进行拍照、记录→得到考核机构许可下进行相关作业→考核机构及招标人进行复查及签证确认。（d）管道抢修（事故性、突发性）流程
日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知考核机构管理人员并采取正确应对措施制止或避免事故的扩大→对现场进行拍照、记录→考核机构到达现场或得到许可下进行相关作业→将抢修工程量签证单（并附打印照片）做好→经考核机构及招标人现场进行复查及签证确认。
（e）管道巡查流程
日常巡查发现（或接到通知）→井盖缺损缺失应立即通知考核机构，并在缺损部位及时按放护栏和警示标志，6小时内领取材料后进行加盖或更换→做好记录按时上报考核机构。
（7）泵站运维
运维单位应依据运维任务和需求，制定管理组织网络和维护计划，并严格落实值班制度、日常巡检、登记统计、安全操作等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。
每月对提升泵站进行全覆盖巡查。做好提升泵站的维护、疏通、清理、维修等相关工作，并做好相关台账资料，按照要求提交上报。
运维单位维护开始第一个月内，制作所有提升泵站，标识牌、安全警示牌，确保提升泵站简介、运维单位、联系方式等现场标识内容完整、清晰、美观。
运维范围内农村生活污水治理设施配套提升泵站运行率保证100%（特殊情况除外），特殊情况包括①地震、洪水、台风等不可抗力自然灾害；②设施计划性大修、清淤、提标改造，事前报备并落实应急截污措施；③全域停电、外部管网先天缺陷、外来超标污水侵入等非运维可控外部因素；上述情形均需履行报备程序、留存佐证材料，并同步采取污水应急处置措施。
农村生活污水治理设施配套提升泵站运维及维修，具体内容是确保泵站在维护期内正常运行满足污水处理要求，所需要的设备维修、主材、附材均包含在各泵站的运维费用中。
污水治理设施配套提升泵站维护、维修工作包括但不限于以下内容：
①定期对泵体进行养护，并及时清理提升泵吸附的杂物，及时清理泵站污泥（污泥处置提供年度清理计划，每年汛期前必须完成覆盖性清理），不得随意处置，并做好相关台账资料，作业时严格落实有限空间作业相关制度，并向考核机构及甲方报备。污泥处置需供应商与具备处理能力的污水厂签订合同，并规范运输、处置，并做好污泥转运相关台账资料。
②应定期检查提升水池水标尺、浮球或液位计及其转换装置。
③备用水泵应每月至少进行一次试运转。
④配合农村污水治理主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等。
⑤定期对提升泵站的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护；
⑥建立专门安全生产档案管理台账，提升泵站现场安全防护措施到位；确保围栏、盖板、门锁完好；供电箱、控制柜安全可靠。
⑦定期检查维护提升泵的配套设备，包括格栅（格篮）、导轨、不锈钢链条、电缆线等；如有相关配套设备无法正常运行或损坏的需及时更换或维修；如有需增加的配套设备不另外单独计费。
⑧做好甲方及代管方要求的其它运维相关事宜；
4.污水处理设施方面
对一体化污水处理设施的运维维护内容包括但不限于：运维单位应依据运维任务和需求，制定管理组织网络和维护计划，并严格落实24小时值班、日常巡检、登记统计、安全操作和排水监督等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。所有污水治理设施必须每月全覆盖巡检至少两次（间隔一周及以上，每个站点停留时间不低于20分钟）。并记录每次巡检情况（包括记录设施进水水量、用电量、用药量，以及设施设备运转情况等）；
   每月对所运维的污水治理设施出水水质根据合同中检测频次检测（可委托有水质检测资质的单位检测）,目前检测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、动植物油（按需检测）、悬浮物（SS）、pH（若国家或地方执行标准改变，设施水质检测项目同步改变），并按要求上报数据；根据情况对人工湿地、人工绿地进行翻整，不得堵、不得超越；定期对人工湿地、站区绿化和草坪等植物进行维护及补种，及时清理杂草、青苔、绿萍等；对各污水治理设施污泥及调节池淤泥根据设施实际运行情况按需清理（污泥处置提供年度清理计划，每年汛期前必须完成覆盖性清理），污泥处置需供应商与具备处理能力的污水厂签订合同，并规范运输、处置，并做好污泥转运相关台账资料。每月10日之前向招标人提交上月工作月报，报表应包括设施当月累计处理水量、电量、投药记录、巡视记录、进出水水质及出水合格率、水质调整台账、污泥转运台账、维修台账、设备出入库台账、安全生产台账、工作联系单等生产运行台账（按照考核机构下发的统一模板）。
运维单位维护开始第一个月内，按照招标人要求更换所有设施标识牌等，确保设施简介、运维单位、联系方式等现场标识内容完整、清晰、美观。
运维范围内要求农村生活污水治理设施出水水质达标率100%，设施运行率100%，特殊情况除外，特殊情况包括①地震、洪水、台风等不可抗力自然灾害；②设施计划性大修、清淤、提标改造，事前报备并落实应急截污措施；③全域停电、外部管网先天缺陷、外来超标污水侵入等非运维可控外部因素；上述情形均需履行报备程序、留存佐证材料，并同步采取污水应急处置措施。
污水治理设施维护、维修工作包括但不限于以下内容：       
①定期巡查（设备运行情况、污泥浓度符合工艺运行要求和填料上的生物膜、溶解氧、pH等），每月覆盖巡查二次；
②定期对加药设备进行维护，清理储药桶中的药渣。
③定期对进出水水质进行检测，一旦发现进水水质出现异常，应及时积极主动查找原因并处理；
④对污水治理设施设备及定期进行保养、润滑等；
⑤及时维修或更换损坏的污水处理设备等；
⑥配合招标人对农村排水户进行排查和巡查管理；
⑦配合招标人进行防汛抢险、污水突发情况处置等；
⑧及时处理设施构筑物维修事宜，并做好维修相关签证资料；
⑨每年汛期前完成清理治理设施中产生的污泥、淤泥等，进行无害化处理；
⑩定期对设施的人工绿地、人工湿地进行修整、收割等；
⑪定期对设施的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护；
⑫膜组件如出现通量异常、污泥留存性差等情况及时清洗或更换膜组件；
⑬建立专门档案管理和完善维护数据；
⑭建立专门安全生产档案管理，设施现场安全防护措施到位；
⑮出水水质检测并出具报告，日处理能力不足二十吨的集中处理设施，出水水质的检测频次每半年不少于一次；日处理能力二十吨（含）以上的集中处理设施，出水水质的检测频次每季度全检；并出具检测报告；
⑯泵站设施、机电设备和管配件等表面应清洁、无锈蚀。气液临界部位应加强检查，并应进行防腐蚀处理，服务期内，每年一次。
⑰做好招标人要求的其它运维相关事宜。
⑱运维单位需负责污水处理设施、污水管网的日常维护维修、中小修。本项目缺陷责任期至2027年1月，缺陷责任期内因质量问题导致的维修由原施工单位负责，其他原因导致的维修由运维单位负责。缺陷责任期后均由运维单位负责。本项目运维不包含以下大修范围：
	农村生活污水处理设施大修参考范围
	1.意外损毁修复
	1、洪水、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；
2、沉降引起处理设施损坏的修复；
3、违法排污造成的处理设施损毁的修复；

	
	2.维修费超8万元
	1、指单个设备、设施维修费超8万元（由甲方委托的造价咨询单位进行评估）；
2、单处管网开裂、脱节或变形等开挖维修费超8万元（由甲方委托的造价咨询单位进行评估）；
3、运维期内同一设备、设施大修不超过1次，超过1次后期维修费由运维单位承担；


（3） 人员配备要求（不含清掏人员）
运维项目组人员不低于8人，其中项目负责人1人，技术负责人1人，专职安全员不少于1人。

	序号
	人员
	数量要求
	要求（需提供证明文件）

	1
	项目负责人
	1人
	有3年以上工程管理或运维管理工作经验，提供工作经验证明，格式自拟，同时提供开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明

	2
	技术负责人
	1人
	有工程管理或运维管理工作经验，提供工作经验证明，格式自拟，同时提供开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明

	3
	项目组成员
	至少6人
	处理设施维护人员不少于2人，巡检人员不少于2人，专职安全员不少于1人（提供安全员证书），电工不少于1人（提供电工证书）。提供人员名单，同时提供开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为项目组成员缴纳的社保证明
注：安全员证书是指：①由住建部门核发的安全生产考核证C证；②由人社部门和应急管理部门核发的注册安全工程师。电工证书是指：①由住建部门核发的建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工）。②由应急管理部门核发的特种作业操作证（电工作业）；



四、服务期限
两年。
5、 其他要求
1.报价要求：投标报价是根据招标文件所确定的范围内的完成服务工作内容所需的全部费用。本次投标所报价格应包含保险费、人工费、材料费、设备费、检测费、日常维护维修费、网络流量费、验收、人员培训、利润、工具器械费、电费、员工工资及福利费、修理费（不包含大修和缺陷责任期内的工程质量问题维修）、税费、管理费用及其他运维费用，招标人不再支付其它任何费用。
2.严格执行有限空间作业规定，做到无证不动工、先通风检测、专人全程监护，规范佩戴防护用品，严控现场风险，确保作业安全。所有有限空间作业须上报招标人，经招标人同意后方可实施。
3.采购需求中涉及到“定期”“每季度”“每月”等未明确具体日期的，中标人在进场前应当提交详细的工作计划，明确具体时间报招标人审核，
[bookmark: _Toc18784]
第五章   评标方法与评标标准
   采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由招标人通过抽签方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	一
	投标报价部分
	10

	1
	投标报价
	按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终投标报价）×10（分值保留两位小数）。
	10

	二
	商务部分
	38

	1
	管理体系认证
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（以上三项体系认证范围必须包含水污染治理或生活污水运行服务相关），每提供其中任意一类证书得 2 分，本项最高得 6 分。
评审依据：提供证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供的不得分。
	6

	2
	类似业绩
	2023年以来（以合同签订时间为准）至今，承接过生活污水运维业绩的，每提供一个业绩得3分，最高为9分。
评审依据：提供中标通知书（或成交通知书）扫描件、合同扫描件、任意一次付款发票凭证（发票存根联或记账联，开票日期为招标公告发布之日前）。
	9

	3
	人员配置
	1、投标人拟派的项目负责人（5分）：
（1）具有环境类相关专业高级及以上职称得 4 分，具有环境类相关专业中级职称得 2 分；
（2）以项目负责人身份承担过生活污水运维业绩的得1 分；
评审依据：第（1）项提供相关证书扫描件及开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明扫描件；第（2）项提供中标通知书（或成交通知书）、合同扫描件以及任意一次付款发票凭证（发票存根联或记账联，开票日期为招标公告发布之日前），如中标通知书（或成交通知书）、合同无法体现项目负责人名字的，不予认可；
2、 投标人拟派的技术负责人（4分）：
（1） 具有环境类相关专业高级及以上职称得 4 分，具有环境类相关专业中级职称得 2 分；
评审依据：提供相关证书扫描件及开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明扫描件。
3、投标人拟派的项目组成员（4分）：
（1）具备污废水处理工证书的，有1人得1分，最高得2分；
（2）具备二级建造师（市政公用工程）及以上的，有1人得1分，最高得2分；
评审依据：以上人员同一人仅计分1次，附相关证书扫描件及开标前六个月内任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明扫描件。
	13

	4
	运维设备配置
	拟投入本项目运维工作设备配备情况：
1、 投标人提供运维巡查车（小型轿车、多用途货车）每配备1辆得2分，最多得4分；吸污车每配备1辆得2分，最多得2分；疏通车每配备1辆得2分，最多得2分。本项最高得8分。
评审依据：车辆为投标人所有，提供车辆登记证、行驶证、发票扫描件及车辆照片，未提供或提供不全不得分。租赁车辆的，除提供上述材料外，还需提供租赁合同扫描件（租赁合同生效期在招标公告发布之日前且租赁期覆盖本项目服务期）。
2、投标人提供QV管道内窥镜1套得2分；
评审依据：设备提供发票扫描件及实物照片，未提供或提供不全不得分。租赁设备的，除提供上述材料外，还需提供租赁合同扫描件（租赁合同生效期在招标公告发布之日前且租赁期覆盖本项目服务期）。
	10

	三
	技术部分
	52

	1
	技术方案（52）
	现状及需求分析：
根据投标人对项目现状熟悉情况:
需求理解深刻，得7分；
需求理解较深刻，得5分；
需求理解一般，得3分；
未提供或需求理解不深刻，不得分。
	7

	
	
	运维接收方案：
投标人对本项目的复核检查及运维接收工作方案：
方案全面、完善、合理、可行得5分；
方案较全面、较合理、较可行得3分；
方案基本合理、基本可行得1分；
未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	运维实施方案：
基于项目采购需求和考核办法，实施方案包括项目的整体部署，还应包括接户、管网及附属设施检查、污水处理设施运行状态检查、污水处理设施工艺分析评估和水质快速检测、水质采样、留样和送检。
评标小组根据投标人提供的运维实施方案酌情评分:
方案全面、完善、合理、可行得10分；
方案较全面、较合理、较可行得7分；
方案基本合理、基本可行得4分；
未提供或方案不合理、不可行的不得分。

	10

	
	
	人员、设备设施的投入安排：
设施设备包含但不限于水质检测设备、人员配备、运维车辆、运维工器具等：
方案全面、完善、合理、可行得5分；
方案较全面、较合理、较可行得3分；
方案基本合理、基本可行得1分；
未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	运维工作计划：
基于项目的采购需求及考核办法，编制项目实施工作计划安排，包括但不限于具体人员和车辆安排、巡检计划、污泥年度清理计划、水质的检测计划、管网疏通计划等：
计划全面、完善、合理、可行得5分；
计划较全面、较合理、较可行得3分；
计划基本合理、基本可行得1分；
未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	技术难点、重点分析：
对本项目技术难点中污水处理工艺中进水相关指标过低或过高、污水处理设施保证正常运行实施、冬季或雨季运维难度增加等技术处理措施的科学性、合理性等方面，进行简要阐述：
分析全面、完善、合理、可行得5分；
分析较全面、较合理、较可行得3分；
分析基本合理、基本可行得1分；
未提供分析或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	运维管理机构、运维管理制度和操作规程：
为本项目建立的运维管理机构、运维管理制度和操作规程的情况:
方案全面、规范、合理、可行得5分；
方案较全面、较规范、较可行的，得3分；
方案基本规范、基本可行得1分；
未提供或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	质量保证措施：
对本项目质量保证措施中承诺的故障响应、修复时限、项目服务站点的力量配备、售后服务承诺、质量等级要求和质检服务情况等方面，进行简要阐述：
保证措施全面、规范、合理、可行得5分；
方案较全面、较规范、较可行的，得3分；
方案基本规范、基本可行得1分；
未提供得或方案不合理、不可行的不得分。
	5

	
	
	应急预案：
对本项目应急预案中突发停水停电应急处理、设备故障应急处理、水质超标应急处理、提升泵站突发停车应急处理、污水处理设施停车应急处理及冬季设施突发情况应急处理、工单处理、环保督察、进水水量超标等处理预案合理性、及时性等方面，进行简要阐述：
预案全面、规范、合理、可行得5分；
预案较全面、较规范、较可行的，得3分；
预案基本规范、基本可行得1分；
未提供或预案不合理、不可行的不得分。
	5


注：投标人提供资料必须全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为，则需要接受相关监管部门的处罚。
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投  标  文  件
 
 
 




 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
   投标人名称 ：                             
   日   期 ：                  
 
 



开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	 
	详见投标文件
	 元 

	总价（大写）：
	金额大写 


 
 
 
投标人公章： （CA电子签章）

关于资格的声明函
 （联合体各方均须提供）

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：
我公司（单位）参加本次项目（项目编号：）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
 
                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
单位名称：（盖单位公章）
                                                                                                                   日期：

 法人授权书

（联合体各方均须提供）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                      
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（盖单位公章）
单位地址：                    
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                       
 
 
 附被授权人身份证正反面
 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（联合体各方均须提供）
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                   

单位名称：（盖单位公章）
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（联合体各方均须提供）
               
                  声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


单位名称：（盖单位公章）
  投标函
致：泰州市海陵区市政园林养护服务中心
根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 

如是，联合体各方均须提供：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 


企业名称（盖单位公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
备注3：联合体投标的，应当列出所有联合体成员的具体情况，否则价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
        投标人全称（盖单位公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 

 
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市中诚工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。要求盖单位公章的地方，要求联合体各单位均须盖章。
                                          
联合体中各供应商全称（并盖各单位公章）：     
                                                                                                                              日期：

投标分项报价表
	序号
	分项服务名称
	分项单位
	工作量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	管道QV检测
	米
	67575
	
	

	2
	污水管网及配套设施运维
	公里
	900 
	 
	 

	3
	一体化污水处理设施运维
	吨
	1177709
	 
	 

	4
	暂列金
	200000元


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、以及为完成本项目所需要的保险费、人工费、材料费、设备费、检测费、日常维护维修费、网络流量费、验收、人员培训、利润、工具器械费、电费、员工工资及福利费、修理费（不包含大修和缺陷责任期内的工程质量问题维修）、税费、管理费用及其他运维费用，招标人不再支付其它任何费用。
1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.暂列金不可改变
 


 
                                   投标人全称（加盖CA电子签章）：

 
 
 
 










商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或负偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：1.行数不够，可自行添加；
2.负偏离视为不响应；
3.如不填写，盖电子章，视为完全响应。
 
 
 
 
投标人全称（加盖CA电子签章）：

技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或负偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：1.行数不够，可自行添加；
2.负偏离视为不响应；
3.如不填写，盖电子章，视为完全响应。
 
 
 
 
投标人全称（加盖CA电子签章）：

 
 
 




[bookmark: _Hlt26955054]人员配备表
	序号
	人员
	姓名
	职务
	岗位

	1
	项目负责人
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	

	3
	项目组成员1
	
	
	

	4
	项目组成员2
	
	
	

	5
	项目组成员3
	
	
	

	6
	项目组成员4
	
	
	

	7
	项目组成员5
	
	
	

	8
	项目组成员6
	
	
	



[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372]注：1. 行数不够，可自行添加；2.按照第四章采购需求中人员及设备要求填写，将证明材料附在本表后。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                      
地址：                  
邮编：                
联系人：           
联系电话：                   
授权代表：                       
联系电话：                  
地址：                 
邮编：               
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                     
质疑项目的编号：                         
包号：                           
采购人名称：                             
采购文件获取日期：                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                  
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                           
签字(签章)：             
公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 
 
81



image1.png
% 3.2-3 KiTHMHHPRIE (mg/L)

e BHRE :ﬁﬁi it | =g

1 pH CHEEN ) 6~9

2 60 100 120
3 BiFY 20 30 50
4 ZE (LA N i 8 (15) ® 15 25
5 BE LN D 20 30 —
6 B (BL P 1 3¢ —
7 B ¢ 3 5 20

e FARELRE J7<Sm? (AR AR 5 TS /K AL BN B S R B

a A5 ANEE 9 /KiR > 12°CH FOHERCRAE, 455 A BUE KR <1 2°C I B HEIBRAE -

b BERHEBOS GORE M PR G I BRIRAR). sOBRRE TR AL
Fk k.

© EPRPHERON GORETEA L SRR AR BB b BTSIREED BUB R T ARSI
[Z¥/N0

d BRH BN OR AR IR AR A 3 A BB -





image2.png
% 3.2-3 KiTHMHHPRIE (mg/L)

e BHRE :ﬁﬁi it | =g

1 pH CHEEN ) 6~9

2 60 100 120
3 BiFY 20 30 50
4 ZE (LA N i 8 (15) ® 15 25
5 BE LN D 20 30 —
6 B (BL P 1 3¢ —
7 B ¢ 3 5 20

e FARELRE J7<Sm? (AR AR 5 TS /K AL BN B S R B

a A5 ANEE 9 /KiR > 12°CH FOHERCRAE, 455 A BUE KR <1 2°C I B HEIBRAE -

b BERHEBOS GORE M PR G I BRIRAR). sOBRRE TR AL
Fk k.

© EPRPHERON GORETEA L SRR AR BB b BTSIREED BUB R T ARSI
[Z¥/N0

d BRH BN OR AR IR AR A 3 A BB -





